竞争性谈判文件


政府采购
竞争性谈判文件
采购项目名称：会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购
政府采购编号：CGXM2026431225000035
委托代理编号：WTXY1789011873545
      采   购   人：会同县第一中学
      采购代理机构：会同县政府采购中心
二〇二六年九月
目录
第一章 谈判邀请
3
第二章 谈判须知
7
第三章 采购清单
24

第四章 合同草案条款
25
72第五章 响应文件组成



（目录不准时以实际为准）
第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
会同县第一中学（采购人名称）的会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目名称、编号
1、采购项目名称：会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购
2、政府采购编号：CGXM2026431225000035        
3、采购代理编号：WTXY1789011873545 

4、采购项目预算：952462.00 元 
支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业 
6、合同定价方式：（ √ ）固定总价 （ ）固定单价 （ ）成本补偿 （ ）绩效激励 
7、合同履行期限：详见磋商文件采购需求 
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证： 
谈判保证金：采购项目预算的 / %； 
履约保证金：中标金额的 / %； 
预付款保证金：预付款的 / %； 
质量保证金：合同金额的 / %。
二、采购人的采购需求
	序号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	采购项目预算
（元人民币）
	代理服务收费
最高限价

	01
	会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购
	详见招标文件
	1项
	952462.00
	0元


三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式见附件）参与政府采购活动，也可通过在金融机构办理电子增信取得对应信用星级参与政府采购活动和电子卖场交易，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。）
采购项目的特定资格条件：

本项目的特定资格要求：供应商近三年来（自2023年09月至资格审查证明材料递交截止时间止），至少具有1个类似业绩。

（1）类似业绩具体界定范围：

  业绩合同包含录播设备、多媒体教学设备（含交互式智能平台、触控一体机等同类教学显示设备）、学生平板、创客教室设备（含机器人套件、主控板、传感器、3D打印机、数控设备、STEAM 创新实验套件）、监控类型设备中的内容任意一种即认定为本项目类似业绩。

（2）业绩证明材料：类似业绩时间以合同签定时间为准，附中标/成交通知书复印件及合同协议书复印件（合同协议书至少包含合同封面、货物供货明细清单页、甲乙双方加盖公章页）。

 注：供应商应对提供的类似业绩真实性负责，如存在虚假或伪造或违法违规等行为，一经查实，作无效投标处理，同时上报财政部门列入政府采购黑名单。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、供应商为联合体形式的。本次谈判采购 不接受 (接受或不接受) 供应商为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：                 。
四、获取谈判文件的时间、地点及方式
1、获本采购邀请供应商，请于2026年9月17日止，每日上午8时至12 时，下午15时至17时（北京时间），在会同县政务服务中心五楼（详细地址）会同县政府采购中心提交报名材料，通过邮件的方式发送竞争性谈判文件给资格符合的供应商。
2、谈判文件每套售价0元。
五、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间：2026年10月9日10时00分（北京时间）
2、谈判时间：同提交首次响应文件的截止时间。
3、谈判地点：会同县政务服务中心五楼 。
六、确认
你单位收到本采购邀请后，请于2026年10月8日17时30分前，以书面形式确认是否参加谈判采购。（可以先传扫描件至电子邮箱：310918396@qq.com，开标时再交纸质文档。）
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《政府采购质疑答复和投诉处理操作规程》的通知(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：会同县第一中学                           
（2）联系人：唐先生                    
（3）电话：13874582155
2、采购代理机构信息
（1）名  称：会同县政府采购中心
（2）地  址：会同县政务服务中心五楼
（3）联系人：唐先生                       
（4）邮  编：418300
（5）电  话：15274500018
（6）电子邮箱：310918396@qq.com

九、其它补充事宜： 
（1）保证金 （本项目不适用）
开户名称：会同县政府采购中心
开 户 行：工行怀化会同支行
银行账号：1914 0116 2920 0062961
附件：确认通知
                       确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：唐先生
电话：13874582155

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人：会同县第一中学
联系人：唐先生
电话：13874582155

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	代理机构：会同县政府采购中心
地  址：会同县政务服务中心五楼
联系人：唐先生                        
电  话：15274500018

	第3.1款
	供应商资格条件
	见第一章谈判邀请

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	拒绝

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	采用下列方式之一：
 eq \o\ac(□,√)通过发布邀请公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐

	第5.1款
	现场勘察
	供应商自行勘察，费用自理。

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	 eq \o\ac(□,√) 不变动
□可能实质性变动内容

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	952462.00

	第10.6款
	报价的其他要求
	无

	第11.1款
	保证金
	不收取

	第12.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第13.1款
	分包
	不分包

	第14.2款
	响应文件副本份数
	一正二副，胶装成册。正本、副本可密封在一个密封袋内。电子文件（U盘）1份。响应文件全部采用A4规格纸张胶装（非打孔或夹装），装订应牢固、不易拆散和换页。须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致时，以正本为准。正本与副本应分别装订成册、编制目录并逐页编码。副本可为正本的复印件。

要求提供原件的，原件单独包装一袋。

	四、响应文件的递交

	第15.2款
	封套上应载明的信息
	会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购响应文件  

政府采购编号：CGXM2026431225000035
委托代理编号： WTXY1789011873545
投标人全称：                          

在2026年10月9日10时00分之前不得启封

	第17.1款
	响应文件的递交时间和地点
	投标文件递交时间：2026年10月9日10时00分
投标文件递交地点：在会同县政府采购中心，投标文件在开标现场投递，逾期收到或不符合要求的投标文件恕不接受。开标现场需提交的资料：法定代表人或法定代表人授权委托人持本人身份证、法定代表人身份证明及授权委托书。(以上资料在查验投标人身份时提交)

	五、响应文件的评审与谈判

	第21.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	商务部分、技术部分和合同条款。

	第27.2款
	最后报价的算术修正
	后一轮报价不得高于前一轮报价，以最终报价为准。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第33.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网

	第35.3款
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不要求提供

 eq \o\ac(□)要求提供：中标金额的10%

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品的价格折扣比例
	非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  / %、价格 / %。

	
	环境标志产品的价格折扣比例
	环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格/ %

	
	两型产品的价格折扣比例
	两型产品:对于技术、价格分和商务分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格/ %、商务_/_%。其中商务评标项加分，两型产品供应商需设有完善的售后服务机构和网点。

	
	上述三类产品中取其中一类进行加分。 

	第37.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	(专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。
 eq \o\ac(□,√)非专门面向中小企业采购：

给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目为 6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10 ％。

	第37.3（2）项
	小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例
	给予联合体2%-3%（工程项目为 1%—2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  / ％。（本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  / ％。）

	第37.7款
	进口产品
	本项目不适用。

	八、其他规定

	第38.1款
	代理服务费
	集采机构不收取。

	第39.1款
	其他规定
	两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】
3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 采购需求
第四章 合同草案条款
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容： 
（1）谈判响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)

（4）联合体协议(格式)
（5）保证金
（6）首次报价表及报价文件(格式)
（7）采购需求的响应
（8）合同条款偏离表
（9）采购需求偏离表
（10）享受政府采购政策优惠的证明资料
（11）关于资格的声明(格式)
（12）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（13）代理服务费承诺书
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.报价要求
10.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
10.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
10.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
10.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
10.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
10.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
11.保证金
11.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
11.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
11.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
11.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
11.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
12.响应文件有效期
12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
13.分包
13.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
13.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
13.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
13.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.响应文件的签署及规定
14.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
14.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
14.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
14.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
14.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
15.响应文件的密封和标记
15.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
15.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
15.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
16.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
17.响应文件的递交与接收
17.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
17.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
17.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
18.供应商资格复核
18.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
18.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.谈判小组
19.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
19.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
20.谈判程序
20.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
20.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
20.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
21.响应文件审查
21.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
21.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
21.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
21.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
22.澄清
22.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.谈判的规定
23.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
23.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
23.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
24.退出谈判
24.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
24.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
25.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第21.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
25.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
25.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
26.不合理报价
26．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
27.提出成交供应商
27.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
27.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
27.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、40条等相关规定进行价格扣除。
28.确定成交供应商
28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
28.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
29.谈判的特殊情形
29.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
29.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
30.谈判终止
30.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31.重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
34.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发《政府采购质疑答复和投诉处理操作规程》的通知》(湘财购〔2024〕67号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
35.成交通知
35.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
35.2成交通知书是合同文件的组成部分。
35.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.4成交供应商没有按照本章第35.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
36.签订合同
36.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、政府采购政策
37.政府采购政策
37.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注(符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
37.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣； 

（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
37.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 

37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
37.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)及《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，提供《小型、微型企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
37.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
37.8供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
38.代理服务费
38.1采购代理服务费由成交供应商支付的，供应商应按【谈判须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费，并在谈判文件中提供代理服务费承诺书。
39.其他规定
39.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
第三章 采购需求

一、设备参数：

会同县第一中学增加高中学位建设项目竞争性谈判采购
	序号
	货物名称
	技术规格参数
	单位
	数量

	一、精品录播教室改造
	　
	　

	1、AI精品录播
	　
	　

	1
	AI 4K录播主机
	1. 为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构，2颗协处理器均采用4核架构。
2. 主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、专业导播、虚拟抠像、远程运维参数设置功能。
3. 支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
4. 支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路。
5. 支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件。
6. 内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。
7. 支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。支持≥2个线路立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
8. 支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持数字音频传输。
9. ▲支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10. 内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
11. 支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
12. 支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。
13. 支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。
14. 支持分辨率、码率、帧率设定。支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。
15. 支持录制清晰度设定，支持可选择 1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。
16. 支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。
17. 支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
18. 主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
19. 主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕分辨率≥1920*1080。
20. 主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
21. 支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
22. 支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。
23. ▲支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
24. ▲支持AI分析功能，开启后可进行课堂行为分析，在平台中生成报告。报告中可查看课堂实录、课堂热力图、AI建议分析；教学行为分析及总结；问答模式、提问类型、学生应答、教师理答、问答实录分析及总结；弗兰德斯互动分析、S-T/Rt-Ch教学分析及总结。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
25.支持≥2种抠像背景颜色（绿色、蓝色），可自由切换；支持任选两路通道作为前景和背景，实现对前景画面的实时抠像并叠加到背景画面；
	台
	1

	2
	流媒体系统
	支持互动清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。支持互动清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥4种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。
3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6个画面选择。画面设置支持开启或关闭直播推流CDN设置，开启后可选择推流画面，支持≥7个画面选择。
支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。支持设置云服务器地址，可选择公有服务器或私有服务器。
5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7路画面进行录制。
6. 支持"1+3+直播接入"的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个互动教室和直播听课教室。
7. 支持选择自动开启直播，开始上课后将显示直播中。
8. ▲支持登录状态自动提示。开始上课时如主机为未登录状态，系统自动提示使用微信扫码登录，登录后显示用户头像和用户名；如是已登录状态，系统自动创建并进入互动课堂，并自动开启录制。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
9. 开始上课后，主讲端将被授予“主持”权限，并自动开启麦克风。主讲端可切换导播模式或画面；将自己进行移至台上或移至台下的操作，将画面设置为主画面显示及全屏显示，并可将广播画面给所有人。
10. 支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前CPU使用率。
11. 支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、视频质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率。
12. 支持在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
13. 支持双向互动过程中，实现1080P@60fps视频双向互动。
14. 支持导播设置向导，可通过提示进行下一步操作。
15. 支持≥5种跟踪模式设置。
16 支持教师端跟踪区域、快照区域、板书区域、屏蔽区域设置，勾选后可通过鼠标绘制对应区域，不同区域通过不同颜色画框展现。支持智能检测，系统可自动框选跟踪区域，快速清除快照区域，调用相机配置，自动确定跟踪区域。
17. ▲支持教师端预置位设置，可通过按钮实现镜头的上下左右转动、拉近拉远，并设定≥6个摄像机预置位。支持自动识别黑板全景位及讲台位置。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
18. 支持教师端选择目标丢失时切换的画面，支持≥4个画面可选。支持多目标动作时切换画面设置，支持≥2个画面可选。
19. 支持教师端开启身高自适应功能，支持教师端开启特写人形跟踪功能。
20. 支持学生端开启人脸检测，开启后将通过人脸判定跟踪目标是否需要切换特写。
21. 支持开启开机跟踪功能；支持开启或停止跟踪功能。
	套
	1

	3
	导播系统
	1.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。
4. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。
5. 支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
6. 支持选择≥3种导播模式，具备手动、半自动、全自动可选。
7. 支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
8 支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。特效过渡时间0.5～1.5秒可调。
9. 支持通过U盘导入片头片尾。片头片尾支持≥3种格式导入，包含图片格式及视频格式文件，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件及≥190MB的视频文件。导入后支持片头播放/播放并开始录制，可调节图片播放时间为1～10秒任意值。支持批量管理片头片尾，可批量勾选并删除。
10.▲支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置；支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
11. 支持通过U盘导入台标。台标支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除。
12. 支持通过U盘导入背景图片，背景图片支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，控制后可显示效果。支持批量管理背景图片，可批量勾选并删除。
13. 支持通过触控实现云台摄像机的推拉摇移控制。可通过单击及拖拉两种方式实现摄像机多个方位的转动，触控拖拉支持360度全方位转动；可通过单击及长按两种方式实现摄像机变焦控制，实现画面的放大缩小。支持≥3种云台转动灵敏度设置。
14. 支持可调用≥9个预置位，可设置预置位≥8个。
15. 支持通过单击预览画面进行画面选择，选中后将框选该画面。支持通过单击画面切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
	套
	1

	4
	4K机械云台摄像机
	1.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，有效像素≥800万
2.支持不少于40倍变焦
3.扫描方式：逐行
4.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变
5.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
6.镜头： F1.58 ~ F3.95
7.快门： 1/30s ~ 1/10000s
8.支持自动白平衡功能、背光补偿功能、图像冻结功能、POE供电
9.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°
10.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°
11.支持最大水平转动速度≥100°/s，最大垂直转动速度≥69°/s
	台
	4

	5
	云台摄像机图像处理系统
	1.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP
2.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪
3.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t
4.支持AAC、G711A两种音频编码格式
5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议
6.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
7.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
8.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启
	套
	4

	6
	AI课堂智能分析系统
	1. 系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方。
2. 在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
3. 在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
4. 在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。
5. 系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
6. 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
7. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。
8. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
9. 系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
10. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
11. 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
12. 系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
13. 系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
14. 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。
15. 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。
16. 系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面于互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
17. 系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
18. 系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。
19. 系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
20. 系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
21. 系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。
22. 系统支持在移动端查看报告。
	套
	1

	7
	AI分析摄像机
	1、整机采用一体化设计，内置四个摄像头和8阵列麦克风；
2、整机具备不少于2路RJ45接口；不少于1路3.5mm audio in 音频输入接口；不少于1路Type-C接口；不少于1路DC12V电源输入接口；
3、整机RJ45接口支持PoE功能，≥2级PoE功能阵列麦克风级联；
4、3.5mm Audio in音频输入接口，支持对远端音频信号与本地音频进行混音，以消除混响；
Type-C接口支持整机功能调试，可查看整机工作状态和系统配置；
5、电源输入接口支持12V直流输入；
6、整机具有≥2个工作状态LED指示灯，可分别指示音频系统工作状态指示和视频系统工作状态指示；
7、产品内置专属的不低于4核音频CPU处理器，配置独立不低于64MB系统内存，不低于256MB存储空间；支持不低于8路麦克风数据处理，采样率不低于192k，AAC编码码率不低于480kbps；
8、整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；支持音频3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果；
9、整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m时，信噪比不低于15dB；
10、产品内置采用不低于4核视频处理器，操作系统版本linux 5.1及以上操作系统，≥1GB系统内存、≥8GB存储空间。
11、整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；像素值均不低于800万； 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
12、整机内置1路独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；支持1920 x 1080，3840 x 2160分辨率输出；在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出。
13、整机内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。
14、整机内置的智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
	套
	1

	8
	全向麦克风
	1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz，拾音半径≥8m，信噪比≥68dB，声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
3. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
4. 麦克风内置≥8个传感器单元。
5. 麦克风支持≥1个Type-C接口，麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
6. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
7. 麦克风支持数字音频传输。
8. 麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
软件：
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
	套
	3

	9
	无线麦克风（含软件）
	1. 麦克风标配充电仓，可用于充电及收纳，麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
2. 麦克风支持通过音量调节按钮调节输出音量；音量调节过程中通过麦克风一体化屏幕动态提示当前音量等级。
3. 麦克风采用心型指向，信噪比≥95dB，音频采样率≥48kHz，音频采样精度≥16bit，工作频段为2.4G。
4. 支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，支持室内使用场景下，穿墙后有效传输距离≥20m。
5. 支持红外和无线同时配对。
6.标配2个麦克风和一个充电盒。
	套
	1

	10
	阵列麦克风
	1、产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。
2、产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m；
3、产品音频处理采用4核国产音频处理芯片；
4、阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，绿表示工作状态正常；红灯表示级联失败；
5、产品支持数字音频传输；
6、产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。
7、产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输；
产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
	套
	1

	11
	有源音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以或本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
	对
	1

	12
	远程互动助手软件
	1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。
2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫
3.授课过程中，可实时显示授课端或参与互动的听课端画面，用户可实时查看授课端的拍摄效果，或听课端的实时状态。
4.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。5.授课过程中，老师只需在悬浮工具条上单击听课用户名，即可与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。
6.支持听课端可观看授课端画面。在同一界面中，还可选择展示或隐藏本地教室画面，满足用户多场景使用需求。
7.支持授课过程中老师任意放大某一端的画面，进行全屏显示。
8.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端或其他听课端。
9.▲云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示或讲授。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。
	套
	1

	13
	附件及线材
	高清线、网线、音频线、交换机、电源线，线槽等施工、设备调试安装
	批
	1

	2、多媒体教学设备
	　
	　

	1
	算力模块
	1、整机最大外形尺寸≤260 * 289 * 47（mm）；
2、整机正面采用铝合金外壳设计，外部无任何可见的内部功能模块连接线；采用顶部出线，出线接口使用线槽屏蔽盖，出线美观；
3、整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
4、整机壁挂式固定方式，挂壁后使用螺丝进行锁紧固定，避免模块脱落；
5、整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口，一路连接外网（学校网络），一路连接多媒体教学设备（一体机/智慧黑板）；不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风； 不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件；不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能；
6、整机支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程；
7、在休眠模式下，短按唤醒算力模块；在任何情况下长按底部按键5秒以上，系统重启；
8、整机采用国产AI算力芯片，峰值算力不低于32TOPS@INT8峰值算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，不低于8K ；编码能力不低于12x1080P@25fps, 不低于3x4K@25fps，不低于8K。支持JPEG图片编解码：1080P@60fps，不低于32768*32768。
9、整机存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，既不影响硬盘读写性能又保障用户数据安全，每一块存储器密钥均根据特定算法生成，和设备一一绑定
	台
	1

	2
	讲台
	讲台底座：
1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
屏体：
1.≥21.5英寸电容触摸屏幕，支持≥10点同时触摸。
2.屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。
3.支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
4.具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。
1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2.智能讲台底座尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100×550×1030 ±5mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3.智能讲台底座提供大容量收纳空间，可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等，时刻保持讲台桌面干净整洁。
	台
	1

	3
	视频展台
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。
2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。
3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。
4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；
5.摄像头支持自动对焦；摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。
6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
	台
	1

	4
	智能笔
	1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；
2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm；
4.笔头：连续书写距离不小于7km；
5、翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出；
6.多功能按键：a.短按多功能按键，可实现播放/暂停音视频或flash；b.双击此按键，可实现空鼠/放大镜/聚光灯等功能切换，切换顺序空鼠>放大镜>聚光灯；c.长按此按键即可实现对应功能(空鼠/放大镜/聚光灯)；
7.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
8.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；
9.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
10.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能
11.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议。
	支
	1

	5
	3D教学资源软件
	1.提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别；子分类至少需涵盖恐龙、其它远古生物、软体动物、节肢动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类、裸子植物、被子植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、、服装、球类运动、厨卫用品、家具用品、陆地交通工具、水运交通工具、航空交通工具等不少于30个子内容领域知识点模型；
2.知识点模型数量≥1000个，模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科，根据模型特性进行分类，其中远古生物数量≥20个；脊椎动物数量≥200个；无脊椎动物数量≥50个；植物数量≥200个；生物探秘数量≥60个；地理物质≥30个；体育运动≥15个；生活用品≥70个，文化艺术≥150个；
3.提供模型或场景的转盘旋转按键，用户可以通过点击旋转控制器来旋转整个模型或场景。
4.支持单独对每个模型画面进行画质设置，至少包括高、中和低三种选项，以适应不同性能设备的正常运行需求。
5.支持通过国产主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，支持改变插入的资源封面图的大小、位置。
6.模型的关键组成部分均具有编号索引，用户通过点击对应编号，直接跳转至模型的指定部分并放大，以便查看详细的功能介绍。
7.支持将模型的知识点进行拆解并以词条的形式呈现，用户可将词条拖拽至相应区域，当拖拽的知识点与模型内容匹配正确时，拖拽操作才能成功完成；否则，拖拽将失败，从而确保用户对知识点的准确掌握。
8.支持为不同模型提供专属动效及各种粒子特效，例如声波、踩踏、烟雾、光效等，用户可查看模型的动态展示效果，非播放视频，使模型展示更加生动和逼真。
9.为确保流畅的视觉体验，支持高帧率、高分辨率的3D 模型实时渲染，动画和粒子特效至少在60帧每秒或以上运行。
10.支持用户通过平移、缩放和旋转等操作与模型进行交互。模型操作响应时间在10ms内，用户体验接近实时操作。支持多点触控操作，允许用户通过手势控制模型，例如两指缩放、旋转等。所有交互操作都应当具备良好的响应速度，避免卡顿。
11.要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性进行详细介绍，如：动物类知识卡片需包含：别名、分类、外形、大小、保护等级、分布区域等；植物类知识卡片需包含：别名、分类、形态、产地、生境等；宇宙星球类需包含：别名、分类、质量、直径、自转周期、公转周期、生命周期等。
12.支持为不同类别的模型提供不同的场景背景，提高模型资源的拟真性，有且包括草地、陆地、冰雪、河流、浅海深海等场景。
13.所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。
14.要求为所有模型提供背景颜色色卡，用户可依据使用需求自定义背景颜色。
15.每个模型均配备二维码，可通过平板、手机等智能设备自带功能扫描二维码，即可在屏幕上实时生成三维立体模型，使用户能够在真实环境中查看模型的三维形态，为用户提供了沉浸式的交互体验。
16.支持提供用户界面交互操作指南，以图文形式直观展示触屏及鼠标在实验软件中的操作方法，帮助用户快速上手并掌握软件的操作办法。
	套
	1

	3、观摩室设备（导播室）
	　
	　

	1
	观摩音箱
	1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以或本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率≥2*15W。
4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。
	对
	1

	2
	导播控制台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固。
2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。
4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。
5.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流；
	台
	1

	3
	导播控制台应用系统
	1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效。
2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择。
3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制.
4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求。
5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 
6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制；
	套
	1

	4
	观摩室操作台
	操作台参数：产品尺寸：长1200*宽900*高750；产品整体钢木铝结合材质；箱体选用0.8-1.0mm精装冷轧钢板优质冷轧钢板，经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面及侧板为环保18MM厚度密度板。
	套
	1

	5
	导播控制控制终端
	1、CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥10，线程数≥12，主频≥1.3GHz，最大睿频≥4.4GHz 、三级缓存≥12MB。
2、GPU处理单元数≥80个，最大主频≥1.2GHz
3.内存：8G  DDR4 3200MT/s 内存或以上。
4.硬盘：硬盘：≥256G M.2 SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。
5.支持拓展9.5mm标准光驱。
6.支持1000Mbps。双独立网卡。网口支持wake on LAN。
7.集成标准声卡、USB键盘、鼠标。
8.前置面板：USB≥4个；TypeC≥1个；麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。
9.标配鼠标、键盘、23.8英寸显示器
	台
	1

	6
	校级录播应用平台
	1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。
2.课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。
3.设备管理，显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；
4.直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。
5.活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。
6.活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。
7.直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。
8.直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。
9.直播分组：教师可将多场已创建的直播，添加至同一直播分组，或在分组中直接新建直播；每个直播分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同直播进行观看。
10.课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划均支持在一张课表中展示，利于用户便捷查看。
11.支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频；课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，方便用户快速定位，查看所需课程。
12.视频在线剪辑，支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分，效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。
	套
	1

	4、装修改造
	　
	　

	1
	窗帘改造
	双开窗帘
	套
	1

	2
	平板灯
	LED灯600X600
	个
	28

	3
	单反玻璃贴膜
	按需定制
	套
	1

	二、AI自习室
	　
	　

	1、学生平板
	　
	　

	1
	智慧课堂管理平台
	1.班级管理：支持创建班级并批量添加学生，管理员可将EXCEL表格中学生姓名表格一整列全部选中复制粘贴到添加学生页面，系统会自动生成学生账号，支持下载带有学生账号的名单或直接生成文件。
2.教师管理：支持批量添加教师，管理员可将EXCEL表格中教师姓名表格一整列及对应电话号码全部选中复制粘贴到添加教师页面，系统会自动将教师手机号设定为教师登录账号，另外支持为教师设置班级和学科。
3.科目管理：支持增加或删减学科，管理员在相应的学段勾选所需的科目即可完成增减。
4.账号管理：支持管理员查看全校账号开通及使用情况。
5.管理员可对学生终端应用商城内的应用进行管理，支持上架、更新、禁用及删除应用商城内的应用，从源头规范校内应用使用。
6.提供网络白名单功能，开启时学生通过学生终端仅能访问白名单中的网址，有效规范学生上网行为。
7.支持查看教师设定的学生分组情况，便于引导教师进行分组教学。
8.支持设置学生终端管理策略，对使用时段、设备接口、应用权限以及违规行为等进行设置，支持分层级策略部署，可进行全校、指定班级及个人部署。
9.支持管理员对学生终端推送消息，有效传达重要通知。后台可自定义学生终端桌面壁纸，便于学校进行整体形象管理。
	套
	1

	2
	智慧课堂互动系统及在线教学空间
	1.支持公网连接互动课堂，实现选择题、抢答、抽选、锁屏、发表观点、收集数据、主观评价、截屏推送、拍照上传、交互式课件推送等功能，支持至少4个远程班级接入，支持本地班级与远程班级共同接入授课。
2.教师可加入多个班级进行授课，并可在授课过程中无缝切换班级。支持教师查看当前授课班级的小组、学生在线名单及详情，支持在界面中直观显示在线、离线学生名单，便于教师针对性管理。
3.支持按走班排课的教学模式进行互动教学，支持学校管理员预设行政班、走班班级。已授权走班班级的教师，可向走班班级学生进行互动课堂授课。
4.支持自定义增删分组和修改分组名，教师可选择随机分组或自由分组等方式。每个授课班级支持创建不少于3个预设学生分组方案，避免教师重复分组。 
①随机分组：按照教师设定组数随机将学生平均分配到各个小组中。
②自由分组：在线学生可通过学生端自行选择小组加入。
③教师可对已有分组方案进行调整，如：可跨组调整单个学生所在的组别、给学生小组命名、增删等功能。
④授课班级内所有任课教师共享已有分组方案。
5.教师可将课件资料下发给学生，并支持学生完成点击、拖拽、批注等操作，支持笔迹批注、擦除。教师可通过屏幕截图或实时画面了解学生作答情况及课堂笔记。支持分组下发课件，能够针对不同学生组别一键推送课件不同页码的内容。
6.支持创建趣味分类、超级分类、选词填空、知识配对、分组竞争的活动，需提供每个活动不少于9个模版。支持教师自主替换页面及活动元素背景，支持自定义元素内容，需支持添加数学公式、化学方程式到游戏元素的内容中。学生通过终端作答后，可自动呈现作答结果报告，教师端可收集全班学生在每一个选项的答题正确率及错误学生名单。
7.听课模式下学生可将作业、试卷等用现场拍照即时上传教师授课端。学生在拍照作答时，支持照片编辑进行图像处理，提升可阅读性，并且图像处理区域可以自动识别纸张区域，还可以进行处理区域的手动调整。教师授课端可随机抽选、指定学生、学生一键举手进行展示，并支持对每张图片进行标注、擦除、旋转、手势放大缩小等操作，分屏支持全屏放映，切换过程不影响批注结果，展示过程学生屏幕支持教师手动管控、支持将展示内容“一对多”广播到学生智能终端。教师可按照学生排序或分组排序查看已上传的图片，选择图片进行展示。
8.支持教师在全班范围内开启上传图片相互评价，发起后学生可收到匿名作业进行改评，可发起笔迹批注与等级评价，教师可实时查看互评进度；结束后学生可收到互评结果，可选择是否打开他人批注笔迹，教师可按等级评价分类查看学生互评结果、互评人。
9.支持自习模式、听课模式便捷切换；自习模式下，学生可自主查阅资料；听课模式下，教师可管控学生设备，并支持在管控状态下进行互动。
10.支持无走动巡堂，可采集不少于4个学生的屏幕，采集过程学生屏幕自动管控，支持更换、增删学生屏幕的操作，帮助教师快速总览学生学习情况。
11.支持教师授课端将授课界面“一对多”广播到学生智能终端，支持优化界面广播流畅度，广播过程中可实时管控学生端展示内容，让学生同步跟随教师授课进行思考。
12.支持教师发起课堂即时问答，支持预设题目数量、答题时间，并推送相应题干内容至学生端供学生作答，支持单选题、多选题、判断题等多种题型。答题过程中实时统计答题进度、查看未作答学生名单。答题结束后以学生或小组形式汇总各题各选项的选择名单及题目正确率。同时支持根据答题结果进行学生抽选，并可发起两次作答对比。
13.支持课堂选人回答功能，支持学生抢答、教师随机抽选等方式。单次抽选学生数无上限，并能查看历史抽选名单；抢答支持查看前三名抢答的学生名单。
14.支持学生通过终端发表个人观点，可输入不少于6条观点。教师端采集全班观点后，自动生成观点文字排布图，并支持筛选词频展示主流观点。支持按照观点相同人数进行排序展示。支持随机抽选单个学生展示其观点。
15.具有锁屏功能。支持教师将所有学生移动终端锁屏，并显示学生姓名及当前授课科目信息，锁屏过程中，支持发起互动，互动完成后自动锁屏。
16.教师可向学生终端发布课堂实验任务，可自定义实验数量及时间限制。学生可通过终端录入实验数据及结果。学生端可实时查看其他学生的实验数据。
17.提供小组合作学习功能，教师可通过手动或学生自选的方式进行分组，分组后教师可分别下发一个或多个任务，学生可查看任务相关学习文件资源，小组成员可进行协同编辑。
18.支持教师调用精品题库进行随堂小测，可预设答题时间，并在小测结束后自动批改客观题；全程提供作答进度、正确率等数据，供教师掌控测验进度及测验重难点。
19.支持学生查看个人知识图谱。知识图谱中的每一个圆点代表该学科的每一个知识点，圆点大小可表示习题练习量，圆点颜色代表该知识点的正确率，通过箭头顺序和虚实线可获取知识点上下级及前序知识点关联关系。点击单个知识点可查看该知识点的练习量、正确率，以及该知识点上下级知识点的练习量、正确率。
20.支持走班排课的教学模式布置作业：
①支持学校管理员预设行政班、走班班级。已授权走班班级的教师，可向走班班级学生独立布置作业。
②作业支持按行政班、走班班级查看，支持按章节筛选，支持按未批改进行筛选，支持在作业报告中对学生作答结果进行查看和批改。任课教师可对该班级作业进行删除操作，且不影响其他班级。
③对应班级的任课教师可通过个人空间获取行政班、走班班级的学生学情、作业报告。
21.作业需支持年级统一布置：
①支持学校管理员对指定教师授权统一布置作业的管理员权限，已授权的单个教师可以统一布置全年级作业，支持配置定时布置、要求完成时间和限制作答时长，布置完成后支持统一删除作业。支持管理员针对统一布置的作业进行成绩导出。
②对应班级的任课教师可通过个人空间获取班级学生的作业报告，支持按班级和章节筛选，支持按未批改进行筛选，支持在作业报告中对学生作答结果进行查看和批改。任课教师可对该班级作业进行删除操作，且不影响其他班级。
③作业须支持全科的选择题、判断题、数学部分填空题自动批改功能，学生提交作业后，教师可查看学生答题状态，统计客观题答题信息，并支持教师查看学生上传的主观题答案。
22.答题卡功能：
①支持教师自主创建答题卡，可编辑答题卡名称、选择章节目录，支持以图片、音频、PDF、Word形式添加题目和答案解析。答题卡支持题目分组模式，可按照题目组添加题目。支持最多上传不少于16个文件，可直接下发至学生端，学生可下载题目和答案解析并支持打印。
②答题卡可手动添加判断题、单选题、多选题、填空题、解答题的数量、每题正确答案、分值。填空题答案支持公式输入，包含常用数学运算符号(分式、绝对值、开根、大于、小于)、常用三角函数符号(sin、cos、tan、sec、csc、cot、asin、acos、atan)、常用几何符号(角(∠)、角度(°)、垂直（⊥）、全等（≌）、相似（∽）)、常用集合符号(交(∩)、并(∪))、常用逻辑符号(与（∧）、或（∨）、非（┐）)。
③答题卡支持批量添加习题，一次可添加100个题目。批量添加选择题时候支持批量设定选项个数。答题卡支持在指定的位置添加习题；填空题支持按一道题目中的每小空赋分，一个空支持多个备选答案。支持作答后全科的判断题、单选题、多选题、填空题自动批改。答题卡支持以模板的方式复用。
④分组计分答题卡的作业报告支持查看难度，区分度，每个题目组的得分情况包含总分、平均分、最高分、最低分，并可展示优势题目组和劣势题目组。
23.作业批改功能：支持放大、缩小、批注、打字批注、撤销、旋转、重新批注。支持正确率和打分。支持评语点评，并可选择系统预置评语，节省输入时间。支持使用表情对学生作答进行批改。支持以快键键方式切换待批改学生、待批改作业、批改完成后自动跳转下一个学生、判断正误、赋分。支持一键清空批注痕迹重新批改。教师可将学生主观题优秀作答结果推荐到班级供班内同学查看，班内同学可对老师推荐的其他优秀同学作答结果点赞，且教师可看到学生查看、点赞情况。
24.作业评语点评功能具有涉黄涉爆敏感内容检测功能，保证教学环境内容的安全性。
25.学生提问功能：
①支持学生对作业资源、习题（包含答题卡作业中的习题）在系统上进行提问，教师收到提问后可在系统上直接进行解答，解答方式支持文字、图片、音频，并可对学生提问进行点赞鼓励。学生可查看教师的解答。学生可对自己的提问标记是否已解决。
②提问支持公开提问和仅个人与老师可见提问，公开提问及其教师回复全班可见，其他同学如有相同问题可以表示自己有相同问题，教师端可以查看公开提问中有相同的问题的同学数量。
③教师端可设定是否允许学生进行公开提问，开启后学生可以进行公开提问，全班同学均可见。关闭后学生则不能进行公开提问，但仍然可进行仅个人与老师可见的提问。
26.班级作业报告-报告概览功能：
①教师可查看作业所下发资源的人均查看次数、人均用时、未学习学生人数和名单；每个学生查看资源的用时情况和学习进度情况，可依据数据对学生进行排序；并明确标记用时最长和最短的学生，供教师查看。学生作业情况支持导出，包含学生姓名、学生学号、答题正确情况、答题用时情况、以及每小题的答题正确情况。
②教师可查看布置习题作业的完成人数、人均用时、全班平均正确率、及格率、最高正确率、最低正确率、未提交人员，并提供未作答、正确率最高、正确率最低、正确率低于60%的学生名单供教师关注。支持查看耗时最长的题目，以及正确率较低的知识点。学生作业情况支持导出，包含学生姓名、学生学号、答题正确情况、答题用时情况、以及每小题的答题正确情况。
③教师可查看班级作业报告，可查看答题正确率、答题用时、答题提交时间、资源用时、学习进度；并可查看每个学生的答题报告，包含答题正确率、耗时、交卷时间、知识点正确率、单题作答正确情况以及答题结果。提供作答时长和正确率关系的气泡图。对于表现良好的学生，教师可对学生进行点赞表扬。对正确率最高同学、优秀作业同学，教师可进行批量点赞。
④教师班级作业报告查看，支持查看不同班级情况对比，包含完成人数、人均用时、平均正确率、最高正确率、最低正确率、及格率，并提供柱状图呈现班级正确率情况。
27.班级作业报告-学生分析功能：
①可依照正确率、学习时长、学习时段对全班学生生成柱状统计图：依据正确率划分为不及格、及格、良好、优秀维度，可查看每个维度的人数以及对应学生名单；依据学习时长划分不同学习时长端，可查看每个时长端的人数以及对应学生名单；依据学习时段，显示不同时间学习的同学人数，对于晚上6点之后还在学习的学生。
②支持学生分析，平台根据学生答题的整体正答率以及每道题班级内的作答正确情况，为教师生成需要重点关注的典型学生名单，并注明学生表现状况：如不懂就问、可圈可点等。
③平台根据学生学习、答题、提问、点赞、小组协作行为，为教师提供多维度的典型学生，如提问最多、收获点赞最多、小组协作贡献度高、正确率显著上升、正确率显著下降、作业态度不端正、成绩波动等。
28.班级作业报告-答题结果分析功能：
①教师可查看每个题目的班级平均正确率，并将低正确率题号用区别化颜色标识出来，便于老师发现。提供作答时长最长题目题号、学生犹豫次数最多题目题号。
②初中数学学科可查看习题知识点的概念图谱，学生在作业报告和错题集中，查看题目知识点概念图谱，使用导图形式帮助学生理清概念结构。根据题目内容不同，导图直接展开题目直接涉及知识点相关内容，并提供关联内容学生可自行展开进行查看。概念图谱支持保存图片到本地。教师可在教师空间查看题目知识点概念图谱。
③根据作业习题涉及知识点以及班级作答情况，呈现作业涉及知识点及其相关知识点的班级知识图谱情况，图谱支持查看某个知识点的正确率、掌握度。根据知识图谱情况，支持布置专项练习，可生成学生分层和对应层级的练习题目。
29.支持学生对错误习题进行订正，学生进行订正后，可同步到错题集进行查看，老师在作业报告中可查看到学生订正的错误原因分布以及订正内容。
30.学生端支持作业报告导出：学生可选择导出内容是否包含答案、作答结果、作答区域，也可指定部分习题进行导出。
31.支持教师发现题目布置有误时，更正题目答案，更正后自动修正单选题、多选题、判断题的批改结果。
32.根据班级作答习题情况，可自动生成班级错题，可按班级、教材版本、章节点、时间段、难度、题型等作错题筛选，可查看题目答题正确率，并支持对错题进行优题标记及二次布置。
33.班主任可查看全科学情，包含各科的学习时长、答题时长占比饼图，各科学生自学任务饼图，各科情况一目了然。班主任还可查看各科的学习时长，包含人均学习时长、人均学习资源数以及最用功学生；可查看各科课业成绩，包含答题平均正确率、人均作答时长、优秀学生；可查看各科互动教学情况以及活跃学生；可查看各科自学情况以及活跃学生。
34.支持学生进行自主练习，学生可按照教材章节进行练习。根据学生作答记录，系统计算生成不同难度系数的练习，并在练习之前告知学生本次练习难度系数。在单次作答中，答题错误，系统可决定是否在当前练习中实时多推送一道相似附加题目给学生巩固。
35.支持和白板软件数据联通
①无需重复登录可在登录教师移动终端账号后快速进入白板、选择云空间内任意课件放映，授课显示端同步显示课件内容。
②教师移动终端可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过教师移动终端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
③教师移动终端可将教师的课件通过微信、朋友圈、钉钉、QQ、手机号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持教师自定义设置为1天、7天、30天或永久期限。
④教师可在教师移动终端选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在互动课件列表预览。教师移动终端可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
⑤无需局域网环境部署，教师即可使用教师移动终端进行课件翻页，课件预览、课件跳页。支持横竖屏两种模式。
⑥白板软件可以上传教师移动终端的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传，教师可以在白板软件上选择资源插入课件。
⑦提供了互动课件资源库,包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可免费获取到个人云空间，课件资源数量不低于10w+份。
	套
	50
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	课堂管控系统
	1.管控模式：支持教师及管理员创建多种自定义管控模式，管控模式可自定义名称，可根据不同使用场景切换不同管控模式。
2.网络配置：支持网址白名单管控，教师及管理员可添加网址白名单。
3.应用配置：支持启用或关闭学生端应用，启用后学生端桌面随即出现该应用。
4.桌面设置：支持对桌面壁纸进行统一设置。
5.系统配置：支持开启或关闭系统功能，包括启用外部储存数据、启用蓝牙、启用耳机接口、启用护眼模式等。
	套
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	学生智慧学习终端
	1.显示屏尺寸：≥10.95英寸，屏幕分辨率：≥1920×1200
2.采用八核CPU，主频：≥2.0GHz
3.内存容量：≥6GB；存储容量：≥128GB
4.电池容量：≥8000mAh（典型值）
5.摄像头：双摄像头，前置≥800万像素，后置≥800万像素，后摄支持文档矫正增强功能，可以倾斜拍摄文档，并进行自动矫正和文字效果显示增强
6.接口支持：扬声器≥2个；麦克风≥2个；USB TYPE C接口≥1个；支持耳机功能；Micro SD卡接口≥1个（最大支持512GB）。
7.WiFi：支持802.11a/b/g/n/ac（2.4G&5.8GHz)；蓝牙：支持
8.操作系统：Android 10.0或以上版本定制化操作系统，使用定制化桌面，避免与学习无关信息的干扰。
9.屏幕支持圆偏振光技术；支持防眩光功能。
10.护眼功能：支持距离感应功能，用户与平板距离低于设定距离时，自动弹出护眼警示；支持感光保护，自动检测环境光亮度，自动调整匹配的屏幕亮度
11.防护设计：支持防摔，带皮套100cm掉落至地面无损坏。
12.安全设计：采用V0防火阻燃材料；支持充电保护功能。
	台
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	移动充电柜
	1.平板电脑最大尺寸：12寸平板
2.平板电脑方式方向：横放
3.平板充电数量：40-60位
4.充电接口：220V插座
5.柜体内部设计方便走线。
6.柜体采用全封闭式防盗结构，安全存储。
7.柜门采用大转角设计，方便多位学生同时取放平板。
8.充电柜采用可移动式设计，具备万向轮，可移动。
	台
	1
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	无线AP
	满足方案需求
	台
	1

	2、AI教学设备
	　
	　

	1
	算力模块
	1、整机最大外形尺寸≤260 * 289 * 47（mm）；
2、整机正面采用铝合金外壳设计，外部无任何可见的内部功能模块连接线；采用顶部出线，出线接口使用线槽屏蔽盖，出线美观；
3、整机采用一体设计，产品边缘采用圆角包边防护；背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；
4、整机壁挂式固定方式，挂壁后使用螺丝进行锁紧固定，避免模块脱落；
5、整机接口非外接拓展，不少于2路千兆以太网交换接口，一路连接外网（学校网络），一路连接多媒体教学设备（一体机/智慧黑板）；不少于3路支持PoE功能的千兆以太网接口，支持级联PoE功能的网络摄像机和阵列麦克风； 不少于1路MicroSD卡接口，支持通过MicroSD卡升级整机系统软件；不少于1路Type-C 接口，支持调试和控制功能；
6、整机支持红绿双色工作状态LED指示灯；绿色常亮表示正常工作；红色常亮代表故障；红色闪烁代表系统处于升级过程；
7、在休眠模式下，短按唤醒算力模块；在任何情况下长按底部按键5秒以上，系统重启；
8、整机采用国产AI算力芯片，峰值算力不低于32TOPS@INT8峰值算力，支持H.264&H.265解码格式，解码能力支持32x1080P@25fps，8x4K@25fps，不低于8K ；编码能力不低于12x1080P@25fps, 不低于3x4K@25fps，不低于8K。支持JPEG图片编解码：1080P@60fps，不低于32768*32768。
9、整机存储器支持TCG-OPAL 2.0硬件加密功能，既不影响硬盘读写性能又保障用户数据安全，每一块存储器密钥均根据特定算法生成，和设备一一绑定
	台
	1
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	教师观察摄像头
	1.产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。
2、产品摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°；
3、产品摄像头传感器有效像素≥800万 。
4、产品摄像头支持4K超高清影像输出。
5、可提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容 1920×1080、1280×720 分辨率；
6、整机可同时提供2路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率30fps；1路1920x1080分辨率板书画面，帧率可选1-20帧； 
7、产品内置视频处理器采用四核处理器，linux 5.1及以上操作系统，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。
8、在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。
9、产品支持板书采集视频画面分割，支持识别≥4个书写板，同时输出1张整体黑板图片；
10、在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层； 支持人物的隐藏和透明度调整设置；
11、产品支持老师在教学过程使用的教具识别，包括：三角尺、圆规、直尺和半圆尺、磁吸板擦/普通板擦识别。
12、产品支持H.264视频编码格式。
13、产品内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m；
14、产品音频处理采用4核国产音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间；
15、产品软件支持web端进行远程OTA在线升级；
16、产品接口不少于：2路RJ45级联接口，PoE in支持RJ45音频输入，PoE out 支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。
17、产品内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁；
18、产品支持2种供电方式，PoE和DC12V供电方式。
19、产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。
20、产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
	项
	1
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	学生观察摄像机
	1、整机采用一体化设计，内置四个摄像头和8阵列麦克风；
2、整机具备不少于2路RJ45接口；不少于1路3.5mm audio in 音频输入接口；不少于1路Type-C接口；不少于1路DC12V电源输入接口；
3、整机RJ45接口支持PoE功能，≥2级PoE功能阵列麦克风级联；
4、3.5mm Audio in音频输入接口，支持对远端音频信号与本地音频进行混音，以消除混响；
Type-C接口支持整机功能调试，可查看整机工作状态和系统配置；
5、电源输入接口支持12V直流输入；
6、整机具有≥2个工作状态LED指示灯，可分别指示音频系统工作状态指示和视频系统工作状态指示；
7、产品内置专属的不低于4核音频CPU处理器，配置独立不低于64MB系统内存，不低于256MB存储空间；支持不低于8路麦克风数据处理，采样率不低于192k，AAC编码码率不低于480kbps；
8、整机内置独立音频CPU处理器，采集音频拆分2路信号，一路用于课堂回放音频，一路用于AI语音分析；支持音频3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果；
9、整机内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m时，信噪比不低于15dB；
10、产品内置采用不低于4核视频处理器，操作系统版本linux 5.1及以上操作系统，≥1GB系统内存、≥8GB存储空间。
11、整机内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；像素值均不低于800万； 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
12、整机内置1路独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；支持1920 x 1080，3840 x 2160分辨率输出；在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出。
13、整机内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。
14、整机内置的智能拼接摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。
	个
	1
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	阵列麦克风
	1、产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。
2、产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m；
3、产品音频处理采用4核国产音频处理芯片；
4、阵列麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态，绿表示工作状态正常；红灯表示级联失败；
5、产品支持数字音频传输；
6、产品接口含2路RJ45级联接口，POE IN支持RJ45音频输入，POE OUT支持网络级联和数据输出，同时支持POE IN电源；1路Type-C调试接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。
7、产品支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输；
产品整机支持POE供电，其中一路为POE IN，另一路为POE OUT，支持给外部POE设备供电；
	个
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	课堂智能反馈系统（AI评课）
	1. 系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持≥5种视角转换，正前方、左前方、右前方、左后方、右后方。
2. 在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。
3. 在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
4. 在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。
5. 系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
6. 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
7. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。
8. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
9. 系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
10. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
11. 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
12. 系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
13. 系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
14. ▲系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
15. 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。
16. 系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面于互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
17. 系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。
18. 系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。
19. 系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
20. 系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
21. 系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。
22. 系统支持在移动端查看报告。
	套
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	AI佩戴式无感扩声
	一、麦克风
1、麦克风主体长宽≤30mm，领夹采用硅胶材质，麦克风主体与磁吸领夹一体式设计，磁吸夹无丢失风险。
2、麦克风内置NFC模块，无线麦克风开机后，触碰接收主机对频区域即可完成对频，对频完成后自动锁频，杜绝串频风险。
3、采用2.4GHz自适应跳频技术，支持48KHz/24bit无损音质传输，确保人声清晰饱满，低中高频均衡，还原度高。
4、单台接收主机可实现两支无线麦克风同时使用，实现师生互动。支持≥3套系统在相邻教室同时使用互不干扰。
5、麦克风含≤2个按键，侧面按键支持电源开关与静音功能；正面按键支持语音指令功能：按住正面语音指令按键可通过语音指令对一体机、智慧黑板、电脑等设备中打开或关闭已下载的常用软件、幻灯片放映、PPT上下翻页等功能。
6、单次充满电可连续使用≥6小时。放入充电仓可通过POG PIN进行充电，并可在软件内查看麦克风实时电量、在位状态、音量等信息。
7、麦克风可通过内置红、绿、黄三色LED灯清晰指示对频、使用、静音、充电、低电量、断频等状态。
8、▲麦克风具有归还提醒功能，麦克风被带离使用区域后，麦克风发出蜂鸣声即刻提醒。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
二、AI接收主机
1、麦克风无线接收主机、AI音频处理器、双麦充电仓一体式设计
2、整机采用壁挂式外观设计、背部具有≥4个壁挂孔位。
3、接收主机内置AI降噪与AI反馈抑制算法，无需调试可做到：
①完全消除课堂稳态噪声，降噪深度≥30dB（如风扇、建筑噪音等持续噪音）
②完全消除非稳态噪声，降噪深度≥30dB（敲击、摩擦、跌落等突发噪音）
4、接收主机内置喇叭，支持对开机、对频指引、音量调节、麦克风归还提醒等进行中文语音播报。
5、接收主机具有≥1路3.5mm立体声课件输入、≥1路3.5mm混合输出、≥1路3.5mm独立语音输出、≥1路USB语音控制接口，可同时满足本地扩声、远程录播及PC语音控制需求。
6、接收主机前面板采用触摸式音量“+、-”键，且音量加减时主机内置喇叭具有中文语音播报。接收主机前面板配备红绿双色状态指示灯，清晰显示对频、连接、语音识别、音量调节等状态。
三、音箱
1、内置2.0声道功率放大器，具有数字式短路保护装置确保产品稳定性和安全性。
2、内置高低音音调电路，人声更加清晰通透，方便教学。
3、具有≥2路线路输入接口。
4、每只音箱具有≥1个6.5寸低音喇叭和≥1个3寸高音喇叭。
5、豪华外观，烤漆防护罩铁网；标配壁挂安装配件，安装简单。
	套
	1

	7
	桌椅套件
	按需定制
	套
	50

	三、创客教室1期
	　
	　

	1
	教师主机
	1、≥16核、≥24线程、主频≥2.2GHz、睿频频率≥5.2GHz、缓存≥30MB
2.内存：32GB DDR4内存或以上
3.硬盘：≥ITGB M.2 NVMe SSD硬盘
4.前置面板接口：USB接口≥7个（至少包括USB-C 接口≥1个，其中包括USB-C在内的USB 3.2 Gen1速率接口≥3个）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口并支持支持自动切换OMTP和CTIA标准，1个3.5mm三段式麦克风接口；
5.关机状态下，支持≥1个前置USB端口对外供电；
6.后置面板接口：≥4个USB-A接口，后置USB接口支持键盘开机；≥1个HDMI 1.4b、≥1个DP 1.4、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口；
串口≥1个，PS/2≥2个；
8.内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 4.0 Lanes；
9.集成标准声卡
10.机箱内设无需任何工具即可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆卸和安装；
11.独立显卡：
≥8G GDDR7显存、位宽≥128bit、核心基础频率≥2280MHz、加速频率≥2497MHz
12.机箱体积：不大于20L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手；
14.采用电源与主板直插式设计，电源与主板不通过软质线材连接，电源本体直接连接主板供电
15.具备机箱防尘滤网，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下拆卸；
16.主机后面板配备一键备份还原按键，可实现非基于操作系统的一键备份还原的功能。
	套
	1

	2
	教师显示器
	1.≥27英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏占比≥93%，支持VGA≥1，HDMI≥1，对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms；
2.屏幕亮度≥300cd/m2；
3.显示屏幕色域覆盖率≥99%(sRGB CIE1976)、≥90%(DCI-P3 CIE1976)；
4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；
5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1)；
6.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数；
7.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道；
	套
	1

	3
	学生主机
	1、Intel十三代 Core i5处理器或以上，主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。
2、≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz
3、主板：Intel SoC。
4、内存：16GB DDR4 3200MT/s内存或以上
5、硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘
6、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
7、集成标准声卡。
8、USB有线键盘、鼠标。
9、前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。
10、关机状态下，支持≥2前置USB端口对外供电。
11、前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。
12、后置面板：USB3.0≥2个，USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。
13、机箱体积：≤12L。
14、可通过物理按键实现系统一键还原。
	套
	28

	4
	学生显示器
	1.≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏占比≥92%，支持VGA≥1，HDMI≥1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms，屏幕亮度≥300cd/m2；
2.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；
3.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·sr-1·cd-1)；
4.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数；
5.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道；
具备信号自动调整功能，在OSD菜单手动调节输入信号类型后，若检测到无信号，显示器可自动切换至切换至有信号的输入通道；
	套
	28

	5
	交换机
	48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。
	台
	1

	6
	路由器
	1、路由器类型：企业级路由器；
2、传输速率：10/100/1000Mbps；
3、端口结构：非模块化；
4、广域网接口：1个；
5、局域网接口：4个（支持切换为WAN口）纠错；
	台
	1

	7
	排插
	4位排插，带开关，
	个
	36

	8
	吊顶改造
	铝扣板600*600吊顶，94.77平方
	项
	1

	9
	墙壁刷白
	墙壁刷白，室内环保乳胶漆
	平方
	95

	10
	拆除
	现场老旧装饰拆除及建筑垃圾清运
	项
	1

	11
	配电柜
	定制20KW配电柜
	项
	1

	12
	线材
	BVR3*2.5
	米
	200

	13
	线材
	网线CAT6类
	箱
	2

	14
	水晶头
	CAT6类水晶头
	盒
	2

	15
	辅材以及施工
	安装、调试、施工改造辅材等。
	项
	1

	四、创客教室2期
	　
	　

	1
	信息科技实验箱
（湖南科学技术出版社-八年级）
	信息科技实验箱适配于《信息科技》八年级教材（湖南科学技术出版社）的课程内容，包括物联网的起源与发展、物联网的构成与安全、物联网数据感知、物联网物体标识、物联网设备接入、物联网平台应用等课程要求，帮助学生了解物联网、物联网与人工智能、经济发展、社会生活等知识。套件配置了丰富的硬件模块，能实现环境探测和生物识别等智能感应场景，并进行丰富的反馈控制。能实现的智能感应包括空气温湿度探测、AI视觉、语音识别等，并实现的反馈控制包括继舵机控制、水阀控制等。
不少于以下种类的开源硬件：
1.主控
①处理器：双核处理器
②主频：高达240MHz的时钟频率
③SRAM：520KB
④Flash：4MB
⑤板载资源：六轴传感器、陀螺仪、三轴加速度计、光线传感器、麦克风、磁场传感器、
蜂鸣器、RGB灯、OLED屏、支持2个物理按键(A/B)、支持6个触摸按键、支持1路外部输入接口
2.扩展板
①可外接3节5号干电池或3.7V锂电池，需支持PH2.0接口
②可USB接口外接供电（3.5V~5V）、MicroUSB接口、锂电池进行供电
③需板载至少10个数字I/O端口、模拟3Pin口和三路IIC口
④需板载蜂鸣器，带有开关控制，可以随时关闭蜂鸣器、电机驱动×2
⑤孔径、孔距 兼容塑料积木，轻松地与塑料积木进行拼插结合，创造出无数可能。
⑥底部黑色亚克力保护
3.温湿度传感器
①供电电压：3.3到5V
②接口类型：数字
③温度范围：0-50℃ 误差±2℃
④湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH
4.土壤湿度传感器
①供电电压：3.3V 或5V
②接口定义：1脚信号，2脚地，3脚电源正
③输出信号类型：模拟信号(0-2.3V【2.3V是完全浸泡在水中的电压值】，5V供电)，湿度越大输出电压越大。
5.I2C离线中文语音识别模块
①工作电压：3.3~5V
②工作电流：25 ~ 40 mA
③通信方式：I2C
④I2C地址：0x4F
⑤芯片可设置词条数：50，每个词条长度不超过10个汉字或者79个字节的拼音串
⑤板载麦克风灵敏度：-38db
6.人工智能摄像头
①处理器：Kendryte K210
②图像传感器：OV2640（200W像素）
③供电电压：3.3~5.0V
④I电流消耗：320mA@3.3V,  230mA@5.0V（人脸识别模式；80%背光亮度；补光灯关闭）
⑤连线接口：UART，I2C
⑥显示屏：2.0寸IPS，分辨率320*240
⑦内置功能：人脸识别，物体追踪，物体识别，巡线追踪，颜色识别，标签识别
7.GNSS北斗定位模块
①工作电压： 3.3～5.5V DC
②输出信号： I2C/UART
③定位精度：2.0m CEP
首次定位时间：冷启动30S 热启动2S
④工作电流：40mA
⑤天线接口：IPEX1
⑥天线频率：1561-1575.42MHz±3MHz
8.超声波传感器
①工作电源：+3.3V～+5.5V
②工作电流：20mA
③工作温度范围 ：-10℃～＋70℃
④有效测距量程：2cm～800cm(极限量程1000cm)
⑤分辨率：1cm
⑥精度：1%
⑦测量周期：100ms(Max)
9.NFC近场通讯模块
①主芯片：NXP PN532
②供电电压：3.3V ~ 5.5V
③通信接口：Gravity I2C & UART复合（PH2.0-4P，逻辑电平0-3.3V）
④串口波特率：115200 bps
⑤I2C地址：0x48
⑥通信频率：13.56MHz
⑦最大通信距离：不低于10mm，实际视标签大小而定
⑧支持协议：读写器模式：支持ISO/IEC 14443A、ISO/IEC 14443B、MIFARE协议、FeliCa协议
⑨卡仿真模式：支持ISO 14443A、MIFARE Classic 1K或4K、FeliCa协议
⑩点对点通信：ISO/IEC18092，ECM340
10.其它电子模块
电池模块、LED小手电、S90舵机、按钮传感器、LED小手电、主控板烧录数据线、模块连接线、培植土等
信息科技实验箱根据湖南省教育厅最新审定的教材内容进行设计，为了达到最佳的教学体验，软件采用与教材相同Mind+编程软件，硬件功能与教材一致、硬件接口与教材一致、硬件外形与教材一致，能完整支撑每一个单元的实践教学环节，帮助学生直观了解物联网、互联网和人工智能等知识。
▲提供编程软件截图与教材做一致性对比说明，并盖投标单位公章；
▲所投产品的传感器提供与教材一致性对比说明，并盖投标单位公章；
▲软件平台支持图形化积木编程与源代码预览，掌控板图形积木可生成 Arduino C++ 程序。编写的程序既可以在平台上做虚拟仿真实验，也可以直接下载到主控进行实物验证并实现同等效果。例如：《信息科技八年级上》单元主题二活动一中，熟悉光传感器的使用实践案例。（附U盘提供无剪辑版本的软件功能实拍演示视频）
	套
	28

	2
	基于行空板的物联网科创实验套件
	一款适用于初中及以上学段的行空板物联网科创实验套件。
一.主控板：
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，主频不低于1.2GHz、核数不低于4核，板载内存不低于512MB的DDR3内存，硬盘内存不低于16GB的eMMC存储，出厂预装Linux系统，支持python2和python3；
2.需支持多种编程方式：图形化编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等；
3.需支持预装常用Python库，如NumPy、Pandas、Matplotlib等库；
4.需支持离线运行程序、还可存储多个程序；
5.需支持蓝牙4.0及WiFi 2.4G；
6.需板载2.8寸 240*320TFT彩屏、2个可编程功能按键、麦克风传感器、光线传感器、加速度传感器、蜂鸣器等模块；
7.需配备USB Type-C、USB TypeA接口（可拓展USB外设，如摄像头等）、microSD卡接口，板载至少6路传感器拓展接口（支持2路IIC，支持3路PWM其中2路ADC），19路金手指IO接口（支持I2C、UART、SPI、ADC、PWM）；
8.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
二.电子模块：
1.语音识别模块：
①.需支持离线语音识别功能；
②.需支持内置常用固定命令词条，至少包含135条常用的固定命令词条；
③.需支持新增命令词学习功能，至少支持17条命令词条学习；
④.需配备麦克风、喇叭及喇叭接口，并且麦克风数量不少于2个；
⑤.需支持I2C和UART两种通讯方式，适配主流开源硬件主控器。
2.继电器模块：
①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；
②.需支持开关量控制，通过数字信号即可控制继电器的吸合与释放；
③.需采用防反插接口，简单易用。
3.电子模块：
①.需配备不少于13种电子模块，包含但不限于红色LED模块、绿色LED模块、蓝色LED模块、按钮模块、土壤湿度传感器、RGB12灯珠灯环、温湿度传感器、空气质量传感器、舵机、风扇、角度传感器、USB摄像头、水泵等；
②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
③.电子模块接口需采用PH2.0接口。
三.配件：
需配备主板烧录数据线、模块连接线、电池盒等配件。
四.编程方式：
需支持图形化编程。
五.配套内容：
提供不少于25课时教学课程，包含课程文档、课程PPT、案例程序、教学视频等。"
	套
	28

	3
	二哈识图 2基础套装
	简介：
HUSKYLENS 2 (二哈识图 2) 是一款简单易用、玩法多样的AI视觉传感器，采用6TOPS算力专用AI芯片，预置人脸识别、目标检测、物体分类、姿态识别、实例分割等20余种开机即用的AI模型，同时，用户还可部署自行训练的模型，教会二哈识图识别任意目标物体。板载的UART / I2C端口，可以与主流控制器Arduino、micro:bit、ESP32、Raspberry Pi等开源硬件无缝连接，被广泛应用于创客、AI教育、STEAM教育和交互艺术领域。
技术规格：
处理器：Kendryte K230 双核 1.6GHz
算力：6 TOPS
内存：1GB LPDDR4
硬盘：8GB EMMC
屏幕：2.4 寸 640×480 IPS、全贴合电容触摸
摄像头：GC2093 200W 像素 1/2.9” 60FPS
麦克风：电容硅麦克风
扬声器：1W 音腔喇叭
其他器件：按键 ×1、RGB 灯 ×1、补光灯 ×2
接口：Type-C ×1、4Pin Gravity ×1、TF 卡槽 ×1
WiFi网卡：AIC8800D40L 2.4GHz（外置）
内置模型：人脸检测、人脸识别、人脸五官检测、物体识别、物体追踪、颜色识别、物体分类、自学习分类、实例分割、手掌检测、手掌关键点检测、手势识别、人体检测、人体关键点检测、姿态识别、车牌识别、文字识别、巡线追踪、表情识别、注视方向检测、人脸朝向检测、标签识别、二维码识别、条形码识别、跌倒检测
内置应用：照相机、录像机、实时图传、MCP 服务、模型安装
工作电压：3.3–5V
功耗：1.5–3W
尺寸：70 × 58 × 19 mm
重量：90g
二哈识图2 WiFi模块：二哈识图2 WiFi模块 x 1；备用硅脂散热垫 x 1
二哈识图2广角镜头模组：二哈识图2广角镜头模组；长柄十字/一字两用螺丝刀
	套
	10

	4
	激光雕刻机（60W）
	光功率：60W
产品尺寸：664*570*328.4毫米
重量 ：19.51公斤
输入电压：100-240V~50-60Hz
输出电压：DC 24.0V 15.0A
工作温度： 5C-35℃
安全认证：IEC60825,FDA,CE,ROHS,FCC,UKCA,UL 
雕刻面积：400mm*400mm
激光源：半导体激光器
激光波长：455±5nm
激光等级：1级（FDA）
激光雕刻软件：LightBurn、LaserGRBL
操作系统：Windows/MacOS
支持的文件格式：jpeg,jpg,png,bmp,svg,dxf等
支持材料：纸板、木材、竹子、橡胶、皮革、织物、亚克力、塑料等
	套
	1

	5
	椴木板
	激光专用椴木板1
尺寸：约400*400*3mm
	套
	1

	6
	3D打印机
	1.成型技术：熔融沉积成型（FDM）2.打印尺寸：≤256*256*256 mm³3.单机机身尺寸：≤386*389*458 mm³4.产品净重：≤12.95kg5.外壳框架：钢材框架，外壳为塑料和玻璃构成6.工具头：全金属热端、钢材挤出机齿轮、不锈钢喷嘴7.喷嘴最高温度：≤300 ℃8.喷嘴直径：标配0.4mm口径不锈钢喷嘴；可拓展0.2mm、0.6mm、0.8mm直径喷嘴9.热床最高温度：≤100℃10.工具头最大移动速度：≤500 mm/s11.工具头最大移动加速度：≤20 m/s²12.热端最大流速：≤32 mm³/s（150*150mm单层外壁ABS材料，温度280℃测试）13.打印平台：标配双面纹理PEI打印面板，可选低温打印面板、高温打印面板、工程材料打印面板14.高速打印功能：依靠XY轴的震动抑制算法和精准的流量控制15.支持耗材类型：可支持打印PLA、PETG、TPU、ASA、PVA、PET、尼龙线材（PA)、聚碳酸酯线材（PC)、ABS材料、自制Support系列支撑隔离材料16.冷却系统：内置冷却风扇系统，通过闭环控制来确保打印模型、打印机箱和主板的散热17.传感器：内置低帧率相机，分辨率≤1280 x 720 / 0.5fps，支持延时摄影，支持挤出机断料检测，支持断电续打18.显示屏：≤2.7英寸，分辨率≤192x6419.联网方式：支持Wi-Fi、Bluetooth通信，操作界面支持按键、手机端APP、电脑端应用三种形式；以通过APP和电脑端应用远程操控打印机和观看打印机视频20.HMS健康管理系统：负责收集和监控整个系统状态，包括：硬件连接、工作状态机械状态，以及打印过程中AI功能检测到的问题（例如炒面缺陷），一旦出现任何异常，会通过APP、软件以及打印机屏幕上发送消息提醒用户，每个HMS错误代码都有详细描述和对应的解决方案21.料仓自动供料系统可支持多色模型打印a.具备两级助力，确保能够顺利将耗材丝送入挤出机b.配有湿度传感器和密封外壳，配合干燥剂使用可以保证耗材干燥，并显示料仓内部的湿度状态c.通过进料缓冲器智能调节送料速度，确保料仓送料和挤出机出料节奏保持同步d.4*4级联，最多支持4台料仓一起使用，可以实现16色打印e.内置里程轮，可以统计从料仓送出的耗材的长度f.料仓拥有RFID自动识别自动续料功能，无需手动设置即可实现自动识别耗材颜色类型，同类同型耗材自动识别续料，同时实现耗材余量预估功能g.支持第三方耗材手动设置自动续料
	套
	1

	7
	3D打印耗材
	线径：1.75/3.0MM 公差 ：±0.02MM 打印温度：210-235℃ 底板温度：70-80℃
拉力（KGF）：11-15
熔融指数：9-11g/10min
(190℃,2.16kg)
断裂伸长率：45%
打印速度：50-100MM/s 气 泡 ：100% 零 气 泡净 重 ：1 KG/ 卷
毛 重 ：1.3 KG / 卷
长 度：1.75MM(1KG)=330M,
3.0MM(1KG)=110M
	卷
	10

	8
	3D教学资源软件
	1.提供丰富的3D模型类数字素材资源，无学科使用限制，采用三维技术将二维图片素材立体可视化呈现，资源至少需覆盖远古动物、脊椎动物、无脊椎动物、植物、微生物、生物探秘、地理物质、宇宙星球、生活用品、交通大全、体育运动、文化艺术十二大类别；子分类至少需涵盖恐龙、其它远古生物、软体动物、节肢动物、腔肠动物、棘皮动物、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类、裸子植物、被子植物、细菌、真菌、病毒、矿物、岩石、化石、行星、、服装、球类运动、厨卫用品、家具用品、陆地交通工具、水运交通工具、航空交通工具等不少于30个子内容领域知识点模型；
2.知识点模型数量≥1000个，模型品种丰富，覆盖面广，可适用多门学科，根据模型特性进行分类，其中远古生物数量≥20个；脊椎动物数量≥200个；无脊椎动物数量≥50个；植物数量≥200个；生物探秘数量≥60个；地理物质≥30个；体育运动≥15个；生活用品≥70个，文化艺术≥150个；
3.▲提供模型或场景的转盘旋转按键，用户可以通过点击旋转控制器来旋转整个模型或场景。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
4.支持单独对每个模型画面进行画质设置，至少包括高、中和低三种选项，以适应不同性能设备的正常运行需求。
5. ▲支持通过国产主流 PPT 及主流白板软件工具一键插入单个或多个 3D 百科模型资源，在授课时直接打开3D数字模型资源进行二次操作，支持改变插入的资源封面图的大小、位置。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
6.模型的关键组成部分均具有编号索引，用户通过点击对应编号，直接跳转至模型的指定部分并放大，以便查看详细的功能介绍。
7.支持将模型的知识点进行拆解并以词条的形式呈现，用户可将词条拖拽至相应区域，当拖拽的知识点与模型内容匹配正确时，拖拽操作才能成功完成；否则，拖拽将失败，从而确保用户对知识点的准确掌握。
8.支持为不同模型提供专属动效及各种粒子特效，例如声波、踩踏、烟雾、光效等，用户可查看模型的动态展示效果，非播放视频，使模型展示更加生动和逼真。
9. ▲为确保流畅的视觉体验，支持高帧率、高分辨率的3D 模型实时渲染，动画和粒子特效至少在60帧每秒或以上运行。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
10.支持用户通过平移、缩放和旋转等操作与模型进行交互。模型操作响应时间在10ms内，用户体验接近实时操作。支持多点触控操作，允许用户通过手势控制模型，例如两指缩放、旋转等。所有交互操作都应当具备良好的响应速度，避免卡顿。
11.要求所有模型均具有知识卡片，知识卡片内容需根据模型特性进行详细介绍，如：动物类知识卡片需包含：别名、分类、外形、大小、保护等级、分布区域等；植物类知识卡片需包含：别名、分类、形态、产地、生境等；宇宙星球类需包含：别名、分类、质量、直径、自转周期、公转周期、生命周期等。
12.支持为不同类别的模型提供不同的场景背景，提高模型资源的拟真性，有且包括草地、陆地、冰雪、河流、浅海深海等场景。
13.所有模型均具有AR直播功能，可在扩展屏上将3D模型与现实使用场景实时叠加并输出。同时支持人脸识别功能，通过AI人脸识别技术和算法将画面中3D模型资源与动态授课中的用户进行智能联动呈现，避免在操作3D模型中遮挡操作用户。
14.要求为所有模型提供背景颜色色卡，用户可依据使用需求自定义背景颜色。
15.每个模型均配备二维码，可通过平板、手机等智能设备自带功能扫描二维码，即可在屏幕上实时生成三维立体模型，使用户能够在真实环境中查看模型的三维形态，为用户提供了沉浸式的交互体验。
16.支持提供用户界面交互操作指南，以图文形式直观展示触屏及鼠标在实验软件中的操作方法，帮助用户快速上手并掌握软件的操作办法。
	套
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	五、监控设备
	　
	　

	1、电视监控前端设备
	　
	　

	1
	全彩摄像头
	• 全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅
• 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风
• 支持越界侦测，区域入侵侦测
• 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
• 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高
	台
	25

	2
	立杆
	‌定制规格 4m 高，通径76mm/114mm，壁厚2.0mm，镀锌喷漆工艺，横臂0.6M-0.8M
	根
	9

	3
	支架
	室外支架、立杆横臂
	个
	25

	2、控制设备
	　
	　

	1
	智能NVR
	支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器
支持WEB、本地GUI界面操作
可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机
支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议
支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入
支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放
支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD
支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲
2盘位设备可定制4进2出的报警板，包含一路12V1A输出，支持开关量输入输出模式
支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）
支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询
支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看
支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式
支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持预览图像与回放图像的电子放大
支持通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作
支持一键添加摄像机显示监控画面
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
	台
	1

	2
	监控硬盘
	10TB监控专用硬盘
	快
	8

	3
	交换机
	全千兆 POE 交换机提供 4个10/100/1000M自适应POE供电端口，及2个千兆光口，同时端口 1~4 具备 POE 供电功能，可作为以太网供电设备， 所有POE端口能自动检测识别符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备；该机型支持智能检测，当监控设备出现死机或其它网络异常中断时，通过算法判断智能重启 POE 口设备；自动优化网络：自动判断网络信号传输状态。2个千兆光口，用于长距离传输或连接其他光纤设备。
	个
	10

	3、材料和施工
	　
	　

	1
	网线
	六类国标内水无氧铜网线
	箱
	1

	2
	光纤
	4芯GYXTW、国标带铠室外专用
	米
	1000

	3
	电源线
	国标RVV2*2.5电源线
	箱
	5

	4
	辅材
	尾纤、防水箱、混凝土、开槽、PVC管，插板 ，高清线等
	批
	1

	5
	安装调试费
	安装、调试。施工等
	批
	1


具体要求：

（一）产品运输、保险及保管：

1、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

3、中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

（二）安装调试：

1、安装地点：采购人指定地点。

2、交货方式：包送货、包安装、包调试、包技术培训。

3、货物到达安装现场后，中标人应提供详细装货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。

4、在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标供应商方的原因造成对业主方建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标供应商负责修复和赔偿。

5、如果因中标供应商产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标供应商负责。

6、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料移交采购人。

7、投标人应具有完成项目相关的专业技术人员。

（三）验收要求：

1、货物验收应按国家标准和规范及合同要求进行。业主代表有权参与有关的验收试验，中标供应商应向业主方验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供业主方验收时审查。

2、项目验收时，采购单位如果需要对采购需求中要求检测的货物进行检测，将随机抽样送至省级及以上检测机构进行检测，检测结果全部满足采购需求中的标准要求时验收合格，若检测结果判定为货物质量合格，检测费用由采购单位承担，若检测结果判定为货物质量不合格，检测费用由中标供应商承担，。

3、严格按投标时提供的标的物验收。验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用。

4、验收合格，由双方签署验收报告；验收不合格，由中标供应商返工，有关返工、再验收，再检测以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。返工时间不得超过15天，返工后验收不合格，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标供应商承担。

5、货物的各项技术性能要求达到合同和相关技术文件规定的要求，要求符合国家和行业的有关规定和标准。

（四）质量保证及要求：

1、供货范围：投标人必须提供保证上述参数及配置的全新产品；

2、投标人投标文件中各种参数必须真实可靠；

3、质保期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用及特殊专用工具和清单，其费用也应包括在合同价格之内）均由中标供应商承担。如有质量问题，中标供应商应免费更换。

4、货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：

（1）3年质保；

（2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；

（3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给中标人，中标人不得借故推诿，且维修费优于市场价格；

5、在中标人未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致货物毁坏或灭失，由中标人承担责任。

6、中标供应商应将所提供货物的货物清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

（五）售后服务：

1、中标人需在质保期内提供免费上门维修服务。

2、在质保期内中标人对产品质量实行三包，因产品配置或零部件质量问题而引起的故障，中标人应在48小时内免费维修或更换，保证产品及时恢复正常使用，由此引起的费用由中标人承担。

3、在保修期内免费提供零部件及服务，并应及时有效。

4、培训：安装调试完毕，供货方立马对使用者免费进行全面（含工作原理、维护保养、一般故障排除、操作规程、熟练使用等）需培训至采购方满意为止。产品在招标人指定地点安装、调试完毕后应在现场对维修、技术人员进行免费培训。

（六）交货时间地点、付款方式：

1、交货时间：签订合同后30天内所有货物安装调试完成。
2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：验收合格后按县财政相关管理文件及财政资金拨付流程办理付款。
三、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书  

                                                        政府采购编号：             

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）


为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息


（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额

	序号
	标的名称
	型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：   年  月  日全部货物到达甲方指定地点并进场安装，乙方应在  年 月 日前安装完毕并经有关部门验收合格。地点为甲方指定的交货或安装地点，乙方应按投标响应性条件提供服务，并将项目整体移交甲方，包括设备及备品备件、设计图纸、施工方案等。
4.付款人及付款方式：甲方负责支付合同款项，支付方式由双方签订合同协议时另行规定。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则双方同意通过以下途径之一解决纠纷：

  □仲裁委员会提请仲裁       eq \o\ac(□,√)依法向发包人所在地人民法院提起拆讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

7.合同生效

本合同自                                           生效。

8.合同份数

本合同一式6份，甲方、乙方各2份，政府采购监管部门1份，采购代理机构1份。合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           

	甲方（盖章）：

法定代表人：           

委托代理人：           
联系电话：             
单位地址：             

监管部门盖章：                            
	乙方（盖章）：

法定代表人：           

委托代理人：           

联系电话：             
单位地址：             
开户银行：             
账    号：              

 代理机构盖章：


第二节  政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	名称：会同县第一中学
地址：会同县

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	采购人指定地点

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	按双方合同约定

	本章第二节
第9.2（1）项
	交货验收时间
	签订合同后30天内所有货物安装调试完成。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	按双方合同约定

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	验收合格后按县财政相关管理文件及财政资金拨付流程办理付款。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	双方合同另行约定

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	□ 提请仲裁    eq \o\ac(□,√)向项目所在地人民法院提起诉讼

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决


第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、谈判响应声明(格式)
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
三、授权委托书(格式)

  四、联合体协议(格式)
五、保证金
六、报价表及报价文件(格式)
七、采购需求响应
八、合同条款偏离表
九、采购需求偏离表
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
十一、关于资格的声明(格式)
十二、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十三、代理服务费承诺书
十四、最终报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                       
政府采购编号:                       
采购代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、谈判响应声明
致             (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为           （项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
三、授权委托书(格式)
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

四、联合体协议（格式）
致                 (采购人、采购代理机构)：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加                    （项目名称）项目                 （采购编号、采购代理编号）的谈判。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                                  （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）。
二、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与谈判和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照谈判文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：            
成员二名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：           
        年     月   日  

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

五、保证金

附件4-1 保函（格式）
保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
          （采购人名称）：
鉴于        （供应商名称）（以下称“供应商”）于     年  月  日参加          （项目名称）的竞争性谈判（政府采购编号：       ，采购代理编号：     ），     （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在响应文件有效期内撤销响应文件，或成交后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照谈判文件要求提交履约保证金，以及发生谈判文件明确规定可以不予退还保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）         。 
本保函在响应文件有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在响应文件有效期内送达我方。
担保人名称：            （盖单位公章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
地    址：                 
邮政编码：               
电    话：                 
      年   月   日
六 、报价表及报价文件
附件5-1 报价表
报价表
采购代理编号：                                   

项目名称：_                                                               _ 

	报价
	其他内容

	小写金额：                        （人民币元）
大写金额：                        （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                _
日期：          年        月     日
附件5-2已标价工程量清单和分项报价
分项报价明细表
(货物类项目)
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包号：__    ________                               包名称：__    ________   
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
七、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-1 响应-览表
响应-览表
	包号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	主要技术参数或规格
	数量
（台套）
	交货
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：__    ________                     包名称：___          _______
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日
九、采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
包           号：                                   包名称：                    
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
十、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。
附件9-1小型、微型企业声明函

中小企业声明函（货物）

（不符合政策要求的无需提供）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)及《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下

1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：

日期:

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定的，其响应无效。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。

附页1 价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单
采购代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                        包名称：___          _______ 
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件9-1、附件9-2、附件9-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：          
日期：        年    月   日
附件9-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第37条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页2 优先采购产品清单
优先采购产品清单

(不属于优先采购产品清单的无需提供)
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                      包名称：___          _______  
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日
附件
 湖南省政府采购供应商资格承诺函
 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型中型小型微型
公司（单位）名称（盖章）
 

      年   月   日                  
 机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：
十一、关于资格的说明(格式)
附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)
供应商的资格条件更新材料
说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
十二、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
备注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十三、供应商认为需提供的其他资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料。
十四、代理服务费承诺书
致（采购代理机构）                  ：
我们在贵公司组织的（项目名称：           ，采购代理编号：         ）政府采购活动中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5 个工作日内，按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。
	开具发票信息
□ 增值税普通发票
□ 或按照以下信息开具增值税专用发票：
单位名称：                   
纳税人识别号：                   
地址：                   
电话：                   
开户行：                   
账号：                   


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日期：                 年        月      日
十五、最后报价

说 明：

最后报价按六 、报价表及报价文件中附件5-1 报价表表格格式。

投标人请提前自行准备，盖上公章，评标现场递交。不得装入投标文件中。




