[bookmark: EB9baad02da2434c97bf3bd9a509fffe9a]采购需求
第1节 [bookmark: _Toc29913942][bookmark: _Toc256000038][bookmark: EB9baad02da2434c97bf3bd9a509fffe9a_0]采购清单一览表
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: EB9baad02da2434c97bf3bd9a509fffe9a_0_0]品目
	品目名称
	单位
	数量
	是否为
核心产品
	是否为强制节能产品

	1
	视频压缩存储系统
	套
	2
	是
	

	2
	校园安全智能预警系统
	套
	1
	
	

	3
	企业级硬盘
	块
	48
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	4
	校园安全业务融合管理系统
	套
	1
	
	

	5
	辅材
	批
	1
	
	

	6
	系统安装调试
	项
	1
	
	




[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: _Toc29913943][bookmark: OLE_LINK5]
第二节 技术要求
	序号
	名称
	规格、参数要求
	单位
	数量

	1
	视频压缩存储系统（核心产品）
	一、功能参数要求：
1、支持混合接入分辨率为7680×4320 、3840×2160 、 2560×1440 、2048×1080、 1920×1080、 1280×720、704×576、 704×480的普通视频，对视频进行水印叠加、转码（更改编码格式）、压缩，不改变视频的帧率和时长，转码后叠加水印内容保持不变；支持叠加水印，水印内容可自定义，水印样式可调，支持45°斜向显示铺满视频画面，支持横向显示铺满视频画面，水印字体、大小、粗细、颜色、透明度等可调；
2、同一静止画面下，可将码率≥4Mbps（分辨率为1920×1080）的视频流压缩为码率≤200Kbps， 码率压缩比≥95%；压缩后码流滞后于压缩前码流的时间≤100ms；同一静止画面下，可将码率为≥2Mbps（分辨率为1280×720）的视频流压缩后码率≤100Kbps，码率压缩比≥95%；压缩后码流滞后于压缩前码流的时间≤80ms;（码率压缩比=（压缩前码率-压缩后码率）/压缩前码率×100%）。
3、系统可查看整机最大支持压缩路数、剩余压缩路数，可查看样机接入的原始码流、压缩码流大小。可查看所有配置压缩通道信息，包含压缩类型、原始码率、原始分辨率、压缩码率、压缩分辨、压缩状态。支持通过过滤压缩类型、压缩状态等字段快速查看通道运行情况。
4、支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式，支持普通录像设置压缩下载，事件录像采用非压缩下载进行混合存储。对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续，无跳秒现象。普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。普通录像下载时支持普通下载或压缩下载。 
5、 视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率≥12倍，压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致，图像峰值信噪比 PSNR≥32.5dB ，结构相似度SSIM≥0.95。
二、性能参数要求：
[bookmark: OLE_LINK2]1、设备≤6U，盘位≥48；1+1冗余电源；内置国产智能模块≥40颗；单颗国产智能模块1080p压缩存储≥16路，400万压缩存储≥8路
2、支持前端接入、存储、转发≥768路（1536 Mbps），网络回放≥32路（64 Mbps）；
[bookmark: OLE_LINK1]3、具有控制单元≥1个，64位8核处理器≥1个，主频≥3.0GHz，内存≥32GB，并可扩展≥128GB。固态硬盘≥256GB SSD，可扩展≥3个256GB SSD固态硬盘。
	套
	2

	2
	校园安全智能预警系统
	一、功能参数要求：
1、支持按需加载≥25种智能算法，全方位，无死角对危险情况预警，守护校园安全。包括：校门口的陌生人徘徊、公共场所的打架斗殴、独处、人员轨迹、教学楼道的奔跑、跌倒、实验室重点区域的人员滞留、区域入侵、操场或体育馆的物品遗留等；
2、具有独处行为、拌线入侵、区域入侵、打架斗殴、跌倒行为检测， 并可抓拍关联人脸、识别异常行为和识别人员身份信息，当触发事件报警时，可在预览界面实时弹出报警窗口、报警面板滚动展示报警信息、 报警中心实时展示报警信息并可查看详情；可按事件类型查看报警记录，报警记录展示异常行为报警信息、抓拍人脸图、身份比对人脸图， 可联动录像、抓图、蜂鸣 邮件、报警上传、本地报警输出、 远程报警输出、远程语音、远程警戒灯、门禁、音频、预置点（云台）以及日志记录；
3、支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录；
[bookmark: OLE_LINK3]4、支持以图搜图，支持批量上人脸图片≥50 张，并同时对目标人脸进行相似图片搜索≥10 张；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示；
5、具有同行伴随搜索功能，可对照片/视频中的多人图像进行同行搜索，可识别同行人员、路径等；可搜索周期时段≥30天内的数据；可对搜索结果中人员的身份信息进行确认，并在界面展示人像库对应的身份信息；
6、可接入普通相机，配置应用视觉大模型，可对各类设备运行状态进行检测；可自定义创建算法，最多可创建算法≥64个，可对算法进行管理，并可按通道快速应用部署；可对指定设备进行跟踪并识别运行状态，运行状态包括运动报警、静止报警、运动到静止报警、静止到运动报警， 当触发事件报警，可在界面实时弹出报警窗口、报警面板滚动展示报警信息、报警中心实时展示报警信息并可查看详情，可按事件类型和状态报警类型进行查看报警记录，可联动录像、抓图、蜂鸣、邮件、报警上传、本地报警输出、远程报警输出、远程语音、远程警戒灯、门禁、音频、预置点（云台）以及日志记录；
二、性能参数要求：
1、SATA盘位≥12个，单盘最大支持≥24TB；
2、H.264/H.265混合接入≥256路，网络带宽接入≥768Mbps；存储≥768Mbps；转发≥768Mbps；
3、VGA输出配置≥1路，USB接口≥4个，RS-232接口≥1个，RS-485接口≥1个；
4、10/100/1000/2500Mbps自适应以太网口≥4个；
5、内置国产化GPU芯片算力≥264TOPS（INT8），频率≥1.7GHz
	套
	1

	3
	企业级硬盘
	单盘容量：≥24TB；
缓存：≥512MB；
转速：≥7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	48

	4
	校园安全业务融合管理系统
	一、功能参数要求：
1、对接学校现有智慧校园综合安防服务平台（型号：大华/DH-ICC-U8000-YZ），搭配现有校园智慧安防设备实现校园安全智能预警业务功能及系统的建设；（需提供与学校现有智慧校园综合安防服务平台实现对接承诺函并加盖投标人公章。）
2、重点人员识别：
（1）预警信息查询，支持展示未匹配到人员信息的预警信息，并支持通过和预警时间和事件类型对该预警类型进行筛选。筛选结果展示预警信息，包括：信息抓图、预警时间、事件类型；
（2）支持通过前、后设置对应的秒数，实现搜索前后秒数预警起止时间内全部预警信息，筛选出对应的预警信息；
（3）支持展示备选人员（学生）。支持通过所属组织、姓名和学号检索人员。人员信息展示包括：姓名、所属组织、学号；
（4）支持将对应预警信息关联对应人员。选择后点击“筛选完毕”，备选人员和预警信息建立关联；
3、重点关注点位：
（1）支持设置事件（预警）类型关联点位（通道）的扣分分值，支持设置预警事件去重时间间隔（设置的时间间隔范围内，不对同一点位/通道进行相同预警类型的重复扣分）；
（2）支持重点点位活跃度设置，支持设置点位（通道）评分周期，周期调整后第二天生效，周期结束后区域统计分值初始化（初始分值≥100）；支持设置不同状态下对应分值的范围，状态包括：正常点位、低风险点位、高风险点位；支持自定义设置为“重点点位”分值范围；
4、支持增加智能预警订阅的内容包括：预警类型（自定义新增）、同步报警类型（支持报警类型筛选和报警类型重命名）、驾驶舱数据统计开关、是否预警处理开关、预警等级选择、任务等级选择、录像回放时间设置、人员等；
二、性能参数要求：
1、ARM架构国产化CPU≥1颗，核数≥24核，主频≥2.5GHz；
2、内存≥128G（4根32G DDR4 ECC内存条），DDR4 DIMM插槽≥4个；3.5吋SATA热插拔机械硬盘≥2块，容量≥4T并可扩展；
3、网络接口：GE电口≥4个，10GE光口≥4个；900W交流电源模块≥2个并支持1+1冗余；热拔插风扇≥4个并支持N+1冗余；PCIe4.0 PCIe接口≥5个；
4、RAID卡：无缓存，支持RAID 0/1/10。
	套
	1

	5
	辅材
	网络跳线、胶布，扎带，水晶头，卡子，接头，软管等。
	批
	1

	6
	系统安装调试
	含系统点位安装及后端预警系统平台整体调试
	项
	1



第三节 商务要求
    一、主要商务要求
	甲方名称、地址
	名称：湖南长沙市第一中学
地址：长沙市开福区清水塘路81号

	项目现场
	湖南省长沙市第一中学

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间： 签订采购合同后30个日历日内交货并全部安装调试完成且验收合格。
交货或服务地点： 湖南长沙市第一中学
交货方式：货到指定地点且完成全部安装调试，交钥匙项目。

	[bookmark: OLE_LINK30]质量保证期
	项目整体质保三年

	响应时间
	接采购人通知后1小时内响应，2小时内到达现场。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式： 国库集中支付
付款条件：交货后凭用户的验收证明单及中标人出具的相关票据15个工作日内支付至合同总金额97%，余款于质保期满（确无质量问题和其它争议）三年后的7个工作日内付清。

	乙方提供的其他服务
	第五章采购需求。

	解决争议的方式
	□ 诉讼
■ 仲裁

	合同未尽事项
	另行约定



2、 质量标准
1、所有产品及安装服务均遵照国家与行业相关标准。
2、投标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量技术检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
三、产品运输、保管保险
1、投标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、投标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3、投标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
四、其他要求
1、本项目采用费用包干方式（交钥匙项目），投标报价包含产品运输、安装、管理费、税金等所有费用，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、采购人不组织统一现场踏勘，投标人可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
 
 

