采购需求
第一节采购清单一览表

	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	包1
	桂阳县莲塘水库清淤项目勘察
	项目建议书、可研编制、初步 设计阶段勘察及项目建设勘察服务
	1项
	981800.00
	/
	/

	2
	包2
	桂阳县莲塘水库清淤项目设计资料编制
	项目建议书、可研编制、初步设计阶段、技施设计等技术服务及项目建设期间设计服务工作
	1项
	818200.00
	
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、供供应商可根据自身情况任意选择 1 个包或多个包分包号进行投标，但同一供应商只能中选 1 个包；磋商小组按包号顺序依次评审：①如 A 供应商参加了多个包的投标且为包 1 的第一成交候选人，则 A 供应商只能选择包 1 为成交包号（须提供承诺函，格式自拟）。
第二节 技术、商务要求
一、项目名称：桂阳县莲塘水库清淤项目

包1：桂阳县莲塘水库清淤项目勘察

包2：桂阳县莲塘水库清淤项目设计资料编制
项目概况：莲塘水库位于舂陵江三级支流莲塘河上，枢纽工程位于桂阳县莲

塘镇莲塘村，地理坐标为：东经112°28′02.2″，北纬26°05′23.3″，距离桂阳县

65km，距莲塘镇1.2km，距省道1807线1.0km。本次清淤项目是在保证工程安全的前提下，结合淤积分布，对莲塘水库库底进行清挖，恢复水库兴利库容及调节供水能力、增加水深、改善水质和库周生态环境，保障莲塘水库灌区 6.12万亩灌溉用水以及发电供水需求，并为下游河道提供稳定的生态基流。

主要建设内容和规模：

拟对莲塘水库清淤，采取“库内清淤、岸上分离、综合利用、合理清淤、以砂养河、良性循环”的水库清淤模式，清淤方式根据水域情况，分别选择湿式机械清淤法及半干式清淤法，即河底高程低于水库死水位276.7m库内采用湿式机械清淤法清淤，其余河底高程高于死水位276.7m库内采用半干式清淤法。施工期实际施工时采用填筑临时围堰等方式导流。莲塘水库按河道顺直坡降进行清淤；清淤于岸上进行泥、砂分筛，对部分砂料进行再利用，对淤泥进行外运填埋处理；淤泥堆渣场采取相应渣场绿化工程措施及非工程措施进行科学处理；通过一系列措施达到以砂养河、良性循环的水库清淤模式。本次清淤范围为莲塘水库299.78m 高程以下库区，清淤总方量为303万 m3，总工期为12个月

服务要求：

服务范围：

包1：桂阳县莲塘水库清淤项目的项目建议书、可研编制、初步设计阶段勘察及项目建设期勘察服务。

包2：项目建议书、可研编制、初步设计阶段、技施设计等技术服务及项目建设期间设计服务工作。
项目建设期间设计服务工作。各阶段主要内容和深度必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于水利行业设 计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例以及湖南省关于水利工程设计方面的文件规定。

（3） 质量要求：供应商提供的服务及提交的项目成果须满足采购人的要求并最终审批通过。 
（4） 响应时间：供应商接到采购人电话、传真等形式的设计联络通知后，响应时间不超过 2 小时， 并且在业主规定的时间完成业主的要求(提交成果或现场服务)。

四、成果交付、验收 （1）供应商应按规定的时间提交项目成果，提交的项目成果应满足国家和行业有关规程规范规定的 内容和深度及合同约定的要求。 

（2）供应商须按采购人要求的份数提交成果报告。 

（3）纸质版报告文字、图纸采用标准的尺寸； 

（4）电子版成果报告采用 Word、Excel、Auto CAD、Photoshop、Project 常用软件编制，并按采购人要求归档。

五、服务时间：2 个月，具体开工日期以合同约定为准。

六、付款方式：本次招标项目采用风险合同，如未成功争取上级补助资金，按桂阳县财政相关规定支付。
七、其它未尽事宜签订合同时约定。
