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第一章 谈判公告
资兴市鲤鱼江中学（采购人名称）的资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购(项目名称)进行竞争性谈判采购，现邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况

1、项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购

2、政府采购计划编号：(2026)431081000013-1
3、委托代理编号：HNZYCG-CZ2026-012

4、采购项目预算：612945.51元

支持预付款，预付比例：   %

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
7、合同履行期限：60天（日历日）

8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

投标保证金：采购项目预算的  %；

履约保证金：中标金额的  %；

预付款保证金：预付款的  %；

质量保证金：合同金额的  %；

采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能

产品
	进口

产品

	包1
	612945.51元
	资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
	详见采购需求
	1批
	￥612945.51
	(
	(


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向：(中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位。
(强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。

五、供应商应提交的资格证明材料及说明

1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；

（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；

（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：

(联合体协议书（供应商为联合体形式的）；

(分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；

(其他说明；

2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。

六、资格审查证明材料的递交

1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式2份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年10 月 19日17：00（北京时间），地点为资兴市龙泉头小区鸿姐私房菜旁，逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准

1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商

1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。

十、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年10月23日9时30分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路491-2号二楼） 
首次响应文件开启时间：2026年10月23日9时30分（北京时间）
首次响应文件开启地点：资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路491-2号二楼） 
十一、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

十二、谈判说明

1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十三、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：张红卫

2、电 话：13975535282
十四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：资兴市鲤鱼江中学

（2）地 址：郴州市资兴市东江街道栗脚村
（3）联系人：张红卫

（4）邮 编：423400
（5）电 话：13975535282
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南中邑工程项目管理有限公司
（2）地 址：资兴市龙泉头小区鸿姐私房菜旁
（3）联系人：许源芳
（4）邮 编：423000
（5）电 话：18670531121

（6）电子邮箱：/
附件一：《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），本公司企业规模为：□大型  □中型  □小型  □微型。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购【2019】27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库。
公司机构代码：             ；注册登记机构：              ；日期：              ；
有效期：                   ；注册资本：                  ；地址：              ；
经济行业：                 ；经济性质：                 。
法定代表人姓名（签字）：             ；身份证号：             ；手机号：              。
授权代理人姓名（签字）：             ；身份证号：             ；手机号：              。
投标人名称（加盖公章）：
日期：     年   月   日
附件二：《供应商资格声明》（格式）
供应商资格声明
致                （采购人或者采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为     ，统一社会信用代码为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：          。
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：          。
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：          。
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：  日期：       年      月      日
附件三：确认通知

确认通知
         （采购人、采购代理机构）：
我单位已于     年  月  日收到你单位    年  月  日发出的     （项目名称）谈判邀请，确认    （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。
单位名称（盖单位公章）：            
法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：        
        年  月  日

说明：确认通知盖好章后请于2026年10月22日17时前，以书面形式确认是否参加询价采购。将电子扫描件发送到邮箱（1342436881@qq.com），并将本确认通知原件交予采购代理机构，不回复本通知的视为放弃参加！

第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名 称：资兴市鲤鱼江中学

地 址：郴州市资兴市东江街道栗脚村

联系人：张红卫

联系电话：13975535282

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名 称：湖南中邑工程项目管理有限公司

地 址：资兴市龙泉头小区鸿姐私房菜旁
联系人：许源芳

联系电话：18670531121

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章 谈判公告

	第3.2款
	是否接收联合体形式
	否

	第3.3款
	供应商的邀请方式
	☑发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
(采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第5.1款
	现场勘察
	☑采购人不组织
□ 采购人组织，时间：地点：联系人：

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	详见采购文件第三章

	三、响应文件的编写

	第10.3款
	采购项目预算
	人民币陆拾壹万贰仟玖佰肆拾伍元伍角壹分（￥612945.51）

	第10.6款
	报价的其他要求
	投标总价不得超过采购项目预算

	第6.3款
	非制造商的证明文件
	☑不要求提供
★□要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第7款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑  不要求提供
□ 要求提供 

	第13.1款
	谈判保证金
	☑ 不要求提供

	第14.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第15.1款
	分包
	□ 允许分包。 
☑ 不允许分包。

	第16.2款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份，电子版本（U盘）一份，一起密封提交

	四、响应文件的递交

	第17.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
采购人：资兴市鲤鱼江中学
政府采购编号：(2026)431081000013-1
采购代理机构编号：HNZYCG-CZ2026-012
在 2026年10月 23  日09时30分 (北京时间)之前不得启封

	第19.1款
	响应文件的递交时间和地点
	时间：2026年 10  月 23 日09时30分
地点：资兴市新星交易中心（资兴市晋宁路 491-2 号二楼）

	五、响应文件的评审与谈判

	第23.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	商务和技术条款偏离项数之和≥1项将导致无效投标。

	第29.2款
	最后报价的算术修正
	（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第35.1款
	成交信息的公布
	中国湖南湖南政府采购网http：//www.ccgp-hunan.gov.cn/

	第37.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：中标金额的10%

	七、政府采购政策

	第37.2（1）项
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的：
应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为5％；
采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的：
应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为5％；

	第39.3（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	(工程类6%；
(服务类10%；

(货物类10%；

(本项目专门面向中小企业，无价格折扣。

	第39.7款
	进口产品
	本项目不接受进口产品投标。

	八、其他规定

	第40.1款
	代理服务费
	代理服务费：人民币玖仟壹佰玖拾肆元整。（￥9194.00）。

	第41.1款
	其他规定
	交货期：20天（日历日）

	
	
	交货地点：资兴市鲤鱼江中学指定地点

	
	
	合同价款支付方式和条件：乙方负责设备到场、安装调试，甲方验收合格后，凭甲方书面验收报告及乙方发票(发票必须由乙方自行验证真伪后随同发票一并提供)，付款；甲方安装调试验收合格后付合同金额的85%给乙方，验收合格满1年后支付至合同金额的97%，尾款3%于质保期后无息支付给乙方。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】
3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。
4.参与谈判的费用 
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而作出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
6.供应商符合谈判文件规定的证明文件
6.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
6.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
6.3 除谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
7．样品提供
7.1 谈判须知前附表规定供应商在谈判时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在谈判须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
二、谈判文件
8.谈判文件的组成
8.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 政府采购货物买卖合同
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
8.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
8.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
8.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
8.谈判文件的澄清或者修改
9.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
9.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
10.一般要求
10.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
10.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
10.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
11.响应文件的组成
11.1响应文件包括下列内容：
（1）谈判响应声明(格式)
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
（3）授权委托书(格式)
（4）首次报价表及报价文件(格式)
（5）采购需求的响应
（6）合同条款偏离表
（7）采购需求偏离表
（8）享受政府采购政策优惠的证明资料
（9）关于资格的声明(格式)
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
11.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
11.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
12.报价要求
12.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
12.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
12.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。
12.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
12.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
12.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
13.保证金
13.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。
13.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
13.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
13.4保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
13.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
（5）谈判文件规定的其他情形。
14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
15.分包
15.1供应商拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【谈判须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在响应文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
15.2中小企业依据政府采购政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包给大型、中型企业，中型企业不得分包给大型企业。
15.3成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
15.4不符合谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
16.响应文件的签署及规定
16.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。
16.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
16.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
16.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
16.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
17.响应文件的密封和标记
17.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
17.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
17.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
18.响应文件的补充、修改或者撤回
18.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
18.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
19.响应文件的递交与接收
19.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
19.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购代理编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
19.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
20.供应商资格复核
20.1被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
20.2除上款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
21.谈判小组
21.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
21.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

21.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
22.谈判程序
22.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
22.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
22.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
23.响应文件审查
23.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
23.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
23.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
23.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
24.澄清
24.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
25.谈判的规定
25.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
25.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及政府采购货物买卖合同，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
25.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
26.退出谈判
26.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第11.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
26.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
27.最后报价
25.1谈判结束后，谈判小组按本章第23.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
27.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
27.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
28.不合理报价
28．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
29.提出成交供应商
29.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
29.2最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
29.3最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第39、40条等相关规定进行价格扣除。
30.确定成交供应商
30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
30.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
31.谈判的特殊情形
31.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
31.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
32.谈判终止
32.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.重新评审
33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
34.保密及串通行为
34.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人、采购代理机构应将成交结果信息在【谈判须知前附表】指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、政府采购政策
39.政府采购政策
39.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
39.2优先采购
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣； 
39.3价格评审优惠
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物（或提供的服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接），该价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小型、微型企业组成联合体的采购项目，对于联合体协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，该联合体价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为中小企业的，联合体视同为中小企业。其中，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业。
（3）允许大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的采购项目，对于分包意向协议中明确约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，该大中型企业价格按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策；价格扣除比例见【谈判须知前附表】。 
39.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
39.5 小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
39.6响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《财政部、工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》（财库【2020】46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
39.7进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库【2007】119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库【2008】248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
39.8本国产品支持政策
（1）本项目适用《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），对符合本国产品标准的产品给予价格评审优惠。
（2）供应商须按本章第五章响应文件组成‘八、享受政府采购政策优惠的证明材料和清单表’中附件8-6《关于符合本国产品标准的声明函》格式，如实填写并加盖公章。未提供有效《声明函》的，不享受本国产品价格扣除优惠。
（3）对提供全部本国产品的供应商，其总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；对提供部分本国产品且本国产品成本占比达80%以上的，同样给予全部报价20%的价格扣除。
（4）供应商提供虚假《声明函》的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条追究法律责任。
八、其他规定
40.代理服务费
40.1采购代理服务费由采购人支付。
41.其他规定
41.1谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
第三章  采购需求
一、项目概况
1.项目概述：学校食堂扩建及改造升级，需要采购厨房设备包括供货、报装、安装、调试，验收。
2.主要内容：学校食堂扩建及改造升级，需采购以下厨房设备:两层工作台、超声波浸泡机、不锈钢烟罩、长龙式洗碗机、红外线消毒柜(带活动车型)、更衣柜、四门高身雪柜、刀具砧板消毒柜、电磁双头大锅灶、厨房自动灭火系统(双瓶组)电热双门蒸饭柜、四格保温售饭台等厨房设备，参数规格见采购清单。厨房设备包括运输安装调试，保证正常使用。

二、项目要求
1.本项目为总价包干项目。供应商投标报价：包括但不限于资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购清单所有设备及配件。如因现场情况需清单之外的设备、配件才能满足食堂厨房正常运营，供应商应配齐所需设备及配件，所需费用由供应商承担。投标报价包括设备供货、安装、联合调试、验收、试运行、售后服务、安全措施、保险、税金项目相关的一切费用。

2.培训服务：供应商要为采购人提供与本项目配套不少于2天的培训，制定培训方案。

3.项目实施方案要求：供应商根据国家、行业相关标准及项目需求制定项目实施方案。

4.供应商要严格按国家、行业相关规范组织项目实施；项目实施过程中（包括但不限于供货、报批、报装、安装、验收、维保）一切安全责任事故由供应商承担。（提供承诺函）
三、项目产品要求

1.供应商应提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，并在交货前向采购人提供相关检测报告或合格证书的原件查验；设备和用具应标明规格型号、技术参数及性能指标，具备法定的质量要求；交货时，供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物、单证及配件、工具的，应负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
2.货物的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

3.货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，供应商应负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相应的违约责任。

6.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，采购人将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向供应商索赔。

四、安装调试要求

1.供应商负责将清单中所有货物到安装现场过程中的包装、装卸、搬运、运输。货物在安装现场的保管由中标供应商负责，直至项目所有货物安装、调试、验收完毕。并按采购人要求（如有）设置专门的保管防护措施与警示标志，以保证项目整个实施期间安全。

2.供应商负责货物在安装调试验收合格前的保险、其派出的现场服务人员人身意外保险。

3.在项目和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报装手续的，由供应商负责办理，所需费用由供应商负担。

4.项目清单的尺寸、配件数量尺寸参照设备清单及平面图，如有偏差经双方协商确认可再根据现场的实际情况修改设计，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对供应商案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整。

5.供应商在安装过程中，若对原建筑物及其它设施造成损坏，由供应商负责修理和赔偿（因正常必须的开孔、开洞、开管孔等除外）。

6.所有电气设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施；所有产生油烟的设备不易结垢便于清洗，滤网便于更换；

★7.中标方在签订合同前必须提供产品的合格证。
五、报价评审要求

1、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第的规定：

政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

六、采购设备清单及要求
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	一楼食堂

	A
	洗碗间
	
	
	
	

	A02
	两层活动工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	A03
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/150
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	A04
	鼓泡清洗池
	1500*800*850
	1、产品概要：尺寸1500×800×850mm，水槽尺寸1330×630×330mm，接电380V/50Hz/3N，加热型总功率：6.55kw，浸泡洗涤量大，水箱容量280L，机器中设有残渣过滤篮，处理残渣方便快捷。面板厚1.2mm，采用全不锈钢子弹式升降调节脚。
2、易清洗：整机设计接水槽及排水地漏，可直接接水冲洗，方便日常保洁。
3、组件要求：整机配置国际一线品牌的控制元器件、水泵、发热管等核心配件确保设备可靠耐用，品控稳定，抗电磁干扰能力强，功能完善，后期备件应充足。
	1
	台

	A05
	不锈钢烟罩
	6000*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	A06
	长龙式洗碗机
	4200*850*1960
	机器入口宽度：605mm，最大洗涤高度：420mm，最大洗涤量：3000碟/小时，耗水量：350-400L，蒸汽耗量：50Kg/h，洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：≥82℃，进水压力：0.15-0.4Mpa，进气压力：0.3-0.4Mpa，电源要求：380V/50Hz/3N，电加热功率：68KW，蒸汽加热型功率：17KW，机型控制面板，数码温度显示。
2、超低的耗水量，大大节省电力、催干剂、洗涤剂。
3、内凹式防堵清洗喷管，前门双层结构，隔热、隔音，节约能源且操作舒适，独特的双喷淋系统，高温消毒，自动清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。
4、出口端装有限位装置，无人收取时自动停机，洗涤量大，适用各种餐具，多种网带，也可将餐具摆在篮筐上直接清洗。
5、烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成，洗涤后的厨具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒、杀菌、烘干等处理。
6、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、轻度高，造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广。                                                      

★7、产品电机符合GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级》标准，外壳防护等级不低于（IP56）。
★8、产品主洗水泵热过载、减速电机行程开关，符合GB/T 2423.4-2008，对其进行交变湿热试验循环周期不低于10个循环 （240小时），外观及通电功能正常。                                                                                                                                                                                                         

（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件。）
	1
	台

	B
	消毒间
	
	
	
	

	B01
	热风循环消毒柜
	1320*700*1950
	1、电压/功率：220V/4.6KW，整机采用加厚优质不锈钢制作，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。
2、常规工作电压，使用场景无忧。
3、拥有变频升温技术，可有效节能。
4、配备304不锈钢发热管、叶轮防腐耐用；★发热管依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作；
5、六面发泡保温效果更好、更节能。
6、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。
7、可设置预约消毒时间、可设置24小时保温功能。
8、标配8个560*400*260mm加深不锈钢篮子容量更大。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）
	2
	台

	B02
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                              

 2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	C
	主、副食仓库
	
	
	
	

	C01
	米面架
	1200*600*300
	1、整体采用SUS304不锈钢钢管制作，厚度1.5mm；
2、横柱用38×38×1.0mm厚不锈钢，栅格间距为100mm；
3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配防滑橡胶脚套。
	9
	台

	C02
	平板车
	900*600*900
	1.不锈钢板为SUS304#贴塑拉丝不锈钢板；
2.车体面板不锈钢厚1.2mm；
3.U型加强力加强筋厚0.8mm； 
4.拉手管：采用Φ38*1.2mm不锈钢拉丝圆管； 
5.配静音万向（带刹）承重轮。
	4
	台

	C04
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	17
	台

	D
	男、女更衣室
	
	
	
	

	D01
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	2
	台

	D02
	更衣柜
	1200*400*1800
	产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；                                           

2、顶板、层板、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.5mm；
3、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、双层柜门采用优质不锈钢板制作，门外层板厚1.2mm，内层板厚1.0mm；
5、配不锈钢38*38*1.2mm重力脚。
	2
	台

	D03
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                               

2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	E
	蔬菜加工间
	
	
	
	

	E01
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	E04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	E05
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	F
	肉类加工间
	
	
	
	

	F02
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	F03
	双星盆台
	1500*700*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚。
5、带冷热水龙头及下水配件，冷热水龙头及下水配件采用知名品牌。 
	2
	台

	F04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	F07
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	G
	水产加工间
	
	
	
	

	G01
	开水器连底座
	560*450*1090
	采用食品安全级不锈钢材质。                   
2、极佳的保温效果、先进的程控加热技术。                                    

3、外表温度低于40℃、无蒸汽、无水渍。                                   

4、出水温度: 92℃～97℃； 出水量: 60 公升/小时;。      
	1
	台

	G03
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	G04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	G05
	带背双层工作台
	1530*700*800/100
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	G07
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	H
	检验留样室
	
	
	
	

	H02
	带背双层工作台
	1000*700*800/100
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	H04
	单门留样柜
	650*610*1850
	1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm
2、温度范围：+2ºC/ +8ºC
3，功率：220V/135W
4，有效容积380L
5、E钢化玻璃门，灯：LED ,
6、配置GN2/1 层架 
7、加重脚轮带刹车
	1
	台

	H05
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                               

2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	1
	台

	I
	烹饪间
	
	
	
	

	I02
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	2
	台

	I03
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	I04
	双星中平台
	1400*700*800
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚。
5、带冷热水龙头及下水配件，冷热水龙头及下水配件采用知名品牌。 
	1
	台

	I07
	不锈钢烟罩
	7600*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	I08
	封墙钢
	7600*10*1000
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	7.6
	米

	I09
	炉拼台
	400*1100*800/450
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
2、配不锈钢可调子弹脚。
	4
	台

	I10
	电磁双头大锅灶
	2000*1100*800/450
（实际3台，原有2台）
	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用烤漆金属机箱达到拒绝导电效果。
2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。
3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。
4、采用防水大显示屏，更智能化。
5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。
6、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。
7、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。
8、配备符合食品安全国家标准的不锈钢锅，使用安全放心。
★9、整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于48h试验，恢复时间：1h符合要求(样品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行)。
★10、整机根据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为480h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）
	1
	台

	I11
	厨房自动灭火系统（双瓶组）
	680*600*240
	1、产品规格：双瓶组（680*600*240mm）±30mm
2、产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。
3、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。
（1）启动方式：自动启动、机械应急启动；
（2）工作环境温度：4℃~55℃；
（3）感温器公称动作温度：182℃；
（4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s；
（5）灭火时间:≤120s；
（6）最大喷嘴数：双瓶组：18个。
（7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa
	1
	台

	J
	蒸煮间
	
	
	
	

	J01
	电热双门蒸饭柜
	1400*950*1500
48盘
	面板SUS304不锈钢磨砂板≥1.5mm厚
2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；
3、聚能超大线盘，火力均匀强劲，能效高达92%以上；使用更安心，省电又安全；
4、人性化三防结构模块设计，有效防水、防油烟、防虫害的浸蚀；独有的超宽电压设计，运行稳定更安全；
5、自动进水装置。
6、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。                           

★7、所投产品整机符合GB/T 2423.4-2008，对其进行交变湿热试验，周期不低于240小时，外观及通电功能正常。             

（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件。）
	3
	台

	J03
	不锈钢烟罩
	6000*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	J04
	封墙钢
	6000*10*1000
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	J05
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	1、采用SUS304优质不锈钢方管制作，厚度1.5mm；
2、立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；
3、横档为38*25mm主管，分层蔬条为30*15mm方管，每层板为格栅式结构；
4、配不锈钢可调节脚座。
	1
	台

	J06
	六边双层工作台
	1295*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	J08
	六边双层工作台
	944*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	J09
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	2
	台

	K
	售卖及粉面间
	
	
	
	

	K01
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                              

2 、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	5
	台

	K02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	K05
	双层工作台
	1400*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	K06
	双层工作台
	550*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	K07
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	2
	台

	K08
	双层工作台
	1400*500*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	K10
	不锈钢烟罩
	2000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	K11
	双层工作台
	1690*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	L
	餐厅
	
	
	
	

	L01
	风幕机
	1500*185*210
	电压：220V
功率：315W
噪声：59dB
风量：1670(m3/h)
高速出风形成隔离风幕,将污浊空气隔绝在外始终保持室内空气洁净，避免冷暖气损耗。
	3
	台

	L02
	平板车
	900*600*900
	1.不锈钢板为SUS304#贴塑拉丝不锈钢板；
2.车体面板不锈钢厚1.2mm；
3.U型加强力加强筋厚0.8mm； 
4.拉手管：采用Φ38*1.2mm不锈钢拉丝圆管； 
5.配静音万向（带刹）承重轮。
	2
	台

	L03
	双孔收餐柜连车
	1400*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	一楼排烟系统

	洗碗间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
★5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	6
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	8
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	烹饪间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	22寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	7.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	电子油烟净化器（低空排放)
	25000流量
	1、采用静电净化处理,箱板材料采用1.2mm优质不锈钢钢板焊接而成，内芯为2.0mm优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、电极采用锯齿芒刺放电，节能省电、净化面积大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。
3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。
	1
	台

	4
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	7.6
	米

	5
	排烟管
	800*600
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	6
	弯头
	800*600
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	7
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	2
	个

	8
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	2
	套

	9
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	10
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	11
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	12
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	2
	个

	13
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	14
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	蒸煮间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	6
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	粉面区排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	二楼食堂

	2A
	二楼售卖间
	
	
	
	

	2A01
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                               

2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	1
	台

	2A02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	2A04
	五格保温售饭台
	1800*700*800
(实际6台，原有4台)
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	2
	台

	2A05
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B
	二楼粉面间
	
	
	
	

	2B01
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B02
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	3
	台

	2B03
	双层工作台
	700*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	2B04
	不锈钢烟罩
	4000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	4
	米

	2B06
	双层工作台
	572*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B07
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、辐射强度：30000UW/cm2。                                               2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	5
	台

	2B08
	双层工作台
	800*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	2C
	二楼餐厅
	
	
	
	

	2C01
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	5
	台

	2C02
	8人食堂餐桌椅
	2000*600*750
(实际81台，原有48台)
	1、桌面板采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作，两边压弧形；台面下包高密度板，封胶；四周采用优质不锈钢封边、焊接、打螺丝；接缝处打胶；台面背面设置两根加强筋；
2、桌架全部采用SUS304 1.5mm厚50×50方管；材质：优质不锈钢，料厚1.2mm；
3、凳面：面板材质SUS304 1.0MM厚优质不锈钢磨砂板制作；凳面背面设置两根加强筋，材质全为不锈钢。
	33
	台

	二楼排烟系统

	二楼粉面间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	10
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	三楼食堂

	3A
	三楼售卖间
	
	
	
	

	3A01
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	3
	台

	3A02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	3A04
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                               

2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	3
	台

	3A05
	五格保温售饭台
	1800*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	6
	台

	3A06
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B
	三楼粉面间
	
	
	
	

	3B01
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B02
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	2
	台

	3B03
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	辐射强度：30000UW/cm2。                                              

 2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	3B04
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	3
	台

	3B05
	双层工作台
	700*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	3B06
	不锈钢烟罩
	4000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	4
	米

	3B07
	电热煮面炉
（微电脑数控）
	800*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、加热水盆及侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；                                                                              3、不锈钢加强温式加热丝配3C电缆线及机制式温控气。                                         4、配不锈钢38*38*1.5mm可调节子弹脚。
	2
	台

	3B08
	双层工作台
	572*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B09
	双层工作台
	800*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	3C
	三楼餐厅
	
	
	
	

	3C01
	8人食堂餐桌椅
	2000*600*750
(实际81台，原有56台)
	1、桌面板采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作，两边压弧形；台面下包高密度板，封胶；四周采用优质不锈钢封边、焊接、打螺丝；接缝处打胶；台面背面设置两根加强筋；
2、桌架全部采用SUS304 1.5mm厚50×50方管；材质：优质不锈钢，料厚1.2mm；
3、凳面：面板材质SUS304 1.0MM厚优质不锈钢磨砂板制作；凳面背面设置两根加强筋，材质全为不锈钢。
	25
	台

	三楼排烟系统

	三楼粉面间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项


第四章 政府采购货物买卖合同
政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
合同编号：                             
甲    方：资兴市鲤鱼江中学

乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：资兴市鲤鱼江中学（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购：
         采购项目编号：HNZYCG-CZ2026-012
（2）采购计划编号：(2026)431081000013-1
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：           。
(分期付款：乙方负责设备到场、安装调试，甲方验收合格后，凭甲方书面验收报告及乙方发票(发票必须由乙方自行验证真伪后随同发票一并提供)，付款；甲方安装调试验收合格后付合同金额的85%给乙方，验收合格满1年后支付至合同金额的97%，尾款3%于质保期后无息支付给乙方。
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：资兴市鲤鱼江中学
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：交付后30日内完成验收（或供应商提出验收申请之日起30日内验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：1.中标方申请。2.采购方成立验收小组。3.现场检查验收。 
（5）履约验收的内容：组织有关人员对设备规格、数量、型号、外观质量、技术资料等进行检查.是否符合采购要求。
（6）履约验收标准：符合国家相关规定，达到合格标准。
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	资兴市鲤鱼江中学
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	郴州市资兴市东江街道栗脚村
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	郴州市资兴市东江街道栗脚村
	通信地址
	

	邮政编码
	423400
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	124310814488073208
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不允许

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	资兴市鲤鱼江中学指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	①中标人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人自行承担。②中标人负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。③中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。④中标人负责其派出的所有人员的人身意外保险。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	中标人承担货物保险

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	3年

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	中标人在接到质量缺陷通知后，应该在24小时内做出响应。包括提供技术支持、进行故障排除或安排现场服务。如果问题较大短期内暂不能解决的，中标人应在48小时内更换新产品代替。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	乙方负责设备到场、安装调试，甲方验收合格后，凭甲方书面验收报告及乙方发票(发票必须由乙方自行验证真伪后随同发票一并提供)，付款；甲方安装调试验收合格后付合同金额的85%给乙方，验收合格满1年后支付至合同金额的97%，尾款3%于质保期后无息支付给乙方。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	本项目不收到履约保证金

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	本项目不收到履约保证金

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	/

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	/

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	500元/天

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	/

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向资兴人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/


第五章 响应文件组成
目录
一、谈判响应声明
二、法定代表人身份证明
三、法定代表人授权书
四、首次报价表及报价文件
附件4-1：投标报价一览表
附件4-2：分项报价说明
附件4-3：分项报价明细表
五、采购需求响应
附件5-1：项目技术服务方案及说明
附件5-2：拟投入本项目的服务人员一览表
六、商务、合同条款偏离表
七、采购需求偏离表
八、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
附件8-1：小型、微型企业声明函
附件8-2：残疾人福利性单位声明函
附件8-3：监狱企业证明资料
九、关于资格的说明
附件9-1：投标人的资格证明文件
附件9-2：供应商的资格条件更新材料
十、供应商认为需要提供的其它资料
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称：
采   购   人：
政府采购编号：
采购代理编号：
采购代理机构：
供应商
年  月  日
一、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：资兴市鲤鱼江中学、湖南中邑工程项目管理有限公司
根据贵方为资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购（项目名称）的谈判邀请（政府采购编号：(2026)431081000013-1，采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012），签字代表        （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本    份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起90日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：          ；邮编：         ；电话：          ；电子邮箱：           。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月    日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)
供应商名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：   年    月    日
三、授权委托书(格式)
本人        （姓名、职务）系       （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权    （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购、(2026)431081000013-1、HNZYCG-CZ2026-012（项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日
四、报价表及报价文件(格式)
附件4-1 报价表
报价表
采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012                       

项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
包号：1                               包名称：包1
	报价
	其他内容

	小写金额：                  （人民币元）
大写金额：                 （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_
日期：年月日
附件4-2 分项报价说明
分项报价说明
备注：1、供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件4-3 分项报价明细表
分项报价明细表
采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012                       

项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购

包号：1                               包名称：包1
	分项项目名称
	项目特征描述
	品牌/制造商
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	
	


备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
五、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：年月日
六、合同条款偏离表
采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012                       

项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购

包号：1                               包名称：包1
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“政府采购货物买卖合同”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第四章“政府采购货物买卖合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：          年        月      _日
七、采购需求偏离表
采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012                       

项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
包号：1                               包名称：包1
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：年月_日
八、享受政府采购政策优惠的证明材料和清单表
附件8-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加资兴市鲤鱼江中学（单位名称）的资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购（项目名称）采购活动，货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、         （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为                 （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于           （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
2、            （标的名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）；制造商为                 （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于           （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（加盖公章）：
日期：
备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》（财库【2020】46号）相关规定。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（加盖公章）：
   日  期：
备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）相关规定。
附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)
提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
备注：填写前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）相关规定。
附页1 政府采购价格评审优惠清单报价表
政府采购价格评审优惠清单报价表
(提供本章第八节附件9-1或者附件9-2或者附件9-3证明资料的填写)
项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
政府采购编号：(2026)431081000013-1          采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012
	以下为本单位提供的享受价格评审优惠的货物，本单位对本表的真实性负责。
如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	价格（元）
	服务企业名称
	企业类型
	商标名称

	中小企业/残疾人福利性单位/监狱企业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算政府采购价格评审优惠（中小企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位）应享受的政府采购政策价格扣除。
2、栏目3“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、企业类型填写中型企业、小型企业、微型企业，或者监狱企业或者残疾人福利性单位。
4、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标总价的，涉及本表相应内容应同时修改。未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：       年      月      日
附件8-4 “节能产品”、“环境标志产品”证明材料
说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章询价须知第2.6款、第9.2款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商公章。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
附件8-5 提供节能产品、环境标志产品清单
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


备注：（1）本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能扣除。
（2）栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种）。
（3）栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
（4）未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。
投标人名称（公章）：_______________________________
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                   
日期：      年    月    日
附件8-6 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
九、关于资格的说明
附件9-1 投标人的资格证明文件
须  知
1、投标人应按第二章第3款要求提供下列的证明材料
附件1：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本（复印件加盖公章）。
附件2：《湖南省政府采购供应商资格承诺函》原件。
附件3：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件（打印件加盖公章）。
附件4：投标人资格声明（格式）。
附件5：符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。
附件1：有效的具有统一社会信用代码的《营业执照》副本（复印件加盖公章）
注：按第一章第三项1.1款、第二章第3款要求提供。
附件2：《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式）
湖南省政府采购供应商资格承诺函
致资兴市鲤鱼江中学、湖南中邑工程项目管理有限公司（采购人、采购代理机构）：
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），本公司企业规模为：□大型  □中型  □小型  □微型。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购【2019】27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库。
公司机构代码：             ；注册登记机构：              ；日期：              ；
有效期：                   ；注册资本：                  ；地址：              ；
经济行业：                 ；经济性质：                 。
法定代表人姓名（签字）：             ；身份证号：             ；手机号：              。
授权代理人姓名（签字）：             ；身份证号：             ；手机号：              。
投标人名称（加盖公章）：
日期：     年   月   日
附件3：通过“信用中国”网站、中国政府采购网站、“信用湖南”网站、湖南省政府采购网站和“信用郴州”网站查询的不良信用记录查询网上截图打印件（打印件加盖公章）
注：按第一章第三项1.4款、第二章第3款要求提供。
附件4：《供应商资格声明》（格式）
供应商资格声明
致资兴市鲤鱼江中学、湖南中邑工程项目管理有限公司（采购人或者采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和谈判文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为     ，统一社会信用代码为        ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：          。
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：          。
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：          。
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”、“信用湖南”、“信用郴州”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”、“湖南省政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：       年      月      日
附件5：符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
说明：根据谈判文件第二章第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
附件9-2：供应商的资格条件更新材料
十、供应商认为需要提供的其它资料
备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）谈判文件要求的其他相关资料。
最后报价表
采购代理编号：HNZYCG-CZ2026-012                       

项目名称：资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购
包号：1                               包名称：包1
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日


