[bookmark: _Toc6757][bookmark: _Toc11234][bookmark: _Toc24481][bookmark: _Toc24308]第四章 采购需求
一、项目名称：
岳阳县2026年农村公路路况技术检测评定服务项目

二、项目概述
[bookmark: _Toc16703][bookmark: _Toc6685][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc30172]    依据湖南省交通运输厅办公室关于印发《2026年湖南省农村公路路况及桥隧技术状况检评工作方案》的通知（湘交办农路函〔2026〕63 号）及《湖南省全面推进农村公路技术状况检测评定实施方案》（湘交农路〔2022〕49号）等文件要求，加快构建岳阳县农村公路养护管理长效机制，提升养护管理水平。我中心计划通过第三方检测单位进行2026年岳阳县农村公路路况检测，本年度农村公路路况检测总里程2825.663公里。
    
三、技术要求
[bookmark: _Toc1754]1、检测任务
[bookmark: _Toc16687]每年纳入公路养护统计年报范围的农村公路县道、乡道、村道等，对路面铺装类型为有铺装和砂石的农村公路路面、路基和沿线设施进行评定，其他无路面等不具备自动化检测条件的暂不参加评定。
2、检测方式	
对纳入2026年公路统计年报中管养的农村公路(县、乡、村道)及路网优化调整新增入库农村公路线路的路况进行全面自动化检测。
3、检测依据
[bookmark: _Toc21643]（1）交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；
（2）交通运输部《农村公路养护技术规范》（JTG T5190-2019）；
（3）交通运输部《农村公路技术状况评定规范》（DB34/T3087-2024)；
（4）交通运输部《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）；
（5）交通运输部《农村公路数据存储报送标准（征求意见稿）》；
（6）交通运输部《农村公路技术状况自动化检测技术要求（征求意见稿）》；
（7）湖南省交通运输厅《农村公路技术状况评定规范》（DB43/T3087-2024）；
（8）湖南省交通运输厅、湖南交通主管部门中心2026年出台的农村公路相关养护管理相关文件。 
     注：如规范、文件有更新变化，则按照最新规范执行。

4、服务内容

	序号
	
服务内容
	里程
(公里)
	主要工作内容及要求

	


1
	


路况检测及评价
	2825.663
	1、准确、公平、公正的完成对农村公路路面破损状况、平整度检测，出具检测路段的检测报告(MQI)。检测路面破损状况，路面平整度，空间位置信息，景观图像，路基，沿线设施六项指标。
2、确保按质、按量、按期完成任务。
3、负责检测数据和成果归总。

	


2
	


后续技术服务
	2825.663
	1、配合将所检测路段检测数据完整、准确录入系统，满足系统运行要求。
2、配合做好省事务中心年度省级路况抽查技术服务。
3、配合省厅路网检测相关工作。
4、配合养护信息年终统计工作和养护考评工作开展。
5、结合最近桥隧检测结果，复核BCI,并计算MQI。



5、服务要求
5.1、总体要求
(1)编写《2026年岳阳县农村公路路况检测服务》,包含但不限于时序计划、检测路线计划表、组织模式、检测方案、拟递交的成果资料、保障措施、特殊情况应急预案；
(2)组织基本检测队伍、交通车辆和配备必要的检测仪器；
(3)负责现场检测工作的实施；
(4)路面破损技术状况、路面行驶质量指数检测；
(5)负责整理检测资料并出具《2026年度岳阳县农村公路技术状况检测评定分析报告》。
[bookmark: bookmark31]5.2、基本要求
路况检测
(1)采集要求：一级路分上行和下行分别采集，二级及以下多车道公路采集下行方向车道，单车道公路采集整个车道，提交横向宽度 2.7 米、纵向长度 2 米尺寸且像素与实际尺寸换算比例 1:1 的路面破损图像，检测过程中须全程启动一致性校验加密狗。
(2)检测要求：成交供应商应在检测工作开始前在省级智能化养护系统上提交工作方案以及参加县区检测的车辆信息进行备案，方案的内容应包括：检测内容、实施方案、保障措施、进度技术等，检测设备应为供应商自单位通过2026年省一致性核验设备，必须在设备明显处张贴一致性校验合格二维码，并随身协调校验报告供核查。路况检测里程数量为最低要求，供应商应充分考虑备检里程，以满足路况检测考评要求。检测方案经审核通过后才能开展检测工作，且一经确定，未经采购人批准，不得随意调整检测方案。检测过程中路面潮湿状况下不宜检测，路面积水积雪状况下不得检测。路面污染或遮挡严重状况下不宜检测，设备显示的里程桩号、参照系与公路实际桩号的误差超过50m时，应实时进行校桩处理。
（3）异常路段：现场数据采集过程中如遇到施工封闭、断头路、无路面、道路阻断等特殊情况无法正常检测的，检测单位应收集现场带定位水印的照片（能反映剔除原因的起点与终点照片各一张），同时用手机app进行上报。
（4）成果质量要求：路面图像必须保证亮度均匀、裂缝明显、色彩真实、图像清晰、无污渍、不模糊，路面损坏图像应连续并分辨率一致，且最终转换为二维正视角的路面损坏图像进行保存。提交的所有路面损坏图像应清晰明亮可识别，并统一沿路面损坏图像中线，按像素比1：1且横向宽度2700mm尺寸进行裁剪，用断面类或反应类检测设备时，其测值应与国际平整度指数IRI具有可靠的相关关系，相关系数不低于95%。采样点间距应不大于100mm，最大检测能力(国际平整度指数IRI)应不小于10m/km，纵断面高程传感器分辨率应不大于0.5mm。空间位置信息采集的定位数据应以10m为单位记录保存。应基于北斗定位，采用CGCS 2000坐标系，要求对坐标点的数据有效性进行备注，前方图像采集频率每千米不小于100帧（10m/张图），且不允许有遮挡。图像应纹理清晰、亮度均匀，每帧图像像素不小于1920x1080,检测结果应按照JPG等格式保存。
(5)检测结果：提交路况检测(PQI)报告纸质版(盖章),还需提交电子版 (附件含景观照片，空间位置信息等)。资料提交的内容应按规范要求保证质量，包括：①路面病害流水表，路面破损DR、PCI分公里计算表；②路面平整度IRI、 RQI 的单元流水表和分公里汇总表；③分线路(路段)的评价数据汇总表，检测报告；④编辑有桩号的前方图像(1张/10m);⑤ 原始记录数据、破损视频；⑥空间位置信息，按地标中要求格式提交。
(6)后续技术服务：配合完成省级路况复核。①确认上报的路况数据，提供科学决策方案，提升养护考核排名提供技术支持。②数据录入。将检测数据及病害流水、前方景观图像导入路面养护管理系统。③采购人对技术服务成果有后续其他应用需求，可向成交供应商进行详细咨询，成交供应商有义务在服务期限内进行积极响应解答并提供必要的技术支持服务，且服务质量由采购人纳入养护从业单位信用评价。

[bookmark: bookmark10]四、检测设备要求
1、检测设备
[bookmark: bookmark32]为了使试验检测技术服务工作能够保质保量的开展，顺利完成采购人委托的各项工作任务，根据项目工作量，投标供应商投入的主要试验检测仪器设备详见下表。检测仪器设备及车辆等其他工具的管理及安全由供应商负责。
拟投入检测车辆基本要求
	
序号
	
仪器设备名称
	
数量
(台或套)
	
基本要求

	

1
	路况快速检测车
	3
	1.自有或租赁路况快速检测车。
2.路况快速检测车须为以供应商名义通过湖南交通运输厅组织的2026年农村公路路面技术状况检测一致性校核的设备。



备注：(1)供应商须提供省级交通主管部门官网公布的农村公路路面技术状况检测一致性校核公告截图证明；
（2）供应商须承诺在进场检测前，向采购人提供符合要求的路况快速检测车标定证书，提供承诺函并加盖供应商公章。

[bookmark: bookmark11]五 、商务要求
[bookmark: OLE_LINK10]1、完成时间：年度路况检测外业需在2026年8月30日前完成，在自检结束后 10 日内将符合要求的源数据提交，最迟不得晚于9月10日；并于9月25日前提交评价报告。
2、服务地点：采购人指定地点。
3、检测资料、设备运输、保险及保管。
(1)成交供应商负责检测相关资料的调研及收集、负责检测设备到现场地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
(2)成交供应商负责检测相关资料、设备在施工地点的保管，直至项目验收合格。
(3)供应商负责其派出的检测人员的人身意外保险，对参加检测的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。检测单位应制定可靠的检测方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
4、检测项目及数量以采购人审核认可后的检测方案为准(如有变化，按实际发生检测项目及数量结算)。成交供应商对检测项目、数量及真实性负责。
5、成交供应商根据采购人安排及项目进度要求，合理配备人员、设备，及时进行试验和检测工作。
6、检测成果提交
检测方式采用传统多功能检测车进行检测评价，其提交成果包括包含PCI、 RQI 、PQI 等技术指标的对应检测报告，原始数据(包括破损照片，前方景观图像，空间定位信息，平整度流水)。提交检测成果(含检测报告、养护建议、病 害流水表、前方景观电子版各2套)。
7、检测报告应符合：《公路技术状况评定标准》 (JTG/5210-2018）。
8、验收标准：将农村公路技术状况检测评定结果(含《农村公路技术状况评定规范》（DB43/T3087-2024）要求的农村公路统计年报里程道路况数据和图像)和检测评定报告按要求在智能化养护系统上报并通过。
 9、供应商所提供的检测报告未经采购人允许，不得泄露给第三方或另作他用，泄密造成不良后果的，依法追究法律责任。
[bookmark: OLE_LINK8]10、付款方式：成交供应商提交公路路况检评报告、经采购人组织专家组评审，验收合格后由采购人一次性支付完成。
11、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求，详细列明项目所需的费用，以及人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
12、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向岳阳县人民法院提起诉讼。
[bookmark: bookmark12]
六 、其他要求及说明
1.采购人在开标前不统一组织现场踏勘，供应商可自行踏勘现场，了解项目的详细情况，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负；
2.其他未尽事宜由采购人和供应商双方在采购合同中详细约定。 

注：1.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明； 
2.本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。
[bookmark: _GoBack]
