
通道侗族自治县应急管理局防汛救灾物资轮换补充采购
更正公告（二）
一、项目基本情况
原公告的政府采购计划编号：(2026)431230000014-1
委托代理编号：HNZLF-2026-HW(HH)-43
原公告的采购项目名称：通道侗族自治县应急管理局防汛救灾物资轮换补充采购
首次公告日期：2026年08月05日
2、 更正信息
更正事项：谈判公告 þ谈判文件 ¨采购结果
本项目质疑答复已完成，采购人依法恢复本次采购活动。相关更正如下：
更正事项1：原响应文件递交截止时间及开标时间现更正为：
提交首次响应文件的截止时间：2026年09月09日09：30分（北京时间）。
首次响应文件开启时间：2026年09月09日09：30分（北京时间）。
更正事项2：原谈判文件第三章采购需求第二节技术要求现更正为：
第二节 技术要求
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、防汛物资

	1
	彩条布
	1、执行标准：GB/T 3923.1-2013；
2、规格尺寸
标称：幅宽 6m、单卷总长 50m，整卷一体成型，无中间拼接缝；
尺寸公差：宽度偏差≤-0.5%、长度偏差≤-0.5%；不缺米、窄幅；
结构：双面 PE 覆膜聚丙烯编织彩条布；
配色：红、蓝、白三色相间彩条，色彩鲜亮，暴雨浑浊环境辨识度高。
3、克重、材质要求（杜绝回收料）
单位面积总克重：≥140g/㎡；编织基布≥100g/㎡，双面覆膜各≥10g/㎡；
原料：全新原生 PP/PE 聚乙烯原料，严禁添加再生塑料、回收旧布再造；无异味、无杂质黑点；
覆膜工艺：高温热压复合，膜与编织基材完全粘合，不起皮、不脱膜、泡水不分层。
4、物理性能
断裂强力： 经向≥2100N/5cm；纬向≥1600N/5cm；
撕破强力：经向≥830N，纬向≥720N；尖锐石块、树枝剐蹭不易破洞；
顶破强力≥1860N；堆压沙袋、砂石覆盖不击穿；
断裂伸长率：12%～25%，受力可拉伸缓冲，低温不脆断。
5、防水防渗性能
静水压≥2000mm 水柱；持续大雨、喷淋、短时积水浸泡完全不透水；
表面致密无针孔、漏织；拼接使用时搭接处可压土密封，防渗达标；
疏水性能好，雨水快速流淌不存积水，避免重压破损。
6、耐候抗老化
添加 UV 抗紫外线母粒，户外长期暴晒不粉化、不开裂、不发硬； 紫外老化 96h 后，拉伸强度保留率≥80%；露天堆放 3 个月性能衰减≤15%；
使用温度：-20℃～+65℃；夏季高温不软化流淌，冬汛低温不变脆、折叠无裂口；
防霉等级一级；长期潮湿仓储、河堤覆盖不发霉、不发黏；
耐泥水腐蚀：河道污水、淤泥浸泡后覆膜不脱落，强度无明显下降。
7、工艺、外观与包边扣眼配置
布面：编织均匀，无稀织、破洞、跳丝、漏洞；单卷破损点不得超过 2 处，单处破损直径＜5mm；
四周高温包边加固，每间隔 1m 加装金属防锈铜质 / 镀锌扣眼；方便绳索固定、张拉覆盖堤坝、围堰，大风不被掀翻；
卷绕紧实规整，端面平整；无偏卷、松垮，便于仓库堆叠、车辆转运。
8、包装、标识与仓储要求
单卷外层防水塑料膜包裹 + 编织袋外包装，4～6 道打包带捆扎牢固；防潮防尘入库储存；
外包装清晰印刷：防汛专用彩条布、规格 6m×50m、克重、厂家名称、生产日期、执行标准；字迹水洗不掉；
9、 产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
10、 验收标准：按SL297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
	卷
	24
	

	2
	编织袋
	1、执行标准：GB/T8946-2013；
2、原材料要求
原料：全新原生聚丙烯（PP）树脂，严禁掺再生料、回收塑料、杂料；无粉料、杂质、发黑发黄颗粒；
颜色：标准乳白色原色；禁止黑色、杂色编织袋。
3、规格、克重、尺寸
加厚防老化型：尺寸：95cm×55cm ；
单袋净重≥100g；
经纬密度：48×48 根 / 10cm；
标配内置≥40cm 长 PP 高强度扎口绳，捆扎牢固不滑扣。
4、物理指标
拉伸强度：经向断裂强力≥18kN/m；纬向≥16kN/m；
缝合处断裂强力≥7kN/m，装满沙土跌落、挤压不开线、不崩底；
抗顶破性能：顶破强力≥1.2kN，石块、棱角沙土挤压不易戳破；
延伸率：经纬断裂伸长率≥15%，受力可拉伸缓冲，脆性小；
防汛专属透水防滑性能：
等效孔径 0.1～0.5mm：透水不漏沙，快速排水降低沙袋浮力，稳固堤坝；
摩擦系数≥0.3：堆叠不易打滑、洪水浸泡后不滑脱垮塌；
垂直渗透系数：10⁻³～10⁻²cm/s，符合水利防汛排水要求。
5、抗老化性能：
常规储备：紫外照射 96h 后，强力保留率≥80%；
6、外观与缝制工艺验收标准
编织面：单条袋子跳丝≤2cm，同位置断丝总数≤3 根；单袋破损、跳丝、乱丝总缺陷≤3 处；无破洞、稀织、漏织、玻纤杂质凸起。
缝制：袋底双折卷边缝合，高强度聚丙烯工业线；严禁脱针、断线、跳针、漏缝；针距均匀，底边不开裂；袋口锁边加固，装沙拉扯不会崩口。
7、仓储、包装、标识要求
打包：每 500 条为 1 整件，机械捆扎 3～4 道，外包装完整不破；
8、 产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
9、 验收标准：按SL297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
	个
	22000
	

	3
	柴油发电机
	1、执行标准与行业规范：GB/T 2820.1-2022、GB/T 2819-1995，符合国四及以上排放标准，
2、功率、电压、电气参数
（1）功率标定：备用功率 ESP：8kW（额定应急功率）；持续常用功率 7.2kW；允许 12h 运行内，110% 过载运行 1 小时，适配排涝水泵启动冲击负荷；
功率因数：0.8 滞后，50Hz、1500r/min 标准转速。
▲（2）双电压输出
三相四线 400V+ 单相 230V（照明、对讲机、潜水泵、检修设备）；独立输出插座，互不干扰；
输出配置：工业防溅插座 + 接线端子双配置，适配 YCW 防水橡套电缆快速连接。
▲（3）电压频率稳定性
稳态电压调整率≤±1%，瞬态≤±15%；稳态频率波动≤±0.5Hz；电压畸变率＜5%，保护水泵、监控设备不烧毁。电压恢复时间≤1s，水泵启停无掉压停机。
▲（4）发电机本体配置：无刷自励全铜发电机，永磁励磁 PMG，抗谐波、带电机冲击负载能力强；绝缘等级 H 级，高温、高湿环境绝缘电阻≥2MΩ；发电机本体防护 IP23 防淋水。
3、整机防护与环境适应
整机外壳防护等级：移动式防雨箱体 / 静音箱整体IP54，电控面板、插座 IP55；可在大雨喷淋、路面溅水环境连续工作，短时地面积水飞溅不进水短路；所有充电口、接线口带防水防尘橡胶堵盖。
耐候工作温度：启动温度：-15℃～+55℃；低温标配水套预热器，低温环境 3 次内可靠启动；夏季暴晒不降功率
整机 WF2 盐雾防腐喷涂；底盘镀锌防锈；适配山区河水、淤泥、高湿度长期使用；电控舱加装防潮干燥剂仓、散热通风防雨百叶。
4、动力柴油机配置（长时间抢险连续运行）
机型：四冲程、直喷、水冷柴油发动机；拒绝杂牌翻新机。
保护功能： 低机油压力、高水温、超速、过载、欠压、短路、缺相保护；红色自锁式紧急停机按钮醒目布置。
燃油与续航（防汛不间断供电）
一体式加大钢制燃油箱，容积满足额定负载连续运行≥8h；带油位观察窗、快速加注口、放油排污阀；
外置燃油接口，可外接大油桶长时间不间断供油；燃油滤清器带积水杯，便于雨天排水；
油耗：75% 负载燃油消耗≤210g/kW・h，经济性达标。
5、控制系统与防汛智能化功能
启动方式：手动+电启动，标配大容量浮充电瓶。
数显仪表：大屏液晶，实时显示电压、电流、频率、水温、油压、油量、运行时长、故障代码；带声光故障报警；
过载、短路保护断路器，漏电保护装置。
6、移动结构
结构形式：整体钢制底座 + 减震垫；两轮牵引 + 万向转向轮移动拖车结构，带手刹、支撑腿；可皮卡车牵引、人力推行，乡村泥泞道路通行稳定。
吊装点：底座预留吊装吊耳，冲锋舟、吊车可快速吊运至孤岛、低洼区域。
降噪要求：选配静音箱体，7m 处噪声≤75dB (A)，标配工业消声器。
7、机械安全与配套配件
安全防护：高温排气管、旋转风扇带防护罩；机体接地端子，潮湿环境可靠接地防触电。
标准全套配件：原厂电瓶、连接线、机油、三滤备件及国标10升油箱1个；
防水输出电缆、空气开关、接地夹；随车维修工具、手摇泵（抽油箱积水）；操作维护说明书、故障维修手册。
喷涂：主体橙红防汛专用色，标识清晰醒目。
8、质保：柴油机质保≥1 年 / 1000 小时，发电机整机质保≥2 年；汛期 2 小时内响应维修。
9、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
注：带▲参数提供检验机构出具有效的CMA 检测报告复印件（加盖供应商公章）。
	台
	6
	

	4
	探照应急强光手电筒
	1、执行标准：GB/T 7000.1-2023、GB/T 7000.208-2023、GB/T 4208-2017；
2、防汛性能条件
（1）防水防尘
最低标准 IP67
IP67：1 米水深浸泡 30 分钟正常工作。
整体密封结构：螺纹橡胶双重密封圈、充电口防水防尘塞，泥浆冲洗后无进水短路。
（2）光源与照明功能
光源：大功率 LED，光效≥120lm/W，使用寿命≥100000 小时，不易烧坏。
亮度：强光档≥300 流明，远距离巡查射程≥200 米；
多档位必备强光、弱光和爆闪三模式以上。
（3）续航与供电
内置大容量锂电池≥4400mAh；
续航指标： 强光连续工作≥5 小时；工作弱光≥10 小时；SOS 爆闪模式≥20 小时。
智能保护：电量实时显示、低电压自动警示、过充 / 过放 / 短路保护，避免汛期突然断电；
充电方式：USB 直充，适配充电宝、车载充电、应急发电机，断电场景方便补电。
（4）环境耐候
工作温度：-25℃～+55℃，暴雨低温、夏日高温暴晒均可正常启动。
耐腐蚀：外壳做WF2 盐雾防腐，长期接触河水、淤泥、泥水不腐蚀生锈。
抗跌落冲击：1.5 米高度自由跌落水泥地面 3 次，无漏水、无电路损坏、灯光正常。
（5）机身结构耐用性
外壳：航空级 6061-T6 铝合金，加厚筒身，防滑纹理湿手不打滑；
轻量化：单支重量≤400g，长时间手持不累；标配手绳、腰带夹，可挂救生衣、雨衣；
一体式坚固结构，无易脱落零件，淤泥、碎石磕碰不易破损。
配套配件：原厂防水充电器、收纳保护套，便于物资仓库统一存放管理。
供货要求：
3、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	个
	100
	

	5
	电缆
	1、执行标准：GB/T 5013.1-2008、GB/T 5013.4-2008、GB/T 3956-2008、GB/T19666-2019，符合 SL 344-2006 （水利水电工程电缆设计规范)；
▲2、型号、电压、导体指标
（1）常规户外抢险：YZW 3×2.5 mm²
（2）额定电压：统一300/500V，适配防汛柴油发电机、220V/380V 临时排涝用电，耐受电机启动冲击电压
（3）铜芯导体
导体：多股软铜丝绞合
材质：无氧电解铜，导电无杂质，杜绝发热氧化；20℃直流电阻严格符合 GB/T3956。
标称截面 2.5mm²，实际导体截面积误差≤±0.02mm²，不亏方、非标细线严禁入库。
三芯等截面：3 根导体均为 2.5mm²，无降芯、细线偷料
▲3、防水、耐候、环境适配
防护要求：电缆具备耐水、耐拖拽、耐户外泥水浸泡、抗老化性能；暴雨喷淋、泥浆浸泡、短时浅水浸泡不渗水。
耐候标识带W（YZW/YCW 后缀 W = 耐气候户外专用）： 
耐紫外线暴晒，汛期露天长期铺设不开裂、不粉化
工作温度：-25℃～+65℃。
耐泥水、耐腐蚀：氯丁橡胶外护套，耐受河道淤泥、含泥沙污水、轻度油污，WF2 盐雾防腐，长期浸水不腐蚀铜芯。
阻水结构：芯线间填充防水密封胶，纵向阻水，雨水不会顺着电缆内部芯线渗透至接头、设备。
▲4、电气安全性能
绝缘电阻：20℃时≥50MΩ・km，潮湿积水环境不漏电、无触电风险。
工频耐压：芯线之间 3000V/5min 不击穿，应对水泵、发电机启停瞬时高压冲击。
阻燃等级：ZC 级阻燃（ZC-YZW 阻燃型橡套软电缆）；汛期线路过载短路时延缓燃烧，避免堤岸、泵房次生火灾。
绝缘层：乙丙橡胶 EPR 绝缘，耐温、耐水、不易老化，区别普通 PVC 易泡水开裂。
5、机械耐用性能
高柔韧性：可反复弯折、盘卷、拖拽，涵洞、泥泞路面拖拽无开裂。
抗碾压：车辆、砂石轻度碾压护套不破损；抗撕裂、耐磨，碎石、树枝剐蹭不易破皮漏电。
伸长率：橡胶护套扯断伸长率≥300%，低温环境不变硬脆裂。
整盘带清晰连续米标，每米刻印规格、型号、国标、CCC 标识，方便物资盘点、施工计量。
6、强制认证、资料验收要求
CCC 国家 3C 强制认证。
随货提供全套资料：出厂合格证、厂家质保书。
外皮采用喷码、印刷等清晰耐久的印刷标识：型号、电压等级、厂名或商标 、米数、CCC 标志等关键信息，无模糊、缺印、涂改。
7、 产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
注：带▲参数提供检验机构出具有效的CMA 检测报告复印件（加盖供应商公章）。
	米
	3000
	

	6
	抢险冲锋舟
	1、 玻璃钢艇抢险冲锋舟；
▲2、船体基础尺寸与载人载重
整体尺寸：总长≥5.2m，型宽≥1.9m，型深≥0.69m；深 V 型船底，减少乱石磕碰、提升浅滩通过性。
额定乘员：标准 8 人（成人 75kg / 人），安全总载重≥800kg，含人员、救生衣、抢险工具、油料、通讯设备。
船体自重（不含外机）：300kg~400kg，兼顾结构强度与车辆转运轻便性。
吃水深度：满载吃水≤32cm，适配山区浅滩、枯水河道、堰塞浅水区通行。
航区资质：内河 B 级，符合《内河小型船舶法定检验技术规则》相关要求，可抵御 4 级风浪，满足山洪暴涨、河面杂物漂浮工况
3、双层玻璃钢结构材质要求
双层中空夹层结构：内外两层玻纤玻璃钢，中间硬质泡沫夹层整体灌注一体成型，不空鼓、不分层，浮力冗余翻倍，破损后仍具备漂浮能力。
原材料标准： 
基体：耐水耐腐蚀不饱和聚酯树脂
增强材料：无碱无捻粗纱玻璃纤维毡 + 方格布复合铺层。
力学检测报告必备：拉伸强度≥230MPa、弯曲强度≥230MPa、耐酸碱、耐水浸泡 72h 无脱层开裂。
工艺验收标准：内外表面光滑平整，无气泡、裂纹、褶皱、树脂堆积、玻纤外露。
船体加厚补强：船底、舷侧、尾板、船头撞击区双层额外加铺 3 层玻纤加固。
户外耐候：WF2 级耐老化，常年日晒、洪水浸泡不粉化、不开裂。
外观识别色：外壳消防橙红色，内舱乳白色，全船色泽均匀无杂色，外侧两边喷涂“通道防汛”。
4、安全漂浮、抗倾覆、不沉性
双层夹层自带整体浮力舱，额外增设独立密闭泡沫浮箱；任意单侧船舱进水，船体不会沉没、不会侧翻。
抗倾覆试验：满载 8 人单侧舷边集中站立，船体倾斜≤35°，自动回正无翻船风险。
船舱底部整体防滑纹路，涉水、淤泥环境人员不易打滑跌落。
全船四周预埋不锈钢牵引环、吊装环、系缆桩，船头 1 组、船尾 2 组、两舷各 2 组，焊接加固复板，可拖车吊装、河道固定、拖拽脱困。
5、舾装防护
全舷通长加厚橡塑防撞护舷，内嵌不锈钢压条，撞击石头、杂物不刮破船体。
两侧全段不锈钢扶手，焊接牢固，洪水急流中人员抓握固定。
尾板加厚防滑挂机垫板，匹配舷外机，设置防脱落保险绳固定点；尾板高度≥550mm，防止洪水倒灌进船舱。
舱内标配不锈钢排水孔 + 手动塑料掏水瓢，快速排船舱积水。
▲6、动力系统匹配
适配舷外机：四冲程汽油挂机，额定功率≥29.4kW（40 马力）手动+电启动。适配长轴机型，匹配船体尾板高度≥550mm。
满载航速≥30km/h，空载极速≥42km/h。
外置防爆燃油箱≥24L，单箱满油满载连续作业≥3 小时，配套油管、油滤、熄火安全绳。
外机标配 12V 启动电瓶、电瓶防水保护盒，适配雨天暴雨作业。
7、全套标配抢险附件
人力备用：玻璃钢船桨 2 支、加长防滑船篙 1 根。
固定工具：高强度尼龙系留绳 3 根（每根≥10m）、外机防脱保险绳 1 根、排水瓢 1 个。
应急救生：配套 8 套防汛专用救生衣、救生圈 1 个、应急 SOS 标识牌。
维护耗材：外机专用机油、齿轮油、简易维修工具包、适配外机10升国标油箱1个。
8、转运配套：镀锌钢制专用拖车架 1 套，载重≥1000kg,整车含紧固件热浸镀锌处理，标配≥1200磅绞盘及同规格千斤顶，验收时提供产品合格证。
9、认证、检测、质保资料要求
船体尾部永久性金属铭牌，清晰标注：型号、总长、额定 8 人、最大载重、航区、出厂编号、厂家、生产日期。
质保：船体玻璃钢质保≥3 年，舷外机整机质保≥1 年。
随货资料：出厂合格证、使用维护说明书。
10、 产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
11、 验收标准：按SL 297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
注：带▲参数提供检验机构出具有效的CMA或CNAS检测报告复印件（加盖供应商公章）

	艘
	1
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	救生衣
	1、执行标准：GB/T 4303-2023
▲2、浮力指标
成人专业防汛救生衣：额定浮力≥150N；
落水昏迷可自动扶正，口鼻高出水面，仰浮姿态稳定；淡水浸泡 24h 后，剩余浮力≥142.5N，浮力损耗≤5%，长期泡水不失效。
3、结构与浮态安全
性能：无意识人体穿戴落水后，3 秒内自动翻转至面部朝上，头部露出水面，不会倒扣呛水；加高立领颈托，托住脖颈防低头溺水。
结构形式：整体闭孔聚乙烯泡沫填充（固有浮力）；泡沫发泡均匀、无空洞、无开裂、不吸水；杜绝碎泡沫、回收泡沫； 禁止单一充气式救生衣：山区碎石、树枝极易划破漏气，失去浮力。
整体重量：单件成人款≤0.8kg，长时间穿戴不累赘。
4、面料、缝线、绑带力学性能（抗撕扯、耐拖拽）
外层面料：高强度涤纶 / 尼龙防水牛津布，标准高可视橙红色（洪水浑浊水域辨识度最高）；
经纬向断裂强力≥784N/200×50mm；密度≥106 根 / 100mm；耐磨、防泥沙腐蚀、耐紫外线老化；
防水 PU 涂层，河水浸泡不渗水、不霉变。
缝纫工艺：防水防腐专用涤纶缝线，单根缝线断裂强度≥19.6N；折边≥10mm，针距密实，肩带、腰带、裆带位置双层加固缝制；无跳针、断线。
绑带、卡扣强度：主缚带抗拉强度≥882N；塑料快速卡扣承重 882N 保持 30min，不变形、不滑脱、不崩断；全套可调节肩带、胸带、必备裆带（山洪大浪中防止救生衣上浮脱落）。
5、标配附件
高频求生哨：固定于领口，音量≥100dB，积水浸泡正常吹响；
SOLAS 级逆向反光带：总反光面积≥200cm²，前后肩部、腰部均匀布置，夜间探照灯远距离识别；
备用挂环：可系救生绳、安全绳，方便拖拽救援；
6、环境耐候性能
使用温度：-15℃～+60℃，夏季暴晒不软化、冬季低温泡沫不脆裂；
耐腐防霉：WF2 盐雾防腐，长期浸泡河水、泥水不腐烂、不掉层；仓储存放 3 年浮力衰减＜8%；
抗撞击：跌落、磕碰、砂石摩擦，泡沫不破损、面料不撕裂。
7、背面写上“通道防汛”。
8、仓储、保质期与标识要求
保质期：自出厂起有效期 5 年；
打包：每 10 件一套包装，附带合格证、使用说明书。
9、 产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
10、 验收标准：按SL 297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
注：带▲参数提供检验机构出具有效的CMA 检测报告复印件（加盖供应商公章）。
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	救生圈
	1、执行标准：GB/T 4302-2008；
▲2、外形尺寸、重量、浮力指标
（1）标准尺寸
外径：710mm±10mm；内径：440mm±10mm；外径最大不超过 800mm，内径不小于 400mm，方便抛投、抓握、穿戴脱困。
（2）整体重量
基础防汛款净重≥2.5kg；重量充足，远距离抛投不飘偏、大风不易吹走。
（3）额定浮力≥145N（14.5kg）；淡水中稳定托举 14.5kg 重物连续漂浮 24h，浮力损耗≤5%；落水人员可稳定浮于水面，头部高出水面，不会倾覆沉没。
（4） 承重强度
垂直悬挂承受 90kg 静荷载 30min，无开裂、永久变形、破损；高处抛落、撞击乱石、堤岸后结构完好。
3、材质与结构
结构形式：PE 聚乙烯一体注塑外壳 + 整块闭孔 EPS 泡沫整体填充，禁止拼接、碎泡沫填充；完全不吸水，破损进水依然保有浮力。
温度适应：-30℃～+65℃高低温循环，不软化、不脆裂、不变形；
耐油污、耐河水淤泥腐蚀：接触河道污水、柴油、泥浆不发胀、不分解。
阻燃性能：明火离开后自行熄灭，不熔融流淌，泵房、库区使用安全。
外观：通体高可视橙红色，色泽均匀不掉色；表面光滑无毛刺、气泡、裂纹、凹陷。
4、标配附件
（1）四点式可浮扶手索：圈体 4 个等分点位固定浮绳，绳径≥9.5mm；总长度≥外圈直径 4 倍，形成 4 个抓握环；浮绳自带浮力，落水后漂浮于水面，方便抓取；抗拉强度≥5000N，拉扯不断裂。
（2）SOLAS 逆向反光带：沿外圈均匀粘贴宽度 50mm 高亮反光条，总反光面积≥200cm²；夜间探照灯远距离可视，暴雨、夜间搜救辨识度拉满。
（3） 防汛配套救生绳
标配漂浮救生绳：长度≥20m，绳径≥8mm 高强丙纶浮水绳；破断拉力≥500kg；末端配镀锌防锈金属挂钩，岸边抛投施救、拖拽落水人员使用。
5、环境耐用与仓储性能
抗老化：原料添加 UV 抗紫外线助剂；
抗冲击：2m 高度自由跌落硬质地面，外壳无破损、填充不脱落；山区抛扔、船舷磕碰安全可靠。
防霉防腐：高湿仓库存放不发霉、不发黏。
6、标识、包装要求
圈体永久性刻印：防汛专用、执行标准GB/T 4302-2008、浮力参数、厂家、生产日期、摩擦、泡水不脱落；
单个独立防水塑料袋封装，批量打包附带合格证、使用说明书；配套不锈钢挂扣、墙体支架，方便河岸、冲锋舟固定悬挂。
7、表面喷涂“通道防汛”；
8、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
9、验收标准：按SL297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
注：带▲参数提供检验机构出具有效的CMA 检测报告复印件（加盖供应商公章）。
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	雨伞
	1、 执行标准：GB31892-2015、GB/T23147-2018，
2、长柄伞
（1）主力：长柄直杆抢险大雨伞
尺寸：伞面撑开直径≥130cm（30 寸）；
伞骨数量：≥10 骨；
开合方式：手动直开。
3、伞骨、中杆结构
伞骨材质：高弹性玻璃纤维伞骨；大风外翻后可自动回弹复位，5～6 级暴雨狂风不折骨、不翻伞面。
中心主杆：加厚铝合金 / 镀锌钢管，管壁≥1.0mm，承重、抗弯折。
安全结构： 伞顶尖圆球直径≥8mm，杜绝尖锐尖头，防止摔倒穿刺伤人；每根伞骨末端珠头牢固嵌入≥10mm，抗拉≥25N，不会脱落飞射伤人；开合无尖锐毛刺、无夹手缝隙。
4、伞面防水面料性能
面料：加厚高密度聚酯碰击布，克重≥190g/㎡，加厚 PU 防水涂层，拒绝普通涤纶薄布。
防水指标：按照 GB/T23147-2018淋雨测试，伞内无滴水、无渗漏，只有表面水珠滚落；疏水效果好，收伞后抖落即干，不渗水浸泡骨架生锈。
色牢度：耐水、耐摩擦色牢度≥3～4 级；暴雨冲刷、长期日晒不褪色、不发白。
耐候抗老化：添加抗 UV 助剂，露天暴晒不开裂、不粉化；夏季高温、汛期高湿环境不发黏、不脱胶。
缝制工艺：5cm 针数≥15 针，伞面接缝牢固、无跳针断线；伞面拼接处压胶防水，杜绝缝线漏水。
5、手柄、配件与耐用性
长柄伞手柄：EVA 海绵防滑握柄 / 实木手柄，雨天湿手不打滑；尾部带挂绳孔，可悬挂于救生衣、冲锋舟、围墙挂钩。
整体耐久：连续开合≥5000 次无卡顿、散架；2m 高度跌落地面，伞骨、伞面、中杆完好无损。
6、环境适配
使用温度：-10℃～+60℃；盛夏暴晒不变软，低温阴雨伞骨不脆断。
耐脏耐腐蚀：沾染泥沙、洪水淤泥后清水冲洗即可，面料不脱色、不腐烂。
轻量化：长柄伞单重控制在 800g～1100g，长时间户外手持不累。
7、外观标识与仓储要求
颜色：统一藏蓝色，暴雨、阴天辨识度高。
包装：单把防水塑料袋封装，整箱规整，防潮防尘。
仓储：库房存放保质期 3 年，存放期间伞布不粘连、骨架不锈蚀，出库直接使用。
8、安全环保指标：伞面甲醛含量≤300mg/kg，符合安全标准。
9、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	把
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	救生浮索
	1、执行标准：GB/T8834（现行最新有效版本）。
2、抢险手抛式长浮索
规格：直径 10～12mm，长度≥30m； 线密度：47～55g/m，粗细均匀，直径误差≤±0.5mm。
3、原材料与结构要求
主材：全新高强聚丙烯（丙纶）长丝编织，内置独立浮力空腔 / 浮力颗粒填充，完全不吸水；严禁普通尼龙绳、棉麻绳。
编织结构：八股空心编织 / 双层包芯结构，受力均匀、不易扭结、不易拧劲；整绳无接头、无拼接。
两端工艺：两端热熔封口 + 钢制环眼插编加固，杜绝散丝、脱股；绳环抗拉强度与绳体保持一致；标配镀锌防锈金属挂钩，挂接救生圈、救生衣牢固。
4、力学指标：抢险长浮索（φ10～12mm）：≥25～35kN，满足多人同时拖拽、急流拉扯冲击；
延伸率：10% 额定拉力下延伸率控制在 1%～10%，延伸小、回弹稳定，不会拉伸过长导致落水者漂远；
5、漂浮性能
全绳恒定漂浮：淡水、浑浊洪水浸泡连续 48 小时完全浮于水面，不下沉、不半沉；不会吸水增重沉入水底造成救援失效；不会随水流沉入水下缠绕礁石、树木，方便搜寻抓取；进水后自然排水，无积水滞留绳体内部。
6、外观、反光与可视性
颜色：通体高可视防汛橙红色，浑浊洪水、阴天辨识度最高；
反光配置：绳体均匀编织反光丝 / 蓄光纤维，灯光照射远距离反光；夜间、雨夜搜救极易发现；长距离浮索每隔 5m 标注长度刻度，方便判断抛投距离；
表面光滑，无毛刺、断丝、磨损、鼓包，无编织松散缺陷。
7、耐候防腐与环境适配
抗老化：原料添加 UV 抗紫外线助剂；
温区适用：-20℃～+65℃；
耐磨抗割：碎石、树枝、船舷拖拽摩擦不易起毛、割破，山区乱石河道耐用性强。
8、配套收纳与配件要求
标配防水收纳绳包：加厚牛津布防水包，带肩背、腰带结构，抢险人员随身背负，抛投出线顺畅不打结；
金属挂钩：镀锌防锈，承重达标，开合卡扣牢靠，水流冲击不会脱扣；
9、仓储、包装与保质期
单根独立防水包装，整箱防潮打包；
保质期：出厂仓储有效期 5 年。
10产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
11、 验收标准：按SL297-2004《防汛储备物资验收标准》执行。
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	二、救灾物资

	[bookmark: _Hlk235438930]1
	夏凉被
	1、符合GB/T22796-2021《床上用品》标准一等品要求和 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求；
2、纤维含量（%）：棉100
3、耐水色牢度（级）：变色≥3 沾色≥3
4、耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥3 沾色≥3
5、耐干摩擦色牢度（级）：纵向≥3 横向≥3
6、尺寸（cm）：≥200*150
7、材质：棉
8、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	床
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	帐篷
	1、执行标准：GB/T 44010-2024《救灾帐篷》；
2、外形尺寸：长≥3.9m×宽≥3.1m×边墙高≥1.75m×屋脊顶高≥2.67m，有效使用面积12㎡；
3、主材：Q235高频焊接钢管，整体静电喷塑防腐（乳白色） ；主立杆/横梁：Φ25mm，壁厚≥1.0mm；三通、四通连接接头：Φ28mm，壁厚≥1.0mm；
4、篷面材质：100%涤纶长丝，333D PVC双面阻燃防水涂层布，克重≥330g/㎡，标准天蓝色救灾专用色；
5、强力性能：断裂强力：经向≥1150N/5cm，纬向≥1000N/5cm，撕破强力：经向≥50N，纬向≥40N；
6、防水：静水压≥50kPa，暴雨不渗漏；拼缝采用≥25mm宽PU热封防水胶条，胶条附着力≥6N/cm
7、阻燃安全：损毁长度≤150mm，续燃、阴燃时间均≤15s，熔融滴落物不引燃脱脂棉
8、环保：甲醛未检出，PH值4.0~8.5，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料；耐水洗/日晒色牢度≥3级
9、缝制工艺：大片拼接双针双线缝合，针码9~11针/30mm；起止缝回针加固3道；无经纬混拼、无外露残针孔；
10、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	3
	折叠床
	1、符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；
2、款式：救灾专用折叠床为钢管床架折叠式，床板为木板材质；
3、规格（长*宽*高m）：≥2*0.9*0.56（床头高度）*0.36（床板高度）；
4、冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹
5、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	张
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	三、森防物资

	1
	高扬程水泵
	1、 执行标准：GB 6245-2025《消防泵》、GB/T 24673-2021《小型汽油机直联离心泵机组》技术标准；
2、整机作业模式与适配性：用于森林防灭火，支持串联增压、并联增流，满足长距离、高落差山林输水灭火； 
3、水力性能指标：最大扬程≥260m，最大流量≥5L/s，最大压力≥ 2.6MPa，最大射程≥36m； 
4、发动机：二冲程单缸电喷汽油发动机，功率≥ 10Hp(12000r/min），发动机排量≥100cc；
5、冷却方式：强制水冷和自然风混合冷却式发动机
6、启动方式：手拉启动+电启动；
7、燃油供油系统：电子燃油喷射系统；
8、动力控制系统：无控制操作手柄，一键切换高低转速，动力调节系统：根据负载自动调节进油量， 
9、整机显示系统：综合一体式液晶显示屏；至少具备：发动机转速、气缸工作温度、水泵工作压力等数据；智能化系统：水泵具备压力触发式自启停控制系统， 
10、泵组：≥三级离心泵，不锈钢叶轮或钛合金叶轮，入水口尺寸可同时具备φ50（±2）mm 和φ40（± 2）mm 螺纹接口，出水口尺寸为φ40（±2）mm； 
11、整机净重：≤15Kg； 
12、配置包含：水泵主机1台、防烫内衬水泵主机背包 1 个、油箱背包组件1套、附件背包及内衬 1 套、启动电源 1 个、手动引水器 1个、直流水枪1支、水带扳手 2 个、单向阀 1 个、止水钳1把、雾枪1支、二分水器（三通）1 个、长度不低于3m进水管 1 根、止水滤网底阀 1 个、火花塞 1 个、50转40接头1个、50加长内外丝接头1个、简易维修工具1套、二冲程机油1L。 
13、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	2
	油锯
	1、整机合规与排放要求：整机符合GB/T 5392-2017《林业机械 便携手持式油锯》全部技术规范。符合GB 26133-2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）》中国 Ⅱ 阶段排放标准要求。
2、发动机结构形式为风冷单缸二冲程汽油发动机，排量:≥70cm3;怠速运转转速:≥3000rpm;满负荷运行转速:≥11000r/min;
3.整机核心性能参数：发动机功率≥3.2kw，锯切效率≥72cm²/s，锯切燃油消耗率≤56g/m²，主机比质量≤1.5kg/kW，发动机最低燃油消耗率≤426g/kW・h。
4、离合器与怠速控制性能：离合器结合转速≥1.3倍标准怠速转速。
5、链条润滑系统：采用链条自动泵油润滑方式。
6、设备净重量：设备整机净重量≤6.5kg（不含燃油、润滑油）。
7、降噪性能：噪音级: 怠速级≤85 dB(A) 高速级≤105 dB(A)。
8、启动性能:≤5s;
9、安全制动防护性能：电子式保护系统可监测发动机状态数据，方便检修保养;
10、燃油箱密封与防护结构：设备配备密封油箱盖，无工具可便捷启闭，密封性能优异，设备倾斜、翻转工况下无渗油、漏油现象；油箱结构防磕碰。
12、设备标识：产品型号、主要技术参数，生产日期、生产厂家。
13、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	3
	风力灭火机
	1、风力灭火机应符合 GB/T 10280-2008 技术标准；符合GB 26133-2010《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）》中国 Ⅱ 阶段排放标准要求。
2、风力灭火机形式：背负式；启动模式：手拉启动+电启动
3、整机性能：发动机净功率≥3.2kw/7200 r/min，发动机最大扭矩/转速（ N•m/r/min ）≥4.75/5500。
4、设备出风口风量≥0.57m³/s，有效风力灭火距离≥3m，出风速度≥115m/s。
5、常温启动时间≤5S； 
6、翻转试验：在标定转速下，前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于 10s 应均能正常工作； 
7、设备性能参数：气缸排量≥79.9cm³；一次加油连续工作时间≥120min；设备耳旁噪声≤102dB (A)；整机手感振动≤1.9m/s²。
8、净质量：≤11kg； 
9、带有机器故障电子监测系统功能； 
10、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	4
	灭火服
	1、符合GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》国家标准。
2、面料要求：防护服成品面料为100%芳纶永久阻燃纤维面料，颜色为桔红色，成衣色泽均匀、无杂色、无明显色差。
▲3、50次水洗后阻燃性能：按照国标规定程序完成50次标准水洗耐久试验后，面料阻燃性能指标：续燃时间≤0.1s、阴燃时间≤0.1s；损毁长度：经向≤20mm、纬向≤21mm；试验全过程无熔融、无滴落现象，阻燃性能稳定优异，满足高频次清洗、长期战备储备使用要求。
▲4、50次水洗后面料理化性能：经50次标准水洗试验、标准试验环境检测，面料各项理化指标满足：断裂强力：经向＞1800N、纬向＞1700N；撕破强力：经向＞450N、纬向＞400N；单位面积质量≤200g/m²；甲醛含量≤10mg/kg；热稳定性：经（260±5）℃、5min高温热稳定试验，尺寸变化率≤1.5%，面料无熔融、无烧焦、无明显形变；PH值6.0-7.0；
5、成衣外观质量与接缝强力：成品全新，整洁美观；面料无影响产品美观和结构牢固性的缺陷。成品接缝强度满足：单衣片接缝强力≥210N；后档接缝强力≥680N；肩缝接缝强力≥680N。
6、成衣结构、三紧制式与辅料配置：采用专业分体式森林防火服（上衣+长裤）制式结构，严格执行国标森林防火服结构要求：领口紧、袖口紧、裤脚口紧；上衣衣长可完全覆盖裤腰上端≥20cm，上衣明衣袋配备全覆盖袋盖，袋盖单边超出袋口≥10mm；衣领为可立领封闭式防护设计，可与防护头套严密贴合；全身关键受力部位双线加固缝制、包档锁边工艺，杜绝开裂、脱线；所有缝纫线采用阻燃专用线，缝纫线单线断裂强力≥18N，经高温热稳定试验后无熔融、无烧焦、无断线，缝纫性能符合GB/T33536-2017标准；服装拉链、纽扣、魔术贴、松紧带等全部辅料均采用阻燃耐高温材质，遇高温明火不燃烧、不熔融、不失效，版型宽松不束缚肢体活动。
▲7、成衣热防护性能TPP：成品服装热防护系数TPP≥250kW·s/㎡，试验后面料无破损、无熔融滴落、无击穿碳化。
8、面料色牢度性能：标准试验工况下，面料耐水洗色牢度、耐干/湿摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐光色牢度均≥4级。
9、阻燃反光带综合性能：成衣前胸、后背、四肢配备森林防火专用阻燃高亮反光带，反光带具备阻燃、耐高温。
10、 具体尺寸规格在签订合同时确定；灭火服背面喷涂“通道森防”。
12、 标识：产品名称、面料、生产日期、型号规格、生产厂名。
13、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
注：带▲参数提供检测机构出具有效的 CMA标识检测报告复印件（加盖供应商公章）。
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	5
	灭火鞋
	1、符合XF633-2006、GB21148-2020标准。
2、款式结构与材质配置长靴款式，靴筒高度≥18cm；整体黑色，U型口门系带式结构；鞋面采用铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革；鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底采用胶黏工艺结合；鞋底结构具备阻挡泥沙进入靴内功能，具备防穿刺、耐磕碰防护能力。
3、力学防护性能： 鞋帮抗刺穿性能≥200N；鞋底抗刺穿性能≥1100N；防滑性能始滑角≥20°。
4、隔热性能： 隔热性能标准试验条件下持续加热 30min，鞋底内表面温升≤15℃。
5、鞋帮抗辐射热渗透性能： 鞋帮表面经受辐射热通量 10kW/㎡，辐照时长 1min，其内表面温升≤15℃。
6、阻燃性能： 火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤1s；损毁长度≤45mm；试验过程无熔融、熔滴、材料剥离现象。
7、靴头防砸防护性能： 靴头内置防护包头；分别经受 10.78kN 静压力试验、23kg 冲击锤 300mm 落差冲击试验后，靴头内部间隙高度均≥15mm，有效抵御落石、硬物撞击挤压伤害。
8、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤1mA，应对野外潮湿环境低压触电风险。
9、 成品外观工艺要求：靴面平整，无裂面、掉浆、破损、严重色差；缝线均匀牢固，无断线、跳针；五金鞋眼防腐防锈；鞋舌贴合严实；所有缝纫线采用阻燃线材。
10、 具体尺寸规格在签订合同时确定。
11、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	6
	灭火手套
	1、符合XF 7-2004《消防手套》、GB/T 33536-2017《防护服装森林防火服》标准；2、手套总长度≥40cm，袖套长度≥25cm；袖身设置两道高亮阻燃反光条；手腕处采用双重收紧结构设计，贴合紧密、穿戴稳固，可有效防止作业中手套滑脱、杂物火星侵入；手套整体缝制工整、无断线、无跳针、无破损、无污渍。
3、分层材质与整体防护结构：手套严格按照XF7-2004国标分层防护结构设计，采用四层复合防护结构；手腕、手背区域采用芳纶阻燃面料；手掌区域采用铝箔复合高强隔热面料。手套上端可与森林防火服袖口紧密贴合连成一体。
4、综合防护理化性能：经国标50次标准水洗耐久试验后，成品各项性能指标满足：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s，无持续燃烧、无余温复燃现象；面料损毁长度≤17mm，无大面积碳化破损、无烧穿；全程无熔融、无滴落现象；面料断裂强力≥2000N，面料撕破强力≥690N；面料甲醛含量≤10mg/kg；热稳定性尺寸变化率≤1.2%；面料PH值控制在6.0-7.0之间；热防护系数TPP≥290kW·s/㎡；洗涤前面料电荷面密度≤4.5μC/m²，抗静电性能达标。
5、耐磨、防穿刺、耐热收缩性能：成品手套经国标耐磨试验，9kPa压力下循环摩擦2000次以上不磨穿、不破损；掌心防穿刺力≥60N；成品经高温耐热试验，整体面料热收缩率≤1.2%，高温环境下无收缩、无变形、无起皮脱层，结构尺寸稳定性优异。
6、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
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	7
	头盔
	1、 整体结构与组件配置：整体符合XF 44-2015《消防头盔》标准。
2、 头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件包含帽徽、L型拓展导轨、可调节下颏带、后置可调悬挂系统、减震缓冲内衬全套部件；头盔整体结构坚固，盔壳自带加强筋结构，两侧对称设置九对通风排放孔。
3、盔壳材质性能：盔壳采用轻型耐高温高弹性复合材质制成，具备高强度抗冲击、耐高温、抗老化、抗形变特性，可耐受火场瞬时高温、碎石硬物撞击。
4、悬挂与下颏带系统：头盔配备完整悬挂系统与下颏带组件，悬挂后部设有松紧可调装置；下颏带支持长度调节，配置快速紧急脱扣结构，扣合牢固、解扣便捷，应急场景下可快速穿戴、脱卸，适配实战作业快速防护需求。下颏整体延伸长度不应大于15mm。
5、悬挂带尺寸参数：头盔悬挂带可调节长度区间为505mm～580mm，可通过后置调节装置精准适配不同佩戴人员头围尺寸，佩戴贴合稳固、无松动晃动感，适配各类作业人员佩戴需求。
6、成品重量要求：头盔成品整体总重量≤1000g。
▲7、冲击吸收性能：开展头部冲击检测，头模所受最大冲击力不超过2450N；试验过程中帽壳无开裂、无碎片脱落，防护性能稳定达标。
▲8、阻燃性能：在阻燃试验,下颏带和披肩的损毁长度不应大于50mm,续燃时间不应大于1S，且不应有熔融、滴落现象；,面罩续燃时间不应大于2s,且不应有熔融、滴落现象。
9、耐穿透性能：火源离开帽壳后,帽壳火焰应在3S内自熄，且不应有火焰烧透到帽壳内部迹象。
▲10、热稳定性能：头盔置于180℃±5℃恒温烘箱中持续保温5min后，头盔边沿无变形；硬质附件结构完整、功能完好；表面反光材料无碳化、无起皮、无脱落。
▲11、电绝缘性能：标准试验工况下，头盔整体泄漏电流不超过1.0mA，绝缘性能安全可靠。
▲12、侧向刚性性能：经国标侧向压力刚性试验检测，头盔最大变形不超过40mm，卸载后残余变形不超过2mm。
13、颈部阻燃防护性能：头盔配备一体式阻燃防护披肩，披肩采用阻燃材质制作，无熔融、无滴落，可有效遮挡火星、热辐射，防护颈部免受高温灼伤，完全符合消防头盔整体防护国标要求。
15、外观与工艺要求：头盔帽壳表面光洁均匀，无气泡、裂纹、缺损、变形、污渍、色差等缺陷；所有零部件装配端正、紧固无松动，拓展导轨、卡扣、内衬、披肩等配件适配完好，整体工艺符合制式消防装备验收标准。
17、头盔两侧分别喷涂“通道森防”
16、每顶头盔帽壳上应具有生产厂名称(或商标)、型号规格、生产日期(批号)等永久性标志。
17、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
注：带▲参数提供检测机构出具有效的 CMA 标识检测报告复印件（加盖供应商公章）。
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	护目镜
	1、产品整体性能必须满足 XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》 规范要求；
2、外观：无尖锐边缘和其他缺陷。除镜片无影响视线的缺陷；
3、参数要求：护目镜具有良好的透气性，护目镜应配有柔性织物保护套；整机质量≤140g，配备宽度≥20mm 可调节头带；光学性能满足球镜度 ±0.06D，柱镜度≤0.05D；左右镜片棱镜度≤0.1Δ，水平方向棱镜度互差基底向内≤0.2Δ、基底向外≤0.6Δ，垂直方向棱镜度互差≤0.2Δ；镜片光透射比≥90%，左右镜片参考点光透射比相对偏差≤8%；具备耐紫外线老化性能，透射比相对变化量 ±5%；耐磨实验后，广角散射测试值≤5%；
4、耐热试验：置于 55±2℃烘箱保温 1h，取出常温放置 1h，外观及光学性能无异常。
5、镜片防雾性能：在防雾实验期间，镜片在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间；
6、放高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm,质量为0.86g,速度不小于120m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验：：镜片无碎裂；镜片后侧白纸无斑痕；镜片外框、镜架无裂块，镜片不脱离镜架、可正常装配，外框及镜架未被钢球穿透。
7、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	个
	30
	

	9
	腰带
	1、执行标准：符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》；
2、织带材质：阻燃高强力聚酯织带，带宽≥70mm，边缘热封处理，防止散丝；
3、力学与耐高温性能：产品正立方向静拉力≥13kN、水平方向静拉力≥10kN、倒立方向静拉力≥10kN；
4、经 204℃±5℃高温环境持续 5min 试验后，织带、缝线无熔融、焦化现象。
5、带扣为快速调节锁扣，受力状态下无自行滑移，静载下滑移距离≤25mm；
6、配备不少于 2 个锻造合金承重 D 型环，D 型环不得采用焊接工艺；金属配件表面防腐处理，无毛刺尖角；
7、缝线采用高强阻燃线，缝合末端回缝长度≥13mm，无跳针、断线；
颜色：森林消防橙红色；带身长度连续可调，适配不同腰围；
8、产品设置永久性铭牌，标注产品名称、执行标准、生产日期、生产厂家。
9、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	条
	60
	

	10
	砍山刀
	1、刀身为65Mn 锰钢锻打成型，整体淬火回火处理，；表面防锈钝化处理；
2、刃长≥300mm 刀背加厚≥5mm，木质手柄长度≥120CM
3、已开刃
4、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	把
	30
	

	11
	镰刀
	1、刀身采用 65Mn 锰钢锻打成型；经淬火+回火热处理；表面防锈钝化处理；
2、刀身大月牙型；
3、木质把手长≥50cm，
4、已开刃
5、产品生产日期在2026年1月1日以后生产；
	把
	15
	


其他内容不变
更正日期：2026年08月28日
三、其他补充事宜
1.本公告为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力，谈判文件与本公告内容不一致之处，以本公告为准。
2、请各供应商自行查阅，采购人不再另行通知。供应商应及时关注网上相关采购信息，如有遗漏采购人概不负责，所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _GoBack]1、采购人信息
（1）名  称：通道侗族自治县应急管理局
（2）地  址：通道侗族自治县双江镇
（3）联系人：李女士
（4）邮  编： 418500 
（5）电  话：13789287089
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南智立方工程项目管理有限公司 
（2）地  址：通道侗族自治县双江镇淂鑫苑东华门5栋2单元104室 
（3）联系人：戴女士
（4）邮  编： 418500 
（5）电  话：15111547156
（6）电子邮箱：3195806592@qq.com 
