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第一章 投标邀请（公开招标）
 临湘市应急管理局 的 临湘市综合防灾能力建设项目进行公开招标，现邀请合格投标人参加投标。
	项目概况

临湘市综合防灾能力建设项目采购项目的潜在供应商应在“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）获取电子版招标文件，并于2026年10月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：HNTYHLXCG-202609028

2、采购项目名称：临湘市综合防灾能力建设项目
3、政府采购计划编号：(2026)430682000041-1  
4、合同履行期限：2027年4月底前全部完成交货、安装及调试工作。
5、本项目 否 接受联合体投标。
二、采购需求
	包名称
	预算金额

（元）
	最高限价

（元）
	标的名称
	简要技术

需求或服务
	数量

	临湘市综合防灾能力建设项目
	25656700.00
	25656700.00
	其他信息化设备
	详见采购需求
	1批


三、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称： 临湘市综合防灾能力建设项目
(专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
供应商特定资格条件：

包名称： 临湘市综合防灾能力建设项目
    特定资格条件： 无 
获取招标文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年9月23日至2026年9月30日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08:30:00 至12:00:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：有意参加投标者，在“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）获取电子版招标文件。

3、方式：线上获取

4、售价：0元

五、提交投标文件截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件截止时间：2026年10月15日 09点30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：不见面开标，提交电子投标文件至“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）。本项目实行网上开评标、全流程电子化，具体操作方式详见岳阳市公共资源交易网服务指南全流程电子化招投标操作手册。
3、开标时间：2026年10月15日 09点30分（北京时间）

4、开标地点：岳阳市公共资源交易中心（岳阳经开区民兴路与狮子山南路交叉口丘山大厦）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

六、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
七、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在投标人认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、投标说明
1、本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、其他补充事宜

/
十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：临湘市应急管理局
地址：临湘市长盛西路196号

联系人：卢先生

联系电话：18974037910
2、采购代理机构信息
名称：湖南天元和项目管理有限公司
地址：临湘市城中北路2号二楼 
联系人：万觅
联系电话：13317304487

3、项目联系方式

项目联系人：卢先生

电话：18974037910

4、电子交易平台服务机构信息
名称：岳阳市公共资源交易中心  
联系人：信息技术部    
联系电话：0730-2966692/0730-2966691 

电子邮箱：/  
第二章 投标须知
第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	临湘市综合防灾能力建设项目

	第1.2款
	面向中小企业采购
	□ 专门面向中小企业采购

■ 非专门面向中小企业采购

	第2.1款
	采购项目联系

人姓名和电话
	联系人：卢先生     

联系电话：18974037910

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：临湘市应急管理局
地址：临湘市长盛西路196号

联系人：卢先生      

联系电话：18974037910

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：湖南天元和项目管理有限公司
地址：临湘市城中北路2号二楼 
联系人：万觅        

联系电话：13317304487

	第2.5款
	采购进口产品
	□接受本项目已经财政部门审核或备案同意购买进口产品

☑ 拒绝本项目拒绝进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资

格条件
	1、投标人的基本资格条件：

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：临湘市综合防灾能力建设项目
(专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：

包名称：临湘市综合防灾能力建设项目
特定资格条件： 无 

	第3.2款
	接受联合

体形式投标
	本次招标不接受联合体投标。

接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：  /  。

	第5.1款
	招标文件

提供期限
	2026年9月23日至2026年9月30日，工作日每日上午8：30至下午17：30，各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

	第5.2款
	组织现场考察

或者召开答疑会
	■ 不组织

□ 组织，时间：       地点：        联系人：       ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离

的范围和幅度
	非实质性商务、技术条款负偏离≥10项，将视为无效投标。

	第9.1款
	招标公告

指定媒体
	中国湖南岳阳政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn/）

	三、投标文件

	第13.2款
	 采购预算、

最高限价
	采购预算：25656700.00元、最高限价：25656700.00元 

	第13.8款
	投标报价

的其他要求
	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则在评标时将视为无效投标。    

2、投标人对每种服务及货物只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则在评标时将视为无效投标。    

3、投标报价不得超过预算或者最高限价，否则在评标时将视为无效投标。    

4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为无效投标。    

5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	第14.1款
	投标人应提供

资格审查资料
	详见招标文件 第三章 资格审查

	第14.1(3）项
	特定资格条件应提供的资格审查资料
	详见招标文件 第三章 资格审查

	第16.1款
	投标有效期
	投标有效期为： 90 日（日历日）

	第17.1款
	投标保证金
	■ 本项目不要求提供

□ 要求提供

	第18.1款
	分包
	□ 允许分包

分包内容：      分包金额      和资质要求     等。

■ 不允许分包

	第19.1款
	投标文件

副本份数
	投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交电子投标文件（中标单位在领取中标通知书之前，需要提供一正两副共三份完整的纸质投标文件用于备案，当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准）。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间
	2026年 10月 15 日（星期 四）9时30分（北京时间）
本项目实行网上投标，投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易平台递交数据电文形式的电子投标文件并完成在线签到。其递交的电子投标文件具备法律效力，逾期递交的电子投标文件，电子交易平台将予以拒收。

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点
	“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”（http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin）

	第24.3款
	解密电子投标文件时限
	投标人使用加密投标文件的CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内因投标人 CA 故障、自身网络问题等自身原因导致解密失败的，视为撤销其投标文件，符合法定开标人数，开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节36条处理）

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	■ 得分且投标报价相同的并列，按技术得分由高到低选择。
□ 随机抽取的方式。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：临湘市应急管理局

联系电话：18974037910
通讯地址：临湘市长盛西路196号     

采购代理机构联系部门：湖南天元和项目管理有限公司
联系电话：13317304487
通讯地址：临湘市城中北路2号二楼 

注：投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	( 不要求提供

■ 要求提供

金额：履约保证金按中标金额的10%计取。

（2）支付方式：可采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函形式缴纳。供应商提交的支票、汇票、本票及银行保函，项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，担保责任至项目交付使用之日终止，银行保函须由投标人注册地或项目所在地市域内银行出具。

（3）收取单位：临湘市应急管理局


（4）供应商领取中标通知书后7个工作日内提交，最迟不超过14个工作日。

（5）未按规定时限提交履约保证金的，视为自动放弃中标资格，采购人依法取消其中标资格。

（6）退还时间：项目交付使用后，履约担保责任自动终止。

	九、其他规定

	第35.1款
	招标代理

服务费
	由采购人在中标通知书发出之前按代理协议约定金额向招标代理机构支付招标代理服务费，专家评审费采购人委托代理公司向评审专家以现金或转账方式支付。

	第36.1款
	其他规定
	1、本项目为不见面开标，投标人应在开标时间（递交投标文件截止时间）前将电子投标文件网络传输递交至岳阳市公共资源交易平台并完成在线签到，逾期通过网络传输递交至岳阳市公共资源交易平台的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。 

2、采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。

本项目信用记录查询截止时点为：提交投标文件截止时间至截止时间后1小时的期间内。 
3、本文件所指公章仅指供应商在公安机关依法备案符合《电子签名法》规定的电子印章，带防伪码。
4、根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。


第二节 投标须知
一、总则

1. 适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。
2. 定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007 〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3. 投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定的资格条件外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4. 投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
6. 招标文件的构成
6.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8. 询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9. 招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4 通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
三、投标文件
10. 投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11. 计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12. 投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成：
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、商务需求响应
七、享受政府采购政策优惠的证明材料
八、货物说明一览表
九、采购需求技术响应（一）

十、采购需求技术响应（二）

十一、技术偏离表

十二、投标人认为需提供的其他资料
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。

12.3根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价（如果设定），否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6采用固定价格定价方式的采购项目，投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第22.1款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。 
14. 投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）投标人资格声明（格式）
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议（格式）外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15. 投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其他文件。
16. 投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17. 投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标人可以保函、电子增信替代投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止招标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上缴国库： 

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 投标文件的签署
19.1投标文件正本一份，副本份数见【投标须知前附表】。

19.2电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.3投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.4投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.5电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
四、投标
20. 投标文件的编制

20.1 投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为YYZY格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录“岳阳市公共资源交易网” （http://ggzy.yueyang.gov.cn/）服务指南中及时下载安装最新版本“新点投标文件制作软件（湖南公共资源版）”。在安装此软件之前，须先安装Office 2010及以上版本。
20.2 投标人应当使用岳阳市公共资源交易中心电子交易平台认可的“新点投标文件制作软件（湖南公共资源版）”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

20.3 “电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

20.4 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

20.5 电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

20.6 投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

20.7 投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。
20.8 岳阳市公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

20.9 如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。

21. 投标截止期

21.1 电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“岳阳市公共资源交易网 ”（ http://ggzy.yueyang.gov.cn/）中登录“岳阳市公共资源交易中心电子交易平台”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0730-2966692 信息技术科）。

21.2 按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

21.3 投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

21.4 投标截止时间后，投标人需对已递交的投标文件进行解密，解密时长为30分钟，超过解密时间的文件，招标人无法读取投标文件信息，视为投标人放弃投标资格。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改或撤回通知应当按招标文件规定编制、签署、密封和标记（在密封袋上注明“修改”字样，以及修改的时间），作为投标文件的组成部分，且只需提供一份，并在提交投标文件的截止时间前递交。
22.2采购人、采购代理机构对投标人提交的投标文件修改或者撤回的书面通知，按照本章第21.3款规定如实记载、签收保存，并向投标人出具签收回执。
22.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23. 串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标、资格审查和评标
24. 开标
24.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

24.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

（1）投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

（2）开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

（3） 投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内因投标人 CA 故障、自身网络问题等自身原因导致解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。 

（4）唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。  

（5）开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。

（6）采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

24.3开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的； 

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

24.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

25. 资格审查
25.1 开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2 资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1 评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28. 中标通知书与中标信息公布
28.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3 采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
七、询问与质疑

29. 投标人询问及质疑
29.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
29.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。  
29.4 采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5 投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
八、合同签订
30. 签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
31. 履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交，投标人可以保函、电子增信替代履约担保。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、政府采购政策
33. 政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分； 

33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注“(”产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：

（1）在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。

（3）招标文件允许联合体投标或分包的：①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业合同占到合同总金额30%以上的。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

（4）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（5）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）；
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5 投标人符合本章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）；

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议；

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）；

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

33.6投标人有融资、担保需求的，可登录中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

十、其他规定
34. 招标不足三家处理
34.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具招标文件没有不合理条款的论证意见。
35. 招标代理服务费

35.1 招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供代理服务费承诺书。
36. 电子招投标的应急措施

36.1 电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行： 

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； 

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；

（6）电力中断等其他特殊情况。

36.2 出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认，采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

（1）酌情延长投标文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；

（2）项目做延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；

（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

37. 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
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岳阳市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成分。

（二）严格依照国家、湖南省和岳阳市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守岳阳市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：                                                

单位名称（盖章）：

                                                               年    月    日
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岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄 颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周 芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张 璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳 斌
	总行党委－副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭 丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈 盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张 武
	0730-5220262/18973170258


附页
政府采购招标文件“中标贷”推广介绍

为进一步优化营商环境，帮助企业解决融资难、融资贵的问题，所有在岳阳市成交的政府采购类项目，中标企业都可以通过中标贷平台在线向银行提出贷款申请。

中标贷是银行、担保公司等金融机构以工程建设、政府采购合同为载体，以财政支付为保障，以企业参与公共资源交易形成的信用为融资依据，向中标企业发放的信用贷款。

一、中标贷的特点

在线申请，快捷方便：中标企业用CA证书即可登录中标贷平台，进行在线申请。银行贷前、贷中调查需要的企业相关资料，都可以在线提交。

信用贷款，无需抵押：凭中标通知书，中标合同即可申请，无需抵押。

平台渠道，利率优惠：相比其他渠道的同类贷款，银行针对中标贷给出的利率优惠力度更大。

专用产品，放款快速：银行提供专用产品匹配中标贷，中标企业提交中标合同、约定还款账号等关键资料后，符合条件的，不超过15天即可放款。

二、中标贷的操作

登录入口：

岳阳市公共资源交易中心官网－中标贷平台，

或https://hnyy.biddingloan.com

登录工具：企业CA（湖南CA办理电话：0730-8181828）

贷款申请：详见“中标贷操作手册 ”。

岳阳市公共资源交易中心官网－办事服务－政府采购－【中标贷手册V1.2.4】，或下载

https://hnyy.biddingloan.com/static/hnyy/manual.pdf
三、业务咨询电话

0730-2966626，张女士

16673063296，陈工

第三章 资格审查

1.资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
2.资格审查（未进行资格预审的）
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）以联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果 与其他采购文件一并保存。
3.资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
4.其他
4.1资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人、采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

附表1资格审查表

资格审查表

项目名称：                                     采购计划编号/委托代理编号：       
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照副本（如投标人为事业单位，提供事业单位法人证）
	提交扫描件并加盖投标人公章

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提交证明文件并加盖投标人公章或自行承诺

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提交证明文件并加盖投标人公章或自行承诺

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提交证明文件并加盖投标人公章或自行承诺

	5
	投标人资格声明
	提供原件并加盖投标人公章

	6
	中小企业声明函（专门面向中小企业须填写）
	提供原件并加盖投标人公章

	7
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书，自然人提交身份证
	提供法定代表人身份证明或授权委托书原件并加盖投标人公章,自然人提交身份证扫描件

	8
	不良信用记录查询
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动

	9
	特定资格条件（如有）
	提交扫描件并加盖投标人公章

	注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（格式详见附件）。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。）


附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                       采购计划编号/委托代理编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                                
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年    月    日
附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                   采购计划编号/委托代理编号：         
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

第四章 评标方法及标准
第一节 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采

购项目的核心产品
	■核心产品为： 视频会议终端 。（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）

□两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价 / %的，为核心产品。（提示：也可另行规定）

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.2（1）项
	相同品牌产品

投标报价相同的
	随机抽取方式确定

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评

审得分相同的规定
	■得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
□ 随机抽取方式确定

	第5.4款
	扶持中小企业
	本项目中小企业划分标准所属行业

（一）农、林、牧、渔业

（二）工业

（三）建筑业

（四）批发业

（五）零售业

（六）交通运输业

（七）仓储业

（八）邮政业

（九）住宿业

（十）餐饮业

（十一）信息传输业

（十二）软件和信息技术服务业

（十三）房地产开发经营

（十四）物业管理

（十五）租赁和商务服务业

（十六）其他未列明行业

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	给予小微企业、福利企业和监狱企业产品的价格给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10 ％。

给予联合体4%—6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

【①在采购货物中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标，用扣除后的价格参与评审。依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。②在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受招标文件规定的中小企业扶持政策。③招标文件允许联合体投标或分包的：a.以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；b.对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业合同占到合同总金额30%以上的。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。④价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。⑤监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。】
（注：投标文件必须按招标文件要求特别标注说明所投相应产品名称、所在品目、中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）

（3）监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 10 %。

投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，符合本国产品标准的可享受价格扣除，本国产品应当符合以下条件：（一）在中国境内生产；（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。）

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	第5.4（2）项
	优先采购
	（1）非强制采购节能产品：对于技术和价格分，应分别给予4%—8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  /  %、价格 / %。投标人须如实填写并提供“节能产品”清单提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；

（2）环境标志产品：对于技术和价格分，应分别给予4%—8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格  /  %。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”清单并提供清单中该产品所在页复印件或相应证书；
上述两类产品中取其中一类进行加分。

	5.4（3）项
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。  

2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。

3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	得分且投标报价相同的并列，按技术得分由高到低选择。

	第10款
	无效投标的规定
	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： 

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围（缺漏招标文件所要求的内容）；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。

	
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： 

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的。 


第二节 评标方法及标准
1.评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节“评标方法及标准前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人等步骤。
3.投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性审查。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
4.投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。
5.投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”的规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予相应比例的价格折扣或者加分。

（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

6.推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.编写评标报告
7.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
9.停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标

10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
11.重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
附表1 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：                                  采购计划编号/委托代理编号：         
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标有效期
	满足招标文件要求

	2
	交货期/合同履行期
	满足招标文件要求

	3
	付款方式
	响应招标文件要求

	4
	商务技术投标文件的签署、盖章
	符合招标文件要求

	5
	投标文件中是否符合法律、法规和招标文件其他实质性规定
	符合要求

	6
	投标报价
	未超过招标文件的预算金额或者最高限价

	结论
	


附表2 符合性审查结果一览表

符合性审查结果一览表
项目名称：                                  采购计划编号/委托代理编号：         
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表3 符合性审查合格投标人名单

符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                  采购计划编号/委托代理编号：         
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第四节 投标文件的比较与评价
1. 综合评分法
1.1 综合评分法：指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2 评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3 未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1 如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2 需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3 按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1 投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） ×100×报价权值
技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附表1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附表1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分（加分）计算。
评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分（含优先采购政策加分）之和。
评标总得分=A投标报价得分+A技术项得分+A商务项得分+A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。
附页1 评标方法及标准表
	序号
	评标

因素
	评审内容
	分值

	A1投标报价（满分值为100分，权值30%）

	价格

部分（F3）
	投标

报价
	经评标委员会一致认定满足招标文件要求，且报价最低的投标报价为评标基准价，除低于成本价的投标报价被拒绝外，其价格得分计为100分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100×报价权值

注：1、（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

　　4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、价格分计算保留小数点后二位（四舍五入）。
	100分

	A2技术部分（满分值为100分，权值40%）

	技术

部分（F1）
	产品配置及技术参数
	所投设备产品的技术参数完全符合招标文件要求的，计8分。

要求提供证明材料的参数“▲”为重要参数，配置有负偏离、缺漏项、未按要求提供相应证明材料的，每偏离或缺项的每一项扣1分，其他参数为一般参数，一般参数配置有负偏离、缺漏项的，每偏离或缺项的每一项扣0.5分，本项分扣完为止。
	8分

	
	项目建设方案
	1.根据投标人针对本项目制定的总体建设方案进行综合评定，总体建设方案内容包括但不限于：①建设背景；②建设必要性、建设条件分析；③本项目建设目标理解；④架构设计；⑤重难点分析等。

上述方案理解认知深刻全面、针对性强，对建设背景、建设必要性、建设条件、建设目标分析透彻；能准确认知、把握相关政策；对架构设计贴合实际、清晰合理，完全满足项目要求的计10分；方案内容完整，但出现欠完善或欠合理的，每出现一类问题扣1分；方案存在缺漏项的，每出现一处缺漏项扣2分，扣完为止，未提供方案的不计分。

2.根据投标人针对本项目制定的详细设计方案进行综合评定，详细设计方案内容包括但不限于：①应急指挥体系方案；②前端灾害监测预警方案；③“三断”应急指挥通信方案；④消防站点和应急队伍力量方案；⑤基层装备和物资方案；⑥应急避难场所设施方案；⑦云资源方案；⑧普查数据更新及成果应用方案等。

上述方案内容完整、详实、整体思路清晰、实用性强、内容科学客观，响应契合度高的，计16分；方案内容完整，但出现欠完善或欠合理的，每出现一类问题扣1分；方案内容存在缺漏项的，每出现一处缺漏项扣2分，扣完为止，未提供方案的不计分。
	26分

	
	产品服务能力


	1.投标人或所投软件产品制造商具备以下综合防灾减灾或应急指挥类相关的计算机软件著作权证书：

①综合防灾减灾系统类；②自然灾害综合监测预警系统类；③应急指挥协同标绘及辅助决策系统类；④基于精细化预案的应急指挥调度系统类；⑤重大灾害预警评估系统类；⑥预案匹配与应急响应系统类；⑦基于物联网的应急资源监测分析平台类；⑧应急救援队伍及装备管理系统类；⑨应急知识智能平台类；⑩应急能力分析模型类；⑪物资调优优化模型类、⑫救援力量调遣优化模型类；

对上述12项评审内容进行打分，具有上述评审内容类似关键字的计算机软件著作权证书每提供一项得0.5分，全部提供得6分，未提供不计分。（软件著作权证书需在招标发布之日前获得，提供有效的证书复印件或扫描件并加盖投标单位公章）

2.为了保障融合通信上下连通、融汇贯通，投标人所投融合通信调度平台支持上下级平台完成级联后，支持上级单位将上级单位内部的音视频资源和下级平台的音视频资源组合在一起发起调度。满足上述要求的计8分，不满足的不计分；（提供CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）  

3.为满足应急处置时现场快速通信保障的要求，兼顾优异便携性与易部署能力，投标人所投高通量卫星便携站，等效口径：≤0.45米、采用平板阵列天线设计，集成天线阵列面、BUC、LNB、调制解调器、整机重量：≤10kg（含配套配件），整机无需现场拼接与外部线缆连接，高效满足应急处置场景下快速建链、高速通信保障需求，满足上述要求的计8分，不满足的不计分；（提供 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
	22分

	
	软件系统功能及演示
	一、演示总体要求

1.系统演示时间不超过20分钟。

2.演示视频须为MP4格式，演示内容应基于真实可运行的系统，投标人须通过实际操作进行演示，演示界面须为真实系统界面。不得使用PPT、静态原型图、模拟动画等非真实系统形式否则不计分。

3.投标人需严格按照以下要求进行演示，确保功能可呈现、数据可验证。

二、具体评分细则

1.投标人所投系统演示视频，演示内容包括但不限于以下七大功能模块：

①提供预警叫应大屏端相关功能演示：包括责任分组、叫应对象、叫应方式、叫应内容、信息发布、叫应跟踪等功能。演示功能流畅、完整的计3分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

②提供救援力量调度大屏端事件列表相关功能演示：列表中事件自动定位功能；事件周边救援队伍列表信息展示；按条件查询救援队伍；对救援队伍下达指令；指挥调度的事件过程展示。演示功能流畅、完整的计2.5分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

③提供救援保障大屏端相关功能演示：救援保障模块包括（物资库、避难场所、救援保障企业）模块；按条件对物资库查询功能；对避难场所进行路径规划；救援保障企业模块包含（装备物资、运输保障、通信保障）三类；演示功能流畅、完整的计2分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

④预警与响应联动PC端相关功能演示：各级预案信息查看功能；预案编制模块中预案编制；预算编制模块中模板管理；对预案进行数字化结构化处理功能；结合事件推荐对应预案及启动应急响应的级别；演示功能流畅、完整的计2.5分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

⑤提供指挥调度管理PC端相关功能演示：事件管理模块中启动响应功能；事件管理模块中一键调度功能；事件管理模块中智能方案功能；事件管理模块中力量跟踪；事件管理模块中过程再现功能；队伍管理模块中救援队伍信息新增的功能；队伍管理模块中救援队伍信息修改的功能；调度记录模块中任务信息功能；调度记录模块中救援登记功能；调度记录模块中协调申请功能。演示功能流畅、完整的计5分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

⑥提供智能方案管理PC端相关功能演示：决策方案配置中指挥方案要素配置功能；决策方案生成中对自动生成的方案发布功能；决策方案中历史方案下载功能；在决策方案管理模块中两个方案对比功能；演示功能流畅、完整的计2分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

⑦提供应急知识管理PC端相关功能演示：添加法律法规；编辑法律法规；导出法律法规；数字化处理历史案例服务；应急知识服务中添加应急知识类型的功能；应急知识精确搜索功能。演示功能流畅、完整的计3分，演示内容每缺少缺一项扣0.5分，扣完为止。

2.投标人所投应急叫应终端演示视频，演示内容包括但不限于：

①设备介绍：展示应急叫应终端的外观和基本组成部分（提供应急叫应系统总装图和摄像头、扬声器、多模态通信系统、太阳能供电系统、防水箱等部件），说明设计理念；

②功能展示：详细演示设备的主要功能，包括但不限于：一键调度、视频监测、应急广播、信息的接收和发送等功能；

③应用场景：展示设备在不同应急情况下的使用。

评标委员会对以上演示内容进行综合评审，本项最多计9分，每缺少一项内容扣3分，扣完为止。

注：1.演示视频递交方式：现场递交（须携带本人身份证原件、投标人法人身份证明、委托授权书（委托递交）、投标人营业执照副本副本复印件）；

2.演示视频递交形式：U盘一份（信封密封，并注明项目名称与投标人名称）；

3.演示视频递交截止时间和地点：投标截止时间前，岳阳市公共资源交易中心二楼开标室。
	29分

	
	实施

方案
	根据投标人针对本项目制定的实施方案进行综合评定，实施方案内容包括但不限于：①项目组织机构；②项目实施进度方案；③质量保证措施；④测试方案；⑤验收方案等。
上述方案内容完整、详实、整体思路清晰、具有针对性和可行性、计划节点合理，完全满足项目要求的计15分；方案内容完整，但出现欠完善或欠合理的，每出现一类问题扣1.5分；方案内容存在缺漏项的，每出现一处缺漏项扣3分，扣完为止，未提供方案的不计分。
	15分

	A3商务部分（满分值为100分，权值30%）

	商务

部分（F2）
	企业

业绩
	投标人提供提供近三年（投标截止时间前三年）类似信息化项目业绩的，每提供1个计5分，最多计10分。

（投标人须提供上述项目合同扫描件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准，未提供或材料不全的不计分。）
	10分

	
	培训

方案
	根据投标人针对本项目制定的培训方案进行综合评定，培训方案内容包括但不限于：①培训计划；②培训方式；③培训目标；④培训次数；⑤培训内容等。
上述方案内容完整详细，符合采购实际需求的计20分，方案内容完整，但出现欠完善或欠合理的，每出现一类问题扣1.5分；方案内容存在缺漏项的，每出现一处缺漏项扣4分，扣完为止，未提供方案的不计分。
	20分

	
	企业

实力
	1.为考察投标人在本项目中信息安全应急处理能力能力，投标人需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质（CCRC）-信息安全应急处理服务资质，一级计20分、二级计10分、三级计5分，未提供不计分。

2.为考察投标人技术实力、信息安全开发服务能力，投标人需具备中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全开发类），有的计20分，未提供不计分。

注：具备上述证书的，须提供有效期内对应证书的扫描件，加盖投标人公章；未按上述要求提供或证书不在有效期内的，对应项不计分。
	40分

	
	人员

配备
	针对本项目的建设要求，投标人需具有专业技术能力，以保障项目的建设及后期的维护工作，投标人应具备专业的项目团队，要求提供参与本项目团队专业人员实力证明：

1.服务于本项目的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）资质证书的计4 分，未提供的不计分；

2.服务于本项目团队的其他人员要求：

每配备一名具有计算机技术与软件专业技术相关的中级或以上资格证书（包括但不限于系统集成项目管理工程师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、系统架构设计师、网络规划设计师）的技术人员的计2 分，本小项最高计6 分，未提供的不计分。

注：同一人员的不同证书不重复计分，需提供上述团队人员相关证书扫描件和身份证扫描件及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明材料复印件并加盖投标人公章（退休人员提供返聘合同和退休证代替社保证明），未提供或提供不全不计分。
	10分

	
	售后服务方案
	根据投标人结合本项目的实际特点来制定符合本项目的售后服务方案进行综合评定，售后方案内容包括但不限于：①完整的售后服务体系流程；②响应方式；③服务承诺落实的保障措施；④定期巡检计划；⑤备品备件情况等。
述方案内容完整详细，符合采购实际需求的计20分，方案内容完整，但出现欠完善或欠合理的，每出现一类问题扣1.5分；方案内容存在缺漏项的，每出现一处缺漏项扣4分，扣完为止，未提供方案的不计分。
	20分

	评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

	A1、A2……分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……+An=1)


 采购需求

 采购清单一览表

	序号
	子项名称

	一
	建强应急指挥体系

	1.1
	视频会议终端

	1.2
	融合通信平台

	1.3
	综合应急指挥系统

	1.4
	自然灾害与辅助决策系统（复用省厅系统）

	合计
	

	二
	强化前端灾害监测预警能力

	2.1
	视频监控系统

	2.2
	应急叫应终端

	2.3
	应急入户叫应终端

	2.4
	灾害风险监测预警评估

	2.5
	预警与响应联动

	2.6
	预警叫应可视化

	合计
	

	三
	提升“三断 ”应急指挥通信保底能力

	3.1
	无人机空中自动巡查系统

	3.2
	系留无人机应急通信高空基站

	3.3
	通信保障

	合计
	

	四
	合理加密消防站点和应急队伍力量

	4.1
	消防站-应急队伍

	合计
	

	五
	加强基层装备和物资标准化

	5.1
	应急救援物资

	5.2
	应急资源管理系统

	5.3
	三间储备库物资装备配备

	合计
	

	6
	提升应急避难场所规范化运行运行能力

	6.1
	应急避难场所建设

	合计
	

	7
	提升普查数据更新及成果应用能力

	7.1
	基础数据库建设

	7.2
	县域灾害风险图

	7.3
	风险隐患一张图

	7.4
	风普数据采集

	合计
	

	8
	云资源租赁费

	8.1
	政务云租赁费5年

	8.2
	161条专线费用

	合计
	

	合计总价


应急指挥体系
	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量

	一
	视频会议系统
	
	

	1
	多点控制单元(MCU)
	1.操作系统及芯片：国产操作系统，国产自主芯片；
2.通信协议：支持标准ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，无需外接网关支持H.323与SIP混合会议，会议速率支持128Kbps-8Mbps；
3.视频协议：H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265、等视频协议；
4.音频协议：G.711、G.722、G.722.1AnnexC、G.719、AAC-LD、Opus等音频协议；
5.会管能力：支持预约会议、周期会议等全流程会议控制功能；
6.编解码能力：支持4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps高清图像格式；
7.双流协议：支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议；
8.双流能力：在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30fps；
9.多画面能力：支持同时召开多组4K30fps 高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰，各组会议中可指定会场观看不同多画面；
10.会议混音能力：支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音；
11.会议预监能力：支持对会议进行实时的监控预览；
12.IP协议：IPv4和IPv6协议；
13.兼容性：基于标准协议兼容已建视频会议终端；
14.配置要求：≥60路1080P30全编全解接入端口，分辨率支持4K30fps并向下兼容。
	台
	1

	2
	会商管理平台
	1.操作系统及芯片：整体采用国产自主的操作系统和数据库软件；提供设备管理、设备注册、会商管理控制等模块功能；
2.部署模式：支持内置或独立硬件服务器部署,与多点控制器MCU同一品牌；
3.设备性能：最大可支持10000台设备管理，支持大容量会议，单个会议最大与会终端≥3000方；
4.会控功能：支持设置主席、一键静闭音、广播选看会场、预置多画面及轮询、摄像机控制、会议中会场排序，点名模式、会场预览等常用控制功能；
5.会场备份：支持终端备份功能，会议过程中主用终端发生故障时，支持自动切换到备用终端。
	台
	1

	3
	视频会议终端
	1.通信协议 ：ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准；
2.视频协议 ：H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265等视频协议；
3.音频协议 G.711、G.722、G.719、AAC-LD、Opus 等音频协议；
4.IP 协议： IPv4 和 IPv6 协议；
5.编解码能力：支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 高清分辨率编解码；
6.接口要求 ：具备 HDMI、HDBaseT 或其他供电、图像显示、摄像机控制多合一远距离传输接口；
7.安全要求 ：支持国家密码局认定的国产密码算法，支持SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。
	套
	5

	4
	超高清会议摄像机
	1.镜头焦距：≥12倍光学变焦；  
2.镜头像素：≥800万；                                              
3.视频输出接口：支持HDMI、USB2.0； 
4.支持ONVIF、GB/T28181、DHCP、SRT等协议；
5.视频输出格式：4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；                                                       
6.支持图像翻转功能。
7.具有RS-232或IP控制接口；
	套
	5

	5
	分布式输入/输出节点
	1.最大分辨率支持3840x2160@60，兼容H.265/H.264。包含1路HDMI输入（支持嵌入式音频），1路HDMI输出，1路音频输入，1路音频环出，1路反向音频输出，1路网络接口和1路光口，2路USB接口，输入输出一体化。
2.支持H.265&H.264协议码流输入。可同时进行多路解码显示，无需手动切换.更改解码设置；支持4种不同分辨率的码流同时编码输出；
3.支持1-40Mbps码率调节，支持码率自适应.变码率.定码率。1920*1080@60Hz视频最低可使用1Mbps带宽传输；
4.支持base（基础）、main（主要）、high（高）三种编码复杂度方式；
	台
	4

	6
	协同调度终端
	1、采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等，支持固定支架和移动支架安装部署，附带不少于2只磁吸式触控笔；
2、液晶屏显示尺寸≥75英寸，屏幕分辨率≥3840*2160。
3、采用国产化的主要元器件，包括但不限于音视频硬件编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、摄像机镜头等。
4、设备摄像头视频像素≥800万，可拍摄不低于4K30fps的高清视频画面。
5、支持跨网投屏，无须输入终端IP地址或无需设备在同网络，直接输入投影码即可实现实现投屏。
6、支持PC远程互动过程中，调用大屏的显示器、摄像头、麦克风、扬声器。
7、屏幕采用红外触控，支持不少于20点触控，触摸高度≤2mm，触摸精度≤±1mm。
8、支持音视频会议，具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可显示远端图像、本端图像和辅流图像。
9、支持在H.323协议下，H.235信令加密，在SIP下，TLS、SRTP加密。支持AES媒体流加密算法，保证会议安全，支持SM2、SM3、SM4国密加密算法。
10、与多点控制单元MCU协商H.264 SVC, H.264 HP, H.264协议，支持主流4K30fps情况下，辅流也可支持4K30fps，本次配置1080P30编解码能力。
11、具备硬件会商编解码能力；
12、配置落地式可移动支架一套。
	套
	14

	7
	液晶显示屏（科普宣传使用）
	≥75寸液晶电视机，标配壁挂支架。
	台
	2

	8
	全向麦克风
	1、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。
2、配置8米线缆，用于与终端连接，提供音频传输与供电，不需要额外电源。
3、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。
	套
	14

	9
	穿越服务器
	用于互联网到电子政务外网穿越，配置60M穿越流量
	套
	1

	10
	便携式视

频会议终端
	1.通信能力、网络制式：4G/5G移动通信，支持配备不少于1张运营商流量卡、WIFI、蓝牙等；
2.定位能力：支持单北斗导航定位；
3.接口类型:支持DC电源接口、USB2.0接口、RJ45接口、Type-C接口;
4.图像能力:内置摄像头，前置≥800万，后置≥1600万像素(带闪光灯),分辨率：≥1920x1080;
5.续航能力:需内置电池，视频会商≥2小时,待机≥48小时;
6.应用安装控制:采用软件白名单机制,只有经过批准的应用程序才能安装于设备上;
7.配备无线蓝牙耳麦、背板支架、外置三角支架及收纳包;
8.屏幕尺寸：≥11寸；
9.可根据采购人要求定制设计，满足实战需要，并经采购人确认后供货；
10.包含五年4/5G定向流量卡，不限流量；
11.系统支持安装视频会议软终端。
	套
	49

	
	小计1
	
	
	

	二
	融合通信平台
	
	

	1
	基础管理模块
	1、按照《湖南省应急管理融合通信体系建设指导意见》标准，并且实现省、市州、区县三级无缝级联调度功能；接入并融合不同通信协议、不同网络、不同系统的通信终端与设备，包括但不限于4G执法记录仪、布控球、工作手机、370M电台、单兵终端、LTE终端、短信系统、PSTN系统、视频会商系统、卫星电话等终端或设备，满足纵向融合临湘市应急局下属的音视频，能接尽接原则下横向融合公安交警、交通高速、民政救灾、森林防火、水利防汛、地质地震、气象水文、生态环保、卫计健康等部门采集监控视频图像资源；
2、并实现灾害事故现场（卫星通信指挥车、无人机、单兵图传等采集音视频）与市应急指挥中心的互联互通。实现全市所有音频、视频系统的集中管理与调度，实现一键调取权限范围内的所有视频监控资源、一键呼叫各类音视频设备终端、一键组织跨设备调度会议；可在视频会商过程中任意调阅视频监控、单兵、370M集群和无人机等设备的视频图像；
3、接入“一张图”，满足应急管理日常常态和应急战时应急指挥通信的需要，实现真正意义上的可视化、扁平化指挥功能。
	套
	1

	2
	语音调度
	1、支持指挥中心之间的语音双向对讲功能；
2、支持指挥点和指挥中心之间语音双向对讲或语音广播功能。
3、支持固话、手机、移动执法仪、移动终端等设备的多方混合通话。
4、支持多种模式呼叫组会，如列表呼叫、地图点呼、框选组会、列表组会、其他设备融合组会；
	套
	1

	3
	视频调度
	1.支持国标GB/T28181协议，支持ONVIF、RTSP、HLS、RTMP等协议接入；
2.支持通过GB/T28181接入视频监控平台，能对部分监控终端进行PTZ控制，实现对视频监控的多网络、多制式的融合；
3.支持通过融合通信平台调阅所有视频监控；
4.支持视频浏览，实时查看各种终端设备的视频画面；
5.支持位置展示，在地图上实时定位展示设备所在的位置；
6.支持云台控制，可以对设备云台全方位（上下、左右）移动及镜头变倍、变焦等操作进行PTZ控制；
7.支持录像回放，根据时间对监控设备的历史录像进行回放查看；
8.支持H.264、H.265、MJPEG、SVAC等编解码格式；
9.支持最高60fps实时预监输入信号源，支持音视频同步预监；
10.平台支持不低于10000路视频资源接入。
	套
	1

	4
	GIS 调度
	1、支持通过鼠标对电子地图进行放大、缩小、左右移动操作。
2、支持在地图上实时展示设备位置。
3、支持在电子地图上框选设备，并可对这些设备进行组会、监看、聊天、移除操作。
4、支持在搜索框中搜索出某一设备，点击该设备后，会自动在地图上跳转定位至该设备。
5、支持对模糊搜索出的设备进行过滤，可通过设备标签、设备名称关键字、设备状态等条件进行过滤。
6、支持地图基本功能，包含截图、清除、面积测量、距离测量、复位等操作。
7、支持设备的框线、圈选、自定义图形选择，支持图上选择不同的终端设备直接进行组会
8、支持对移动APP、对讲机、车载、执法仪的实时轨迹和历史轨迹展示
9、图上组会过程中，支持对单个入会终端静音、哑音操作，支持一键静音、哑音、挂断，支持不影响其他参会终端开会情况下，添加、挂断其中一路终端。
10、支持地图屏上显示设备列表，支持对设备列表的模糊搜索功能
11、支持基于一套地图实现白色、蓝色、灰色风格的地图风格切换。
12、支持图上调度组会功能，可以基于指挥中心应急事件进行快速定位，在地图上直接对事件周边的多个物理网络中的音视频资源进行融合组会。
	套
	1

	5
	对讲调度
	支持对第三方数字集群平台的整合接入；支持点呼、组呼、动态重组功能；
支持图上调度，在地图上展示手台、车载台实时位置；支持通过地图拉框的方式，将多个固定组的手台动态重组；
支持地图上通过单个手台呼叫手台所在的固定组。
	套
	1

	6
	视频会商
	1、实现接入各类不同厂商100路标准视频会议终端能力，接入固化、手机的在线通话; 实现通讯录功能；通过电话网关，实现不少于2000个电话号码的接入；具备接入各类国标监控平台、前端监控设备；10000路监控点位（含符合国标的执法记录仪、车载监控）的接入、多个国标平台接入能力；支持接入省应急370M数字集群平台的集中接入与调度；
2、同步生成全市应急全区通讯录，应急相关常用联系人、同步组织架构、人员及部门的搜索和添加；
3、同步应急部门的组织架构和人员结构，并支持搜索联系人，展示常用联系人信息。可以在常用联系人勾选用户组成独立群组进行各种通讯操作。
4、一个用户可以在多个群组中担任不同的角色，一人可属于不同的群组，如固定群组和临时群组。
	套
	1

	7
	录音录像
	1、支持对调度会议的过程进行录音录像。
2、支持广播源录像，对会议过程中对广播到各个终端的广播视频、音频进行录音录像；
3、支持根据设备名称、时间段进行查询录音录像文件，支持录音录像文件的下载、在线回放
4、支持对本地监看的8路画面进行录音录像；
5、支持对播放屏的各个终端画面进行录音录像。
	套
	1

	8
	移动应用集成
	1、支持通讯录功能：常用联系人、同步组织架构、人员及部门的搜索和添加。
2、支持移动看视频功能，可通过移动终端实时调阅视频监控图像。
3、支持移动终端主动发起多方音视频通信，支持设备类型包括：移动终端、4G执法仪、会议终端、集群手台。
4、支持移动终端文字、短语音、短视频、图片、拍照、文件、终端之间双向音视频通话、终端接受指挥中心双向音视频调度的功能。
5、支持查看每个群组的成员列表，对每个被监听的群组自定设置是否静音；"
6、支持对通信录设备进行呼叫、点调、即时通信等操作；
	套
	1

	9
	接口服务
	1、支持提供基于Restful Api接口，为第三方应用提供音视频融合调度、视频会商等各类业务调度接口，支持监控设备视频浏览、浏览器与某一设备双向音视频通话、多方组会等能力；
2、整体安装连接及调试服务（含人工费用，对接资源比较多，需要甲方协调资源和网络通畅的前提下完成对接）。
	套
	1

	10
	级联模块
	1、支持平台设备资源双向推送，设备资源包含监控、会议、手机固话、对讲机、执法仪等平台接入的设备资源；
2、支持自定义选择需要推送调度资源；
3、通过频道推送的方式将调度资源推送到对方平台；
4、支持单路音视频资源推送和多路音视频合成推送两种方式；
5、支持平台推送、上级推送、跨级推送。                                                                                                    6、需实现市局370M音频信号推送至临湘市应急管理局。
	套
	1

	11
	综合语音网关
	通过综合语音网关实现对设备语音通信，支持SIP协议和MGCP协议，包含SIM通信卡，通话时长不低于500分钟/每月
	套
	1

	
	小计2
	
	
	

	三
	综合应急指挥系统
	
	

	1
	综合应急指挥系统
	在省级平台（即湖南省自然灾害监测预警与辅助决策平台）基础上进行本地化升级改造，通过普查核心数据指标更新服务，实现历史普查核心数据更新，建设县级基础数据库，实现数据统一治理，为系统应用提供标准化数据支撑；建设融合通信实现各类通信终端统一接入，为应急指挥提供多样化通信调度能力；通过灾害风险研判系统提供精准评估、智能化研判支撑；通过应急资源管理系统为日常应急管理提供便捷、统一的资源管理，为战时提供高效、精准的资源调度；通过建设县域灾害风险图、风险隐患一张图，摸清临湘市灾害风险、隐患底数，为领导决策提供可视化参考，通过本项目建设，实现临湘市自然灾害应急指挥调度可视化、智能化、精准化应急指挥调度系统、灾害风险监测预警评估、预警与响应联动、预警叫应可视化、应急资源管理系统、基础数据库建设、县域灾害风险图、风险隐患一张图、风普数据采集等。
	套
	1

	四
	自然灾害与辅助决策系统
	
	

	1
	本地部署费
	搭建部署环境、进行系统传输与校验、系统配置与初始化、部署验证与测试、切换上线等操作，确保系统正常运行。
	项
	1

	
	小计3
	
	
	


前端灾害监测

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量

	1
	视频监控系统
	
	

	1.1
	视频监控终端-3km
	1.热成像双光谱网络球机，热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器，热成像焦距≥35mm

2.可见光传感器类型≥1/2.5英寸CMOS，可见光分辨率≥400万，可见光焦距≥5.55-222 mm，热成像分辨率≥384 × 288

3.支持智能烟火检测功能

4.探测距离（人/车辆/船只）：1458m/4472m/（不支持船只），识别距离（人/车辆/船只）：365m/1118m/（不支持船只），辨认距离（人/车辆/船只）：182m/559m/（不支持船只），目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：52.5m

5.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：525m，车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：1050m，火点最远报警距离（以2米*2米为准）：3000m

6.球机内置≥1颗NPU芯片，≥3个MCU独立控制系统，≥1颗EMMC芯片、北斗定位模块

7.智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注，当热成像通道出现温度异常或智能行为分析报警，可见光视频通道将联动聚焦放大。

8.支持雨刷功能
9.包含五年视频监控设备接入所需数据专线，≥20Mbps数据专线；
10.包含视频监控设备挂载空间租赁费，需提供设备UPS供电。
	套
	19

	
	小计1
	
	
	

	2
	应急叫应终端
	
	

	2.1
	应急叫应终端
	1.多模态通信 ：确保在极端恶劣环境能够使用，具有 4G/5G短信、双向卫星通信（非抛物面天线）、北斗短报文通信功能，具备接收基于 L 波段卫星的实时预警信息能力，可根据实际通信环境按需自动切换。各通信模块之间物理隔离，确保通信链路安全。 
2.内容加密 ：具有内置的硬件加解密，确保通过 Ku 通信卫星发送的信息安全，防止非法数据传播。加解密算法采用国家算法标准 SM4，消息摘要算法采用国家算法标准 SM3，身份认证算法采用国家算法标准 SM2，防止非法信息传输。
3.扩音播报： 能将接收到的语音、文字、短信等不同格式的预警信息转换为音频格式进行扩音播报，扩音设备功率不低于 40W。 
4.数据采集： 具有图像采集功能，可根据救灾抢险需求和实际网络环境，选择采用图片方式回传现场图像。图像清晰度不低于 1080P。 
5.防护及工作环境 ：具备 IP66 防护能力，并具有防锈、防雷功能。应能在-40℃～+65℃正常工作，确保环境湿度 5%至 95%不冷凝。
6.卫星通信 ：（1）采用 Ku 波段卫星通信，发射频率14.0 ～ 14.5GHz ， 接 收 频 率 10.7 ～12.75GHz。具备恶劣环境通信能力，前向播放通道 Es/N0=-8dB 时误码率≤1×10-6，前向播放速率≥100kbps，返向传输能力≥32kbps；（2）L 波段卫星信号全向接收频率≤2GHz，报文长度不少于 500 个汉字，具备实时语音信息流的接收和播报，语音信息流时长支持不少于 10 分钟。 
7.支持并仅支持应急北斗短报文通信编码，通信频率 S:2491.75±8.16MHz，支持区域报文最大长度 131 个汉字，接收灵敏度分别为-130.0dBm（8Kbps）、-127.5dBm（16Kbps）
和-123.8dBm（24Kbps），接收通道数 14。
8.供电：具有太阳能供电、蓄电池供电、市电供电模块，高寒地区布设的终端应具有太阳能板融雪、蓄电池具备防寒功能。太阳能组件功率不小于 200W，确保无市电供电时能够正常运行，蓄电池容量不小于 100Ah/12V。 
9.短信、短报文信息安全：
（1）确保只能接收指定码号发送的短信，非指定码号无法向终端设备发送播报信息；
（2）确保只能接收指定北斗终端的北三短报文信息，非指定终端无法向终端发送短报文信息。
10.地笼：立柱法兰（长*宽*厚）：350mm*350mm*6mm，地脚螺栓：直径18钢筋，长970mm*4根，地笼配筋：符合承重要求，不少于17个。
11.防雷接地：镀锌扁钢：40mm宽、4mm厚、长800mm，1根，镀锌扁钢：40mm宽、4mm厚、长200mm，1根，弯U型，镀锌扁钢：40mm宽、4mm厚、长200mm，1根，镀锌角钢，2.5米50*50*5mm  2根，避雷针：500mm*8mm镀锌圆钢。
12.杆体：4000*114*4mm钢管，350*350*12mm法兰，焊接后整体热镀锌、喷塑处理。
13.防水箱：长宽高不小于500*250*530mm，厚度不小于1mm镀锌板。 
14.含三年应急叫应终端正常运行所需的卫星流量、物联网卡资费、短信费、L波段流量费、北斗短报文卡等开卡所需费用及租赁费用；
	套
	80

	
	小计2
	
	
	

	3
	应急入户叫应终端
	
	

	3.1
	呼叫器
	一、功能参数
(1)语音呼叫：具有语音呼叫功能，支持以户为单位进行单呼和以组为单位进行组呼；
(2)组户管理：具有组和户二级管理机制，可对接入的预警对象进行管理；
(3)一键报警：可通过近地无线Mesh自组网按键触发紧急报警；
(4)叫应留痕：对每一次叫应操作存储叫应时间、被叫对象、叫应状态信息；
(5)呼叫记录：可查看终端编码、呼叫时间、送达状态等呼叫记录信息；
(6)叫应管理：可展示同组内的一呼百应户户通设备值守、报警、应答状态；
(7)终端管理：可展示所接入应答的在线、离线状态；
(8)呼叫监听：具备监听喇叭可本地监听呼叫语音；
(9)权限控制：具有呼叫权限控制，可根按需配置呼叫范围；
(10)传输加密：内置安全证书，公网信息采用密文格式传输；
(11)多网融合：内置多网融合机制，支持公网自组网融合叫应，为确保本项目极端应急场景下预警信息传递的绝对可靠性，实现公网中断后通信链路无感切换的核心要求。
(12)备用电源：内置可充电备用电池，停电后可无缝切换。
二、技术参数
(1)外接电源：DC12V/3A；
(2)公网通信：支持4G全网通；
(3)应急通信：支持近地无线MESH自组网；
(4)组网机制：内置AODV协议栈，最大10跳接力传输；
(5)扬声器功率：≥2W；
(6)话筒输入：输入幅度>2mv，阻抗600Ω；
(7)内置电池：容量不小于2000mAh.
(8)工作温度：0~45℃；
(9)存储温度：-20~60℃。
	套
	8

	3.2
	报警应答器

（日历版）
	一、功能参数

(1)外观形式：采用群众欢迎的形态，与日常生活相结合；

(2)信息显示：可显示日期、时间等日常信息，并支持当地的天气预报信息显示和降雨量/水位显示；

(3)声光报警：内置扬声器和报警指示灯，支持语音、警笛、闪光报警；

(4)雨水提醒：支持接入现地监测数据，具有降雨、涨水提醒播报功能；

(5)智能预警：内嵌多级智能叫应模型，支持防汛呼叫器、手机APP、小程序多渠道靶向预警发布；

(6)天气预报：支持天气预报功能，通过位置自动订阅当地天气，可按需设置发布时间；

(7)一键应答：具有报警、消警反馈叫应机制，支持一键报警确认和误报消除；

(8)语音喊话：通过防汛呼叫器、手机APP、小程序进行语音喊话发布语音消息；

(9)紧急报警：支持接收防汛呼叫器、手机APP、小程序的紧急报警指令；

(10)远程管理：开机后无需任何操作即可连接管理平台，支持管理平台和小程序进行远程管理，可实现全生命周期远程维护；

(11)传输加密：内置安全证书，公网信息采用密文格式传输；

(12)▲链路优化：内置组网链路优化机制，支持全链路最优多跳传输，为确保预警信息在多跳中继传输过程中的高效性与链路稳定性，实现“全链路最优”智能选路与抗扰动能力，需提供由国家级单位颁发的所采用的链路优化技术的相关证明材料。

(13)▲防爆认证：符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》，具有防爆合格证且能提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告；

(14)备用电源：内置可充电备用电池，停电后可无缝切换。

二、技术参数

(1)电源规格：DC5V/2A；

(2)供电接口：Type-C；

(3)内置电池：消费级电池,容量不小于500mAh；

(4)通讯方式：支持近地无线MESH自组网和4G通信；

(5)组网机制：内置AODV协议栈，最大10跳接力传输；

(6)天线类型：内置一体化多模多频天线；

(7)屏幕尺寸：≥7英寸；

(8)扬声器功率：≥2W；

(9)工作温度：0~45℃；

(10)存储温度：-20~60℃。

三、服务要求

（1）对村组进行现场调研，对预警对象基础数据复核；

（2）预警范围信号测试；

（3）设备安装，组网上线，对接平台。
	套
	1274

	3.3
	入户预警

叫应系统
	1.叫应大厅：“一张图”驾驶舱管理
2.工作台：语音呼叫、紧急报警、平台预警、累积次数、月度统计及设备状态展示等；
3.预警网格：呼叫单元、下发预警、风险提醒、设备状态、呼叫动态、演练动态及报警动态等；
4.预警演练：播报设置、节目单、播报记录；
5.场景管理：具有场景相关全生命周期管理功能；
6.使用记录：叫应记录、报警记录、测试记录；
7.设备管理：设备列表、版本管理、操作记录、运行维护及维护记录等；
8.系统管理：组织管理、用户管理、菜单管理、角色管理及账号管理；
9.数据对接：监测预警设备数据对接与共享服务。
	项
	1

	3.4
	云预警小程序
	涵盖场景全流程管理、多形式预警喊话、消息记录回溯及设备绑定监测等功能。
	项
	1


“三断”通信保障

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量

	1
	无人机空中自动巡查系统
	
	

	1.1
	机巢平台机
	小巧轻便灵活部署无人机自动换电机库重量≤120kg，占地面积≤1.2㎡,快速换电 连续作业
基于高速换电系统，最多可配备 4 组电池，自主换电时长小于 2 分钟，具备不间断连续作业能力，工业级防尘、防水、防风、防雷、防冻、防盐雾，内置RTK基站、温控系统及环境感知系统，支持全天候安全运行、夜间精准降落，拥有卓越的环境适应能力，飞行作业风雨无阻。IP55防护等级
	套
	3

	1.2
	机巢飞行器
	1.续航：最大续航时间≥45分钟；
2.双光云台可见光+红外热成像，可见光：广角和变焦可见光相机4800万像素，支持≥10倍连续无损光学变焦和≥160倍混合变焦，≥60毫秒PDAF极速相位对焦，红外分辨率≥1280×024；
3.载荷能力：支持挂载喊话器、5G模块、照明灯等；
4.流量费（4G/5G）：每月不小于100G流量，时间周期不低于5年，支持接入4G/5G网络，实现联网、增强图传、网络 RTK等多项功能。
	套
	3

	1.3
	机库电池
	与机巢相配套，一套机巢可储存四块电池可用于快速换电，持续换电可到达不间断高强度飞行
	块
	6

	2.3
	基建施工
	机巢平台及机巢飞行器等设备安装调试，侦测及反制设备的安装调试，含安装所需要的电气五金耗材等。
	项
	3

	3.3
	第三责任险
	保障额度不少于100万，人、物共用。
	台/5年
	3

	4.3
	无人机

管理平台
	1.具有管理端态势感知界面快捷下发航线至已接入的无人机机场内的无人机设备，实现设备的远程调度功能；
2.具有标准地图/卫星地图切换加载，鼠标当前位置经纬度、海拔高度以及地图加载百分比；
3.管理员可在网页端设备管理页面查看和管理设备；设备管理页面支持查看内容包括但不限于：设备型号、设备SN、设备组织名称、固件版本、在线状态、所属项目、加入组织时间等；
4.具有实时查看图传信号、搜星质量和飞行器高度等信息：具有查看飞行相机或负载直播画面；
5.具有在地图上绘制点、线和面标注信息。
	套
	1

	
	小计1
	
	
	

	2
	系留无人机应急通信高空基站
	
	

	2.1
	系留无人机
	可折叠六旋翼机身、航空铝一体成型中心盘、碳纤维机臂 ，提供稳定飞行平台，折叠设计便于运输。载重15KG，悬停高度范围为5m至200m，抗风能力可达到持续6级、短时7级，依托地面持续供电，该机可实现24小时以上连续不间断工作，完全满足应急通信、长时间监控等场景的需求，该机工作温度范围为-25℃～+55℃，存储温度范围为-40℃～+70℃，可在极端高低温环境下正常存储与作业。整机防护等级为IP65，线缆接头防护等级为IP66，具备良好的防尘、防雨能力，可在中雨、扬尘等恶劣环境下正常工作，适配各类复杂作业场景，专为各类基站载荷、照明载荷、光电载荷等专业设备设计，可快速部署、稳定运行，适配多种复杂作业环境。
	套
	2

	2.2
	备用电源
	机载锂电池（供电中断续航 30 秒，安全降落）
	套
	2

	2.3
	系留线缆系统
	212m 光电复合缆、智能自动排线收放装置 传输电力 (高压直流) 与信号 (单模光纤)，自适应拉力收放线
	套
	2

	2.4
	地面供电单元
	源转换装置、15kW 低噪音发电机 (可选) 将 380V 工业电 / 发电机输出转为高压直流，为整机供电
	台
	1

	2.5
	地面监控站
	三防全坚固型笔记本、地面站软件 实时监控飞行状态与系统参数，支持一键起降、高度调整等操作
	套
	1

	2.5
	遥控系统
	840MHz 无线跳频遥控器 (集成数传电台) 实现无人机姿态控制、模式切换，保障通信畅通
	台
	2

	2.6
	载荷  4G/5G 双模 BOOK RRU
	1.支持 2G/3G/4G/5G/NB-IoT 多模制式，无需更换硬件即可持续演进
2.根据覆盖需求和用户数量自动调整输出功率，降低能耗
3.支持通过地面监控站软件或 4G/5G 网络远程配置和监控轻量化设计，体积小重量轻，便于安装在无人机顶部。
	套
	2

	2.7
	照明载荷
	功率：≥270瓦，色温：4000~6000K，智能调光控制：支持 0–100% 无级调光，快速拆装：模块化设计，采用快拆接口
	套
	2

	2.8
	第三责任险
	保障额度不少于100万，人、物共用。
	台/5年
	2

	
	小计2
	
	
	

	3
	通信保障
	
	

	3.1
	卫星电话
	1.支持卫星通信制式;支持TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM制式:

2.操作系统: 支持Android系统；

3.支持卫星语音、短信功能，接收频段：2170-2200MHz；发射频段：1980-2010MHz；语音：1kbps/1.2kbps/2.4kbps/4kbps；短信：单条最大长度≥140字节； 
4.在户外空旷环境，入网平均时间小于20秒；

5.终端尺寸不超过152mm(长)*58mm(宽)*27mm(厚)，净重量（含电池）不超过290g；

6.显示屏≥3.1英寸，支持多点电容触摸屏；支持全功能实体按键；

7.按键：侧面至少包含开关机按键，音量上下键，独立PTT按键，自定义按键，顶部具有独立SOS按键；

8.具备前置、后置双摄像头，后置摄像头≥1300万像素；

9.支持前置外放喇叭；

10.支持400M-470M专网对讲功能；

11.包含但不少于重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪等内置传感器；

12.具有TYPE-C USB接口和独立的3.5mm标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作；

13.终端支持手动无工具快速拆卸更换原装电池，电池应支持座充充电功能；

14.可支持座充，座充具有Type-C和Micro USB双充电口，可对整机和电池同时充电；

15.含五年通信资费，每年卫星通话时长不少于240分钟。
	台
	30

	3.2
	高通量卫

星便携站
	1.天线形态：平板阵列天线，采用一体化设计，将天线阵列面、BUC、LNB、调制解调器、WIFI模块等集成一体，开通入网无需拼接和线缆连接；

2.等效口径：≤0.45米，支持接入Ku频段高通量国产卫星的国产卫星通信系统；

3.数据速率：上行速率≥5Mbps、下行速率≥10Mbps；

4.发射功率：≥15W；

5.工作模式：对星时间≤3min

6.整机重量：≤10kg（含单兵携行箱和配件）

7.终端接入：支持覆盖区域内终端随遇接入；

8.数据接口：至少支持以太网和WiFi；

9.网络模式：支持高通量卫星互联网；

10.供电方式：可支持AC220V交流电供电或支持Type-C/USB口移动电源供电，移动电源续航时间≥1小时；

11.外观要求：满足国产化自主可控要求，整体采用单兵背负式设计，并喷有采购人指定标识。
	套
	2

	3.4
	视频智能

压缩前端
	1.设备至少支持2个RJ45千兆网口，1个HDMI接口、1个USB Type C；
2.支持通过HDMI、RJ45网口方式采集视频；
3.视频格式支持：H.264/H.265，分辨率支持：4K（4096*2160）、2K（2560*1440）、1080P（1920*1080）、720P（1028*720）；
4.支持≥4路1080P视频转码压缩；
5.支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB28181、海康/大华/宇视等私有协议；
6.支持峰控压缩模式，能够严格控制高动态画面的码率上限，动态视频在画面主观无损情况下，可将1080P视频压缩至256-800Kbps；
7.提供可视化视频压缩参数配置界面，支持输出格式、分辨率、帧率、I帧间隔、压缩等级可调；
8.支持带宽自适应编码输出，能够配置平均码率，根据当前视频画面的变化程度，自动调整压缩后视频的分辨率、压缩等级等编码参数，维持视频按平均码率输出。
	套
	2

	3.5
	卫星资费
	提供5年高通量卫星流量（含开站费），卫星便携站单站流量≥60GB/年。
	套
	2


四、消防站+应急队伍

	序号
	项目名称
	性能参数
	单位
	数量

	1
	高音喇叭
	1.尺寸：长度260mm±5mm，喇叭口最大外径187mm±5mm。
2.额定功率：≥30W。
3.工作电压：DC-9v。
4.传播距离：≥1KM。
5、重量：≤1.2KG。
6.使用电池：4节 5号干电池或4.2V 锂电喊话器专用电源。
7.功能：应具有扩音、录音、110警音、119警音、照明、红蓝光闪烁、WIFI连接、APP进程控制、文字转语音等功能。
8.照明功能：灯珠≥13个，具备强光、弱光、SOS、红蓝光爆闪、待机5种模式，通过按键和APP控制开启或关闭。
9.WIFI连接功能：可通过WIFI与移动终端连接，并通过软件快速添加或删除喊话器内存中的音频文件。
10、APP控制：通过APP可控制喊话器所有功能启闭。
11、可在软件中将编辑好的中文或者英文转换成音频文件并通过WIFI传输到喊话器本地内存播放。
	个
	70

	2
	救生圈
	1.规格：外径 ≤800mm，内径 ≥400mm；
2.重量：≥ 2.5kg；
3.材质：闭孔型泡沫（高密度聚乙烯），整体成型，不吸水、不渗漏；
4.强度：悬挂 90kg 重物 30min 无破裂、无永久变形；
5.标识：清晰标注型号、厂名、生产日期、检验合格。
	个
	280

	3
	雨衣/雨靴
	一、雨衣要求如下：
1.材质：PVC / 牛津布防水涂层；
2.款式：分体式（上衣 + 裤子）；
3.尺码：165–185 齐全；
4.性能：防水、耐拉扯、耐磨。
二、雨靴要求如下：
1.材质：橡胶一体成型；
2.高度：≥30cm；
3.功能：防滑、防水、耐磨；
	套
	560

	4
	医用急救包
	1.配置：不少于30 种急救用品（止血、包扎、固定、消毒、器械）；
2.包含：止血带、纱布、绷带、碘伏、棉签、创可贴、医用胶带、急救剪刀、一次性手套、急救手册等；
3.包装：防水便携包，分区收纳；
4.符合：医用应急救护规范；
5.有效期：药品在有效期内，到货剩余有效期≥1/2。
	套
	140

	5
	安全带
	1.消防通用安全绳直径16mm±0.5mm。
2.破断强度：≥75kN。
3.延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%。
4.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。
5.在消防通用安全绳的显著位置应有永久性的标志，其内容为产品型号、用途、商标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。
	套
	140

	6
	折叠床
	1.成品尺寸：长1850+10mm；宽700+5mm；高350mm。
2.面料：聚酯纤维100%。
	套
	60

	7
	警示带
	1.规格：宽度 5cm，长度 100m / 卷；
2.材质：PP/PE 高强度塑料，抗拉、耐候、不易断裂；
3.印刷：红 / 黄 / 白相间，印 “警戒线 / 禁止通行 / 注意安全” 等字样
4.性能：防水、防晒、耐低温，户外使用≥6 个月不褪色
5.包装：每卷独立包装，带塑料卷轴，方便抽取
	卷
	14

	8
	仓储货架
	1.材质：金属货采用冷轧钢制成，层板背部应焊有加强筋，以保证货架牢固可靠，底部应含有地脚，可根据打膨胀螺丝进行固定。
2、尺寸：≥2000*600*2000mm。
3.层数：≥3。
4.立柱厚度：≥0.7mm。
5.层板厚度：≥0.4mm。
6.横梁厚度：≥0.8mm。
7.每层可承重（24h）：≥300kg。
8.耐腐蚀性能（Nacl溶液浓度50g/L，18h）：≥9级。
	套
	56

	9
	救生绳
	1.规格：直径 ≥16mm，长度 ≥30m；
2.材质：高强度涤纶 / 锦纶，双编结构，耐磨、抗老化、防水；
3.破断拉力：≥ 28kN（2800kg）；
4.单位重量：≥ 170g/m沈阳公共资源交易；
5.附加配置：两端配金属安全钩 / 锁扣，带反光标识，配收纳袋。
	捆
	140

	10
	救生衣
	1.救生衣的包布颜色应为橙红色，系固应采用快速系固，配件应无尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷；
2.救生衣包布的缝边向里折进应不小于10mm、明缝线距边缘应不小于1mm，且缝线应无跳针；
3.救生衣应配备声音响度不低于100dB哨笛一只；
4.救生衣浸入淡水中24h后的浮力应不小于90N；
5.耐燃烧性能：救生衣过火2S后，继续燃烧时间≤6s或无继续熔化；
6.强度：救生衣衣身在不低于1700N的作用力下持续30分钟应无损坏、救生衣的肩部在不低于800N的作用力下持续30分钟应无损坏。
	套
	280


五、基层装备

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量

	一
	应急救援物资
	
	

	1
	高扬程潜水泵
	1.工作压力 ：≥6.0Mpa，最大扬程≥600m；
2.发动机类型：双缸四冲程，最大功率≥23马力@3600rpm；
3.启动方式：手启动和电启动；
4.水泵类型：液压柱塞隔膜泵；
5.减速机：铝合金材质的行星减速机，配有带流量调节阀的水冷装置；
6.最大流量 ：174≥L/min，额定流量：≥155L/min
7.最大射程 ：≥30米；
8.引水方式：自动吸水；
	台
	14

	2
	消防水泵
	1.最大扬程≥270m，最大流量≥5L/s，最大压力≥2.7MPa，最大射程≥30m；
2.发动机：二冲程单缸电喷汽油发动机，功率≥10Hp(12000r/min），发动机排量≥100cc，电子燃油喷射系统，支持手拉易启动、遥控启动、按键启动；
3.泵组：≥三级离心泵，不锈钢叶轮或钛合金叶轮，入水口尺寸可同时具备φ50（±2）mm和φ40（±2）mm螺纹接口，出水口尺寸为φ40（±2）mm；
4.整机净重：≤13Kg；
5.配置包含：水泵主机1台、防烫内衬水泵主机背包1个、油箱背包组件1套、附件背包及内衬1套、启动电源1个、手动引水器1个、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1支、二分水器（三通）1个、长度不低于3m进水管1根、止水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接头1个、50加长内外丝接头1个、简易维修工具1套、FD级别二冲程机油1L。
	台
	60

	3
	液压剪
	1.类型：便携式液压剪扩器 / 液压剪切器；
2.工作压力：≥63MPa；
3.剪切能力：可剪切圆钢、钢板、车辆构件；
4.动力：手动液压泵 / 一体式液压动力；
5.配置：液压剪、液压泵、油管、工具箱；
6.执行标准：符合应急救援破拆装备要求，
	个
	20

	4
	抽水泵

（含水带）
	1.出口口径：3寸。
2.额定流量：≥80m³/h 。
3.额定功率：≥4kW
4.额定扬程：≥10m。
5.电线：≥10米。
6.配备出水管：50米。
7.配备控制器。
	台
	192

	5
	65消防水带
	1.工作压力：5.0MPa； 
2.内径≥38mm；
3.单位长度质量≤220g/m。
4.长度≥30m；
5.扯断伸长率≥530%；
6.扯断强度≥58Mpa；
7.水带爆破压力≥20MPa，未出现经线断裂情况；
8.附着强度≥70N/25mm；
9.轴向延伸率≤3.5%；直径膨胀率≤3.5%；沿水流方向看，水带未产生逆时针扭转；
10.耐磨性能：进行100次耐磨试验后，水带在5.0MPa设计工作压力下，未发生渗漏或破裂；
11.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处未发生渗漏、爆破或滑脱。
	米
	200

	6
	65消防水枪
	新国标65型2.5寸消防水枪
	支
	4

	7
	储水罐
	1.储水箱应采用食品级LLDPE制成。
2.容量≥5吨。
3.卫生标准：
（1）色：不增加色度；
（2）浑浊度（增加量）：≤0.5NTU；
（3）不应产生任何肉眼可见碎片杂物等；
（4）pH应不变、应无甲醛；
（5）臭和味：应无异臭、异味；
（6）铬（六价）≤0.005mg/L、铁≤0.03mg/L、硝酸盐（以氮计）≤0.2mg/L、高锰酸钾消耗量（以氧气计）（增加量）≤0.5mg/L、挥发酚类（以苯酚计）≤0.002mg/L、铅≤0.005mg/L、铜≤0.01mg/L、砷≤0.005mg/L、镉≤0.001mg/L、汞≤0.001mg/L、锰≤0.01mg/L、锌≤0.05mg/L、氟化物≤0.1mg/L、氯仿≤6μg/L、四氯化碳≤0.3μg/L、苯并（a）芘≤0.001μg/L、蒸发残渣（增加量）≤5mg/L。
	个
	1

	8
	风力灭火机
	1.手提式风力灭火机应采用优质高性能橡胶把手，耐磨防滑，贴合手型，符合人体工程学，加长圆形风筒，大口径出风口，飓风效果更强；
2.有效风力灭火距离：≥150cm；
3.发动机功率：≥4.5kW； 
4.标定转速下出口风量：≥0.4m³/s；
5.常温启动时间：≤10s ；
6.连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次故障时间应不小于5小时，5小时后转速下降不应超过标定转速的5%，二次启动后应正常工作；
7.一次加油连续工作时间：≥25min；
8.启动方式：手拉绳启动；
9.传动方式：直接驱动；
10.灭火机净量：≤10kg。
	台
	86

	9
	高压喷雾器
	1.药箱容积：≥16L；
2.工作压力：0.2～0.6MPa（可调压）；
3.喷雾流量：≥1.2L/min；
4.喷射距离：水平射程≥6 米，垂直高度≥4 米；
5.雾滴大小：80～120μm（适合消杀）；
6.续航时间：充满电连续工作≥2.5小时。
	台
	6

	10
	高压水泵
	1.用于灭火任务中短距离供水，可配合队伍现有重型、轻型水泵使用，可通过接力方式将水源送至距离火线更近的地域或直接用于灭火；
2.最大扬程≥270m，最大流量≥5L/s，最大压力≥2.7MPa，最大射程≥30m；
3.发动机：二冲程单缸电喷汽油发动机，功率≥10Hp(12000r/min），发动机排量≥100cc，电子燃油喷射系统，支持手拉易启动、遥控启动、按键启动；
4.泵组：≥三级离心泵，不锈钢叶轮或钛合金叶轮，入水口尺寸可同时具备φ50（±2）mm和φ40（±2）mm螺纹接口，出水口尺寸为φ40（±2）mm；
5.整机净重：≤13Kg；
6.配置包含：水泵主机1台、防烫内衬水泵主机背包1个、油箱背包组件1套、附件背包及内衬1套、启动电源1个、手动引水器1个、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1支、二分水器（三通）1个、长度不低于3m进水管1根、止水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接头1个、50加长内外丝接头1个、简易维修工具1套、FD级别二冲程机油1L。
	套
	2

	11
	有毒有害

气体检测仪
	产品符合GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪》标准要求。
1.可实时检测空气中的氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢和氯气等多种有毒有害气体浓度。
2.防护等级：≥IP65。
  防爆等级：ExdiaIICT4/Gb。
3.探头使用年限：≥3年。
	台
	4

	二
	物资管理系统
	
	

	1
	RFID不干

胶电子标签
	读取距离:3~8米(与读写器有关)
工作模式:无源
片使用寿命:写10万次数据保存50年
芯片防静电(ESD)性能:2000V人体模型(HBM)
	张
	600

	2
	RFID柔性抗

金属电子标签
	金属识别距离：6m
非金属识别距离：2-3m
	张
	600

	3
	RFID扎带

式电子标签
	标签尺寸:88*28*300mm
扎带芯片:H3(9662)/R6/M4等
扎带材料:AbS
扎带颜色:红色、蓝色、黑色等
识别距离:1-8米(具体看读写设备)
包装方式:100条/袋
擦写次数:10万次
适用载波频率:860~960MHZ
工作模式:无源
芯片使用寿命:写10万次数据保存50年
	张
	600

	4
	PCB抗金

属标签
	抗金属：抗金属
安装方式：铆钉、螺丝、粘贴式安装
封装材料：FR-4
读写距离：5~10米
颜色：红色、黑色
	张
	600

	5
	RFID织唛

电子标签
	适用载波频率：860~960MHz
工作模式：无源
芯片使用寿命：写10万次,数据保存10年
	张
	600

	6
	RFID装备手

持盘点终端
	1、装备管理手持终端机装备库管理员专用的管理设备，具备装备出入库、调拨、盘点、维修保养等常用管理功能
2、屏幕：≥5英寸支持多点触控
3、接口：USB 2.0 Type-C，OTG
4、摄像头：≥1300万像素彩色摄像头，支持自动对焦、闪光灯
5、RFID阅读器：室外空旷环境读距超过15米
6、语音播报：支持
7、主控面板：CPU：≥1.45GHz 四核；RAM+ROM：≥2GB + 16GB（四核）
8、控制系统提供如下装备管理功能：
（1）装备领用：装备领用登记、装备归还登记、领用台账查询
（2）装备移库：装备移库登记、装备移库登记
（3）装备入库：装备入库登记、入库台账查询
（4）装备点验：装备点验登记、点验台账查询
（5）装备维护：装备维护登记、装备维护登记
（6）装备交接：装备交接登记、交接台账查询
（7）装备处置：装备处置登记、装备处置登记
	台
	3

	7
	立式一体机
	主体参数
CPU核数：≥4核；CPU主频：≥1.45GHz;

控制系统
提供如下装备管理功能：
（1）装备领用：装备领用登记、装备归还登记、领用台账查询
（2）装备移库：装备移库登记、装备移库登记
（3）装备入库：装备入库登记、入库台账查询
（4）装备点验：装备点验登记、点验台账查询
（5）装备维护：装备维护登记、装备维护登记
（6）装备交接：装备交接登记、交接台账查询
（7）装备处置：装备处置登记、装备处置登记
（8）装备告警：质保过期告警、逾期归还告警、逾期保养告警、 
（9）逾期盘点告警、库存不足告警、积压呆滞告警
3、其他参数
RFID阅读器：采用读写模块与天线一体式；识别距离：1~2米；多标签识别速度：＞50张/s；人脸识别：支持；
语音播报：支持。
	台
	3

	8
	物资管理

操作终端
	CPU：≥4核；内存：≥32G；硬盘：≥1TB
	台
	3

	四
	三间储备库物资装备配备
	
	

	1
	叉车
	额定载荷≥2000kg；
提升高度≥2500mm；
蓄电池电压/容量4*12V/≥65Ah。
	台
	3

	2
	仓储货架
	1.材质：金属货采用冷轧钢制成，层板背部应焊有加强筋，以保证货架牢固可靠，底部应含有地脚，可根据打膨胀螺丝进行固定。
2.层数：≥3。
3.立柱厚度：≥0.7mm。
4.层板厚度：≥0.4mm。
5.横梁厚度：≥0.8mm。
6.每层可承重（24h）：≥300kg。
7.耐腐蚀性能（Nacl溶液浓度50g/L，18h）：≥9级。
	套
	70

	3
	手摇报警器
	1.手摇报警器应表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动；
2、声压：≥110dB；
3.手摇报警器应配有可升降三角支架
4.工作环境：应能在-20℃至55℃的极端环境正常工作，且声压：≥110dB。
	个
	45

	4
	救援抛投绳
	1.救生绳长度≥30米，直径≥8mm，绳包长30cm±5cm，直径13cm±0.5cm;
2.底部应有厚度≥18mm的圆形高性能EPE浮材，应能使水域救援抛绳包浮于水面；
3.救生绳抗拉强度应≥1300Kg;
4.外色布料应采用救援色，面料应采用防水涂层400D晶格牛津布料；
5.应采用快速释放带扣，可迅速把绳子连接至船艇或救生衣上。
	套
	45

	5
	背负式消防水袋
	1.采用PVC制成，采用背负式设计，省力，便于携带，可折叠存放。
2、容量：≥25L。
3、耐水性：在水的作用和被水侵蚀后，应保持基本性能不变，在水的压力下应具有不透水性。
4、温度稳定性：在高温下应不流淌、不起泡、不滑动，在低温下应不脆裂。
5、抗老化性能（0.76W/m².nm,340nm,6h,60℃）：按照GB/T16422.3-2022进行试验，抗老化性能≥4级。
	个
	90

	6
	工具背包
	1.背包形体饱满，弧线自然，粘贴平服，角对称，基本端正、整洁干净，织物面料主要部位无断经、断纬，无跳丝、跳线、明显印道、污点，瑕点等缺陷，次要部分可有轻微缺陷不超过2处，里料平服周正，整洁干净，无裂面、断经、断纬、跳纱、纰裂、散边等缺陷。
2.面料成分：100%聚酯纤维。
3、容量：≥65L。
4、PH 值 4-8.5、甲醛含量≤75mg/kg、无可分解致癌芳香胺染料、无异味。
5.耐水色牢度≥3级、耐干摩、湿摩擦色牢度≥3级、耐酸性、碱性汗渍色牢度≥3级。
6.面料物理性能：断裂强力≥300N、撕破强力≥30N、顶破强力≥1200N、耐磨性能≥90000次。
7.防水性：≥40kpa。
8.阻燃性：续燃时间≤15s，阴燃时间≤15s，损毁长度≤150mm，不应有熔融、滴落现象。
9.缝合强度：≥370N。
	个
	60

	7
	二号扑火工具
	1.应采用优质橡胶条，捆绑在手柄上一次性成型，连接牢固耐用。
2.木杆直径≥3.2cm、木杆长度≥150cm、甲醛含量≤1.5mg/L。
3.拍头：胶条长度≥45cm、胶条宽度≥1.8cm、胶条厚度≥0.2cm、胶条数量≥21根。
	把
	150

	8
	背负式长筒

风力灭火机
	1.风力灭火塑料表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷，冲压件应完整、无裂纹和毛刺，铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷，焊接件焊缝应平整、无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷，镀件镀层应均匀、附着牢固、表面平整；
2.风力灭火机形式：背负式；
3.发动机功率：≥4.5kW； 
4.出风口风量：≥0.45m³/s；
5.有效风力灭火距离：≥1.8m；
6.常温启动时间：≤30s；
7.翻转试验：在标定转速下，前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于10s应均能正常工作；
8.一次加油连续工作时间：≥25min；
9.耳旁噪声：≤105dB(A）；
10.手感振动：≤30m/s²；
11.灭火机净量：≤15kg；
12.风力灭火机应符合GB/T 10280-2008技术标准。
	台
	60

	9
	手提式风

力灭火机
	1.外观质量：冲压件应完整，无裂痕和毛刺；铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷；焊接件焊缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。
2.整机装配质量：装配正确、完整，运动件应运转灵活。
3.发动机形式：二冲程发动机。
4.有效风力灭火距离：≥2.3m。
5.发动机功率：≥4.5kW。
6.常温启动时间：≤10s。
7.标定转速下出风口风量：≥0.5m³/s。
8.一次加油连续工作时间：≥30min。
9.启动方式：手启动。
10.运转稳定性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h，5h后转速下降小于标定转速5%时，二次启动后正常工作。
11.翻转性能：标定转速下，向前、后、左、右倾斜90各一次且停留时间大于10s均能正常工作。
12.耳旁噪声≤110dB（A）。
13.手感振动≤20m/s²。
14.超速试验：符合GB/T10280-2008规定。
15.叶轮静平衡试验：符合GB/T10280-2008规定。
16.净质量：≤9kg。
	把
	60

	10
	电动背负

黄色水枪桶
	1.组成：由水桶、泡沫液容器、高压泵、锂电池、控制器、充电器、软背垫、背带、连接水管、过滤网、单向阀、枪体等组成；水桶采用高强度新型材料制作，泡沫液容器、锂电池及电机等采取内嵌式于水桶一体，水桶有加强框架，具有很强的挤压性及抗摔性，坚固耐用。
2.水桶容积≥16L；水桶质量≤4.5kg；枪体质量≤0.65kg；枪体抗跌落，距离地面1.5米处跌落，应不变形、不影响使用。
3.泡沫液容器采用旋钮式固定，容积≥1L。
4.枪体：采用优质合金材料制造，电镀处理，光洁度≥八级，抗酸碱抗腐蚀，永不生锈，枪体总长≥68cm，外侧长≥45cm，接口公称直径≥8mm；喷嘴当量直径≥3.2mm；空载摩擦阻力≤2.30N。枪体外形：前段距离枪头7cm处有于枪体呈∠70°注塑握柄， 握柄Φ≥2.5cm，并有防滑设计，另外前后两段各有长度≥9.0cm的注塑手柄，防滑设计。
5.喷头：有直线、散射2种喷射方法，直线和散射可通过手握手柄力度调节即可，人体化设计，背着舒适。
6.电池参数：类型：锂电池；电压：12V；寿命≥1000次（循环充电次数）；一次性充电工作时间≥150min。
7.水桶出水方式：采用独特的上出水设计，有效减少跑冒滴漏现象，注水口为过滤网设计，可防止异物进入水箱；水枪出水方式：具有往复式出水功能，可连续出水。
8、高压泵参数：功率≥60W,转速≥4000/2500r/min，最大工作压力≥0.55Mpa，额定扬程≥50m，最大流量≥3.5L/min。
9、出水动力：手动、电动一体，可任意切换。
10、射程：直射≥13.0m。散射≥8.5m，最佳灭火距离：8～10m。
11、固定方式：独特的水枪、连接管固定方式，简单、方便、易于操作。
12、携带方式：采用软背垫的双肩背负式，背带长度任意调节，背负舒适。
13、密封圈使用寿命：≥20000个周期（不更换），性能可靠，牢固耐用。
14、具有单独的2个单向阀，当不适用时可防止泄漏和虹吸外流。
	个
	60

	11
	高扬程水泵
	1.工作压力 ：≥6.0Mpa，最大扬程≥600m；
2.发动机类型：双缸四冲程，最大功率≥23马力@3600rpm；
3.启动方式：手启动和电启动；
4.水泵类型：液压柱塞隔膜泵；
5.减速机：铝合金材质的行星减速机，配有带流量调节阀的水冷装置；
6.最大流量 ：174≥L/min，额定流量：≥155L/min
7.最大射程 ：≥30米；
8.引水方式：自动吸水；
	台
	3

	12
	高压消防水泵
	1.用于灭火任务中短距离供水，可配合队伍现有重型、轻型水泵使用，可通过接力方式将水源送至距离火线更近的地域或直接用于灭火；
2.最大扬程≥270m，最大流量≥5L/s，最大压力≥2.7MPa，最大射程≥30m；
3.发动机：二冲程单缸电喷汽油发动机，功率≥10Hp(12000r/min），发动机排量≥100cc，电子燃油喷射系统，支持手拉易启动、遥控启动、按键启动；
4.泵组：≥三级离心泵，不锈钢叶轮或钛合金叶轮，入水口尺寸可同时具备φ50（±2）mm和φ40（±2）mm螺纹接口，出水口尺寸为φ40（±2）mm；
5.整机净重：≤13Kg；
6.配置包含：水泵主机1台、防烫内衬水泵主机背包1个、油箱背包组件1套、附件背包及内衬1套、启动电源1个、手动引水器1个、直流水枪1支、水带扳手2个、单向阀1个、止水钳1把、雾枪1支、二分水器（三通）1个、长度不低于3m进水管1根、止水滤网底阀1个、火花塞1个、50转40接头1个、50加长内外丝接头1个、简易维修工具1套、FD级别二冲程机油1L。
	台
	3

	13
	高压水带
	1.工作压力：5.0MPa； 
2.内径≥38mm；
3.单位长度质量≤220g/m。
4.长度≥30m；
5.扯断伸长率≥530%；
6.扯断强度≥58Mpa；
7.水带爆破压力≥20MPa，未出现经线断裂情况；
8.附着强度≥70N/25mm；
9.轴向延伸率≤3.5%；直径膨胀率≤3.5%；沿水流方向看，水带未产生逆时针扭转；
10.耐磨性能：进行100次耐磨试验后，水带在5.0MPa设计工作压力下，未发生渗漏或破裂；
11.水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处未发生渗漏、爆破或滑脱。
	条
	60

	14
	往复式水桶式灭火水枪
	1.由水囊、背包、连接水管、枪体组成。
2.空载摩擦阻力≤10N。
3.射程（直流）≥11.5m、（雾化）≥8.5m、雾化宽度≥3m。
4.喷水量（往复推拉 10 次）≥1.25L。
5.整机质量≤25Kg。
	个
	60

	15
	救生拉杆
	1.救生拉杆应采用超轻碳纤维杆制成，可漂浮，用于救援人员发现落水和遇险被困人员后，在岸上或船上开展远距离安全施救。
2.拉杆总长≥4.5m。
3.收缩后长≤1.2m。
4.救援工具头（10个）：
4.1、浮球：直径≤205mm、高度≤315mm、浮力≥56.5N、重量≤1.35kg；
4.2、浮力圈：直径≤695mm、浮力≥56.5N、重量≤1.2kg；
4.3、单钩：钩口宽≤160mm、长度≤320mm、重量≤260g；
4.4、三角爪钩：半径≤165mm、长度≤340mm、重量≤600g；
4.5、身体套索：重量≥0.3Kg、长度≥1600m；
4.6、弧形套索：弧长≥700mm、内弧宽≥475mm、重量≥400g；
4.7、D型自锁钩：长度≤310mm、钳口内宽≤70mm、重量≤0.7kg；
4.8、弹力捕获器：长度≥485mm、重量≤400g；
4.9、救援绳包：内装30米8mm绳、绳子拉力≥2690N、重量≤920g；
4.10、浮球救生环：内径≤695mm、重量≤1.2kg。
	套
	15

	16
	钢筋速断器
	1.最大剪切力：≥120kN，最大切割钢筋直径：≥20mm。
2.把手处配有夜间照明LED灯。
3.最大开口距离：≥23mm。
4.剪切时间：切割直径22mm的热轧带肋钢筋（HRB400）和圆钢（Q235A）≤5s、切割直径20mm的热轧带肋钢筋（HRB400）和圆钢（Q235A）≤4s、切割直径18mm的热轧带肋钢筋（HRB400）和圆钢（Q235A）≤3.5s。
5.机器可连续剪切φ18mm钢筋≥100次。
6.机器壳体上装有手动泄压开关，具备泄压复位功能。
7.机身部分360°可自由旋转。
8、重 量：≤8kg。
9.配件：包含主机1台、充电器1个、锂电池2块、辅助把手1个、工具箱1个。
	台
	6

	17
	绝缘剪断钳
	1.尺寸：≥24寸。
2.硬度：≥48HRA。
3.耐压性能：绝缘剪断钳在5kV，1min耐压试验过程中，不应闪络、击穿，试验后应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。
4.耐腐蚀性能（Nacl溶液浓度50g/L，18h）：≥9级。
5.可剪断直径≥12mm电线、钢筋。
	把
	6

	18
	重型支撑套装
	1.最大支撑力≥25t。
2.可手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，微调精度≤1mm。
3.延长柱承重力≥40t。
4.各种底座和工作头轴向额定承载力≥130kN。
5.配置要求：880mm—1400mm支撑柱3根，1400mm—2350mm支撑柱3根，300mm 延长柱3根，500mm延长柱3根，铝合金专用底座4个，支撑平座接头配件 3个，L型横梁支撑配件4个，100mm横梁支撑配件3个，脚踏泵1个，5米气管 1条，扳手1个。
	套
	9

	19
	便携式担架
	1.材质：铝合金+牛津布面料。
2.规格尺寸（展开）：长210cm±5cm*宽53cm±3cm。
3.折叠款式：四折。
4.牛津布面料物理性能：耐水色牢度≥4级、耐汗渍色牢度≥4级、耐摩擦色牢度≥4级、断裂强力≥760N、撕破强力≥40N。
5.铝合金架体耐腐蚀性能（Nacl溶液浓度50g/L，48h）：≥9级。
6.承重（24h）：≥100kg。
7.包装要求：专用手提包装袋。
	副
	30

	20
	应急照明系统
	1.产品符合GB26755-2011《移动式照明装置》标准中相关性能要求；
2.产品符合GB7000.1-2015外壳防护等级标准：≥IP66；
3.灯具采用LED灯头设计，灯具强光功率≥100W，10米中心照度（单向）≥700LX，5米处最大照度不小于1500lx，1米中心照度（单向）≥60000LX
4.一次充满电使用时间：强光≥4h，工作光≥8h，弱光≥12h。充电时间≤5h，充电接口Type-C；
5.锂电池总额定电压≥DC22V，总额定容量≥15Ah，总功率≥100w；
6.移动照明系统防爆等级≥ExebibmbIICT6Gb，升起高度≥2米。
7.灯具支撑腿或升降杆可进行调节，升降系统应有良好的限位性。
	套
	30

	21
	便携式防水防

爆应急强光灯
	1.额定功率≥9W，额定容量≥25Wh；
2.工作模式，灯具应具有强光、弱光、频闪三种工作模式；
3.灯具在-25±2℃～55℃±2℃环境里面，持续工作2h，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换；
4.在常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应≥20MΩ，交变湿热试验后应≥5MΩ；
5.灯具在低电压状态下强光连续工作时间≥15min，弱光连续工作时间≥30min，低电压报警时间≤15S；
6.连续工作时间：强光≥300min，弱光≥600min；
7.外壳防护等级：IP66/IP68；
8.灯具5米处照度≥3500lx。
	套
	30

	22
	汽油发电机（5KW）
	1.发动机型式：单缸四冲程风冷
2. 发动机排气量（cm³）：≥420
3. 发动机缸径*行程：≥90mm×66mm
4. 发动机最大输出功率（kW/rpm）：≥9.5/3600 
5.启动系统：手启动/电启动
6.燃油箱容量（L）：≥25L 
8.连续工作时间（Hr）：≥8h 
9.机油容量（L） ：≥1.1L
10.燃油 ：汽油
11.额定功率（KW）：≥5.0kW，最大功率：≥6.0kW；
12. 额定电压（V） :230/400v； 
13.功率因数（cosΦ）：1.0/0.8；
14.额定电流（A） : ≥21.7/9.5A；
15噪声级（dB(A)):≤85 
16.耐电压测试：发电机组主回路及控制回路应能承受1min, 频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1500V, 试验期间无击穿闪络现象。
17.功率输出性能：热态频率降≤5%，热态稳态电压偏差≤±5%
18.高效100%全铜线免维护电机，
19.发电机组具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯，缺少机油时，发动机自动熄火。
20.发电机组装有数显电压表，可显示电压，频率，机组运行时间；
18. 发电机组配有2个定向轮、2个万向轮，万向轮带刹车装置，方便移动；机组结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用。
19. 机组尺寸：≤690*525*560mm
20.毛重/净重（kg）: ≤90kg
	台
	15

	23
	铝空气金属

燃料电池
	1.无需预充电，加水后10秒内即可启动供电，满足洪水、地震、泥石流等突发灾害下的紧急用电需求；
2.重量≤640g，内含一度电，单兵可轻松携带，适配野外负重需求；
3.-40℃~80℃的宽温域工作，防水、防尘、抗震设计，针刺、撞击、枪击均未燃烧、无爆炸风险，可在高湿度、低温或颠簸环境中稳定运行，保障灾害现场复杂工况下的可靠性；
4.额定功率≥25W；
5.电量：≥200000mah；
6.供电电压：DC5V-12V智能输出。
	个
	90

	24
	移动蓄水池
	1.移动蓄水池表面应规整、整洁，缝制压接部分针码均匀，规整。
2.容量≥2吨。
3.密封性：将移动蓄水池放置在平地上，并储满水后，应无渗水、漏水情况。
4.储水稳定性：将储水罐加注水至溢流，放置于20%的斜坡上，移动蓄水池应不发生侧翻。
5.耐老化稳定性：经-50℃，24h耐低温测试后，应外观无异常、经70℃，24h高温老化测试后，应外观完好、经24h紫外灯老化性能测试后，应外观无褪色及变形。
	套
	6


应急避难场所

	序号
	项目名称
	性能参数
	单位
	数量

	一
	应急避难场所建设
	
	

	1
	双枪-双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机
	1. 全景细节双镜头摄像机，不少于双通道镜头，一个全景画面镜头≥2.8mm、一个细节画面镜头≥2.7-13.5mm，细节画面支持通过云台控制调节角度，全景通道分辨率≥3600x1600，细节通道分辨率≥2560x1440；

2. 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测

3. 具有≥3个视频采集通道，支持全景通道和细节通道≥2路视频预览，全景通道由左右≥2个视频采集通道拼接而成；

4. 全景通道水平视场角≥180°，垂直视场角≥80°；

5. 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB；

6. 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~80°；

7. 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲；

8. 设备支持POE供电，防护等级不低于IP66;
	个
	161

	2
	网络硬盘

录像机
	1.配置≥1颗64位8核处理器，标配≥8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置≥24块，硬盘支持最大容量不小于12TB

2.设备配置≥1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，采用可热插拔1+1AC220V电源

3.通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。在一键配置前，可对整机硬件和软件环境进行检测，当发现故障时，会进行报警信息提示

4.管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力

5.支持降级配功能，可允许损失一块硬盘的前提下先将阵列组建起来，后续再通过重构恢复阵列可通过浏览器对样机中的硬盘进行固件升级

6.支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式

7.可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失

8.可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖
	个
	1

	3
	4TB硬盘
	单盘容量：4TB；
缓存：256MB；
转速：5400RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	1


普查数据更新

	序号
	名称
	事项描述
	单位
	数量

	一
	基础数据库建设
	
	

	(一)
	自然灾害数据库
	
	

	1
	事件信息
	预计处理灾情信息数据252条，以实际对接数据为准
	项
	1

	2
	
	预计处理应急响应信息数据125条，以实际对接数据为准
	项
	1

	3
	
	预计处理应急预案信息数据160条，以实际对接数据为准
	项
	1

	4
	
	预计处理安全生产信息数据320条，以实际对接数据为准
	项
	1

	5
	
	预计处理发布信息数据300条，以实际对接数据为准
	项
	1

	6
	综合研

判信息
	预计处理学校信息数据150条，以实际对接数据为准
	项
	1

	7
	
	预计处理医疗卫生机构信息数据20条，以实际对接数据为准
	项
	1

	8
	
	预计处理避难场信息数据50条，以实际对接数据为准
	项
	1

	9
	
	预计处理加油加气加氢站信息数据50条，以实际对接数据为准
	项
	1

	10
	
	预计处理星级酒店信息数据80条，以实际对接数据为准
	项
	1

	11
	
	预计处理摄像头数据900条，以实际对接数据为准
	项
	1

	12
	应急终

端数据
	预计处理应急终端信息数据500条，以实际对接数据为准
	项
	1

	13
	应急资源
	预计处理应急物资数据400条，以实际对接数据为准
	项
	1

	14
	
	预计处理应急装备信息数据200条，以实际对接数据为准
	项
	1

	15
	
	预计处理应急力量数据80条，以实际对接数据为准
	项
	1

	16
	
	预计处理应急避难场所数据80条，以实际对接数据为准
	项
	1

	17
	
	预计处理应急组织架构信息数据50条，以实际对接数据为准
	项
	1

	(二)
	普查核心数据指标更新
	
	

	1
	普查核心数据指标更新
	通过普查核心数据指标更新完成对临湘市14个乡镇（街道）的自然灾害数据更新工作，包括数据采集、质检和加工处理等全套服务。本次普查核心数据指标更新内容包括：主要致灾数据、主要承灾体数据、综合减灾资源（能力）数据、重点隐患数据、历史灾害数据等。基于2023年各委办局的数据进行更新。
	项
	1

	2
	数据库技术规范建设
	根据自然灾害综合风险基础数据分级分类要求，基于数据清单对自然灾害综合风险基础数据进行排序、编码、描述，便于检索、定位与共享全市自然灾害综合风险基础数据。将普查数据进行分级分类管理。并会同市级各行业部门进一步完善自然灾害综合风险普查数据资源开放共享机制、加强用户分类共享管理，推动条件成熟的数据资源规范开放和共享利用。主要包括数据资源分类方法、数据资源分级方法等模块。
	项
	1

	
	小计1
	
	
	

	二
	县域灾害风险图编制
	
	

	1
	精细化评估底图
	深度整合涵盖监测预报数据、致灾孕灾要素、历史灾情记录、重点隐患分布及减灾能力等核心风险要素。同时，广泛接入社会经济、人口统计、实时气象等多维时空数据，确保评估维度全面覆盖自然属性与社会属性。
	项
	1

	2
	精细化综合风险评估图
	以公共安全三角形理论为顶层设计框架，从致灾因子危险性、承灾体脆弱性以及应急管理能力三个核心维度出发，深度整合灾害风险普查底数，构建起覆盖森火、防汛、滑坡主要自然灾害类型的精细化风险动态评估体系。
	项
	1

	3
	精细化综合隐患图
	通过集成自然灾害综合风险普查成果，系统将县域山洪沟、地质灾害点、公路桥梁灾害点等物理隐患点进行高精度空间落位，构建形成底数清晰、关联紧密的风险要素图层。
	项
	1


云资源租赁

	序号
	项目名称
	租赁内容
	单位
	数量
	租赁期

（年）

	一
	计算存储资源
	
	
	

	1
	CPU
	
	vCPU
	160
	5

	2
	内存
	
	G
	896
	5

	
	小计1
	
	
	
	

	二
	存储
	
	
	

	1
	块存储
	超高IO (SSD)
	GB
	21504
	5

	2
	对象存储
	
	TB
	21
	5

	
	小计2
	
	
	
	

	三
	配套基础安全及运维保障
	
	
	

	1
	基础安全
	
	
	
	

	1.1
	边界安全
	1.提供互联网、政务外网接入边界安全服务(主要包括负载均衡、防火墙、Web应用防火墙、IPS入侵防御、防病毒等)；
2.边界安全保障服务。
	项
	1
	5

	1.2
	应急响应
	开展应急响应服务，在接到应急响应服务请求后， 安全专家依据安全事件的分类和应急响应的目标， 及时提供现场应急响应， 进行有效的应急处理。
	项
	1
	5

	1.3
	安全接入
	运维侧VPN、堡垒机接入服务。
	项
	1
	5

	2
	运维保障
	
	
	
	

	2.1
	故障处理
	提供政务云常态化故障处理、恢复。
	项
	1
	5

	2.2
	日常监控
	1.定期对重要对外服务器、网络设备、安全设备运行情况和异常情况进行日常巡检，对巡检中发现的安全问题提供整改建议； 
2.定期对安全威胁进行汇总，对安全威胁态势进行分析， 安全事件总结汇报。
	项
	1
	5

	2.3
	重保服务
	在重要会议或重大活动期间保障网络基础设施、重点网站和业务系统安全。
	项
	1
	5

	
	小计3
	
	
	
	

	四
	环境支撑软件
	
	
	

	1
	国产商业

操作系统
	国产
	套
	9
	5

	2
	国产数据

库集群实例
	国产
	套
	1
	5

	3
	中间件
	国产
	套
	4
	5

	
	小计4
	
	
	
	

	五
	租户安全
	
	
	

	1
	三级服务
	提供三级等保合规服务， 提供网络安全事件应急处置、网站安全防护、系统安全防护等方面的服务能力。
	/系统
	1
	5

	
	小计5
	
	
	
	

	六
	专线
	
	
	

	1
	专线1
	10M云专线
	条
	161
	5


第二节 技术要求

建设目标、规模、内容
技术标准

《灾害事故现场音视频采集和传输通用技术要求》（YJ/T28-2024）；

《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27-2024）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）；

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

《电子会议系统工程设计规范》（GB50799-2012）；

《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）；

《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T18726-2011）；

《音频、视频及类似电子设备安全要求》（GB8898-2011）；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2018）；

《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）；

《政务信息化项目网络安全审查规范》（DB43/T2313-2022）；

《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27—2024）；

《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26-2024）；

《应急避难场所标志》（GB/T44014-2024）。

建设目标、规模、内容

建设目标

临湘市综合防灾能力建设项目以提升临湘市抵御各类自然灾害的综合效能为核心，聚焦防灾减灾救灾全链条关键环节，围绕建强应急指挥体系、强化前端灾害监测预警能力、提升“三断”应急指挥通信保底能力、合理加密消防站点和应急队伍力量、加强基层装备和物资标准化配备、提升应急避难场所规范化运行能力、提升宣教培训和应急演练能力、推进普查数据更新及成果应用八大重点方向，全面补齐临湘市综合防灾能力短板，构建“监测预警精准、指挥调度高效、通信保障可靠、基层基础扎实、数据赋能科学”的临湘市综合防灾减灾体系，大幅提升县域抵御各类自然灾害的综合能力和应急处置水平，最大限度保障人民群众生命财产安全，维护临湘市经济社会持续稳定发展。

建设规模及内容

本项目在临湘市区域内围绕建强应急指挥体系、强化前端灾害监测预警能力、提升“三断”应急指挥通信保底能力、理加密消防站点和应急队伍力量、加强基层装备和物资标准化配备、提升应急避难场所规范化运行能力、云资源租赁、提升普查数据更新及成果应用等8个方面能力建设。

建设方案

建强应急指挥体系
建设方案
视频会商系统

建设1套会商管理平台，提供设备管理注册、会商业务预约、服务器管理等功能。统一管理平台，配置设备硬件设备管理注册能力（包含市级的市委、市政府、市应急三个单位指挥中心和14个乡镇，49个村/社区（161个村/社区的30%覆盖，按照720P高清要求进行设计）、多点控制单元等）注册管理接入能力，用于全县的乡镇、村软硬件设备的统一注册和管理。
建设规模详见下表：
视频会商系统建设设备清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	MCU
	套
	1
	

	2
	会商管理平台
	套
	1
	

	3
	视频会议终端
	套
	5
	市委、市政府、市局、林业、水利各一套

	4
	超高清会议摄像机
	套
	5
	市委、市政府、市局、林业、水利各一套

	5
	分布式输入/输出节点
	台
	4
	需根据现有使用品牌进行采购，保证系统兼容性

	6
	86寸协同调度终端
	套
	14
	10个乡镇及4个街道

	7
	穿越服务器
	套
	1
	

	8
	便携式视频会议终端
	套
	49
	村级按照不少于30%覆盖率进行建设


湖南省自然灾害监测预警与辅助决策平台
本项目在复用湖南省应急管理厅平台功能基础上结合国家建设要求及临湘市本地需求进行本地化部署及升级改造。

汇聚气象、水利、自然资源、林草、铁塔等部门数据，实现对主要自然灾害，包括水旱灾害、森林火灾、地质灾害、雨雪冰冻灾害的监测预警、可视化展示，服务于灾前、灾中、灾后各个环节，实现对各类自然灾害信息一屏统览、及时响应、精准防控、辅助决策。

应急指挥调度系统
本项目在省级平台（即湖南省自然灾害监测预警与辅助决策平台）基础上进行本地化升级改造，通过普查核心数据指标更新服务，实现历史普查核心数据更新，建设县级基础数据库，实现数据统一治理，为系统应用提供标准化数据支撑；建设融合通信实现各类通信终端统一接入，为应急指挥提供多样化通信调度能力；通过灾害风险研判系统提供精准评估、智能化研判支撑；通过应急资源管理系统为日常应急管理提供便捷、统一的资源管理，为战时提供高效、精准的资源调度；通过建设县域灾害风险图、风险隐患一张图，摸清临湘市灾害风险、隐患底数，为领导决策提供可视化参考，通过本项目建设，实现临湘市自然灾害应急指挥调度可视化、智能化、精准化。
强化前端灾害监测预警能力
建设目标
1.补充建设高位视频监控，通过精准覆盖山林、耕地、河道等重点防护区域，强化森林防火火情早期识别、火点定位及蔓延轨迹追踪，同步支撑耕地保护、环境整治等多场景监测需求；

2.推进两类应急叫应终端建设部署：在人员密集场所、避难场所等重点区域，配置广播型叫应终端，依托卫星/北斗等多链路通信保障实现预警信息“一键触发、全域覆盖”，确保灾害预警、避险指令快速传达至基层；在地质灾害高发易发村/社区，精准部署入户型叫应终端，构建“点对点”直达机制，实现预警信息入户到人、应急叫应精准高效。

3.会商研判系统具备灾害风险监测预警评估、预警与响应联动、信息发布能力。

建设方案
视频监控系统
在全市森林防火重点区域基于2024年湖南省应急管理厅统筹建设的点位基础上，本项目建设19套3KM热成像图像采集摄像机视频采集终端，并采取租赁运营商数据专线进行组网，数据专线带宽不低于20Mbps。同时能兼顾部分矿山监管和防汛、地质灾害点位进行实时监控，并基于湖南省应急管理厅已建综合应用平台部署灾害风险视频监控模块供全省各级应急管理部门及基层相关工作人员使用。设备具备热成像目标监测、智能烟火视频等功能，并将实时监控视频推送至省级已建平台。

应急叫应终端
传统灾情上报链条过长，时效性低。因此，为加快前端监测预警能力和综合防治能力，迫切需要补齐信息化短板，提升灾害预警等的基础能力，本项目依托于省级应急管理部门已建的应急叫应一键通平台，在辖区多灾易灾地区补充建设80套应急叫应终端，并充分利旧“95707”灾害救助热线、手机短信、智能外呼、新媒体等渠道，实现灾害预警和响应信息快速直达一线，打通预警叫应“最后一公里”，提升灾害预警叫应智能化水平。

应急入户叫应终端
基层作为自然灾害防范处置的“最后一米”，是应急管理体系的神经末梢，直接关系到群众生命财产安全。当前，县级及以下基层地区面临灾害种类多、发生频率高、影响范围广的现实挑战，而传统应急预警模式存在信息传递不及时、覆盖不全面、响应不闭环等突出问题，难以满足基层“快速预警、精准响应、高效处置”的实战需求。

本项目以重点地质灾害风险区域进行试点建设，应急管理部门根据风险普查数据上报了明星村、和平村、梧桐铺社区养老院、龙窖山、云山村跳石村等7处村落作为应急入户叫应终端的建设范围。本项目共计建设1274套应答器（按照1台应答器对应2户村民进行覆盖），8套呼叫器等前端设备并配合入户预警叫应系统或云预警小程序实现分级分区管控，可覆盖明星村455户、和平村827户、梧桐铺社区养老院区域73户、龙窖山700户、詹桥镇云山村31户、跳石村5户，共计覆盖2091户。

灾害风险研判系统
汇聚自然灾害风险普查成果图件，进行集中展示，包括自然灾害综合风险、洪涝风险评估图、森林火灾风险评估图、地质灾害风险评估图等。

提升“三断”应急指挥通信保底能力
建设目标
确保极端灾害导致通信中断（断路、断电、断网）情况下，保障应急指挥通信不中断、现场音视频实时回传、指令精准下达，筑牢通信保障底线。

建设方案
无人机空中自动巡查系统

为加快推进空天地一体化应急监测指挥体系建设，补齐山区、林区、水域、地质灾害点等复杂区域巡查短板，本项目通过配备3套空中自动巡查无人机系统，建成全域自动巡航、实时图传、智能识别、快速响应的空中巡查能力，全面提升应急防范、监管执法、抢险救援现代化水平。
系留无人机应急通信及照明

为解决救援现场通信等难题，本项目配备2套系留无人机、2套通信挂载模块、2套大功率照明挂载模块及地面供电电源等设备。可根据应急救援中实际使用需求灵活切换，保障空中与地面的实时数据传输、指令互通，解决偏远区域通信不畅问题；
通信保障系统
为加强临湘市应急通信保障体系建设，提高各乡镇及救援现场的应急通信指挥能力，在地震、洪水、山体滑坡等突发事件引发的“断路、断电、断网”极端场景下，传统地面通信网络完全瘫痪，救援指挥中心与现场的信息链路中断，导致救援决策滞后、资源调度低效。

本项目通过配备卫星电话30套，高通量卫星便携装2套，同时为节省卫星传输带宽与流量，配置2套视频智能压缩设备，保障通讯的稳定性及图像质量。
通过补充应急通信保障手段，建强省－市－县－现场的四级应急通信保障体系，全面提高临湘市应急管理局的应急指挥保障通信能力。

合理加密消防站点和应急队伍力量

建设目标
物资配备针对性：针对高风险场景配备专用物资，适配项目高密度、高负荷作业特点；

布局合理性：结合加密消防站点的规划要求，优化物资存储种类，缩短应急调取时间；

管理规范性：建立全流程物资管理体系，确保物资处于良好战备状态；

适配性：物资配备符合国家消防规范及项目应急处置实际，兼顾实用性、可靠性和经济性，同时契合基层应急消防“防消联勤、一专多能”的工作要求；

打造以政府专职消防队伍为支撑、基层应急队伍为基础、社会应急力量为补充的全链条应急救援力量体系，确保灾害事故发生后就近调派、快速到场、有效处置，最大限度降低人员伤亡和财产损失，夯实综合防灾能力基层基础。
建设方案

乡镇级应急消防站建设
结合综合防灾空间布局要求，按照“中心站辐射、基层站点兜底”的层级结构，对现有消防站点进行优化，重点补齐城乡结合部、偏远乡镇、等救援薄弱区域的站点配置，其中乡镇级消防微站建设为此部分的核心建设内容之一，实现基层消防救援力量“短距离、快响应、早处置”。
加强基层装备和物资标准化装备
建设目标
县、乡镇（街道）、村（社区）应急救援队伍所配装备满足所辖范围内灾害的初期处置需求。

实现县级储备库（点）覆盖率达到100%，以及多灾易灾乡镇储备库（点）全覆盖，并配备必要的搬运起重、仓储货架等专用设备。完善多层级、多方式应急物资储备模式，满足县域启动二级应急响应所需，其中政府实物储备规模不低于所需物资的50%。强化多灾易灾村（社区）前置储备，消除储备盲区，提升灾后第一时间物资保障能力。

县域装备物资信息动态接入应急资源管理平台、应急指挥平台，实现统一实时调度。

中心物资储备库建设方案
建设原则
目前临湘市14个镇（街道）均已建储备库（点），本项目对14个乡镇物资储备库补充常规应急救援物资，但部分乡镇储备库（点）设施简陋，面积小，物资储备有限。本项目另拟建设3个中心物资储备库。
三中心物资储备库
本项目拟在镇（街道）现有储备库基础上，按区域风险科学布局建设3个中心物资储备库（依托现有场所进行改造建设），配备专用设备，实现物资集中管控与基础调度，筑牢临湘市应急物资保障基础。中心储备库具体情况见下表：

配置的具体物资详见招标清单
表5.5-1拟规划物资储备库基本情况表
	序号
	仓库名称
	仓库位置
	仓库尺寸（m）
	仓库面积

（㎡）

	
	
	
	长
	宽
	高
	

	1
	路南物资储备库
	长塘镇政府院内
	16.5
	10
	3.2
	165

	2
	路中物资储备库
	羊楼司镇新屋村原村小学内
	21
	8
	3.8
	168

	3
	路北物资储备库
	江南镇谷花社区原村小学内
	21
	8
	3.8
	168


应急资源管理系统
应急资源管理系统建设主要由基础设施感知层、数据治理层、应用层、业务应用层组成，纵向可以与上级应急指挥平台对接，实现装备物资数据实时上传下达；横向可以打通与各单位应用系统连接，为应急管理各部门间的互联互通、数据交换、业务协同奠定基础，同时助力形成临湘市应急管理局装备物资管理信息化的一盘棋格局和全局最大化效应。

提升应急避难场所规范化运行能力

建设目标
1.补充完善乡镇/街道应急避难场所

按照标准规范，补充完善各应急避难场所标志标识，实现避难场所内外位置、方向、路线等标志标识功能，设置标志、标识等设施，配置避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志、场所功能布局图等标识。

2.完善重点乡镇避难场所建设。主要建设任务包括：

1）使14处乡镇/街道应急避难场所达到应急避难场所标准要求，为受灾群众提供安全、舒适的避难环境。

2）完善应急供水、供电等基础设施，确保在灾害期间正常运行。

3）配备充足且适用的设施设备和物资，满足受灾群众的基本生活和应急救援需求。

4）针对村级人员密集区域，增设人脸识别双通道摄像机，实现重点区域人数统计及双向语音对讲，可及时播报应急处理工作进度，安抚受灾群众。
建设方案
应急避难场所
依据GB/T45290‑2025《乡村应急避难场所设计规范》相关要求，结合临湘市现有14个综合性应急避难场所布局规划。通过对14个避难场所进行调研，覆盖市镇、江南镇、羊楼司镇、坦度镇等14个乡镇（街道），实现了区域内避难场所的全面排查。调研内容涵盖场所基础信息、设施配置、物资储备等关键维度，为避难场所建设优化提供了详实的数据支撑，具体特征如下：
面积分布：14个避难场所总面积差异较大，平均面积为8321㎡，最大面积达36000㎡（江南镇中心学校），最小面积为1000㎡（坦度镇桐梓铺社区老政府、桃矿街道中心幼儿园），整体规模配置基本满足区域应急需求。

容纳能力：平均可容纳312人，最大容纳量为2000人（五里牌街道村建小区），最小容纳量为60人（长安街道麻塘养老院、桃矿街道中心幼儿园），容纳能力与场所服务范围基本匹配。

区位优势：所有调研点位交通均便利，确保应急状态下人员快速疏散和物资运输，为避难场所高效运行奠定了良好基础。

提升普查数据更新及成果应用能力
建设目标
1.核心数据指标更新率100%。县级基础数据库具备风险隐患数据实时查询和统计分析能力。

2.编制县域灾害综合风险图，满足本地精细化风险防控需求。

建设方案
临湘市于2021实施自然灾害风险普查工作，2023年正式发布岳阳市临湘市自然灾害综合风险普查报告，普查数据年限为1978—2020年。目前风险普查数据停留在部委和湖南省应急管理厅层面，尚未回流，且未建立本地化县级基础数据库。
从湖南省应急管理厅回流第一次风险普查数据，综合普查更新数据，建立县级基础数据库，具备风险隐患数据实时查询和统计分析能力。同时，县级基础数据库更新的风险普查数据可同步至湖南省应急管理厅系统，由湖南省应急管理厅进一步向应急管理部汇交数据，实现自然灾害综合风险数据的上下贯通更新。
基于普查数据开展县级精细化灾害综合风险评估，编制县域灾害综合风险图，划设灾害综合风险防控区。
提升成果应用能力，建立风险隐患一张图，指导防灾减灾工作。

普查核心数据指标更新

通过普查核心数据指标更新完成对临湘市14个乡镇（街道）的自然灾害数据更新工作，包括数据采集、质检和加工处理等全套服务，具体更新相关要求参见《临湘市自然灾害综合风险普查数据动态更新管理办法》。
本次普查核心数据指标更新内容如下：
数据更新跨度

2021年—2025年。
普查核心数据指标

主要致灾数据：气象灾害致灾数据年度更新；水旱灾害致灾数据依托现有业务开展更新；森林火灾致灾数据年度更新。
主要承灾体数据：房屋轮廓底图及基础信息年度更新并依托现有业务推动日常更新，建筑信息每两年更新；市政道路、桥梁和供水设施，交通公路水路设施，新投入运行的民用核设施等数据年度更新；公共服务设施、煤矿、非煤矿山、危险化学品等变更数据年度更新；人口和经济等数据依托相关部门现有业务开展更新。
综合减灾资源（能力）数据：政府减灾能力、社会组织减灾资源（能力）、基层减灾资源（能力）数据年度更新。
重点隐患数据：交通公路灾害风险点数据托现有业务开展日常更新；洪水风险隐患（水库、水闸、堤防、蓄滞洪区）数据依托现有业务开展更新；地质灾害隐患数据年度更新。
历史灾害数据：年度灾情、重大灾害事件灾情数据。
具体服务实施

1、前期筹备与方案设计

（1）技术方案编制

制定《数据更新采集技术方案》，明确采集方法（实地勘查、遥感影像比对、部门数据对接等）、工具选型（定制化采集APP、北斗定位终端、激光测距仪等）及质量控制流程（三级审核机制）。
设计采样策略：对高风险区域实行100%全量采集，中低风险区域按30%比例随机抽查，确保资源集中于重点区域。
（2）采集系统搭建与设备调试

开发或优化数据采集系统，实现“定位－录入－拍照－上传”一体化功能，支持离线存储（应对山区无信号环境）和自动校验（如字段格式错误提示）。
调试硬件设备，包括平板电脑（预装采集系统）、高清相机（带时间水印）、应急通信设备等，确保设备适配野外作业环境。
（3）团队组建与培训

组建专项采集团队，配置项目经理、技术指导（具备地质、建筑等专业背景）、采集员及质量审核员。
开展针对性培训：解读国家普查标准、实操采集系统、模拟隐患点识别（如滑坡体裂缝测量、房屋抗震等级判断），考核通过后方可上岗。
现场数据采集与更新

1、分区域实地采集

承灾体数据更新：逐村（社区）核查房屋、基础设施变化，记录新增/拆除房屋的结构类型、建筑面积、使用功能；标注道路损毁、桥梁维修、电力线路迁改等信息，同步拍摄现状照片。
致灾因子与隐患点更新：对暴雨、地质灾害等隐患点，测量新增裂缝长度、滑坡体位移量、低洼区积水深度等动态数据；结合气象部门数据，补充年度降雨极值、风速最大值等致灾因子指标。
防灾能力数据更新：采集应急队伍人员变动（新增/退出）、物资储备量（如帐篷、救生衣库存）、避难场所容量调整（新增床位、医疗设施）等信息，核查微型救援站设备完好率。
2、重点区域加密采集

对“三断”高风险区、年度受灾区域实行“拉网式”采集，额外记录应急通信设备（卫星电话、北斗终端）分布、疏散路线通畅性等数据，为指挥体系建设提供支撑。
对跨区域隐患点（如流域性河道、连片山体），联合相邻乡镇采集员同步作业，确保数据边界衔接无遗漏。
3、部门数据联动采集

对接自然资源、水利、住建等部门，获取年度地质灾害监测数据、河道清淤记录、房屋安全鉴定报告等，补充至采集系统，实现“现场采集+部门校验”双源印证。
数据处理与质量控制

1、数据清洗与标准化

对采集数据进行格式统一、逻辑校验，剔除重复、错误数据，形成初步数据集。
关联空间信息，将采集点坐标与遥感影像叠加，修正定位偏差，确保“数据－位置－影像”三者匹配。
2、三级质量审核

一级审核（采集员自审）：每日采集结束后，自查数据完整性（必填项是否空缺）、照片清晰度；
二级审核（技术组复审）：按30%比例抽查数据，重点校验隐患点描述与照片的一致性、致灾因子数据与气象记录的吻合度；
三级审核（委托方联审）：提交初步成果后，配合委托方对高风险区域数据进行100%复核，形成《质量审核报告》，对不合格数据限期整改。
编制《数据更新报告》，附采集轨迹图、质量评估表、部门印证材料等，通过加密专线提交至委托方，同步提供数据可视化预览（如隐患点变化热力图）。
普查数据更新及成果应用系统
基础数据库建设

按照数据使用目的分级分类建库的要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合风险普查调查数据、评估与区划数据和应急业务扩展数据，形成普查综合基础库，为综合展示、数据服务提供数据支持。
县域灾害风险图

衔接第一次全国自然灾害综合风险普查评估区划成果，紧扣本地化灾害防治与应急管理精细化转型需求。通过建立普查成果的动态更新与治理机制，将原始数据转化为具备时效性的风险情报，进而编制覆盖全域、精度可靠的精细化灾害综合风险图，为精准防灾减灾提供数据支撑与底图保障。

风险隐患一张图

风险隐患一张图主要服务于事前风险防范阶段，支撑基层领导及工作人员实时掌握全区域风险隐患、防护目标、基层责任人，以及视频监控、各类装备设备等数据“底数”情况，以及所辖辖区每天的灾害预警情况、风险态势情况，更直观、更高效的支撑基层人员开展当天的应急管理工作。

云资源租赁

详见建设清单
第三节  商务要求
1、交货时间、地点、方式
交货时间：2027年4月底前全部完成交货、安装及调试工作。

交货地点：临湘市全市乡镇、村（社区）

交货方式：本项目为交钥匙工程，项目整体交付。中标人应全面负责供货、运输、安装、调试及试运行配合、验收合格、培训、维修保养、质保等。  

2、质量保证及质保期

(1)供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。在质量保证期内，如发现货物的质量或规格不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料或器件等，采购人有权向成交供应商提出索赔。

(2)供应商中标后，签定合同前采购人有权要求成交供应商提供投标响应文件中检验报告的原件进行核查，并要求的样品及对样品进行现场测试。如无法在采购人规定的时间内提供样品及检验报告原件核查或现场实测不符合采购要求，采购人有权拒签合同，造成的损失由成交供应商自行承担，并追究法律责任。

(3)质保期： 本项目整体质保期 5 年，厂家原厂质保或国家三包期限不足5年的，成交供应商仍应承担5年质保责任；超出厂家保修范围的配件、服务由成交供应商自行向厂家采购，报价未单列该项费用即视为包含在总报价内，免费提供。

质保期从竣工验收合格之日开始计算。质保期内所有设备维护维修等要求上门服务，费用包含在本次报价中。

（5）质保期内出现任何质量问题（不可抗力除外），均由成交供应商负责更换或维修（包含全部工时费、材料费、管理费、财务费等）。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。 

3、验收标准和方法 

(1)本项目按国家标准和规范及合同要求进行，按政府采购一般程序组织验收。成交供应商应向采购人验收代表提交检验报告供采购人验收时审查。验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性试验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由成交供应商承担，并返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

(2)采购人保留对成交供应商提供的产品送至国家认可检测机构检测的权力，如果检测数据合格将作为后期验收标准，如果检测数据不合格或者与文件要求参数有重大偏离，采购人有权取消其中标资格，并要求成交供应商承担相应的法律责任。

4、售后服务 

（1）技术支持：提供 7×24 小时的技术咨询服务。重大节假日或采购人特别要求的时间内提供技术人员值守服务。

（2）故障响应：提供 7×24 小时的故障服务受理。对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 5×8 小时/2 小时内技术支援。备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

（3）设备（含系统）维修维护：成交供应商应在投标文件中提交定期维护计划，列明详细的售后服务和技术支持计划，详细说明维修、维护的方式、范围(产品、技术、部件)、对采购人不定期维护要求的响应措施。主要内容应包括服务内容、服务方式、服务响应措施、服务承诺。 

 5、人员培训 

（1）成交供应商应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作等内容为采购人所配发物资的乡镇、村（社区）培训两名以上工作人员，保证受训人员能独立熟练地操作、检查系统的运行状况，排除常见故障。成交供应商应在培训开始前一个月提出推荐的培训计划（培训方式、培训时间及人员根据需要确定），并取得采购人同意。所有的培训费用均包含在本次报价中。

（2）培训内容包括主要设备的结构介绍、运行性能、操作程序、安全措施、维护修理程序和方法及故障应急措施等。培训方式包括理论讲课和实际操作。

6、付款方式

支付方式： 临湘市应急管理局支付。

支付条件：合同签订后15个工作日内，支付合同总金额30%预付款，预付款在后续初验款中抵扣；项目经采购人初验合格后支付至合同总金额80%；项目试运行完成、经省级竣工验收合格并完成竣工结算审核后支付至合同总金额90%；剩余合同总金额10%为5年期软硬件运维保障服务费用，自省级竣工验收合格次日起分五年逐年支付。

7、其余未尽事项 

（1）成交供应商应向采购人提供合同规定的全套技术资料，费用包括在投标报价中。验收合格后，成交供应商应当负责编制相关验收资料，确保达到采购人归档要求。

（2）成交供应商要充分考虑本项目分散实施的特点，可自行踏勘了解项目实施区域情况。成交供应商因不了解项目情况或错误评估自身实施能力而引起的任何损失均由成交供应商自行承担。成交供应商投标报价应包含将设备配送至每一个乡镇（街道）的费用（各实施地点具体配送的设备种类、数量，签订合同时按采购人要求确定），以及设备的安装、调配、人员培训、售后保障、质保、税费等一切费用，采购人不再支付任何费用。

第六章  政府采购合同
政府采购货物买卖合同
（试行）
 

 

 

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                               
乙    方：                               
签订时间：                             
 

 使 用 说 明
 

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
     2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
 

第一节 政府采购合同协议书
 

甲⽅（全称）：________________________（采购⼈、受采购⼈委托签订合同的单位或采购⽂件约定的合同甲⽅） 
⼄⽅1（全称）：________________________（供应商） 
⼄⽅2（全称）：________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有） 
⼄⽅3（全称）：________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

采购项目名称：________________________

采购项目编号：________________________

（2）采购计划编号：________________________

（3）项目内容： ________________________

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：________________________

品牌：________________________ 规格型号：________________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：________________________

关键部件：________________________ 品牌：________________________ 型号：________________________

关键部件：________________________ 品牌：________________________ 型号：________________________

关键部件：________________________ 品牌：________________________ 型号：________________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：________________________ 数量：________________________ 金额：________________________

□否

（4）政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

（5）政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：________________________

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：□是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 □否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 □否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 □否

（7）合同是否分包：□是 □否

分包主要内容：________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：□是 □否

外商投资企业类型：□全部由外国投资者投资 □部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：________________________ 金额：________________________

国别：________________________ 品牌：________________________ 规格型号：________________________

□否

（10）是否涉及节能产品：

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：________________________

□强制采购 □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：________________________

□强制采购 □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：________________________

□强制采购 □优先采购

□否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 □不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：________________________

大写：________________________

分包金额（如有）小写：________________________

大写：________________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他 ________________________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

□全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

□分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

□成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

□绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：________________________ 年 ________________________ 月________________________ 日，完成日期：________________________ 年________________________ 月________________________ 日。

（2）履约地点：________________________

（3）履约担保：是否收取履约保证金：□是 □否

收取履约保证金形式：________________________

收取履约保证金金额：________________________

履约担保期限：________________________

（4）分期履行要求：________________________

（5）风险处置措施和替代方案：________________________

4. 合同验收

验收组织方式：□自行组织 □委托第三方组织

验收主体： ________________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 □否

是否邀请专家参加验收：□是 □否

是否邀请服务对象参加验收：□是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 □否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：________________________ □否

是否存在破坏性检测：□是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

□否

验收组织的其他事项： ________________________

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：□一次性验收

□分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：________________________

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 □否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自________________________ 生效。

7. 合同份数

本合同一式________________________ 份，甲方执________________________ 份，乙方执________________________ 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：________________________ 年________________________ 月________________________ 日

合同订立地点：________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住 所
	
	住 所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义 
1.1合同当事⼈ 
（1）采购⼈（以下称甲⽅）是指使⽤财政性资⾦，通过政府采购⽅式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。 
（2）供应商（以下称⼄⽅）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购⼈提供合同约定的货物及其相关服务的法⼈、⾮法⼈组织或者⾃然⼈。 
（3）其他合同主体是指除采购⼈和供应商以外，依法参与合同缔结或履⾏，享有权利、承担义务的合同当事⼈。 
1.2本合同下列术语应解释为： 
（1）“合同”是指合同当事⼈意思表⽰达成⼀致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专⽤条款，政府采购合同通⽤条款，中标（成交）通知书，投标（响应）⽂件，采购⽂件，有关技术⽂件和图纸，以及国家法律、⾏政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他⽂件。 
（2）“合同价款”是指根据本合同规定⼄⽅在全⾯履⾏合同义务后甲⽅应⽀付给⼄⽅的价款。 
（3）“货物”是指⼄⽅根据本合同规定须向甲⽅提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、⼯具、⼿册及其他技术资料和材料等。 
（4）“相关服务”是指根据合同规定，⼄⽅应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术⽀持等以及合同中规定⼄⽅应承担的其他义务。 
（5）“分包”是指中标（成交）供应商按采购⽂件、投标（响应）⽂件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项⽬中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履⾏合同的⾏为。 
（6）“联合体”是指由两个以上的⾃然⼈、法⼈或者⾮法⼈组织组成，以⼀个供应商的⾝份共同参加政府采购的主体。联合体各⽅应在签订合同协议书前向甲⽅提交联合协议，且明确牵头⼈及各成员单位的⼯作分⼯、权利、义务、责任，联合体各⽅应共同与甲⽅签订合同，就合同约定的事项对甲⽅承担连带责任。联合体具体要求⻅【政府采购合同专⽤条款】。 
（7）其他术语解释，⻅【政府采购合同专⽤条款】。 
2. 合同标的及⾦额 
2.1 合同标的及⾦额应与中标（成交）结果⼀致。⼄⽅为履⾏本合同⽽发⽣的所有费⽤均应包含在合同价款中，甲⽅不再另⾏⽀付其他任何费⽤。 
3. 履⾏合同的时间、地点和⽅式 
3.1 ⼄⽅应当在约定的时间、地点，按照约定⽅式履⾏合同。 
4. 甲⽅的权利和义务 
4.1 签署合同后，甲⽅应确定项⽬负责⼈（或项⽬联系⼈），负责与本合同有关的事务。甲⽅有权对⼄⽅的履约⾏为进⾏检查，并及时确认⼄⽅提交的事项。甲⽅应当配合⼄⽅完成相关项⽬实施⼯作。 
4.2 甲⽅有权要求⼄⽅按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对⼄⽅提供货物数量、规格、质量等内容。甲⽅有权督促⼄⽅⼯作并要求⼄⽅更换不符合要求的货物。 
4.3 甲⽅有权要求⼄⽅对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。 
4.4 甲⽅应当按照合同约定及时对交付的货物进⾏验收，未在【政府采购合同专⽤条款】约定的期限内对⼄⽅履约提出任何异议或者向⼄⽅作出任何说明的，视为验收通过。 
4.5 甲⽅应当根据合同约定及时向⼄⽅⽀付合同价款，不得以内部⼈员变更、履⾏内部付款流程等为由，拒绝或迟延⽀付。 
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专⽤条款】约定应由甲⽅承担的其他义务和责任。 
5. ⼄⽅的权利和义务 
5.1 签署合同后，⼄⽅应确定项⽬负责⼈（或项⽬联系⼈），负责与本合同有关的事务。 
5.2 ⼄⽅应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项⽬⾏业管理部⻔及政府有关部⻔的指导，配合甲⽅的履约检查及验收，并负责项⽬实施过程中的所有协调⼯作。 
5.3⼄⽅有权根据合同约定向甲⽅收取合同价款。 
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专⽤条款】约定应由⼄⽅承担的其他义务和责任。 
6. 合同履⾏ 
6.1 甲⼄双⽅应当按照【政府采购合同专⽤条款】约定顺序履⾏合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履⾏。 
6.2 甲⼄双⽅按照合同约定顺序履⾏合同义务时，应当先履⾏⼀⽅未履⾏的，后履⾏⼀⽅有权拒绝其履⾏请求。先履⾏⼀⽅履⾏不符合约定的，后履⾏⼀⽅有权拒绝其相应的履⾏请求。 
7. 货物包装、运输、保险和交付要求 
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专⽤条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全⽆损地运抵【政府采购合同专⽤条款】约定的指定现场。 
7.2 除【政府采购合同专⽤条款】另有约定外，⼄⽅负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付⾄甲⽅的⼀切运输事项，相关费⽤应包含在合同价款中。 
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专⽤条款】规定执⾏。 
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，⼄⽅提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试⾏）》《快递包装政府采购需求标准（试⾏）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲⽅可以要求⼄⽅在履约验收环节出具检测报告。 
7.5 ⼄⽅在运输到达之前应提前通知甲⽅，并提⽰货物运输装卸的注意事项，甲⽅配合⼄⽅做好货物的接收⼯作。 
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲⽅有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产⽣的费⽤和损失，均由⼄⽅承担。 
8. 质量标准和保证 
8.1 质量标准 
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履⾏；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履⾏；没有推荐性国家标准的，按照⾏业标准履⾏；没有国家标准、⾏业标准的，按照通常标准或者符合合同⽬的的特定标准履⾏。 
（2）采⽤中华⼈⺠共和国法定计量单位。 
（3）⼄⽅所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫⽣的规定。 
（4）⼄⽅应向甲⽅提交所提供货物的技术⽂件，包括相应的中⽂技术⽂件，如：产品⽬录、图纸、操作⼿册、使⽤说明、维护⼿册或服务指南等。上述⽂件应包装好随货物⼀同发运。 
8.2 保证 
（1）⼄⽅应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。⼄⽅应保证货物在正确安装、正常使⽤和保养条件下，在其使⽤寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专⽤条款】规定或⼄⽅书⾯承诺（两者以较⻓的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲⽅应尽快以书⾯形式通知⼄⽅。 
（3）⼄⽅收到通知后，应在【政府采购合同专⽤条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使⽤不符合要求的材料等，甲⽅可以根据本合同第15.1条规定以书⾯形式追究⼄⽅的违约责任。 
（5）⼄⽅在约定的时间内未能弥补缺陷，甲⽅可采取必要的补救措施，但其⻛险和费⽤将由⼄⽅承担，甲⽅根据合同约定对⼄⽅⾏使的其他权利不受影响。 
9. 权利瑕疵担保 
9.1 ⼄⽅保证对其出售的货物享有合法的权利。 
9.2 ⼄⽅保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。 
9.3 如甲⽅使⽤上述货物构成对第三⼈侵权的，则由⼄⽅承担全部责任。 
10. 知识产权保护 
10.1 ⼄⽅对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利⼈合法授权，保证没有侵犯任何第三⼈的知识产权等权利。因违反前述约定对第三⼈构成侵权的，应当由⼄⽅向第三⼈承担法律责任；甲⽅依法向第三⼈赔偿后，有权向⼄⽅追偿。甲⽅有其他损失的，⼄⽅应当赔偿。 
11. 保密义务 
11.1 甲、⼄双⽅对采购和合同履⾏过程中所获悉的国家秘密、⼯作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直⾄该信息成为公开信息。泄露、不正当地使⽤国家秘密、⼯作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双⽅在【政府采购合同专⽤条款】中约定。 
12. 合同价款⽀付 
12.1 合同价款⽀付按照国库集中⽀付制度及财政管理相关规定执⾏。 
12.2 对于满⾜合同约定⽀付条件的，甲⽅原则上应当⾃收到发票后10个⼯作⽇内将资⾦⽀付到合同约定的⼄⽅账⼾，不得以机构变动、⼈员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购⽂件和合同中未规定的义务作为向⼄⽅付款的条件。具体合同价款⽀付时间在【政府采购合同专⽤条款】中约定。 
13. 履约保证⾦ 
13.1 ⼄⽅应当以⽀票、汇票、本票或者⾦融机构、担保机构出具的保函等⾮现⾦形式提交。 
13.2 如果⼄⽅出现【政府采购合同专⽤条款】约定情形的，履约保证⾦不予退还；如果⼄⽅未能按合同约定全⾯履⾏义务，甲⽅有权从履约保证⾦中取得补偿或赔偿，且不影响甲⽅要求⼄⽅承担合同约定的超过履约保证⾦的违约责任的权利。 
13.3 甲⽅在项⽬通过验收后按照【政府采购合同专⽤条款】规定的时间内将履约保证⾦退还⼄⽅；逾期退还的，⼄⽅可要求甲⽅⽀付违约⾦，违约⾦按照【政府采购合同专⽤条款】规定⽀付。 
14. 售后服务 
14.1 除项⽬不涉及或采购活动中明确约定⽆须承担外，⼄⽅还应提供下列服务： 
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术⽀持； 
（2）提供货物组装和维修所需的专⽤⼯具和辅助材料； 
（3）在【政府采购合同专⽤条款】约定的期限内对所有的货物实施运⾏监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除⼄⽅在质量保证期内所承担的义务； 
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲⽅操作⼈员进⾏培训； 
（5）依照法律、⾏政法规的规定或者按照【政府采购合同专⽤条款】约定，货物在有效使⽤年限届满后应予回收的，⼄⽅负有⾃⾏或者委托第三⼈对货物予以回收的义务； 
（6）【政府采购合同专⽤条款】规定由⼄⽅提供的其他服务。 
14.2 ⼄⽅提供的售后服务的费⽤已包含在合同价款中，甲⽅不再另⾏⽀付。 
15. 违约责任 
15.1质量瑕疵的违约责任 
⼄⽅提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲⽅有权要求⼄⽅根据【政府采购合同专⽤条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲⽅造成的损失。 
15.2 迟延交货的违约责任 
（1）⼄⽅应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履⾏合同过程中，如果⼄⽅遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书⾯形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲⽅。甲⽅在收到⼄⽅通知后，应尽快对情况进⾏评价，并确定是否同意延⻓交货时间或延期提供服务。 
（2）如果⼄⽅没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲⽅有权从货款中扣除误期赔偿费⽽不影响合同项下的其他补救⽅法，赔偿费按【政府采购合同专⽤条款】规定执⾏。如果涉及公共利益，且赔偿⾦额⽆法弥补公共利益损失，甲⽅可要求继续履⾏或者采取其他补救措施。 
15.3 迟延⽀付的违约责任 
甲⽅存在迟延⽀付⼄⽅合同款项的，应当承担【政府采购合同专⽤条款】规定的逾期付款利息。 
15.4其他违约责任根据项⽬实际需要按【政府采购合同专⽤条款】规定执⾏。 
16. 合同变更、中⽌与终⽌ 
16.1合同的变更 
政府采购合同履⾏中，在不改变合同其他条款的前提下，甲⽅可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与⼄⽅协商⼀致后签订补充协议。 
16.2合同的中⽌ 
（1）合同履⾏过程中因供应商就采购⽂件、采购过程或结果提起投诉的，甲⽅认为有必要的，可以中⽌合同的履⾏。 
（2）合同履⾏过程中，如果⼄⽅出现以下情形之⼀的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资⾦，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能⼒的其他情形，⼄⽅有义务及时告知甲⽅。甲⽅有权以书⾯形式通知⼄⽅中⽌合同并要求⼄⽅在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。⼄⽅提供适当担保的，合同继续履⾏；⼄⽅在合理期限内未恢复履约能⼒且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲⽅有权解除合同并要求⼄⽅承担由此给甲⽅造成的损失。 
（3）⼄⽅分⽴、合并或者变更住所的，应当及时以书⾯形式告知甲⽅。⼄⽅没有及时告知甲⽅，致使合同履⾏发⽣困难的，甲⽅可以中⽌合同履⾏并要求⼄⽅承担由此给甲⽅造成的损失。 
（4）甲⽅不得以⾏政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任⼈更替为由中⽌合同。 
16.3合同的终⽌ 
（1）合同因有效期限届满⽽终⽌； 
（2）⼄⽅未按合同约定履⾏，构成根本性违约的，甲⽅有权终⽌合同，并追究⼄⽅的违约责任。 
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形 
政府采购合同继续履⾏将损害国家利益和社会公共利益的，双⽅当事⼈应当变更、中⽌或者终⽌合同。有过错的⼀⽅应当承担赔偿责任，双⽅都有过错的，各⾃承担相应的责任。 
17. 合同分包 
17.1 ⼄⽅不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，⼄⽅应根据采购⽂件和投标（响应）⽂件规定进⾏合同分包。 
17.2 ⼄⽅执⾏政府采购政策向中⼩企业依法分包的，⼄⽅应当按采购⽂件和投标（响应）⽂件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。 
18. 不可抗⼒ 
18.1 不可抗⼒是指合同双⽅不能预⻅、不能避免且不能克服的客观情况。 
18.2 任何⼀⽅对由于不可抗⼒造成的部分或全部不能履⾏合同不承担违约责任。但迟延履⾏后发⽣不可抗⼒的，不能免除责任。 
18.3 遇有不可抗⼒的⼀⽅，应及时将事件情况以书⾯形式告知另⼀⽅，并在事件发⽣后及时向另⼀⽅提交合同不能履⾏或部分不能履⾏或需要延期履⾏的详细报告，以及证明不可抗⼒发⽣及其持续时间的证据。 
19. 解决争议的⽅法 
19.1 因本合同及合同有关事项发⽣的争议，由甲⼄双⽅友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同⼀⽅或双⽅不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的⽅式解决争议。 
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专⽤条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼⽅式解决的，可以在【政府采购合同专⽤条款】中进⼀步约定选择与争议有实际联系的地点的⼈⺠法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。 
19.3 如甲⼄双⽅有争议的事项不影响合同其他部分的履⾏，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履⾏。 
20. 政府采购政策 
20.1 本合同应当按照规定执⾏政府采购政策。 
20.2 本合同依法执⾏政府采购政策的⽅式和内容，属于合同履约验收的范围。甲⼄双⽅未按规定要求执⾏政府采购政策造成损失的，有过错的⼀⽅应当承担赔偿责任，双⽅都有过错的，各⾃承担相应的责任。 
20.3 对于为落实中⼩企业⽀持政策，通过采购项⽬整体预留、设置采购包专⻔预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中⼩企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。 
21. 法律适⽤ 
21.1 本合同的订⽴、⽣效、解释、履⾏及与本合同有关的争议解决，均适⽤法律、⾏政法规。 
21.2 本合同条款与法律、⾏政法规的强制性规定不⼀致的，双⽅当事⼈应按照法律、⾏政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。 
22. 通知 
22.1 本合同任何⼀⽅向对⽅发出的通知、信件、数据电⽂等，应当发送⾄本合同第⼀部分《政府采购合同协议书》所约 
定的通讯地址、联系⼈、联系电话或电⼦邮箱。 
22.2 ⼀⽅当事⼈变更名称、住所、联系⼈、联系电话或电⼦邮箱等信息的，应当在变更后3⽇内及时书⾯通知对⽅，对⽅实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。 
22.3本合同⼀⽅给另⼀⽅的通知均应采⽤书⾯形式，传真或快递送到本合同中规定的对⽅的地址和办理签收⼿续。 
22.4通知以送达之⽇或通知书中规定的⽣效之⽇起⽣效，两者中以较迟之⽇为准。 
23. 合同未尽事项 
23.1合同未尽事项⻅【政府采购合同专⽤条款】。 
23.2 合同附件与合同正⽂具有同等的法律效⼒。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
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	其他应当保密的信息
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第12.2款
	合同价款支付时间
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第13.2款
	履约保证金不

予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间

及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换

相关具体规定
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第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
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第15.3款
	逾期付款利息
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	其他违约责任
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	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向          仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向采购人当地人民法院起诉。
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第23.1款
	其他专用条款
	


 

 

第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、商务需求响应
七、享受政府采购政策优惠的证明材料
八、货物说明一览表
九、采购需求技术响应（一）

十、采购需求技术响应（二）

十一、技术偏离表

十二、投标人认为需提供的其他资料
注：投标人可编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以便采购人及采购代理机构资格审查和评标委员会评审。
岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

第一部分 资格证明文件
采购项目名称：                       
采   购   人：                      
政府采购编号：                       
委托代理编号：                       
采购代理机构：                      
投标人                         
年  月  日

索引表1 资格审查索引表
资格审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	资格审查标准
	证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、开标一览表
采购计划编号/委托代理编号：                         项目名称：                 
包号：                                              包名称：                  
	投标报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：                （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：1.本表须按包填写，一个“包号”一份。
2.投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
3.投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：                
日期：          年        月     日
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

提供“第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求的相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
附件1：授权委托书
授权委托书
本人          （姓名、职务）系                         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，委托代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件


附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）
注：投标人的法定代表人亲自参加投标，不需要提供授权委托书，仅需提交法定代表人身份证明（加盖公章）以及本人有效身份证件（见附件1-1），自然人投标的无需提供。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
委托代理人（签字或印章）：                     
日期：         年    月   日
附件1-1：法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                                          

成立时间：       年   月  日 

经营期限：                  

姓名：          性别：       年龄：     职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


投标人名称（盖单位章）：         
日期：         年    月   日
附件2：投标人基本情况

投标人基本情况 
    1.名称及概况： 
(1) 投标人名称：                          
地址：                          
电话号码/传真：          邮政编码：        
(2) 成立或注册日期：                    
(3) 注册号码：                  
(4) 实收资本：                  
(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止） 
①固定资产：                          
②流动资产：                          
③长期负债：                          
④流动负债：                          
⑤净值：                              
(6) 法定代表人姓名：                        

2. 经营范围：                          
3.近年营业额： 
	年度 
	总额 

	  
	  

	  
	  

	  
	  


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)： 
(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称） 
5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写) 
                                                                            
6.近年类似项目业绩(可另附页)： 
采   购   人：________________________________________ 
合同签订时间：________________________________________ 
数      量：________________________________________ 
合  同 金 额：________________________________________ 
7.开立基本帐户银行的名称和地址：___________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件） 
8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等； 
9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。 
兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 
  
  
  
  
  
  
投标人名称（盖单位章）：         
日期：         年    月   日
附件3：湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为： 

大型口   中型口   小型□   微型□
□ 本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证金划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
投标人名称(盖单位章):                  
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（电子签章）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（电子签章）、身份证号、手机号：
  

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺（参考格式如上）。若经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商视为以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。
附件4： 投标人资格声明

投标人资格声明
致            （采购人、采购代理机构）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或印章）：          
日期：       年       月       日
附件5： 联合体协议书

联合体协议书
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（政府采购计划编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…

日期：        年        月        日  
注：

1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予考虑。
附件6：中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。
附件7：不良信用记录查询
投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果的网上截图；
注：不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
岳阳政府采购

公开招标电子投标文件

第二部分 商务技术文件
采购项目名称：                        
采   购   人：                       
政府采购编号：                        
委托代理编号：                        
采购代理机构：                       
投标人                         

年  月  日

索引表2 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	招标文件条款号
	审查内容及标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


索引表3 评标索引表
评标索引表
	序号
	招标文件条款号
	评审因素
	评标标准
	投标响应及证明材料
	投标文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
根据贵方为           （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：        ，委托代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交下述投标文件：投标文件正本一份，副本     份，投标文件电子文档：一份，参加采购项目第   包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、商务需求响应
七、享受政府采购政策优惠的证明材料
八、货物说明一览表
九、采购需求技术响应（一）

十、采购需求技术响应（二）

十一、技术偏离表

十二、投标人认为需提供的其他资料

在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。
投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日

五、分项报价明细表

采购计划编号/委托代理编号：                         项目名称：                    
包号：                                              包名称：                  
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：
	
	


备注：

（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠予”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.7款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日

六、商务要求响应
编制说明：投标人应按招标文件第五章商务要求自行编写（其内容包括但不限于售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-1：响应一览表
商务要求响应/偏离表

采购计划编号/委托代理编号：                   项目名称：                    
包           号：                                    包名称：                      
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注： 

1、偏离为不满足招标文件要求；
2、投标人如果对招标文件第五章“商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务要求响应/偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日
附件6-2：招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

七、享受政府采购政策优惠的证明资料
投标人符合第二章第33.5款要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则评审时不予考虑。
附件7-1 中小企业声明函
中小企业声明函（货物类）
（不满足中小企业条件的无需填写）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖单位章）： 
日 期： 
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

附件7-2： 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件7-3：监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）
备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。
附件7-4：本项目所投节能或环境标志产品清单

本项目所投节能或环境标志产品清单

	以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	品目号
	产品名称
	价格（元）
	类型（节能/环境标志）
	备注

	  
	  
	  
	  

  
	

	  
	  
	  
	  

  
	

	产品总价（元） 
	  


注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予考虑。

附：节能或环境标志产品认证证书复印件
八、货物说明一览表
政府采购编号：              委托代理编号：                 
	序号 
	包号及品目号 
	货物名称 
	制造商名称 
	型号规格 
	主要技术参数和技术指标 
	备  注 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


  

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。
  
  
投标人名称（盖单位章）： 
日期：         年     月      日 
九、采购需求技术响应（一）
编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容包括但不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案等，格式自拟）。
附件9-1：招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料（如有）

十、采购需求技术响应（二）
提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件。

十一、技术响应/偏离表
采购计划编号/委托代理编号：                   项目名称：                   
包           号：                                    包名称：                    
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。


备注：

（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表，偏离为不满足招标文件要求；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“技术响应/偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日
十二、投标人认为需提供的其他资料
备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
1.招标文件第五章采购需求要求的其他资料。

2.招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料；
