第4章 [bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc40166587][bookmark: _Toc21010]采购需求
第一节 服务要求
一、采购内容及数量
	包名
	标的名称
	简要技术要求
	项目预算（元）

	1
	祁东县2026年26座到期小型水库大坝安全鉴定服务政府采购项目重新立项（第二次）
	详见谈判文件第四章
	569900.00


二、服务范围（包括但不限于）
根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）和《坝高小于15m的小（2）型水库大坝安全鉴定办法》（水运管〔2021〕6号）以及《水库大坝安全评价导则》 （SL258-2017）有关规定，编制大坝现场安全检查报告（表）、地勘报告（坝高大于15m或者险情涉及坝体工程质量和坝基渗漏的需要提供）、安全评价报告、大坝安全鉴定报告并协助完成安全鉴定成果核查。
[bookmark: heading_2]三、采购服务范围及核心内容
本次采购服务涵盖祁东县26座小（2）型水库大坝，内容包括工程地形测量、工程地质勘察、大坝安全评价及综合报告编制三大板块，各板块核心要求如下，具体工作量见附表。
[bookmark: heading_3]（一）工程地形测量
1.控制测量：开展GPS E级控制测量，控制点布设需满足1:1000比例尺测图精度要求，控制网布设、观测、数据处理及成果提交需符合《水电工程测量规范》（NB-T35029-2023）及相关行业标准，确保控制点精度可靠、分布合理，为后续地形测量提供基础保障。
2.地形测量：对每座水库的大坝地形、库区地形进行1:1000比例尺测量，同步完成库区水量测算。测量范围需覆盖大坝主体、溢洪道、输水建筑物及库区关键区域，地形点平面位置中误差需符合平地、丘陵地≤0.6M（M为比例尺分母）、山地、高山地≤0.8M的标准，水下地形点平面位置中误差不超过对应要求的2倍。
3.成果数字化：将所有测量成果进行数字化处理，生成符合水利工程设计及存档要求的数字化测图（格式含DWG及PDF），同步提交测量原始数据、成果报告及数字化资料，确保成果可追溯、可复用。
[bookmark: heading_4]（二）工程地质勘察
1.基础资料收集与地质调查：全面收集每座水库的勘察设计、施工、运行、维修养护等历史资料，开展现场地质调查，查明库区及坝址区地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件等核心信息，分析地质灾害隐患点分布情况。
2.岩土工程勘察：针对大坝坝体、坝基、溢洪道、输水建筑物等关键部位开展岩土工程勘察，合理布设勘察点位，查明岩土体物理力学性质、分布规律及不良地质现象，为结构安全评价提供地质依据。
3.试验检测：按规范要求开展标准贯入试验、钻孔注水试验、基础压水试验、金属结构检测等现场试验，同步采集岩土、水样、金属结构等试样进行室内试验，获取试验数据并形成试验报告，试验成果需真实、准确，满足安全评价计算需求。
[bookmark: heading_5]（三）大坝安全评价及报告编制
1.专项安全评价：围绕以下核心维度开展专项评价，确保覆盖水库安全关键环节：运行管理评价：核查水库运行管理制度、巡查记录、值班值守、维修养护等情况，评估运行管理规范性及风险防控能力；
水文评价：复核水库防洪标准，分析设计洪水、校核洪水计算合理性，评估泄洪能力匹配度；
工程质量评价：结合勘察成果及历史资料，评估坝体、坝基、溢洪道、输水建筑物等主体工程施工质量，排查质量隐患；
金属结构与机电评价：检查闸门、启闭设备、机电设施等运行状况，评估设备完好性、安全性及操作可靠性；
结构与渗流安全评价：开展水工结构稳定性分析、渗流计算，评估坝体、坝基渗流安全性，排查渗漏、管涌等风险；
抗震安全评价：结合区域地震烈度，复核大坝抗震能力，评估地震作用下工程结构安全性。
2.综合报告编制：在专项评价基础上，编制每座水库的大坝安全评价报告及现场安全检查报告，汇总形成26座水库大坝安全鉴定综合报告。报告内容需完整、数据详实、分析深入，明确大坝安全类别（一类、二类、三类），提出针对性安全管控建议及整改措施，符合《水库大坝安全鉴定办法》对小型水库鉴定报告的编制要求。
四、成果文件具体要求
供应商需按以下标准编制、交付四大成果文件，确保内容完整、数据详实、格式规范，满足审查及归档需求：
1． 水库大坝安全评价工程地质勘察报告：明确坝基 / 坝体地质条件、水文地质情况，附钻孔 / 试验数据，评估地质风险及处理建议。
2． 水库大坝安全检测报告：量化呈现混凝土强度、渗流量等检测数据，说明检测方法、设备，给出合格判定结果。
3． 水库大坝现场安全检查报告：逐库记录大坝及附属设施现状，识别显性隐患，附现场照片及隐患位置标注。
4． 水库大坝安全评价报告：覆盖多专项评价，必须包括：工程质量评价、大坝运行管理评价、防洪标准复核、渗流安全评价、坝体结构安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价、大坝安全综合评价等，判定大坝安全等级（一类 / 二类 / 三类），提出针对性整改建议。
[bookmark: heading_7]五、技术标准及质量要求
本次鉴定工作需严格遵循以下（包括但不限于）标准规范，确保成果质量：
1. 《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号）；
2. 《坝高小于15米的小（2）型水库大坝安全鉴定办法（试行）》；
3. 《水电工程测量规范》（NB-T35029-2023）；
4. 《水利水电工程地质勘察规范》（GB 50487-2008）；
5. 《防洪标准》（GB 50201-2014）；
6. 《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；
7. 《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）；
8. 湖南省水利厅关于水库大坝安全鉴定常态化工作的相关通知及技术要求；
9. 其他国家、水利行业现行有效的技术标准、规范及规程。
鉴定成果需通过水利行政主管部门组织的专家审定，若成果不符合要求，供应商需无偿修改完善直至通过审定，由此产生的一切费用由供应商承担。
[bookmark: heading_8]六、成果交付要求
1.交付内容：根据大坝安全鉴定工作内容，提交完整的《大坝综合安全评价报告》，须包括以下专题报告： (1） 现状调查分析报告、（2）工程地质勘察报告、（3）大坝安全评价报告、（4）大坝安全鉴定报告及最新有关规范、标准的规定要求提供的其他成果（备注：需同时提供电子文档、文字 word 格式、地形图为 cad 格式）。成果文件要求文字清晰、整齐，表格齐全，表述逻辑严密，满足相关部门审查（或验收）相关要求，报告及图纸深度满足国家规范要求。
供应商保证设计成果不侵犯第三方知识产权，若发生侵权纠纷导致采购人损失的，应全额赔偿并承担维权费用。
供应商违反保密义务的，除赔偿采购人实际损失外，另按合同总额30%支付惩罚性违约金。
2.交付数量：纸质版成果一式6份（需装订成册、加盖公章），电子版成果（U盘存储，含可编辑版本及PDF版本）一份，成果需按单库分类整理，便于查阅存档。
3.交付时间：全部成果需在服务周期内完成交付，通过相关部门审查和批复。
[bookmark: heading_11]七、验收标准及方式
[bookmark: heading_12]（一）验收标准
1.成果文件完整、规范，符合本采购需求及相关技术标准要求；
2.测量、勘察数据真实、准确，试验检测流程合规，成果可追溯；
3.安全评价分析深入，结论明确，建议具有针对性和可操作性；
4.通过祁东县水利局组织的专家评审，取得正式审定意见。
[bookmark: heading_13]（二）验收方式
采购单位组织专家成立验收小组，采用资料核查、现场核查、专家评审相结合的方式进行验收。验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，供应商需在规定期限内整改完善，重新申请验收，直至验收合格。
[bookmark: heading_14]八、其他要求
1． 供应商须制定详细的工作方案，方案内容至少应明确工作进度、人员配置、质量管控措施及安全保障措施，确保鉴定工作有序开展。
2． 严格遵守施工现场管理规定，做好安全生产工作，杜绝安全事故发生，因供应商原因造成的安全事故及损失，由供应商全权承担。
3． 妥善保管采购单位提供的基础资料，未经允许不得擅自泄露、复制或用于本项目以外的其他用途，项目完成后需归还所有原始资料，做好保密工作。
4． 4.本项目采用费用包干方式进行（包含服务商参与本项目所产生的差旅费、文印费、资料购置与查询费、税金等直至验收合格所产生的一切费用），供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。但因采购人提供的基础资料错误导致的修改调整除外。
5.本采购需求未尽事宜，按国家及湖南省相关法律法规、技术标准执行，采购单位有权根据实际工作需要补充明确相关要求，供应商需积极配合。

注：对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
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第二节 商务要求
一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	1、时间：采购合同签订之日起30日历天内完成。
2、地点：祁东县水利水电管理站。
3、方式：现场服务。　

	服务期限
	采购合同签订之日起30日历天内完成。

	响应时间
	7*24小时响应。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：合同签订后，初步设计方案经评审通过并获得批复后，
一次性付合同总价款的97%。成果交付一年后付清剩余3%。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


 















附件 1： 
	序号
	水库名称
	注册号
	县市区
	工程规模
	坝高/m
	备注

	1
	白里冲水库
	43042650124-A5
	衡阳市白地市镇
	小（2）型
	12.7 
	包一

	2
	长塘水库
	43042650131-A5
	衡阳市白地市镇
	小（2）型
	5.3 
	包一

	3
	禾冲水库
	43042650139-A5
	衡阳市白地市镇
	小（2）型
	6.8 
	包一

	4
	龙岭村水库
	43042650149-A5
	衡阳市风石堰镇
	小（2）型
	4.9 
	包一

	5
	炉轳塘水库
	43042650150-A5
	衡阳市风石堰镇
	小（2）型
	6.4 
	包一

	6
	下设塘水库
	43042650158-A5
	衡阳市风石堰镇
	小（2）型
	7.4 
	包一

	7
	杨梅山水库
	43042650161-A5
	衡阳市风石堰镇
	小（2）型
	6.3 
	包一

	8
	早禾塘水库
	43042650162-A5
	衡阳市金桥镇
	小（2）型
	8.5 
	包一

	9
	白子水库
	43042650126-A5
	衡阳市黄土铺镇
	小（2）型
	5.0 
	包一

	10
	牛皮塘水库
	43042650152-A5
	衡阳市黄土铺镇
	小（2）型
	6.6 
	包一

	11
	新塘冲水库
	43042650159-A5
	衡阳市黄土铺镇
	小（2）型
	14.9 
	包一

	12
	准提水库
	43042650164-A5
	衡阳市黄土铺镇
	小（2）型
	9.5 
	包一

	13
	柴山皂水库
	43042650128-A5
	衡阳市灵官镇
	小（2）型
	19.5 
	包一





