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第一章  磋商邀请

岳阳市第十四中学的岳阳市第十四中学高考考点扩容改造项目，政府采购编号：岳财市采计[2026]000044号，委托代理编号：ZZHT-2026-005项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目名称、编号及预算金额

1、采购项目名称：岳阳市第十四中学高考考点扩容改造项目

2、政府采购计划编号：岳财市采计[2026]000044号

3、委托代理编号：ZZHT-2026-005

4、采购项目预算：1354554.54元

支持预付款，预付比例：    % 

5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

6、评标方法： (最低价法 (综合评分法 

7、合同定价方式：(固定总价(固定单价(成本补偿(绩效激励 

8、合同履行期限：30日历天。 

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证： 
投标保证金：采购项目预算的  %；

履约保证金：中标金额的  %；

预付款保证金：预付款的  %；

质量保证金：合同金额的  %；

采购项目内容与数量：
	包名
	品目分类
	标的名称
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	代理服务费限价（元）

	1
	A02119900-其他信息化设备
	硬件运维服务
	1
	批
	1354554.54
	1354554.54
	19800.00


说明：

1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

(专门面向： (中小企业 (小微企业 (监狱企业 (福利性单位 

(强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。

3、投标人特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

五、获取磋商文件的时间、地点及方式

1、有意参加投标者，请于2026年07月31日起至2026年08月07日止，每日上午9：00-12：00 下午14：30-17：00（北京时间），双休日及节假日除外，在岳阳市岳阳楼区金鹗中路仕府小区新4栋西单元302号购买招标文件。
2、招标文件每套售价0元，售后不退。可选择现金、金融机构转账方式购买招标文件。
代理机构向采购人收取服务费最高限价:19800.00元 

六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、首次响应文件的提交截止时间：2026年08月11日15时00分。
2、首次响应文件的开启时间：2026年08月11日15时00分。
3、首次响应文件的开启地点：岳阳市岳阳楼区金鹗中路仕府小区新4栋西单元302号
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、疑问及质疑

1、潜在投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、采购项目联系人姓名和电话

1、采购项目联系人

姓 名：方磊
电 话：0730-8855302
2、采购人
名 称：岳阳市第十四中学
地 址：湖南省岳阳市南湖大道552号
联系人：田老师
电 话：13317302733
邮 编：414000
电子邮箱：/
3、采购代理机构
名 称：中洲宏腾工程管理有限公司
地 址：岳阳市岳阳楼区金鹗中路仕府小区新4栋西单元302号
联系人：方磊
电 话：0730-8855302
邮 编：414000
电子邮箱：446940714@qq.com
八、其它补充事宜

1、投标保证金
开户名称： /
开 户 行：/
银行账号：/
2、购招标文件款、招标代理服务费
开户名称：/
开 户 行：/
银行账号：/
3、财务部联系人、电话
财务部联系人：/
财务电话：/
第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	岳阳市第十四中学高考考点扩容改造项目

	第二章
第2.1款
	采购人
	采购人：岳阳市第十四中学           

地址： 湖南省岳阳市南湖大道552号
联系人：田老师 

联系电话：13317302733

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	代理机构：中洲宏腾工程管理有限公司           

地址：岳阳市岳阳楼区金鹗中路仕府小区新4栋西单元302号                       

联系人：方磊                      

联系电话：0730-8855302  

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告

□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	购买磋商文件时应提供的资料
	持本人身份证原件、供应商法人委托授权书（法定代表人身份证明）、供应商营业执照副本。且满足《政府采购法》第二十二条第一款规定的资格材料。

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	1供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商特定资格条件：无。
3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动（提供查询结果截图打印件加盖公章）。

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受

□ 接受

	第二章
第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织（如有必要，另行通知）

□ 采购人组织

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	■ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为“财库【2019】19号”《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。

2、采购产品为”财库【2019】18号”《环境标志产品政府采购品目清单》内的，依据品目清单和认证证书。采用综合评分法时，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。

3、采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》(最新一期,认证有效期截止时间内的) 内的,采用公开招标、竞争性磋商方式采购的，在适用综合评分法评审时，应当合理设置两型产品评审因素，在满足基本技术条件的前提下：

分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格4 %。

对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为  /  %。

4、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（货物、服务项目）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 %。

（2）给予联合体的价格3%-5%（工程项目）扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

供应商提供的产品属《湖南省两型产品政府采购目录（最新一批）》内的：

采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％；

采用综合评分法时，按以下标准进行加分：

①在价格评审项中，应对两型产品给予价格评审总分值得4%-8% 幅度不等的加分。本项目具体加分比例为4 %；

价格加分＝价格分值×4%×（两型产品报价÷总报价）

②在技术评审项中，应对两型产品给予技术评审总分值得4%-8% 幅度不等的加分。本项目具体加分比例为4 %；

技术加分＝技术分值×4%×（两型产品报价÷总报价）

③在商务评审项中，对设有完善售后服务机构和网点的两型产品，应给予商务评审总分值得4%-8% 幅度不等的加分。本项目具体加分为4%。

商务加分＝商务分值×4%×（两型产品报价÷总报价）

6、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章
第9.2、9.4款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	第二章
第9.6款
	中小企业融资、信用担保
	有融资、信用担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	磋商文件的实质性变动内容为磋商文的组成部分，实质性变动内容与磋商文不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章
第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年08月11日（星期二）15时00分 （北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章
第16.4款
	采购项目预算
	项目预算：1354554.54元；最高限价：1354554.54元。

	第二章
第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□ 要求提供

	第二章
第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章
第21.1款
	响应文件副本份数
	正本1份、副本2份、电子版1份（U盘）

	四、响应文件的递交

	第二章
第22.2款
	封套上应载明的信息
	                      （项目名称）响应文件  

采购编号：              采购代理机构编号：           
供应商名称：             
在2026年   月    日   时   分（磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封 

	第二章
第24.1款
	响应文件的递交地点
	中洲宏腾工程管理有限公司（岳阳市岳阳楼区金鹗中路仕府小区新4栋西单元302号）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第31.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为  10 ％；中型企业，最后报价扣除比例为  /  ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章
第29.5款
	技术、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.2款规定的，按以下进行分值调整：

节能产品：

技术加分＝技术分值×加分比例（比例见本表“第二章第9.2款”，下同）×（节能产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章
第37.1款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网http://http://www.ccgp-hunan.gov.cn//    

	第二章
第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：1、履约担保的金额为中标价的5%。

     履约担保金额缴纳形式；银行转账

	七、其他规定

	第二章
第41.1款
	采购代理服务费
	本项目由采购人向招标代理机构支付招标代理服务费:19800.00元；

	第二章
第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录人员。

①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。

③、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

④、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

⑤、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。

2、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

3、①本项目允许法人的分支机构参加投标，同属一个集团的，只能由一个分支机构参加，同一公司的不同分公司或支（子）公司， 不得同时参加本项目投标。②根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。


岳阳市政府采购合同融资合作银行及联系人名单

	银行名称
	联系人
	职  务
	联系电话

	交通银行岳阳分行
	黄  颖
	公司、普惠部总经理
	18873011060

	交通银行岳阳分行府东支行
	蒋莉华
	支行行长
	13973004180

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	徐顶龙
	总行副行长
	18173002929

	湖南岳阳农村商业银行股份有限公司
	彭靖夫
	总行营业部副主任
	18273053888

	农业银行岳阳分行
	黄立军
	普惠部负责人
	18973061212

	农业银行岳阳分行
	周  芊
	普惠部经办人
	13975036393

	湖南银行岳阳分行
	何昌林
	分行副行长
	15707306666

	湖南银行岳阳分行财源支行
	张  璐
	客户经理
	13707308320

	巴陵农村商业银行
	柳  斌
	总行党委-副行长
	13789029698

	巴陵农商行德胜路分理处
	付素洁
	支行副行长
	13907309327

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	邹鸿志
	分行营业部副行长
	18711236688

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	刘紫薇
	分行普惠部客户经理
	19967060009

	中国建设银行岳阳市分行营业部
	李润泽
	分行营业部客户经理
	13337309009

	兴业银行岳阳分行营业部
	谭  丽
	总经理
	18773081188

	兴业银行岳阳分行营业部
	李江天
	客户经理
	19573070611

	中信银行岳阳分行
	李箐笛
	公司部客户经理
	13117516881

	工商银行岳阳分行
	杨文韬
	普惠部负责人
	13789018303

	工商银行岳阳分行
	陈  盈
	普惠部经办人
	17872007507


岳阳市政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	岳阳市融资担保有限责任公司
	陈会亮
	0730-8717032/18907300076

	岳阳市融资担保有限责任公司
	黎子龙
	0730-8717032/17773021899

	湖南省农业信用担保有限公司

岳阳市分公司
	张  武
	0730-5220262/18973170258


政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
          保证人：（公章） 

                                            年   月   日

评审方法
通则

评审采用“综合评分法”。

评审因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1项》规定的供应商资格条件。

评审程序
资格审查、初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。

供应商资格审查：

资格性审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	
	依法缴纳税收、依法缴纳社会保障资金、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺
	
	
	
	
	

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	
	
	

	
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
	
	
	
	
	

	
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计证。供应商自己注明是“三证合一”或“五证合一”。

	
	1. 上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2. 以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。

2.2符合性审查表：

初步审查表

	序号
	检查项目
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章
	
	
	
	
	

	
	响应文件满足磋商文件规定的有效期
	
	
	
	
	

	
	报价未超过采购预算
	
	
	
	
	

	
	递交唯一报价
	
	
	
	
	

	
	有详细报价说明表
	
	
	
	
	

	
	响应文件中没有采购人不能接受的条件
	
	
	
	
	

	
	不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	

	备注
	1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；

以上内容有一项不合格的，则初步审查的综合评定结果为不合格，无效响应文件。

2.3磋商

磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商

2.4
澄清有关问题

2.5.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

 澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


2.5.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。

评审因素和标准

	权重取值
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格（30%）
	投标报价
	30
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

注：1、依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》【2017】87号文件规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、价格分计算保留小数点后两位（四舍五入）。

	技术（44%）
	技术指标
	8
	所投设备产品的技术参数完全符合招标文件要求的，计8分。

要求提供证明材料的参数“▲”为重要参数，配置有负偏离、缺漏项、未按要求提供相应证明材料的，每偏离或缺项的每一项扣1分，其他参数为一般参数，一般参数配置有负偏离、缺漏项的，每偏离或缺项的每一项扣0.5分，本项分扣完为止。
没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。

	
	产品质量保障
	12
	1、所投广播产品制造商具有符合GB/T19022标准或ISO10012标准的《测量管理体系认证（AAA)证书》及已建立供应链安全管理体系，可提供符合GB/T40753-2021或ISO28000:2022标准的的《供应链安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书扫描件或复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询截图）全满足计3分，提供一个计1.5分，不提供不计分。

2、为了确保投标的IP网络功放终端（功率放大器）中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质含量不超标，从而保护环境和人身健康，要求投标产品通过GB/T 26572-2011，GB/T 39560.301-2020，GB/T 39560.6-2020，GB/T 39560.701-2020标准的型式试验并提供相关认证证书，满足的计3分，不提供不计分。
3、投标人所投标准化考场巡查系统设备生产厂商需具有软件企业能力成熟度：CCMI3的计2分，CMMI5的计3分，提供证书扫描件加盖原厂公章，没有的不计分。

4、所投数字化IP网络广播客户端管理软件最近三年内委托国家级实验室依据GB/T28448-2019标准、GB/T22239-2019标准进行漏洞扫描且扫描结果未发现高危漏洞和中危漏洞（提供国家级实验室出具的漏洞扫描报告复印件或扫描件作为证明材料）满足计3分，不提供不计分。

	
	实施方案
	12
	评审小组成员根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评分，内容包含：①建设周期安排；②服务团队组织结构、职责划分；③技术资源协调；④流程管理。等内容进行评审。 

上述4项内容完整无缺项，详细具体，合理，先进且具有可操作性、可靠性、安全性，完全符合项目采购需求实际情况计12分；项目实施方案每缺少一项要素的，扣3分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1分，扣完为止。

注：内容错误或有缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或招标文件要求不一致，内容与实际实施存在差异性，计划安排无条理性、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实、不完善等。
未提供的不计分。

	
	质量管控方案
	12
	评审小组成员根据供应商针对本项目提供的质量管控方案进行综合评分，内容包含;①质量管控部门配备；②服务满意度；③投诉反馈机制；④服务质量控制提升方式。等内容进行评审。

上述4项内容完整无缺项，详细具体，合理，先进且具有可操作性、可靠性、安全性，完全符合项目采购需求实际情况计12分；项目实施方案每缺少一项要素的，扣3分；每有一处内容存在错误或缺陷的，扣1分，扣完为止。

注：内容错误或有缺陷是指项目名称不符、内容与项目需求不一致、涉及的技术规范标准等与国家或行业或招标文件要求不一致，内容与实际实施存在差异性，计划安排无条理性、内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实、不完善等。
未提供的不计分。

	商务（26%）
	类似业绩
	6
	投标人提供自2024年4月1日（以签订合同时间为准）以来承担的类似项目业绩，提供1个计3分，最多计6分（提供合同扫描件或中标/成交通知书，并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	团队成员
	8
	1、拟派项目负责人需具有信息系统项目管理师（高级）证书的计4分。

2、供应商需为本项目组建实施技术团队，团队人员中具备系统集成项目管理工程师、网络工程师、通信工程师等相关专业中级及以上工程师资格证，每提供1人计2分，最多计4分（相同专业可提供多人）。

注：项目负责人与技术人员不可为同一人，若为同一人，不计分。提供人员缴纳的近期3个月（任一个月）的社保证明材料和相关资质证书，未提供不计分。

	
	售后服务方案
	12
	评审小组成员根据供应商针对本项目提供的售后服务方案进行综合评分，内容包含：①售后响应程度；②响应时间；③售后技术人员安排；④服务保障。

无缺漏项、方案包含以上全部内容、阐述详细全面、售后响应程度、响应时间科学合理、售后技术人员安排、服务保障措施有针对性、可行性高、售后服务承诺有针对性、详细的，计12分；有缺漏项的，每缺一项扣3分；有欠完善或欠科学合理或欠可行的，每处扣1分；扣完为止。未提供售后服务方案的计0分。


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）报价表及报价文件(格式)

（2）磋商响应声明(格式)

（3）保证金

（4）授权委托书(格式)

（5）供应商资格审查材料

（6）采购需求响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策的证明资料

（10）响应标的符合磋商文件规定的证明文件

（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）

（12）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册（胶装），正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财

库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章  政府采购合同                                  

第一节 合同协议书
                                                        政府采购编号：             


采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《合同法》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息


（1）采购组织形式：                      
（2）采购方式：                          

（3）项目名称：                           
2.服务范围
3.服务的期限
服务期限为  个月。自2026年  月  日至   年  月  日止。在此期间未履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，乙方不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求，乙方在服务期内无正当理由不得解除合同。甲乙双方解除合同须提前   天通知对方，在合同终止之前，甲乙双方必须完成在合同终止之前的所有合同责任。
4.服务费用及其支付
（1）本合同所指的费用是指乙方根据招标文件要求所投报价的成交价。

（2）验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购验收单》办理合同款项结算手续。

（3）支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以政府采购合同签订的为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查同意。除另有规定外，按人民币结算款项。
（4）付款人及付款方式：                                                     。

履约验收

□简易程序验收  ☑一般程序验收
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）招标文件
（7）标准、规范及有关技术文件
8.合同生效

本合同自                              生效。

9.合同份数

本合同一式   份，甲方、乙方各  份，  采购代理机构壹份。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
	甲方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             

单位地址：             


	乙方（盖章）：

法定代表人：           
委托代理人：           
联系电话：             

单位地址：             

开户银行：             

账    号：              


第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。
（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见招标文件前附表。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的期限、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.服务的验收
6.1 甲方在乙方提供服务后应当及时组织验收。
6.2 服务的不足，甲方应在验收时当面提出；对服务质量有异议的应在服务履行开始之日起十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取相应补救措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定完成服务后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对服务成果进行检查验收合格后，应当收取发票并在《验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的服务采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：
（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；
（2）甲乙双方相互串通通过减少服务内容、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；
（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；
（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；
（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。
7.质量标准和保证
7.1 质量标准
（1）本合同下交付的服务成果应符合第四章“服务内容及要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的服务还应符合国家有关规定。
7.2 保证
（1）乙方应保证所供服务是符合合同规定的要求和内容。乙方应保证其服务没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在服务最终履约完成后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的服务期限内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度给甲方提供服务。
（4）在服务期限内，如果服务成果不符合要求的，甲方可以根据本合同第13.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
8.权利瑕疵担保
8.1 乙方保证对其出售的服务享有合法的权利。
8.2 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
9.知识产权保护
9.1 乙方对其所提供的服务应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
9.2 甲方使用乙方提供的服务对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
9.3 甲方委托乙方提供的服务，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
10.保密义务
10.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
11.合同价款支付
11.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
11.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在服务验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
11.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在服务验收合格后十五个工作内支付。
11.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字或盖章的证明文件，报经甲方审查同意。
11.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。
12.伴随服务
12.1 乙方应向甲方提交所提供服务的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：图纸、操作手册或服务指南。这些文件应随同服务成果一同提交。
12.2 乙方还应提供下列服务：
（1）服务现场的启动监督及技术支持；
（2）提供服务所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的服务实施监督，但前提条件是该服务并不能免除乙方在服务期限内所承担的义务；
13.违约责任
13.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的服务存在质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退款给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低服务的价格。
③乙方应自接到甲方通知之日起七日内负责提供符合合同规定的服务成果，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的服务期限基础上相应延长服务期限。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付款项中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
13.2 迟延履约的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情形时，应提前三个工作日以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应在三个工作日内对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。
（2）除本合同第18条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿延迟提供服务的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延提交服务成果，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
14.合同的变更
14.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
14.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
14.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
15.合同中止与终止
15.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
15.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
16.合同转让和分包
16.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
16.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
16.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
17.供应商的广告或宣传
17.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商是政府采购指定单位。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
19.解决争议的方法
19.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
19.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
19.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其他部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。
20.法律适用
20.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
21.通知
21.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续；

21.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
22.合同未尽事项
22.1合同未尽事项见招标文件前附表。
23.合同份数及生效
23.1合同份数见招标文件前附表。
23.2合同在合同各方签字盖章后生效。
第三节 政府采购合同专用条款
	第三章
第1.1款
	甲方名称、地址 
	岳阳市第十四中学

	第三章
第1.2（6）项
	项目现场
	岳阳市第十四中学

	第三章
第5.1款
	履行合同的期限、地点及方式
	履行合同的期限：30日历天。

地点：采购人指定地点
方式：采购人指定方式

	第三章
第9.2（1） 项
	质量保证期
	见采购需求

	第三章
第9.2（3） 项
	响应时间
	服务期内，投标人须提供7天×24小时服务

	第三章
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	验收合格后一次性付清所有款项。

	第三章
第14.2（6） 项
	伴随服务
	见第四章“技术规格、参数和要求”

	第三章
第20.2款
	解决争议的方式
	( 诉讼
■ 仲裁

	第三章
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决


第四章  采购需求

第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	岳阳市第十四中学高考考点扩容改造项目
	A02119900-其他信息化设备
	否
	1项
	合同签订后30日历日内完成交货、安装调试、验收合格等达到交付可使用状态。
	采购人指定地点
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。

技术参数要求

备注:本文件所列设备规格、参数及数量仅用于指引采购需求，投标报价须依据附件招标清单执行。

	单位：元

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位
	配置原则

	一、标准化考场巡查系统

	1.1标准化考场前端设备（6层楼，每层8间）

	1
	网络半球摄像机
	1.≥400万像素，半球网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。
3.采用2.8mm镜头,水平视场角93°～30°。
4.具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项
5.支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符;
6.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字;
7.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
8.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
9.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:
主码流:2688X1520、25帧/秒，子码流:640X480、25帧/秒，三码流: 1280X720、1帧/秒。
10.支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面;
11.支对预览视频进行电子放大;
12.支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件;
13.支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节;
14.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔；
15.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。
16.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
17.具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
18.红外照射距离≥30米；
19.外壳防护等级≥IP67
20.防暴等级试验≥IK10。
▲21.应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议;（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
22.H264的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合ITU-T VCEG AVC/H.264视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用PS/TS流的格式，系统输出码流率应满足GB/T 36449-2018中表1分辨率与对应码流。
▲23.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
	48
	台
	每个考场配置1台

	2
	电源
	输出电源DC12V，输出电流2A
	48
	台
	

	3
	支架
	定制摄像机专用臂架，材质：金属，带出线孔，壁装底盘、带半球孔位直径与高清网络巡查前端配套
	48
	台
	

	4
	拾音器
	监听面积：150㎡/7m；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。
▲与摄像机同一品牌
	48
	台
	

	1.2保密室及关键点设备

	1
	网络半球摄像机
	≥400万像素，半球网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。
3.采用2.8mm镜头,水平视场角93°～30°。
4.具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项
5.支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符;
6.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字;
7.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
8.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
9.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:
主码流:2688X1520、25帧/秒，子码流:640X480、25帧/秒，三码流: 1280X720、1帧/秒。
10.支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面;
11.支对预览视频进行电子放大;
12.支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件;
13.支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节;
▲14.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
15.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。
16.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
17.具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
18.红外照射距离≥30米；
19.外壳防护等级≥IP67
20.防暴等级试验≥IK10。
▲21.应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议;

22.H264的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合ITU-T VCEG AVC/H.264视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用PS/TS流的格式，系统输出码流率应满足GB/T 36449-2018中表1分辨率与对应码流。
▲23.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
24.产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018
	8
	台
	值班室1个+保密室2个+监控中心1个+分卷室2个+1个广播室+考点办公室1个

	2
	摄像机电源
	输出电源DC12V，输出电流2A
	8
	台
	

	3
	支架
	定制摄像机专用臂架，材质：金属，带出线孔，壁装底盘、带半球孔位直径与高清网络巡查前端配套
	8
	台
	

	4
	拾音器
	监听面积：150㎡；指向性：全指向；频率响应：300Hz～8000Hz；信噪比：＞60dB；驻极体最大承受声压：120dB；输出阻抗：50Ω非平衡；混音输入阻抗：7.5KΩ；信号处理电路：低噪声可变增益放大器、环境噪声抑制；供电电源：12VDC。
	8
	台
	

	1.3试卷流转通道及楼层通道(1-2层每层10个，3-6层每层9个，7层1个，保密室通道10个）

	1
	通道筒型摄像机
	1.≥400万像素，筒型网络摄像机。
2.采用1/3"CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR。
3.采用2.7～12mm镜头,水平视场角93°～30°。
4.具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项
5.支持对摄像机OSD进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符;
6.通道名称支持叠加64个字符或32个汉字;
7.视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC；
8.支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。
9.支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足:
主码流:2688X1520、25帧/秒，子码流:640X480、25帧/秒，三码流: 1280X720、1帧/秒。
10.支持选择4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面;
11.支对预览视频进行电子放大;
12.支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件;
13.支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节;
▲14.支持对SD卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的SD卡，可显示SD卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选SD卡进行格式化;支持容量为256GB的SD卡，支持SD卡热插拔；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
15.断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。
16.具有≥1个内置麦克风，具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口；
17.具有≥1路DC12V/100mA电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持DC12V/PoE(802.3af)供电；
18.红外照射距离≥30米；
19.外壳防护等级≥IP67
20.防暴等级试验≥IK10。
▲21.应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议;（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
22.H264的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合ITU-T VCEG AVC/H.264视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用PS/TS流的格式，系统输出码流率应满足GB/T 36449-2018中表1分辨率与对应码流。
23.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
23.产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018
▲24.内置H.264及H.265编码算法软件,提供相关软件著作权登记证书。
	74
	台
	

	2
	摄像机电源
	输出电源DC12V，输出电流2A
	74
	台
	

	3
	支架
	定制摄像机专用臂架，材质：金属，带出线孔，壁装底盘、带半球孔位直径与高清网络巡查前端配套
	74
	台
	

	1.4标准化考场主控中心管理设备

	1
	网上巡查SIP路由/视频分发平台
	▲1.平台为嵌入式设备，采用国产CPU。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
2.授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。
3.支持时间同步功能，支持网络时间协议(NTP)。可通过网络可获取国家授时中心或其他NTP服务器时间，并可对支持NTP协议的其他设备提供网络授时服务。
4.支持接入GPS/北斗模块进行校时/定位，可接收 GPS/北斗卫星系统中的时标信号作为设备标准时间源,对其他设备提供网络授时服务。
5.支持通过客户端软件进行校时，并可通过WEB浏览器登录系统进行手动校时。
6.支持设备运行状态监测功能，可检测设备实时运行状态，并可统计出处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率。
7.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量。
8.支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计。
9.支持平台接入设置功能，在平台接入过程中可对平台 IP 地址、域名、端口的等进行设置，并可检测其是否可用。
10.支持显示上下级平台的注册状态。
11.支持设置考试列表和日常列表两种模式。
12.支持语音对讲功能，客户端可与具有拾音器麦克风的摄像机进行语音对讲。支持客户端与客户端进行语音对讲。
13.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。
14.支持SIP互联、终端访问的地址可信认
15.应提供设备的在线状态、工作状态,以及设备型号、使用期的实时显示,应提供设备整体的运行状态、网络状况等的统计分析视图。
16.支持标准SIP2.0,SIP地址解析、信令转发。
18.支持流媒体的NAT穿越
19.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。
20.SIP URI组、用户、树形列表管理
21.支持多级注册。
▲22.支持将考生编排信息、考务编排信息与考场视频进行关联。支持通过考生信息、监考员信息快速定位并调取其所在考场的巡查视频。支持通过考务人员信息快速定位并调取其所在考务室或保密室的巡查视频。(在投标文件中提供满足此要求的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件)
▲23.产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
24.符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。
▲25.须与岳阳市、湖南省教育考试院巡查平台无缝对接，提供无缝对接承诺函。
	1
	台
	与上级互联互通用、国产操作系统、国产cpu

	2
	网上巡查音视频矩阵解码器
	1.单台设备具有≥12路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160(仅奇数口)、1920×1080、1280×720；
2.支持≥96个解码通道，解码能力支持≥12路1200W，或≥24路800W，或≥36路500W，或≥60路300W，或≥96路1080P及以下分辨率视频同时解码；
3.画面分割数支持≥1/4/6/8/9/12/16/25/36；
4.≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥2个光口100base-FX/1000base-X；支持光电自适应；
5.具有≥12路音频输出接口、具有≥1个RS232串行接口、≥1个RS485串行接口。
▲6.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告证明）
7.《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；
	1
	台
	解码、编码一体化设备

	3
	网上巡查系统智能管理软件（信创版）
	1.网上巡查系统智能管理软件软件可运行于国产电脑，具有视频实时预览、大屏管理、录像管理等功能。
2.软件具有时列表获取、历史列表获取、视频路由设置、解码方式设置、视频传输协议设置等功能。3.可快速完成关注和忽略设置；
4.支持1、4、9、16分屏预览，支持视频码流实时检测、录像、截屏、即时回放、声音控制等功能；
5.支持对摄像机云台控制、视频自定义轮巡；
6.支持对硬解设备控制，实现对巡查视频图像的解码上墙控制，支持对视频播放列表中的图像按时间轮巡显示；
7.支持对当前大屏布局及解码显示画面按模板保存；
8.支持对模板列表的预案调取显示；
9.支持对录像设备进行管理，可显示所有存储设备列表，定时获取当前存储设备的录状态，支持对录像异常状态报警提示。
10.支持对本地存储设备录像文件按时间进行检索；
11.支持对录像回放，支持对回放视频的播放速度进行控制。
12.软件设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
▲13.具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件。
	1
	套
	

	4
	网络硬盘录像机
	支持≥128路网络视频输入；最大输入带宽为≥400Mbps；

支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览，支持≥128路视频并发录像，录像分辨率支持持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率；
具有≥16个SATA接口和1个eSATA接口，单盘最大容量支持12TB硬盘，支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；
支持≥16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式；具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口，HDMI接口输出最大支持4K分辨率；具有≥2路音频输出、1路语音对讲输入接口、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1个RS485、1个RS232、4个USB接口；具有16路报警输入，8路报警输出接口。
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；
	2
	台
	教室考场摄像机存储设备，实际接入摄像机的总带宽不要超过存储标称带宽的80%。

	5
	硬盘
	硬盘，8TB。
	32
	块
	

	6
	录像服务器
	2U机架式服务器，8个内存插槽；8个2.5寸/3.5寸热插拔硬盘位（外置），2*GE网卡；CPU: 2.1GHz；内存：16GB/DDR4；硬盘：8块 2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级；含服务器操作系统；上架导轨。
	2
	台
	用于高考录像备份，考完直接拔硬盘带走

	7
	录像软件
	用于高考录像备份，考完直接拔硬盘带走，含加密狗
	2
	套
	

	8
	管理电脑
	处理器：八核，2.6GHz；
内存：16GB DDR4；
硬盘：256GSSD+1T HDD；
显卡：2G独显；
网络：1*RJ45 10/100/1000M以太网接口；
含不小于21寸显示器、键盘鼠标。
	10
	台
	用于6画面监看

	9
	硬盘录像机
	1. 64路：指该设备最多可接入64台网络摄像机，支持同时对这64路监控画面进行录像、预览和管理。
2. 24盘位：设备配备24个硬盘安装槽位，可搭载24块SATA接口硬盘（支持机械硬盘或固态硬盘），能提供超大容量的监控录像存储，满足长时间、多路数的录像需求，适合大型园区、商超、工厂等场景。
3. 额外功能：通常支持4K高清解码、智能分析（如移动侦测、越界侦测）、远程访问
	1
	台
	

	1.5标准化考场显示设备

	1
	拼接屏
	1.采用工业级面板，屏幕尺寸：≥55寸，物理拼缝：≤3.5mm，分辨率不小于1920×1080；色域覆盖率≥72%；
▲2.亮度≥500cd/m2，图像显示清晰度950TVL，亮度鉴别等级为10级；（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件证明）
3.可视角度：垂直视角≥178°，水平视角大于等于178°；
4.对比度≥5000:1，动态对比度≥100000：1；
5.液晶拼接显示单元响应时间≤8ms，画面过渡均匀无残影；
6.液晶拼接显示单元具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强画面显示细节的功能；
7.液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击；
8.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护；
9.液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象；
10.液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击。
▲11.液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件证明）
12.整机采用低功耗芯片，无风扇设计，有效防止灰尘进入整机，无噪音，功耗低。
13.液晶拼接显示单元信号切换顺畅，同步性好，利用数字环接实现拼接显示时，信号源切换时间≤3s。
14.液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性。
	9
	块
	3*3拼接屏，根据实际需求调整

	2
	安装底座
	定制，金属底座。
	9
	套
	

	3
	安装框架
	定制，模块化金属框架。
	9
	套
	

	4
	拼接控制器
	1.输入输出接口：HDMI IN≥12、HDMI OUT≥12
2.控制接口：RS-232 IN*1、RS-232 OUT*1、RJ45*1、IR*1
3.视频输入/输出最大分辨率：HDCP 1920*1080@60Hz；HDTV 1920*1080@60Hz
4.为了保证设备的兼容性，矩阵、控制软件、LCD拼接屏厂家为同一品牌；
	1
	台
	

	5
	管理系统
	1.支持 iOS、安卓、鸿蒙、Windows、Mac OS、麒麟、统信、方德、CentOS、RedHat等操作系统。
▲2. 兼容IE、Webkit、Blink、Gecko等浏览器内核，支持电脑客户端以及手机、平板、PC等多类型移动终端登录（提供具有CNAS或CMA认证机构出具的检测报告复印件证明）
3.具有密码找回功能，可通过手机号/微信/邮箱认证的方式找回密码
4.可以对所控制的多台设备间任意切换，切换不同的设备进入不同的控制界面
5.支持显示电视墙名称、窗口序号、分屏序号、源 IP 地址 、源端口 、目的端口 、传输模式、分辨率、帧率、编码格式、音频格式 、封装格式 、实时丢包率、总丢包个数、总收包个数等；
6.为了保证设备的兼容性，矩阵、控制软件、LCD拼接屏厂家为同一品牌；
	1
	套
	

	二、标准化考场屏蔽及时钟系统

	1
	自动校时挂钟
	14 寸圆形指针式自动校时静音电波钟，电波钟表将传统钟表技术与现代时频技术、微电子技术通讯技术、计算机技术等多项技术相结合，通过接收国家授时中心以无线电长波传送的标准北京时间信号，经过内置芯片解码处理后，自动校准计时器走时，使电波钟表显示的时间与国家标准时间自动保持精确同步
	50
	台
	

	三、网络及辅助系统

	1
	服务器机柜
	42U服务器机柜2000*600*800
	1
	台
	

	2
	服务器机柜
	42U服务器机柜2000*600*600
	2
	台
	

	3
	壁挂机柜
	9U壁挂网络机柜
	7
	台
	

	4
	机柜
	22U壁挂网络机柜
	5
	台
	

	5
	2联操作台
	2联操作台，带2把办公椅
	5
	套
	

	6
	交换机（接入）
	1. 性能：整机交换容量：672Gbps；转发性能：144Mpps
2. 端口：24个千兆电口，4千兆SFP口；
3.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议；
4.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5.支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务；
6.支持远距离堆叠，用户可将位于不同位置的交换机通过光纤远距离堆叠，设备之间1:N备份；
7.支持创新的单端口多认证Triple功能；
8.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
9.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动；
10.支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。
	10
	台
	教学楼每2层3台

	7
	交换机（接入）
	1. 性能：整机交换容量：672Gbps；转发性能：144Mpps
2. 端口：24个千兆电口，4千兆SFP口；
3.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议；
4.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5.支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务；
6.支持远距离堆叠，用户可将位于不同位置的交换机通过光纤远距离堆叠，设备之间1:N备份；
7.支持创新的单端口多认证Triple功能；
8.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
9.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动；
10.支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。
	1
	台
	保密室及保密通道

	8
	交换机（接入）
	1. 性能：整机交换容量：672Gbps；转发性能：144Mpps
2. 端口：24个千兆电口，4千兆SFP口；
3.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议；
4.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5.支持VOD等多媒体服务，支持VoIP等时延敏感的语音业务；
6.支持远距离堆叠，用户可将位于不同位置的交换机通过光纤远距离堆叠，设备之间1:N备份；
7.支持创新的单端口多认证Triple功能；
8.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类；
9.支持BIMS协议，能自动从服务器下载配置文件和应用程序，实现零配置启动；
10.支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。
	1
	台
	监控室

	9
	8口交换机（接入）
	交换容量：502Gbps，转发性能：78Mpps，支持8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP光口，内置单电源，无风扇自然散热，支持RESET复位键，支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性。
	9
	台
	校园广播系统用（食堂、宿舍等）原有是否利旧

	10
	交换机（汇聚）
	1.硬件性能：整机交换容量：1.36Tbps；转发性能：228Mpps；
2.单台端口：8个千兆电口，24个千兆SFP光口，4个万兆SFP+口；
3.支持模块化双电源，本次实配双电源;
4.内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5.支持支持本地堆叠和远程堆叠、环形堆叠，支持跨设备的链路聚合，最大堆叠台数9台；
6.支持出、入两个方向的端口镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除；
7.支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持QinQ，灵活QinQ，支持Voice VLAN；
8.支持ERPS以太环保护协议（G.8032）, 切换时间≤50ms；
9.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；
10.支持电源的告警功能，风扇、温度告警。
	2
	台
	

	11
	光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	40
	个
	

	网络及辅助系统小计：
	
	
	
	
	

	四、标准化考场英语听力及校园广播系统

	4.1广播主控设备

	1
	控制主机
	
	1
	台
	

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。
2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。
7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
▲8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（提供功能界面截图）
9.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。
10.支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
11.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
12.支持对≥8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。
13.支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。
14.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
15.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
16.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
17.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
18.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
▲19.后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（提供功能界面截图佐证）
▲20.支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（提供功能界面截图佐证）
	1
	套
	

	3
	话筒
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能
	1
	套
	

	4
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台
	

	5
	IP音频采集器
	1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。
2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。
3.采播任务支持≥3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。
4.支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。
	1
	台
	

	6
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
	1
	台
	

	7
	采集器
	1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。
2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。
3.支持≥16路消防短路信号输入接口。
4.面板支持一键取消任务。
5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。
6.标配网络接口，全速率连接可达≥100M。
7.短路接口：标准压线接线端子。
	1
	台
	

	8
	IP网络音箱
	1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。
4.内置≥2级优先级功能设计：(1)AUX与网络背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。
5.支持IPv6、IPv4网络协议。
	1
	套
	

	9
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	1
	台
	

	10
	GPS校时器
	1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。
2.液晶显示屏可显示时间。
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。
	2
	台
	监控机房与广播室

	11
	DVD播放器
	1、播放格式支持CD DVD VCD MPEG4 MP3 SVCD RMVB CD-R
2、支持断点记忆 DVD区域码全区 A-B重放 童锁保护 HDMI高清支持 USB接口支持 逐行扫描 光纤
3、复合视频输出 HDMI
4、支持DTS/杜比音效，USB高清视频/无损音乐播放.
	2
	台
	广播室

	4.2分控设备

	1
	台式电脑
	1.处理器：i7处理器
2.内存：16G
3.硬盘：1TB SSD
4.系统：Windows 11家庭中文版
5.包含21.45英寸显示器（分辨率：1080P）
	3 
	套
	

	2
	IP网络广播系统分控软件
	1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。
2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。
4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。
5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。
6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。
7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。
11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
12.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
13.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。
14.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。
15.支持人工报警弹窗提醒。
16.支持展示服务器时间（年月日 时分秒）。
17.支持方块视图或列表视图进行切换显示，方块视图每页显示终端数量提供3x5、3x6、4x6、4x7、5x8、5x9、5x10、5x11的排列布局显示。
	3 
	套
	

	3
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
	3
	台
	

	4.3模拟备份系统

	1
	控制主机（含智能控制软件）
	1.支持编程自动控制，每天可多达≥200步，并设有晴天、雨天运行模式；
2.内置音频矩阵，≥8路输入，≥16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目；
3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器；
4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）；
5.支持电源管理，内置≥6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充；
6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区≥6种报警模式；
7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼； 
8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口；
9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。
	1
	台
	

	2
	寻呼器
	1.桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板；
2.液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，≥16个数字键和功能键；
3.带有钟声提示音提醒及音量调节；
4.≥1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；≥一路辅助线路输入；≥一路音频辅助输出，外扩有源音箱；
5.可扩展到≥16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，接线距离≥1Km。
	1
	台
	

	3
	前置放大器
	1.≥1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。
2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；≥2组紧急输入具有第二优先
3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。
4.≥八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,≥2路EMC输入，可以切换≥八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,≥八路非平衡输出。
	1
	台
	

	4
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	2
	台
	

	5
	主备切换器
	1.具有≥8个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。
2.工作模式≥8主≥1备。
3.主、备功放工作状态可通过指示灯。
4.具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。
	1
	台
	

	6
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	7
	电源管理器
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥8路电源输出插座（≥4路10A、≥4路16A的插座规格），总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	1
	台
	

	4.4前端设备

	教室

	1
	IP网络音箱（带备份含数字化IP网络终端嵌入软件）
	1.内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。
3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），≥1路接主音箱，≥1路外接到副音箱。
4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
	48
	套
	

	教学楼走廊

	1
	IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件）
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	2
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	24
	只
	

	副楼

	1
	IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件）
	1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台
	

	3
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	4
	音柱
	1．额定功率(100V)：120W
2．额定功率(70V)：60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	9
	只
	

	实验楼

	1
	IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件）
	1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台
	

	3
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	4
	音柱
	1．额定功率(100V)：120W
2．额定功率(70V)：60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	6
	只
	

	5
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套
	

	6
	话筒天线
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向
	1
	套
	

	男生宿舍

	1
	IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件）
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	2
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	10
	只
	

	3
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
	1
	台
	

	女生宿舍

	1
	IP网络功放终端（含数字IP网络平台终端嵌入软件）
	1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。
3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。
4.支持高低音调节电位器控制。
5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。
6.具有≥1路音频输出接口。
7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。
8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。
9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。
10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
11.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到≥100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。
	1
	台
	

	2
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	10
	只
	

	3
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
4.具有≥1路音频线路输入接口，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出接口，可外接功率放大器。
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时≤100ms。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
	1
	台
	

	食堂

	1
	IP终端（数字化IP网络终端嵌入软件）
	1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	1
	台
	

	2
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	1
	台
	

	3
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	4
	音柱
	1．额定功率(100V)：120W
2．额定功率(70V)：60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	6
	只
	

	操场

	1
	IP终端（数字化IP网络终端嵌入软件）
	1.设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。
2.具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。
3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。
4.具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。
5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。
	1
	台
	

	2
	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
	

	3
	抑制器
	功能特点：
1.高性能 64bit DPS处理器（1.3GHz主频），高精度 32bit/48KHz AD/DA，专业的DSP处理，提供卓越高品质声音。
2.设备配置2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升6dB~12dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
3.支持声学校正按钮，按下可以更精准的预测声反馈回路，自适应效果更佳。提供高/中/低三档输入电平调节，适配动圈麦（低灵敏度）、电容麦（高灵敏度）及混合麦克风阵列的会议场景。
4.具有2个独立通道，每通道均支持0-99级数字音量调节及静音开关功能，适用于剧院分区提示音、多区域广播等精准声压管理场景。
5.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用48个可编程陷波点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。
6.设备具有编码旋钮和2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。
9.支持多客户端数据同步，2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
10.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
11.具有噪声门功能，用于消除噪声。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。
12.具有限幅器功能，用于限制输出大小。提供同时提供多种参数设置，方便现场灵活应用。
13.具有均衡器功能，提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器多种类型。图示均衡器支持单点带宽模式配置。
14.具有分频器功能，具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。
15.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；使音量保持在一定范围。
16.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。
17.前面板具有48个LED灯陷波状态指示灯（具有2×12个静态点和2×12个动态点）、2英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮；后面板具有1个船形开关、2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出 、1个RJ45接口。
18.支持4个场景切换，灵活导入和导出场景数据。
19.支持恢复出厂设置、设备定位、断电自动保护记忆。
20.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。
21.以太网Enternet接口，可通过网络实时在线同时管控多台设备。
22.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在Windows7、 8、10 等系统环境下。
	1
	台
	

	4
	反馈抑制器软件
	产品概述：
产品为反馈抑制器软件，一款结合硬件设备的基础上开发的创新产品，具有精确处理、实时响应、多功能性的特点。该软件集成了：全局设置、信号选择、反馈抑制、自动增益、噪声门、均衡器、限幅器、分频器、音量调节等音频处理控制功能。

功能特点：
1.支持配置2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，每通道均支持直通开关配置。
2.支持刷新设备和手动输入IP地址添加设备，显示设备在线、离线状态；支持设备列表管理，可进行设备定位、编辑和删除设备信息；设备信息支持名称、端口号、物理地址、版本号、IP属性等信息显示。
3.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。
4.支持添加演示设备，可支持3款型号演示设备，并在脱机状态下也能进行演示。
5.支持自适应滤波开关、声场校正开关控制，支持信号电平高中低三档调节功能。

场景列表管理：支持最多4场景，可对场景进行应用、导入、导出和重命名等操作；支持恢复出厂设置。
7.支持调节反馈抑制功能：可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题，以确保音频输出的清晰和稳定。
8.支持调节反馈抑制功能：具有移频+陷波反馈抑制功能，两通道可以使用总计48个可编程陷波点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。
9.具有均衡器参数调节功能：提供图示均衡器和参量均衡器类型，提供8段参量均衡器和31段图示均衡器可选。图示均衡器支持高架、底架、参量滤波器类型选择；图示均衡器支持窄带、正常、宽带3种模式配置。
10.支持噪声门功能配置，可调节阈值、深度、启动/释放时间、保持时间等音频参数；支持自动增益功能，可调节软拐点、目标电平、压缩比、启动/释放时间、启动电平、最大增益等音频参数；支持限幅器功能配置，可调节阈值、软拐点、建立/释放时间等音频参数。
11.支持分频器功能：具有贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型及6/12/18/24/32/48db/oct多种可选，滤波器全频段可调。
12.支持用户管理，可添加多用户、修改和重置用户密码，具有管理员、普通用户多种角色。
13.具有中文、英文界面，支持中英文界面切换功能。
14.支持设备固件升级，支持单台设备固件升级，或多台设备进行批量升级。
15.支持信号选择：AB通道支持数字信号和模拟信号的灵活切换，以适应不同的信号源。

16.支持显示屏最小1440*900、最大1920*1080分辨率显示。
17.支持音量调节：可支持音量0-99范围内调节，支持音量开关控制。

18.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
19.PC软件界面美观，操作人性化，可工作在Windows7、 8、10、11 等系统环境下。
	1
	套
	

	5
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1500W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	1
	台
	

	6
	音柱
	1．额定功率(100V)：120W
2．额定功率(70V)：60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	8
	只
	

	7
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	2
	套
	

	8
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	1
	套
	

	9
	话筒天线
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向
	1
	套
	

	五、施工及辅材

	1
	网线
	CAT5
	12300
	米
	

	2
	光纤
	12芯
	2000
	米
	

	3
	电源线
	2*2.5RVV
	1600
	米
	

	4
	电源线
	2*2.5RVVP
	200
	米
	

	5
	电源线
	2*1.5RVV
	4800
	米
	

	6
	电源线
	2*1.0RVV
	1600
	米
	

	7
	桥架
	50*100
	500
	米
	

	8
	 线管
	25
	2000
	米
	

	9
	信号发射线
	
	400
	米
	

	10
	施工及安装调试费用
	广播、监控、屏蔽、时钟及机房保密室、监控中心设备布线安装调试等人工费用
	1
	项
	


二、交货地点：采购人指定现场。
    交货时间：合同签订生效后30天内完成系统安装调试。
    付款方式：付款方式:项目实施完毕验收合格后二月内支付合同总额的97%; 余下合同总额的3%作为尾款在项目运行满一年，经甲方确认无产品质量问题及售后服务问题， 且履行了免费维保义务的情况下二十个工作日内无息付清。
为了保证完全匹配对接和项目实施过程中不发生争议，本项目采用费用包干方式，投标人报价包含设备及材料购置、安装、验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，采购人不再支付任何费用。招标清单以外的增补，须征得采购人同意并书面签字后方可进行增补，否则不支付额外增补费用。
现场勘察确定项目需要的材料及项目集成工作详细内容和工作量，项目系统集成含所有设备安装、集成的人工以及施工所需的辅材等，包括电源线，网线，新设备安装、系统集成、调试及现场施工，绝缘胶布，水晶头，M8规格膨胀螺丝，自攻螺丝，双绞线等。

三、产品运输、保管及保险

（1）中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

（2）中标人负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格，交付使用。

（3）中标人负责其派出的人员的人身意外保险。

（4）中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

四、安装调试

（1）中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

（2）中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购单位取得联系，以便采购单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

（3）安装过程中中标人需与装修和家具中标人等无条件配合以加快完成项目进度。

（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

五、验收方式

（1）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

（2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

（4）采购人与中标人双方签署采购货物验收单后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

六、质量保证及售后服务等要求
1、产品质保期：免费保修不少于三年，终身维护，软件终身免费升级。

2、质保期从验收合格后开始计算。在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内立即免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。

3、中标单位应提供实施方案。方案至少包含：供货组织措施、施工季度计划及保证措施、安装程序、质量保证及安全文明施工措施，人员配备及合理安排等。

4、技术支持：提供24小时的技术咨询服务。

5、故障响应

1）提供24小时的故障服务受理； 

2）对重大故障提供1小时内的现场支援，一般故障提供1小时内现场支援;
6、质保期内中标人每年不少于1场大型活动的现场技术支持。

7、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；无论招标人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

8、中标单位应提供产品培训方案。中标人应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，让操作管理及维护人员达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

9、原厂工程师上门培训，不少于2次，每次时间不少于3天.

10、培训产生的费用全部由中标人承担。培训实施具体细节由中标人和采购人共同商定。

11、两考前1周必须保障设备全部运行正常。

12、考试期间必须全程技术故障支持.

13、广播系统常规维护

1)提供1小时的故障服务受理;

2)对重大故障提供1小时的现场支援，一般故障提供1小时的现场支援。

14、项目施工前需要施工点位图。验收时需要项目竣工点位图。走线布线需按校方要求布线，监控与广播线路需分开布线，关键点位打出明晰标识。
七、其它说明
1、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

2、投标报价包括所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

3、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明。
第五章 响应文件组成
一、报价表及报价文件(格式)
二、磋商响应声明(格式)
三、保证金
四、附件1法定代表人身份证明

附件2授权委托书

五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、技术/商务响应与偏离表
八、享受政府采购政策的证明资料
九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
十、供应商认为需提供的其他资料或说明（如有 ）
十一、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
一、磋商响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的磋商邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
二、保证金
本项目无需缴纳保证金。

附件1
三、法定代表人身份证明
供应商名称：
统一社会信用代码：
注册地址：
姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


供应商名称(盖单位公章)：
日期：年  月   日
附件2
授权委托书
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

四、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料

1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；
（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各提供下列材料之一:
①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件；
②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件；
（3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 或“国家企业信用信息公示系统”的查询中无重大失信等被禁止投标记录。（提供网页截图证明）；
（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（5）其他说明：①投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。（若投标人具有实行了“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的新证，请自行说明。）
备注：以上所提的近三个月是指：投标截止前近三个月。
注：根据磋商文件第二章规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
五、采购需求的响应
编制说明：供应商应按磋商文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。
供应商名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：  年  月  日
六、技术/商务响应与偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
七、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(服务)
中小企业声明函(服务)
(不符合政策要求的无需提供)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品或者两型产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
八、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按磋商文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
附件1-3分项报价明细表
分项报价明细表（货物、服务类适用）
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	标的名称
	规格型号

（或服务要求）
	品牌/产地

（服务类删除该列）
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	报价（元）：
	
	


注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日

九、响应标的符合磋商文件规定的证明文件
注 根据磋商文件要求提供相关证明文件复印件。
十、供应商认为需提供的其他资料或说明（如有）

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件
十一、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，磋商现场进行最后报价。
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