醴陵市第二中学食堂设备采购项目竞争性谈判邀请公告
醴陵市第二中学（采购人名称）的醴陵市第二中学食堂设备采购项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：醴陵市第二中学食堂设备采购项目
2、政府采购计划编号：醴财采计【2026】00131号
3、委托代理编号：HNXL-2026-031 
4、采购项目预算：400000元
支持预付款，预付比例：/% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、合同定价方式：■固定总价 口固定单价 口成本补偿 口绩效激励
7、合同履行期限：合同签订后10天送货到采购人指定地方安装调试完毕并保证验收合格，提供合同履行期限承诺书。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的  / %；
履约保证金：中标金额的 / %；
预付款保证金：预付款的 / %；
质量保证金：合同金额的 / %；
二、采购人的采购需求
	包号
	包名称
	简要技术
要求
	数量
	采购项目预算
（元人民币）
	最高限价（元人民币）

	1
	醴陵市第二中学食堂设备采购项目
	详见谈判文件采购需求
	一批
	400000元
	400000元


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：
（1）预留采购份额：本项目专门面向中小企业或者小型、微型企业采购。 
（2）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采 购促进残疾人就业）。 
三、供应商资质要求：
1、供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良记录承诺函；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的    /   %分包给中小企业。
2、采购项目的特定资格条件：无。
3、投标人必须是合法、依法进行服务的投标人，且具有本次采购相关的服务能力；
4、并能满足法律行政法规的规定及招标文件中规定的其他各项条件；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
6、供应商不得被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满）。供应商须提供上述三个名单的查询结果（查询渠道为“信用中国” 网站、中国政府采购网，查询时间为递交资格证明材料截止时间止）。
7、本次采购“不接受”联合体形式。
8、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
四、供应商应提交的证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件（委托人必须是本单位人员，提供投标截止时间前6个月中的随意一个月内有效时间内的完整社会保险缴纳证明或者劳动合同）；自然人提交身份证明复印件。
（3）供应商资格声明原件(格式见附件)；
（4）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（5）其他说明；
■ 其他说明：失信被执行人包括公司、法定代表人。
2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并法定代表人签字和印章。供应商的资格证明文件需按规定签署，不接受电子印章打印章以及电子签名，否则视为不合格。
[bookmark: _GoBack]3、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，为保证供应商履约质量，供应商须近三年（指递交资格审查文件截止时间往前推36个月）完成过类似项目，业绩证明材料包括合同协议书和中标（成交）通知书等附件资料及履约质量承诺书。
五、资格审查证明材料的递交
1、按本邀请公告第三、四条规定逐条提交的证明材料及说明应胶装成册及按顺序编制页码盖骑缝章，并提供资质证明文件一式贰份加盖供应商单位公章，现场提交。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为：2026年8月7日16时00分（北京时间），地点为湖南湘渌项目管理有限公司（地址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室） (指定地址)。逾期送达的，不予受理。
六、资格审查方法及标准
1、谈判小组按本邀请公告第三、四条规定，采用合格制方法进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第三、四条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
七、确定邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
八、公告期限
1、本邀请公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本邀请公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本邀请公告指定媒体最先发布公告之日起算。
九、疑问及质疑
1、供应商对政府采购活动有关事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为本邀请公告使自己的合法权益受到损害的，可以在邀请公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
十、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采 购 人：醴陵市第二中学
联 系 人：何俊辉  
电  话：16469005956
采购代理机构：湖南湘渌项目管理有限公司
联 系 人：钟城      
电 话：0731-23255471
地   址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室 













资格审查证明材料清单

项目名称：
政府采购编号：                                委托代理编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	1
	法定代表人身份证明
	
	

	2
	法定代表人授权书
	
	如为委托代理人参加谈判

	3
	企业法人营业执照
	
	营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样

	4
	特定资格条件证明材料
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	
	

	
	
	中小企业声明函（货物）
	
	

	
	
	其他特定资格证明资料
	
	

	5
	信用查询记录截图
	
	“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站

	6
	资格审查证明其它需要补充的资料
	
	如有


供应商联系人：
联系电话：                
电子邮箱：
供应商名称（盖单位公章）：

年     月    日


附件1
法定代表人身份证明

供应商名称：                   
统一社会信用代码：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日




附件2
法定代表人（负责人）授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购项目编号）资格审查资料、响应文件及报价；(2退出谈判（如可能）； (3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证明(附件1，原件)
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件



法定代表人（签字或盖章）：                     
供应商名称（盖单位章）：              
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

注：法定代表人递交资格审查证明材料的须提供法定代表人身份证明（原件）；委托代理人递交资格审查证明材料的须提供授权委托书并附法定代表人身份证明（被授权委托人身份证原件），未按要求提供的，审查结果为不合格。
附件3                    供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
附件4
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南 省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选).


公司(单位)名称(盖章)

    年   月   日


机构代码：        注册登记机构：        日期：       有效期：           
注册资本：        地 址：        经济行业：          经济性质：        

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号:
[bookmark: _Toc23198]
附件5
中小企业声明函(货物)
(不符合政策要求的无需提供)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加    (单位名称)的   (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章) ：
日期:
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填写。





设备清单

	编号
	设备名称
	产品图片
	尺寸(WxDxH)
	单位
	数量
	技术参数

	厨房1
	
	
	
	
	

	1
	单星盆水池
	[image: ]
	600*600*800+150
	台
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	2
	感应式水龙头
	
	
	个
	2
	采用优质不锈钢制作。

	3
	燃气双头大锅灶
	[image: ]
	2100*1150*800+450
	台
	2
	1、设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；
2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；
3、前部设有排水槽；
4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；
5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；
6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；
7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。

	4
	燃气单头大锅灶
	[image: ]
	1050*1150*800+450
	台
	1
	1、设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；
2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；
3、前部设有排水槽；
4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；
5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；
6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；
7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，单风机。

	5
	炉拼台
	[image: ]
	450*1150*800+450
	台
	4
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚

	6
	砧板刀具组合消毒柜
	[image: ]
	600*500*1800
	台
	2
	采用优质304不锈钢制作，-电压:220V
-功率:1500W

	7
	单星盆水池
	[image: ]
	700*700*800+150
	台
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	8
	三星盆水池
	[image: ]
	2100*700*800+150
	台
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	9
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	8
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	10
	高温双门消毒柜
	[image: ]
	1315*820*1930
	台
	1
	·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方;
·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管;
·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，;
·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;
·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;
·设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节;

	11
	大单星盆水池
	[image: ]
	1000*700*800+150
	台
	3
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	12
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	3
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	13
	五格保温售饭工作台
	[image: ]
	1800*700*800
	台
	5
	-电压：220v
-功率：2kw
-规格：配食品级1/1份数盘5只

	14
	双头电煮面炉
	[image: ]
	1200*730*800
	台
	1
	用304不锈钢板1.0mm厚面板，柜身板采用1.0mm厚不锈钢，台脚架用38×25不锈钢管配可调脚，采用高分子结缘恒温电控装置，功率：380V/9KW*2

	15
	食品留样柜
	[image: ]
	600*600*1980
	台
	1
	双层钢化玻璃门，制冷方式：制冷，电脑板可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W，配四只移动万向轮

	16
	不锈钢油网烟罩
	[image: ]
	7000*1200*610
	米
	7
	优质不锈钢制造；壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.0mm，配双层隔油网。  

	17
	不锈钢护墙板
	[image: ]
	1000*1000
	米
	7
	优质304/1.0mm不锈钢板制作。

	18
	不锈钢烟管
	[image: ]
	600*600
	米
	11
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	19
	不锈钢弯头
	[image: ]
	600*600
	个
	3
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	20
	不锈钢变头
	[image: ]
	600*600
	个
	1
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	21
	法兰
	[image: ]
	600*600
	对
	15
	采用优质加厚角铁板制造；

	22
	7.5KW商用风机
	[image: ]
	1134*935*1054
	台
	1
	箱体材质为优质镀锌板钢板、轴承采用优质全密封免维护型锥套式球轴承、仿美式优质风轮。电压：380V/7.5KW。

	23
	风机支架
	[image: ]
	设备配套
	套
	1
	采用优质加厚国标钢筋及钢板制作

	24
	不锈钢接油盒
	
	设备配套
	个
	2
	采用优质304不锈钢板制作。

	25
	风机控制箱
	[image: ]
	风机配套
	套
	1
	标配优质金属钢板，缺相漏电保护。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。

	厨房2
	
	
	
	
	

	1
	双头电煮面炉
	[image: ]
	1200*730*800
	台
	3
	用304不锈钢板1.0mm厚面板，柜身板采用1.0mm厚不锈钢，台脚架用38×25不锈钢管配可调脚，采用高分子结缘恒温电控装置，功率：380V/9KW*2

	2
	砧板刀具组合消毒柜
	[image: ]
	1200*500*1800
	台
	2
	采用优质304不锈钢制作，-电压:220V
-功率:3000W

	A2主厨房
	
	
	
	
	

	A201
	油网烟罩
	[image: ]
	3000*1200*610
	台
	1
	优质不锈钢制造；壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.0mm，配双层隔油网。  

	A201
	油网烟罩
	[image: ]
	3000*1200*610
	台
	1
	优质不锈钢制造；壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.0mm，配双层隔油网。  

	A201
	油网烟罩
	[image: ]
	4500*1200*610
	台
	1
	优质不锈钢制造；壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.0mm，配双层隔油网。  

	A201-1
	不锈钢护墙板
	[image: ]
	1000*1000
	米
	10.5
	优质304/1.0mm不锈钢板制作。

	A206
	食品留样柜
	[image: ]
	600*600*1980
	台
	1
	双层钢化玻璃门，制冷方式：制冷，电脑板可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率64W，配四只移动万向轮

	A210
	炉拼台
	[image: ]
	300*1150*800+450
	台
	1
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚

	A210
	炉拼台
	[image: ]
	450*1150*800+450
	台
	4
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚

	A210
	炉拼台
	[image: ]
	500*1150*800+450
	台
	1
	1、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.0mm、侧板1.0mm；置高**mm不锈钢后挡炉背板
2、横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚

	A215
	双头大锅灶
	[image: ]
	2100*1150*800+450
	台
	3
	1、设备不锈钢部分采用材质为304不锈钢；
2、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；
3、前部设有排水槽；
4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；
5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计；
6、静音节能燃烧器热效率不低于40%；
7、燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。

	A217
	灭蚊灯
	[image: ]
	400*120*170
	台
	3
	-工作方式：粘捕式
-额定功率：0.008KW
-覆盖面积：30-50
-额定电压：220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	B2洗碗间
	
	
	
	
	

	B201
	单星盆水池
	[image: ]
	1000*700*800+150
	台
	9
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	B201-1
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	9
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	B202
	高温双门消毒柜
	[image: ]
	1310*820*1940
	台
	1
	·全不锈钢打造箱体，设计时尚大方;
·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管;
·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，;
·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;
·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;
·设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节;

	B203
	灭蚊灯
	[image: ]
	400*120*170
	台
	5
	-工作方式：粘捕式
-额定功率：0.008KW
-覆盖面积：30-50
-额定电压：220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	C2加工间
	
	
	
	
	

	C206-1
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	2
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	C206
	单星盆水池
	[image: ]
	700*700*800+150
	台
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	C210-1
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	6
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	C210
	三星盆水池
	[image: ]
	2100*700*800+150
	台
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	C212
	灭蚊灯
	[image: ]
	400*120*170
	台
	4
	-工作方式：粘捕式
-额定功率：0.008KW
-覆盖面积：30-50
-额定电压：220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	D2蒸煮间
	
	
	
	
	

	D205
	大单星盆水池
	[image: ]
	1000*700*800+150
	台
	1
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；
*立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；
*横撑采用?32*1.0mm圆通

	D205-1
	台式混水龙头
	[image: ]
	315*345*253
	台
	1
	-12" 摆动式水嘴; 
台面安装孔直径:25mmX2.

	D206
	灭蚊灯
	[image: ]
	400*120*170
	台
	1
	-工作方式：粘捕式
-额定功率：0.008KW
-覆盖面积：30-50
-额定电压：220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	E2售卖间
	
	
	
	
	

	E205
	四格保温售饭工作台
	[image: ]
	1500*700*810
	台
	4
	-电压：220v
-功率：2kw
-规格：配食品级1/1份数盘4只

	E208
	灭蚊灯
	[image: ]
	400*120*170
	台
	8
	-工作方式：粘捕式
-额定功率：0.008KW
-覆盖面积：30-50
-额定电压：220V-50HZ
-灯管型号：BINMU/T5 8W BL
-材料等级：ABS阻燃材料

	209
	三层餐车
	[image: ]
	1035*970*490
	台
	3
	采用磨沙防滑设计一次性注塑成型，三层宽大厚实层板铝管连接，坚固耐用，配有包胶滑轮，行驶宁静稳定。

	210
	自助售卖柜
	
	7800*700*1600
	组
	2
	*整体采用SUS304不锈钢制作；
*台面厚度1.0mm，
*层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
*加强筋厚度1.0mm；
*配置不锈钢可调子弹脚。

	J2更衣间
	
	
	
	
	

	J201
	洗手星
	[image: ]
	600*600*800+150
	台
	6
	*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；
*星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm；

	J201-1
	感应式水龙头
	
	
	个
	6
	采用优质不锈钢制作。

	抽油烟系统
	
	
	

	1
	7.5KW商用风机
	[image: ]
	1134*935*1054
	台
	1
	箱体材质为优质镀锌板钢板、轴承采用优质全密封免维护型锥套式球轴承、仿美式优质风轮。电压：380V/7.5KW。

	3
	风机支架
	[image: ]
	设备配套
	套
	1
	采用优质加厚国标钢筋及钢板制作

	4
	风机控制器
	[image: ]
	设备配套
	套
	1
	标配优质金属钢板，缺相漏电保护。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。

	5
	不锈钢接油盆
	
	设备配套
	个
	2
	优质304/1.0mm不锈钢板制作。

	6
	不锈钢烟管
	[image: ]
	600*600
	米
	10
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	7
	不锈钢烟管
	[image: ]
	400*400
	米
	10
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	8
	弯头
	[image: ]
	400*400
	个
	6
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	9
	变头
	[image: ]
	600*600
	个
	1
	采用优质304不锈钢板制造；对接法兰，高密度胶质密封条；

	10
	法兰
	[image: ]
	600*600
	个
	11
	采用优质加厚角铁板制造；

	11
	法兰
	[image: ]
	400*400
	对
	16
	采用优质加厚角铁板制造；
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