谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
长沙民政职业技术学院的居家适老化改造实训室进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：居家适老化改造实训室

2、政府采购计划编号：CGXM2026430000001881
3、委托代理编号：NLZX-SZ-202605053
4、采购项目预算：903193.72元
□支持预付款，预付比例：   
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励
7、合同履行期限：合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件交货、安装、调试，并通过采购人验收。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：

□谈判保证金：采购项目预算的    %；
☑履约保证金：中标金额的 5 %；
□预付款保证金：预付款的    %；
□质量保证金：合同金额的    %。

二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	居家适老化改造实训室
	居家适老化改造实训室
	详见采购需求
	1批
	903193.72元
	903193.72元
	☑
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向：□中小企业  □小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的         %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。

五、供应商应提交的资格证明材料及说明

1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
[image: image1.wmf]联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
[image: image2.wmf]分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
[image: image3.wmf]其他说明：

2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交

1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式2份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年09月23日17:00（北京时间），地点为能力项目咨询有限公司（长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦711室），逾期送达的，不予受理。

七、资格审查方法及标准

1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商

1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限

1、本公告在中国湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明

1、本公告选项：[image: image4.wmf]表示选择，[image: image5.wmf]表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十二、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：吴艳、唐明、刘平、杨娟

2、电 话：19807317711
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：长沙民政职业技术学院
（2）地 址：长沙市雨花区香樟路421号
（3）联系人：陈老师
（4）邮 编：410000
（5）电 话：0731-82800103 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息

（1）名 称：能力项目咨询有限公司
（2）地 址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEO大厦A座711
（3）联系人：吴艳、唐明、刘平、杨娟
（4）邮 编：410000
（5）电 话：0731-89699711、19807317711
（6）电子邮箱：NLXMZX@163.COM
营业执照

法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
授权委托书
本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               

授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：(大型 (中型 (小型 (微 型

(本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》( 湘财购〔2019〕27 号 )，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库 ( 非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)


年   月    日

机构代码              、注册登记机构             、 日期             、有效期           、注册资本              、地址              、经济行业              、经济性质              
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 

授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：
采购需求
第一节 采购清单一览表

	品

目

号
	品目名称
	数量
	单位
	是否强制节能产品
	交货要求

	
	
	
	
	
	时间
	地点

	1
	老年起居凳
	1
	个
	
	合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件项目交货、安装、调试并通过采购人验收。
	采购人指定地点

	2
	鞋履收纳橱
	1
	个
	
	
	

	3
	穿鞋器
	1
	个
	
	
	

	4
	拐凳
	1
	个
	
	
	

	5
	电动轮椅机器人
	1
	辆
	
	
	

	6
	上翻扶手
	1
	个
	
	
	

	7
	无障碍入户扶手
	1
	套
	
	
	

	8
	感应夜灯
	2
	个
	
	
	

	9
	紧急拉绳呼叫器
	1
	套
	
	
	

	10
	适老沙发
	1
	张
	
	
	

	11
	适老茶几
	1
	张
	
	
	

	12
	助起沙发
	1
	张
	
	
	

	13
	视听收纳柜
	1
	个
	
	
	

	14
	适老化防褥疮座垫
	2
	张
	
	
	

	15
	可调节靠腰枕
	2
	个
	
	
	

	16
	地面防滑压条
	5
	米
	
	
	

	17
	适老化遥控大字版电视
	1
	台
	是
	
	

	18
	适老餐桌
	1
	张
	
	
	

	19
	适老椅A
	4
	把
	
	
	

	20
	适老书桌
	1
	张
	
	
	

	21
	适老椅B
	1
	把
	
	
	

	22
	防洒漏适老餐盘
	2
	套
	
	
	

	23
	防抖助食餐具套装
	4
	套
	
	
	

	24
	可调节脚垫
	4
	套
	
	
	

	25
	智能升降橱柜
	1
	个
	
	
	

	26
	语音闪光电热水壶
	1
	个
	
	
	

	27
	盲文语音电饭煲
	1
	台
	
	
	

	28
	语音盲文电磁炉
	1
	台
	
	
	

	29
	AI盲文语音电压力锅
	1
	台
	
	
	

	30
	冰箱
	1
	个
	
	
	

	31
	自动烹饪机器人
	1
	个
	
	
	

	32
	适老化防烫手柄
	2
	套
	
	
	

	33
	坐姿操作台下空支架
	1
	套
	
	
	

	34
	橱柜底感应灯
	2
	条
	
	
	

	35
	厨房紧急呼叫按钮
	1
	个
	
	
	

	36
	适老化双人功能床
	1
	张
	
	
	

	37
	适老陪护床头柜
	2
	个
	
	
	

	38
	杀菌储物衣橱
	1
	个
	
	
	

	39
	移位车
	1
	台
	
	
	

	40
	离床感应报警器
	1
	套
	
	
	

	41
	床上餐桌
	1
	张
	
	
	

	42
	柔光感应夜灯
	2
	个
	
	
	

	43
	防走失定位手环
	2
	个
	
	
	

	44
	床边安全扶手
	1
	套
	
	
	

	45
	适老化台盆
	1
	个
	
	
	

	46
	适老智能坐便器
	1
	个
	
	
	

	47
	电动马桶升降器
	1
	个
	
	
	

	48
	折叠淋浴座
	1
	套
	
	
	

	49
	防滑垫（方形）
	1
	个
	
	
	

	50
	恒温混水阀
	1
	个
	
	
	

	51
	拉绳紧急呼叫器
	1
	套
	
	
	

	52
	防水防电安全插座
	4
	个
	
	
	

	53
	防滑坡道垫
	1
	条
	
	
	

	54
	洗烘一体机
	1
	个
	
	
	

	55
	便携式环境评估工具包​
	2
	个
	
	
	

	56
	智家系统
	1
	套
	
	
	

	57
	适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台
	1
	套
	
	
	

	58
	环境改造
	1
	批
	
	
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

4.强制节能产品：上表“是否为强制节能产品”栏中标注“是”的为强制节能产品，供应商所投产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
技术要求

一、项目内容
居家适老化改造实训室拟对S17栋4楼进行改造。402室外间建筑面积约为80㎡，内部空间较为规整，管线布置比较完备，经过合理规划和改造，可以在其中模拟出门厅、厨房、卫生间、起居厅、卧室、餐厅等主要空间，挑选典型生活布置家居，能够比较充分地展示出各类空间的适老化设计需求与要点，满足实训、展示、教学需求。

二、技术要求
	品目号
	品目

名称 
	技术参数、规格及要求
	数量

	1
	老年起居凳
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，耐刮，天然实木木皮，漆面采用环保 PU 清漆，无异味、耐黄变、易清洁；
2.坐垫：要求为加厚高回弹海绵、皮质，皮质厚度≥1.2mm，防水防污、透气耐磨，坐垫厚度≥5cm，久坐不塌陷；
3.五金：冷轧钢五金，防锈耐腐蚀，承重力强，开合顺畅无噪音；
4.尺寸：长≥60cm× 宽≥40cm× 高≥65cm，座高适配长者起身高度，边缘圆角打磨防磕碰；
5.工艺：要求整体稳固不晃动，承重≥150kg，表面无尖锐棱角。
	1个

	2
	鞋履收纳橱
	1.基材：要求为E1 级环保免漆板，厚度≥18mm，甲醛释放量≤0.124mg/m³，符合国标环保要求；
2.结构：多层储物设计，层板可调节，内部预留透气孔，防潮防霉；
3.五金：液压铰链、防滑导轨，开关静音，抽屉抽拉顺畅，承重≥80kg；
4.尺寸：长≥80cm× 宽≥40cm× 高≥100cm，底部留空≥15cm，方便放置常用鞋履；
5.工艺：板面平整无划痕，封边严密不开胶，整体稳固不变形。
	1个

	3
	穿鞋器
	1.材质：铝合金主体、PC工程塑料手柄；
2.功能：夹子头可鞋拔、夹鞋，无需弯腰即可取鞋、穿鞋，适配各类鞋型；
3.尺寸：总长度≥80cm，手柄直径≥3cm；
4.工艺：要求表面阳极氧化处理，耐磨抗刮，边缘光滑无毛刺。
	1个

	4
	拐凳
	1.材质：要求为加厚铝合金框架+天然橡胶防滑脚垫，承重≥100kg；
2.功能：要求具有一键折叠功能，折叠后厚度≤10cm，易收纳，展开即坐，稳固不晃动；
3.尺寸：坐高≥45cm，适配长者临时休息，边缘圆角处理防磕碰。
	1个

	5
	电动轮椅机器人
	1.行走系统：要求配有麦克纳姆轮，支持全向移动，适配台阶、坡道、窄通道等复杂地形，越障高度≥3cm；
2.折叠系统：整车智能电动折叠，3 步自动折叠，折叠后体积≤0.3m³；
3.智能控制：支持一键操控、速度调节、模式切换；
4.安全配置：后置防倾翻轮、驻坡制动系统，坡道停车不溜车，电磁刹车，松手即停；
5.供电系统：可拆卸锂电池，容量≥24V/10Ah，续航里程≥15km，支持快充，充电时间≤4 小时；
6.承重≥120kg，座椅加厚海绵软垫，靠背透气；
7.其他：双倍减震系统，行驶平稳，噪音≤55dB，满足老年人出行使用要求，适老安全性能达标。
	1辆

	6
	上翻扶手
	1.材质：304不锈钢龙骨、304 不锈钢底座，防锈耐腐蚀，承重≥200kg，牢固不松动；
2.内衬龙骨：不锈钢圆管直径≥2.8cm，两头不锈钢垫片满焊加固，焊接处打磨光滑；
3.外层材料：全新 ABS/PP 环保料，厚度≥0.35cm× 宽度≥3.5cm，颜色为纯黄色或纯白色，拒绝回收料，无异味；
4.防滑设计：外表面滑颗粒，摩擦力适中，抓握不打滑；
5.工艺：面管两端人工倒角打磨，无尖锐边角，避免划伤；
6.尺寸：中心距≥60cm×70cm，上翻灵活，不占用空间，适配长者起身支撑。
	1个

	7
	无障碍入户扶手
	1.材质：304 不锈钢主体、ABS 防滑外包层，防锈防滑；
2.性能：长度≥60cm，静态承重≥200kg，安装牢固不晃动；
3.设计：弧形扶手造型，适配人体工学，边缘圆角处理，安装高度适配长者行走支撑；
4.配件：配套膨胀螺丝、固定底座。
	1套

	8
	感应夜灯
	1.电气参数：3.7V 锂电池，容量≥250mAh，USB 充电，续航时间≥30 天（感应模式）；
2.安装方式：3M 软磁条吸附；
3.规格：≥10cm×3cm×1.5cm；
4.功能：人体红外感应、光线感应，天黑自动亮灯，人走延时熄灭，灯光柔和不刺眼，亮度≤5lm。
	2个

	9
	紧急拉绳呼叫器
	1.通讯：不低于4G 全网通，支持移动/联通/电信/广电，信号覆盖稳定，无盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，可接电源长期供电，内置备用电池，断电仍可工作；
3.电气参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，工作湿度≤95% RH（无凝露）；
4.报警：报警音量70dB-85dB（正前方 1 米处），支持按键触发/拉绳触发 / 语音触发；
5.配件：拉绳长度≥80cm，垂坠顺畅，不易缠绕，可一键呼叫紧急联系人。
	1套

	10
	适老沙发
	1.框架：要求为白蜡木实木框架，承重≥300kg；
2.海绵：座垫和靠背为高密度回弹海绵，回弹率≥35%；
3.面料：要求为优质布艺或皮革，耐磨防刮、透气易清洁，色牢度≥4 级；
4.油漆：要求为环保油漆，甲醛达标，无刺激性气味，耐黄变、耐擦拭；
5.尺寸：长≥193cm× 宽≥78cm× 高≥92cm，坐高≥45cm，靠背倾斜角度适配长者坐姿；
6.工艺：边角圆角打磨，无尖锐棱角，缝线均匀工整。
	1张

	11
	适老茶几
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，环保无异味；
2.油漆：要求为环保油漆；
3.实木：优质白蜡木实木脚架，稳固支撑，防潮防滑；
4.尺寸：长≥120cm× 宽≥60cm× 高≥50cm，高度适配沙发坐姿使用；
5.设计：桌面平整，边缘圆角倒角处理，防止长者磕碰，底部留空方便轮椅靠近。
	1张

	12
	助起沙发
	1.尺寸：总长≥89cm× 总宽≥71cm× 内宽≥54cm× 总高≥110cm，坐高≥50cm，适配长者起身；
2.功能：坐垫、 靠背无级电动调节，支持助起、坐姿、平躺多模式，助起角度 0~30°，起身省力；
3.扶手：要求为实木扶手，加宽加厚，助起时有效支撑身体，承重≥150kg；
4.机架：高承重合金机架，防锈耐腐蚀、耐磨损，整体稳固不晃动；
5.电机：要求为静音直流电机，运行平稳，噪音≤50dB，使用寿命≥5 万次；
6.海绵：高密度泡绵，带防腐化、防变形保护膜，回弹率≥35%，耐久不变形；
7.软包：耐磨环保皮革，纳米三防（防水、防污、防油），抗划耐脏，质感柔和；
8.安全：过载保护、防夹手设计，使用安全可靠。
	1张

	13
	视听收纳柜
	1.基材：要求为E1 级中纤板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，封边严密，环保达标；
2.油漆：要求为环保油漆，无异味、耐擦拭，符合室内环保标准；
3.脚架：要求为优质白蜡木实木脚架，高度≥15cm，稳固防滑，方便清洁；
4.尺寸：长≥160cm× 宽≥40cm× 高≥50cm，分层储物，收纳便捷；
5.设计：圆角边缘，无尖锐棱角，台面承重≥80kg。
	1个

	14
	适老化防褥疮坐垫
	1.尺寸：长≥44cm× 宽≥44cm，适配多数座椅、轮椅；
2.材质：优质环保 PVC 材质，医用级标准，抗菌防霉、防水易清洁；
3.功能：气囊分压设计，承重≥120kg；
4.工艺：无缝热压工艺，不漏气、不开裂。
	2张

	15
	可调节靠腰枕
	1.尺寸：长≥40cm× 宽≥30cm× 高≥30cm，贴合人体腰椎曲线；
2.材质：高密度记忆棉，慢回弹，支撑性强，有效护腰；
3.功能：多角度可调（0~90°），满足坐姿、半躺、平躺等不同场景护腰需求；
4.外套可拆卸清洗，透气材质。
	2个

	16
	地面防滑压条
	1.尺寸：宽≥8cm×长100cm，厚度≥0.5cm，适配地面缝隙、高低差过渡；
2 材质：优质环保 PVC 材质，高强度耐磨，防滑纹理设计，摩擦力强；
3.功能：平整衔接地面，防止拐杖、轮椅卡阻，防潮防霉，易清洁；
4.安装：背胶粘贴，免打孔，适配各类地面材质。
	5米

	17
	适老化遥控大字版电视
	1.显示：≥55 英寸 LED 高清屏，分辨率≥3840×2160（约 830 万像素），画面清晰不刺眼；
2.配置：处理器(CPU):≥八核，运行内存:≥4GB，机身内存:≥64GB

，Wi-Fi:2.4G/5G；
3.适老设计：具有大字操作界面，图标清晰；
4.功能：支持 WiFi 联网、手机投屏、蓝牙连接，内置常用视频软件，开机即可看；
5.声音：立体声扬声器，音量≥80dB，人声清晰，适配长者听力。

6.提供脚架
	1台

	18
	适老餐桌
	1.基材：要求为E1 级环保多层板，表面贴白蜡木原木皮，厚度≥18mm，承重≥200kg；
2.油漆：要求为环保油漆，符合国标环保要求，无异味、耐油污、易清洁；
3.实木：优质白蜡木实木桌腿，加粗加固，稳固不晃动，防潮防滑；
4.尺寸：长≥160cm× 宽≥80cm× 高≥75cm，桌高适配长者坐姿用餐，边缘圆角打磨；
5.设计：桌面平整，无拼接缝隙，方便轮椅靠近就餐。
	1张

	19
	适老椅A
	1.框架：要求为弯曲白蜡实木，一体成型，坚固耐用，承重≥120kg；
2.海绵：座垫为高密度回弹海绵，靠背为高密度回弹海绵，久坐舒适不塌陷；
3.面料：要求为加厚环保皮革，耐磨防污、易擦拭，适配餐厅使用；
4.油漆：要求为环保油漆，无异味、耐刮擦；
5.尺寸：长≥56cm× 宽≥61cm× 高≥86cm，坐高≥45cm，靠背倾斜贴合人体，扶手稳固支撑起身；
6.工艺：边角圆角处理，无尖锐棱角，底部防滑脚垫。
	4把

	20
	适老书桌
	1.基材：要求为18厘E1级环保多层板，表面贴天然木皮，环保无异味，承重≥100kg；
2.适老设计：桌下为全空设计，方便轮椅推入，腿部空间充足；桌面三边加高挡边（高度≥3cm），防止物品掉落；前沿大倒角打磨，避免磕碰；
3.尺寸：长≥160cm× 宽≥50cm× 高≥80cm，桌高适配轮椅坐姿书写、阅读；
4.工艺：板面平整，封边严密，结构稳固，无松动异响。
	1张

	21
	适老椅B
	1.框架：要求为优质白蜡木实木，烘干处理，不开裂不变形，承重≥150kg；
2.海绵：座垫45#高密度回弹海绵，靠背38#高密度回弹海绵，回弹性能好，耐久耐用；
3.面料：要求为加厚环保西皮，防水防污、耐磨抗划，易清洁；
4.油漆：要求为环保油漆，符合室内环保标准，漆面光滑；
5.设计：加宽座椅、加高靠背，扶手支撑有力，适配长者久坐、起身。
	1把

	22
	防洒漏适老餐盘
	1.防倾洒设计：碗/盘底部带食品级硅胶吸盘，吸附力强，防止滑动、倾斜；碗口单侧屋檐式挡边，防止食物遗洒；
2.材质：要求为碗体食品级PP塑料，吸盘食品级硅胶，无毒无异味，可微波加热（-20℃~120℃适用）；
3.配置：每套含防倾洒碗1个、防倾洒盘1个，适配长者自主进食；
4.尺寸：碗直径≥12cm，盘直径≥18cm，深度适中，易舀取食物。
	2套

	23
	防抖助食餐具套装
	1.助食叉勺（3 件套）：
功能：360°角度可调、固定，手柄带硅胶绑带，可适配手掌大小；手柄内置配重槽，适配帕金森手抖人群；不锈钢柄可弯曲，适配关节僵硬用户；
尺寸：长≥24cm，手柄直径≥3.4cm；
材质：304 不锈钢、食品级硅胶，安全无毒。
2.助食防抖筷：
功能：自动弹开、助力夹紧，解决手指无法弯曲、配合困难问题，适配中风、挛缩用户；
尺寸：长≥22cm，宽≥7.6cm；
材质：食品级PP、竹子。
3.防倾洒碗盘：
功能：底部硅胶吸盘、屋檐式碗口，防滑动、防遗洒；
材质：食品级PP、硅胶，可微波加热；
尺寸：碗直径≥13cm、高≥10cm；盘直径≥19cm、高≥8cm。
4.微量护理防呛杯：
功能：双侧防滑防烫握把、硅胶密封盖，防洒、防漏、防呛，控制出水量；
材质：食品级PP、硅胶，可微波加热；
尺寸：直径≥7.6cm，高≥15cm，容量≥350ml。
5.轮椅餐桌板：长≥50cm，宽≥53cm，厚≥3cm，适配轮椅就餐。
	4套

	24
	可调节脚垫
	1.功能：高度1~5cm无级可调，平衡家具高低，防滑减震，保护地面；
2.材质：天然橡胶、加厚金属垫片，耐磨抗压，承重≥100kg /个；
3.设计：圆形/方形通用款，底部防滑纹理，安装便捷，适配各类家具脚。
	4套

	25
	智能升降橱柜
	1.基材：要求为E1级中纤板，表面贴白蜡木原木皮，环保无异味，耐磨耐刮；
2.油漆：要求为环保油漆，符合国标，耐油污、易清洁；
3.配件：要求为优质五金、智能升降系统，含伸缩水龙头、不锈钢洗手盆、电动升降橱柜、模拟燃气炉、抽油烟机、升降吊篮全套功能件；
4.尺寸：吊柜长≥240cm×宽≥37cm×高≥80cm；升降橱柜长≥180cm×宽≥60cm，高度可调66~110cm；
5.功能：电动一键升降，高度适配坐姿/站姿操作，轮椅可靠近使用，运行平稳，噪音≤55dB，承重≥80kg；
6.安全：过载保护、防夹手设计，使用安全。
	1个

	26
	语音闪光电热水壶
	1.尺寸：外包装≥74cm×44.5cm×56cm，壶体容量≥2.0L；
2.电气：额定功率 1500W，220V~50Hz，防干烧、过热自动断电，双重安全保护；
3.温控：双金属片精准温控，水开自动断电，控温误差 ±2℃；
4.材质：内胆食品级304不锈钢，卷边工艺防划伤；外壳防烫隔热材质，防烫安全；
5.适老功能：语音播报、灯光闪烁提示，烧水完成提醒，老人易感知；壶嘴防烫设计，手柄防滑易抓握。
	1个

	27
	盲文语音电饭煲
	1.电气：220V~50Hz，功率≥900W，口径≥22cm；
2.材质：机身不锈钢连体外壳，坚固不变形，内胆食品级 304不锈钢，耐磨不粘；
3.适老功能：按键盲文标识、全程语音播报，操作步骤语音提示，视障、长者无障碍操作。
	1台

	28
	语音盲文电磁炉
	1.标准：执行GB 4706.1‑2024GB 、4706.29‑2023国标，安全达标；
2.电气：额定功率2200W，220V~50Hz，外包装≥79.5cm×34cm×43cm；
3.面板：TWFLP晶透面板，耐高温、耐磨、易清洁，承重≥50kg；
4.适老功能：按键盲文标识、语音播报，功能、温度语音提示，无障碍操作；
5.功能：微电脑控制，多档火力调节，过热保护、防干烧，安全可靠。
	1台

	29
	AI盲文语音电压力锅
	1.标准：执行GB 4706.1‑2024GB 、4706.29‑2023国标，安全认证；
2.适老盲文按键、LCD显示屏，支持语音开关，操作简单，适配视障长者。
	1台

	30
	冰箱
	1.类型：三门式；
2.参数：总容量≥310L，能效等级1 级，综合耗电量≤0.61kW・h/24h，节能省电；
3.尺寸：宽≥62cm× 深≥54cm× 高≥185cm，嵌入式/摆放通用；
4.功能：静音运行（噪音≤38dB），恒温保鲜，风冷无霜，易清洁，适配厨房长期使用。
	1个

	31
	自动烹饪机器人
	1.电气：额定功率≤1800W，烹饪容积≥3.0L，满足家庭用餐需求；
2.智能：WiFi+NFC联网，支持手机APP操控，在线菜谱自动更新，一键烹饪；
3.功能：翻炒、焖煮、蒸炖、煲汤多功能，无油烟、自动搅拌；
4.材质：内胆食品级不粘材质，易清洁，耐磨耐用；
5.安全：过热保护、干烧保护，适老操作，简单便捷。
	1个

	32
	适老化防烫手柄
	1.尺寸：长度≥10cm，适配锅具、厨具把手；
2.材质：食品级硅胶，隔热耐高温（-40℃~230℃），防烫防滑；
3.设计：加粗易抓握，纹理防滑，安装便捷，保护手部不烫伤，适配长者使用。
	2套

	33
	坐姿操作台下空支架
	1.功能：台下全镂空设计，无遮挡，轮椅可完全推入，适配坐姿操作厨房设备；
2.材质：加厚冷轧钢支架，防锈耐腐蚀，静态承重≥80kg；
3.安装：要求固定牢固，不晃动；
4.尺寸：适配标准厨房柜体，高度≥70cm，宽度≥60cm，腿部空间充足。
	1套

	34
	橱柜底感应灯
	1.电气：3.7V 锂电池，容量≥250mAh，USB 充电，感应模式续航≥30 天；
2.安装：3M 软磁条吸附，免打孔，可随意移动，适配橱柜底部、吊柜底部；
3.规格：长≥10cm×宽≥3cm×高≥1.5cm，超薄隐藏式；
4.功能：人体红外感应，人来亮灯、人走延时熄灭，灯光柔和，照亮操作区域，亮度≥10（lm）。
	2条

	35
	厨房紧急呼叫按钮
	1.通讯：不低于4G 全网通，信号稳定，无覆盖盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，可外接电源、备用电池，断电续航≥24 小时；
3.参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，工作湿度≤95% RH；
4.报警：音量70dB-85dB（1 米处），支持按键/拉绳/语音三重触发，拉绳长度80cm，一键紧急呼救。
	1个

	36
	适老化双人功能床
	1.尺寸：宽≥180cm×长≥200cm，双人标准尺寸，分体双区独立控制；
2.结构：左右双区独立分体，单区宽≥90cm×长 200cm，互不干扰；
3.电机：要求为静音电机，左右各2台辅助背升、腿升，运行噪音≤50dB，升降速度3.8~4.5cm/s；
4.调节角度：背部0-65°（常用0-60°），腿部0-45°（常用0-40°），腰部（选配）0-15°；
5.承重：单区≤180kg，整床≤360kg，稳固耐用；
6.模式：要求具有平躺、背升、腿升、背腿同升、零重力、助起下床、止鼾、观影、按摩等功能；
7.控制：无线遥控、蓝牙/WiFi、 语音控制；
8.床垫：高弹海绵，厚度15-30cm，舒适透气，可适配分体升降。
	1张

	37
	适老陪护床头柜
	1.基材：环保多层板贴天然木皮，厚度≥18mm，结构稳固，承重≥50kg；
2.五金：要求为优质五金，抽屉导轨顺滑，开关静音，防锈耐用；
3.尺寸：长≥44cm× 宽≥40cm× 高≥60cm，高度适配功能床，方便随手置物；
4.设计：圆角边缘，抽屉储物，底部防滑脚垫，环保无异味。
	2个

	38
	杀菌储物衣橱
	1.基材：要求为环保多层板贴木皮，厚度≥18mm，背板≥9mm厚，加固不变形；
2.五金：要求为优质铰链、导轨，承重强，开合顺畅，使用寿命长；
3.功能：内置臭氧杀菌系统，杀菌除螨、防霉去味，保护衣物健康；
4.尺寸：长≥80cm× 宽≥50cm× 高≥200cm，分层分区储物，挂衣区、叠放区齐全；
5.工艺：封边严密，无异味，表面耐磨耐刮，易清洁。
	1个
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	移位车
	1.材质：≥2.0mm加厚钢管、冷轧钢板，焊接牢固，受力均衡，最大承重100kg，抗压力强、不变形；
2.尺寸：完全放下长≥90cm×宽≥63cm×高≥90cm；完全升起长≥90cm×宽≥63cm×高≥127cm；
3.功能：液压升降，升降平稳，操作省力，可实现床至轮椅至座椅之间安全移位；
4.设计：脚踏板、扶手、靠背一体化，坐垫舒适，底部万向轮带刹车，移动灵活、停靠稳固。
	1台
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	离床感应报警器
	1.传感器：要求为PVDF类型压电薄膜传感器，接触面可精准监测，灵敏度高；
2.监测功能：可实时监测心率、呼吸、打鼾、体动、在床 /离床状态，数据精准；
3.报告功能：睡眠分层分析、脉搏体征、入睡时长、睡眠效率、统计分析、健康建议；
4.报警功能：离床未归、生命体征异常自动报警，支持短信、电话、APP推送，亲友共享、集中看护；
5.附加：音乐助眠、生活防水（可水洗，及时晾干），适配长期使用；
6.参数：网关 5V1A 供电，睡眠检测垫≥75cm×30cm，超薄不硌身。
	1套
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	床上餐桌
	1.材质：喷塑加厚钢管支架，工字型结构，稳固承重≥50kg；
2.桌面：长≥60cm× 宽≥40cm× 厚≥1.5cm，环保板材，平整易清洁；
3.功能：高度可调（60~90cm），可折叠、可移动，4个万向轮带刹车，移动停靠便捷；
4.设计：桌面圆角处理，防止磕碰，适配床上吃饭、阅读、办公。
	1张
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	柔光感应夜灯
	1.电气：3.7V 锂电池≥250mAh，USB 充电，感应续航≥30 天；
2.安装：3M 软磁条吸附，免打孔，可移动，适配卧室床头、过道；
3.规格：长≥10cm× 宽≥3cm× 高≥1.5cm，超薄隐藏；
4.功能：人体、光线双感应，天黑自动亮，人走延时灭，柔光不刺眼（亮度≤5lm），不影响睡眠。
	2个
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	防走失定位手环
	1.定位：要求为GPS+A-GPS+WiFi+LBS 四重精准定位，室内外定位无盲区，定位误差≤5m；
2.续航：容量电池≥560mAh，待机≥5 天，日常使用≥3 天；
3.功能：双向通话、微聊、一键SOS呼救；实时监测心率、血压、血氧、计步、体温；
4.设计：硅胶腕带，透气防过敏，防水等级≥IP67，佩戴舒适，防拆设计。
	2个
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	床边安全扶手
	1.调节：扶手高度 78.6~88.6cm 可调，扶手夹角可调，适配不同身高、场景；
2.稳固：大底板设计，接触面积大，安装牢固，承重≥150kg，不晃动；
3.功能：助力长者起床、起身、行走支撑，防滑扶手，安全可靠；
4.安装：要求为免打孔及打孔双用。
	1套
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	适老化台盆
	1.材质：多层环保免漆板柜体、亚克力一体盆，防水防潮，耐用易清洁；
2.配置：带固定角度镜柜，配冷热水龙头、进/出水管；
3.尺寸：镜柜≥75cm×13cm×80cm；台盆柜≥72cm×38cm×78cm；台盆≥75cm×48cm；
4.适老：台盆底部留空，方便轮椅靠近；边缘圆角处理，防磕碰；镜柜高度适配坐姿使用。
	1个

	46
	适老智能坐便器
	1.加热：即热式恒温热水，精准控温，水温可调，即开即热；
2.清洗：要求为多档水洗模式，具有高速暖风烘干功能；
3.座圈：要求为多档加热，温控精准；
4.过滤：具有软水过滤器，过滤钙镁离子；
5.防水：防水等级≥IPX4 级，360°防水，干湿分离卫生间均可使用；
6.功能：离座自动冲水、脚感冲水、暖风烘干、除臭、夜灯照明，一键操作；
7.安全：防漏电、防干烧、防烫伤，多重安全保护。
	1个
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	电动马桶升降器
	1.升降参数：坐垫前端离地58\60cm，后端离地79\81cm，提升角度0-33°；
2.电气：宽压充电110~240V，工作电压24V锂电池，安全低压，续航≥30天；
3.功能：电动助力升降，辅助长者、行动不便者起身、坐下，承重≥120kg。
	1个
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	折叠淋浴座
	1.参数：淋浴臂耐压≤1.75Mpa，出水量9L/min，承重≥150kg；
2.尺寸：≥140cm×75cm×26cm，折叠后厚度≤15cm；

3.材质：要求为ABS+EVA软胶、304不锈钢；
4.功能：要求为恒温38℃防烫，温度可调；顶喷、手持花洒、背部按摩出水，360°柔性喷雾；
5.安全：具有安全扶手，防滑座椅，适配卫生间淋浴使用。
	1套
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	防滑垫

（方形）
	1.尺寸：≥60cm×90cm，方形，适配卫生间淋浴区、地面；
2.材质：优质环保 PVC，抗菌防霉，防水防滑，纹理凸起，摩擦力强；
3.功能：疏水快干，易清洗，防止洗澡滑倒，耐用不变形。
	1个

	50
	恒温混水阀
	1.参数：安装孔距13~17cm，通用安装尺寸；
2.材质：要求为全铜阀体，防锈耐腐蚀，使用寿命长；
3.功能：38℃恒温防烫，自动调节冷热水比例，水温恒定不忽冷忽热，防止烫伤；
4.适配：适配淋浴、浴缸、洗手盆，水压 0.1~0.6Mpa正常使用。
	1个

	51
	拉绳紧急呼叫器
	1.通讯：不低于4G 全网通，信号稳定，无盲区；
2.供电：TYPE-C DC5V 1.5A，外接电源、备用电池，断电续航；
3.参数：静态电流＜80mA，工作温度 - 10℃~+55℃，湿度≤95% RH；
4.报警：音量70dB-85dB，支持按键、拉绳、语音触发，拉绳长度≥80cm，防水设计，适配卫生间潮湿环境。
	1套

	52
	防水防电安全插座
	1.尺寸：≥10cm×10cm×10cm，五孔 10A 250V，通用规格；
2.防护：防水、防漏电、防触电，防护等级≥IP54 ，适配卫生间潮湿环境；
3.配件：塑料接头 M20/PG13.5，过线范围 6~12mm，安装密封，不渗水；
4.安全：符合国标，阻燃材质，防过载，保护用电安全。
	4个

	53
	防滑坡道垫
	1.尺寸：100cm×30cm×12cm，适配地面、门槛高低差，方便轮椅、拐杖通行；
2.材质：高密度橡胶，耐磨抗压，防滑纹理，承重≥200kg；
3.功能：平缓过渡，防止绊倒、轮椅卡阻，免安装，摆放即用。
	1条

	54
	洗烘一体机
	1.参数：洗涤容量≥10Kg，烘干容量≥7Kg，脱水转速≥1400转/分；
2.能效：1级能效，节能省电，静音运行（噪音≤55dB）；
3.功能：洗烘一体，即洗即穿，支持羊毛、羽绒、筒自洁、预约等多功能；
4.适老：一键操作，大屏显示，程序简单，老人易上手，不锈钢内筒，呵护衣物。
	1个

	55
	便携式环境评估工具包
	1.激光测距仪：精准测量房间尺寸、通道宽度、门洞大小，量程≥50m；
2.高精度钢卷尺：测量短距离细节（窗台、插座高度），长度≥5m；
3.数显水平尺：检测地面坡度、墙面垂直度，精度±0.1°；
4.数显角度尺：测量坡道、扶手角度，0~360°测量，精度±0.1°；
5.塞尺：检测地面/门窗缝隙（0.02~1mm），防卡拐杖；
6.照度计：检测室内亮度（卧室≥150lx，卫生间≥300lx）；
7.噪音计：检测环境噪音（卧室夜间≤30dB）；
8.多功能验电器：检测漏电、零火线接反，保障用电安全；
9.甲醛检测仪：仪器可检测室内甲醛，室内环境合格限值参照GB/T18883‑2022 为≤0.08mg/m³。；
10.握力计：0~100kg，评估手部抓握力，适配把手选型；
11.带扶手身高体重秤：采集身高体重，适配床、坐便器高度；
12.配置：全套工具收纳于便携箱包，防水耐磨，易携带。
	2个
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	智家系统
	1.单相隔离器1：1个，可滤除电源干扰，额定电流≤2A；

单相隔离器2：1个，额定电流≤16A；
2.PLC具有转干接点控制器1个，可将不具备HC接入能力的自动化设备接入全屋，实现智能化场景联动体验；

PLC具有转干接点扩展器1个；

3.中控显示控制终端2台：

3.1智能中控屏≥10.4英寸，可提供场景选择、单设备控制、个性化定制操作体验；

3.2智能中控屏要求为墙面Dock类型；

4.墙面智能按键开关面板 

4.1一键智能开关2个，可带1路继电器，支持双色背光灯（一个场景）；

4.2 二键智能开关2个，可带2路继电器，支持双色背光灯（两个场景）；

4.3 三键智能开关1个，可带3路继电器，支持双色背光灯（三个场景）；

4.4 六键智能面板2个，可带3路继电器，支持3个照明回路。可翻页单独控制子系统；

4.4要求具有 ≥4英寸全屋智能中控屏，具有AI语音助手，房间可全能掌控；

5.操控终端1台

5.1智能语音面板要求具有语音功能，二键按键开关，蓝牙网关；

5.2要求具有智能无线开关，可随处放置，随处安装，实现对全屋场景的一碰场景复制，一键便捷快控；

5.3要求具有智能无线开关，可单按键控制场景，旋钮支持灯光亮度调节、全屋音乐音量控制、窗帘开合度调节；

5.4具有蓝牙网关；

6.具有五孔智能插座1个、16A三孔智能插座1个，可支持APP远程控制，支持场景联动，定时倒计时任务；智能转换插座要求为便携款；

7.照明驱动

7.1开关执行器要求为可控制8路开关1个（单色温灯具）；

7.2单色温0-10V调光器要求为可控4路电路灯具开关1个；

7.3双色温0-10V调光器要求为2路双色温调光，三种调光曲线可选；

7.4嵌入式射灯9W 18°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm 白+镍 ≥95；

7.5嵌入式射灯 9W  24°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

7.6嵌入式射灯 9W 36°1个， 双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95

7.7嵌入式射灯12W  18°1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95

7.8嵌入式射灯 12W  24 °1个，双色温 2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

7.9嵌入式射灯12W36 °1个，双色温2700K~6500K 7.5cm  白+镍 ≥95；

8.窗帘

8.1开合帘要求为单电机，场景联动，三档调速，可手拉启动，停电手拉，遇阻停止，百分比控制，缓起缓停；

8.2具有L型弯轨3米；

8.3具有U型弯轨1米； 

9.环境感知系统和安防探测

9.1具有吸顶式红外人体移动光照传感器1个，可进行有人/无人状态检测：实时监测范围内的有无人变化，将状态推送；光照度检测；人体探测范围调节；

9.2具有AI辅助康养传感器1个，高精准、全合规、多功能毫米波AI辅助康养传感器，支持有人无人检测，跌倒辅助检测，睡眠检测，起夜检测，离床太久检测； 

9.3具有AI超感传感器1个，支持PLC&Wi-Fi ，毫米波雷达AI传感器，支持单空间内的3D探测，检测范围 ≥5*5㎡ ，可独立配置场景联动区域，安全布防，支持起夜、光照检测；

9.4 AI超感传感器Lite可支持PLC&Wi-Fi模式，支持单空间内的3D探测，检测范围≥3*3㎡ ，支持光照检测；

9.5具有独立式光电感烟火灾探测报警器1个，可检测环境烟雾浓度，报警声压≥85dB；

9.6家用可燃气体探测器1个，可检测环境燃气浓度，报警声压≥70dB；

9.7具有侧装水浸传感器1个，可检测环境内该水位是否存在水告警；

10.具有12V 1A全屋智能电源适配器电源适配器1个，

11.音乐子系统

11.1具有全屋智能超薄吸顶音箱5个，音箱厚度≤80mm；

11.2全屋智能音乐主机要求支持21分区，支持不少于6分区播放不同的音乐内容，可支持高清音乐，全链路数字化传输，支持云音乐，支持播控分区随心选；

11.3 AI音箱规格尺寸:≥192*93*90mm，1个。
12.暖通系统1套

12.1暖通网关要求可可应用于暖通系统，支持中央空调（氟机空调、水机空调）、中央新风（含除湿新风）和采暖系统的管理和控制，支持多种产品私有协议；

12.2.智能执行模块可应用于氟机空调室内机的远程控制及状态检测；

12.3.暖通协议网关：支持空调/新风/地暖同时接入；空调端子极性自适应；支持远程故障分析诊断；支持小程序本地升级；

12.4风管机网关配件可实现对一拖一风管机室内机、协议型新风、非协议型新风机设备的控制；

12.5转继电器配件可实现对开关型空调、开关型新风和开关型地暖设备的智能化控制；

13.吸顶式温湿度传感器1个，要求适用于室内温湿度的检测，能测量空气中环境温湿度，通过通讯方式，可以用手机远程实时查看并联动其它设备改善空气环境。
	1套
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	适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台
	一、核心功能模块要求

1.账号管理

1.1系统设置超级管理员账号，拥有系统最高配置及审核权限,支持创建管理子账号并分配基础管理权限；

1.2支持管理员单个创建或批量导入学生账号（匹配姓名、学号信息），账号创建完成后即可正常登录使用，管理员可对学生账号执行密码重置、启用、禁用操作；

1.3管理员可查看所有学生注册账号列表，支持按姓名、学号检索筛选，可批量执行账号启用/停用操作；
2.实景隐患智能诊断模块（谈判时须提供技术白皮书复印件或官网功能截图）
2.1支持学生上传居家现场照片，系统自动完成环境隐患识别、风险高亮、规范条文匹配及整改建议生成；

2.2可实现图片语义识别、自动标注、危险点高亮；可提供规范伴随引导，可匹配并展示对应国家规范条文；

3.参数化局部重绘与效果生成模块

3.1依据隐患诊断结果，自动生成改造建议；
4.智能教学管理与多维度评测模块（谈判时须提供技术白皮书复印件或官网功能截图）
4.1对学员设计方案自动完成初审、AI启发式点评，支持实训流程与成果全生命周期管理；

4.2基于2.5D画布数据实现硬指标算法初审与合规率计算；支持调用VLM及知识库服务提供多维度软性点评；支持实训成果标准化报告一键导出；

5.知识库管理平台

支持适老化知识矩阵、设计案例、规范条文的增删改查、版本管理与权限控制，为智能诊断与评测提供底层数据支撑；

二、技术要求

1.要求整合国家规范与行业实务经验，转化为机器可读结构化参数；覆盖空间拓扑与合规约束、部品辅具与人因参数、物理环境感官指标核心维度；

2.要求研发并训练针对居家实景照片的视觉识别模型，实现隐患自动定位与规范条文的智能匹配；

3.构建基于大语言模型的逻辑推理层，实现硬指标初审与启发式点评的深度报告自动化产出；

4.性能指标满足：隐患诊断响应时间≤4s，局部重绘单次生成时间 ≤15s，报告生成时间≤2min；

5.系统具备支撑标准规模≥20人同时在线开展异步任务的能力；

6.AI辅助点评维度可覆盖深度不少于10个适老化专业维度；

7.大语言模型（LLM）逻辑推理层：具备解析设计意图、输出结构化JSON空间指令集功能；作为AI启发式辅助点评核心推理引擎，要求本地部署；
8.视觉识别/视觉语言模型（VLM）：实现空间语义感知、环境隐患定位、多模态理解与交互能力；

9.所有核心AI能力必须封装为标准化、可独立调用的服务组件，支持系统集成与二次扩展；

10.系统软件架构：系统采用四层轻量化高并发架构，并基于微服务理念构建，具备高可复用、可扩展、高安全特性。前端采用Vue.js框架，结合ElementUI组件库进行开发；

三、交付要求

1.软件系统：交付《适老化改造AI智能辅助设计与评测教学平台》完整软件系统一套，包含可执行文件、源代码、部署包及相关代码说明文档；

2.数据库：交付《适老化改造要素结构化参数库》完整数据文件及配套技术文档；

3.技术文档：交付《平台详细设计说明书》《用户操作手册》各1份；

4.研发报告：交付项目阶段性研发报告及验收所需全部文档。
	1套
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	环境改造
	1.天花板工程：无边距穿孔吸音石膏板造型吊顶，86㎡；

2.地面工程：商用仿木地板或者耐磨pvc地胶或多层实木地板，86㎡；
3.墙面工程：碳晶护墙板饰面及造型，130㎡；
4.隔墙工程：120轻钢龙骨九厘板（双面九厘板），36㎡；
5.强电工程：灯具、开关面板及强电线路改造，70㎡（按装修面积）；
6.拆除工程：墙体、地面、吊顶拆除、墙面铲除、修补、找平、开门洞、窗口，1项；

7.安装工程：合金玻璃单开门，3樘；

8.安装工程：合金玻璃落地窗，2.4㎡；

9.窗帘工程：高档双层窗帘及木质百叶帘，30㎡；

10.垃圾清运：从四楼往下运送，无电梯，1项；

11.设计：要求符合居家适老化实训室的要求，供应商出具效果图待采购人认可后施工。
	1批


第三节 商务要求
一、主要商务要求

	甲方名称、地址
	名称：长沙民政职业技术学院

地址：长沙市雨花区香樟路421号

	项目现场
	长沙民政职业技术学院

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：合同签订后60天内完成硬件项目、210天内完成软件项目交货、安装、调试并通过采购人验收。

交货地点：采购指定校内安装位置
交货方式：交钥匙项目，包括货物安装、调试及验收合格。

	质量保证期
	整体项目提供3年质保（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，硬件质保不少于3年，软件质保不少于5年）

	响应时间60
	免费质保期内，成交供应商接到采购人维修通知后2小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复，成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：国库支付
支付条件：合同签订时，成交供应商需向采购人缴纳合同金额5%的履约担保金。项目交货、安装、调试并通过采购人验收后，成交供应商在验收合格后5个工作日内向采购人开具增值税普通发票，采购人在10个工作日内支付100%货款到成交供应商指定账户，待项目验收合格1年后，无质量问题、无售后服务等问题，采购人向成交供应商无息退还5%的履约质保金。

	乙方提供的其他服务
	详见第三章采购需求

	解决争议的方式
	☑向采购人所在地人民法院发起诉讼
□仲裁

	合同未尽事项
	按合同约定


二、其他商务要求 

1、售后服务要求

（1）对质保期内因设备本身缺陷造成各种故障，成交供应商须免费提供技术服务与维修。

（2）质量保证期：设备供货方必须有稳定的售后服务体系，要求整体项目提供至少3年质保（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，硬件质保要求不少于3年，软件质保要求不少于5年），免费质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。免费质保期内，成交供应商接到采购人维修通知后2小时内到场处理，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，成交供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备给采购人使用，直至故障设备修复，成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。

（3）培训要求

成交供应商需提供系统的免费培训服务，时间不少于3天，培训所用到的教材全部由中标人提供，培训场地和人员由采购人安排。

2、质量及知识产权要求
中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件）。中标人提供的产品不得侵害第三方的知识产权，否则，中标人就赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等）。

3、免费质保期

硬件部分：项目验收合格之日起3年；单项货物有注明质保期的以单项货物质保和3年两者时间长的为准。质保期内更换的零部件自更换之日起至少一年质量保证。软件部分：提供不少于5年免费升级和维护。

4、违约责任

（1）成交供应商逾期供货，每逾期一日按逾期货物价款 0.05% 支付违约金，逾期 30 日，采购人有权解除合同。

（2）交付货物规格、质量、配置不符合采购文件要求，采购人有权拒收，成交供应商限期免费更换；逾期整改按照逾期交货计收违约金。

（3）质保期内货物出现质量故障，成交供应商须及时免费维修更换；拒不履行维保义务，采购人可委托第三方维修，全部费用由成交供应商承担，采购人有权从履约保证金内扣除。

四、其它要求：

本项目采用费用包干方式建设，含运输保险保管、设备安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保等人工、管理、材料及税务所有费用。项目直至验收合格，采购人除支付成交金额外，将不再支付任何其它费用。
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