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湖南万达项目管理有限公司                              地址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼

邮编：412007                                          电话：0731-22861466
E-mail：HNWD88888@163.com                             传真：0731-22885223

[bookmark: _Toc6599]第一章 投标邀请

[bookmark: OLE_LINK170]湖南化工职业技术学院的湖南化工职业技术学院先进制造工程中心（数控加工实训室）进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：湖南化工职业技术学院先进制造工程中心（数控加工实训室）
2、政府采购计划编号：CGXM2026430000000173
3、委托代理编号：HNWD-GPA-A26008
[bookmark: OLE_LINK40]4、采购项目预算： 3500000.00元
支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 
6、评标方法：最低价法  综合评分法
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
[bookmark: OLE_LINK171]8、合同履行期限： 详见采购需求 
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的   %；
履约保证金：中标金额的   %；
质量保证金：合同金额的   %。
二、采购人的采购需求
	包名称 
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	3102825.76
	湖南化工职业技术学院国家高技能基地项目-先进制造工程中心（数控加工实训室）
	详见第五章“第二节 技术要求”
	1批
	[bookmark: OLE_LINK34]3500000.00
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK176]1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、 采购项目的特定资格条件：
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK173]包1：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标。本次招标 不接受 联合体投标。
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK38]有意参加投标者，于2026年7月13日至2026年7月17日，0：00-24：00， 在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登陆湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名。
[bookmark: OLE_LINK136]本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名，也可直接登陆湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名，获取电子版招标文件。
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
六、投标截止时间、开标时间及地点
[bookmark: OLE_LINK102]1、提交投标文件的截止时间：2026年8月3日 9 ：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK137]2、提交投标文件地点：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com），请投标人在 “操作指南-下载中心”下载“新点投标文件制作软件（湖南省公共资源版）”编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。 
3、开标时间：2026年8月3日 9  ：00（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK138]4、开标地点：本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“不见面开标大厅：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播”解密投标文件。
七、公告期限：
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑：
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：张治坤
2、电话：0731-22537501
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：湖南化工职业技术学院      
（2）地  址：株洲市云龙职教城智慧大道1号    
[bookmark: OLE_LINK194]（3）联系人：张治坤
[bookmark: OLE_LINK97]（4）电  话：0731-22537501
（5）邮  编：412000 
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：湖南万达项目管理有限公司
（2）地  址：株洲市天元区长江中央商务大厦A座5楼
（3）联系人：黄曦、李萌、张志勇
[bookmark: OLE_LINK174]（4）电  话：0731-22885223、15673388059
（5）邮  编：412000 
（6）电子邮箱：HNWD88888@163.com
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名  称：株洲市公共资源交易网
（2）联系人：技术支持 
（3）电  话：0731-28101310 
（4）电子邮箱：3562613576@qq.com


[bookmark: _Toc14812]第二章 投标须知
[bookmark: _Toc13073]第一节 投标须知前附表
注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	湖南化工职业技术学院先进制造工程中心（数控加工实训室）

	第1.2款
	是否预留采购份额
	[bookmark: OLE_LINK229] 是。
■ 否。

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	采购项目联系人姓名：张治坤
采购项目联系人电话：0731-22537501

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：湖南化工职业技术学院
地址：株洲市云龙职教城智慧大道1号  
联系人：张治坤
电话：0731-22537501 

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	采购代理机构名称：湖南万达项目管理有限公司 
地址：湖南省株洲市天元区长江中央商务大厦A座501室
联系人：黄曦、李萌、张志勇
电话：0731-22885223、15673388059

	第3.1款
	投标人资格条件
	1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有 重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、采购项目的特定资格条件：
包1：无。

	第3.2款
	接受联合体形式投标
	□ 接受
■ 不接受

	第5.1款
	招标文件提供期限
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	第5.2款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■ 不组织
□ 组织。
现场考察或者召开答疑会时间：		    
地点：                         

	二、招标文件

	第7.4款
	非实质性偏离的范围和幅度
	一般商务和技术条款负偏离项数之和﹥10项，其投标无效。

	第9.1款
	招标公告指定媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、
湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）

	三、投标文件

	第13.2款
	采购项目预算
	[bookmark: OLE_LINK96]¥3500000.00元

	
	最高限价
	¥3102825.76元

	第13.8款
	投标报价的其他要求
	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	第14.1款
	投标人应提供的特定资格审查资料
	无。

	第16.1款
	投标有效期
	90日历天

	第17.1款
	投标保证金
	■不要求提供
[bookmark: OLE_LINK230]□ 要求提供：
包1：人民币   /   元整（￥   /   元）。
递交方式：■电子保函；■转账；□其他；
1.1转账方式：
账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户
开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行
银行账号：
包1：4300 1500 5620 5966 6666-*****
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其他项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
（1）在转账票据摘要处须注明：“（项目名称）投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
（2）投标保证金到账截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。）
1.2 电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函办理网址为：https：//dzbh.zhzhuzhou.cn：28080/，也可从湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（交易系统）跳转。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南— 《株洲市电子保函服务平台政府采购投标人操作手册》了解。
注：投标保证金金额如与招标文件第一章投标邀请第9条投标保证金计算金额不一致的，以本条金额为准。

	第18.1款
	分包
	■ 不允许
□ 允许，允许在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包，但须满足下列条件：       。

	第19.1款
	投标文件份数
	电子版投标文件 1 份（系统上传）
中标人在中标后向采购代理机构提供2份与电子投标文件完成一致的胶装纸质投标文件，不分正副本。

	四、投标

	第21.1款
	投标截止时间
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	五、开标、资格审查和评标

	第24.1款
	开标地点 
	详见本项目招标文件第一章“投标邀请”

	第24.4款
	需要宣布的其他内容
	无

	六、中标信息公布

	第28.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	按投标报价从低到高确定排序，投标报价相同的按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。

	第29.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	1、采购人：湖南化工职业技术学院
地址：株洲市云龙职教城智慧大道1号  
联系人：张治坤
电话：0731-22537501 
2、采购代理机构：湖南万达项目管理有限公司
地址：湖南省株洲市天元区长江中央商务大厦A座516室
联系人：张勤
联系电话：0731-22291716

	七、合同签订

	第31.1款
	履约担保
	■ 不要求提供
□ 要求提供：
履约担保的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金的形式提交。
履约担保的金额：政府采购合同金额的10%。
履约担保提交时间：中标通知书发出之日起10日内。
履约担保退还时间：验收合格后1个月内。

	八、政府采购政策

	第33.8款
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	九、其他规定

	第35.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	支付比例：  详见采购需求   
支付条件：  详见采购需求   

	第35.1（2）项
	质量保证金
	详见采购需求

	第35.2款
	其他规定
	[bookmark: OLE_LINK1]1、本项目所属行业为“工业”，小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。
2、本项目履约验收方式为：采购人自行组织验收。
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	1、政府采购电子标项目报名程序：湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——交易快速通道——政府采购——湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台——填写投标信息——选择对应项目报名。也可直接登陆湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https://zhuzhou.hnsggzy.com/）报名。供应商确定参加投标的,应及时登录系统进行报名操作,否则将无法上传电子投标文件。
2、请投标人在湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——下载中心——政府采购栏目下载“交易系统操作手册”、“不见面开标操作手册”下载操作手册，并按操作手册要求下载相应的软件编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子交易系统递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子交易系统予以拒收。
3、本项目实行“不见面开标”方式，投标人无需到开标现场，请投标人提前配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“湖南省公共资源交易服务平台株洲分平台（https：//zhuzhou.hnsggzy.com）——智慧服务大厅——开标与电子竞价直播”解密投标文件。电子投标文件的解密截止时间为投标截止后60分钟，因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。




[bookmark: _Toc2180]第二节 投标须知
[bookmark: _Toc7332]一、总则
1、适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节【投标须知前附表】中所叙述的采购项目。
1.2【投标须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，投标人应当符合本章第33.7款规定，否则，其投标无效。
2、定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台（以下简称交易平台），进行的招标投标活动。
3、投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。
3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第 3.1 款规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5、组织现场考察或者召开答疑会
5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。
5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
[bookmark: _Toc23498]二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法及标准
第五章 采购需求
第六章 政府采购合同
第七章 投标文件的组成
6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7、偏离与实质性响应
7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。
8、询问
8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。
9、招标文件的澄清或者修改
9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。
9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足 3 家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。
9.4通过电子招标投标交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。
[bookmark: _Toc16636]三、投标文件
10、投标语言
10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
11、计量单位
11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12.1投标文件由如下内容组成： 
第一部分 资格证明文件
资格证明文件封面
一、资格证明材料
（一）开标一览表
（二）投标保证金
（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（四）投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务文件
商务文件封面
二、投标函
三、开标一览表
四、分项价格表
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函
七、商务要求响应情况
八、培训方案
九、售后服务
十、类似经验
十一、投标人认为需要提供的其他资料
第三部分 技术文件
技术文件封面
十二、货物说明一览表
十三、响应偏离表
十四、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十五、技术指标和功能要求
十六、视频演示
十七、项目实施方案
12.2投标人可以编制资格审查索引表、符合性审查索引表、评审索引表，以方便采购人、采购代理机构、评标委员会在资格审查及评审时查阅。
12.3投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制资格证明文件，不得将其编制到商务和技术文件中。否则，由于编制失误所产生的后果，由投标人自行承担。
12.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13、投标报价
13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。
13.3投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。
13.4投标人对采购项目内容只允许有一个投标报价，否则其投标无效。
13.5采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。如有赠与行为，其投标无效。
13.6投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
13.7投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。此修改须符合本章第 22.1 款的有关要求。
13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。
14、投标人的资格证明文件
14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明。
14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。
15、投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
15.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。
16、投标有效期
16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。
16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。
17、投标保证金
17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。
17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.3投标保证金的退还按以下规定办理：
（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还。
（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。
（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在终止招标公告发布后 5 个工作日内退还。
（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购人、采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起 5 个工作日内退还。
17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还，上交国库：
（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。
18、分包
18.1【投标须知前附表】规定投标人分包的，投标人分包承诺不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。
18.2投标人应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
18.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
18.4分包供应商不得再次分包。
19、投标文件的制作和签署
[bookmark: _bookmark7]19.1投标文件份数见【投标须知前附表】。
19.2投标文件的签署要求：
（1）投标人确认投标后，应从株洲市公共资源交易系统上下载“电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
（2）投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签章。
（3）投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
（4）电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
（5）电子投标项目的投标文件均以上传至交易系统的电子投标文件为准。
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20、投标文件的密封和标记
20.1电子版投标文件的密封和标记要求：通过数字证书进行签章、加密。未按要求签章、加密的投标文件，系统将无法接收， 采购代理机构不予受理。
21、投标截止期
21.1投标人应在【投标须知前附表】规定的投标截止时间前将电子版投标文件加密上传。
21.2逾期上传的投标文件，以及未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），采购人、采购代理机构应当拒收。
21.3投标文件的递交
（1）投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到交易系统的指定栏目。逾期不予受理。
（2）如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或与系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。
22、投标文件的修改和撤回
22.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。
22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人、采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
23、串通投标行为
23.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
23.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
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24.1采购人、采购代理机构在【投标须知前附表】规定的开标地点组织开标，投标人通过网上开标系统参加开标会，投标人无需到开标现场，请投标人自行配置好解密电脑和软件环境，在规定时间内使用制作投标文件时的 CA 锁登录“网上开标大厅”解密投标文件（请仔细阅读株洲市公共资源交易平台发布的《投标人不见面开标操作手册》）。
24.2开标时，出现下列情形之一的，采购代理机构不予受理，不得进入评标：
（1）经检查数字证书无效的电子投标文件；
（2）电子投标文件未按要求上传至交易平台的；
（3）投标人未按照规定的时间解密电子投标文件的；
（4）其它违反法律、法规的情形。
24.3开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标：
（1）公布投标人名称；
（2）检查投标保证金缴纳情况；
（3）解密投标文件：从投标截止时间起60分钟内完成。由于投标人自身原因导致投标文件在解密时限内未解密或解密失败的，视为撤销其投标文件，开标继续进行。投标人不足3家的，不得开标。
（4）唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。所有有效投标人可以在线及时查看、下载生成的《开标记录表》；
（5）投标人通过电子开标系统在开标记录上确认，未及时确认的系统将默认为确认。
24.4开标时，由采购人、采购代理机构当众在线展示递交电子投标文件单位。投标人在线解密投标文件后，电子开标系统宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。
24.6采购人、采购代理机构对投标人代表在线提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有关规定及时处理。
24.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：
（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
（4）解密时间超过规定时限的；
（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。
24.8电子招投标的应急措施
电子开标、评标如出现下列情形，导致系统无法正常运行时，按交易中心应急预案措施执行：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；
（5）其他特殊情况。
出现上述情况之一时，经交易中心相关部门确认：对未开标的暂停开标或作延期开标处理，待系统恢复后再进行开标活动；已在系统内评标的，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。
25.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。
26. 评标委员会
26.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
26.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
27. 评标
27.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
六、中标信息公布
28、中标通知书与中标信息公布
28.1采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
28.2采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
28.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
29、投标人询问及质疑
29.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者  应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操  作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。
29.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操  作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
29.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期  限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
29.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
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30、签订合同
30.1采购人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
30.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带  责任。
30.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争  议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
31、履约担保
31.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规  定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
31.2中标人没有按照本章第 31.1 款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
32、政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
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33、政府采购政策
33.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分。
33.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
33.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
33.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
33.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
33.6投标人符合本章第 33.1 款、第 33.2 款、第 33.3 款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文件规定提供证明文件。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141  号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
33.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为投标人资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(投标人)之间不得存在直接控股、管理关系。
33.8采购进口产品
进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
33.9投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
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34、招标不足三家处理
34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
35.需要补充的其他内容
35.1合同价款支付
（1）招标文件规定支付合同预付款的，采购人应按【投标须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的中标供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）招标文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【投标须知前附表】规定要求中标供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）投标人可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
35.2招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
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附件1：

株洲市政府采购合同线上融资流程
（一）、融资申请
有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。
（二）、资料审查
参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。
（三）、签订贷款协议
参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。
（四）、贷款发放
融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）、按期还款
合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。
（六）、业务终止
贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

附件2：
株洲市政府采购合同线上融资业务流程图
[image: ]

附件3：
株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表

	序号
	银行名称
	联系人
	手机号码

	1
	交通银行株洲分行
	蒋  宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	易思宇
	13762316666

	
	
	曾名志
	13786360080

	3
	农业银行株洲分行开发区支行
	张启慧
	15973336667

	4
	兴业银行株洲分行
	张  维
	13807312821

	5
	渤海银行株洲分行
	颜  震
	15673330011

	6
	浦发银行株洲分行
	蔡  晨
	19907493171、28661018







第三章 资格审查
[bookmark: _Toc1546]1．资格审查主体
1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。
[bookmark: _Toc5628]2．资格审查
2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
2.2采购人、采购代理机构按本章附表1“资格审查表”所列审查项目及审查标准，对投标人资格进行审查。
2.3在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；
（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。
（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.4信用记录。开标结束后资格审查时，采购人、采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。
（3）联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。
[bookmark: _Toc13527]3．资格审查结果
3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。
3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。
[bookmark: _Toc31461]

附表1资格审查表
资格审查表
项目名称：                                                 采购代理编号：       
	[bookmark: OLE_LINK192]序号
	审查项目
	审查标准

	[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]1
	[bookmark: OLE_LINK103]资格证明文件的签署、盖章
	[bookmark: OLE_LINK104]未按招标文件格式及要求签署或盖章的，审查结果为不合格。

	2
	[bookmark: OLE_LINK105]投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK106]未按招标文件要求提交投标保证金的，审查结果为不合格。

	3
	[bookmark: OLE_LINK107]投标报价
	[bookmark: OLE_LINK108]投标人投标报价超过采购预算或最高限价的（如果设定了最高限价），审查结果为不合格。

	4
	[bookmark: OLE_LINK109]投标代表参与投标的授权书或身份证明
	[bookmark: OLE_LINK110]法定代表人（单位负责人）身份证明[代理人投标须提供授权委托书并附法定代表人（单位负责人）身份证明]，未按要求提供的，审查结果为不合格。

	5
	[bookmark: OLE_LINK111]法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	[bookmark: OLE_LINK112]法人或者其他组织提供加盖单位公章的营业执照等主体资格证明文件复印件，自然人提供本人身份证，否则，审查结果为不合格。

	6
	[bookmark: OLE_LINK113]湖南省政府采购供应商资格承诺函
	[bookmark: OLE_LINK114]未按招标文件要求及格式提供湖南省政府采购供应商资格承诺函的，审查结果为不合格。

	7
	[bookmark: OLE_LINK115]投标人信用查询记录
	[bookmark: OLE_LINK116]投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，审查结果为不合格。

	8
	[bookmark: OLE_LINK117]投标人特定资格证明材料
	[bookmark: OLE_LINK118]未按招标文件要求提供投标人特定资格证明材料的，审查结果为不合格。

	结论
	





[bookmark: _Toc11304]附表2 资格审查结果一览表
资格审查结果一览表
项目名称：                                                  采购代理编号：         
	序号
	投标人名称
	资格审查结果
（合格/不合格）
	资格审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日


[bookmark: _Toc19802]附表3 资格审查合格投标人名单
资格审查合格投标人名单
项目名称：                                               采购代理编号：           
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


采购人（签字）：                              
采购代理机构（签字）：                                      
日期：       年   月   日

[bookmark: _Toc20416]第四章 评标方法及标准
[bookmark: _Toc18381]第一节 评标方法及标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.3款
	评标方法
	综合评分法

	第3.4款
	非单一产品采购项目的核心产品
	本项目确定的核心产品为：四轴加工中心

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章第二节第4.2款规定修正。

	第5.2（1）项
	相同品牌产品投标报价相同的
	/（最低评标价法）

	第5.2（2）项
	相同品牌产品评审得分相同的规定
	评审得分相同的，按照技术和商务两项得分最高的确定一个投标人获得中标推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（综合评分法）

	第5.4（1）项
	价格评审优惠
	①对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号文）规定的小微企业报价给予10%—20%（工程项目6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
■ 货物采购：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目给予小微企业 10 %的扣除。
□工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目给予小微企业 / %的扣除。
□服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目给予小微企业 / %的扣除。
（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展政策问答》（http：//gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202102/t20210220_3659586.htm）：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。）
②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
□货物采购：本项目扣除比例为 / %。
□工程采购：本项目扣除比例为 / %。
□服务采购：本项目扣除比例为 / %。
（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业。）
③监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10 %。
（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小微企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

	第5.4（2）项
	优先采购
	最低评标价法：
符合节能产品、环境标志产品优先采购政策的，对于投标报价，应给予 5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。

	
	
	综合评分法：
A、投标产品为《节能产品政府采购品目清单》非“”产品、《环境标志产品政府采购品目清单》产品的，对于价格和技术分，应分别给予总分值4%-8%的加分。投标人必需提供有效的节能或环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印件或不是有效清单内的产品，评审时不予优先采购。
本项目具体加分比例分别为：价格总分值 4 %的加分、技术总分值 4 %的加分。

	
	
	备注：
（1）优先采购同时属于“节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。
（2）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
（3）投标人符合第二章第33.1款、第33.2款、第33.3款规定的，应按第二章第33.6款规定提供相关证明资料。

	第6.1款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	/（最低评标价法）

	第6.2款
	中标候选人并列的确定中标人的方式
	按技术总分从高至低确定排序，技术总分相同的由评标组长现场随机抽签确定排序。（综合评分法）。




[bookmark: _Toc3671]第二节 评标方法及标准
[bookmark: _Toc26971]1．评标方法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2最低评标价，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
1.3本采购项目评标方法见本章第一节【评标方法及标准前附表】。
[bookmark: _Toc23638]2．评标程序
2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc1922]3．投标文件的符合性审查
3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。
3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。
3.3单一产品采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。提供不同品牌产品的投标人不足三家的，应予废标。
3.4非单一产品采购项目：采购人或者采购代理机构将在【评标方法及标准前附表】中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，按本章本节第3.3款规定处理。
[bookmark: _Toc2325]4．投标文件的澄清
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: OLE_LINK36]4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6投标人的报价符合下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）算术平均值比较：投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价算术平均值50%的（即：投标报价<全部有效报价算术平均值×50%）；
（2）次低报价比较：投标报价低于通过符合性审查的次低报价50%的（即：投标报价 <评标委员会次低报价评标委员会×评标委员会50%）；
（3）最高限价比较：投标报价低于采购项目最高限价45%的（即：投标报价评标委员会<评标委员会最高限价评标委员会×评标委员会45%）；
（4）专业判断：评标委员会基于专业经验判断，认为供应商报价明显低于市场合理价格，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
本项目采用全流程电子交易系统，投标报价的澄清由评标委员会通过电子交易系统发起，投标人应及时关注电子交易系统的信息提示，采购人或采购代理机构不再另行通知。因投标人自身原因未能在规定时限内提交澄清材料的，由此带来的不利后果，由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc3267]5．投标文件的比较与评价
5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。
5.2单一产品采购项目：
（1）最低评标价法：提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效；报价相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）综合评分法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，视为相同品牌，按本章本节第 5.2 款规定处理。
5.4政府采购政策：
（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。
（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。
[bookmark: _Toc29558]6．推荐中标候选人
6.1最低评标价法：评标结果按算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.2综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc2387]7．编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc19531]8．评标报告复核
8.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。
8.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.3评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc3690]9．停止评标
9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
10.废标
10.1 根据有关法律法规和招标文件的有关规定，如出现下列情况之一的，应予以废标：
[bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK139]（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
[bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK209]（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK210]（3）投标人的报价均超过采购人项目采购预算，采购人不能支付的；
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK211]（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc7406]11．重新组建评标委员会进行评标
11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。
11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

[bookmark: _Toc20717]第三节 投标文件的符合性审查
1.符合性审查
1.1评标委员会应按本章本节附表1“符合性审查表”所列审查项目及审查标准，对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。
2.投标无效
2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；
（3）投标有效期不足的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。




[bookmark: _Toc15295]附表1 符合性审查表
符合性审查表
项目名称：                                           采购代理编号： 
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	[bookmark: OLE_LINK119]投标文件的签署、盖章
	[bookmark: OLE_LINK120]投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖 章的，其符合性审查不合格。

	2
	[bookmark: OLE_LINK121]对招标文件条款的响应
	[bookmark: OLE_LINK122]投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或 者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度的，其符合性审查不合格。

	3
	[bookmark: OLE_LINK123]投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK124]投标有效期不足的，其符合性审查不合格。

	4
	[bookmark: OLE_LINK125]附加条件
	[bookmark: OLE_LINK126]投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，其符合性审查 不合格。

	5
	[bookmark: OLE_LINK127]其他情形
	[bookmark: OLE_LINK128]存在不符合本章第三节第 1.1 款规定符合性审查标准的，或者法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的，其符 合性审查不合格。

	结论
	


 


[bookmark: _Toc13959]附表2 符合性审查结果一览表
符合性审查结果一览表
项目名称：                                           采购代理编号：
	序号
	投标人名称
	符合性审查结果
（合格/不合格）
	符合性审查不合格原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc25953]附表3 符合性审查合格投标人名单
符合性审查合格投标人名单
项目名称：                                        采购代理编号：
	序号
	合格投标人名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




[bookmark: _Toc18545]
第四节 投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整
2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。
2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.4（1）项的相关规定进行价格调整。
2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。
3. 投标报价评价
3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分
4.商务、技术等评分项响应评价及政府采购政策加分
4.1商务、技术等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对商务、技术等评分项计算得分。
4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.4（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行价格、商务、技术项得分(加分)计算。
5.评标总得分
5.1评标总得分为投标报价、商务、技术等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。
评标总得分＝A投标报价得分＋A商务项得分＋A技术项得分＋A优先采购加分
5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。
6.中标候选人的推荐方法
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。



[bookmark: _Toc10462]附页1 评标方法及标准表
附表 1、包1的权值见下表
	序号
	项	目
	权值的取值

	1
	报价（A1）
	0.40

	2
	商务（A2）
	0.20

	3
	技术（A3）
	0.40

	合计
	1.00





附表 1.1 包1投标报价评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	价格评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK189]满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×100 分。
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分





附表 1.2 包1商务部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	商务评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK178]商务要求响应情况
（10分）
	[bookmark: OLE_LINK177]满足招标文件商务要求（第六章第三节政府采购合同专用条款）的计10分，每偏离一项扣5分，扣完为止。
注：投标文件未提供《合同条款偏离表》的，本项不计分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK179]培训方案
（20分）
	[bookmark: OLE_LINK181]投标人根据采购需求提供针对本项目的培训方案，内容应包括但不限于：①培训计划、②培训内容、③培训技术力量、④培训资料、⑤培训方式等方案。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实、清晰的计20分；内容有缺漏的每项扣4分；每有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣2分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK205]售后服务
（40分）
	[bookmark: OLE_LINK182]投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①免费售后服务年限、②质量保证计划、③维护技术力量、④服务响应时间、⑤质保期满后服务措施等方案。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实完整、合理、针对性强的计40分，每缺一项扣8分，每有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣4分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK206]类似经验
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK183]投标人近三年（指投标文件递交截止时间上推三年，具体以合同签订时间为准）具有类似业绩（至少包括本项目核心产品的销售）的，每个计6分，最多计30分。
注：投标文件中需提供合同复印件（至少包括合同首页、关键页及签章页）并加盖投标人单位公章，否则不计分。

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	无

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分




附表 1.3 包1技术部分评审标准表
	序号
	评标因素（权重分）
	评标标准

	1
	技术评价项
（F=100 分）
	[bookmark: OLE_LINK185]技术指标和功能要求（30分）
	[bookmark: OLE_LINK184]技术指标和功能完全符合招标文件第五章第二节技术要求的，没有负偏离得30分。带★的为实质性技术条款，不允许负偏离，否则为无效投标；标注“▲”号的为重要技术条款，每负偏离一项扣6分；其他一般技术条款（除标注“★”号和“▲”号的属于其他一般技术条款），每负偏离一项扣3分；扣完30分为止。
注：投标人应按招标文件技术要求的规定提供相关证明材料，否则，视为偏离；投标文件未提供《货物说明一览表》的，本项不计分。招标文件第五章技术要求中范围或区间指标（如：以“不小于/不大于/≥/≤/＞/＜/-……”等符号加前缀或连接），投标文件《货物说明一览表》中须有对应的固定指标响应，否则视为不满足或负偏离。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK186]视频演示
（30分）
	[bookmark: OLE_LINK187]为确保所投四轴加工中心中“配套软件资源”满足教学功能和效果，需针对以下功能点提供视频演示：
①系统能按实训项目的具体连线情况，仿真电路电压、电气元件运行原理等，从而可以仿真实际电路情况，可对实际电路发生的故障进行报警，同时能对用户的随意接线情况正确与否进行判断。
②系统能对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及2种或以上等级的电压值（OV、24V、220V等）进行仿真，效果主要体现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。
③机械调试实验能能实现丝杆调试实验项目，进入丝杆调试实验后能显示丝杠调试信息，具备调试步骤提示功能；进入丝杠调试模式后点击数控机床模型外围件能自动隐藏外围件；系统内能调出百分表，能测试百分表是否正常，百分表能实现回零操作和维修操作；可通过CNC面板切换到手轮模式，移动手轮时数控机床对应轴能相应移动；可根据百分表测试数据在CNC面板修改反向间隙补偿量；能体现实验结果信息。
为确保所投数控铣床中“教学展示平台”满足教学功能和效果，需针对以下功能点提供视频演示：
④自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可支持输入包含但不限于的中文、英文、数字、特殊符号。
⑤内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。
⑥内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
每个功能演示点全部满足功能要求的计5分，未提供的不计分，每有一处不满足或者有缺陷的扣2分，扣完为止，本项评分共计6个功能演示点，最多计30分。
（注：演示视频要求采用H.264编码，mp4格式，全高清及以下分辨率，视频大小不超过200M（请调整至最小），如上传视频无法正常解压播放，由投标人自行承担相关责任。）

	
	
	[bookmark: OLE_LINK207]项目实施方案
（40分）
	[bookmark: OLE_LINK188]投标人根据采购需求提供针对本项目的实施方案，内容应包括但不限于：①项目实施进度计划安排；②项目人员安排及所需设备配置；③项目质量保障管理措施；④安装调试及安全文明施工方案；⑤项目验收方案等内容。方案包含以上全部内容且结合本项目实际阐述详实、清晰的计40分；内容有缺漏的每项扣8分；每有一项内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配的扣4分，扣完为止；未提供的不计分。
注：内容不完整或不合理或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

	2
	优先采购加分（F 优先采购加分）
	
×100×本项目加分比例

	∑
	F1=F+ F 优先采购加分




[bookmark: _Toc8556][bookmark: _Hlk186710711][bookmark: OLE_LINK41]第五章 采购需求
[bookmark: _Toc27822][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Hlk7184255]第一节 采购清单一览表
	[bookmark: OLE_LINK93]包号
	包名称
	序号
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品
	单价
限价
（元）
	总价最高限价
（元）
	备注

	1
	国家高技能基地项目-先进制造工程中心（数控加工实训室）
	1
	[bookmark: OLE_LINK198]四轴加工中心
	详见技术要求
	4
	套
	
	
	308534
	1234136
	

	
	
	2
	[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197]数控铣床
	详见技术要求
	2
	套
	
	
	275000
	550000
	

	
	
	3
	数控车床
	详见技术要求
	4
	套
	
	
	130070
	520280
	

	
	
	4
	[bookmark: OLE_LINK99]数控多轴加工仿真软件（车间机床用）
	详见技术要求
	10
	节点
	
	
	30610
	306100
	

	
	
	5
	洗地机
	详见技术要求
	1
	台
	
	
	14144
	14144
	

	
	
	6
	工具车
	详见技术要求
	12
	[bookmark: OLE_LINK54]台
	
	
	1630
	19560
	

	
	
	7
	踏板（22个）
	详见技术要求
	1
	套
	
	
	22000
	[bookmark: OLE_LINK55]22000
	1套含22个踏板

	
	
	8
	机床配套工量具
	详见技术要求
	12
	套
	
	
	4000
	48000
	

	
	
	9
	机床配套刀具（含机床搬迁及文化建设）
	详见技术要求
	1
	批
	
	
	[bookmark: OLE_LINK53]94457.76
	94457.76
	

	
	
	10
	教学一体机（98寸）
	详见技术要求
	2
	台
	
	
	23574
	47148
	

	[bookmark: OLE_LINK57]
	
	11
	场地改造
	详见技术要求
	1
	项
	
	
	247000
	247000
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
5.投标人投标报价不得超过单价最高限价和总价最高限价，否则，将视为投标无效。


[bookmark: _Toc8803]第二节 技术要求
一、采购清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]1
	[bookmark: OLE_LINK16]四轴加工中心
	一、机床应满足以下技术参数要求：
1.1工作台规格（长×宽）：≥1000×500（mm），整机（长×宽）≤3500*2500（mm）；
1.2工作台最大承重：≥500kg；
1.3工作台T形槽尺寸：槽宽18mm，数量5-7个；
1.4X/Y/Z轴行程：≥850/500/540（mm）；
1.5主轴端面至工作台面最大/最小距离：≥660mm/≤125mm；
1.6主轴中心到Z轴导轨面距离：≥590mm；
1.7 X/Y/Z轴快速进给速度：≥48/48/48（m/min)；
1.8 X/Y/Z轴导轨形式/宽度:重载滚柱导轨/≥35/45/45mm；
[bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK12]▲1.9 X/Y/Z轴全行程双向定位精度：≤0.008/0.008/0.008（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
[bookmark: OLE_LINK19]▲1.10 X/Y/Z轴重复定位精度：≤0.005/0.005/0.005（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
1.11最高进给速度：≥10000mm/min；
1.12 主轴锥孔(7:24)：适配BT40；
1.13 主轴转数范围：≥10000rpm；
1.14 主轴最大扭矩：≥70Nm；
1.15 主轴电机最大功率：≥15kW；
1.16 刀库：≥24刀位，带自动换刀；
1.17 刀库换刀时间：≤2.5s；
1.18 刀库最大刀盘直径：≥φ150mm；
1.19 最大刀具长度：≥300mm；
1.20 配控制工作终端：
1.20.1显示器：尺寸不低于21.5英寸，分辨率不低于1920×1080；
1.20.2性能与兼容性：能够流畅运行主流多轴加工仿真软件及三维造型软件，同时打开多款此类软件无卡顿；与常见数控系统配套的控制软件及通信接口无硬件或驱动冲突，支持标准数控代码传输及仿真加速；
1.21配套实训桌1张：安全环保，带金属边框结构，防静电桌面。尺寸不小于1200mm×600mm×750mm，承重≥150kg。
二、机床应满足以下配置、功能要求：
2.1数控系统：要求内存≥4GB；
全数字总线式高端数控装置，开放式体系结构；支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程I/O单元，采用电子盘程序存储方式，支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能；数控系统支持网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数。
[bookmark: OLE_LINK49]2.1.1采用总线式数控系统；
[bookmark: OLE_LINK50]2.1.2数控系统需具备二次开发功能；
2.1.3数控系统需具备机床调试辅助工具功能；
2.1.4数控系统需具备云服务功能；
2.1.5数控系统需具备一种多类工业以太网总线集成功能；
2.1.6数控系统需具备数控机床热误差补偿功能；
2.1.7联网功能：数控系统支持 TCP/IP 网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数；
2.1.8要求具备机床大数据联网-远程运维功能，通过远程运维平台，应用大数据汇聚、统计分析、可视化等技术，提供设备监控、 生产效率分析、远程运维等服务；
2.1.9数据中心：能通过标识解析、机床联网、数据采集、数据存储、数据分析，建立机床数字化档案；
2.1.10机床状态监控与运行统计：可通过手机app或PC网页端登录，查看机床当前状态(运行/等待/报警异常/离线)，以及机床运行的统计数据(运行时间、加工计数、各状态持续时间等统计数据)，便于进行机床运行效率分析。同时能随时查看当前以及历史报警信息，以便及时分析排查机床故障；
2.1.11故障处理：机床故障能快速响应、远程报修、远程诊断、就近派单，自动生成维修经验案例库，将服务模式由被动变为主动；故障发生后，通过在线调试参数、PLC、日志进行远程诊断和调试，快速排除故障，恢复生产；同时提供丰富的维修案例库，帮助用户自主维修；客服中心实时监控设备关键报警，电话沟通排查，达到预排除故障的效果。可以纵向查看单台设备的基础信息、设备运行监控、系统日志、系统参数等；
2.1.12常规保养：可通过机床录入保养计划，设置常规保养内容及流程、建立保养工单、计划日历等。通过使用制定好的保养计划项(支持自定义编辑)，平台会按计划提醒用户及时进行相关的保养工作；
2.1.13系统显示屏大小：≥12寸。
2.2 主轴轴承：要求主轴轴承采用不低于P4级专用重载轴承，整套主轴可在恒温条件下组装完成，并通过动平衡校正及跑合测试。
2.3 直线导轨：要求X/Y/Z轴导轨副要求采用≥35mm/45mm/45mm宽度的重载滚柱直线导轨。
2.4 滚珠丝杠：要求X/Y/Z轴采用直径≥φ40mm，且不低于C3级超高精度滚珠丝杠，具有进给灵活、定位准确、传动精度高的能力。
2.5 气动系统：要求气动三联件能够充分过滤气源中的杂质和水分，能够有效防止不纯净的气体对机床部件损伤和腐蚀；配气枪。
2.6 电源开关：要求机床电气设计符合国家标准，绝对保障设备和人身安全。
2.7 冷却系统：要求配备大流量冷却泵，能够充分保证最佳的循环冷却状态，压力≥3bar；主轴箱端面应配有冷却喷嘴（主轴环喷），既能水冷也能风冷，并且能够随意切换；冷却过程能够通过M代码或控制面板进行控制。
2.8 润滑系统：要求导轨、滚珠丝杠副需采用中央集中自动稀油润滑，各个节点均需配有定量式分油器，能够定时定量向各润滑部位注油，保证各滑动面均匀润滑。
2.9 排屑系统：具有自动排屑系统；配有手持式气枪，可以人工清除工件及工作台上的铁屑。
2.10电气柜冷热交换器：要求机床电箱采用冷热交换器进行散热，确保电气设备的正常工作。
2.11手持盒：要求手持盒具备误操作保护按钮及急停按钮，X、Y、Z轴之间随意切换，X1、X10、X100倍率之间随意切换。
2.12刀库：要求采用圆盘式机械手刀库，刀库与立柱通过基面与侧面双向同时把合，换刀时刀盘由滚子凸轮机构驱动及定位，由机械手换刀装置（ATC）完成还刀和送刀，ATC应为滚齿凸轮机构，经过预压后能够高速无噪音运转。
2.13 四轴转台：转台盘面直径≥φ200mm，7寸手动三爪卡盘；可实现四轴四联动。
2.14 手动尾座：顶尖式手动尾座及活顶尖。
2.15 配套软件资源：
[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]▲2.15.1故障设置（投标文件需提供该项功能界面截图证明，每项至少一张图片）
系统可支持设置多种故障：连线故障、元件故障、参数故障等功能。要求故障设置界面简洁，方便教学使用，设置的故障能够反映到对应实验项目的机床工作状态上。故障排除方法按实际情况有多种方式，电路接线故障排除，元器件内部故障排除，参数故障排除等都能进行仿真。能够把设置好的故障发送给学生端进行故障考核，并且对已设置好的故障可进行保存和导入，利于老师教学的延续性。
2.15.2 账号管理
管理用户登录信息，可添加、删除、清除、保存、编辑用户信息；账号分为“学生账号”和“教师账号”两种类型。
2.15.3真实数控机床电气元件模型为蓝本
软件以真实的数控机床模型为蓝本进行开发，还原各模型结构及相关尺寸，模型结构逼真详细。
2.15.4 智能万用表
系统配备一个万用表，该万用表能真实反映当前电路端子间的电压，万用表支持直流和交流两种档位，且分别有毫伏(mV)、伏（V）、千伏（kV）3个档位。万用表配备的两只表笔（一支红表笔与一支黑表笔）在使用前，需要将表笔插放至对应的孔。测量时，三维场景中也会出现对应表笔的三维模型，如使用交流档测量直流电压时，系统提示错误，防止误操作。
2.15.5 伺服驱动器
系统仿真的是华中伺服驱动器，能对该伺服进行参数设置，并且参数变化的内容会反映到实际伺服输出表现。系统还能仿真另Fanuc系统中使用到的α伺服驱动器，该驱动器可通过数码灯管进行运行提示与故障提示。
2.15.6 变频器
系统仿真的变频器支持设置点动频率参数，通过控制面板能够实现电机启停、正反转控制，能够实现点动与连续控制。
2.15.7 系统面板
系统能仿真两款及以上典型数控系统：
2.15.8 步进驱动器
系统仿真的步进驱动器可通过7位拔码开关对其进行拔码设置，步进驱动器根据拔码设置的参数变化，对应电机的旋转速度也会对应变化。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK22]▲2.15.9机电联调实验
系统仿真能支持现有数控系统的机电联调实验，实验具体功能如下：
2.15.9.1仿真现有数控系统实际面板功能。
2.15.9.2通过机床机械传动部分对电气控制部分的故障排查，把机械与电气有机结合起来。
2.15.9.3系统提供“反向间隙调整”、“共振频率调整”、“加减速调整”三个典型机电联调实验。
2.15.9.4通过CNC面板的“自动模式”，能够调出工件加工程序进行工件毛坯的仿真加工，工件加工部分的轮廓精度真实反映出机床当前的工作状态。
2.15.9.5三坐标测量仪能够测出工件毛坯加工后的外轮廓精度。
2.15.9.6通过工件加工部分的外轮廓精度能够反映出机床当前存在的故障。
2.15.9.7通过调整系统参数等手段能够进行机床故障的排除。
2.15.9.8机床故障排除是否成功可以通过工件毛坯的加工的精度进行验证。
2.15.10 专业的案例与资源
能提供机床装调、电气接线与故障诊断部分内容，与实际机床维修工所需相关知识相结合的教学资源，不少于40课时。
2.15.11连线模式功能
具有可进行逻辑电路电器元件间的连线、删线、清空连线、恢复连线以及线材规格选择的功能。其中线材规格多样，线材的种类有0.5mm²、0.75mm²、1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²，学生根据实际电路图要求选择合适线材进行连线，且电气元件上的端子电线连接是随意的。
2.15.12 清空连线/恢复连线
用于快速清空/恢复当前三维场景上的所有接线，从而解决用户在接线过程中导致的误操作问题。
2.15.13 CNC面板
面板能结合到电路与机械部分，按实际电路情况与机械情况显示对应的报警信号，通过修改相关参数可以修复对应的机床问题。
2.15.14 端子列表
在接线模式下，能弹出接线端子列表，并显示当前已经进行接线的端子，用鼠标对列表中端子进行选择，对应3D场景中连接的模型会闪烁提示。
2.15.15 电路-3DX2D
2D电路图里面的端子能与三维场景中的零件模型端子对应一致，选中2D电路图上的端子，三维场景中对应的电气元件端子也需被选中，逻辑原理表达更直观，能达到2D电路图与3D场景元件端子间电压测量同步的效果。
2.15.16 电路图智能“拼装”
2D电路图应设置有“转点”功能，可快速链接找到3D电路中对应的电气元件、元件端子以及特定的2D电路图，方便教学、提高教学效率。
[bookmark: OLE_LINK47]2.15.17 电路仿真运行
2.15.17.1系统能按实训项目的具体连线情况，仿真电路电压、电气元件运行原理等，从而可以仿真实际电路情况，可对实际电路发生的故障进行报警，同时能对用户的随意接线情况正确与否进行判断。
2.15.17.2能对电路中2种电压（直流电以及交流电），以及2种或以上等级的电压值（OV、24V、220V等）进行仿真，效果主要体现在万用表上，使用万用表即可测量每段电路的电压值。
2.15.18零件复位
可使系统中的3D模型立刻恢复到系统默认状态，从而解决用户在操作时导致的误操作问题。
2.15.19项目信息
调试实验在进行时都会弹出一个项目信息对话框提示。内容包括：调试实验故障提示、调试实验步骤提示、实验结果提示，引导学生进行实验。
2.15.20真实机械调试：能实现丝杆调试实验项目。
丝杆调试实验功能要求：进入丝杆调试实验后能显示丝杠调试信息，具备调试步骤提示功能；进入丝杠调试模式后点击数控机床模型外围件能自动隐藏外围件；系统内能调出百分表，能测试百分表是否正常，百分表能实现回零操作和维修操作；可通过CNC面板切换到手轮模式，移动手轮时数控机床对应轴能相应移动；可根据百分表测试数据在CNC面板修改反向间隙补偿量；能体现实验结果信息。
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	[bookmark: OLE_LINK23]数控铣床
	一、机床应满足以下技术参数要求：
1.1工作台规格（长×宽）：≥1000×500(mm)；整机（长×宽）≤3500*2500（mm）；
1.2 工作台最大承重：≥500kg；
1.3 工作台T形槽尺寸：槽宽18mm，数量5-7个；
1.4 X/Y/Z轴行程：≥850/500/540（mm）；
1.5 主轴端面至工作台面最大/最小距离：≥660mm/≤125mm；
1.6 主轴中心到Z轴导轨面距离：≥590mm；
1.7 X/Y/Z轴快速进给速度：≥48/48/48（m/min）；
1.8 X/Y/Z轴导轨形式/宽度:重载直线导轨/≥35/45/45（mm）；
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK14]▲1.9 X/Y/Z轴全行程双向定位精度：≤0.008/0.008/0.008（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK51]▲1.10 X/Y/Z轴重复定位精度：≤0.005/0.005/0.005（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
1.11最高进给速度：≥10000mm/min；
1.12 主轴锥孔(7:24)：适配BT40；
1.13 主轴转数范围：≥10000rpm；
1.14 主轴传动方式：同步齿型带；
1.15 主轴最大扭矩：≥70Nm；
[bookmark: OLE_LINK8]1.16 主轴电机最大功率：≥15kW；
1.17 配控制工作终端：
[bookmark: OLE_LINK43]1.17.1显示器：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080；
1.17.2性能与兼容性：能够流畅运行主流多轴加工仿真软件及三维造型软件，同时打开多款此类软件无卡顿；与常见数控系统配套的控制软件及通信接口无硬件或驱动冲突，支持标准数控代码传输及仿真加速。
1.18 配套实训桌1张：安全环保，带金属边框结构，防静电桌面。尺寸≥1200mm×600mm×750mm，承重≥150kg。
二、机床应满足以下配置、功能要求：
2.1数控系统：
[bookmark: OLE_LINK46]2.1.1要求内存≥4GB。
2.1.2具有全数字总线式高端数控装置，开放式体系结构；支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程I/O单元，采用电子盘程序存储方式，支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能；
2.1.3数控系统需具备二次开发功能；
2.1.4数控系统需具备云服务功能；
2.1.5具有联网功能：数控系统支持 TCP/IP 网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数；
2.1.6系统显示屏大小：≥12寸
2.2 主轴轴承：要求主轴轴承采用不低于P4级专用重载轴承，整套主轴应在恒温条件下组装完成，并通过动平衡校正及跑合测试。
2.3 直线导轨：要求X/Y/Z轴导轨副要求采用≥35mm/45mm/45mm宽度的重载直线导轨。
2.4 滚珠丝杠：要求X/Y/Z轴采用直径≥φ32mm，且不低于C3级超高精度滚珠丝杠，具备进给灵活、定位准确、传动精度高的能力。
2.5 气动系统：要求气动三联件能够充分过滤气源中的杂质和水分，能够有效防止不纯净的气体对机床部件损伤和腐蚀；配气枪。
2.6 电源开关：要求机床电气设计符合国家标准，绝对保障设备和人身安全。
2.7 冷却系统：要求配备大流量冷却泵，充分保证最佳的循环冷却状态，压力≥3bar；主轴箱端面应配有冷却喷嘴（主轴环喷），既可水冷也可风冷，并且随意切换；冷却过程可以通过M代码或控制面板进行控制；2.8 润滑系统：要求导轨、滚珠丝杠副均采用中央集中自动稀油润滑，各个节点配有定量式分油器，定时定量向各润滑部位注油，保证各滑动面均匀润滑。
2.9 排屑系统：要求加工过程中产生的碎屑直接落到防护间上，防护间应采用大斜度排屑槽及前端设置冲屑水口，碎屑随着冲屑水流到水箱排屑筐中。配有手持式气枪，可以人工清除工件及工作台上的碎屑。
2.10 电气柜冷热交换器：要求机床电箱采用冷热交换器进行散热，确保电气设备的正常工作。
2.11手持盒：要求手持盒具备误操作保护按钮及急停按钮，X、Y、Z轴之间随意切换，X1、X10、X100倍率之间随意切换。
2.12 提供机床配置包括但不限于详细清单，包括功能、产地、品牌等影响机床整机品质、性能、使用寿命及投标价格的重要因素，并加盖投标人公章。
三、配套教学展示平台1套：需满足以下功能要求。
3.1软件部分：
3.1.1系统需支持账号密码登录模式。
3.1.2 录制模式需支持电影模式、资源模式两种，能同时支持≥1路电影模式加不少于4路资源录制，包括但不限于录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面自由组合。
3.1.3 录制格式需支持MP4/FLV/TS.
3.1.4 录制分辨率需支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。
3.1.5 支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于4路预监画面。
3.1.6 支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
3.1.7 支持添加字幕，支持包括系统时间在内的不少于8种预设字幕的设置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色。
3.1.8 需支持直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。
3.1.9 需自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，支持多种格式的字幕，可支持输入包含但不限于的中文、英文、数字、特殊符号。
3.1.10 需提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过触屏模式拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随。
3.1.11需支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png等格式。
3.1.12 台标需支持≥4个固定位置，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png等格式。
3.1.13 需支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。
3.1.14 系统需支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。
3.1.15 系统需支持音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
3.1.16 系统需支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。
3.1.17 所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
3.1.18 系统支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]3.1.19 要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。
3.1.20 内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
3.1.21授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
3.2 硬件部分
3.2.1移动推车
3.2.1.1整体高度≥1.9米，承重≥200kg，模块化设计，方便扩充功能组件，便于安装、使用与维护。车体顶部具备万向臂安装结构，可安装转轴万向臂。
3.2.1.2 要求中心立柱前后两面开有T型槽，预留隐藏穿线孔，方便安装设备，如安装摄像机支架、显示屏支架、置物托盘等设备。
3.2.1.3 底部箱体尺寸为：≥425mm*610mm*400mm（宽*高*深）。箱体外部配备电量显示屏可显示剩余电量百分比、输出功率、剩余使用时长等信息、后置隐藏式接口，磁吸安全盖、对外接口等，具有电源开关键。
3.2.1.4 箱体两侧具有隐藏式音箱结构，每一侧分别可内置1个不低于20W喇叭，配合内置功放及无线话筒，进行实时扩声，内置2.4G无线领夹麦克风，后置对频窗口，可实现麦克风“一碰连”。
3.2.1.5 要求箱体内部具有可拆卸电池仓结构，方便电池更换，提高整体续航能力。
3.2.1.6 箱体内部具有设备固定式安装结构，保证车体移动时设备的稳定性与安全性。
3.2.1.7车体底部采用四角焊接设计，整体尺寸：≥450mm*450mm(长*宽）配备四个万向静音轮，具备脚刹装置。
3.2.1.8 内置电池容量≥570Wh，支持TYPE-C、USB同时供电输出，连续使用时长≥4小时。
3.2.2 实训录播主机模块
3.2.2.1要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构；内置国产化处理器≥8核、兼容Linux系统、内存≥8GB，硬盘≥2T,支持7*24小时工作。
3.2.2.2 要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂。
3.2.2.3 要求配置电容触控液晶屏≥23.8英寸，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。
3.2.2.4 要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。
3.2.2.5要求支持HDMI输入接口≥2路，支持HDMI输出接口≥3路，输出本地画面≥1路，输出合成画面≥1路。3.5mm音频输入≥1路，3.5mm音频输出≥1路。TYPE-C接口≥1，具备USB3.0接口≥2路，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。
3.2.2.6 要求支持RJ45网口≥5路，其中至少4路为POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。
3.2.2.7 视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
3.2.2.8 要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。
3.2.3 4K高清云台摄像机模块
3.2.3.1图像传感器：≥1/2.5英寸高品质4K CMOS传感器，有效像素≥850万；
3.2.3.2 镜头：≥12x, f ≥ 4.4mm ～ 52.8mm, F≥1.8 ～ F2.6；
3.2.3.3 数字变焦： ≥16x；
3.2.3.4 最低照度： ≥0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)；
3.2.3.5 快门： 1/30s ～ 1/10000s；
3.2.3.6 白平衡： 自动, 室内，室外，一键式，手动；
3.2.3.7 需支持背光补偿；
3.2.3.8 需支持3D数字降噪；
3.2.3.9 信噪比≥55dB；
3.2.3.10 需支持PoE供电。
3.2.4 音频处理器模块
3.2.4.1麦克输入：≥2 路，需支持 48V 幻象供电；
3.2.4.2 模拟音频输入：差分信号输入≥2 路；
3.2.4.3 模拟音频输出：差分信号输出≥2 路；
3.2.4.4 需支持数字音频输入或者输出：立体声 USB 输入或者输出≥1路；
3.2.4.5 扬声器输出：≥2 路；
3.2.4.6 内置功放数量：≥2个；功率≥60W（6Ω）；
3.2.4.7 需支持噪声抑制，反馈抑制，回声消除，自动增益控制；
3.2.4.8 需支持智能降噪，内置 AI 智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见噪声，最大噪声抑制幅度：36dB；
3.2.4.9 需支持本地扩声与远程互动同时工作，远程互动可做到师生双方同时讲话无压制、无回声、无断续；
3.2.4.10 需支持有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰，过滤噪声不影响扩声效果；
3.2.4.11频响范围：不低于20Hz-20kHz；
3.2.5 音箱模块
3.2.5.1额定功率：≥20W（6Ω）；
3.2.5.2 最大功率：≥25W；
3.2.5.3 灵敏度：≥80±3dB；
3.2.5.4 频率范围：50-12KHz。
3.2.6 实训领夹麦克风模块
3.2.6.1通讯方式/频段：需支持2.4G；
3.2.6.2 有效使用距离：≥10米；
3.2.6.3 音频信噪比：≥85dB；
3.2.6.4 频响要求：100Hz～10KHz；
3.2.6.5 配对方式：近距离触发自动配对；
3.2.6.6 供电方式：内置电池；
3.2.6.7 电池使用时间：不低于5小时；
3.2.6.8 充电盒需支持剩余电量指示和充电电量指示；容量：≥260mAh。
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	数控车床
	一、机床应满足以下技术参数要求
1.1床身上最大回转直径/滑板上最大回转直径：≥φ400mm/≥φ200mm；整机（长×宽）≤3000*2500（mm）；
1.2 最大工件长度/最大切削长度：≥1000mm/≥850mm；
1.3主轴通孔直径/主轴头型式/伺服主电机功率：≥φ53mm/A2-6/≥5.5kW；
1.4 主轴最高转速：≥2400r/min；
1.5 尾台套筒直径/尾台套筒行程：≥φ60mm/≥127mm；
1.6 尾台套筒锥孔：莫氏4号；
1.7 X轴/Z轴最大行程：≥220mm/≥850mm；
1.8 X轴/Z轴快移速度：≥6m/min/≥12m/min；
1.9 刀架刀位数：4；
1.10 刀架转位时间/刀架重复定位精度：≤2.1s/±2″；
1.11机床净重：≥1600kg；
1.12 手动夹盘：≥φ200mm三爪；
1.13 手持盒：带有移动手轮；
1.14 结构要求：
[bookmark: OLE_LINK44]1.14.1床身材料性能应不低于HT300灰铁，导轨结构应采用山平式或其他主流机床高刚性结构，内部筋形合理布局；
1.14.2导轨面采用中频淬火磨削工艺，淬硬层深度≥3mm，为了确保进给系统的刚度、摩擦阻尼系数等动态特性应处于最佳状态，滑动导轨面应贴有导轨板工艺措施进行保障，绝对避免低速爬行现象的发生；
1.14.3全防护罩的表面应为喷塑处理，便于清洁；
1.14.4出于操作安全考虑，数控系统要求挂在右侧拉门上，可移动；
1.14.5采用单主轴免维护床头箱，温度小、噪声低；
1.14.6水箱及接屑盘结构采用独立式，与床身可分离，水箱底部配置滚动滑轮，可实现方便移动、方便清理。
1.15 配控制工作终端：
[bookmark: OLE_LINK45]1.15.1显示器：尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080；
1.15.2性能与兼容性：能够流畅运行主流多轴加工仿真软件及三维造型软件，同时打开多款此类软件无卡顿；与常见数控系统配套的控制软件及通信接口无硬件或驱动冲突，支持标准数控代码传输及仿真加速；
[bookmark: OLE_LINK9]1.16 配套实训桌1张：安全环保，带金属边框结构，防静电桌面。尺寸≥1200mm×600mm×750mm，承重≥150kg。
二、精度保证：
2.1精度应满足GB/T 25659.1-2010《简式数控卧式车床精度》标准；
2.2 加工精度：IT6～IT7；
2.3 加工工件圆度：≤0.004mm；
2.4 加工工件圆柱度：≤0.024mm/300mm；
2.5 加工工件平面度：≤0.025mm/Ф300mm；
2.6 加工工件表面粗糙度：≤Ra1.6μm；
2.7 X轴/Z轴定位精度：≤0.024mm/≤0.032mm；
2.8 X轴/Z轴重复定位精度：≤0.008mm/≤0.013mm。
三、机床应满足以下配置、功能要求
3.1数控系统：
3.1.1要求运行内存≥3000M，以太网、USB接口，通过接口可实现数据传输及网络功能。
3.1.2应具备全数字总线式高端数控装置，开放式体系结构；支持总线式全数字伺服驱动单元和绝对值式伺服电机，支持总线式远程I/O单元，支持电子盘程序存储方式，支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能；
3.1.3数控系统需具备二次开发功能；
3.1.4数控系统需具备云服务功能；
3.1.5联网功能：数控系统支持 TCP/IP 网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数。
3.1.6系统显示屏大小：≥10.3寸。
3.2.主轴轴承：要求主轴轴承采用不低于 P4 级双列圆柱滚子轴承+角接触球轴承的配对形式轴承，整套主轴应在恒温条件下组装完成，并通过动平衡校正及跑合测试。
3.3.刀架：要求采用力矩电机转位，初定位销预定位，三联齿精确定位，矩形螺纹升降锁紧，内抬起结构，能够实现密封性强、定位精度高、刚性强、性能稳定的特点；可以装卡各种车削刀具，内孔镗刀夹等；刀架应支持安装配套刀杆。
3.4.滚珠丝杠：要求滚珠丝杠精度不低于C3级，并采用两端固定方式的预拉伸丝杠结构，具备进给灵活、定位准确、传动精度高的能力。
	4
	套
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	[bookmark: OLE_LINK28]数控多轴加工仿真软件（车间机床用）
	一、总体功能
1.1软件要求具备机床库、优化库、刀具库数据，能够精确模拟仿真各种数控铣床、数控车床、车铣复合加工中心、 线切割、电火花等机床的程序；
1.2 能够支持各类数控系统的指令，支持手工编写的程序如：支持控制系统高级手工编程如Tran/Rotate/ MIRROR、G-M 码程序、宏程序、各种变量间的运算、手工直接编制的 G 代码、子程序循环，以及自定义的各种特殊指令；
1.3 应具备包括但不限于中、英文等至少两种使用界面供用户切换使用；
1.4 对于软件使用过程中用到的文件名称， 支持各种自定义的文件名及其扩展名，以及支持中文路径；
1.5 支持多种操作系统，包括但不限于Windows、Linux等；
1.6 具备特征捕捉功能，测量信息全面，能提供半径、直径尺寸、加工的刀具信息、NC程序代码信息、轴向、圆心位置、加工该特征的程序名、程序行号、刀具号、进给速度等信息，支持仿真过程特征实体模型的3D尺寸标注；
1.7自动比较功能支持实体、曲面、轮廓和点等多种比较模式，自动比较功能对于大型零件，能够提供某个特定区域的自动比较，只比较零件某个部位的过切或残留。
二、具体模块
2.1数控程序加工仿真验证
2.1.1包括仿真 3 轴铣削、2 轴车削程序所必须的功能，既可以模拟由 CAM 软件输出的刀位文件，也可以模拟 G 代码文件；
2.1.2该模块包含标准控制系统库，包括但不限于SIEMENS 系列、Fanuc 系列、Heidenhain 系列、Mazak系列、NUM系列、AB系列等，可以在标准库的基础上，根据自己的特殊需要配置控制系统； 
2.1.3包含模型分析工具，能对仿真后的零件模型进行各种测量，包括但不限于毛坯厚度、体积、材料去除率、深度、间隙、距离、角度、孔径、转角半径、刀痕间的残留高度等； 
2.1.4能够构造真实刀具形状，和各种标准、非标刀具，包括但不限于整体刀具、镶齿刀具，以及非标机床附件头； 
2.1.5能够实现零件的实体加工仿真，能够平移、缩放、翻转及旋转切削模型，可在任何方向作剖面视图，查看那些原本无法看到的区域（例如钻孔的截面），并且零件模型局部放大时不失真； 
2.1.6对于较长的刀位文件，能够加快模拟速度，同时不影响仿真精度； 
2.1.7能够将 IGES 文件转换为 STL 数据或其他模型文件（定义铸造毛坯、夹具、设计模型等）。能从 STL 文件生成实体模型，能够修复表面质量不好的 STL模型； 
2.1.8该模块能够精确地检查加工中发生的各种错误。只需点击发生错误的地方，就可知道相应的程序语句； 
2.1.9软件应支持各种编程方式，包括但不限于预知三维刀具补偿、刀尖点编程或刀具长度补偿、主轴转动点编程、封闭循环和夹具偏置、加工坐标系旋转、平移、RTCP编程等； 
2.1.10软件支持模拟线切割、电火花的数控程序加工与仿真； 
2.1.11软件能够在一个仿真文件中，按照加工工艺顺序模拟零件在各个机床上的仿真加工过程； 
2.1.12能够定制使用界面。可以封闭使用。可以对角色授予对系统进行有限操作的权限； 
2.1.13能够定制使用界面。可以封闭使用，没有权限的人不能修改任何东西，用于现场操作工人的浏览； 
2.1.14能够对仿真后的零件尺寸进行测量，并自动创建图文并茂的检测说明及完整的切削过程特征尺寸； 
2.1.15用户能够自定义检测报告内容； 
2.1.16检测报告能够存储为包括但不限于 HTML、PDF、TXT格式，方便参考使用。
2.2 机床实体仿真模块
2.2.1该模块应能够对机床运动的整个过程提供准确、完善的碰撞、干涉检查，保证机床和刀具的安全；
2.2.2该模块应支持在仿真的过程中，根据机床实际情况实时显示碰撞、超程、超速等信息，并记录在仿真结果报告中；
2.2.3该模块应能够模拟出夹具、卡具与主轴的碰撞，还可以模拟刀具库的换刀运动，并检查其碰撞； 
2.2.4该模块应能够模拟一个工件在各个不同机床之间，不同工序的加工仿真过程，并根据工艺要求在机床之间自动切换、定位；
2.2.5软件自带机床库，包含许多常见的数控机床，用户可以直接调用、修改，也可很方便地自己建立与车间机床相应的机床模型。
[bookmark: OLE_LINK29]▲2.3 多轴联动数控加工仿真（投标文件需提供该项功能界面截图证明，每项至少一张图片）
2.3.1对多轴联动程序进行碰撞、干涉检查并发布预警信息并提供解决方案，可以直接调用、调整解决方案对程序进行修改；
2.3.2 该模块能够支持各种 U、V、W 直线轴，自定义旋转轴仿真； 
2.3.3 该模块能够支持 5 轴以上车铣复合加工中心程序仿真； 
2.3.4 该模块能够支持最少6个轴的数控机床联动；
2.4 仿真后的零件模型与设计原型自动比较过切和欠切；
2.4.1通过不同的颜色直观地看到过切和残余部分，比较精度能够自定义；
2.4.2 能够自动形成比较结果，具备修改提醒功能； 
2.4.3 提供精确的过切或残留量的数值报告； 
2.4.4 对于大型零件，能够提供某个特定区域的自动比较。
2.5 数控程序优化
2.5.1软件能够根据机床、刀具、切削材料等外部切削条件，对程序进给、转速进行优化；
2.5.2 软件根据切削材料体积自动调整进给率，当切削大量材料时，进给率降低；切削少量材料时，进给率相应地提高。根据每部分需要切削材料量的不同，优化模块能够自动计算进给率，并在需要的地方插入改进后的进给率。无需改变轨迹，优化模块即可为新的刀具路径更新进给率；
2.5.3 软件能够自动生成优化库，并且将刀具库当中的刀具参数传输到优化库中；
2.5.4 自动比较优化前、后的程序，以及优化后节约的加工时间；
2.5.5 能够手动配置和完善优化库，使得刀具运动从开始空走刀到切入材料，再从离开材料回到起始点的每一个过程都可以优化。
2.6 切削力优化
2.6.1能根据多种材料性能属性插入切削条件，以运算出材料强度和摩擦与温度对加工的影响。材料性能数据通过实际加工测试获取，而不是依据有限元分析的结果；
[bookmark: OLE_LINK7]2.6.2 支持图标形式显示切削过程中各参数的波动曲线，支持如总力，径向力/轴向力、机床力、功率/扭矩、削厚、材料去除率、刀具偏移、进给速度等；
2.6.3 可以通过鼠标拾取曲线中任一点自动关联此点对应的程序行信息，并显示所有相关程序数据；
2.6.4 支持所有程序整体显示，或者根据程序中使用的刀具分别显示。
2.7 探头仿真
2.7.1定位毛坯和夹具并调整偏置； 
2.7.2 测量和调整刀具、毛坯或夹具的偏置； 
2.7.3 检查探头测序，避免错误的探头程序导致探头和机床、夹具的干涉。
	10
	节点

	5
	洗地机
	1.清洁效率：≥5000㎡/h
2.刷盘直径：≥400mm
3.刷盘数量：≥2个
4.刷盘厚度：≥2mm
5.吸水扒宽度：≥1200mm
6.刷盘转速：≥230rpm
7.刷盘电机数量：2个 
8.刷盘电机功率：≥550W
9.吸水盘电机功率：≥550W
10.驱动电机功率：≥550W
11.清水箱容量：≥80L
12.污水箱容量：≥85L
13.单个电瓶容量：≥24v/140A
14.电瓶数量：不少于2个
15.产品尺寸：≥1450mm×1000mm×1100mm
16.工作方式：人坐驾式
	1
	台

	6
	工具车
	1.产品尺寸：≥900mm×1000mm×500mm；
2.材质：冷轧钢板；
3.结构要求：具备不少于5个抽屉式储物空间和1个柜式储物空间；
4.单层承重：≥15kg；
5.板厚不小于：≥1.2mm；
6.抽屉数：≥5抽。
	12
	台

	7
	踏板（22个）
	[bookmark: OLE_LINK130]机床脚踏板防滑耐油网格格栅板，不小于1650×850mm，高度120—140mm可调；1套含22个踏板。
	1
	套

	8
	机床配套工量具
	每套含但不限于以下物品：
1.基础尺寸测量：游标卡尺（0-150/0-300mm）各1把、外径千分尺（0-25/25-50/50-75/75-100mm）各1把、内径千分尺（10-100mm）各1把、深度尺（0-150mm）1把；
2.形位误差检测：百分表（0-10mm含表座）、杠杆百分表（0-0.8mm含磁性表座）、框式水平仪（200mm）1台；
3.专用测量工具：螺纹规（M8-M24含塞规环规）1套、万能角度尺（0-320°）1把、半径规（R1-R25mm）1套、塞尺（0.02-1.0mm）1把。
	12
	套

	9
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK98]机床配套刀具（含机床搬迁及文化建设）
	一、机床配套刀具
1.数控车床（4台）配备包含但不限于以下刀具：
1.1外圆刀杆+刀片（6把/台×4台=24把）；
1.2端面/切断/螺纹/镗孔刀杆+刀片（各2把/台×4台= 8把）；
1.3中心钻（A型φ3/φ5）（各3支/台×4台=各12支）；
1.4麻花钻（φ6/10/15/20mm）（各2支/台×4台=各8支）；                                                  
2.数控铣床（2台）配备包含但不限于以下刀具：
2.1面铣刀（φ80mm 4齿+刀片）（2把/台×2 台= 4套）；
2.2高速钢立铣刀（φ12/16/20mm 4刃）（各2把/台×2台=各4把）；
2.3硬质合金立铣刀（φ10/14/18mm）（各1把/台×2台=各2把）；
[bookmark: OLE_LINK3]2.4三面刃铣刀（φ63mm宽5mm）（1把/台×2台= 2把）；
2.5键槽铣刀（φ8/12/16mm2刃）（各1把/台×2台=各2把）；
2.6BT40钻夹头刀柄（2个/台×2台= 4个）；
2.7麻花钻（锥柄φ8/12/16/20mm）（各2支/台×2台=各4支）；
2.8机用铰刀（锥柄φ10H7/15H7/20H7）（各 1支/台×2台=各2支）；                                                     
3.四轴加工中心（4台）配备包含但不限于以下刀具：
3.1面铣刀（φ80mm 6齿+刀片）（1把/台×4 台=4套）；
3.2硬质合金立铣刀（φ10/16/20/25mm 4刃）（各2把/台×4台=各 8 把）；
3.3球头铣刀（φ10/12/16mm）（各1把/台×4台=各4把）；
3.4槽铣刀（φ50mm宽3/8mm）（各1把/台×4台=各4把）；
3.5BT40刀柄（含拉钉）（ER40-150L/SLA20-100L）（各 3 个/台×4 台=各12个）；
3.6锥柄麻花钻（φ10/15/20/25/30mm）（各1支/台×4台=各4支）；
3.7机用丝锥（螺旋槽）（M10/12/16/20/24）（各2支/台×4台=各8支）；
3.8微调精镗刀（含刀柄）（φ15-30mm BT40接口）（1套/台×4台=4套）；                                                                                                                                                  4.五轴加工中心（2台）配备包含但不限于以下刀具：
4.1高速硬质合金立铣刀（φ4/8/12/16mm（4刃））（各2把/台×2台=各4把）；
4.2精密球头铣刀（φ5/8/10/12mm）（各2把/台×2 台=各4把）；
4.3微小径立铣刀（φ1/2/3/4mm 2刃）（各2把/台×2 台=各4把）；
4.4BT30刀柄（含拉钉）（规格型号与采购设备匹配；ER25-100L/ER32-120L）（各3个/台×2 台=各6个）；
4.5微调精镗刀（含刀柄）（φ8-20mm BT30接口）（1套/台×2台=2套）；
4.6微小径机用丝锥（M3/4/5/6/8）（各1支/台×2台=各2支）；
4.7金刚石涂层立铣刀（φ6/10mm）（各1把/台×2台=各2把）。
[bookmark: OLE_LINK95]二、机床搬迁
原有数控车床8台与加工中心6台搬移（石峰校区北院原实训场地内移动），2台五轴加工中心（醴陵校区搬运至石峰校区北院）拆装及调试（搬迁时要有专业人员协同完成拆、运、装、调试）。
三、文化建设
1.提供实训室操作注意事项、安全注意事项、实训室简介等挂图,采用亚克力材质,尺寸≥900mm*1200mm，数量≥9块；
2.背景墙1块，PVC材质，尺寸≥1500mm*3000mm；
3.宣传标语，PVC材质，尺寸≥500mm*7000mm，纯文字2块。
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	[bookmark: OLE_LINK30]教学一体机（98寸）
	[bookmark: OLE_LINK42]1.屏体硬件
1.1黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸≥4500mm*1350mm整机两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔等多种类型笔书写，副屏光泽度符合GB 28231-2011标准；
1.2 UHD超高清LED液晶屏，显示尺寸≥98英寸，物理分辨率：3840×2160，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护厚度≤4mm，硬度≥9H，最高灰阶256灰阶；
1.3 整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5；
1.4 电容触控技术，支持多版本操作系统中进行40点或以上触控，支持在移动操作系统中进行30点或以上触控；
1.5 前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口、≥1路USB Type-C全功能通道接口，后置≥2路HDMI接口、≥2路USB 等接口；
1.6 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统单独还原整机系统；
1.7 整机具有物理开机防蓝光功能，蓝光危害为RGO豁免级；
1.8 整机内置扬声器，要求使用缝隙发声技术，顶置朝前发声前朝向10W高音扬声器不少于2个，上朝向20W中低音扬声器不少于2个，内置非独立外扩展的4阵列麦克风拾音距离≥12m，支持标准、听力、观影三种音效模式调节；
[bookmark: OLE_LINK10]1.9 整机内置无线网络模块和蓝牙5.2，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi和AP热点均支持频2.4GHz/5GHz；支持版本Wi-Fi6或更高版本。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m；
1.10 整机内置高清摄像头，可拍摄≥1600万像素的照片支持4K输出，支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面，支持远程巡课等应用，支持大于等于10米距离时实现AI识别人像，摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；
1.11整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持透明度调节，支持色温调节；
1.12 支持自定义前置“设置”按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历等，应具备相应功能快捷开关包括但不限于节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式；
1.13 整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式，支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
2.教学辅助系统
2.1内置安卓教学辅助系统，处理器≥八核心，主频≥1.8GHz，存储空间（ROM）：≥16GB，运行内存（RAM）：≥4GB；
2.2 无需借助PC整机可一键进行硬件自检，支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持云端在线系统固件升级；
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK56]▲2.3 为满足教学场景使用需求需具备弹窗拦截、冰点还原功能，弹窗拦截支持手动拦截、截图拦截、超级拦截三种方式，冰点还原支持创设系统还原点，可根据教学需求自由选择磁盘分区设立还原点和取消还原点；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
2.4 具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式；
2.5 支持同一支笔头、笔尾书写不同的颜色且颜色可自定义，支持将自定义图片、动画设置为开机画面；
2.6 整机设备教学桌面支持进行重启、关机操作减少老师关机操作复杂度，支持进行锁屏操作，支持进行通道切换，当设备有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。
3.内置电脑
3.1内置电脑模块采用按压式开关最新40pin万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
3.2 CPU：最大频率≥4.4GHZ；
3.3 内存：≥8G DDR4； 
3.4 硬盘：≥256G SSD固态硬盘；
3.5 接口：整机非外扩展USB接口：≥3个；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
3.6 预装配套交互教学软件，包括但不限于WPS、Potplayer等。
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	场地改造
	1.供应商应根据具备项目建设资质的第三方出具的符合国家标准的施工图、电气布置图、强电弱电图、造价表等内容，对新增数控车床，数控铣床，加工中心与原有的6台数控车及4台加工中心重新布局定位，并重新铺设强弱电线及气路；
2.能够通过消防验收；
3.环氧地坪漆翻新（除高分子材料项目区域外的全部地面）；
去除原有地坪漆，所用环氧地坪漆材料须符合《地坪涂装材料》GB/T 22374-2018的要求，同时满足《环氧地坪涂料》HG/T 3829-2006的相关性能指标，所有材料须提供出厂合格证、第三方检测报告（涵盖附着力、耐磨性、抗压强度、VOC含量等指标），所用材料须符合GB 30981《工业防护涂料中有害物质限量》规定，VOC含量限值：溶剂型≤420g/L，水性≤80g/L，施工24h后拉拔粘结强度≥2.0MPa，厚度偏差≤设计值±5%，2m靠尺检测偏差≤2mm，邵氏D硬度≥70，色泽均匀一致，无气泡、起皱、色差，流平性良好，无气泡、刀痕、颗粒，设计使用年限8-10年；
4.数控车、铣实训区域安装钢制围栏（与智能制造产线围栏相同，智能制造产线围栏颜色需重做，与新围栏同色）；
5.电力电缆，型号为WDZB1-YJY-3x185+2x95mm2（不在本次预算范围）；
[bookmark: OLE_LINK37]6.场地改造清单
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK59]6.1原地面处理（面积1974.91㎡）：基面处理：打磨基面、磨掉现状环氧树脂、清洁干燥；
[bookmark: OLE_LINK62]6.2自流平楼地面（面积1974.91㎡）：
[bookmark: OLE_LINK58]6.2.1环氧底涂2道；
6.2.2环氧中涂1道；
[bookmark: OLE_LINK65]6.2.3环氧腻子超细找平层；
6.2.4环氧自流平面层（环氧树脂自流平底涂、中涂、腻子、面层总厚度为2mm)；
6.2.5包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK63]6.3拆除格栅吊顶（面积22.63㎡）：
6.3.1拆除原格栅吊顶（吊杆及龙骨利旧）；
6.3.2包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK74]6.4格栅吊顶（面积22.63㎡）：
[bookmark: OLE_LINK64]6.4.1网格中距200x200；
6.4.2骨条15x80高，壁厚0.35；
6.4.3吊杆及龙骨利旧；
6.4.4包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]6.5成品钢丝网围栏（长度91.45m)
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK68]6.5.1高度1.4米；
6.5.2直径3.5钢丝网，网孔50×50；
6.5.3边框50×50×2.0方钢；
6.5.4双排立柱50×50×2.0方钢，间距2米；
6.5.5表面采用粉末喷涂；
6.5.6包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK71]6.6原钢丝网围栏重新上色（面积155.68㎡）
[bookmark: OLE_LINK72]6.6.1高度1.4米，直径3.5钢丝网，网孔50x50原栏杆重新上色；
6.6.2包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK75]6.7建筑垃圾外运（6.15m³）
[bookmark: OLE_LINK76]6.7.1外运运距综合考虑；
6.7.2装、运、卸、清理；
6.7.3包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
6.8脚手架
[bookmark: OLE_LINK77]6.8.1格栅吊顶脚手架；
6.8.2包含完成本项工作的所有内容，未尽事宜满足招标文件、设计图纸、施工规范、验收规范等要求。
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK79]6.9成套配电箱（1台）
[bookmark: OLE_LINK78]6.9.1名称：1APC1配电箱；
6.9.2型号：详见图纸。
[bookmark: OLE_LINK80]6.10成套配电箱（2台）
[bookmark: OLE_LINK81]6.10.1名称：KX1配电箱；
6.10.2型号：详见图纸。
[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK82]6.11电力电缆（长度352.90m）：型号：WDZB1-YJY-5x10mm2
[bookmark: OLE_LINK89]6.12电力电缆终端头（12个）：型号：WDZB1-YJY-5x10mm2
6.13配线（长度10.50m）：型号：WDZB1-BYJ-6mm2
6.14强电桥架（长度57.08m）：型号200x150x1.5不锈钢B1级
6.15桥架支架（31.19kg）：材质规格：φ10热镀锌圆钢
[bookmark: OLE_LINK4]6.16铝合金弧形地线槽（127.47m）型号：10号，双孔，加厚
[bookmark: OLE_LINK86]6.17配线（893.69m）：型号：WDZB1-BYJ-4mm2
[bookmark: OLE_LINK87]6.18配管（2m）：型号：SC50
6.19插座（24套）：明装普通二三孔插座，型号：R86ZF223A10安全型
6.20无缝钢管（40.55m）：DN50
[bookmark: OLE_LINK91]6.21金属阀门（12个）：无缝钢管DN50
6.22透明软管（12个）：13米长，外径12mm内径8mm
6.23操作高度增加费。
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重要说明：
1、带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标。
2、如果在材质说明与技术参数中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于材质说明与技术参数的相关要求。
3、技术要求中范围或区间指标（如：以“不小于/不大于/≥/≤/＞/＜/-……”等符号加前缀或连接），投标文件须有对应的固定指标响应，否则视为不满足或负偏离。
4、技术标准规范：以技术参数中的技术标准规范为准，如国家有最新版标准，以最新版标准为准。 
5、投标人填报《中小企业声明函》时,采购标的“场地改造”的制造商信息以“投标人”信息进行填报，所述行业按“工业”进行填写。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _Toc3145]二、招标文件技术参数要求提供的证明资料：
	序号
	产品名称
	资料要求
	备注

	1
	四轴加工中心
	▲1.9 X/Y/Z轴全行程双向定位精度：≤0.008/0.008/0.008（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
	

	2
	
	▲1.10X/Y/Z轴重复定位精度：≤0.005/0.005/0.005（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
	

	3
	
	[bookmark: OLE_LINK204]▲2.15.1故障设置（投标文件需提供该项功能界面截图证明，每项至少一张图片）
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]系统可支持设置多种故障：连线故障，元件故障，参数故障等功能。要求故障设置界面简洁，方便教学使用，设置的故障能够反映到对应实验项目的机床工作状态上。故障排除方法按实际情况有多种方式，电路接线故障排除，元器件内部故障排除，参数故障排除等都能进行仿真。能够把设置好的故障发送给学生端进行故障考核，并且对已设置好的故障可进行保存和导入，利于老师教学的延续性。
	

	4
	
	[bookmark: OLE_LINK201]▲2.15.9机电联调实验（投标文件需提供该项功能界面截图证明，每项至少一张图片）
系统仿真能支持现有数控系统的机电联调实验，实验具体功能如下：
2.15.9.1仿真现有数控系统实际面板功能。
2.15.9.2通过机床机械传动部分对电气控制部分的故障排查，把机械与电气有机结合起来。
2.15.9.3系统提供“反向间隙调整”、“共振频率调整”、“加减速调整”三个典型机电联调实验。
2.15.9.4通过CNC面板的“自动模式”，能够调出工件加工程序进行工件毛坯的仿真加工，工件加工部分的轮廓精度真实反映出机床当前的工作状态。
2.15.9.5三坐标测量仪能够测出工件毛坯加工后的外轮廓精度。
2.15.9.6通过工件加工部分的外轮廓精度能够反映出机床当前存在的故障。
2.15.9.7通过调整系统参数等手段能够进行机床故障的排除。
2.15.9.8机床故障排除是否成功可以通过工件毛坯的加工的精度进行验证。
	

	5
	数控铣床
	▲1.9 X/Y/Z轴全行程双向定位精度：≤0.008/0.008/0.008（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
	

	6
	
	[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK131]▲1.10X/Y/Z轴重复定位精度：≤0.005/0.005/0.005（mm）；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
	

	7
	多轴加工仿真软件
	▲2.3 多轴联动数控加工仿真（投标文件需提供该项功能界面截图证明，每项至少一张图片）
2.3.1对多轴联动程序进行碰撞、干涉检查并发布预警信息并提供解决方案，可以直接调用、调整解决方案对程序进行修改；
2.3.2 该模块能够支持各种U、V、W直线轴，自定义旋转轴仿真； 
2.3.3 该模块能够支持5轴以上车铣复合加工中心程序仿真； 
2.3.4 该模块能够支持最少6个轴的数控机床联动。
	

	8
	教学一体机（98寸）
	▲2.3 为满足教学场景使用需求需具备弹窗拦截、冰点还原功能，弹窗拦截支持手动拦截、截图拦截、超级拦截三种方式，冰点还原支持创设系统还原点，可根据教学需求自由选择磁盘分区设立还原点和取消还原点；（该项功能参数具有第三方检测机构出具的检测报告证明，投标文件需提供检测报告复印件并加盖投标人单位公章）
	




第三节 商务要求
一、产品运输、保管、保险及其他要求
1、投标人所投产品必须符合国家和行业的有关规定和标准。
2、中标人负责安装或组装，所有安装时所需的特殊材料应由中标人提供。
3、在货物安装过程中如发生质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。
4、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。
5、中标人提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。
6、中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
7、中标人负责提供产品在现场的保管，直至验收合格。
8、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
二、质量及服务要求
1、产品质量标准：所有供应的设备、软件及材料必须为原厂全新合格产品，符合国家现行有效的质量、环保、安全等技术标准，包括但不限于《金属切削机床通用技术条件》（GB/T 9061）、《数控机床安全防护标准》（GB 15760）等。
2、所有机床设备整机保修期不低于3年，质保期内机床加工精度须始终满足工业级产品加工要求，且精度指标保持稳定，不得出现非正常精度衰减。施工质量保修期不低于 3年（自项目最终验收合格之日起计算），软件提供免费升级及技术支持服务。
3、安装调试服务：中标人须负责全部设备的现场安装、调试及与现有系统的联调对接，确保设备正常运行并满足教学实训要求。安装调试周期不超过 15个工作日（自设备到货之日起计算）。
4、培训服务：中标人须提供不少于3天的现场操作培训，培训对象为校方专业教师及实训管理人员，培训内容包括设备操作、日常维护、故障排查及仿真软件使用等，并提供完整操作手册。中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

5、售后服务响应：质保期内，中标人须提供 7天×8小时 技术支持服务。设备出现故障时，中标人应在 2小时内 响应，24小时内 派技术人员到达现场处理，确保教学活动正常开展。
6、软件服务：多轴加工仿真软件及配套管理系统须提供至少3年的免费版本升级、技术支持及故障修复服务，并保证与后续新增设备的兼容性。
7、备品备件：中标人应在质保期内提供常用备品备件清单及报价，确保校方可及时采购关键配件。质保期内非人为损坏的备件由中标人免费提供。
8、文档资料：中标人须在验收时提供完整的技术文档，包括但不限于：设备说明书、电气原理图、操作手册、维护手册、软件安装包及授权文件、施工竣工图（含电气、气路、地坪等）。
三、验收
1、采购设备验收
（1）双方签订采购合同后，中标人依据合同及相关技术文件进行设备的加工与制作，按相关技术要求及条款执行设备发货前的验收。
（2）设备从中标人发货到达采购人指定地点后，应按照合同约定进行货物的装卸及堆放。
（3）设备到货后或安装前需要进行开箱验货，设备到达现场可以直接安装就位的，立即组织中标人、使用部门进行现场开箱验货，由设备采购管理部门现场填写开箱记录存档。
（4）设备到达现场后，无法立即进行开箱验货的，由设备采购管理部门进行接收，现场填写收货记录并做影像资料留存，待安装前协调中标人、使用部门进行现场开箱并填写开箱记录存档。
（5）设备到货安装完成后，由厂家进行调试，过程中如果技术要求需要进行相关的确认的，由中标人调试工程师协助按照已审批的方案进行项目的确认工作，如果没有特殊要求的，调试完成后，学校协调中标人、使用部门进行现场验收工作，现场填写设备验收资料存档。
（6）验收结束后，由设备采购、管理部门出具设备移交单，与使用部门办理移交手续后将设备移交给使用部门进行使用及管理等。
（7）设备验收、移交完成后，设备采购、管理部门依据合同签订条款，进行付款申报并附上验收移交资料。
（8）根据采购合同的约定，中标人应提供后续的维护和技术支持服务。
2、采购软件验收
（1）按照采购合同和招标文件的要求，对软件的功能进行逐一验证，确保软件满足采购需求。
（2）对软件的性能指标进行测试，如响应时间、处理速度、稳定性等，确保软件性能符合合同约定。
（3）检查中标人提供的软件文档是否齐全、准确，包括用户手册、技术文档、维护指南等。
（4）设备验收、移交完成后，设备采购、管理部门依据合同签订条款，进行付款申报并附上验收移交资料。
（5）根据采购合同的约定，中标人应提供后续的软件维护和技术支持服务。
3、场地改造验收：按通过审查的施工图及国家现行施工验收规范执行。隐蔽工程须经校方或监理单位验收合格后方可覆盖。
4、项目完成后，由校方组织专家或委托第三方检测机构依据招标文件、合同及国家相关标准进行验收。一次验收通过的，若委托第三方检测机构验收的，验收费由采购人承担。若验收不合格，需要二次验收的，中标人需承担全部委托第三方检测机构验收费（含第一次）。
四、其他重要说明：
1、本项目设置最高限价及各标的最高限价，其中本项目最高限价为3102825.76元，各标的最高限价详见采购清单一览表。投标人投标报价不得超过最高限价及各标的最高限价，否则，将视为投标无效。
[bookmark: OLE_LINK195]2、采购范围：包含完成招标文件要求报价范围内的到达指定地点的产品本身及附件、备品备件、专用工具、材料、易损件、以及运输、保险、安装施工、调试、检验、验收、使用与维护培训、技术资料提供、技术服务、直至项目验收合格投入使用，以及质保期内的维护维修保养等售后服务。
[bookmark: OLE_LINK52]3、报价范围：投标人应根据招标文件、采购清单和技术要求进行报价，报价应包括到达指定地点的产品本身及附件、材料（含损耗）、备品备件、易损件、专用工具、保险、包装、运输、搬运装卸（含二次搬运、场地旧设备搬出、设备整体搬迁、搬迁配套调试）、安装施工、检测、调试、试验、验收（含第三方验收）、场地环境布置、技术资料的提供、操作培训、搬迁调试、设备损坏维修、安装施工过程中可能发生的各类费用、各种税费、维护、维修、保养、升级等相关质量及技术服务工作范围内的所有费用（除本招标文件条款申明不包含的内容外，采购人不再支付其他任何费用）。
★4、总承包约定：本项目包运输到现场、包安装、包工期、包质量、包安全、包通过相关部门验收、包售后服务的总承包方式，即从产品供应、安装、调试、通过相关部门验收、售后服务及技术支持等全过程，以及报价范围所列出的其他相关费用，按每包投标总价包干的交钥匙工程（除招标范围条款申明不包含的内容外，报价范围未列细目的费用视为已分摊在有关细目的投标单价中，该采购项目所明示或暗示的费用均认为已包括在投标总价中，投标人如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用）。
★5、投标人应保证所提供的系统软件或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。投标人应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由投标人承担一切责任并负责解决。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK193]6、供货安装工期：合同签订后90日历天到货、安装并验收合格。
7、本项目的付款方式如下：
（1）到货验收付款：全部设备运抵校方指定地点，经开箱初验合格后，校方向中标人支付合同总金额的 50%。
（2）最终验收付款：项目全部安装调试完成，经最终验收合格，校方向中标人支付合同总金额的 45%。
（3）余款：剩余5%作为余款，在2年后且无质量问题、无违约纠纷后，校方于30日内无息支付。
（4）发票要求：中标人应在每次付款前向校方开具等额有效的增值税专用发票。
8、投标人应对工程现场进行勘察，踏勘主要内容为了解房间面积等，以便获取有关编制配置方案以及投标文件和签署合同所涉及现场的资料，中标人签订合同和实施过程中，不得以不完全了解实施现场情况为由，提出任何形式的增加合同造价或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。招标人不接受单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。
9、带“★”号条款为文件实质性条款，供应商不得有一项出现负偏离，否则，视为无效响应。




[bookmark: _Toc1585]第六章 政府采购合同
[bookmark: _Toc20871][bookmark: _Toc17570]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         账       号：                   

        
[bookmark: _Toc765]
第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时提出；对质量问题有异议的应在安装调试后提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 乙方交付的货物应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》的要求进行包装。
7.3 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第五章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
[bookmark: _Hlk159253476]13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格并收到乙方开具的等额增值税发票后向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格并收到乙方开具的等额增值税发票后支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
[bookmark: _Hlk159253532]（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。当误期赔偿费超过合同价的百分之五（5%），甲方还可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
[bookmark: _Hlk159253608][bookmark: _Hlk159253624][bookmark: _Hlk159253639][bookmark: _Hlk159253652]22.1本合同一方给另一方的通知以及各方的文件往来及与司法机关的司法诉讼文书等均应采用书面形式，通知文件送到本合同中规定的对方的地址或联系方式上视为送达。联系方式发生变更的，应在变更之日起3个工作日内书面通知另一方。
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

[bookmark: _Toc14411]第三节 政府采购合同专用条款

	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址 
	甲方名称：湖南化工职业技术学院；
地    址：株洲市云龙职教城智慧大道1号。

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	甲方指定交付地点。

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第9.2（1）项
	质量保证期
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	详见第五章采购需求。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	     /         ，或第五章采购需求。

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方协商解决。



第七章 投标文件的组成
第一部分 资格证明文件
资格证明文件封面
一、资格证明材料
（一）开标一览表
（二）投标保证金
（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
（四）投标人具备投标资格的证明文件
第二部分 商务文件
商务文件封面
二、投标函
三、开标一览表
四、分项价格表
五、中小企业声明函
六、残疾人福利性单位声明函
七、商务要求响应情况
八、培训方案
九、售后服务
十、类似经验
十一、投标人认为需要提供的其他资料
第三部分 技术文件
技术文件封面
十二、货物说明一览表
十三、响应偏离表
十四、投标货物符合招标文件规定的证明文件
十五、技术指标和功能要求
十六、视频演示
十七、项目实施方案
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政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc23611]第一部分 资格证明文件

                     
采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       


投标人                         
年  月  日

[bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK145][bookmark: _Toc30442][bookmark: _Toc24658][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc335][bookmark: OLE_LINK212]一、资格证明材料

[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK213]（一）开标一览表

采购代理编号：                                        项目名称：            
包号：                                                包名称：             
	标题
	内容

	总报价
	                 元

	合同周期
	

	备注
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。
（3）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。
 
 
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日



[bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc15993][bookmark: _Toc13883][bookmark: _Toc23402]（二）投标保证金（本项目不适应）
采用电子保函的提供电子保函复印件或扫描件；采用银行转账的提供投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金银行进账单或转账凭证的复印件或扫描件。

1、递交方式：银行转账或电子保函。 
1.1、电子保函：包括银行电子保函、电子担保保函、投标保证保险。电子保函可通过株洲市公共 资 源 交 易 中 心 官 网 首 页 进 入 “ 电 子 保 函 ” 模 块 进 行 申 请 ， 也 可 以 登 录http：//hxbh.hnhxzx.cn：20080 进行电子保函申请。具体操作请登录株洲市公共资源交易中心门户网站—操作指南—《株洲市电子保函服务平台政府采购投标人操作手册》了解。
1.2、银行转账：递交方式：投标保证金必须是从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：
账户名称：株洲市公共资源交易中心交易保证金专户 
开户银行：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 
银行账号：
包1：4300 1500 5620 5966 6666-*****
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
（1） 在转账票据摘要处须注明：“ （项目名称）投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。） 
（2） 投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午 3：00 前提交，并注意交纳保证金的银行账号中含有“-”号。） 
特别提示： 
① 投标保证金汇款服务咨询：中国建设银行股份有限公司株洲湘银支行 
0731-28520852（联系人：黄朝辉） 和 0731-22864427（联系人：刘岚）。 
② 开标现场将展示投标保证金情况，各投标人仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标人基本账户被冻结，须提交申请从投标人名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。 
③因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。  
2、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，视为不合格投标人。 
3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内由银行自动退还给投标人。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，代理机构在交易系统上传退款申请、付款凭证、公共资源交易中心进场交易确认书后退款至原缴款账户。株洲市公共资源交易中心一楼服务大厅3号保证金窗口联系电话：0731-28681387。
附退款申请格式：
	退款申请
株洲市公共资源交易中心：
我单位于年月日，参加项目，汇入投标保证金元。现确定为成交投标人，并已与采购人签订采购合同，特申请退回此笔投标保证金。另附我单位投标保证金付款凭证复印件、开户许可证复印件、公共资源交易中心进场交易确认书复印件。
特此申请！

投标人：（公章）
年月日
采购人：（意见加盖公章）                                                  年月日


4、投标人有下列情况之一的，将不予退回投标保证金：
（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；
（2）成交投标人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。


投标保函（格式）
（金融机构、担保机构保函）
（采购人名称）： 
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）政府采购招标（政采购编号：          ，采购代理编号：          ）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤 销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币      （大写）。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。 

担保人名称：（盖单位章） 
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或印章） 
地 址： 
邮政编码： 
电 话： 
年  月  日


[bookmark: _Toc15321][bookmark: _Toc14644][bookmark: _Toc31621][bookmark: _Toc28751]（三）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：               
统一社会信用代码：               
注册地址：               
姓名：       性别：       年龄：       职务：       系（       投标人名称  ）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：

日期：  年   月  日



[bookmark: _Toc25355]授权委托书

本人       （姓名、职务）系       （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权       （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）（政府采购编号：       采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：       。
代理人无转委托权。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
	身份证（正反面）复印件



注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc16087][bookmark: _Toc6747][bookmark: _Toc1934]（四）投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第15.1款要求提供下列的证明材料
附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件4-4 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）
2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议书(本节附4-4)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、附件4-5 分包承诺（执行强制分包的提供）。
4、投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位章，并按招标文件规定签署。



[bookmark: _Toc6639]附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按第二章第14.1（1）项要求提供。
（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。



[bookmark: _Toc17351]附件4-2 湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为： 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地 址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号：
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：



[bookmark: _Toc26324]附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
[bookmark: _Toc26276]
注：按第二章第14.1（3）项要求提供。





























附件4-4 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）

致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（政府采购计划编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          

成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员2名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…
日期：        年        月        日  
注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。
2.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

[bookmark: _Toc3133]附件4-5 分包承诺
注：采购项目或者采购包属于“预留采购份额”，且要求合同分包的，投标人应当按照招标文件第一章第三条第2款规定提供《分包承诺》，格式自拟。



[bookmark: OLE_LINK168]

政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc6890]第二部分 商务文件


采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       




投标人                         
年  月  日


[bookmark: _Toc31629][bookmark: _Toc32186][bookmark: OLE_LINK215]二、投标函
致：            (采购人或采购代理机构)： 
根据贵方为         （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：     ，采购代理编号：      ），签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件电子版一份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。 
在此，签字代表宣布同意如下： 
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：     (人民币大写)。 
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起     个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。 
5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺： 
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； 
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为； 
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。 
6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。 
8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 

地址：              邮编：          

电话：              传真：          

投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：   年   月   日

备注：
1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。 
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止。


[bookmark: _Toc25485]三、开标一览表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：             
	投标报价
	其他内容

	
	


备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。
（2）投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK146][bookmark: _Toc27532]四、分项价格表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：                                                      
	序号
	货物（服务）名称
	商品编码
	品牌
	参数（型号、规格及参数说明）
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计(报价)
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


金额单位：人民币元 
  
报价金额合计：小写：_______________ 大写：_______________ 

说明：商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。 
  
  
投标人名称（单位电子签章）： 
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK148]五、中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc14938]

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218][bookmark: OLE_LINK150]六、残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：



监狱企业证明资料
（不属于监狱企业的无需提供）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（复印件）。




[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK153]七、商务要求响应情况
[bookmark: OLE_LINK152]备注：提供本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK155]八、培训方案
备注：提供本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。

[bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK156]九、售后服务
备注：提供本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK222]十、类似经验

	序号
	项目名称
	合同内容
	签约日期
	用户联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：投标文件中需提供合同复印件（至少包括合同首页、关键页及签章页）并加盖投标人单位公章，否则不计分。


[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK158]十一、投标人认为需提供的其他资料




[bookmark: OLE_LINK159]
政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc15033]第三部分 技术文件



采购项目名称：                       
政府采购编号：                       
采购代理编号：                       





投标人                         
年  月  日


[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: _Toc9738]十二、货物说明一览表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	序号
	包号
	货物名称
	制造商名称
	型号规格
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  
备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。 
  
  
投标人名称（单位章）： 
法定代表人或其授权的代理人(签字或印章）： 
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK163]十三、响应偏离表

[bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc22465]（1）采购需求偏离表

采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：              
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第五章“采购需求”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第五章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日
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[bookmark: _Toc25311][bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc32303][bookmark: _Toc6946]（2）合同条款偏离表
采购代理编号：                                   项目名称：              
包号：                                             包名称：             
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	投标人保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第六章“政府采购合同”填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第六章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第六章的所有条款要求，其投标无效。
（4）在采购人与成交投标人签订合同时，如成交投标人未在投标文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若成交投标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日


[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]十四、投标货物符合招标文件规定的证明文件
备注：1、提供招标文件“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件 ；
2、本项目采购产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中以“”标注的政府强制采购产品，投标人所投产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并在投标文件中提供证书复印件，否则视为无效投标。
3、节能产品认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。否则视为无效响应。


[bookmark: OLE_LINK166]十五、技术指标和功能要求
备注：按本招标文件评标办法要求提供 “十一、货物说明一览表”、“十二、响应偏离表”及相关证明材料。


[bookmark: OLE_LINK227]十六、视频演示
[bookmark: OLE_LINK167]备注：提供本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。


[bookmark: OLE_LINK228]十七、项目实施方案
备注：提供本项目招标文件采购需求及评标方法自行编辑。
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