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政府采购
竞争性磋商文件




采购项目名称：株洲市云龙地区人民检察院办案工作区建设
采   购   人：株洲市云龙地区人民检察院　
[bookmark: _GoBack]政府采购编号：(2026)430000000882-1  
　　委托代理编号: HNZZ-2026-CG-0801     
　　采购代理机构: 湖南中咨工程管理咨询有限公司
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第1章 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]
湖南中咨工程管理咨询有限公司                                                       
第2章  磋商邀请公告
株洲市云龙地区人民检察院的株洲市云龙地区人民检察院办案工作区建设进行采购，现邀请合格投标人参加投标。 
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：株洲市云龙地区人民检察院办案工作区建设
2、政府采购计划编号：(2026)430000000882-1  
3、委托代理编号： HNZZ-2026-CG-0801     
4、采购项目预算： 700000元 
支持预付款，预付比例：  /  % 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业
6、评标方法： 最低价法 综合评分法 
7、合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 
8、合同履行期限：正式合同签订后45天内完成验收
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 2 %； 
履约保证金：中标金额的 / %； 
预付款保证金：预付款的 / %； 
质量保证金：合同金额的 / %； 
二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	700000.00   
	株洲市云龙地区人民检察院办案工作区建设
	详见采购需求
	1
	700000.00  
	□
	□


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。 
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
专门面向： 中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的 /  %分包给中小企业。 
3、 供应商特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年08月07日至2026年08月14日，8:30-12:00,14:30-17:30（节假日除外），在湖南中咨工程管理咨询有限公司（株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1225号）持本人身份证原件、法定代表人身份证明（委托代理人获取磋商文件：持授权委托书附法定代表人身份证明及授权委托人身份证明复印件)、供应商营业执照副本复印件并加盖供应商单位公章获取磋商文件。
六、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
首次响应文件的提交截止时间：2026年 08 月 19 日 09 时 30 分
首次响应文件的开启时间：2026年 08 月 19 日 09 时 30 分
首次响应文件的开启地点：湖南中咨工程管理咨询有限公司开标室（株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1224号）
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、疑问及质疑
1、潜在供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名：陈玲      
电    话：13100338593
2、采 购 人：株洲市云龙地区人民检察院
地    址：石峰区银山路16号
联 系 人：吴先生      
电    话：0731-28113029  
3、采购代理机构：湖南中咨工程管理咨询有限公司
地    址：株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1225号
联 系 人：陈玲   李静    张松衡
电    话：13100338593
电子邮箱：460368534@qq.com
 


第二章 磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章 磋商须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第1.1款
	采购项目
	株洲市云龙地区人民检察院办案工作区建设

	第二章第1.2款
	专门面向中小企业采购
	本项目为非专门面向中小企业采购

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：株洲市云龙地区人民检察院 
联 系 人：吴先生 
电    话：13100338593 
地    址：石峰区银山路16号

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南中咨工程管理咨询有限公司
联系人：陈玲
电话：13100338593 
地址：株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1225号

	第二章第2.3款

	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	有意参加投标者，于2026年08月07日至2026年08月14日，8:30-12:00,14:30-17:30（节假日除外），在湖南中咨工程管理咨询有限公司（株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1225号）持本人身份证原件、法定代表人身份证明（委托代理人获取磋商文件：持授权委托书附法定代表人身份证明及授权委托人身份证明复印件)、供应商营业执照副本复印件并加盖供应商单位公章获取磋商文件。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、供应商特定资格条件：无
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、本次采购不接受联合体投标。

	第二章第6.1款
	联合体磋商
	■不接受
接  受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不适用

	第二章第7.1款
	现场勘查
	1供应商自行组织现场勘察。
2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

	第8.1款
政府采购政策支持

	政府采购强制采购节能产品
	√ 否。
 是，采购《节能产品政府采购清单》(第        期) 内的产品（应同时在采购公告中注明）。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	 否。
√ 是：
①非强制采购节能产品:采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 %。 
②环境标志产品:采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 4 %、价格 4 % 。

	
	两型产品的价格折扣比例
	对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为  / ％。

	
	政府采购支持中小企业发展
	（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
货物采购：供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物，或者提供其他小型、微型企业生产的货物。本项目给予小微企业 10%扣除。
 工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目小微企业给予  /  扣除。
 服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目小微企业给予 / 扣除。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：
 货物采购：本项目扣除比例为  /   。
□ 工程采购：本项目扣除比例为  /   。
□ 服务采购：本项目扣除比例为  /   。
（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。）
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / 。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

	
	采购进口产品
	■本采购项目拒绝进口产品参加投标。
□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	
	政府采购政策注意事项

	1、政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
2、小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
响应文件符合节能产品、环境标志产品、两型产品、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》

	
	政府采购支持中小企业融资
	株洲市已实施政府采购合同线上融资模式。有融资需求的，可按本章节附件1、附件2所列流程申请或附件3向所列银行咨询办理。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页4所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页4、附页5。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。

	二、磋商文件

	第二章第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	1、技术要求；
2、服务要求；
3、合同条款；

	第二章第10.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	同采购文件第一章磋商通知首次响应文件的提交截止时间一致。

	第二章第25.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥ 10 项将导致无效响应。

	第二章第25.4款
	条款数（最高项数）的统计方法
	凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，相同内容的条款不重复计算项数。

	三、响应文件的编写

	第二章第14.4款
	采购项目预算
	采购最高投标限价为：700000元
注：供应商投标报价不得超过采购预算，否则将被视为无效响应。供应商若认为采购预算价低于企业自身成本的或不能接受本磋商文件其他有关条款的，可以放弃投标。

	第二章第16.1款
	保证金
	 不要求提供
 ■要求提供
1、保证金数额：壹万肆仟元整（￥14000元）
2、递交方式：投标保证金必须从投标人单位基本账户转（汇）入投标保证金的托管账户管理，以现金方式和非投标人单位账户提交的投标保证金无效；投标保证金托管账户如下：
账户名称：湖南中咨工程管理咨询有限公司株洲分公司政府采购保证金专户 
开户银行：中国银行株洲市庐山路支行 
银行账号：588 576 814 629
该账号仅为此项目的保证金托管账户，请勿与其它项目的账号混淆，发生串户则视为无效保证金。
在转账票据摘要处须注明：“   （项目名称）   投标保证金”。（如“项目名称”字符过多，转账票据摘要处填写不下的，则“取‘项目名称’前面字符”填入。）
投标保证金到帐截止时间为投标截止时间。（为确保投标保证金按时到账，请投标人于开标日前一个工作日下午3：00前提交）
特别提示：
 开标现场将展示投标保证金情况，各投标单位仅须在投标文件中提供投标人账户开户许可证和银行进账单的复印件或扫描件。如投标单位基本账户被冻结，须提交申请从投标单位名称一致的其他账户转入投标保证金，并提供法院出具的协助冻结存款通知书复印件，请投标人认真阅读关于投标保证金缴纳的规定，并严格执行，防止投标保证金缴纳出现失误。
 因银行和收款方在开标前均无法查询保证金到账情况，建议投标人尽量提前递交投标保证金，并密切关注是否有被退回的情况，避免因未按招标文件要求递交投标保证金而导致废标。
3、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,视为不合格投标人。
4、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还给供应商。中标人于合同签订之日起五个工作日内将退款申请及付款凭证发至项目代理机构，退款至原缴款账户。 
5、供应商未从其基本账户按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。

	第二章第17.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日）

	第二章第18.2款
	响应文件份数
	一正二副，共三份，所有响应文件胶装装订成册，不易拆散和换页，不得采用活页装订（正本与副本内容应保持一致，如有不同，以正本内容为准。副本可以是正本的复印件）。电子档一份（U盘）（电子文件单独包装后与正副本一同密封）

	四、响应文件的递交

	第二章第19.2款
	封套上应载明的信息
	项目名称：                         
政府采购编号：                     
包或品目名：                       
2026年   月   日   时   分之前不得启封
供应商名称：                          
供应商法人或授权代表签字：            

	第二章第21.1款
	响应文件的递交地点
	湖南中咨工程管理咨询有限公司开标室（株洲市天元区庐山路中信庐山一号写字楼1224号）

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第35.1款
	指定的媒体
	湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第37.3款
	履约保证金
	■ 不要求提供
□要求提供，履约担保的金额为：转账支票或电汇或银行汇票的支付方式或见索即赔的银行保函，其他方式采购人不予受理。
履约保证金的金额：/。
提交时间：中标通知书发出后15日内，中标人应按照采购文件要求缴纳履约担保，否则视为放弃中标资格。具体以合同约定为准。

	七、其他规定

	第二章第39.1款
	招标代理服务费
	本项目采购代理服务费由采购人支付。

	第二章第40.1款
	其他规定
	参加磋商的供应商在提交响应文件时应同时提交以下资料：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标代表身份证原件。

	
	付款方式
	详见采购文件第五章采购需求

	
	信用记录
	1、采购代理机构在规定的查询渠道进行查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商主体的信用记录，查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

	第三章  评审方法及标准（前附表）

	第三章第2.2款
	评审因素和标准
	(提示：评审标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评审因素分列)

	第三章第2.3款
	权值
	评审因素
	权值

	
	
	报价部分
	详见评分细则

	
	
	技术部分
	

	
	
	商务部分
	

	第三章第4.2款
	推荐的成交候选人数量
	3家



附件1
株洲市政府采购合同线上融资流程
（一）、融资申请 
 有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，通过“株洲市政府采购网”的“政府采购合同融资”链接进入“中征应收账款融资服务平台”，直接向参与金融机构推送融资需求。
（二）、资料审查 
参与金融机构登录平台查看融资需求及中标（或成交）详情，进行贷前评审，确定融资方案和回款账户，签订《政府采购合同》，确定合同收款账户。
（三）、签订贷款协议
参与金融机构登录平台查看采购合同信息，与供应商签订贷款协议，在线填写融资成交单，推送融资成交信息，系统自动将回款账户锁定为银行监管账户。
（四）、贷款发放
融资银行核实回款账户无误后，根据贷款协议向供应商发放贷款。
（五）、按期还款
合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户在线填写支付申请，向财政部门发送支付指令，财政部门严格按照相关规定将资金支付到采购合同收款账户。
（六 ）、业务终止
贷款偿清后，融资银行解除质押，业务终止。

[image: ]

附件3
株洲市政府采购合同线上融资业务办理银行联系表
	序  号
	银行名称
	联系人
	联系电话

	1
	交通银行株洲分行
	蒋宁
	15873361819

	2
	长沙银行株洲分行
	曾名志
	13786360080

	3
	光大银行株洲分行
	马文胜
	13907334569

	4
	华融湘江银行株洲分行
	泰莹
	18073365299

	5
	工商银行株洲分行
	易铁建
	18673383317   28295851

	6
	农业银行株洲分行
	张亚虹
	15873378583

	7
	中国银行株洲分行
	陈向红
	15096360998   28817118

	8
	邮储银行株洲分行
	李燕京
	18673322433

	9
	兴业银行株洲分行
	张维
	13807312821

	10
	渤海银行株洲分行
	何习之
	18975347745   22987119

	11
	浦发银行株洲分行
	言磊
	13973319893

	12
	广发银行株洲分行
	张琳
	18565608267   28868158

	13
	华夏银行株洲分行
	程玥瑄
	18673301515   28868595

	14
	民生银行株洲分行
	刘海峰
	18273272755   28861002

	15
	北京银行株洲分行
	曾艳
	13087339502   25885569

	16
	招商银行株洲分行
	董经纬
	18273331270   22753977




附页4
政府采购投标担保函

编号：                    
                    （采购代理机构）： 
鉴于                    （以下简称供应商）拟参加编号为                        的                    项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保： 
一、保证责任的情形及保证金额 
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写                  ），即本项目的投标保证金金额。
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。
三、承担保证责任的程序 
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。 
2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。 
四、保证责任的终止 
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。 
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。 
3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。 
五、免责条款 
1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。 
六、争议的解决 
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 



  
保证人：（公章）       
                                            年     月    日











备注：磋商文件规定接受“投标担保函”形式递交投标保证金的可以按上述格式递交，否则，按招标文件规定其他方式递交。
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附页5
政府采购履约担保函
              编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
                                                      保证人：（公章） 
                                                         年   月   日 
磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
1.2磋商须知前附表规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出磋商通知，供应商应持磋商须知前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 政府采购政策支持
8.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商须知前附表规定给予价格折扣； 
（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按磋商须知前附表规定给予价格折扣。
价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按磋商须知前附表规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按磋商须知前附表规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
小型、微型企业的供应商提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
响应文件符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除磋商须知前附表另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加磋商。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足磋商文件要求的国内产品参与磋商竞争。
供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
二、磋商文件
9．磋商文件的组成
9.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商通知
第二章 磋商须知
第三章 评审方法及标准
第四章 合同条款及格式
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
9.2本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.提交首次响应文件的截止时间
10.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
11.磋商文件的澄清或者修改
11.1在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
11.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
12.一般要求
12.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
12.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
12.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
12.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
13.响应文件的组成
13.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金缴纳证明材料
（3）供应商的资格证明材料
（4）实施方案
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供政府采购政策产品等证明材料
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需提供的其他资料
（9）最后报价
13.2除磋商文件前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的,则应当提供经销、或代理磋商货物、或为磋商货物提供售后服务的证明文件。否则，在磋商时将其视为无效响应文件。
13.3磋商文件前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。
（1）未在磋商文件前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。
13.4在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
13.5磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
13.6根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
14.报价
14.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
14.2供应商应按第五章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第20.1款的有关要求。
14.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
14.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
15.供应商符合磋商文件规定的证明文件
15.1在磋商小组确定邀请供应商名单起至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
15.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
16.保证金
16.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前交纳保证金(详见附件3)。保证金有效期应当与本章第17.1款规定的响应文件有效期一致。
16.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
16.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
16.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
16.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第11.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
17. 响应文件有效期
17.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
18.响应文件的签署及规定
18.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
18.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
18.3 响应文件中的主要证明文件必须加盖单位公章。
18.4 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
19.响应文件的密封和标记
19.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
19.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
19.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
20.响应文件的补充、修改或者撤回
20.1供应商在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
20.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
21.响应文件的递交与接收
21.1 供应商应在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，由单位法定代表人持法人证明书和有效身份证或被授权人持授权委托书及其有效身份证原件将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
21.2在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
21.3在磋商须知前附表中规定的时间和地点开标。供应商必须派法人代表或授权代表准时参加，持个人有效身份证明并签名以示出席；否则，视为自动弃权。
五、响应文件的评审与磋商
22.供应商资格审查
22.1供应商有本章第17.1款情形的，磋商小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
22.2供应商为联合体的，磋商小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
22.3资格审查时，磋商小组对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目投标截止时间止；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。
23.磋商程序
23.1磋商程序：初步审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。
24.初步审查
24.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求的；
（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
25. 偏离	
25.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
25.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在磋商时将其视为无效响应文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
25.3 “磋商文件前附表”中和 “技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在磋商时将其视为无效响应文件。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见磋商文件前附表。
25.4本章第25.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见磋商文件前附表。
26.澄清
26.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
26.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
27.符合性审查
27.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第25.1款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
27.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
28.磋商
28.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第27.1款规定对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
28.2对于本章第9.3款明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第27.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第18.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第17.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
29.提出成交供应商
29.1磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
30.确定成交供应商
30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据综合评分得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
31.磋商的特殊情形
31.1公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照省级以上财政部门相关规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。符合本款情形的，本章第28.1款、第28.2款、第29.1款、第31.1款中规定的供应商最低数量可以为两家。
32.磋商终止
32.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33．重新评审
33.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
34.保密及串通行为
34.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
34.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
34.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
35.成交信息的公布
35.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
36.询问及质疑
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
36.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
37.成交通知
37.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
37.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
37.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
37.4 成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
38.签订合同
38.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
38.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
38.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
38.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（3）拒绝履行合同义务的；
（4）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
39.采购代理服务费
39.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
39.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
40. 其他规定
40.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。


第三章 评审方法及标准
1.磋商小组
1.1评审由依法组成的磋商小组负责。
2.评审方法
2.1评审方法：综合评分法，即响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交供应商的评标方法。
2.2本采购项目的评审因素和标准见磋商文件前附表，不得对响应文件优于磋商文件要求的评审因素给予加分。
评审因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“磋商须知”第3.1款规定的供应商资格条件。
2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见磋商文件前附表。
	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价部分
	0.30

	2
	技术部分
	0.50

	3
	商务部分
	0.20

	∑(1+2+3)=1
	1


3.比较与评价
3.1磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。
3.2最终报价评价。磋商小组以最终报价为基础，依次对最终报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
3.3价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评审基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
最终报价得分=(评审基准价／最终报价)×价格权值×100
本项所称最终报价为按本章第3.2款规定价值扣除后的最终报价。
3.4涉及政府采购政策优惠的，按磋商文件前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。
3.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第3.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第3.2款规定调整价格。综合调整见磋商文件前附表相关规定。
3.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商项评分因素的得分。
评分细则
	[bookmark: _Hlk154089053]序号
	评分因素和分值
	评审标准

	1
	报价
30分
	投标报价（30分）
	经磋商小组一致评定满足磋商文件要求且经评审的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30
1. 出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1） 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2） 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3） 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4） 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2.评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

	2
	技术部分
（50分）

	招标参数响应（14分）
	完全满足磋商文件商务及技术要求的计14分。磋商文件实质性条款，有1项负偏离视为无效投标。非实质性条款，每项偏离扣2分，技术参数不清、缺漏项的，则视同偏离处理。

	
	
	整体实施方案
（20分）
	根据供应商针对本项目拟定的整体实施方案进行综合评价，方案内容包含不限于项目理解、需求分析、方案设计、产品详细参数及功能、施工组织设计、项目进度计划、人员安排、质量及安全管理、安装调试方案等。
1.方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计20分；
2.方案有欠缺、欠合理的每处扣2分；
3.方案有缺漏项或重大偏差的每处扣4分；
4.未提供的不计分

	
	
	产品性能保障
（6分）
	1、为保障新建检察院同录高质量运转，所选“同步录音录像主机”产品支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps；当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报警信号；（以公安部所辖权威机构出具的检测报告为准）
2、为保障检察院办案工作长期稳定运行，重要设备同录设备即时运维，所选“同步录音录像主机”产品支持视频画面质量检测，包含不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12种视频诊断算法。（以公安部所辖权威机构出具的检测报告为准）
评审依据：提供以上相关证明文件复印件并加盖供应商公章。每个3分，未提供不得分。

	
	
	培训方案（5分）
	根据供应商针对本项目制定的项目培训方案情况，包括但不限于培训计划、培训内容、培训技术力量、培训资料、培训保障措施等进行综合评价：
1.方案完整、详细、合理、符合项目实际情况的计5分；
2.方案有欠缺、欠合理的每处扣0.5分；
3.方案有缺漏项或重大偏差的每处扣1分；
未提供的不计分。

	
	
	应急措施（5分）
	根据供应商针对本项目拟定的应急措施（包含不限于应急预案内容、应急事项的处理流程、处理方法、日常预防机制等）进行综合评价：
1.措施方案内容完整丰富、处理流程方法切实有效的计5分；
2.针对性不强、存在不足、不够详细、不够具体的每处扣0.5分，
3.缺项、或影响服务质量的、或不适应实际情况的，每处扣1分，
未提供的不得分。

	
	商务部分
（20分）
	投标人或制造商实力（6分）
	1、所选产品“工作区管理平台”软件产品生产厂商具备国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合发布的“国家规划布局内重点软件企业”（须提供有效证明复印件并加盖供应商公章，得3分，没有不得分；）
2、所选产品“同步录音录像主机”产品生产厂商具有涉密信息系统集成甲级资质得3分，乙级得1分，没有不得分。（须提供有效证明复印件并加盖供应商公章，甲级资质得3分，乙级得1分，没有不得分。）
评审依据：按要求提供以上相关证明文件复印件，未提供不得分。

	
	
	售后采购需求的响应（9分）
	根据供应商针对本项目拟定售后采购需求的响应进行综合评价，方案内容包含不限于：①售前、售中和售后服务；②售后服务计划；③质保期承诺；④服务响应时间及响应机制；⑤售后相关问题解决方案。
1.售后采购需求的响应内容完整无缺项，供应商有专业团队负责售前、售中、售后服务和完整的售后服务计划，质保期及服务响应时间满足磋商文件要求，有完善的服务响应机制，提供了详细的售后相关问题解决方案及应急措施，方案针对性强，合理可行的计9分；
2.方案内容存在不足、不够详细、不够具体，或故障处理不科学，或售后服务繁琐的，每处扣1分，扣完为止；
3.方案无针对性、或响应不及时、或缺项、或不适应实际情况的，每处扣2分，扣完为止；
4.未提供的不得分。

	
	
	业绩
（5分）
	供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一个计2.5分，本项最高计5分。
（说明：响应文件中须提供类似项目业绩合同关键页（合同首页、项目内容页、盖章页）复印件或扫描件并加盖供应商单位公章，未提供或提供不符合要求的不计分）


4.推荐成交候选人名单
4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
4.2成交候选人数量为1-3名，本次磋商采购推荐的成交候选人数量见磋商文件前附表。
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第4章 政府采购合同格式
一、政府采购合同协议书
政府采购合同协议书

采购合同编号：                              
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                                      
（2）采购计划编号：                                                       
（3）项目服务内容：                                                      
（服务项目）服务范围：                        项目经理：                 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                                    
大写：                                    
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：    。
3.履行合同的时间、地点及方式 
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日；总日历天数：     天。
地点：                                          
方式：                                         
4.付款：
1、                                             。  
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁；       □ 向人民法院提起诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）成交通知书；
（3）响应文件；
（4）政府采购合同格式条款及其附件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自                                 生效。
8.合同份数
本合同一式    份，采购人执    份，供应商执    份，监督管理部门执    份，代理机构执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           



甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                        开 户 银 行：                  
                  帐       号：                 


（此版本仅当参考，具体内容以双方签订为准）




二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“合同条款”系指本合同条款。
（4）“项目现场”系指本合同项下服务的现场。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.合同转让和分包
6.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
6.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
6.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
7.成交供应商的广告或宣传
7.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。
8.不可抗力
8.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
8.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
8.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
9.解决争议的方法
9.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
9.2 调解不成可以按磋商须知前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
10.法律适用
10.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
11.通知
11.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
11.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
12 合同未尽事项
12.1合同未尽事项见磋商须知前附表。
13.合同生效
13.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。


第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	包号
	标的名称
	单位
	数量
	交货要求
	最高
限价

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	办案用房及专业技术用房办案工作区建设
	批
	1
	按合同内容约定的执行
	采购人指 
定地点
	700000元


注：1、本项目报价范围：包括货物采购、系统软件服务、专用工具、安装辅材、运输、保管、设计、 安装、调试、验收及培训、售后服务、税金及其它所有费用的总和。 
注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分 
品目的）。 
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投 
标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。 
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺 
序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。


二、技术要求
	序号
	设备名称
	配置规格参数
	单位
	数量

	一、讯问室1间
	
	
	
	

	1
	同步录音录像设备
	全景摄像机
	1. 半球型广角网络摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1920、25帧/秒，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265；
2. 水平视场角≥160°，垂直视场角≥130°；
3. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个SD卡卡槽；
4. 支持不少于纯视频流和音视频复合流两种视频类型，支持噪声过滤功能，支持双麦克风噪声过滤，支持对讲过程中过滤稳态噪声；
5. 支持畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低，畸变矫正支持不少于3种等级和自定义校正配置，当配置为自定义时，支持分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级；
6. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、RS-485接口，补光距离≥20米，防护等级不低于IP66、IK10。
	台
	1.00 

	2
	
	被讯问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 

	3
	
	讯问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 

	4
	
	拾音器
	1. 模拟拾音器，需支持电源极性反转保护、ESD防护、雷击保护；
2. 灵敏度≤-40dB，拾音半径≥5m，信噪比≥55dB，频率响应范围≥（20-24000）Hz；
3. 音频输出不应出现时大时小、时有时无或异常声，需支持白噪声抑制；
4. 总谐波失真≤1%，等效噪声等级≤40dB；
5. 采用≥1个全向麦克风，≥1路音频输出接口，需支持86底盒安装。
	台
	1.00 

	5
	
	温湿度显示屏
	1．具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口
2．最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息
3．支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用
4．支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。
5．支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动
6．支持HTTP、NTP、手动校时
7．支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息
8．支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％
9．支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”
10．支持屏幕亮度调节
11．支持温度、湿度实时检测
12．温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
13．湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
14．接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
15．扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
16．常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ
17．0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿
	台
	1.00 
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	编码器
	HDMI切换器 四进一出 4K60Hz高清
	个
	1.00 
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	解码显示一体机
	1．≥65寸行业4K监控显示器，支持≥3840 × 2160超高清显示
2．≥1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度
3．采用超宽视角屏幕（上下左右）178°，3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
4．支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
5．显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
6．图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。
7．当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。
8．为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。
9．显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
10．可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。
11．显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
12．显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。
	台
	1.00 

	8
	
	同步录音录像主机
	1．具有 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、 4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接 口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个 报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接 口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘
2．支持自定义刻录的通道与画面模式，内置≥8T硬盘。
3．支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时
4．支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟
5．支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不会丢失
6．支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制
7．不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录
8．支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放
9．支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2信息获取。
10．设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作
11．当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号,支持 6 路网络高清 IPC 接入
12．支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、 1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧 /秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920 （25 帧/秒）
13．支持 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视 频输出
14．设备总资源即每秒处理图像的总帧数： 200fps；设备的最大输入带宽：256Mbps；输出带宽：≥256Mbps
15．存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入。每个 SATA 口容量支持最大 10TB 硬盘
16．支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱
17．可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过 7 次，可锁定该账户。
18．支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小 、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项
19．支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面
20．在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引
21．具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后 3分钟内完成刻录与封盘
22．支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝
23．音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，可控制一键静音。具有音频混音功能，最多支持 8 路音频混音
	台
	1.00 
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	紧急按钮
	八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。
	个
	1.00 
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	防区扩展模块
	1、设备类型：总线单防区扩展模块
2、防区数量：1个，通讯接口：M-BUS
3、通讯线材：RVV2*1.5，通讯协议：M-BUS协议
4、外壳材质：塑料，使用环境：室内
	个
	1.00 
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	对讲分机
	1．双按键可视报警盒
2．支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
3．支持≥200W摄像头，支持H.264/H.265编码
4．支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
5．支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
6．支持防拆报警/喧哗报警等功能
7．自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
8．支持一键报警求助，支持双向语音对讲
9．支持POE供电。
	台
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	人脸门禁一体机
	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；
11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
	台
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	磁力锁
	1. 单门磁力锁，氧化银色，最大静态直线拉力：280kg ± 5%；。
2. 断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；。
3. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；。
	个
	1.00 
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	磁力锁支架
	1．选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。
2．外壳处理：阳极硬化电镀处理
3．适用门型：木门、金属门
4．开门方式：90度内开式门
	个
	1.00 
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	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	个
	1.00 
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	闭门器
	1．适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180°
2．使用寿命≥100万次，适用环境温度范围：-30℃---50℃
3．双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调   
4．闭门速度：15°--180°范围内可调
5．建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
6．无90度定位停门的功能。
	台
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	紧急呼叫系统
	1. 紧急报警管理机，≥ 10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2. 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储；
3. 支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出；
4. 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电；
5. 支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。
	套
	1.00 

	二、讯问室（兼远程提审室）-1间
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	同步录音录像设备
	全景摄像机
	1. 半球型广角网络摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1920、25帧/秒，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265；
2. 水平视场角≥160°，垂直视场角≥130°；
3. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个SD卡卡槽；
4. 支持不少于纯视频流和音视频复合流两种视频类型，支持噪声过滤功能，支持双麦克风噪声过滤，支持对讲过程中过滤稳态噪声；
5. 支持畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低，畸变矫正支持不少于3种等级和自定义校正配置，当配置为自定义时，支持分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级；
6. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、RS-485接口，补光距离≥20米，防护等级不低于IP66、IK10。
	台
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	被讯问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 

	3
	
	讯问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 
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	拾音器
	1. 模拟拾音器，需支持电源极性反转保护、ESD防护、雷击保护；
2. 灵敏度≤-40dB，拾音半径≥5m，信噪比≥55dB，频率响应范围≥（20-24000）Hz；
3. 音频输出不应出现时大时小、时有时无或异常声，需支持白噪声抑制；
4. 总谐波失真≤1%，等效噪声等级≤40dB；
5. 采用≥1个全向麦克风，≥1路音频输出接口，需支持86底盒安装。
	台
	1.00 
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	温湿度显示屏
	1．具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口
2．最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息
3．支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用
4．支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。
5．支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动
6．支持HTTP、NTP、手动校时
7．支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息
8．支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％
9．支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”
10．支持屏幕亮度调节
11．支持温度、湿度实时检测
12．温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
13．湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
14．接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
15．扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
16．常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ
17．0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿
	台
	1.00 
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	编码器
	HDMI切换器 四进一出 4K60Hz高清
	个
	1.00 
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	解码显示一体机
	1．≥65寸行业4K监控显示器，支持≥3840 × 2160超高清显示
2．≥1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度
3．采用超宽视角屏幕（上下左右）178°，3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
4．支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
5．显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
6．图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。
7．当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。
8．为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。
9．显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
10．可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。
11．显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
12．显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。
	台
	1.00 
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	同步录音录像主机
	1．具有 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、 4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接 口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个 报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接 口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘
2．支持自定义刻录的通道与画面模式，内置≥8T硬盘。
3．支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时
4．支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟
5．支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不会丢失
6．支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制
7．不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录
8．支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放
9．支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2信息获取。
10．设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作
11．当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号,支持 6 路网络高清 IPC 接入
12．支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、 1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧 /秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920 （25 帧/秒）
13．支持 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视 频输出
14．设备总资源即每秒处理图像的总帧数： 200fps；设备的最大输入带宽：256Mbps；输出带宽：≥256Mbps
15．存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入。每个 SATA 口容量支持最大 10TB 硬盘
16．支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱
17．可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过 7 次，可锁定该账户。
18．支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小 、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项
19．支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面
20．在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引
21．具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后 3分钟内完成刻录与封盘
22．支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝
23．音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，可控制一键静音。具有音频混音功能，最多支持 8 路音频混音
	台
	1.00 

	9
	
	紧急按钮
	八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。
	个
	1.00 
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	防区扩展模块
	1、设备类型：总线单防区扩展模块
2、防区数量：1个，通讯接口：M-BUS
3、通讯线材：RVV2*1.5，通讯协议：M-BUS协议
4、外壳材质：塑料，使用环境：室内
	个
	1.00 
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	对讲分机
	1．双按键可视报警盒
2．支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
3．支持≥200W摄像头，支持H.264/H.265编码
4．支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
5．支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
6．支持防拆报警/喧哗报警等功能
7．自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
8．支持一键报警求助，支持双向语音对讲
9．支持POE供电。
	台
	1.00 
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	人脸门禁一体机
	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；
11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
	台
	1.00 
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	磁力锁
	1. 单门磁力锁，氧化银色，最大静态直线拉力：280kg ± 5%；。
2. 断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；。
3. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；。
	个
	1.00 
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	磁力锁支架
	1．选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。
2．外壳处理：阳极硬化电镀处理
3．适用门型：木门、金属门
4．开门方式：90度内开式门
	个
	1.00 

	15
	
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	个
	1.00 
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	闭门器
	1．适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180°
2．使用寿命≥100万次，适用环境温度范围：-30℃---50℃
3．双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调   
4．闭门速度：15°--180°范围内可调
5．建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
6．无90度定位停门的功能。
	台
	1.00 
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	紧急呼叫系统
	1. 紧急报警管理机，≥ 10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
2. 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储；
3. 支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出；
4. 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电；
5. 支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。
	套
	1.00 
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	远程签名系统
	1.主要用于被讯问人员对讯问笔录签名等;
2.通过公安部、国家保密局认证，符合检察工作网接入安全性要求;
3.国产CPU、加密模块支持整机芯片级加密、国密算法;支持与全国检察机关检察业务应用系统对接，集电磁手写、电容触控、身份验证、数据加密存储等功能为一体;
4.包含接入系统、显示屏、触控屏、电磁笔、镜头等模块。
	套
	1.00 
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	捺印设备
	1.主要用于被讯问人员对讯问笔录捺印等;
2.通过公安部、国家保密局认证，符合检察工作网接入安全性要求;
3.国产CPU、加密模块支持整机芯片级加密、国密算法;支持与全国检察机关检察业务应用系统对接，集电容触控、指纹采集、数据加密存储等功能为一体;
4.包含显示屏、指纹仪等组件。
	套
	1.00 
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	远程提审一体化终端
	1．主要用于通过视频网络对羁押在看守所并被提押到看守所远程提审室的犯罪嫌疑人
2．采用国产嵌入式操作系统，支持 ITU - T H .323和 IETF SIP 通信标准，会议速率最高进行讯问：支持8Mbps:
3．支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控；
4．采用集成设计，隐藏内部走线，终端核心芯片采用国产化器件；
5．支持智能唤醒功能、一键开关，可集中控制各部件电源上下电。2台不小于55英寸1080P显示器，内置高清摄像机不低于5倍光学变焦，全景摄像机不低于800万像素，水平视角不低于120°;
6．不少于1路高清视频输入、2路高清视频输出接口，支持360°全向拾音，拾音半径不少于9米；
7．包含摄像机、编解码器、显示器、一体化支架、全向麦克风等组件。
	套
	1.00 

	21
	审讯主机
	1.主要用于远程提审全程同步录音录像；
2.具备对远程提讯终端进行录像、放像、点播及刻录等功能;
3.国产嵌入式操作系统，集成双光盘DVD同步刻录;
4.触摸屏不少于7英寸，提供不少于2个10/100/1000M自适应网口，内置不少于6个SATA 接口；
5.支持 1080P图像格式、64kbps~8Mbps视频码率录制，具备双视频流同步录像、回放功能，能同时录制视频图像和物证图像;
6.支持数字化录像存储，通过网络直接接收系统转发的数字视音频码流，画面合成及混音功能自动开启。
	台
	1.00 
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	示证展示台
	实物展示台，800万像素，整机180倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口2进2出，RCA视频接口1进1出，S-VIDEO接口1出，3.5mm音频接口2进1出，6.3mm麦克风接口1进。
	台
	1.00 
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	多媒体同步主机
	1．主要用于实现远程提审，多媒体同步传输，提高审讯效率；
2．国产 CPU 、 CPU 不少于4核、主频不低于1.8GHZ、内存不低于2GB、存储不低于16GB;
3．接口至少包括 VGA INX1、 VGA OUTX1、 HDMI OUTX2、 HDMI INX1、音频接口x3、网络接口x2;
4．与全国检察机关检察业务应用系统以及认罪认罚案件听取意见同步录音录像系统兼容对接。
	台
	1.00 
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	远程提审签字捺印终端
	1.主要用于远程提审时的签字、捺印;
2.通过公安部、国家保密局认证，符合检察工作网接入安全性要求，设备签名全程同步录音录像并回传到检察业务应用系统;
3.具备国产CPU，加密模块支持整机芯片级加密、国密算法，可接收检察业务应用系统推送的文书进行电子签名和捺印;；
4.设备集电磁手写、电容触控、身份验证、指纹采集、录音录像、数据加密存储等功能为一体;
5.支持与全国检察机关检察业务应用系统对接，对笔录等文书进行电子签名、捺印，支持两台设备联机签名或单台设备单机签名，检察业务应用系统升级时保证接口可用；
6.包含接入系统、显示屏、触控屏、电磁笔、镜头、指纹仪、二代证阅读器、语音模块等模块。
	台
	1.00 
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	温湿度显示屏
	1．具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口
2．最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息
3．支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用
4．支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。
5．支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动
6．支持HTTP、NTP、手动校时
7．支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息
8．支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％
9．支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”
10．支持屏幕亮度调节
11．支持温度、湿度实时检测
12．温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
13．湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
14．接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
15．扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
16．常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ
17．0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿
	台
	1.00 
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	文书签名一体化系统
	1.主要用于远程提审进行线上全流程办理文书电子签名捺印;
2.与全国检察机关检察业务应用系统对接，支持将系统中的待签文书(含用印后文书)
推送至远程提审签字捺印终端，文书签名结果回传至系统案件文书卷宗区保存;
3.具备不同使用功能及辅助功能，通过连接签名设备，提供文书电子签名、电子捺印功
能，检察业务应用系统升级时保证接口可用;
4.支持操作语音提示、智能导入电子签字、电子捺印、全程录音录像、回传签名文书、
回传签名视频等。可根据检察官预设签名、签字、捺印位置，通过语音提示+图形化方案提醒犯罪嫌疑人完成电子签名、电子签字、电子捺印;
5.提供对签字捺印设备的整体管理，至少包括设备名称、设备位置、设备当前状态的监测等。
	套
	1.00 
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	文书签名服务器
	1.主要用于存储、管理、传输文书相关数据；
2.符合财政部、工业和信息化部《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》;
3.CPU等关键部件通过安全可靠测评，CPU不少于64核，主频不低于2.6GHz，内存不低于128G，网卡不低于千兆，硬盘容量大于1.92TB;
4.包含国产操作系统、 WPS 专业版软件。
	台
	1.00 
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	交换机
	用于实现网络设备间的数据交换和转发，不少于24口千兆交换机。
1. 设备性能不低于交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps；
2. 可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥4，
	台
	1.00 
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	机柜
	1．主要用于集中放置和统一管理服务器、交换机及路由器等相关电子设备；
2．根据现场设备情况定制，不超过42U。
	台
	1.00 

	三、询问室*2间
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	同步录音录像设备
	全景摄像机
	1. 半球型广角网络摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1920、25帧/秒，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265；
2. 水平视场角≥160°，垂直视场角≥130°；
3. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个SD卡卡槽；
4. 支持不少于纯视频流和音视频复合流两种视频类型，支持噪声过滤功能，支持双麦克风噪声过滤，支持对讲过程中过滤稳态噪声；
5. 支持畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低，畸变矫正支持不少于3种等级和自定义校正配置，当配置为自定义时，支持分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级；
6. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、RS-485接口，补光距离≥20米，防护等级不低于IP66、IK10。
	台
	1.00 

	2
	
	被询问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 
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	询问人特写摄像机
	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005  lx，黑白≤0.0005  lx，宽动态能力综合评价得分≥130；
2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；
3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；
5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；
6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；
7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。
	台
	1.00 
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	拾音器
	1. 模拟拾音器，需支持电源极性反转保护、ESD防护、雷击保护；
2. 灵敏度≤-40dB，拾音半径≥5m，信噪比≥55dB，频率响应范围≥（20-24000）Hz；
3. 音频输出不应出现时大时小、时有时无或异常声，需支持白噪声抑制；
4. 总谐波失真≤1%，等效噪声等级≤40dB；
5. 采用≥1个全向麦克风，≥1路音频输出接口，需支持86底盒安装。
	台
	1.00 
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	温湿度显示屏
	1．具有1个支持POE功能的RJ45网络接口、1个RS-232接口、1个RS-485接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口
2．最大支持2560×1440分辨率的摄像机接入，支持对接入的网络摄像机进行重新编码，可重新设置原始接入摄像机画面的分辨率、帧率、码率上限、编码方式，并且支持额外叠加通道名称、实时时间、实时温度信息、实时湿度信息、实时PM2.5浓度信息、实时CO2浓度信息、4条自定义信息
3．支持PoE功能，可接入PoE的交换机或PoE型NVR使用
4．支持设置TCP、UDP、GB/T28181、NTP、RTSP、HTTP、HTTPS、DHCP、ONVIF网络协议。
5．支持设置移动侦测、区域遮挡、视频丢失、IO报警输入报警功能及联动
6．支持HTTP、NTP、手动校时
7．支持LED显示年、月、日、星期、时、分、秒等时间信息
8．支持LED显示实时温度、湿度等环境信息；温度显示范围：-19℃～99℃；湿度显示范围：0％～99％
9．支持调节星期日信息显示模式选择，可选“星期日”“星期7”
10．支持屏幕亮度调节
11．支持温度、湿度实时检测
12．温度检测范围：-40℃～+125℃，温度检测误差：≤±1℃，支持设置温度监测报警，当温度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
13．湿度检测范围：0%～100%，湿度检测误差：≤±4%RH，支持设置湿度监测报警，当湿度大于等于特定值、小于等于特定值、在设定区间之内、在设定区间之外时，设备可实时发送报警或者触发本地报警输出
14．接触放电：±4kV；空气放电：±2kV，±4kV，±8kV；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
15．扫频：80MHz～1000MHz；场强：3V/m；幅度调制：1kHz、调制深度80%；试验期间，被测样品不应损坏、故障或发生状态改变，试验后设备应正常工作
16．常温≥100MΩ，湿热≥10MΩ
17．0.5kV，1min 试验期间无飞弧或击穿
	台
	1.00 
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	编码器
	HDMI切换器 四进一出 4K60Hz高清
	个
	1.00 
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	解码显示一体机
	1．≥65寸行业4K监控显示器，支持≥3840 × 2160超高清显示
2．≥1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度
3．采用超宽视角屏幕（上下左右）178°，3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰
4．支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
5．显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态。
6．图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。
7．当有新信号输入时，自动转到相应信源；当前显示信源断开后，自动转到下一个有信号的信源 。
8．为保证长时间显示静止画面，显示单元内置图像、视频防灼技术，有效改善液晶屏显示静态图像时造成的残影现象。
9．显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。
10．可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时。
11．显示单元支持4 比 3、 16 比 9、点对点等比例显示。
12．显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖。
	台
	1.00 
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	同步录音录像主机
	1．具有 6 个 SATA 接口；1 个 RS-232 接口、 4 个 RS-485 接口、2 个 VGA 接口、3 个 HDMI 接 口、4 个 USB 接口、2 个千兆以太网接口、8 个 报警输入、4 个报警输出接口、4 个音频 RCA 接 口；2 个千兆以太网接口支持网络物理隔离； 硬盘接口支持热插拔更换硬盘
2．支持自定义刻录的通道与画面模式，内置≥8T硬盘。
3．支持按光盘刻录时间和按码率两种刻录方式，光盘刻录时间可选1至12小时
4．支持刻录完成后自动生成光盘名称和编码；刻录文件的名称按照起始时间进行命名，分段时长不少于30分钟
5．支持刻录光盘出错后，界面提示刻录失败，放入新光盘实时追刻，数据不会丢失
6．支持事后刻录，可补刻案件信息与音视频文件。支持静音光盘复制
7．不同用户录制的录像无法被其他用户查询、回看、回听、下载、刻录
8．支持在统信、麒麟操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作；通过主机刻录进光盘的录像文件可以直接在统信、麒麟操作系统上播放
9．支持通过 RS485 和网络协议接入环境监测显示屏，并可以对其进行校时、温湿度信息获取、PM2.5 信息获取、CO2信息获取。
10．设备前面板具有一块 7 寸液晶触摸屏，可实现实时视频预览、主机硬盘录像回放及光盘录像回放；可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识；可进行一键刻录，参数配置等操作
11．当视（音）频信号丢失时，应能发出报警信号,支持 6 路网络高清 IPC 接入
12．支持 5MP、2K（4MP）、1080P 等网络 IPC 接入，主码流分辨率：1280×720（25 帧/秒）、 1920×1080（25 帧/秒）、2048×1536（25 帧 /秒）、2560×1440（25 帧/秒）、2560×1920 （25 帧/秒）
13．支持 4K（3840×2160）/30Hz 高清 HDMI 视 频输出
14．设备总资源即每秒处理图像的总帧数： 200fps；设备的最大输入带宽：256Mbps；输出带宽：≥256Mbps
15．存储模式支持盘组/配额两种硬盘管理模式；支持最大 4 个 SATA 硬盘接入。每个 SATA 口容量支持最大 10TB 硬盘
16．支持 2 个 SATA 接口接入 2 个光驱，支持DVD 光驱或蓝光光驱；支持光驱热插拔，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱
17．可设置三级管理权限用户，可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作；可对非法用户登陆锁定，通过本地、远程登录设备时，密码输入错误超过 7 次，可锁定该账户。
18．支持画中画（视频多画面合成）功能，支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小 、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式，大、小画面的位置和大小可任意调整，且具有防误操作设置选项
19．支持案件编号、案件名称、自定义 1、自定义 2、自定义 3、自定义 4、自定义 5 等片头内容设置功能。片头内容设置完毕后，可自动生成片头叠加于视频画面
20．在主机审讯视频录像过程时对重要段落打点标记，并可在设备回放时进行重点标记索引
21．具备光盘自动封盘的功能，停止刻录后 3分钟内完成刻录与封盘
22．支持对光盘进行数字加密功能，每张光盘具有唯一且不可修改的加密序列号，支持远程客户端对刻录的光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。光盘数据可防擦写、拷贝
23．音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，可控制一键静音。具有音频混音功能，最多支持 8 路音频混音
	台
	1.00 
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	紧急按钮
	八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。
	个
	1.00 

	10
	
	防区扩展模块
	1、设备类型：总线单防区扩展模块
2、防区数量：1个，通讯接口：M-BUS
3、通讯线材：RVV2*1.5，通讯协议：M-BUS协议
4、外壳材质：塑料，使用环境：室内
	个
	1.00 
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	对讲分机
	1．双按键可视报警盒
2．支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
3．支持≥200W摄像头，支持H.264/H.265编码
4．支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
5．支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
6．支持防拆报警/喧哗报警等功能
7．自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式
8．支持一键报警求助，支持双向语音对讲
9．支持POE供电。
	台
	1.00 
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	人脸门禁一体机
	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5. 前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；
11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
	台
	1.00 
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	磁力锁
	1. 单门磁力锁，氧化银色，最大静态直线拉力：280kg ± 5%；。
2. 断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；。
3. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；。
	个
	1.00 
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	磁力锁支架
	1．选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。
2．外壳处理：阳极硬化电镀处理
3．适用门型：木门、金属门
4．开门方式：90度内开式门
	个
	1.00 
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	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	个
	1.00 
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	闭门器
	1．适装门重：60-85KG，适装门宽 ≤ 1100mm，闭门力量：EN4，开门角度 ≤ 180°
2．使用寿命≥100万次，适用环境温度范围：-30℃---50℃
3．双段速度可调，锁门速度：0°--15°范围内可调   
4．闭门速度：15°--180°范围内可调
5．建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
6．无90度定位停门的功能。
	台
	1.00 

	四、指挥与监控室设备（法警值班室）
	
	
	
	
	

	1
	音响系统
	音频处理器
	1.主要用于办案工作区的调度指挥、协调管理等活动；
2.符合GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机、电磁兼容第1部分发射要求》；
3、包含音频处理器、调音台、发言话简(含升降一体机)、无线鹅颈话筒、电源时序控制器、音频反馈抑制器、音箱、音响支架、专用功放等设备及配件。
	台
	1.00 
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	调音台
	
	台
	1.00 

	3
	
	发言话筒
	
	台
	1.00 

	4
	
	无线鹅颈话筒
	
	台
	1.00 

	5
	
	电源时序控制器
	
	台
	1.00 

	6
	
	音频反馈抑制器
	
	台
	1.00 

	7
	
	音响
	
	台
	2.00 

	8
	
	音响支架
	
	个
	2.00 

	9
	
	专用功放
	
	台
	1.00 

	10
	多计算机切换器
	1、主要用于办案工作区的调度指挥、协调管理等活动；
2、可控制电脑连接数量不少于15台、主控台连接本机、具备远程连接功能。
	台
	1.00 

	11
	办案工作区管理平台
	1.主要用于办案工作区的调度指挥、协调管理等活动;
2.符合 GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型》;
3.包含系统基础包、视频监控应用、监控通道数量、讯问同录应用、房间数量、办案区管理、视频运维、门禁通道接入等功能模块。
	套
	1.00 
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	视频云存储
	主要用于办案工作区的调度指挥、协调管理等活动;符合 GB/T 36093-2018《信息技术网际互联协议的存储区域网络(IP-SAN)应用规范》;
1. 视频云存储设备，可接入硬盘≥24块，不低于64位处理器，≥8GB内存，≥200GB SSD系统盘，≥2个千兆数据网口，≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口，不低于1+1冗余电源；内置≥24块12T硬盘。
2. 支持≥600Mbps视频码流或≥150张/秒图片流的接入存储，内置云存储软件（含授权），支持视频流、图片流直存，支持单机/集群化部署，对外提供唯一IP的存储服务；
3. 支持云存储节点之间容量及业务负载均衡，支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持云存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务；
4. 支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告,支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可对系统中的磁盘进行周期性体检、对有风险的磁盘做深度体检,并给出处理意见,对有损坏风险的磁盘,可使用RAID技术进行数据处理；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态,并对硬盘健康状态进行分级分类,包括健康(良好、正常)、亚健康(警告、即将损坏)、故障(错误、损坏)或类似分级分类；
5. 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等，支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除；
6. 支持与视频监控平台、虚拟化平台对接，一套系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力；
7. 系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式，支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移，支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换，全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加；
8. 支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过15秒，全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取；
9. 支持按照接入任务数实现自动负载均衡,支持前端设备自动分配到存储节点，各节点间读写任务数差距不大于±1，节点间的自动业务负载均衡,各节点上的存储数据量在稳定情况下,存储容量使用率差距小于万分之一，支持双层负载均衡,支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡；
10. 单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，数据冗余N+M模式下，当损坏的数据块超过M时，存留的视频数据仍可进行回放，云存储系统空间利用率可调，根据N+M容错配置，可使空间利用率到达95%以上；
11. 支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡，支持管理服务数据备份故障恢复，每隔15分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；
12. 支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小，系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务，系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响，支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；
13. 支持灵活修改资源池的属性，支持在线修改资源池的N+M冗余级别，N值和M值能动态调整，数据不丢失，业务不中断，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力；
14. 系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖，资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁。
	套
	1.00 
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	监控大屏
	室内LED全彩屏
	1. 全封闭压铸铝箱体，1R1G1B三合一，RGB全倒装，COB封装，像素点间距≤1.57mm，像素密度≥409600点/㎡；
2. 显示屏尺寸：宽≥3m，高≥ 1.6875m，整体面积≥5.0625m²；  
3. 前维护设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，箱体厚度≤30mm，水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
4. 最大亮度不低于600 cd/㎡，色温不低于3000K-10000K可调，对比度不低于10000：1，色度均匀性± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性≥ 97％；
5. 换帧频率≥60 Hz，刷新率≥3840 Hz，灰度等级≥16 bit；
6. 焊点采用无铅无毒锡膏材料，支持自动除湿，保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠；
7. 单元重量≤3.5kg，峰值功耗≤300 W/㎡（600nits），平均功耗≤100 W/㎡；
8. 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征；
9. 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象；
10. 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应；
11. 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条；
12. 依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，不低于RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求，并提供白光、蓝光测试数据和图片、测试现场图片；
13. 支架采用组装式设计，支持拆装；支持查看LED整墙的概览信息和LED屏连线状态，支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模，支持展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序、网口号、展示工作状态；
14. 箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%，屏幕控制参数、联屏文件设置数据通过TCP/IP通讯协议实现多级级联管理和控制；
15. 支持不少于局域网客户端、局域网WEB端、红外遥控器、射频遥控器、物理按键方式实现亮度调节，支持通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；
16. 内部灯板部分功率和信号传输采用一体式浮动触点接触连接器。
	㎡
	5.06 
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	LED标准服务包
	1、图纸方案
2、支架安装
3、屏幕及发送卡安装
4、配电柜安装
5、线缆布线
6、系统调试
7、使用培训
8、施工区域产生的垃圾清理
	套
	1.00 
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	LED控制器
	1．输入：HDMI2.0×1、HDMI1.4×1、DVI×1、USB2.0×1、DEBUG×1、网络通信网口×2、RS485×2、IR IN×1、Genlock In×1，输出：HDMI2.0(Loop)×1、DVI(Loop)×1、，HDMI1.4 (Monitor) ×1，带载网口×12，GenLock Out×1、Audio OUT×1，按键：开关×1、功能按键×3
2．控制网口×2，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。
3．单网口带载最大65W像素；设备总带载最大780W像素
4．支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。
5．支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。
6．支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。
7．支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。
8．支持任意走线、LED屏幕带载无矩形框架限制。
9．支持通过设备双千兆网络接口，通过TCP/IP协议实现多设备级联管理。
10．可将输入信号进行缩放，以匹配 LED的分辨率进行输出。
11．支持多台设备同时远程重启，支持通过客户端和设备自带Web浏览器进行操作。
12．可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。
13．可通过设备自带客户端、遥控器同时控制多台发送卡设备参数的调节。
14．产品具备更新场景，常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义。
15．支持设备自带Web浏览器、PC客户端、遥控器、物理按键进行控制。
16．支持手动校时，支持 NTP网络校时。
17．支持网络在线设备搜索、日志查询和用户手册查询功能。
18．支持通过HDMI线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号。
19．支持通过Web区分屏幕走线正常/掉线/异常等状态。
20．支持通过RS485接口与中控设备进行对接。
21．支持绑定设备和规模行列坐标关系（展示序列号和IP地址）；支持展示当前可用设备列表（展示IP地址，用于绑定使用）；支持展示每个发送卡分辨率；支持设备自拼接开/关配置。
22．支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡IP地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。
23．支持通过Web浏览器，在级联模式下，可以在同一界面下支持查看多发送卡下LED整墙的概览信息和LED屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模、在Web端鼠标移到网格上时，可展示该网格所属网口的所有接收卡单元，高亮展示，展示网线连线顺序，网口号，展示工作状态。
24．支持从客户端、设备自带Web浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口link状态、接收卡电压、接收卡温度。
	套
	1.00 
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	LED配电箱
	1. 额定功率≥10KW，输入电压380V，输出电压220V，具有≥3个输出回路，支持回路状态监测、远程控制、计划任务上电、分步逐级上电，内置PLC控制器、PLC控制电源模块；
2. 支持通过RS 485接口读取配电柜内部温度，检测到烟雾后可自动断电，超过温度阈值后可自动断电，支持记录运行状态、异常报警（高温、烟雾）等；
3. 支持热成像人体传感检测，可检测人员姿态，不受光线影响，全天24小时可检测；
4. 设备检测到人员后可在1秒内自动上电，检测到人员离开后支持自动断电，支持自动延迟断电的实际可配置。
	台
	1.00 
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	显示屏控制软件
	1）功能强大的多屏多节目多窗口导播软件，每个显示屏可设置不同的播放方案；
2）远程操作控制和发布播放方案到显示屏；
3）可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容；
4）每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置；
5）支持多种媒体类型文件播放。
	套
	1.00 
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	电源线组件包
	1．LED室内箱体电源线组件包，含开关电源
2．国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。
3．多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。
4．主电源线支持自定义长度，使用便捷。
5．护套类型：PVC
6．导体类型：无氧铜
	套
	1.00 
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	网线组件包
	1．LED室内箱体网线组件包
2．网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。
3．主网线支持自定义长度制作，布线更方便。
4．支持箱体级联网线。
5．护套类型：PVC
6．导体类型：无氧铜
	套
	1.00 
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	屏体结构、安装辅材
	现场定制，采用国标Q235B镀锌钢材料制作钢结构基础+不锈钢材料装饰包边。
	㎡
	5.06 



1、以上所列为本项目主要设备基本技术参数要求，如供应商所投产品优于上述要求，视为响应磋商文件要求；
2、磋商文件要求的所有证书、证明材料的复印件均须加盖供应商公章。


第三节 商务要求
一、产品运输、保管及保险
1.成交单位负责产品到使用地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.成交单位负责提供产品在现场的保管，安装、调试、培训直至验收合格交付使用。
3.成交单位负责其派出的施工人员的人身安全及有关人身意外保险，出现任何施工事故均由成交单位负责。

二、项目实施要求
1.正式合同签订后45天内完成验收。
2.项目实施地点：采购人指定地点。
3.项目完成后，成交单位应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确使用。
4.所有产品的安装及摆放应严格按照采购人的要求进行。

三、测试验收
1.成交单位应派出人员根据合同规定的检验程序和检验项目进行验收，并填报和共同签署验收单。
2.验收标准：按照中华人民共和国有关标准及采购文件规定的技术要求进行验收。产品质量应达到设计要求，安装调试各项功能、指标和技术参数应符合验收标准要求。
3.成交单位应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
4.验收过程中产生纠纷的，由监督部门认定的检测机构检测,如为成交单位原因造成的，由成交单位承担检测费用；否则，由采购人承担。
5.如因成交单位原因导致项目验收不合格，由成交单位负责返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交单位承担。
6.所有交付产品及施工均按国家最新发布的相关标准进行验收。
四、质量保证及售后服务
1.质保期：本项目质保期要求为整体验收合格交付使用之日免费质保不得少于贰年。
2.成交单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
3.所有产品均要求安装调试到位。要求原厂商有完善的服务体系，有稳定、独立的售后服务队伍。
4.除采购方要求的售后服务条款外，供应商可根据自己的实际情况补充更加优惠的保修及售后服务承诺。
5.在质保期内，成交单位有责任解决所提供设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，产品提供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任；同时供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
6.维修维护保证：成交单位需要收到报修电话后必须在2小时以内响应，24小时内解决故障；硬件故障需要1个月以内更换，超过1个月包换期的需要用相等性能产品进行替代，不能影响其正常使用。
五、产品包装及技术资料要求
1.操作手册、使用说明、维修保养手册；
2.供应商应备有充足的备品、备件，可及时向买方提供技术服务和备件服务；
3.设备出厂检验报告及合格证；
4.符合国家规定的验收标准、厂方标准及验收手册。
6.软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
7.成交单位提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交单位承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
8.采购人需要厂家对成交单位交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
9.产品包装材料归采购人所有。

六、培训要求
1.成交单位应提出全面的培训计划和课程内容安排，以及培训所需时间、人数，并在合同签订后征得用户同意后实施；全部培训费用均由成交单位负责。
2.培训用设备、系统环境、文字资料和讲义等相关用品由成交单位提供。所有的资料必须是中文书写。

七、付款方式
1、合同签订后，支付合同总金额50%，所有货物安装、调试完成，经采购人及相关部门验收合格后一次性支付合同余款；
2、付款凭税务机关开具的正规发票，发票须由成交供应商开具；
3、具体合同以双方约定的为准。

八、重要说明
1、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人不再支付任何费用。
2、供应商可自行对采购人的采购范围和周围环境进行勘察，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，成交单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。踏勘现场所发生的一切费用和责任概由供应商自行承担，采购人不单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘。
3、本技术规格、参数与要求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定，并必须满足采购方提出的技术要求。
4、供应商应给出详细的供货及服务方案，采购文件主要内容及要求，供应商必须满足，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理。 
5、其他要求详见本磋商文件条款，磋商文件中未约定内容，由双方在合同中补充约定。

第六章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下几个部分：

一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
二、保证金缴纳证明材料
附件3：保证金退还申请书
三、供应商的资格证明材料
附件4：供应商基本情况表
附件5：供应商资格声明
附件6：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
四、实施方案
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
七、报价一览表及报价文件
8、 供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
 


一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，电子文档一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)


供应商名称(盖单位章)：              
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日






附件1：
法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	
	




供应商名称（盖单位章）：              
日期：        年        月        日      



附件2：
法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	
	





供应商名称（盖单位章）：              
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日


注：请各投标单位另单独准备一份法人身份证明或法定代表人授权书（加盖单位公章及法定代表人和其委托代理人签字）于递交响应文件时交给代理公司。

二、保证金缴纳证明材料
1、提供付款凭证复印件或扫描件加盖公章；
2、根据供应商递交的《保证金退还申请书》上的账户信息，以转账或电汇方式退还至供应商的原缴纳账户。

附件3
保证金退还申请书 
致                   (采购代理机构)： 
我系参加                          （项目名称），政府采购编号：             ，委托代理编号：               竞争性磋商的供应商，现申请按该项目磋商文件规定，退返保证金人民币         (大写）￥            (小写），保证金请退还到以下原缴纳账户：
户名：                                 
账号：                                 
开户行：                               
开户行地址：           省            市
如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商(盖单位章)：
联系人：                  
移动电话：               
固定电话：                       
日期：      年     月   日

说明：《保证金退还申请书》需单独递交，不得装订在响应文件中；可在办理保证金交割手续时提交，也可在提交首次响应文件截止时间后补交，未交《保证金退还申请书》的供应商，将影响其保证金的正常退还。成交供应商需向代理公司提交一份盖章的合同复印件或扫描件，方可退还保证金。


三、供应商的资格证明材料
附件4：
供应商基本情况表
（盖供应商单位章）
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照(副本复印件)，其他资料按第二章第40.1款或第五章要求提供。



附件5：  
供应商资格声明
致                   (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款：财政部认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
七、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
九、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
十、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
十一、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形。


供应商名称（盖单位公章）：           
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：           （签字或印章）
日期：       年      月       日
附件6：

[bookmark: _Toc22978]“信用中国”网站（[image: %W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB]www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（[image: %W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB]www.ccgp.gov.cn）查询文件，供应商提供在递交资格审查证明材料截止时间前通过“信用中国”网站（[image: %W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB]www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（[image: %W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB]www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录的截图
附件7：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Toc32763]致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
受到刑事处罚，责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
特此声明！


供应商名称(盖单位章)：              
供应商代表(签字)：              （盖章或签字）
日期：        年      月       日


四、实施方案

编制说明：由投标单位根据采购人的采购需求和评审因素和标准编制实施方案（格式自拟）。









供应商名称（盖单位章）：                    
法定代表人或其委托代理人(签字)：           
日期：       年      月     日  
























五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称（盖单位章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日 期：       年      月       日







六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8-1：
湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□      中型□     小型□     微型□；

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。


公司(单位)名称(盖章)

        年     月     日


机构代码：         注册登记机构：          日期：       有效期：           
注册资本：         地 址：          经济行业：          经济性质：        

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

附件8-2：
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上正式合同签订后45天内完成验收度数据，无上正式合同签订后45天内完成验收度数据的新成立企业可不填报。


[bookmark: _Toc14549][bookmark: _Toc20651267]
附件8-3 残疾人福利性单位声明函


残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc20651268][bookmark: _Toc6155]








附件8-4 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
[bookmark: _Toc20651269][bookmark: _Toc27433]
附件8-5 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第8.1款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位。
七、报价一览表及报价文件
附件9-1：

报价一览表
	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    （人民币）
小写：                    （人民币）

	合同履行期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	






供应商名称（盖单位章）：          
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日





附件10-2                     分项报价表
1、分项报价表说明
备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

2、分项报价表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元
	序号
	分项名称
	单位
	规格型号
	品牌产地
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	




供应商名称（盖单位章）：           
法定代表人或其授权的代理人(签字)：     
日期：      年     月     日









八、供应商认为需要提供的其它资料
（不仅限于以下内容、可自行增加，格式自拟）

















附件9-1：
九、最后报价表

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价
	大写：                    (人民币)
小写：                    (人民币)

	合同履行期限
	

	项目负责人
	

	备  注
	




供应商名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月   日	

特别说明：
1、最后报价表不得装订在响应文件中。
2、请各投标供应商准备一个信封袋和一份至二份空白的最后报价表（最后报价加盖单位公章及法定代表人或其委托代理人签字）于磋商结束后，在磋商小组规定时间内密封递交给磋商小组。
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