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第一章  磋商邀请
常德市武陵区人民法院的常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

	项目概况

常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目的潜在供应商应在湖南中元工程管理有限公司（常德柏林国际10幢1808号）获取采购文件，并于 2026 年      10月 23  日 09点30分（北京时间）前提交响应文件。   


一、采购项目信息

1、采购项目编号：CGXM2026430000002866
2、采购项目名称：常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购

3、政府采购计划编号：(2026)430000002397-1
4、合同履行期限：详见竞争性磋商文件
5、本项目不接受联合体投标
二、采购需求

	包名称
	最高限价

（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	本包预算总金额（元）

	机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目
	534346
	机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目
	详见文件要求
	1
	534346


三、供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目
□专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：

包名称：机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目
特定资格条件：无
四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式

1、时间： 2026 年 10 月 13 日至 2026  年  10  月  19 日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖南中元工程管理有限公司（常德柏林国际10幢1808号）

3、方式：线下获取

4、售价：0元

五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间： 2026 年  10 月  23  日 09点30分（北京时间）
2、地点：湖南中元工程管理有限公司评标室

六、响应文件开启

1、开启时间： 2026 年  10 月  23  日 09点30分（北京时间）
2、地点：湖南中元工程管理有限公司评标室

七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。

八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。

3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、磋商说明

1、本公告选项：

☑表示选择   □表示未选择

2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

无

十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：常德市武陵区人民法院
地址：湖南省常德市武陵区皂果路1020号
联系人：莫文豪
联系电话：15886688591
2、采购代理机构信息

名称：湖南中元工程管理有限公司
地址：常德柏林国际10幢1808号
联系人：肖琴

联系电话：0736-7315133

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章 磋商须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第1.1款
	采购项目
	常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	常德市武陵区人民法院               

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	湖南中元工程管理有限公司

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告

□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	1、时间： 2026 年  10 月  13 日至  2026  年      10月 19 日，每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖南中元工程管理有限公司（常德柏林国际10幢1808号）

3、方式：线下获取

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	一、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

二、特定资格条件：

无

	第二章第6.1款
	联合体磋商
	不接受。

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	不适用。

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织，本次招标不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。
□ 采购人组织，时间：   地点：   联系人：  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■ 本采购项目拒绝进口产品参加投标。

□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品。

	第二章第9.1款

（请关注中国政府采购网相关信息）
	政府采购强制采购节能产品
	■ 否

□ 是，依据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），品目标注"★"的产品为政府强制采购节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的有效期内节能产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标无效。

	
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	□ 否

■ 是，依据《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），品目未标注"★"的节能产品，实行政府优先采购。
(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  4  %、价格  4  %。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	■ 否

□ 是，依据《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）产品，实行政府优先采购。

(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为   /   ％；

(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 /  %、价格  /  %；

	
	政府采购支持中小企业发展
	□ 专门面向中小企业采购：是，专门面向中小企业采购比例100%；★供应商必须为符合政策要求的中小企业，必须按要求提供“中小企业声明函”

	
	
	■ 非专门面向中小企业采购：

1、对小型和微型企业产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   10  ％。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	1、对残疾人福利性单位产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  10 ％。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	1、对监狱企业产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为     10  ％。

2、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持中小企业融资
	/

	
	政府采购信用担保
	/

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	/

	第二章第30.5款
	政府采购政策优惠调整
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业，不重复计算。

4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	二、磋商文件

	第二章第10.3款
	最高允许偏离项数
	一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥5项将导致无效响应。

	第二章第11.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章第12.1款
	递交响应文件的截止时间
	  2026 年 10月 23 日 09 点 30 分（北京时间)

	三、磋商办法

	第二章第30.1款
	综合评分法
	响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分由高到低的前3名供应商为成交候选人的评审方法。本项目确定排名第一的成交候选人为中标人。

	四、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	534346元

	第二章第18.1款
	保证金
	为进一步规范政府采购项目投标保证金管理工作，切实落实深化政府采购改革制度，根据《常德市财政局关于印发2021年常德市深化政府采购制度改革工作方案的通知》（常财办发〔2021〕13号）文件精神，本项目取消保证金。

	第二章第19.1款
	响应文件有效期
	  60 日（日历日）

	第二章第20.1款
	响应文件份数
	正本壹份，副本贰份，供应商必须以 U 盘形式提交 1

份全套响应文件的电子版文件，且电子版文件的格式

必须是 PDF 格式。

	五、响应文件的递交

	第二章第21.3款
	封套上应载明的信息
	 常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目 响应文件

政府采购编号： CGXM2026430000002866 
委托代理编号： ZYGC-CG2026-045 
在 2026 年 10 月 23 日 09 点 30 分 分之前不得启封 

供应商法人或授权代表签字：              

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	湖南中元工程管理有限公司评标室

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第 37.1 款
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网

（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	代理服务费由采购人支付（按百分比收取）,支付标准：按财评金额支付

	第二章第42.2款
	其他要求
	（一）供应商投标代表递交响应文件的，须持下列资料：

（1）法定代表人(或负责人)递交的，持法定代表人(或负责人)身份证明及本人身份证原件；

（2）委托代理人递交的，持附法定代表人(或负责人)身份证明的授权委托书原件和本人身份证原件。

以上资料仅做身份验证使用，供应商因没有按要求提供而给自身带来的损失由供应商自己负责。

（二）异常低价投标（响应）审查
评标评委会应当在符合性审查完成后，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件，按以下要求启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3、评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1供应商基本资质要求： 

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商特定资格要求：见磋商须知前附表。

3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：见磋商须知前附表。

4.参与竞争性磋商采购活动的费用 

4.1 无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表不是供应商的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其投标将被拒绝。

5.2符合政府采购法第22条规定或磋商文件特别规定的其它组织机构投标的，上述法定代表人可以为该组织主体证件上登记的负责人，响应文件中法定代表人签字处由负责人签字。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。

9. 政府采购政策支持

9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在指定的公告媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。

9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。否则，在评审时不予以扣除。

10. 偏离

10.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和超过磋商须知前附表规定将导致无效响应。

二、磋商文件

11．磋商文件的组成

11.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商通知

第二章 磋商须知

第三章 磋商办法

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 响应文件组成

11.2本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
11.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
11.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

12.递交响应文件的截止时间
12.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在本章第12.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。澄清更正采用“网上澄清更正 ”方式。采购代理机构对磋商文件的澄清更正将在磋商须知前附表指定公告媒体上发布，请各供应商关注指定公告媒体上发布的磋商文件的澄清或修改、递交响应文件截止时间的变更等相关信息，恕不另行通知。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）保证金

（3）供应商的资格证明材料

（4）服务方案

（5）技术/商务响应与偏离表

（6）享受政府采购政策优惠的证明资料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其它资料

（9）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。本项目采购预算见磋商须知前附表
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
18.保证金

18.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，按本磋商文件第一章第8款规定交纳保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。

18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
18.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

18.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件或未按本章第29.5款规定退出磋商的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件及法律法规规定的其他情形。

19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本、副本须分别装订成册，正本一份，副本贰份，电子文件一份。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。具体份数以磋商须知前附表要求为准。
20.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

20.4供应商在递交响应文件的同时须提交与响应文件正本（盖章签字）一致的电子文件一份（PDF格式U盘存储），并能正常读取、拷贝，否则将按不合格供应商处理。
四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子文件，各自单独密封、加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位公章或由法定代表人或其委托代理人签字，一并递交，不得混装。

21.2最后报价是磋商文件的一部分，由各供应商先行加盖公章，但不得装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，否则将按不合格供应商处理。
21.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

21.5响应文件递交地点：见磋商须知前附表之规定。

22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商

24、磋商程序

供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.磋商小组

25.1 采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。

26.供应商的资格核查

26.1 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。

26.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.符合性审查

28.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。
28.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：

（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；
（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）报价超过采购预算价的；

（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件20.4规定的；

（6）不符合磋商文件★条款的；

（7）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。

28.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

29.磋商

29.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第26款、第28款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋内情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1、28.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第18.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。

30．磋商方法
30.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
30.2磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。

30.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
30.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按本章第30.2款规定评价后的磋商报价。

30.5涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。

30.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

31.推荐成交候选供应商

31.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的，按“第三章 磋商办法”规定顺序推荐排列。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。
32.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。

33.磋商的特殊情形

33.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。

34.竞争性磋商采购活动终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章33.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保，履约担保的形式为采购人认可的形式。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

41.采购代理服务费及其他费用

41.1代理服务费由采购人支付（按百分比收取）,支付标准：按财评金额支付。
42. 其他规定

42.1磋商须知前附表规定供应商提供样品的，供应商有以下情形之一的，其响应无效。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中型号、规格不一致的。

42.2磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章 磋商办法

一、磋商方法

本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。

磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值

磋商报价高于采购人预算价为无效响应。

本项所称磋商报价为按第二章第30.3款规定评价后的磋商报价。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。

非单一产品采购项目：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二.推荐成交候选供应商

1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

2、除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以推荐 2 家成候选供应商外，其他项目成交候选供应商数量为前 3 名。

三.确定成交供应商

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

3、最后报价确定遵守第二章第29条的规定。
附表 1：

资格性检查表

	序

号
	资格检查内容
	供应商

	
	
	
	
	

	1
	供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定（提供三证合一的营业执照原件扫描件（加盖供应商公章）或其他组织法人证书原件扫描件（加盖供应商公章）或自然人身份证原件扫描件）
	
	
	

	2
	法人身份证明或授权委托书[全权代表若是法定代表人，应提供法定代表人身份证复印件（加盖公章）；全权代表若不是法定代表人，应提供法人授权书原件和法定代表人身份证明文件，并提供被授权代表身份证复印件（加盖公章，授权日期不能早于公告发布日期）]
	
	
	

	3
	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。（提供承诺函）
	
	
	

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动( 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。) 
	
	
	

	5
	列入失信被执行人（www.creditchina.gov.cn）、重大税收违法失信主体名单（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为（www.ccgp.gov.cn）记录名单的，拒绝其参与政府采购活动（处罚决定规定的时间内）（提供查询截图并加盖供应商公章）
	
	
	

	10
	结论
	
	
	

	磋商小组成员签字：

年   月   日


注：结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。
附表 2：

符合性检查表
	序 号
	供应商名称
	完整性
	实质性响应
	结论

	
	
	响应文件的组成（包括响应文件、报价表、电子档 U盘）
	响应文

件的格

式
	报价

范围
	规范

标准
	服务

期
	合同

条款
	是否符合磋商文件实质性条款
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全体磋商小组成员（签字）：
年   月   日


注：有下述情况之一的，磋商小组成员认定其为不合格供应商: 
（1） 响应文件载明的投标范围小于磋商文件规定的采购范围的；

（2） 响应文件载明的服务规范标准低于磋商文件规定的；

（3） 响应文件载明的交货期超过磋商文件规定的；

（4） 不符合磋商文件实质性条款的；

（5） 磋商报价超过采购预算价的；

（6） 响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7） 供应商有本磋商文件第二章 27.2 款规定情况之一的。

（8） 其它未能实质响应磋商文件条件和要求的。

附表 3：
澄清、说明、补正事项纪要表

	序号
	供应商名称
	磋商文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	全体磋商小组成员（签字）：
年   月   日


注：

1.磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.供应商对所报单价不予澄清。
附表 4：
进入详细评审的合格供应商表

	序号
	合格的供应商名称

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	
	

	
	

	全体磋商小组成员（签字）：
年   月   日


注：磋商小组成员认定供应商资格性和符合性检查合格，确定可以进入最后报价。
附表5：

不合格供应商表

	供应商名称
	不合格情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	全体磋商小组成员（签字）：
年   月   日


注：磋商小组认定供应商资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格供应商。不合格供应商不能进入最后报价。
附表 6：
磋商评分表（100分）
	评审因素
	分值
	评   分   标   准
	供应商

	
	
	
	
	
	

	磋商报价

（30分）
	30
	执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价÷最后磋商报价）×30

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和磋商报价。
	
	
	

	商务部分

（32分）
	类似业绩
	12
	供应商在响应截止时间前36个月内承担过类似项目业绩的每个计4分；供应商须提供采购合同或成交通知书并加盖供应商公章，未提供或扫描件不清晰不予计分(最高分12分；客观分)
	
	
	

	
	人员配备
	20
	供应商提供相关证书复印件并加盖公章。
拟投入项目项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）和系统集成项目管理工程师（中级）证书，每个证书计5分，最高计10分；拟投入项目项目安全人员具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师证书或工业和信息化部通信行业职业技能鉴定指导中心颁发的网络工程证书、注册渗透测试工程师（CISP-PTE）证书，每个证书计5分，最高计10分。同一人员持有多个证书的，按最高等级计分一次，不重复计分。(最高分20分；客观分)
	
	
	

	技术

部分

（38分）
	产品配置及技术参数
	10
	供应商所投产品技术参数（或特征项）及服务完全满足磋商文件要求的得10分。每项负偏离扣1分，扣完为止。

采购人将保留对供应商所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不符，采购人有权终止合同，相关责任由供应商承担。(最高分10分；客观分)
	
	
	

	
	项目建设及服务保障方案
	28
	供应商根据采购需求及项目的实际情况，提供符合本项目的整体实施方案、技术方案与售后服务方案，方案需加盖公章。内容包含但不限于以下部分：

（一）技术方案

1.需求分析；

2.安防系统架构设计；

3.安保系统设计；

4.方案能力；

5.项目建设和运行管理。

（二）实施方案
1.项目实施管理办法；

2.人员安排计划；

3.项目进度计划及供货方案；

4.质量保证措施；

5.安全文明施工管理措施。

（三）售后服务方案

1.售后服务流程及服务团队配置；

2.故障响应时间承诺及故障处理方案；

3.应急保障方案及应急处置流程；

4.备品备件供应保障机制。

以上方案内容完整、针对性强、完全满足采购人实际需求的得28分；缺漏项的每项扣2分；表述不全面或不具操作性的每处扣1分，扣完为止。（最高分28分）

注：缺漏项是指方案中缺少以上明确要求的内容要素；不满足是指方案中出现与本项目无关的其他项目有关信息，如其他项目的名称、地址、联系方式、时间、合同编号、项目编号、工程量特定数据等，或者引用已废止的国家/行业规范、适用专业与本项目不符、与采购需求不一致等任意一种情形；有缺陷是指方案中存在前后不一致、内容混乱，缺少关键节点、描述前后矛盾或者整段内容照搬采购需求，或者方案中留有空白（标有xxx等占位符）等任意一种情形。
	
	
	

	总 分
	
	
	


磋商小组成员（签字）：
附表7：

供应商得分汇总计算表

	磋商

小组

成员

姓名
	供应商名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总分
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	

	最后

得分
	
	
	
	
	
	

	得分

排名
	
	
	
	
	
	


全体磋商小组成员（签字）：                                                             

年  月  日
附表8：

经评审的供应商排序表

	排序
	供应商名称
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：得分相同的，按最终报价由低到高排序，得分和报价均相同的，按综合实力指标优劣排列。
附表9：

推荐成交候选供应商名单

	排序
	成交候选供应商
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


第四章  政府采购合同格式

第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）项目负责人：               。

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：            。

3.履行合同的时间、地点及方式
起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款

1、                                             。  
2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。
5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或者歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或者合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或者补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同

（6）标准、规范及有关技术文件，图纸

（7）磋商文件

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
         帐       号：                 

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按1500元/天计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
第五章 采购需求
项目名称：常德市武陵区人民法院机关及派出法庭安防安保设施设备采购项目

项目概况：
1.采购内容：机关及派出法庭安防安保设施设备采购、运输、安装、调试、培训及售后服务等。

2.交货安装期：签订合同之日起45日内完成安装验收。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.交货方式：现场交货。

5.结算方式：签订采购合同时具体约定。
产品清单：
（一）产品清单说明

1.本清单所列产品名称、技术参数、数量为采购人基本需求，供应商所投产品应满足或优于本清单要求。

2.清单中未列明但属于实现本项目功能所必需的配套设备、辅材、软件、线缆、支架、电源等，供应商应一并考虑并包含在报价中，采购人不再另行支付。

3.供应商应在响应文件中提供所投产品的品牌、型号、技术参数、数量、单价及合计金额等明细。

（二）产品清单表
	机关及派出法庭安防安保设施设备采购清单

	序号
	设备名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	备注

	一、安防网络系统清单

	一、通信智能化（CA）-监控、门禁系统
	

	1
	24口POE交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps
2、端口类型≥24个10/100/1000Base-T电口，≥4个1000Base-X SFP光口
3、支持PoE供电，PoE整机功耗≥370W。
4、支持MAC地址学习数目限制。
5、支持组播VLAN，支持端口自环检测，支持端口限速以及流限速功能。
6、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式.
7、支持防私接DHCP Snooping。
8、支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。
9、可console管理，支持命令行调试，支持sflow流量统计分析功能.
10、支持以太网OAM和DLDP，支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议。
11、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段.
12、支持静态路由。
	台
	5
	

	2
	24口接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps包转发率≥51Mpps；
2、固化千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
3、支持基于端口的VLAN，基于协议的VLAN，基于MAC的VLAN，支持最大VLAN数≥4096；
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持虚拟化堆叠功能，最大堆叠台数≥9台；
6、支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；
7、可靠性：支持快速环网保护协议，环网故障恢复时间≤50ms；
8、防雷：专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；
9、内置智能管理中心可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。
	台
	3
	

	3
	8口POE交换机
	1、 交换容量≥240Gbps，包转发率≥44.6Mpps
2、 端口类型≥ 8个100/1000/2500BASE-T PoE++电口，≥1个1G/2.5G/10G SFP+端口。
3、 支持端口防雷：6KV。
4、 PoE供电135W；支持POE++，单端口最大功率输出功率60W。
5、 无风扇设自然冷却。
6、 支持DHCP Snooping，可防私接。
7、 支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全。
8、 支持基于端口的VLAN。
9、 支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制。
10、 支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离、端口聚合。
11、 环境温度：-5ºC～45ºC 。
	台
	5
	

	4
	8口交换机
	1、 交换容量≥240Gbps，包转发率≥44.6Mpps
2、 端口类型≥ 8个100/1000/2500BASE-T 电口，≥1个1G/2.5G/10G SFP+端口。
3、 支持端口防雷：6KV。
4、 无风扇设自然冷却。
5、 支持DHCP Snooping，可防私接。
6、 支持黑洞MAC地址的配置，过滤掉非法用户，保障网络安全。
7、 支持基于端口的VLAN。
8、 支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制。
9、 支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离、端口聚合。
10、 环境温度：-5ºC～45ºC。
	台
	2
	

	5
	核心交换机（机房内）
	1、 交换容量≥758Gbps/7.58Tbps ，包转发率≥171Mpps/237Mpps。
2、 端口类型≥24个100/1000BASE-X SFP光口，≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1/10G Base-X SFP+光口，≥1个Console口。
3、 支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度5～95%RH，无冷凝。
4、 支持端口聚合、静态/动态聚合、跨设备链路聚合。
5、 支持802.3x流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制。
6、 支持端口镜像、流镜像、远程镜像。
7、 支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥32K。
8、 支持 SPAN/RSPAN 镜像和多个镜像观察端口，支持Loopback-detection端口环回检测
9、 支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠台数≥9台。
10、 支持组播VLAN，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。
11、 支持多种组播功能，包含IGMP Snooping、MLD Snooping、IGMP Snooping，MLD Snooping、PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM等。
12、 支持多种VLAN功能，支持802.1Q/Guest /Voice VLAN。
13、 支持LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，提高容错能力，提升网络稳定性。
14、支持二层环网协议，支持SmartLink 树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例。
15、 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证、RADIUS 认证、TACACS认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。
16、 可console管理，支持命令行调试，提供官网截图和第三方具有CNAS标志的检测报告
17、 支持TCP/IP、ARP、ICMP 协议；支持OSPFv2 路由协议；支持 IGMPv2 协议
18、 所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理。
	台
	1
	

	6
	光纤收发器
	1、 端口类型≥1个1000Mbps RJ45口，≥1个1000Mbps SC口。
2、 工作温度：0ºC ~ 45ºC。
3、 传输距离≤3km。
4、 电源适配器输入：220V AC,50/60Hz,输出：5V DC,0.6A。
5、 存储温度：-40℃～70℃。
6、 工作湿度：10%～90%RH。
7、 存储湿度：10%～90%RH。
8、 工作波长TX:1310nm，RX:1550nm。
9、 超强6KV防雷设计，降低端口浪涌。
	对
	2
	

	7
	光模块
	光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)（含配套光纤跳纤）
	块
	28
	

	8
	设备

小计
	
	
	
	

	二、智能高清视频监子系统

	一、安防智能化（SA）系统--智能视频监控系统（前端设备）
	

	1
	400万星光智能定焦防暴半球网络摄像机
	≥1/2.7英寸CMOS传感器；≥400万像素；分辨率≥2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；红外补光距离≥50米；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm、12mm可选；支持通用行为分析：绊线入侵、区域入侵（两项支持人车分类及精准检测）、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、支持SMD；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；支持H.264、H.265编码；支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，支持≥256G Micro SD卡，内置麦克风；支持DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送；防护等级≥IP67；
	台
	47
	

	2
	网络高清红外枪式摄像机
	≥1/3英寸CMOS传感器；≥400万像素；分辨率≥2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；补光距离≥80m（红外），30m（暖光）；镜头焦距：3.6mm、6mm、8mm可选；通用行为分析：绊线入侵，区域入侵；支持声报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报；支持语音自定义，当报警产生时，可触发联动声音警报，支持人形检测；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；支持≥256GB Micro SD卡，内置麦克风和扬声器；支持DC12V/PoE供电方式；防护等级≥IP67；
	台
	50
	

	3
	拾音器
	监听面积:10平方米～70平方米 音频传输距离:3000米 频率响应:20Hz ～ 20kHz 灵敏度:-46dB 信噪比:70dB(1米40dB音源) 35dB(10米40dB音源)1KHz at 1Pa 指向特性:全指向性 动态范围:50dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz,THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db.
	台
	12
	

	4
	网络高清红外球型摄像机
	≥1/2.8英寸CMOS传感器；≥400万像素；分辨率≥2688×1520；最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)；红外补光距离≥150米；镜头焦距：5mm～115mm；光学变倍≥23倍；视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°；支持人脸检测：支持人脸轨迹框、支持抓拍、支持人脸增强、支持人脸抠图、支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动；支持≥300个预置位，≥8条巡航路径，≥5条巡迹路径；支持≥IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持DC24V±25%宽电压输入
	台
	3
	

	5
	电梯专用摄像机
	≥1/2.9英寸CMOS传感器；≥400万像素；分辨率≥2688×1520；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；补光灯：2颗（红外灯）、2颗（暖光灯）；镜头焦距2.8mm；支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警；支持楼层识别算法，实现无感式楼层信息采集功能；支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印；支持报警1进1出，音频1进1出；支持256G Micro SD卡，内置麦克风，内置扬声器；支持IP67/IK10防护等级；支持DC12V/PoE供电方式
	台
	3
	

	6
	无线网桥
	100m 2.4G电梯网桥，包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用；最大桥接速率300Mbps，内置定向天线水平60度，垂直30度，推荐在100m内无遮挡环境使用，支持壁挂/抱杆等安装方式，，工作温度：-10℃～+55℃（电源标配）
	对
	3
	

	7
	摄像机立杆
	表面喷涂，杆高3.5~4.5米
	根
	12
	

	8
	室外防水设备箱
	不锈钢材质，参考尺寸：400*300*180；内含6位电源排插；
	套
	12
	

	9
	摄像机支架
	与摄像机配套
	个
	57
	

	10
	球机支架
	与球机配套
	个
	3
	

	11
	4芯光纤终端盒
	4口SC端口，机架式（含耦合器及尾纤、光纤跳线）
	个
	3
	

	12
	二合一防雷器
	室内外防雷电源、网络二合一
	套
	22
	

	13
	辅材
	电井空气开关，回路箱、光纤跳线、尾纤、耦合器，设备箱6位 排插等
	项
	1
	

	14
	设备

小计
	
	
	
	

	二、安防智能化（SA）系统--后端控制设备
	

	1
	综合安防管理系统一体机
	集成基础管理、视频、报警主机、人机非目标抓拍、车辆卡口、设备运维等系统，平台管理+本地存储于一体，系统采用开放架构，可外接显示器进行基础配置，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。
一、软件参数
1、单台支持视频1100路、卡口200路、报警主机500路，可通过分布式部署扩展设备接入能力；
2、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求；
3、视频监控
（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；
（2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置；
（3）录像支持 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、 1/64、2、4、8、16、32、64 倍速快/慢放；
4、卡口管理（配套卡口相机）
（1）区间测速，支持按道路距离、限定车速、卡口位 置进行区间测速检测配置，可根据时间、 抓拍区间、车牌号码、车速、车牌颜色、
违章类型等信息查询区间测速的超速记&nbsp; 录，并支持导出区间测速记录；
（2）支持生成车辆轨迹并可按车辆行进时间点播放轨迹信息，可查询轨迹的详细信息；
5、报警主机
（1）支持自动获取设备子系统名称、 防区类型、子系统和防区对应关系；
（2）客户端支持防区布防、撤防、消警、 旁路、隔离、取消旁路操作；
6、客流管理（配套客流相机）
（1）支持区域卡片展示，双向客流设备可展示区域名称、区域编号、标签、实时人数、当天进入人数、当天离开人数数据，支持批量导出数据；
（2）支持根据区域类别进行筛选列表展示区域进客流、出客流及占比数据，支持 按日、周、月、年、自定义维度统计；
	套
	1
	

	2
	磁盘阵列
	1、单颗64位多核高性能处理器，默认2个内存条，共8GB内存，可扩展至2个内存条，64GB内存；
2、4U机箱，24盘位，1+1冗余电源，可支持对硬盘、电源、风扇、控制器模块热插拔维护；
3、默认4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，1个10/100Mbps自适用管理网口，可选配2张PCIE标卡（标卡需客户自行购买，如SAS卡、网卡）；
4、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232；
5、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘；
6、支持450路H.264/H.265混合接入，网络带宽1024Mbps接入，1024Mbps存储，1024Mbps转发；
7、支持ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议；
8、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警；
9、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；                                                     ▲10、设备默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，支持1个百兆RJ45自适应管理网口。 选配支持1个Mini SAS HD接口。 样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 样机选配支持带显示器的前面板。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）
	台
	1
	

	3
	3.5寸存储硬盘
	8T/监控盘，SATA接口，3.5寸
	块
	24
	

	4
	拼接显示单元
	55寸工业级DID超窄边液晶面板,LED背光；支持1920*1080P输入高清显示；；单屏尺寸长1216mm*686mm；亮度450cd/m2，观看角度178度；色彩饱和度97%，对比度：3500:1；拼缝3.5mm；控制信号：RS-232显示模式：全屏拼接显示，支持M*N多屏组合拼接显示、分屏显示、画中画显示；控制方式：中控拼接屏软件；
	台
	8
	

	5
	拼接屏支架落地柜
	2行4列；落地柜支架
	套
	8
	

	6
	高清解码器
	支持9路HDMI信号输出
输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出
支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素;支持4路HDMI信号输入;输入接口最大支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集;具备1对语音对讲接口：1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口;整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps（H264支持47路1080p@25fps解码能力）;支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码;支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC
支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割
支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗
支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示
支持预案轮巡
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置
支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持海康私有/大华私有协议接入(建议删除）             ▲支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可以同时发送至各个屏幕显示，时差应≤10ns，应支持从画面采集到输出显示整体延时 ≤16ms。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）                                                 ▲支持全链路RGB传输功能，能进行RGB格式图像采集和RGB格式图像输出，输出图像与采集源图像画质无明显差别。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖投标人公章）             
	台
	1
	

	7
	无线报警主机（7寸）
	技术参数：
７英寸高清液晶显示屏，多点电容式触摸屏，1024*600分辨率，安卓平台；１.2G主频；1G+8G内存；4G语音通话; 支持HDMI接口1080P高清输出；FSK/ASK/LORA解码。 无线工作频率315MHZ；无线收发距离：开阔地 ≤ 1000米(近距离设备);开阔地 ≤ 5000米(LoRa设备) ．工作电流:待测试
产品特点：
1、7寸超大液晶多点触控+图形化界面，简单明了,容易上手．
2、支持多款紧急报警／呼叫按钮，多种探测器发射器．
3、255路RF315无线近距离防区，255路Lora远距离防区，16路遥控器．
4、支持防区名称，设备名称，多按键名称自定义．
5、４组布撤防时间设置，实现自动布撤防
6、报警时间可调，可设置播报次数．
7、支持WIFI连接，支持微信报警，
8、支持4G全网通,可以设置５组报警电话，报警时依次拨打.
9、支持开/关电话报警，或留守布防下关闭外出布防时打开电话报警功能．
10、支持５组监管电话，可以主动拨打主机电话实现监管或对讲
11、支持外接警号和警示牌．
12、支持留守布防和外出布防两种模式，方便外出或在家时布防选择．
13、支持充电宝供电（充电宝供电情况下支持停电报警）
14、报警记录可保存，可导出.
15、群组广播，百户联防，支持户长机（总机）
	台
	2
	

	8
	4G按钮报警分机
	技术参数：    
1.外观尺寸：86*86*26mm
2.线长：700mm
3.调制方式：Cat-1
4.主控芯片：MC661、CS32L010
5.发射功率：22dBm
6.供电：单节18650充电电池，2000mAh
7.材质：ABS
产品特点：  
1、ABS环保塑料，具有超强韧性，耐磨，不宜变形；
2、简约、时尚外观；
3、远程呼叫无距离限制，无需配卡； 
4.关注微信公众号，报警时可微信推送求助信息；微信消息实时推送；
5.五组预设号码轮流接收呼叫报警信息；
6.防水外观设计，设备防水等级达到IPX5；
7.用户可通过小程序对呼叫器进行远程设置；
8.外壳采用防拆设计。
9、专属小程序：微信小程序绑定设备，智能信息化管理，设备发起呼叫，
	个
	42
	

	9
	无线报警控制软件
	1、4G远程呼叫无距离限制，无需配卡。 
2、关注微信公众号，报警时可微信推送求助信息。
3、五组预设号码轮流接收呼叫报警信息。                                                             
4、用户可通过小程序对呼叫器进行远程设置。                                      5、报警时间可调，可设置播报次数
6、报警记录USB可导出 。                                                    7、定制增加法院专用语音播报报警功能。                                            8、支持HDMI高清投屏
	套
	1
	

	10
	3联豪华款操作台
	规格：三联 3 工位，外形尺寸≥2400 (L)×900 (D)×950 (H) mm
框架主梁采用 SPCC 冷轧钢板≥1.5mm，柜体门板≥1.2mm；静电粉末喷涂，盐雾 48 小时无锈蚀，台面厚度≥25mm，防火耐磨三聚氰胺饰面，边角圆弧倒角
每个工位配置抽拉键盘托盘，三节静音缓冲滑轨；台面预留金属走线孔
下部带锁防护柜门，百叶散热孔，柜内设可调节活动层板；后背板可拆卸，底部可调水平地脚，单工位台面静态承重≥150kg，层板承重≥80kg
	套
	1
	

	11
	设备

小计
	
	
	
	

	三、门禁及安防安保产品子系统

	一、安防智能化（SA）系统--智能门禁系统
	

	1
	门禁电源
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
5、纹波与噪声：< 150mVpp；
5、电压调整范围：11-14Vdc；
	台
	26
	

	2
	人脸门禁机
	1、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
2、1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。
3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
4、应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；5、应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
6、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
7、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
8、应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
9、设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。
10、应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
11、应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
12、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
13、应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
14、应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。
15、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%
16、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。
17、应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过 6W。
18、设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。
▲19、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能 (提供封面带有CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
▲产品投标人应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证(提供原厂证明材料复印件并加盖投标人公章)。
▲符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999(提供原厂证明材料复印件并加盖投标人公章)。
	个
	26
	

	3
	双门磁力锁
	1、外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
2、最大静态直线拉力：280kg±10% *2；
3、断电开锁，满足消防要求；
4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
6、适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	套
	15
	

	4
	双门磁力锁LZ支架
	1、选用材料：高强铝合金，表面喷砂
2、外壳处理：阳极硬化电镀处理
3、适用门型：木门、金属门
4、开门方式：90度内开式门
	个
	15
	

	5
	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	个
	3
	

	6
	门禁电源
	1、输入电压：100-240VAC；
2、输出电压：12VDC；
3、输出电流：4.17A；
4、输出功率：50W；
5、纹波与噪声：< 150mVpp；
5、电压调整范围：11-14Vdc；
	个
	15
	

	7
	遮阳罩
	定制遮阳防雨罩
	套
	8
	

	8
	防冲击/冲撞
	主体材质 A3钢/镀锌钢管，横纵向外边框钢管直径75~89mm，壁厚2.0~3.0mm 
标准规格 高度1.2~1.5m（含万向轮），下部宽度0.6~0.9m，长度可按需定制（常用2/3/5m） 
表面处理 除锈+喷漆/烤漆，防锈耐腐蚀，适配户外长期使用 
结构工艺 全自动数控电阻焊，焊接圆滑无虚焊/气孔，可按需加装防冲撞钢钉/尖刺 
抗冲击性能 可抵御低速车辆冲撞，满足校园/政务场所硬隔离安全标准 
	组
	4
	

	9
	物品寄存柜
	柜体规格 12门独立柜人脸，整体尺寸约900×350×1800mm（宽×深×高）
主体材质 冷轧钢板，板厚0.5~0.7mm，表面静电喷塑，防腐蚀、防刮花 
电气参数 电源AC220V±15%（50Hz），功耗≤8W，断电数据保持≥10年 
环境适应性 工作温度-10℃~50℃，湿度5%~95%RH，适配室内长期稳定运行 
可选配置 支持人脸、密码解锁，可定制政务场景专用外观标识 
	组
	1
	

	10
	对讲机
	对讲机（2块电池）通信性能 支持数字/模拟双模式，频道数量≥100个，通话距离≥5km（开阔场景） 
电气参数 工作电压DC3.7~7.4V，标配电池容量≥2200mAh，单块电池续航≥24小时，双电池轮换保障持续作业 
防护等级 IP54防水防尘，支持高低功率调节、一键报警功能 
适配场景 政务安保、园区巡逻、多部门协同通信，支持集群调度平台对接 
	对
	7
	

	11
	防爆毯
	主体规格 常用尺寸1200×1200mm/1600×1600mm，重量≤13kg/套，含内外围栏 
防护材质 多层高性能聚乙烯纤维复合结构，带中心泄爆孔设计 
抗爆性能 可抵御2.0~2.5kg TNT当量爆炸冲击，有效阻挡冲击波与破片飞溅 
适配场景 政务大厅、安检通道、临时排爆现场，支持快速部署与收纳 
	个
	1
	

	12
	灭火毯
	主体材质 高硅氧/陶瓷纤维复合材质，表面可做阻燃涂层处理 
规格参数 常用尺寸1000×1000mm~1800×1800mm，厚度0.4~1.0mm，可按需定制 
耐温性能 长期耐温≥1000℃，短期耐温≥1500℃，燃烧性能达A1级不燃标准 
功能特点 柔性易折叠，可隔绝氧气灭火，适配初期火灾处置与人员应急防护 
	个
	2
	

	13
	防暴盾牌
	主体材质 优质透明聚碳酸酯（PC）材料，透光率≥84%，厚度3.0~3.5mm 
标准规格 常用尺寸900×500mm~1200×550mm，防护面积≥0.56㎡ 
防护性能 耐冲击强度≥147J，耐穿刺性能符合GA68-2003标准，可抵御钝器击打与锐器穿刺 
定制选项 支持政务场景专属标识印刷，可按需调整尺寸、厚度与握把设计 
	套
	5
	

	14
	防暴钢叉
	主体材质 不锈钢管杆体（外管Φ34~35mm，壁厚1.5mm），高强度塑料手柄 
规格参数 收缩长度约1300~1400mm，伸展长度约2000~2150mm，重量≤2.5kg 
功能性能 叉头月牙环最大间距≥420mm，锁紧结构在50N拉力下不脱落，可安全约束目标 
适配场景 政务场所安保、校园防冲撞，支持快速展开与收纳 
	把
	2
	

	15
	防暴头盔
	主体材质 ABS/PC工程塑料壳体，内置缓冲层，重量≤750g 
防护性能 符合GA296-2001警用勤务头盔标准，可抵御3kg钢锥1m自由落体穿刺冲击 
配置选项 带透明防雾面罩（透光率≥88%），可定制颜色、标识与尺寸（S/M/L） 
适配场景 防暴处置、秩序维护，支持长时间佩戴，不影响视野与通讯操作 
	个
	5
	

	16
	防刺服
	主体结构 防刺外套+防刺层+保护套，面料无毒无刺激性异味 
防护性能 符合GA68-2019标准，可抵御24J动能刀具穿刺，不露刀尖，防护面积覆盖心肺等关键脏器 
穿着特性 轻量化设计（重量≤2.5kg），不限制跪、跳、蹲等动作，适配长时间执勤穿着 
定制选项 可根据政务场景调整版型、颜色与标识，支持内穿/外穿两种款式 
	件
	5
	

	17
	手持金属探测器
	探测性能 符合GB12899-2018标准，可识别直径5mm钢珠，对刀具/枪支等危险品探测距离≥10cm 
电气参数 工作电压9V，连续工作时间≥100小时，支持声光/震动双重报警 
环境适应性 工作温度-15℃~+55℃，防护等级IP31，重量≤400g（不含电池） 
定制选项 支持灵敏度调节，可按需设置探测模式与报警方式，适配安检通道/临时排查场景 
	个
	1
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	智能安检机
	1、通道尺寸：650mm×500mm（宽×高） 
2、外形尺寸：1987mm×887mm×1260mm（长×宽×高）  
3、传送带高度：600mm、电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz  
4、工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 
5、功耗：≤0.8kW，管电压：160kV ，管电流：1.0mA（可调）   
6、设备应采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物。
7、X射线冷却/工作周期：油冷/连续   
8、设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个  
9、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求  
10、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限
11、缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍
12、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色
13、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。 
14、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。 
15、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存 
16、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞   
17、设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.203mm（AWG32）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1.0mm ； 
18、故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除
19、故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失 
20、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹录入、编辑和登录功能 
21、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。 
22、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储 
23、灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0-10等级的灵敏度设置0
24、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板 
▲25、一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。（须提供公安部或其授权单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章） 
26、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB 
27、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出 
28、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5 
29、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98% 
▲30、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。（须提供公安部或其授权单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
31、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。
▲32、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。（须提供公安部或其授权单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲33、设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。（须提供公安部或其授权单位出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
34、键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm 
35、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。。
	套
	1
	带智能AI图像识别功能
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	防爆罐
	1:防爆罐技术参数;参数2:符合《GA 871-2010防爆罐》中TNT爆炸当量为1.5kg固定式防爆罐要求；;参数3:材质：外圈10mm钢板+吸能缓冲层+内圈10mm钢板;参数4:尺寸：外圈560mm 内圈440mmmm 高度750mm;参数5:总重量为220kg。;参数6:防爆罐使用说明;参数7:发现可疑物后应由专业人员放入防爆罐内，并移至安全地带；;参数8:当防爆罐移至安全地域后需要将可疑物从防爆罐取出时，待人员撤离后，可用工具从防爆罐取出可疑物；;参数9:当需要销毁爆炸物时，将雷管（起爆药）及导线从销毁装置孔插入同爆炸物相连，在人员撤到安全地带后由专业排爆人员起爆。;
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	鞋底金属探测器
	1 基本要求 超轻，便携款；蝶形设计，美观大方
2  两侧提手把柄：辅助安检人员移动或固定在被测区域的鞋底金属探测器。, 底部设有真空吸盘，防止打滑。
3  具有复位键、左右灵敏度旋钮、电源开关键、充电口、音量旋钮。
4  人员通过时，鞋底如果没有金属，则不报警，不亮灯；鞋内金属量值小时，红灯LED灯并显示一定金属量；鞋内金属量值大时，红色LED灯亮起、同时智能语音报警：“请注意，有危险金属”，中间两排红色LED灯分别随着左右脚内金属量的增大而增加。
5  四周装有提醒LED闪烁提示，防止行人碰撞。
6  报警时自动计数统计、并可清楚计数。
7 性能要求 重量：＜2KG；
8  承重：≥250kg
9 尺寸：＜400(长)*300（宽）*100（高）mm
　  安全性：无辐射
10 探测距离：一元硬币：≥30mm ；打火机：≥25mm  美工刀：≥50mm
11 工作参数 复位功能：按复位键，技术数据清零
12  灵敏度调节：电源键左右各有一个旋钮，对应左右灵敏度调节，顺时针为提高灵敏度；逆时针为降低灵敏度
13  电源开关：轻触开/关机，两侧金属量指示灯亮起。
14  充电口：用于连接外接电源给设备充电。
15  音量调节旋钮：语音报警音量调节，逆时针为增大音量，顺时针为提高音量。
16  报警模式：语音、灯光报警
17  工作湿度：5%-95%
18  工作电源：DC12V
19  工作温度：-25℃～+55℃
	台
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	法院智慧警务管理平台-基础包
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;
7、提供数据、服务等统一开放能力；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
	套
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	法院智慧警务管理平台-门禁管理
	一、提供门禁权限管理应用
1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；
2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；
3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；
4、支持权限增量下发、初始化下发；
5、支持按时段配置门的常开常闭状态；
6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；
7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；
8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；
9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。
10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；
11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
二、提供门禁事件管理应用
1、支持配置平台接收到事件类型；
2、支持配置事件保存时长；
3、支持查询人员出入事件和设备事件；
三、提供门禁状态查看及远程控制应用
1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；
2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；
3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
四、提供人员出入记录实时展示应用
1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示；
	套
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	法院智慧警务管理平台-访客管理 
	一、提供访客预约管理应用
1、支持管理员在平台端进行访客预约操作；
2、支持访客自助预约，通过扫描二维码或者通过被访人提供的手机H5网页链接进行预约操作；
3、支持访客邀约，被访人通过手机浏览器进入H5网页发起访客邀约，填写访客基本信息；
4、支持被访人访客预约审核，访客通过H5自助预约的信息，需要经过被访人审核，审核后短信通知访客审核结果；
5、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行预约；
二、提供访客登记管理应用
1、支持人工访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在人工访客机进行登记；
2、支持人工访客机未预约登记，未预约访客通过刷身份证或手动输入在人工访客机上进行未预约登记；
3、支持自助访客机已预约登记，已预约访客通过二维码、身份证、验证码在自助访客机进行登记；
4、支持自助访客机未预约登记，未预约的访客，由内部员工刷员工卡，授权访客进行自助登记；
5、支持访客登记时进行人证比对；
6、支持访客黑名单识别，黑名单中的访客无法进行登记；
5、支持离线登记，访客客户端断网或者连接服务器失败时，启用离线登记模式进行本地登记，客户端在线后将登记数据回传到平台；
6、支持预约免登记，设置预约免登记后，已预约的访客，预约完成后自动完成登记，无需现场通过访客机再次登记，直接进入拜访；
三、提供访客权限管理应用
1、支持设置访客权限组，权限范围包括门禁、梯控、门口机、停车场、人脸管控；
2、支持设置默认访客权限组，访客登记时默认具有该权限组的权限；
3、支持登记时指定访客权限组，登记完成后访客具有指定权限组的权限；
3、支持权限变更，在人工访客机上对已登记访客进行权限范围和权限时长修改；
4、支持针对下发失败的权限重新下发；
四、提供访客签离管理应用
1、支持在访客机上人工签离；
2、支持设置门禁点位自助签离点，访客在门禁点完成自助签离；
3、支持自动签离，针对超期未签离的访客，系统在当天23:59分后自动完成签离；
4、支持签离后回收访客权限；
五、提供短信通知管理应用
1、支持预约、登记、签离流程的短信通知启用或关闭，且短信内容支持自定义；
2、短信通知模板包括邀约通知访客、预约待审核通知被访对象、审核失败通知访客、预约成功通知访客、取消预约通知访客、预约成功通知被访对象等；
六、提供访客记录查询应用
1、支持访客预约记录查询；
2、支持访客来访记录查询；
3、支持在来访记录中查看访客足迹，包括在门禁点、门口机、梯控设备、抓拍摄像机上产生的访客记录，足迹在地图上按时间顺序展示；
4、支持异常访客记录查看
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	设备小计：
	
	
	
	

	A
	设备费总合计：
	
	
	
	

	B
	系统集成费:
	（设备材料费+附材）*3%
	
	
	

	C
	 费用总合计：
	费用总合计
	
	
	


三、报价说明：
供应商所投本项目设备产品价格包含：直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价到达最终目的地点的相关运输费、保险、商检费、仓储费、装卸费、安装费、检测费、人员培训费等伴随服务费的有关费用。采购人不再支付任何费用。
四、项目实施要求

（一）产品运输、保管及保险

1.成交供应商负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

2.成交供应商负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。

3.成交供应商负责其派出的项目所有人员的人身意外保险。

（二）安装调试要求

1.成交供应商须加强项目实施的组织管理，所有技术人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.因成交供应商自身原因在实施过程中发生的一切安全事故及纠纷，均由成交供应商承担全部法律责任及经济赔偿。

3.成交供应商须按采购人要求完成设备安装、调试、试运行，确保设备正常运行并满足使用需求。

4.项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、安装图纸、操作手册等，移交采购人。

（三）人员配备要求

1.为保证项目质量及实施安全，本项目成交供应商须按以下要求配备关键岗位人员：

2.项目负责人：须具备相关专业能力，并具有类似项目管理经验。

技术负责人：须具备相关专业技术能力，能够负责设备安装、调试及技术保障。

（四）质量保证

1.本项目质量应符合国家相关验收规范要求，并验收合格。实施期间应接受采购人监督管理，遵守有关规定。

2.成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的质量服务体系和安全服务体系，质量可靠、使用安全。

3.质量保修按国家有关法律法规规定的保修内容及期限履行保修承诺。保修期内，因产品质量或安装质量原因造成的任何损坏或缺陷，均由成交供应商无条件修复。

4.整机质保期：三年（采购清单或国家标准另有要求的，按最高标准执行）。质保期从验收合格之日起开始计算。

五、项目验收

1.产品运送到指定地点后，采购方组织相关人员验收，对现场产品进行随机抽样检测。如果发现因产品质量问题造成的损失或产品参数无法满足项目需求或虚假响应承诺，均由成交供应商负责，并追究其法律责任。

2.如本项目验收不合格，由成交供应商重新供货、调试直至检验合格，有关返厂、再行验收以及给采购人造成的损失等费用均由成交供应商承担。连续两次产品验收不合格的，采购人可以终止合同，由此带给采购人的一切损失均由成交供应商承担。

3.项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

4.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

六、售后服务

1.为了保证售后服务的及时性和有效性，成交供应商质保期内应在当地具有售后服务保障能力，建立专门的售后服务小组，并配备相应的专业技术人员和设施设备。在质保期内必须为最终用户提供全天候的技术服务支持，负责解答用户在产品使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

2.所投的产品在质量保证期内使用发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后应及时响应：要求1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内解决问题。不得影响正常使用（如果不能及时解决，应及时提供备件替代直至问题解决），所发生的一切费用由成交供应商承担。

3.针对本项目制定切实可行的售后服务方案，详细说明售后服务流程方式、售后服务保障措施及售后应急响应措施。

4.质量保证期结束后，成交供应商有义务配合采购人在产品使用地指定有能力的代理人或投标人自行对所提供产品进行维护和修理。如需更换零配件的，应不超过市场平均价予以供应。

七、其他约定

1.项目变更：当采购人提出重大变更（如设计变更、材料变更、品牌变更等）时，根据采购人签发的变更文件为依据进行结算。

2.质量保修：按国家有关法律法规规定的保修内容及期限履行保修承诺，由成交供应商承担其责任与义务。当采购项目使用中出现异常情况时，成交供应商接到通知后应在2小时内做出响应，24小时内进行处理。

3.争议解决：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意向项目所在地人民法院提起诉讼。

八、其它未尽事宜，应遵照行业标准及国家相关标准与规范执行。

第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明（法定代表人参加磋商）

附件2：法定代表人授权书（委托代理人参加磋商）

附件3：资格证明材料承诺函

二、供应商的资格证明材料

附件4：供应商基本情况表

附件5：供应商资格证明材料

三、供应商类似项目业绩

四、技术方案

五、技术/商务响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

七、报价一览表

八、供应商认为需要提供的其它资料

九、最后报价

十、电子文件

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购代理编号：      ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，同时提供一份电子文档（U 盘）并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件3：资格证明材料承诺函

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：      年      月      日

附件1：

法定代表人身份证明
供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	


供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

注：本表需单独提供一份，做为开标现场身份验证使用。

附件2：

法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

	


法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
注：本表需单独提供一份，做为开标现场身份验证使用。

附件3：
资格证明材料承诺函
我们，                （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购 法》 及《竞争性谈判（询价、公开招标、邀请招标、竞争性磋商）公告[
 （项目名称），政府采购编号：                ，委托代理号：                 ] 相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判（询价、公开招标、邀请招标、竞争性磋商）公告》要求提交的供应商资格证明材料，已 经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法

定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；

成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可

证、暂扣或者吊销执照、较大数额罚款的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：                

法定代表人（签名）：                

日期：        年        月        日

二、供应商的资格证明材料

附件4：

供应商基本情况表
盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	提供营业执照(副本复印件)，其他资料按第二章第41.1款或第四章要求提供。


附件5：

供应商的资格证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力
（提供三证合一的营业执照原件扫描件（加盖供应商公章）或其他组织法人证书原件扫描件（加盖供应商公章）或自然人身份证原件扫描件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（健全财务会计制度根据《＜政府采购法实施条例＞释义》 是指经审计的财务报告或银行出具的资信证明或投标担保函，自然人或今年新成立公司无近期财务报表的，可以提供银行资信证明）；(提供加盖供应商公章的2024/2025年度经审计的完整的财务报告扫描件或银行出具的资信证明扫描件)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供同类项目成交通知书或厂房照片或设备购买发票或完成能力承诺书或与本项目相关连的专业人员证书或与项目实施关联的设备）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（据财政部文件“关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知”（财库〔2019〕38号）有关精神,供应商既可提供缴纳证明也可用承诺书替代)

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明
致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

供应商名称（单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）：              

日期：        年    月     日

（6）供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）

（提供查询截图并加盖供应商公章）

（7）中小企业声明函

三、供应商类似项目业绩

	序号
	项目名称
	项目地址
	签约日期
	用户联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（此表可延长）

供应商名称（盖单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）：              

日期：        年    月     日

四、项目建设及服务保障方案
（由供应商根据采购需求和磋商评分标准自行编制，格式自拟）
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第41.1款或第四章要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日
五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、供应商如果对磋商文件“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

3、如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件采购需求的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位章）： 

法定代表人或其委托代理人（签字）：              

日期：        年    月     日

六、提供政府采购政策产品等证明材料
（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本

企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：                       

日 期：                                 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                    日  期：              
备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

（3）监狱企业申明函
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

七、报价一览表及报价文件
附件 6：

报价一览表

	项目名称
项目名称
	
	采购计划编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	报价（人民币）
	小写金额：                     
大写金额：                     

	工期（日历天）
	

	质量标准
	

	保修要求
	

	项目负责人及联系方式
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

八、供应商认为需要提供的其它资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）磋商文件第五章采购需求要求的其他资料；

（2）磋商文件要求的其他相关资料。

九、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第29条规定提供，格式按附件6。最后报价按照磋商小组的要求在磋商后再递交。

最终报价表是各供应商在与磋商小组谈判后的第二次报价表，是响应文件的一部分，但不须装订入响应文件中，由各供应商参加谈判的代表带至谈判现场，谈判后填写，请各供应商先行加盖单位公章。

十、电子文件

（提供电子档U盘一个）

