采购合同编号：CGXM2026430000001808


技术服务合同




项目名称：市县中小型水利工程质量监督抽检包1

采购人（全称）：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站

供应商（全称）：湖南省水务规划设计院有限公司
签订时间：2026年9月  日
签订地点：长沙市雨花区

政府采购合同
一、政府采购合同协议书

采购合同编号：CGXM2026430000001808       

采购人（全称）：湖南省水利厅水利工程质量监督中心站（甲方）
供应商（全称）：湖南省水务规划设计院有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：市县中小型水利工程质量监督抽检包1
（2）采购计划编号： CGXM2026430000001808    
（3）项目内容：抽检范围包括:市县中小型水利工程质量监督项目范围内抽取部分在建水利工程建设项目开展面上质量抽检。主要检测项目有工程材料检测、构配件及工程实体检测、金属结构检测等。
（4） 是否分包：本项目不允许分包，除采购人书面同意外。
（5）项目负责人： 郑茂 。
（6）联系电话： 15197369812 。
2.合同金额
（1）合同金额小写：513574元
大写：伍拾壹万叁仟伍佰柒拾肆元
（2）具体标的见附件。
（3）合同结算原则：本项目为单价承包合同，抽检工作按采购人的委托要求分期分批实施并结算，结算金额=按采购人委托实际完成并经采购人确认的检测项目的检测数量×相对应的检测结算单价+工程材料检测取样费结算价+交通费结算价+成果费结算价。
[bookmark: _GoBack]检测结算单价=检测预算单价×（中标人中标总价/对应包段最高限价）。
本合同中：中标人中标总价/对应包段最高限价为65.1%。
工程材料检测取样费结算价=按采购人委托实际完成并经采购人确认的工程材料检测数量×工程材料检测结算单价×取样费率20%。
交通费结算价=每个包交通费包干价47250元×（中标人中标总价/对应包段最高限价）。
成果费结算价=（按采购人委托实际完成并经采购人确认的工程材料检测数量×相对应的检测结算单价+工程材料检测取样费结算价）×10%+（按采购人委托实际完成并经采购人确认的构配件及工程实体检测数量×相对应的检测结算单价+金属结构检测数量×相对应的检测结算单价）×22%。
本项目采用单价承包方式，检测结算单价中已包括检测所需的设备及材料购置，以及培训、人工、管理、财务等所有费用，采购人不再另行支付任何费用。
（4）付款方式：签订合同后7个工作日内，根据供应商开具的发票，采购人支付合同总金额的30%；成交供应商完成外业并经采购人书面确认后7个工作日内，根据供应商开具的发票，采购人累计支付至合同总金额的60%；成交供应商按采购人要求完成合同全部检测任务、提交全部检测成果并经采购人验收合格后7个工作日内，根据供应商开具的发票，采购人累计支付至合同总金额的100%。
每次付款前，供应商均需要按照合同要求开具合法、有效、等额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何违约责任，付款期限相应顺延。因财政集中支付程序造成的迟延支付，不视为采购人逾期支付，采购人不承担任何违约责任。
三.合同履行
（1）工期：供应商需在2026年11月20日前完成采购人委托的全部检测项目。
（2）地点：采购人指定地点。
（3）方式： 双方约定乙方到工程现场抽取检测样品，现场的取样运输由乙方承担。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。按采购人要求到指定地点完成检测服务，并按合同约定如期移交有关资料。  
（4）履约担保： / 。
（5）质量保证金： / 。
四.服务要求、质量和标准

1、检测材料、设备运输、保险及保管
1.1中标人负责检测材料、设备到试验地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2中标人负责检测材料、设备在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的检测人员的人身意外保险，应对参加检测的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。成交供应商应制定可靠的检测方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。
2、 检测工作要求
2.1检测工作流程
（一）委托检测任务
采购人根据水利工程建设项目规模，施工单位、监理单位及其委托的检测单位情况等，在遵循回避原则的前提下，选择成交供应商开展检测。
（二）选派检测人员
成交供应商在受领检测任务后，选派具备相应能力资格的检测人员，检测人员名单应报采购人同意。
（三）制定质量抽检计划
采购人有义务为成交供应商提供必要的工程资料，在不掌握工程资料或资料不全的情况下应协调工程建设项目法人提供必要条件，了解工程信息，作为成交供应商制定检测方案的依据。成交供应商应认真了解工程建设内容，并根据工程具体实施情况制定工程检测方案，报采购人审核同意。
（四）开展质量监督检测
采购人应指定质量监督人员负责工程项目检测协调配合，为检测人员提供必要的工作环境或条件。成交供应商应在质量监督人员的见证下，根据经采购人审核同意的《检测方案》开展检测工作。在检测过程中如发现检测方案与实际情况不符或现场实际情况发生变化时，在征得质量监督人员同意后可对检测方案进行相应调整。
对原材料、中间产品的取样检测，应在质量监督人员及项目法人、监理、施工等参建各方代表的共同见证下进行取样，并共同在见证取样单上签字。
对实体工程开展现场检测，应在质量监督人员及项目法人、监理、施工等参建各方代表的共同见证下开展检测，并在见证单上签字。
（五）检测成果提交
成交供应商在检测结束后，应在检测周期内向采购人提交检测成果，并保证检测结果的准确性和规范性，检测成果包含检测报告、检测台账和不合格台账。在检测过程中，如发现检测项目或部分检测参数不合格，但检测报告尚不具备出具条件时，成交供应商应在第一时间将检测结果报告采购人，并在具备条件后及时出具相应检测报告。
完成合同任务后，成交供应商应分项目对检测成果进行整理，制作合订本（一式两份），并提供检测台账、不合格台账（台账的表格见附件1、附件2、附件3）和检测清单，呈递采购人。
2.2检测工作流程图
[image: C:\Users\lml\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps995D.tmp.png]

2.3取样要求及试验检测周期表
	序号
	检测
内容
	需提供的
样品信息
	取样数量
	取样要求
	检测周期
(取样后至报告出具)
	说明

	1
	水泥
	生产厂家、批量、批号、品种等级、取样日期、代表部位、取样地点
	取样12kg（袋装水泥：随机抽取不少于20袋水泥中取样）
	先用密封袋包装，再装入水泥桶，水泥应无结块现象
	3d龄期，
5~6天
	样品取样后需进行温度调节等前处理、报告出具及审核、签发等程序

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28d龄期，30~31天
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	粉煤灰
	生产厂家、批量、批号、类别、等级、取样日期、代表部位、取样地点、用途
	至少3kg
	先用密封袋包装，再装入水泥桶
	28d龄期，30~31天
	样品取样后需进行温度调节等前处理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	矿粉
	生产厂家、批量、批号、等级、取样日期、代表部位、取样地点
	至少20kg
	先用密封袋包装，再装入水泥桶
	28d龄期，30~31天
	样品取样后需进行温度调节等前处理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	细骨料
	产地、类别、规格、代表部位、代表数量、取样日期、取样地点、用于混凝土强度等级
	至少15kg
	
	4天内
	浸泡、烘干时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	粗骨料
	产地、类别、规格、代表部位、代表数量、取样日期、取样地点、用于混凝土强度等级
	5-20mm：至少30kg；
20-40mm：至少50kg
	
	4天内
	浸泡、烘干时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	碱活性
	产地、类别、代表部位、代表数量、取样日期、取样地点、岩性
	砂：至少8kg；
石：至少20kg
	
	28d龄期，32天内
	快速砂浆棒法

	
	
	
	岩石或大于40mm颗粒
	
	
	

	7
	外加剂（减水剂、引气剂）
	生产厂家、产品名称及类型、批号、批量、推荐掺量、代表部位、取样地点
	＞（200*掺量）kg
	粉状：先用密封袋包装，再装入水泥桶
	匀质性指标：4天内；混凝土性能：42天内
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	砼抗压
	生产厂家、成型日期、代表部位、代表方量、设计强度等级、取样地点
	3个一组
	150*150*150mm
	到龄期后2天内出具报告
	

	
	
	
	3个一组
	150*150*150mm
	
	

	
	
	
	6个一组
	Φ150*300mm
	
	

	
	
	
	4个一组
	带钢筋试件
	
	

	9
	钢筋
	生产厂家、批量、批（炉）号、牌号、公称直径、取样日期、代表部位、取样地点
	重量偏差：500mm*5根，
拉伸：（500~600）*2根、
冷弯：600*2根/
反向弯曲：800*1根
	钢筋无生锈；重量偏差试样断口平整
	2天内
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	焊接钢筋
	生产厂家、批量、批（炉）号、牌号、公称直径、焊接方法、焊工姓名及考试合格证编号、取样日期、代表部位、取样地点
	6根一组
	钢筋无生锈、焊缝无明显缺陷
	2天内
	

	11
	芯样
	取样深度、代表部位、桩号、浇筑日期、取样日期、设计强度等级、取样地点
	3个一组
	直径至少应大于骨料最大粒径的两倍，高径比为1.0
	龄期后4天内出具报告
	芯样加工及浸泡时间

	12
	止水铜片
	生产厂家、批量、批号、牌号、状态、规格、代表部位、取样日期、取样地点
	每批任取两卷，每卷上裁取一段（ 长30mm*原宽）
	试样表面光滑洁净，无碰伤等
	6天内
	加工成型，母体试验室

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13
	止水橡胶
	生产厂家、批量、批号、类别、规格、代表部位、取样日期、取样地点
	1m*原宽
	试样表面光滑洁净，无碰伤等
	6天内
	加工成型，母体试验室

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14
	砖
	生产厂家、批量、批号、强度等级、规格、代表部位、取样日期、取样地点
	12块一组
	
	到龄期后4天内出具报告
	

	15
	混凝土抗冻试件
	生产厂家、成型日期、代表部位、代表方量、设计强度等级、取样地点
	3个一组
	100*100*400mm
	完成冻融循环后1~2天内出具
	

	16
	混凝土抗渗试件
	生产厂家、成型日期、代表部位、代表方量、设计强度等级、取样地点
	6个一组
	
	完成试验后1~2天内出具
	

	17
	料场土
	料场名称、取样深度、土样种类、代表部位、取样日期、取样地点
	细粒土30kg。含砾石土50kg
	
	7~10天
	取决于具体的试验参数

	18
	岩石
	料场名称、种类、代表部位、取样日期、取样地点
	
	
	5~7天
	加工切磨

	19
	格宾网
	生产厂家、批量、批号、类别、规格、代表部位、取样日期、取样地点
	3m2以上/组
	包含端丝、边丝
	5天内
	不含盐雾老化试验

	20
	现场检测（压水、注水、开挖、压实度、混凝土结构、金属结构等）
	
	
	完成现场检测后2~3天内出具报告
	


备注：在项目实施过程中，采购人有权对上述取样要求及试验检测周期进行调整和修正。

2.4中标人须加强检测实施的组织管理，所有检测人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。实施期间，应接受采购人及其委托人的监督管理，遵守有关规定。
2.5每次检测工作完成后中标人应如期提交检测报告三份。
2.6中标人必须严格按照国家行业等相关标准、规范进行检测。
3、验收要求
3.1中标人负责提交的检测报告必须满足检验检测资质认定的相关法律法规要求，否则由此造成的全部损失由中标人承担。
4、质量保证
4.1以质量第一、安全第一、服务第一作为服务标准；
4.2做到检测公正、公平、公开，遵纪守法；
4.3严格按相关规范规程及设计的要求进行检测；
4.4本着对客户负责、对人民生命财产安全负责、对社会负责和对国家负责的态度进行每一道工序。
五.合同验收
（1）验收主体： 由采购人组织验收  。
（2）验收标准：  供应商负责提交的检测报告必须满足检验检测资质认定的相关法律法规要求，否则由此造成的全部损失由供应商承担  。
六.违约责任
1.乙方应按本合同约定时间完成检测并提交成果，逾期完成单项检测或逾期提交检测成果的，每逾期1日，按该批次应结算检测费用的 0.5‰ 向甲方支付违约金；逾期超过 10日的，甲方有权单方解除合同，尚未支付的款项甲方不再继续支付，上述违约金计算至合同解除日。违约金不足以弥补实际损失的，乙方就不足部分继续赔偿。
2.乙方提交的全部成果文件（检测报告、台账）不符合合同约定标准或检测规范要求，无法通过甲方验收的，乙方应重新检测、重新出具成果并承担因此发生的全部费用。重新检测后仍不符合检验检测规范导致无法通过甲方验收的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方返还全部已支付合同价款，尚未支付的款项甲方不再继续支付，乙方还应按照甲方已支付金额的20%向甲方支付违约金。
3.乙方未经甲方书面同意擅自分包、转包，或将已分包工作再次分包的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，乙方应另行赔偿。
七.知识产权
乙方为履行本合同所产生或提交的全部工作成果的知识产权及所有权，归甲方单独所有。未经甲方书面同意，乙方不得将该等成果用于本合同目的之外的任何用途。
8． 纠纷解决方式
因本合同引起的任何争议，双方应先友好协商，协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
九．组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
十.合同生效
本合同自  双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起  生效。
十一.合同份数
本合同一式  6  份，采购人执 3 份，供应商执 2  份，采购代理机构  1  份均具有同等法律效力。
合同订立时间：  2026   年  9  月      日
合同订立地点：  湖南长沙    
附件：具体标的明细、台账等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：   0731-85483833    
传      真：                            传      真：   0731-85483833    
                                    开 户 银 行：中国银行长沙市湘府路支行
                                        账      号： J5510061586305 
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附件：市县中小型水利工程质量监督抽检检测项目及预算单价
	检测项目
	检测参数
	检测依据
	单位
	预算单价
（元）
	折扣率

	一、工程材料
	

	土料试验
	击实试验
	《堤防工程施工规范》(SL260-2014) 第11.5.1条款；
《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2013)第11.4.11条款
	样
	525.00 
	65.1%

	
	砂相对密度
	
	组
	175.00 
	65.1%

	
	颗粒分析（比重计法）
	
	项
	245.00 
	65.1%

	
	比重
	
	项
	63.00 
	65.1%

	
	液塑限
	
	组
	70.00 
	65.1%

	
	直剪（快剪）
	
	组
	112.00 
	65.1%

	
	压缩试验
	
	组
	70.00 
	65.1%

	
	承载比试验(CBR)
	
	组
	560.00 
	65.1%

	
	渗透系数
	
	组
	400.00 
	65.1%

	混凝土
	立方体抗压
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 附录A.0.6条款；
《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第11.5.3条款
《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.2.6条款
	组
	31.50 
	65.1%

	
	抗拉强度
	
	组
	31.50 
	65.1%

	
	抗渗等级
	
	组
	224.00 
	65.1%

	
	抗冻等级
	
	循环
	35.00 
	65.1%

	
	弹性模量
	
	组
	105.00 
	65.1%

	
	成型、养护费
	
	组
	140.00 
	65.1%

	外加剂
	氯离子含量
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第11.2.6条款
《混凝土外加剂》（GB 8076-2008）
	组
	112.00 
	65.1%

	
	碱含量
	
	组
	112.00 
	65.1%

	
	固体含量
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	密度
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	细度
	
	组
	63.00 
	65.1%

	
	pH值
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	硫酸钠含量
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	减水率
	
	组
	84.00 
	65.1%

	
	常压泌水率比
	
	组
	182.00 
	65.1%

	
	混凝土抗压强度比
	
	组
	140.00 
	65.1%

	
	混凝土收缩率比
	
	组
	252.00 
	65.1%

	
	混凝土凝结时间之差
	
	组
	315.00 
	65.1%

	
	成型、养护费
	
	组
	140.00 
	65.1%

	粗骨料
	颗粒级配
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 附录A.0.6条款；
《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第5.3.6条款
《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.2.6条款
	组
	49.00 
	65.1%

	
	表观密度
	
	组
	28.00 
	65.1%

	
	含泥量
	
	组
	49.00 
	65.1%

	
	泥块含量
	
	组
	42.00 
	65.1%

	
	有机物含量
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	压碎指标
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	针片状含量
	
	组
	35.00 
	65.1%

	
	硫酸盐硫化物
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	坚固性
	
	组
	168.00 
	65.1%

	
	软弱颗粒
	
	组
	75.00 
	65.1%

	
	碱活性（砂浆棒法）
	
	组
	2000.00 
	65.1%

	细骨料
	颗粒级配
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 附录A.0.6条款；
《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第5.3.5条款
《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.2.6条款
	组
	49.00 
	65.1%

	
	表观密度
	
	组
	24.50 
	65.1%

	
	含泥量
	
	组
	42.00 
	65.1%

	
	泥块含量
	
	组
	42.00 
	65.1%

	
	石粉含量
	
	组
	28.00 
	65.1%

	
	堆积密度
	
	组
	35.00 
	65.1%

	
	云母含量
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	轻物质含量
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	有机物含量
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	坚固性
	
	组
	105.00 
	65.1%

	
	硫酸盐硫化物
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	碱活性（砂浆棒法）
	
	组
	2000.00 
	65.1%

	砌墙砖
	外观质量
	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011
	组
	31.50 
	65.1%

	
	尺寸偏差
	
	组
	31.50 
	65.1%

	
	抗压强度
	
	组
	63.00 
	65.1%

	
	抗折强度
	
	组
	38.50 
	65.1%

	
	吸水率
	
	组
	70.00 
	65.1%

	
	成型、养护费
	
	组
	140.00 
	65.1%

	混凝土路面砖/连锁砖/预制护坡六方块
	尺寸偏差
	《混凝土路面砖》GB28635-2012
	组
	45.50 
	65.1%

	
	外观质量
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	抗压强度
	
	组
	87.50 
	65.1%

	
	抗折强度
	
	组
	170.00 
	65.1%

	水泥
	强度
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第11.2.3条款；
《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2017）
	组
	154.00 
	65.1%

	
	安定性（雷氏夹）
	
	组
	49.00 
	65.1%

	
	细度（筛余）
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	比表面积
	
	组
	189.00 
	65.1%

	
	标准稠度
	
	组
	21.00 
	65.1%

	
	氧化镁
	
	组
	38.50 
	65.1%

	
	三氧化硫
	
	组
	52.50 
	65.1%

	
	烧失量
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	凝结时间
	
	组
	35.00 
	65.1%

	
	碱含量
	
	组
	112.00 
	65.1%

	
	氯离子含量
	
	组
	112.00 
	65.1%

	
	水化热
	
	组
	2000.00 
	65.1%

	掺合料
	需水量比
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第11.2.5条款
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T 1596-2017）
《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T 18046-2017）
	组
	63.00 
	65.1%

	
	强度活性系数
	
	组
	182.00 
	65.1%

	
	含水量
	
	组
	28.00 
	65.1%

	
	比表面积
	
	组
	189.00 
	65.1%

	
	烧失量
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	安定性（雷氏夹）
	
	组
	49.00 
	65.1%

	
	三氧化硫
	
	组
	52.50 
	65.1%

	
	成型、养护费
	
	组
	140.00 
	65.1%

	钢材及焊接件
	抗拉、冷弯
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第4.2.3条款；
《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）；《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2017）
	组
	63.00 
	65.1%

	
	比例极限
	
	组
	84.00 
	65.1%

	
	弯曲
	
	组
	14.00 
	65.1%

	
	重量偏差
	
	组
	15.00 
	65.1%

	
	尺寸偏差
	
	组
	15.00 
	65.1%

	
	最大力总伸长率
	
	组
	36.75 
	65.1%

	止水材料
	拉伸强度（老化前）
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)
	组
	121.80 
	65.1%

	
	拉伸强度（老化后）
	
	组
	242.20 
	65.1%

	
	扯断伸长率（老化前）
	
	组
	65.80 
	65.1%

	
	扯断伸长率（老化后）
	
	组
	65.80 
	65.1%

	
	撕裂强度
	
	组
	119.00 
	65.1%

	
	邵尔硬度
	
	组
	59.50 
	65.1%

	
	老化试验
	
	组
	508.90 
	65.1%

	
	压缩永久变形
	
	组
	347.20 
	65.1%

	
	样品加工处理
	
	组
	112.00 
	65.1%

	土工合成材料
	单位面积质量
	《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)；
《土工合成材料测试规程》SL235-2012
	组
	32.90 
	65.1%

	
	抗拉强度
	
	组
	84.00 
	65.1%

	
	断裂延伸率
	
	组
	45.50 
	65.1%

	
	厚度
	
	组
	59.50 
	65.1%

	
	幅宽
	
	组
	32.90 
	65.1%

	
	拉伸试验
	
	组
	184.10 
	65.1%

	
	梯形撕破强力试验
	
	组
	187.60 
	65.1%

	
	CBR顶破强力试验
	
	组
	183.40 
	65.1%

	
	刺破强力试验
	
	组
	186.90 
	65.1%

	
	垂直渗透性能试验
	
	组
	497.00 
	65.1%

	
	排水板屈服强度
	
	组
	192.50 
	65.1%

	
	排水板通水量
	
	组
	378.70 
	65.1%

	
	样品加工处理
	
	组
	112.00 
	65.1%

	沥青
	针入度
	《建筑石油沥青》（GB/T 494-2010）
	组
	63.00 
	65.1%

	
	延度
	
	组
	63.00 
	65.1%

	
	软化点
	
	组
	63.00 
	65.1%

	岩石
	天然抗压强度
	《水利水电工程岩石试验规程》（SL/T264-2020）
	组
	63.00 
	65.1%

	
	自然吸水抗压强度
	
	组
	63.00 
	65.1%

	
	饱和抗压强度
	
	组
	63.00 
	65.1%

	
	强制饱和电费（48h）
	
	组
	120.00 
	65.1%

	
	加工费
	
	组
	115.00 
	65.1%

	给排水用管材
	外观
	相关管材技术标准
	组
	24.50 
	65.1%

	
	弯曲度
	
	组
	24.50 
	65.1%

	
	规格尺寸
	
	组
	24.50 
	65.1%

	
	拉伸强度
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	断裂伸长率
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	落锤冲击试验
	
	组
	231.00 
	65.1%

	
	纵向回缩率
	
	组
	84.00 
	65.1%

	
	维卡温度
	
	组
	56.00 
	65.1%

	
	样品加工处理
	
	组
	112.00 
	65.1%

	
	烘箱试验
	
	组
	105.00 
	65.1%

	二、构配件及工程实体检测
	

	土方填筑质量
	含水量
	《堤防工程施工规范》(SL260-2014) 第11.5.1条款；
《碾压式土石坝施工规范》(DL/T 5129-2013)第11.4.11条款
	组
	14.00 
	65.1%

	
	环刀法密度试验（现场大体积）
	
	组
	35.00 
	65.1%

	
	灌砂（水）法密度试验
	
	组
	140.00 
	65.1%

	混凝土/砂浆结构现场检测
	超声回弹法回弹法检测混凝土抗压强度
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 第6.3.1条款；
	测区
	56.00 
	65.1%

	
	钢筋探测
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 第6.3.1条款；
	测区
	126.00 
	65.1%

	
	钻芯法检测混凝土抗压强度
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 第6.3.1条款；
	个
	350.00 
	65.1%

	
	贯入法检测砌体砂浆强度
	《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) 第6.3.1条款；
	测区
	30.00 
	65.1%

	碾压混凝土现场检测
	压实度（核子仪）
	《水工碾压混凝土施工规范》（DL／T 5112-2021）第8.3条
	点
	189.00 
	65.1%

	
	取芯钻孔费（Φ212mm）
	
	m
	1029.60 
	65.1%

	
	取芯钻孔费（Φ168mm）
	
	m
	936.00 
	65.1%

	
	取芯钻孔费（Φ75mm）
	
	m
	702.00 
	65.1%

	
	芯样抗压强度
	
	个
	350.00 
	65.1%

	
	表观密度
	
	组
	98.00 
	65.1%

	
	静力弹性模量
	
	组
	245.00 
	65.1%

	
	压水试验
	
	段
	2104.00 
	65.1%

	帷幕灌浆、固结灌浆
	取芯钻孔费（Φ75mm）
	 《水工建筑物水泥灌浆规范》SL62-2014第5.2条、6.2条
	m
	702.00 
	65.1%

	
	压水试验
	
	段
	2104.00 
	65.1%

	TRD工法水泥土防渗墙
	压水试验
	《塑性混凝土防渗墙施工技术规程》（JGJ/T 291-2012）第9.4条款）
	段
	2104.00 
	65.1%

	
	钻孔
	
	米
	702.00 
	65.1%

	
	芯样强度
	
	个
	350.00 
	65.1%

	水泥搅拌桩防渗/高喷防渗
	钻孔
	《深层搅拌法地基处理技术规范》(DL/T 5425-2018第7.0.5条款
	米
	702.00 
	65.1%

	
	注水试验
	
	段
	409.00 
	65.1%

	
	芯样强度
	
	个
	350.00 
	65.1%

	锚杆
	锚杆抗拔力
	《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007第10.1条款
	根
	1155.00 
	65.1%

	
	变形
	
	根
	840.00 
	65.1%

	
	长度
	
	根
	10.00 
	65.1%

	
	注浆饱满度
	
	根
	50.00 
	65.1%

	
	锚杆拉拔力（隧洞）
	
	根
	254.10 
	65.1%

	
	锚杆施工质量（隧洞）
	
	根
	130.90 
	65.1%

	沥青路面
	沥青混凝土面层弯沉（贝克曼梁法）
	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011
	点
	28.00 
	65.1%

	
	路基、路面宽度
	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019
	点
	3.50 
	65.1%

	
	平整度
	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019
	km
	98.00 
	65.1%

	地基基础
	灌注桩（低应变）
	《 建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014第3.3条
	根
	182.00 
	65.1%

	
	灌注桩（超声波）
	
	剖面
	350.00 
	65.1%

	
	载荷板试验
	 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015
	点
	3500.00 
	65.1%

	
	轻型动力触探
	 《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015
	点
	82.00 
	65.1%

	三、金属结构检测
	
	

	金属结构检测
	涂层厚度检测
	《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL101-2014、《水电工程钢闸门制造安装及验收规范》NBT 35045-2014   
	测区
	90.00 
	65.1%

	
	焊缝外观检测
	
	米
	25.00 
	65.1%

	
	焊缝超声波探伤检测
	
	米
	60.00 
	65.1%

	
	表面法推定钢材强度
	
	组
	250.00 
	65.1%

	
	涂层附着力
	
	测区
	300.00 
	65.1%

	启闭机电气检测
	电气及防雷接地系统
	《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》SL101-2014、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2021 
	系统
	175.00 
	65.1%

	
	电气绝缘电阻
	
	回路
	4.90 
	65.1%

	
	电压
	
	回路
	25.00 
	65.1%

	
	电流
	
	回路
	25.00 
	65.1%

	四、取样费
	

	取样费
	现场取样费按工程材料检测费的20%计取
	65.1%

	五、交通费
	

	交通费
	每个包交通费包干总价为47250元
	65.1%

	六、成果费
	

	技术成果费
	室内试验技术工作成果费按（工程材料检测费+取样费）基价的10%计取，野外进行的现场试验检测技术工作成果费按（构配件及工程实体检测费+金属结构检测费）基价的22%计取
	65.1%
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