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受 湖南文理学院 的委托，本代理机构对其所需的 湖南文理学院东校区监控技防系统升级改造项目 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、项目概况：
1.采购项目名称：湖南文理学院东校区监控技防系统升级改造项目
2.政府采购编号：CGXM2026430000001358
委托代理编号：CDZYZB2026-C-75
3.采购项目用途、技术要求、名称及预算：
	包号
	品目名称
	单位
	预算金额

	1
	A02010299-其他网络设备
	1批
	1560835.44元


采购项目的主要需求及磋商可能实质性变动内容:
	分包号
	标的物名称
	标的主要需求

	
	
	技术
	服务
	合同条款

	1
	综合大楼信息化和安防设备项目
	详见磋商文件

	竞争性磋商项目可能实质性变动内容
	否
	否
	否


二、供应商资格要求：
2.1供应商基本资格要求：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
2.2供应商特定资格要求：无。
2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目对联合体的要求：本项目不接受联合体。
4.资格特别说明：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。（2）本项目接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的地级市及以上分支机构参与投标，但需遵循以下条件：①分支机构参与投标的出具总公司的授权文件或制度文件等能够证明总公司授权其参与项目投标及履约，并为分支机构的履约行为承担民事责任；②同一总公司的不同分支机构不得同时参与本项目的投标，总公司自身不得与其下属分支机构同时参与本项目的投标，否则相关投标均无效。③分支机构或其省级分公司或所属的总公司的资格材料均予以认可。
三、竞争性磋商文件发售方式、时间及文件售价：
3.1获取磋商文件时间（法定工作时间）：2026年8月14日至2026年8月21日。
3.2获取磋商文件方式：凡符合投标资格要求并有意参加投标者请在《中国湖南政府采购网》下载竞争性磋商文件，其下载的磋商文件与书面磋商文件具有同等法律效力。
3.3磋商文件售价：免费。
3.4澄清更正采用“网上澄清更正”方式。采购人或采购代理机构对磋商文件的澄清更正均会在指定公告媒体上发布，请供应商自行获取。其获取的澄清更正内容与书面澄清更正具有同等法律效力。
四、递交响应文件的截止时间和地点：
4.1竞争性磋商响应截止、开标时间：2026年8月26日09时30分（北京时间）
4.2 竞争性磋商地点：常德众益项目管理咨询有限公司开标室（常德市武陵区上川四季酒店6楼）
4.3 响应文件送至常德众益项目管理咨询有限公司开标室（常德市武陵区上川四季酒店6楼）。逾期送达或者不按磋商文件要求密封或者不按磋商文件的要求提供保证金的的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。
五、投标保证金：不要求提供。
六、公告期限：
6.1公告期限从本磋商公告发布之日起3个工作日。
6.2本项目公告指定在《中国湖南政府采购网》(www.ccgp-hunan.gov.cn)发布，在其他媒体发布的公告，公告内容以指定媒体发布的公告为准；公告期限自指定媒体最先发布之日起算。
七、疑问及质疑：
7.1供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出书面询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
7.2潜在供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按湖南省财政厅关于印发《政府采购质疑答复和投诉处理操作规程》的通知（湘财购〔2024〕67号）规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、与本次采购相关联系方式：
采 购 人：湖南文理学院
联 系 人：胡老师                  电 话：0736-7186063
地   址：常德市洞庭大道3150号
采购代理机构：常德众益项目管理咨询有限公司
联 系 人：王先强/袁巧玲           电 话：0736-7232568
公司地址：常德市武陵区丹阳路上川四季酒店6楼
[bookmark: _Toc14647]
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	湖南文理学院东校区监控技防系统升级改造项目

	第二章第2.1款
	采购人
	湖南文理学院

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	常德众益项目管理咨询有限公司

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布邀请公告

	
	磋商文件获取方式
	获取时间、方式及要求：详见磋商公告。

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1.基本资格条件： 
①具有独立承担民事责任的能力；
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
⑥法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件：无。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.资格特别说明：（1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。（2）本项目接受银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的地级市及以上分支机构参与投标，但需遵循以下条件：①分支机构参与投标的出具总公司的授权文件或制度文件等能够证明总公司授权其参与项目投标及履约，并为分支机构的履约行为承担民事责任；②同一总公司的不同分支机构不得同时参与本项目的投标，总公司自身不得与其下属分支机构同时参与本项目的投标，否则相关投标均无效。③分支机构或其省级分公司或所属的总公司的资格材料均予以认可。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	本采购项目不接受联合体

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	本采购项目不接受联合体

	第二章第7.1款
	现场勘察
	本次招标不组织统一踏勘现场活动，供应商应根据项目的实际情况自行组织踏勘现场，供应商因没有踏勘现场而给自身带来的损失，供应商自行负责。

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	拒绝

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购节能产品
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》(第 最新 期) 内的产品（应同时在招标公告中注明）。

	
	政府采购优先采购非标记★符号的节能产品
	■ 是，采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第 最新 期)内非标记★符号的：
(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为  6 ％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  6  %、价格  6  %。

	
	政府采购优先采购环境标志产品
	■ 是，采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第 最新 期)内的：
(1)采用最低评标价法时，应给予相应政策比例的价格扣除。本项目具体扣除比例为   6   ％；
(2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值相应政策比例的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术  6  %、价格  6  %；

	
	政府采购支持中小企业发展
	本项目中小企业划分标准所属行业：工业

	
	
	□ 专门面向中小企业采购：专门面向中小企业采购的项目包不再进行价格评审优惠。

	
	
	■ 非专门面向中小企业采购：
1、对小型和微型企业产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   10  ％。

	
	政府采购支持残疾人福利性单位发展
	1、对残疾人福利性单位产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   10  ％。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持监狱企业发展
	1、对监狱企业产品的价格给予相应政策比例的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   10  ％。
2、监狱企业视同小型、微型企业，不重复享受优惠政策。

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	/

	第二章第30.5款
	政府采购政策优惠调整
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。
3、残疾人福利性单位、监狱企业视同为小微企业，不重复计算。
4、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	二、磋商文件

	第二章第11.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章第10.3款
	最高允许偏离项数
	一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥10项将导致无效响应。

	第二章第12.1款
	递交响应文件的截止时间
	2026年8月26日09时30分（北京时间)

	三、评标办法

	第二章第30.1款
	综合评分法
	响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分由高到低的前3名供应商为成交候选人的评审方法。本项目确定排名第一的成交候选人为中标人。

	四、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	1560835.44元

	第二章第18.1款
	保证金
	■ 不要求提供

	第二章第19.1款
	响应文件有效期
	  60  日（日历日）

	第二章第20.1款
	响应文件份数
	正本一份；副本贰份；电子文件一份（PDF格式U盘存储，与正本一致）。

	五、响应文件的递交

	第二章第21.3款
	封套上应载明的信息
	湖南文理学院东校区监控技防系统升级改造项目响应文件
政府采购编号:                      
委托代理编号:                      
在   年   月  日    时   分之前不得启封
供应商名称：             

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	常德众益项目管理咨询有限公司开标室（常德市武陵区上川四季酒店6楼）

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第37.1款
	指定公告媒体
	中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	根据采购代理机构与采购人的协议，本项目采购代理服务费由采购人支付，采购代理服务费收费标准（以项目的中标额为基础，按照《湖南省招标采购行业规范收取代理服务费倡议书》取费标准×66.67%进行收取），自中标（成交）公告之日起10个工作日内按程序向代理机构支付。

	第二章第42.1款
	样品提供的规定
	■ 不要求提供

	第二章第42.2款
	供应商
信用信息查询
	1、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求。采购人、采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，并采取网页打印方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他磋商文件一并保存。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规规定条件的供应商，应当拒绝其参与投标活动。
2、信用信息查询截止时间：投标截止时间。
3、供应商需按要求提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入有效期的政府采购严重违法失信行为记录查询清单。

	第二章第42.2款
	其他要求
	一、供应商投标代表递交响应文件的，须持下列资料：
（1）法定代表人(或负责人)递交的，持法定代表人(或负责人)身份证明及本人身份证原件；
（2）委托代理人递交的，持附法定代表人(或负责人)身份证明的授权委托书原件和本人身份证原件。
以上资料仅做身份验证使用，供应商因没有按要求提供而给自身带来的损失由供应商自己负责。
二、磋商文件中所涉及要求提供的原件，应与响应文件同时递交，供应商因没有按要求提供而给自身带来的损失由供应商自己负责。
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磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1供应商基本资质要求： 
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2供应商特定资格要求：见磋商须知前附表。
3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：见磋商须知前附表。
4.参与竞争性磋商采购活动的费用 
4.1 无论竞争性磋商采购活动的结果如何，供应商应自行承担所有与本次竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表不是供应商的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。请供应商的法人代表（或授权代表）凭法人证明（或授权委托书原件）及身份证原件准时参加磋商会议，否则，其投标将被拒绝。
5.2符合政府采购法第22条规定或磋商文件特别规定的其它组织机构投标的，上述法定代表人可以为该组织主体证件上登记的负责人，响应文件中法定代表人签字处由负责人签字。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购活动不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商采购活动。
9. 政府采购政策支持
9.1产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在报价文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加扣除。省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在指定的公告媒体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。
9.2同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除。
9.3为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明材料。否则，在评审时不予以扣除。
10. 偏离
10.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
10.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离(即不满足、或不响应)，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
10.3一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和超过磋商须知前附表规定将导致无效响应。
二、磋商文件
11．磋商文件的组成
11.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商通知
第二章 磋商须知
第三章 磋商办法
第四章 政府采购合同格式条款
第五章 采购需求
第六章 响应文件组成
11.2本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
11.3磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
11.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
12.递交响应文件的截止时间
12.1供应商递交响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在本章第12.1款规定的递交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。澄清更正采用“网上澄清更正 ”方式。采购代理机构对磋商文件的澄清更正将在磋商须知前附表指定公告媒体上发布，请各供应商关注指定公告媒体上发布的磋商文件的澄清或修改、递交响应文件截止时间的变更等相关信息，恕不另行通知。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）供应商的资格证明材料
（4）服务方案
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）享受政府采购政策优惠的证明资料
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需提供的其它资料
（9）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，超过采购预算价为无效响应。本项目采购预算见磋商须知前附表
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商提供资格证明材料，以证实其各项条件满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
17.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
18.保证金
18.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，按本磋商文件第一章第8款规定交纳保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。保证金有效期应当与本章第19.1款规定的响应文件有效期一致。
18.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
18.3 未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
18.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
18.5 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件或未按本章第29.5款规定退出磋商的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件及法律法规规定的其他情形。
19. 响应文件有效期
19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
20.响应文件的签署及规定
20.1响应文件的正本、副本须分别装订成册，正本一份，副本贰份，电子文件一份。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。具体份数以磋商须知前附表要求为准。
20.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
20.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
20.4供应商在递交响应文件的同时须提交与响应文件正本（盖章签字）一致的电子文件一份（PDF格式U盘存储），并能正常读取、拷贝，否则将按不合格供应商处理。
四、响应文件的递交
21.响应文件的密封和标记
21.1各供应商必须将响应文件正本、副本、电子文件，各自单独密封、加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位公章或由法定代表人或其委托代理人签字，一并递交，不得混装。
21.2最后报价是磋商文件的一部分，由各供应商先行加盖公章，但不得装订入响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，否则将按不合格供应商处理。
21.3响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
21.4响应文件如果未按上述规定密封和加写标记或混装的，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
21.5响应文件递交地点：见磋商须知前附表之规定。
22.响应文件的补充、修改或者撤回
22.1供应商在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23.响应文件的递交与接收
23.1 供应商应在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
23.2在本章第12.1款规定的提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审与磋商
24、磋商程序
供应商资格审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、最后报价、综合评分、提出成交候选供应商名单。其中，磋商按本章第29.1款或者第29.2款情形进行。
25.磋商小组
25.1 采购人与采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由评审专家和采购人的代表组成。磋商小组负责对供应商资格进行核查；对响应文件进行审查；与供应商进行磋商、对报价进行评价、根据综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分、推荐成交供应商。
26.供应商的资格核查
26.1 磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件要求，对响应文件进行资格核查。供应商不满足资格条件的，在评审时将其视为无效响应。
26.2磋商小组可以要求供应商提交有关证明和证件的原件以便核验。
27.澄清
27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1磋商小组按照磋商文件的规定，对供应商响应文件进行符合性审查。
28.2供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效：
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合磋商文件要求或未按磋商文件要求交纳保证金的；
（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）报价超过采购预算价的；
（5）供应商递交的电子档不符合本磋商文件20.4规定的；
（6）不符合磋商文件★条款的；
（7）不符合法律、法规和磋商文件规定或符合本磋商文件其他无效响应条款规定的。
28.3符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商采购活动的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
29.磋商
29.1对于本章未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当根据本章第26款、第28款规定对供应商提交的响应文件进行资格性、符合性审查，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋内情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
29.2对于本章明确磋商文件实质性变动内容，且在磋商过程中磋商文件实质性内容发生变动的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第28.1、28.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
29.4最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。供应商的最后报价，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
29.5提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第18.4款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
29.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
30．磋商方法
30.1本项目采取综合评分法，即磋商小组按照磋商文件中规定的磋商方法、标准和磋商因素，由经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合比较与评价，响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。
30.2磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。
30.3磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
30.4价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值
磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
本项所称磋商报价为按本章第30.2款规定评价后的磋商报价。
30.5涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。
30.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
31.推荐成交候选供应商
31.1磋商小组推荐响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，根据综合评分情况，按得分由高到低顺序推荐不少于3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的，按“第三章 磋商办法”规定顺序推荐排列。
32.确定成交供应商
32.1采购代理机构应当在磋商结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
32.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的供应商为成交供应商。
32.3最后报价确定遵守本章第30条的规定。
33.磋商的特殊情形
33.1市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应磋商文件要求提交最后报价的供应商只有两家时，供应商最低数量可以为两家。
34.竞争性磋商采购活动终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本章33.1款规定情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高或畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保，履约担保的形式为采购人认可的形式。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第38.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.采购代理服务费及其他费用
41.1代理服务费由中标供应商支付的，供应商应按【磋商须知前附表】规定向采购代理机构交纳代理服务费相关费用，否则，由此产生的一切法律后果和责任由中标(成交)供应商承担。
42. 其他规定
42.1磋商须知前附表规定供应商提供样品的，供应商有以下情形之一的，其响应无效。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中型号、规格不一致的。
42.2磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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第三章 磋商办法

一、磋商方法
本项目采取综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按磋商因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。
磋商因素：详见磋商标准评分表，但不包括供应商资格条件。
磋商报价评价。磋商小组以经磋商确定最终采购需求，资格性、符合性检查合格的供应商提交的最后报价为基础，依次对磋商报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。
价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分，其他有效供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格分值
磋商报价高于采购人预算价为无效响应。
本项所称磋商报价为按第二章第30.3款规定评价后的磋商报价。
涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分。
接受分支机构投标的项目，评分标准中的商务资料（资质、证书、业绩），对分支机构提供的其上级分公司或所属的独立法人公司的材料予以认可。
非单一产品采购项目：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为相同品牌，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
异常低价响应程序：
评标评委会应当在符合性审查完成后，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件，按以下要求启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）本项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为不少30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
二.推荐成交候选供应商
1、磋商小组应当根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序每包推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。总得分且报价相同的，按产品品质得分由高到低排名顺序排列，再次相同的采取随机抽取方式确定。
三.确定成交供应商
1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
2、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
3、最后报价确定遵守第二章第29条的规定。
[bookmark: _Toc15157][bookmark: _Toc12439][bookmark: _Toc28561]

1：资格性检查表
	序
号
	资格检查内容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件或自然人的身份证明
	
	
	
	
	

	2
	投标保证金
	
	
	
	
	

	3
	响应文件是否正确签署盖章
	
	
	
	
	

	4
	法定代表人授权委托证书
	
	
	
	
	

	5
	委托人和被委托人身份证复印件
	
	
	
	
	

	6
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	
	
	
	
	

	7
	本项目特定资格条件要求的资质证件
	
	
	
	
	

	8
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求
	
	
	
	
	

	9
	结论
	
	
	
	
	

	评委签名：



年   月   日


响应文件有下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效投标处理：
1、应交未交投标保证金的； 
2、未按照参磋商文件规定要求密封、签署、盖章的； 
3、不具备磋商文件中规定资格要求的。 
4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。





- 1 -

- 28 -

	序号
	检查内容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	完整性
	响应文件的组成
	
	
	
	
	
	

	
	
	响应文件的格式
	
	
	
	
	
	

	2
	实质性响应
	投标有效期
	
	
	
	
	
	

	
	
	是否全部满足磋商文件中“★”号条款参数的要求
	
	
	
	
	
	

	
	
	是否符合磋商文件要求且没有重大偏差或保留
	
	
	
	
	
	

	
	
	投标报价是否高于采购单位预算价
	
	
	
	
	
	

	3
	结论
	
	
	
	
	
	
	

	评委签名：

      年   月   日


[bookmark: _Toc6919][bookmark: _Toc8071][bookmark: _Toc29013]2：响应文件符合性检查表

注：符合性检查时，响应文件有下列情况之一的视为非实质性响应: 
1、响应文件不符合磋商文件完整性要求的; 
2、合同工期或交货期超过磋商文件规定的期限或允许范围； 
3、投标附有采购人不能接受的条件。 
4、响应文件中“★”号条款不满足磋商文件中的要求。
5、响应文件中技术要求有重大偏差或达不到国家强制性标准；
6、投标报价高于采购单位预算价；
7、结论填写“合格”或“不合格”，不合格供应商不进入下一轮评审。	


[bookmark: _Toc17086][bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc28792]3：澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	内容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	响应文件中
需要澄清的
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	对响应文件中
含义不明确的
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	对同类问题表述不一致的
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	明显文字和
计算错误的
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	结论
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评委签名：




年   月   日



注： (1) 磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
 (2)结论填写“合格”或“不合格”，不合格的供应商不进入下一轮评审。




[bookmark: _Toc31686][bookmark: _Toc22026][bookmark: _Toc5144]4：进入详细评审的合格供应商表
 磋商小组认定供应商资格性和符合性检查合格，确定可以进入详细评审。
	序号
	合格的供应商名称

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	评委签名：

年   月   日













[bookmark: _Toc31501][bookmark: _Toc28435][bookmark: _Toc14070]5：不合格供应商表
磋商小组认定供应商资格性和符合性检查不合格，确定其为不合格供应商。不合格供应商不能进入下一轮评审。
	供应商名称
	不合格情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	评委签名：


     年  月  日







[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc28566][bookmark: _Toc22432][bookmark: _Toc26290]6：磋商标准（100分）
	序号
	磋商因素
	磋商标准
	供应商

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	磋商报价
30分
	1.磋商基准价 = 满足磋商文件要求的磋商最低报价；
2.磋商基准价 = 最后报价最低的计30分；
3.磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30分；
4.报价超过采购预算价为无效响应。
5.磋商小组认为供应商的报价达到启动异常低价投标（响应）审查程序标准的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
	
	
	

	2
	对采购需求响应程度20分
	完全满足磋商文件要求的计20分，每一条不符合或负偏离的扣2分，以此类推，扣完为止，最低计 0分。采购需求要求提供证明材料的按照要求提供证明材料，否则按负偏离计算。用户将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不符，将取消中标人资格，并依法追究相关责任。
	
	
	

	3
	服务能力10分
	1.供应商具有有效的ISO9001质量管理体系、GB/T27922商品售后服务评价认证证书的，每提供一种计1分，最多计2分，没有的不计分。（提供有效期内的证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不计分。）
2.拟投入的项目技术负责人具有政府职能部门颁发的信息系统项目管理师的计2分，没有的不计分。
3.拟投入的项目技术服务人员具有政府职能部门颁发的网络工程师的计2分，没有的不计分。
4.拟投入的项目技术服务人员具有政府职能部门颁发的信息安全工程师的计2分，没有的不计分。
5.拟投入的项目技术服务人员具有政府职能部门颁发的系统集成项目管理工程师的计2分，没有的不计分。
注：同一人员提供多种证书的只计一种证，提供以上岗位人员的相关证书复印件和投标投标人（含分公司）依法为其缴纳社保的证明材料，新入职人员可提供劳动合同代替社保证明，退休人员可提供劳动合同和退休证代替社保证明，否则不计分。
	
	
	

	4
	实施方案
20分
	供应商针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于①项目人员配备及工作安排；②项目实施进度计划及保障措施；③设备安装、系统调试（须包含安装流程、系统联调试运行、双绞线缆测试内容）；④工程质量保障措施；⑤施工现场安全保障措施。【方案要素完整，涵盖以上要求的全部内容要素，且各项内容均满足采购文件要求和采购人实际需求的计20分。】
存在以下情形的，按以下标准扣分，累计扣分不超过20分：（1）每存在一处内容缺漏：指方案中缺少以上明确要求的内容要素，扣4分；（2）每存在一处内容不符：指方案中出现与本项目无关的其他项目特有信息（例如：其他项目的单位名称、地址、联系方式、时间、合同编号、特定数据或文件编号等），或者涉及的技术规范、标准等与国家、行业或采购文件采购需求不一致等，扣4分；（3）每存在一处内容瑕疵：指方案内部或不同方案之间存在前后不一致、逻辑冲突、缺少关键节点、不适用项目特性、不可能实现的情形等，或者照搬采购文件采购需求，或者表述错误（如人员数量、工作频次、时间节点等数据与采购文件中明确的数据基准不一致或计算有误）等，或者方案中留有空白（标有“XXX”等占位符，或遗漏信息的），扣2分。（4）未提供服务方案的不计分。
	
	
	

	5
	业绩
10分
	响应截止时间前三年内（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目（信息化或安防设备相关）业绩的，每提供一个计5分，最多计10分，没有的不计分。（提供合同复印件，否则不计分。）
	
	
	

	6
	售后方案
10分
	供应商根据项目实际情况及要求，提供符合实际的售后服务方案,包括但不限于①质保服务承诺与备品备件保障方案；②故障受理、应急维修及远程现场响应方案；③定期巡检、系统日常维护保养方案；④业主操作培训与技术支撑服务方案；⑤系统兼容保障、软件持续优化及后期扩容技术支持方案。【方案要素完整，涵盖以上要求的全部内容要素，且各项内容均满足采购文件要求和采购人实际需求的计10分。】
存在以下情形的，按以下标准扣分，累计扣分不超过10分：（1）每存在一处内容缺漏：指方案中缺少以上明确要求的内容要素，扣2分；（2）每存在一处内容不符：指方案中出现与本项目无关的其他项目特有信息（例如：其他项目的单位名称、地址、联系方式、时间、合同编号、特定数据或文件编号等），或者涉及的技术规范、标准等与国家、行业或采购文件采购需求不一致等，扣2分；（3）每存在一处内容瑕疵：指方案内部或不同方案之间存在前后不一致、逻辑冲突、缺少关键节点、不适用项目特性、不可能实现的情形等，或者照搬采购文件采购需求，或者表述错误（如人员数量、工作频次、时间节点等数据与采购文件中明确的数据基准不一致或计算有误）等，或者方案中留有空白（标有“XXX”等占位符，或遗漏信息的），扣1分。（4）未提供服务方案的不计分。
	
	
	

	
	合计
	
	
	


[bookmark: _Toc14532][bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc17715]磋商小组成员签字：                                                  年  月  日

7：供应商得分汇总计算表

政府采购编号：
	磋商
小组
成员
姓名
	供应商名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总分
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	

	最后
得分
	
	
	
	
	
	

	得分
排名
	
	
	
	
	
	


磋商小组成员签字：                                             年  月  日


[bookmark: _Toc8865][bookmark: _Toc27588][bookmark: _Toc28465]8：经评审的供应商排序表
政府采购编号：                                                     日期：      年  月 日
	排序
	供应商名称
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	第四名
	
	
	

	第五名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按“第三章 磋商办法”规定顺序推荐排列。



[bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc17164][bookmark: _Toc4373]
9：推荐成交候选供应商名单
政府采购编号：                                                      日期：      年  月   日
	排序
	成交候选供应商
	得分情况
	最后报价

	第一名
	
	
	

	第二名
	
	
	

	第三名
	
	
	

	第四名
	
	
	

	第五名
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	







[bookmark: _Toc3285]
第四章 合同格式条款
政府采购合同协议书
                                           政府采购编号：湘财采计[2026]XXXXX
 
采购人（甲方）（全称）：湖南文理学院
供应商（乙方）（全称）：XXX有限公司（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
第一条　项目管理信息
（1）采购组织形式： 政府采购 
（2）采购方式： 竞争性磋商 
（3）项目名称：湖南文理学院XXXXXX
第二条　合同标的及金额
	序号
	设备（产品）名称
	规格型号
	产地
品牌
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	使用单位

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价为人民币（含税）： X拾X万X仟X元整(￥: 00.00元)，其不含税价X万X仟X佰X拾元整(￥: 00.00元)，增值税X万X仟X佰X拾元整(￥: 00.00元)


第三条　履行合同的时间、地点及方式：本项目中的所有设备（产品）于2025年x月x日前送货到湖南文理学院指定地点，安装调试完毕并交付使用，乙方每推迟一天交货，按合同总价1‰支付违约金。逾期履行超过15天，甲方可解除合同，并由乙方承担合同总价10%的违约责任。特殊情况乙方向甲方提出书面陈述，经甲方书面同意可适当延长供货期限。
第四条　付款方式：乙方按合同规定要求提供货物和服务。所有设备（产品）按时到货并安装调试完工后，经甲方验收合格(作为付款程序的验收合格，不等同于认可产品没有任何质量缺陷，也不等同于放弃对乙方的违约责任追究)且办理财务结算手续完毕后（由省财政资金支付的项目，如因本年度省财政拨付给甲方的资金已使用完毕，甲方将于下年度优先支付）一次性支付该项目所有货款的100% 。
办理财务结算手续时乙方承诺交予甲方的设备采购发票严格按照合同开出，符合税务机关各项要求，且“销售货物清单”与税务机关留存底单一致，如有不符，乙方承担相应责任并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第五条　违约责任
（一）所有设备（产品）须与合同所要求的技术参数相一致，且不得价格欺诈（高于市场最高价即视为价格欺诈）。如乙方有以次充好、假冒伪劣、价格欺诈等及其他欺诈情况，乙方应按《消费者权益保护法》按相应产品价格的三倍向甲方承担违约责任。
（二）如产品质量瑕疵，乙方应在接到甲方通知后三天内免费维修，经两次以上正常维修或调试仍不能正常使用，或经两次催告后乙方不在限定时间内对质量问题予以处理，甲方可以退货，由乙方返还相应产品的已付货款，并由乙方按相应产品总价格的20%承担违约责任。
（三）如乙方违约，甲方为寻求救济，因此支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师代理费、评估鉴定费、差旅费等等合理费用，由乙方负担。
第六条　解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条　合同效力
本合同经双方签字盖章生效，共七份，甲方六份，乙方一份，均具同等法律效力。以下文件是本合同的组成部分，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）本合同签订后，在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标或成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）合同附件
第八条　本协议明确的地址非经书面变更，为法律、非法律文书送达地址及产品送达地址。本协议明确的委托代理人，即合同洽谈、签订、履行的联系人。
合同订立时间：     年    月   日
 


买    方：（公章）                       卖    方：（公章）
单位名称：湖南文理学院                  单位名称：XXX有限公司
单位地址：常德市洞庭大道3150号         单位地址：XXXXXXX
法定代表人：                            法定代表人： 
委托代理人（联系人）：                   委托代理人（联系人）：
电    话：                              电    话：XXX
开户银行：                              开户银行：XXX
帐    号：                              帐    号：XXX
传    真：                              传    真：XXX
邮政编码：                              邮政编码：XXX

附件1：设备（产品）配置技术参数表  
  
	序号
	货物名称
	型号规格
	主要技术参数及指标
	备注

	1
	XXX
	XXX
	（以复制投标文件中的内容为准）
	/

	2
	XXX
	XXX
	（以复制投标文件中的内容为准）
	/


  


附件2：售后服务承诺书

（以复制投标文件中的内容为准）














投标人名称(盖章)：XX有限公司
日期： X年X月X日

营业执照：










法人身份证明：











委托书：
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[bookmark: _Toc21986]第五章 采购需求

[bookmark: _Toc31507]第一节 采购清单

	湖南文理学院东校区监控技防系统升级改造项目清单

	序号
	设备名称
	设备主要技术参数
	单位
	数量

	一.前端设备

	1
	大模型周界摄像机
	1. 具有≥3个镜头，具有≥3个靶面尺寸≥1/2.8英寸的CMOS图像传感器，内置GPU芯片，具有≥3个独立的图像采集通道，每个通道可同时采集、输出和存储，至少1个通道分辨率≥2688x1520@25fps；
2. 支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测大模型算法，有效检测距离≥150米；
3. 内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物），内置容量≥8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
4. 采用智能大模型算法，在环境光照度不高于1 lx的情况下，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员、机动车、狗进行目标检测，检测上报延时不大于1s；
5. 具有红色、蓝色报警灯，采用金属外壳，当报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或红蓝灯交替闪烁报警；
6. 当水平视场角≥80°时，可检测距离≥80m处肩宽不超过20像素的行人和100m处车头宽度不超过26像素的机动车；
7. 具有平衡检测模块，可指示设备水平状态，垂直方向支持≥±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转；
8. 具有≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个SD卡卡槽，支持≥150米红外补光，防护等级不低于IP66。
	台
	10

	2
	高清全彩筒式摄像机
	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/2.4英寸，视频分辨率和帧率≥2688×1520、25帧/秒，内置≥1个麦克风、≥1个扬声器；
2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 
3. 补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 
4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%； 
6. 支持POE供电，支持白光、红外双补光，白光补光距离≥30米，红外补光距离≥50米，防护等级不低于IP66。
	台
	228

	3
	高清全彩半球摄像机
	1. 全彩半球网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/2.4英寸，视频分辨率和帧率≥2688×1520、25帧/秒，内置≥1个麦克风、≥1个扬声器；
2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路； 
3. 补光灯灯光均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 
4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；
5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
6. 支持POE供电，支持白光、红外双补光，白光补光距离≥20米，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。
	台
	14

	4
	180度全景拼接筒机
	最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；Smart侦测：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；支持180°水平视场角；不少于1个内置麦克风，高清拾音；传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；最低照度：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；宽动态：120 dB ；焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° ；补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达10 m；防补光过曝：支持 ；最大图像尺寸：2688 × 1520；视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ；网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；电流及功耗：DC：12 V，0.46 A，最大功耗：5.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W；电源接口类型：Ø5.5 mm圆口；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 ；防护：IP66 
	台
	30

	5
	高空全景拼接球机
	全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520，摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头;全景视频图像内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯，全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx，摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm
支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°，全景通道可进行垂直旋转，旋转角度范围不低于12°，并可进行调节，可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能，具有 H.265、H.264、MJPEG设置选项，内置不少于2颗GPU芯片，全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°，全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于42°时，设备视窗应无水流直接接触 
smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息
可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果，支持人员布控功能和车辆布控跟踪功能；当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示；声音报警输出功能，可通过IE浏览器设置音频类型为11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；闪光灯报警输出功能，可通过IE浏览器设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动闪光报警、声音报警；设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍,可支持人脸与人体、车牌与车辆关联显示。目标属性显示功能支持人脸属性、人体属性、非机动车属性、机动车属性；支持AR标签管理功能，最多可添加500个标签，支持AR标签联动查看功能，可选中标签并将该标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频图像进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作
可识别距设备250m处的人体轮廓；具有不少于7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出；
外壳防护等级不低于IP67；支持在-30 °C~55 °C范围内功能应正常。
	台
	3

	
	
	
	
	

	6
	辅助相机
	1. 出入口补光抓拍一体机，包含防护罩、摄像机、镜头、LED补光灯等，分辨率和帧率不低于2688*1520@25fps，支持H.264、H.265编码，最小照度彩色≤0.05Lx，黑白≤0.02Lx ，采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，自动光圈，支持ICR切换，支持补光灯自动光控、时控可选；
2. 支持实时记录通行车辆图像的同时，识别民用车牌、警用车牌、军用车牌、武警车牌、使馆牌、大陆港澳双车牌、澳门单车牌、香港单车牌，白天准确率≥99%，夜间准确率≥99%；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
3. 支持水平≥60度，倾斜≥30度倾斜车牌识别； 
4. 支持不少于8种常见车型识别，包括轿车、大客车、小客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
5. 支持根据存储的黑白名单自动控制外接道闸开/关，支持通过浏览器或客户端软件人工控制外接道闸的开、关、锁定等动作； 
6. 具有≥1个 RS-485 接口、≥1路音频输出、≥2路触发输入、≥2路触发输出，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP67，工作温度范围不低于-30℃~70℃。
	台
	2

	7
	光纤交换机(1)
	提供不少于4个千兆PoE电口，1个千兆光口，支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，存储转发交换方式，支持IEEE 802.3at/af，支持PoE输出功率管理，支持6 KV防浪涌（PoE口），坚固式高强度金属外壳
无风扇设计，高可靠性，交换容量：10 Gbps包转发率：7.44 Mpps，整机最大供电功率：60 W；设备支持-10℃～55℃ 宽温。
	台
	19

	8
	光纤交换机(2)
	全千兆智能监控光纤交换机。≥1个千兆上联电口，≥2个SC光口，与前端智能监控光纤交换机搭配使用，组成环网。设备支持-10℃～50℃ 宽温。支持环网传输、支持网络端口状态显示、端口流量统计、支持APP和云管理。
	台
	6

	9
	POE交换机(1)
	千兆网络接入设计，存储转发交换方式，支持PoE输出功率管理，端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口(400W PoE+),2个2.5G SFP，安装方式：机架式安装；供电方式：100-240V,50/60Hz,6.3A Max，风扇：≥2个，整机功耗：≤400 W
浪涌防护：≥6 KV ，交换方式：存储转发，流量控制：支持流量控制
风暴控制：支持风暴控制
	台
	18

	10
	POE交换机(2)
	提供≥8个千兆PoE电口，1个千兆电口，2个2.5G光口；
交换容量396Gbps，包转发率≥56 Mpps，支持IEEE 802.3at/af
端口最大供电功率：30 W，整机最大供电功率：60 W，支持≥6 KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理
千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计。
	台
	8

	11
	汇聚交换机
	24个GE电口，16个10GE光口，8个25GE光口，2个40/100GE光口；支持模块化电源数量≥2（本次配置电源数量=1），支持风扇数量≥2，支持独立的console管理串口；交换容量≥ 交换容量2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥960Mpps/1476Mpps；提供工信部入网许可证，入网检测报告证明；支持OSPF FRR 功能；支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能；支持NQA功能，NQA能够正常探测；支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能；支持CPU保护功能；备支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能；设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚；支持命令行(CLI)配置；支持IPv4路由≥12K条；IPv6路由≥4K条；以上参数均需提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章。
	台
	1

	12
	光端机
	≥1路HDMI接口+1路USB接口+1路光纤接口
	台
	2

	13
	光模块(1)
	千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm
	个
	80

	14
	光模块(2)
	万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm
	个
	4

	15
	防雷模块
	网络二合一防雷模块
	个
	142

	16
	网线
	6类室内非屏蔽双绞线
6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
标准装箱长度:305m±1.5m
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳
执行标准：ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5
性能等级：六类
是否屏蔽：非屏蔽 
芯线材料：无氧铜
芯线绝缘材料：高密度聚乙烯 
撕裂绳：有
排流线：无
十字骨架：有 
应用场景：室内 
1.0-250.0MHz 特性阻抗(Ω)：100±15
1.0-250.0MHz 时延差 20℃(ns/100m)：≤45
直流电阻 20℃(Ω/100m) max：9.5 
	箱
	75

	17
	电源线(1)
	无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。
导体类型：无氧铜  200米/卷
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：1mm2 
	卷
	5
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	电源线(1)
	无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。
环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。
线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。
线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。
导体类型：无氧铜  100米/卷
护套类型：PVC
线缆芯数：2芯
线缆类型（电源线）：RVV
屏蔽性能：非屏蔽
标称截面积：2.5mm2 
	卷
	34
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	光纤线
	12芯室外单模光缆，采用光缆护套。
	米
	2500

	20
	光纤终端盒
	电信级2进4出光纤终端盒（满配耦合器、尾纤）。
	个
	50

	21
	光缆熔接
	熔接机专业熔接，含熔接辅材；
	芯
	160

	22
	摄像机支架
	材质：铝合金
重量：最大承受重量≥2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	个
	255

	23
	摄像机支架
	材质：铝合金
标准：定制加长横臂/曲臂安装
重量：最大承受重量≥2KG
角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45°
	个
	15
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	立杆
	3.5-4米立杆，含地笼混凝土基础
	根
	31

	25
	防水设备箱
	用于室外视频监控领域。
供电输出：支持1路AC 220V负载输出 
智能机箱：否
空气开关：2P 10A
电源防雷器：无
光纤熔接盘：无
材质：镀锌钢板
材质厚度（mm）：≥0.8mm
含帽沿尺寸（mm）：≥400mm×300mm×180mm(高×宽×深)
不含帽沿尺寸（mm）：≥356mm×300mm×170mm(高×宽×深)
最大可放置空间（mm）：≥200mmx250mmx150mm（高x宽x深）
防护等级：≥IP43
工作环境：工作温度 -40~70℃，  工作湿度  10% ~ 90%
安装方式：抱箍安装，含不锈钢安装抱箍
	套
	31
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	网络机柜
	9U，玻璃门，壁挂机柜
承重：静态90KG
前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板 T≥1.0
门敞开百分比：前门78%，后门
侧门材质：冷轧板 T≥1.0
门框左右立柱材质：冷轧板 T≥1.0
左右支架：冷轧板 T≥1.5
横梁：冷轧板 T≥1.2
层板：≥1个，宽483*深350*高43 mm，承重30KG
PDU：≥1个，6口PDU，输入10A，带2M线
滚轮：不含
脚撑：不含
风扇：含，一套2个，带1.2M线
辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝
	个
	18
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	服务器机柜
	42U，网孔门，落地服务器机柜
承重：静态不低于1000KG
前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T≥1.2
门敞开百分比：前门不低于78%，后门不低于77.2%
侧门材质：冷轧板 T≥1.0
门框左右立柱材质：冷轧板T=1.2（框架）
左右支架：冷轧板 T≥2.0
横梁：冷轧板 T≥1.2
层板：≥1个
L型隔条/支架：1对
PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线
滚轮：4个
脚撑：支持，4个
风扇：不含
辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把
	台
	3
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	存储服务器
	1. 多模态大模型蒸馏网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，系统盘采用≥240GB固态硬盘，数据盘采用≥480GB固态硬盘，≥1200W冗余电源；
2. 支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
3. 接入带宽≥800Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
4. 内置大模型算法引擎，支持基于包括但不限于人、车、非机动车的目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图片大模型建模速度≥20张/秒；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
5. 支持通开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥500W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
6. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持对目标进行二次检索定位、按相似度进行排序，支持一键关联录像片段，支持还原目标的跨通道行动轨迹；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
7. 支持自定义≥8个高频热词分组，支持保存≥10条历史检索词条，支持通过网络接口调用设备文字语义搜图板块并展示页面，支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
8. 支持以图形和文字方式展示包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持自由组合；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）；配置48块12T企业级盘；
	台
	2
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	存储服务器
	 1. 多模态大模型蒸馏网络存储主机，可接入硬盘≥24块；不低于64位处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，系统盘采用≥240GB固态硬盘，数据盘采用≥480GB固态硬盘，≥550W冗余电源；
2. 支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
3. 接入带宽≥800Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
4. 内置大模型算法引擎，支持基于包括但不限于人、车、非机动车的目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图片大模型建模速度≥20张/秒；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
5. 支持通开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥500W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
6. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持对目标进行二次检索定位、按相似度进行排序，支持一键关联录像片段，支持还原目标的跨通道行动轨迹；
7. 支持自定义≥8个高频热词分组，支持保存≥10条历史检索词条，支持通过网络接口调用设备文字语义搜图板块并展示页面，支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容；
8. 支持以图形和文字方式展示包括但不限于人的上下装颜色、车的品牌、打电话、抽烟这类高频词，支持自由组合；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）；配置24块12T企业级盘；
	台
	1

	30
	NTP校时服务器
	含60米馈线包 处理器：嵌入式ARM处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级NTP同步精度毫秒级 内存：128M 授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用） 授时精度：≤1ms 授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz 接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定 1个BD天线接口：位于机箱后部 1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部 1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部 1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面 1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出 指示灯： 电源指示灯，标识PWR，绿：有外部电源输入，灭：无外部电源输入 卫星指示灯，标识GNSS，绿：卫星搜星正常，灭：卫星搜星异常 NTP输入状态指示灯，标识NTPINP，绿色常亮：NTP输入正常，绿色闪烁：锁定NTP输入源，灭：未同步 授时状态指示灯，标识SYNC，绿色常亮：设备正常输出，绿色闪烁：设备守时输出，灭：未同步。 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w 机箱：1U机架式或壁挂式 工作温度：-40℃--＋85℃ 工作湿度：5％--95％ 无凝结 机箱尺寸：191*260*36.5mm (设备) 重量： ≤1KG  软件功能： 设备上电或重启后，系统自启校时服务 支持BD模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级NTP设备输入级联 可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 支持NTP告警记录和日志信息查询导出 
	台
	1
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	测速抓拍一体机
	视频和抓拍图片分辨率支持（3840×2160）像素；雷达检测范围可自动适配覆盖视频监控检测范围；支持在视频预览画面实时显示雷达检测目标的速度信息，并可叠加到视频预览画面中的目标的位置；支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定；支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角；支持实时输出检测目标的经纬度信息；支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数；支持目标轨迹跟踪和显示，可在web端展示目标轨迹；支持实时输出目标的结构化信息，结构化信息包括车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、速度、车道号等；支持对单车道的平均速度进行统计，在（-3km/h）的误差范围内，经过检测区域的平均速度统计准确率≥99%；在夜间环境照度较低的情况下，通过雷达视频融合检测车辆目标，抓拍率≥99%；样机可检测来向行驶和去向行驶的车辆目标；支持交通信号评价数据输出，包括周期停车次数、排队长度等；支持区域状态数据输出，包括秒级排队长度、车辆数、队首/尾车辆信息、车道车辆分布信息等；防护等级，IP66；支持检测的机动车车道数量≥12个；支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标；支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测；雷达检测到的车流量与实际过车样本数误差小于1%；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章）
	台
	1
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	测试显示牌
	车速提醒牌
适用于各类国省道、乡村道路、园区、景区、校园等各类车辆测速警示场景，当车辆超速时，显示红色车速车辆未超速时，显示绿色车速
车辆检测器、限速帖、显示屏一体化设计，方便安装、美观大方限速帖尺寸符合国标
支持显示车辆实时车速
外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜 
网络接口：1个RJ45以太网口 
单管电流：≤20mA
LED波长：红:628nm±1nm黄:590nm±1nm绿:505nm±1nm
LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°
LED寿命：≥100000小时
物理点间距：8mm
显示屏LED亮度：红>5000 cd/㎡黄>5000 cd/㎡ 绿>5000 cd/㎡ 
	台
	1
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	测速立杆
	不高于5米立杆，含地笼混凝土基础
	根
	1
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	监控点平台接入授权
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、Ehome协议、ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、网络SDK协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）的能力支持智能规则展示的能力支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置支持图片下载能力支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作需能无缝接入西校区平台
	路
	287

	35
	视频安全网关
	1. 网络层吞吐量≥3Gbps，IPS吞吐量≥2.8bps，AV吞吐量≥2Gbps，IPSec吞吐量≥1.5Gbps，IPSec 隧道数≥2000，并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥3.8万，含3年全功能授权；
2. 支持不低于两层八级的流量层级，支持基于用户/用户组、应用、URL、ip地址、接口、安全域、VLAN、服务/服务组等对象进行带宽限制；
3. 支持SSL VPN断开时自动清除cookie等隐私数据，支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证；
4. 支持冗余策略检测，支持策略时间表有效性检测，并支持提供策略优化建议；支持SSL加密应用流量识别和基于SSL解密的URL过滤；支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量；
5. 支持IPSec VPN通过预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证方式建立隧道；支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上，并提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式
6. 支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；支持旁路模式、混合模式部署；
7. 支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由；并支持设置全局匹配顺序；
8. 支持“多对一”的SNAT，支持“一对多”的DNAT，支持“多对多”的动态SNAT；
9. 支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
10. 支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
11. 支持NetFlo万技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
12. 支持SSL VPN客户端硬件特征码绑定认证，支持对登录的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
13. 支持GB/T 28181协议准入、GB 35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制、支持Ehome协议准入控制、支持ISUP协议准入控制；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
14. 投标产品应由承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录内的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。（说明：提供有效期内的安全认证合格或者安全检测符合要求的证明材料复印件，或者提供“中国网信网”或“工业和信息化部网站”或“公安部网站”或“认监委网站”的认证或检测结果截图证明）
15. ≥8 个千兆电口，≥1个CON口，≥1个MGT口，≥2个USB3.0口，内存≥2G，硬盘容量≥256GB。
	台
	1

	36
	辅材
	PVC线管/PE管、安装绑扎固定材料、水晶头、光纤跳线、电胶布、插线板等；
	批
	1

	37
	系统集成
	1、287路摄像机布线安装287*350=100450元；2、过路线缆开槽恢复500米*39.1元/米=19550；含室外防水箱安装；投标单位自行评估核算，此项费用包干；
	项
	1

	二.指挥中心

	1
	拼接大屏
	55英寸#3.5mm拼缝#普亮液晶拼接屏；支持红外遥控器、快捷面板和串口客户端统一控制；可接收HDMI、DVI等信号；支持U盘播放视频、图片等多媒体文件；全高清显示，画面细腻，色彩丰富；视角可达178°，趋近于水平；运行稳定，可24小时持续工作；支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式；多种拼接方式，能适应各种使用场所；采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；显示尺寸： 55 inch；背光源类型：D-LED；物理拼缝：小于等于3.5 mm；物理拼缝公差：±0.8 mm；亮度：500 ± 10% cd/m²；可视角：178°(水平)/178°(垂直)
对比度：1000 : 1 ；音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1；音视频输出接口：无
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 
电源：180~240 VAC, 50/60 Hz
功耗：≤200 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm
	块
	12

	2
	气动前维护支架
	55英寸-气动前维护壁挂支架 可前维护 快速安装 材质：优质冷轧钢板(SPCC)表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 弧度：0°  。
	套
	12

	3
	数据线缆
	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 
端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。
端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。
环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。
支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。
即插即用，无需驱动程序。
线缆类型（音视频线）：铜缆
视频版本：HDMI 1.4
支持最大分辨率：4K 30Hz
接口类型：HDMI 
	套
	12

	4
	单色条形屏
	P4条形会标显示屏；尺寸4800*320mm
	套
	1

	5
	解码器
	1. 解码设备采用嵌入式架构，具有≥12个HDMI 1.4输出接口、≥4个HDMI 1.4输入接口，≥2个千兆网口、≥2个千兆光口；
2. 输入分辨率支持3840×2160，支持对输入视频进行编码，支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；
3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；
4. 不少于192个解码通道，解码能力支持≥6路8160×3616(25fps)、或≥24路4096×2160(25fps)、或≥96路1920×1080（25fps）、或≥192路1280×720（25fps）分辨率的视频图像同时解码上墙；
5. 支持设置1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、32、64画面分割显示，支持设置M×N≤100的任意分割，每个输出口均支持任一路意开窗、漫游，支持任意信号显示画面进行任意漫游、缩放，可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示画面，图层支持≥64层；支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图，底色支持任意颜色设置，底图支持≥7680×4320及以下分辨率，支持保存≥8张底图；支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像；（提供国家认定的具备资质的第三方检验<或检测>机构出具的检验<或检测>报告复印件证明文件并加盖投标单位公章） 
6. 支持红外遥控器实现解码图像切换、场景切换，红外遥控器还可进行显示屏幕亮度调节。 
	台
	1

	6
	人脸识别平板
	7英寸液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览 支持二维码识别，云眸平台或ISC平台访客二维码注：需选配增加二维码识别模块 设备采用深度学习算法，支持10000人脸库，人脸比对时间<0.2s/人 内置读卡模块，采用屏下刷卡设计，支持识别Mifare卡（IC卡）、CPU卡、二三代身份证序列号  设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块） 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制 设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭 设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭  支持CPU卡加密功能，可选择开启CPU卡内容读取 支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题每个主题均支持多人及单人识别 普通模式：全屏视频预览画面 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率不高于3000x3000，分辨率不小于100*100 ，图片大小不大于1MB，最多8张）广告信息播放，图片切换时间可配置 简洁模式：设备是识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义 集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示 支持识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示 支持设备本地及Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 支持1路布防、1路事件监听，在线状态下将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器，支持W26和W34格式 支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式支持配置一键呼叫室内机或管理机 支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 支持选配：二维码、蓝牙、身份证、指纹及其组合尾插模块，满足不同识别方式需求  尺寸：7英寸 操作方式：触摸操作 类型：IPS屏 分辨率：600*1024  镜头数量：2个 像素：200w  音质：支持噪声抑制，回声消除处理  有线网络：支持 无线网络：无  网口：1个RJ45 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 防拆：1个 RS-485：1个 韦根：1个 USB：1个：设备底部1个typeC TF卡：1个  人脸识别距离：0.3~3m 人脸比对时间：＜0.2s 读卡类型：CPU卡序列号CPU卡内容二三代身份证序列号IC卡  安装方式：壁挂安装桌面安装立式安装支持Pa通道安装  对讲功能：支持 二维码识别：选配二维码识别模块 多人识别：支持 真人检测：支持照片视频防伪 广告播放：支持 语音播报：支持 校时功能：支持 
	台
	1

	7
	电磁锁
	锁体主体颜色：科技灰色 最大静态直线拉力：280kg±10% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点 工作电压：12V/480mA 或 24V/240mA 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm) 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm) 使用环境：室内（不防水） 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 
	套
	1

	8
	电源箱
	输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池） 工作温度：-10℃-+50℃ 工作湿度：＜95% 机箱尺寸：237*285*85mm
	套
	1

	9
	闭门器
	适装门重：60-85KG      适装门宽 ≤ 1100mm     闭门力量：EN4      开门角度 ≤ 180° 尺寸：长宽高 248x44.5x72mm 使用寿命：100万次    适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调    锁门速度：0°--15°范围内可调   闭门速度：15°--180°范围内可调 建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。 无90度定位停门的功能。
	台
	1

	10
	指挥中心调度台
	豪华型4联监控控制台操作台，长度不低于4米，含四张座椅。每个工位配一个钢制键盘抽屉。台面及侧板采用优质三胺板，台面厚度不低于25mm，柜体内部可做有线槽方便走线。柜体材料采用spcc冷轧钢板厚度1.0制作而成，柜体表面进行防锈，酸洗，磷化处理，采用先进喷涂工艺，高温塑化而成，其具有防腐性好，环保耐用，光洁美观的特点。柜体为前后双开门，前后门都带有圆形散热孔，采用高档条形锁，内部为机架式结构、每个工位标配一块底板可上下调节，便于日后放置设备，柜体内部走线灵活强弱电分开走线，满足环保，散热，美观，扩展等需求。
1、材质：柜体整体采用1.0厚冷轧钢板制作，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序，经打磨、抛光表面平整光滑。表面经过酸洗、磷化、静电粉末喷涂，经高温烘烤漆面吸附力强，不易刮花、脱落，美观无气味，无污染。从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。板材：采用优质E1级三胺板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%，厚度不低于25mm，抗磨损、耐热、易擦洗；具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。
2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。
3、主体框架：材质为冷轧镀锌钢板SGCC冲压折弯成型，通风散热系统，浮式底柜。
4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证
5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰，底柜采用活动式层板可上下调节方便设备存放。
	套
	1

	11
	音箱话筒
	有源音箱+呼叫话筒
	套
	1

	12
	空调柜机
	空调类型：立式空调,产品功率：3.0P,冷暖类型：冷暖型,变频：否,能效级别：三级能效比：3.28,技术参数室内机噪音：36-42dB,室外机噪音：55dB,制冷量：7300W,制冷功率：2225W,制热量：8000W,制热功率：2200W,除湿性能：3.05,循环风量1200m3/h，电源性能：1-220-50,自动清洁：是,自动除霜：是,静音：是。
	台
	2

	13
	拆除
	现有吊顶、隔墙隔断拆除修复
	平米
	105

	14
	扣板吊顶
	国标铝合方型600*600*0.8天花纳米抗菌+加厚轻钢龙骨,微孔，螺杆为直径8MM以上。吸音型。
	平米
	96

	15
	LED顶灯
	600*600国优LED吸顶灯
	盏
	9

	16
	静电地板
	钢板厚度：下0.4*上0.5mm，1.0pvc面层，集中载荷180KG，支架3.5支/平方， 横梁5.2支/平方；含搬运；
	平米
	96

	17
	踢脚线
	铝合金材质，高度不低于80cm；
	米
	55

	18
	门洞整改
	机房内三张门整体抬高安装，与静电地板平齐；含门框。
	个
	3

	19
	墙漆
	1、含原墙面固化、修复；2、工艺不少于两次底漆、三次面漆；3、环保油漆；
	平米
	288

	20
	防水
	机房东北角防水处理
	项
	1

	21
	桥架
	200*100*1.0过线桥架；强弱电分离，含安装及辅材；
	米
	40

	22
	配电箱
	1.额定输入电压AC 380V
2.具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能
3.具备分步延时起动和分步延时断电的功能，以减小显示屏停、送电时对电网的冲击
	台
	1

	23
	电路改造
	1、机房内照明用、空调用电电线路安装；2、机房内大屏设备取电电路安装；3、机房内机柜设备取电安装；
	平米
	96

	24
	垃圾清运
	建筑垃圾，清运出校园；
	批
	1

	25
	防雷接地
	采用3*30紫铜排做等电位连接并与接地主线连接，机房所有金属与紫铜排做等电位连接，实现防雷目的。
	平米
	96

	26
	操作电脑
	1.处理器: 主频≥3.0GHz，核心数≥4核；
2.内存: ≥8G内存，双内存插槽，整机最高支持64GB内存；
3.硬盘: ≥512GB 固态硬盘；
4.显卡: 高性能集成显卡；
5.网卡：板载千兆以太网卡；
6.扩展槽：≥1个全高 PCI、1个PCIe3 x1、1个PCIe4 x16、 2个M.2，方便后期拓展；
7.接口:≥ 8个USB接口（满足前置5个USB及1个Type-C或以上），≥1个HDMI接口，≥1个DP，≥1个RJ-45； 
8.键鼠：抗菌键鼠；
9.电源: ≥350W 电源，考虑到节能，电源能效 ≥90%；
10.机箱: 标准MATX立式机箱≥15L，双风扇高效散热，静音设计，免工具开箱和维护设计，键盘鼠标线缆锁；
11.显示器：23.8寸同品牌全高清液晶显示器；
12.系统: 原厂预装正版操作系统；
13.为满足质保要求，产品应具备高可靠性，满足平均无故障时长MTBF≥120万小时；
14.服务要求：所投产品需为品牌原厂原配全新机器，且不接受拆改配，支持制造商400/800查验配置
	台
	7

	27
	数据线缆
	HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 
端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。
端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。
环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。
支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。
即插即用，无需驱动程序。
线缆类型（音视频线）：铜缆
视频版本：HDMI 1.4
支持最大分辨率：4K 30Hz
接口类型：HDMI 
宿管办公室电脑连接显示大屏
	条
	7

	28
	安装辅材
	PVC线管、安装绑扎固定材料、水晶头、小防水箱、膨胀螺栓、光纤跳线、电胶布、插线板等。
	项
	1

	29
	系统集成
	含设备安装、系统联调测试等；
	项
	1



本项目核心产品：存储服务器。



[bookmark: _Toc30709]第二节 实施要求

一、项目实施要求：
1.1供应商提供的产品须符合采购人和采购人上级部门关于本项目的各项要求。
1.2项目实施地点：采购人指定地点。
★1.3付款方式：所有设备（产品）按时到货并安装调试完工后，经甲方验收合格(作为付款程序的验收合格，不等同于认可产品没有任何质量缺陷，也不等同于放弃对乙方的违约责任追究)且办理财务结算手续完毕后（由省财政资金支付的项目，如因本年度省财政拨付给甲方的资金已使用完毕，甲方将于下年度优先支付）一次性支付该项目所有货款的100% 。
★1.4交货时间：合同签订后2个月内到货并安装调试完毕。
二、报价要求：
★2.1投标报价应包含产品、运输、安装调试、备品备件、培训验收、质保期内保修维护、人工工资、保险、税金等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付其他费用。
三、供货要求：
3.1中标人必须严格按照投标清单提供有厂家质保的正规渠道产品，且包含正常使用时所需的附件、工具等；
3.2中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；
3.3中标人负责产品的保管，直至项目验收合格；
3.4中标人负责其派出的服务人员的人身意外保险，配备至少3名服务人员为本项目实施提供服务，其中至少有一名类似项目经验丰富的项目经理；
3.5中标人应根据采购人的要求将所提供的产品或者货物送到指定的地点，并安装调试完毕验收合格；
3.6中标人送达产品及进行安装调试，应和采购人单位取得联系，以便采购人单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗；
3.7项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档及采购人要求的相关资料等移交采购人。
四、组织架构及进度管理：
4.1组建项目实施领导小组，明确工作职责，落实和具体工作内容，梳理需求，完善标准体系，按质按量履行项目实施内容。按项目组织架构进行项目的实施和交付，配备经验丰富的项目队伍，以确保项目施工质量和工期。
4.2制定合理的进度计划，合理安排各工作项的工期，明确分工，做好工序无缝衔接，确保按期完成任务。
4.3中标人在项目实施中，必须遵守招标人的管理要求，接受有关单位的监督，严格遵守国家的相关实施规范。
4.4拟任本项目的项目负责人等关键岗位人员必须按时在岗。
五、质量保证：
5.1投标产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求，并具有可靠的质量服务体系和安全服务体系，质量可靠、使用安全。 
★5.2质保期：项目整体质保3年（采购清单或国家标准另有要求的按最高标准执行）。
5.3质保期从验收合格之日起开始计算。
六、售后服务：
6.1中标人要严格按照采购人要求提供售后服务，建立专门的售后服务小组，并配备相应的专业技术人员和设施设备，要求原厂服务的必须按要求提供原厂售后服务。
6.2质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修；中标人未及时履行售后服务义务的，采购人有权另行选择第三方进行维修，产生费用由中标人承担，采购人可以从质量保证金中予以扣除。
6.3在质保期内必须为最终用户提供全天候的技术服务支持，负责解答用户在产品使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。
6.4备件服务：提供产品所需更换的任何备品备件，质保期内所有部件均为原厂商备件。中标人不能因为产品停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的备品备件。
6.5产品在质量保证期内使用发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后应及时响应（2小时响应，24小时内解决问题），不得影响正常使用（如果不能及时解决，应及时提供备件替代直至问题解决），所发生的一切费用由中标人承担。
6.6质量保证期结束后，中标人有义务配合采购人在产品使用地指定有能力的代理人或供应商自行对所提供产品进行维护和修理。如需更换零配件的，应不超过市场平均价予以供应。
6.7售后服务人员必须树立让用户满意是检验服务工作的最终标准的服务理念，要竭尽全力为用户服务。在服务过程中，积极、热情、耐心地解答用户提出的各种问题，认真传授维修保养常识。对用户的问题无法解决时，应予耐心解释，并及时报告。
七、培训服务：
7.1中标人负责为采购人指定的有关技术人员提供维护、维修、现场使用培训。
7.2中标人向采购人技术人员提供的维护、维修、使用培训不少于两次。
7.3中标人提供详细的培训计划表。
八、安全文明施工：
8.1执行政府有关文明施工规定，进行经常性的文明施工教育，完善安全文明施工制度建设。
8.2必要时在施工红线内，作周边隔离或安全警示标语、标志。
8.3责成值班人员打扫环境，看护好绿化，市政等公用设备，不因施工受到损坏。
8.4各种材料必须按施工要求位置堆放整齐，保证施工通道平整、畅通，垃圾及时清运，做到工完场地清。
8.5采取防粉尘、防噪音措施，把粉尘和噪音降到最低程度。
8.6施工现场灭严禁赌博，打架斗殴。
8.7施工人员进场，应进行登记造册，签订安全承诺书，遵守采购人有关管理规定。
8.8加强施工现场防火教育，落实消防措施，配备足够的灭火器材。
8.9对项目施工过程中可能发生的紧急情况、事故等应有明确的预案和措施。
九、验收标准和方法：
9.1本项目按照一般程序进行验收。
9.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
9.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
9.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
[bookmark: _Toc25823]




第六章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明
附件1：承诺函
附件2：法定代表人身份证明
附件3：法定代表人授权书
二、保证金
附件4：采购代理服务费承诺书
三、供应商的资格证明材料
附件5：供应商基本情况表
附件5-1：联合体协议
附件6：供应商资格证明材料
四、服务方案
五、技术/商务响应与偏离表
六、享受政府采购政策优惠的证明资料
附件7：中小企业声明函
附件7-1：残疾人福利性单位声明函
附件7-2：监狱企业证明资料
附件8：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
七、报价一览表及报价文件
附件9：报价文件
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
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致常德众益项目管理咨询有限公司：

我方已仔细研究了                    (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：         ；委托代理编号           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商采购活动的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本      份和副本      份，电子文件      份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。



附件1：承诺函
附件2：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
附件3：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日





附件1
[bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc29244][bookmark: _Toc9869]承诺函

我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性磋商文件》[                        （项目名称），政府采购编号：            ，委托代理编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性磋商文件》要求提交的供应商资格证明材料及其它相关证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、较大数额罚款的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：                 
法定代表人（签名）：                
日    期：          年   月   日






附件2
[bookmark: _Toc18035][bookmark: _Toc7380][bookmark: _Toc5002]法定代表人身份证明

供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      



附件3
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本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件2，原件)








法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日
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二、保证金

注：按磋商文件要求提供。


附件4
采购代理服务费承诺书

致                  （采购代理机构）：

我们在贵单位组织的（项目名称：           ，采购代理编号：         ）竞争性磋商采购中若获中标（成交），我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按磋商文件的规定，以转账或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。

	开具发票信息
□ 增值税普通发票
单位名称：                   
纳税人识别号：                   
地址：                   
电话：                   
开户行：                   
账号：                   



           
供应商名称（盖单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人 （签字或印章）：                     
日期：              年        月       日

备注：采购代理服务费由采购人支付的无需提供。
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附件5
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	



附件5-1 联合体协议（格式）

致                   （采购人）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：                          

成员名称（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：                          

        年        月        日  
备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
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附件6：供应商资格证明材料

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：
①供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
②供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
③供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
④供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
















（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型口中型口小型□微型□。
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)：
       年       月       日

机构代码：      、注册登记机构：      、日期：      、
有效期：      、注册资本：      、地址：      、经济行业：      、经济性质：      

法定代表人（负责人）姓名（签字）：     、身份证号：     、手机号：     
授权代表人姓名（签字）：              、身份证号：              、手机号：              
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(3)符合特定资格条件证明材料或者情况说明
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[bookmark: _Toc7255][bookmark: _Toc30854][bookmark: _Toc22537]四、服务方案


注：由供应商根据采购需求和磋商评分标准自行编制，格式自拟。


































[bookmark: _Toc28254][bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc13626]五、技术/商务响应与偏离表

政府采购编号：                                                包号：            
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的条款
	响应文件的条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。


供应商名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日          期：       年      月     日






六、享受政府采购政策优惠的证明资料

附件7
中小企业声明函（货物）
(除专门面向中小企业采购情形外，不满足以下条件的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于    （标的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于    （标的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
          日期：          年        月      日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

附件7-1
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
                    日  期：              



备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。


附件7-2
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。





附件8

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应提供相关证明材料（财政部发布的最新一期的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》所在页复印件以及国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，并提供产品清单表。
(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)。（财政部发布的最新一期目录所在页）。
(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品。（财政部发布的最新一期目录所在页）。
2、未按上述要求提供，评审时不予以考虑。


[bookmark: _Toc17725][bookmark: _Toc12577][bookmark: _Toc27293]七、报价一览表及报价文件

附件9

报价一览表（第一次报价表）

                                                               金额单位：人民币元
	项目名称	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	品目代码
	

	报价
	小写金额：                     
大写金额：                     

	交货期
	

	项目负责人
及联系方式
	

	备  注
	


备注：（1）本表应对应“开标一览表”，按包填写。

供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日








[bookmark: _Toc31668][bookmark: _Toc16579][bookmark: _Toc12771]分项价格表

采购项目名称：                                   
政府采购编号：                包号：              
	分项项目名称
	规格型号
（或项目特征描述）
	品牌/产地
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	小计
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（元）：                   


备注：（1）本表应对应“报价一览表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

供应商名称（盖单位章）：                              
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：            
日期：        年    月   日

[bookmark: _Toc27461][bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc7455]八、供应商认为需要提供的其它资料
（包括磋商标准中需提供的相关证明材料）

















[bookmark: _Toc26212][bookmark: _Toc12010][bookmark: _Toc12492]九、最后报价

说明：最后报价按第二章磋商须知第29条规定提供。格式按第一次报价格式（见附件9，含分项价格表）。
最后报价由各供应商先行加盖公章，不得装订入磋商响应文件中，由各供应商参加磋商的授权代表带至磋商现场，磋商后填写，请各供应商先行加盖单位公章。














                                                  - 63 -

image1.jpeg
&

BREASIBEIRSEaRIIRAE

CHANG DE ZHONG YI





