[bookmark: _Toc29167]第三章  采购需求
一、项目概况
1.项目概述：学校食堂扩建及改造升级，需要采购厨房设备包括供货、报装、安装、调试，验收。
2.主要内容：学校食堂扩建及改造升级，需采购以下厨房设备:两层工作台、超声波浸泡机、不锈钢烟罩、长龙式洗碗机、红外线消毒柜(带活动车型)、更衣柜、四门高身雪柜、刀具砧板消毒柜、电磁双头大锅灶、厨房自动灭火系统(双瓶组)电热双门蒸饭柜、四格保温售饭台等厨房设备，参数规格见采购清单。厨房设备包括运输安装调试，保证正常使用。
二、项目要求
1.本项目为总价包干项目。供应商投标报价：包括但不限于资兴市鲤鱼江中学食堂厨房设备采购清单所有设备及配件。如因现场情况需清单之外的设备、配件才能满足食堂厨房正常运营，供应商应配齐所需设备及配件，所需费用由供应商承担。投标报价包括设备供货、安装、联合调试、验收、试运行、售后服务、安全措施、保险、税金项目相关的一切费用。
2.培训服务：供应商要为采购人提供与本项目配套不少于2天的培训，制定培训方案。
3.项目实施方案要求：供应商根据国家、行业相关标准及项目需求制定项目实施方案。
4.供应商要严格按国家、行业相关规范组织项目实施；项目实施过程中（包括但不限于供货、报批、报装、安装、验收、维保）一切安全责任事故由供应商承担。（提供承诺函）
三、项目产品要求
1.供应商应提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，并在交货前向采购人提供相关检测报告或合格证书的原件查验；设备和用具应标明规格型号、技术参数及性能指标，具备法定的质量要求；交货时，供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物、单证及配件、工具的，应负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
2.货物的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
3.货物为原制造商制造的全新产品（含零部件、配件、随机工具等），整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患、无碰撞、配件齐全，完全符合国家有关质量标准，并附有产品质量检验合格证书，在中国境内可依常规安全合法使用。
4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，供应商应负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相应的违约责任。
6.如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，采购人将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向供应商索赔。
四、安装调试要求
1.供应商负责将清单中所有货物到安装现场过程中的包装、装卸、搬运、运输。货物在安装现场的保管由中标供应商负责，直至项目所有货物安装、调试、验收完毕。并按采购人要求（如有）设置专门的保管防护措施与警示标志，以保证项目整个实施期间安全。
2.供应商负责货物在安装调试验收合格前的保险、其派出的现场服务人员人身意外保险。
3.在项目和配套服务的实施中，如果需要办理报批、报装手续的，由供应商负责办理，所需费用由供应商负担。
4.项目清单的尺寸、配件数量尺寸参照设备清单及平面图，如有偏差经双方协商确认可再根据现场的实际情况修改设计，采购人可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对供应商案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整。
5.供应商在安装过程中，若对原建筑物及其它设施造成损坏，由供应商负责修理和赔偿（因正常必须的开孔、开洞、开管孔等除外）。
6.所有电气设备内部和外接线路的供电要符合安全标准，加强保护和防漏电措施；所有产生油烟的设备不易结垢便于清洗，滤网便于更换；
★7.中标方在签订合同前必须提供产品的合格证。
五、报价评审要求
1、参照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）第的规定：
政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
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[bookmark: _GoBack]六、采购设备清单及要求
	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	一楼食堂

	A
	洗碗间
	
	
	
	

	A02
	两层活动工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	A03
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/150
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	A04
	鼓泡清洗池
	1500*800*850
	1、产品概要：尺寸1500×800×850mm，水槽尺寸1330×630×330mm，接电380V/50Hz/3N，加热型总功率：6.55kw，浸泡洗涤量大，水箱容量280L，机器中设有残渣过滤篮，处理残渣方便快捷。面板厚1.2mm，采用全不锈钢子弹式升降调节脚。
2、易清洗：整机设计接水槽及排水地漏，可直接接水冲洗，方便日常保洁。
3、组件要求：整机配置国际一线品牌的控制元器件、水泵、发热管等核心配件确保设备可靠耐用，品控稳定，抗电磁干扰能力强，功能完善，后期备件应充足。
	1
	台

	A05
	不锈钢烟罩
	6000*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	A06
	长龙式洗碗机
	4200*850*1960
	1、 机器入口宽度：605mm，最大洗涤高度：420mm，最大洗涤量：3000碟/小时，耗水量：350-400L，蒸汽耗量：50Kg/h，洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：≥82℃，进水压力：0.15-0.4Mpa，进气压力：0.3-0.4Mpa，电源要求：380V/50Hz/3N，电加热功率：68KW，蒸汽加热型功率：17KW，机型控制面板，数码温度显示。
2、超低的耗水量，大大节省电力、催干剂、洗涤剂。
3、内凹式防堵清洗喷管，前门双层结构，隔热、隔音，节约能源且操作舒适，独特的双喷淋系统，高温消毒，自动清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。
4、出口端装有限位装置，无人收取时自动停机，洗涤量大，适用各种餐具，多种网带，也可将餐具摆在篮筐上直接清洗。
5、烘干系统由强力离心风机和干烧电热管组成，洗涤后的厨具经过烘干箱由强力热风吹干，对餐具进行消毒、杀菌、烘干等处理。
6、输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、轻度高，造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广。                                                      
★7、产品电机符合GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级》标准，外壳防护等级不低于（IP56）。
★8、产品主洗水泵热过载、减速电机行程开关，符合GB/T 2423.4-2008，对其进行交变湿热试验循环周期不低于10个循环 （240小时），外观及通电功能正常。                                                                                                                                                                                                         
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件。）
	1
	台

	B
	消毒间
	
	
	
	

	B01
	热风循环消毒柜
	1320*700*1950
	1、电压/功率：220V/4.6KW，整机采用加厚优质不锈钢制作，40mm超厚B1级阻燃聚氨酯发泡保温。
2、常规工作电压，使用场景无忧。
3、拥有变频升温技术，可有效节能。
4、配备304不锈钢发热管、叶轮防腐耐用；★发热管依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作；
5、六面发泡保温效果更好、更节能。
6、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护。
7、可设置预约消毒时间、可设置24小时保温功能。
8、标配8个560*400*260mm加深不锈钢篮子容量更大。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）
	2
	台

	B02
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                              
 2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	C
	主、副食仓库
	
	
	
	

	C01
	米面架
	1200*600*300
	1、整体采用SUS304不锈钢钢管制作，厚度1.5mm；
2、横柱用38×38×1.0mm厚不锈钢，栅格间距为100mm；
3、立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；
4、配防滑橡胶脚套。
	9
	台

	C02
	平板车
	900*600*900
	1.不锈钢板为SUS304#贴塑拉丝不锈钢板；
2.车体面板不锈钢厚1.2mm；
3.U型加强力加强筋厚0.8mm； 
4.拉手管：采用Φ38*1.2mm不锈钢拉丝圆管； 
5.配静音万向（带刹）承重轮。
	4
	台

	C04
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	17
	台

	D
	男、女更衣室
	
	
	
	

	D01
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	2
	台

	D02
	更衣柜
	1200*400*1800
	1、 产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；                                           
2、顶板、层板、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.5mm；
3、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、双层柜门采用优质不锈钢板制作，门外层板厚1.2mm，内层板厚1.0mm；
5、配不锈钢38*38*1.2mm重力脚。
	2
	台

	D03
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                               
2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	E
	蔬菜加工间
	
	
	
	

	E01
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	E04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	E05
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	F
	肉类加工间
	
	
	
	

	F02
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	F03
	双星盆台
	1500*700*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚。
5、带冷热水龙头及下水配件，冷热水龙头及下水配件采用知名品牌。 
	2
	台

	F04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	F07
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	G
	水产加工间
	
	
	
	

	G01
	开水器连底座
	560*450*1090
	1、 采用食品安全级不锈钢材质。                   
2、极佳的保温效果、先进的程控加热技术。                                    
3、外表温度低于40℃、无蒸汽、无水渍。                                   
4、出水温度: 92℃～97℃； 出水量: 60 公升/小时;。      
	1
	台

	G03
	单孔收餐柜连车
	700*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	G04
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	1
	台

	G05
	带背双层工作台
	1530*700*800/100
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	G07
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	H
	检验留样室
	
	
	
	

	H02
	带背双层工作台
	1000*700*800/100
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	H04
	单门留样柜
	650*610*1850
	1、整体采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm
2、温度范围：+2ºC/ +8ºC
3，功率：220V/135W
4，有效容积380L
5、E钢化玻璃门，灯：LED ,
6、配置GN2/1 层架 
7、加重脚轮带刹车
	1
	台

	H05
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                               
2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	1
	台

	I
	烹饪间
	
	
	
	

	I02
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	2
	台

	I03
	刀具砧板消毒柜
	600*600*1600
	1、符合国家二星级消毒标准，内外不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能；
2、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间，特设下门带锁功能；
3、紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒；
4、一体式工艺,专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。
	1
	台

	I04
	双星中平台
	1400*700*800
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚。
5、带冷热水龙头及下水配件，冷热水龙头及下水配件采用知名品牌。 
	1
	台

	I07
	不锈钢烟罩
	7600*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	I08
	封墙钢
	7600*10*1000
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	7.6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	7.6
	米

	I09
	炉拼台
	400*1100*800/450
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
2、配不锈钢可调子弹脚。
	4
	台

	I10
	电磁双头大锅灶
	2000*1100*800/450
（实际3台，原有2台）
	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用烤漆金属机箱达到拒绝导电效果。
2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。
3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。
4、采用防水大显示屏，更智能化。
5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。
6、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。
7、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。
8、配备符合食品安全国家标准的不锈钢锅，使用安全放心。
★9、整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于48h试验，恢复时间：1h符合要求(样品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行)。
★10、整机根据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为480h。试验后符合GB 4706.52第10章和第13章的要求并能正常工作。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）
	1
	台

	I11
	厨房自动灭火系统（双瓶组）
	680*600*240
	1、产品规格：双瓶组（680*600*240mm）±30mm
2、产品主要配件：304不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、智能控制主板、滑轮转向弯头、灭火剂贮存容器（药剂瓶）、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。
3、产品功能：厨房烹饪灶台发生火灾，厨房设备灭火装置通过温感自动启动设备将火焰扑灭，实现24小时监控，自动喷洒食用油灭火剂起到灭火作用。装置为机械与电控相结合，集灭火、声光报警、中控反馈、燃气切断功能的一体机。
（1）启动方式：自动启动、机械应急启动；
（2）工作环境温度：4℃~55℃；
（3）感温器公称动作温度：182℃；
（4）灭火剂持续喷射时间：≥ 10s；
（5）灭火时间:≤120s；
（6）最大喷嘴数：双瓶组：18个。
（7）储存方式及压力：外贮压式，12MPa
	1
	台

	J
	蒸煮间
	
	
	
	

	J01
	电热双门蒸饭柜
	1400*950*1500
48盘
	1、 面板SUS304不锈钢磨砂板≥1.5mm厚
2、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁；
3、聚能超大线盘，火力均匀强劲，能效高达92%以上；使用更安心，省电又安全；
4、人性化三防结构模块设计，有效防水、防油烟、防虫害的浸蚀；独有的超宽电压设计，运行稳定更安全；
5、自动进水装置。
6、所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。                           
★7、所投产品整机符合GB/T 2423.4-2008，对其进行交变湿热试验，周期不低于240小时，外观及通电功能正常。             
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件。）
	3
	台

	J03
	不锈钢烟罩
	6000*1200*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	J04
	封墙钢
	6000*10*1000
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	J05
	四层栅格层架
	1200*500*1550
	1、采用SUS304优质不锈钢方管制作，厚度1.5mm；
2、立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；
3、横档为38*25mm主管，分层蔬条为30*15mm方管，每层板为格栅式结构；
4、配不锈钢可调节脚座。
	1
	台

	J06
	六边双层工作台
	1295*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	J08
	六边双层工作台
	944*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	J09
	四门高身雪柜
	1200*705*1950
	1、门体及功能配置： 四门发泡门双温柜；
2、制冷方式：直冷；温度范围：2~8℃/-15~-18℃；
3、容积：900L(±5%）；电压：AC220v/50Hz；功率：550W；插头：国标10A；
4、全自动电子温控器，LED温度显示屏，柜内温度一目了然；
5、外部材质：0.6mm(±5%） 304#不锈钢  内部材质：0.4mm(±5%） 304#不锈钢；
6、环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度60mm(±5%）；发泡密度40kg/m³(±5%）；
7、制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造；
8、蒸发器冷凝水自动蒸发，无需排水管，冷凝器配有易清洗更换防尘网；
9、＜90度，门体自动回归；                                   
10、风冷冷凝器采用高效内螺纹铜管；
11、压缩机选用活塞式制冷压缩机；
12、蒸发器使用高效内螺纹铜管和叉排式排管。
	2
	台

	K
	售卖及粉面间
	
	
	
	

	K01
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                              
2 、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	5
	台

	K02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	K05
	双层工作台
	1400*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	K06
	双层工作台
	550*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	K07
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	2
	台

	K08
	双层工作台
	1400*500*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	K10
	不锈钢烟罩
	2000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	6
	米

	K11
	双层工作台
	1690*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	L
	餐厅
	
	
	
	

	L01
	风幕机
	1500*185*210
	电压：220V
功率：315W
噪声：59dB
风量：1670(m3/h)
高速出风形成隔离风幕,将污浊空气隔绝在外始终保持室内空气洁净，避免冷暖气损耗。
	3
	台

	L02
	平板车
	900*600*900
	1.不锈钢板为SUS304#贴塑拉丝不锈钢板；
2.车体面板不锈钢厚1.2mm；
3.U型加强力加强筋厚0.8mm； 
4.拉手管：采用Φ38*1.2mm不锈钢拉丝圆管； 
5.配静音万向（带刹）承重轮。
	2
	台

	L03
	双孔收餐柜连车
	1400*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm;
2、不锈钢掩门、围板、底板厚1.2mm;
3、不锈钢垃圾车配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣;
4、面板上开300*300不锈钢孔。
	1
	台

	一楼排烟系统

	洗碗间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
★5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423.34-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于240h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
（以上“★”佐证材料需提供第三方检测机构合法出具的检测报告复印件）。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	6
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	8
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	烹饪间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	22寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	7.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	电子油烟净化器（低空排放)
	25000流量
	1、采用静电净化处理,箱板材料采用1.2mm优质不锈钢钢板焊接而成，内芯为2.0mm优质铝合金材质，保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。2、电极采用锯齿芒刺放电，节能省电、净化面积大，可以有效减少清洗次数，维护成本显著更低。
3、净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。
	1
	台

	4
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	7.6
	米

	5
	排烟管
	800*600
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	6
	弯头
	800*600
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	7
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	2
	个

	8
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	2
	套

	9
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	10
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	11
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	12
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	2
	个

	13
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	14
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	蒸煮间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	6
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	粉面区排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	15
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	二楼食堂

	2A
	二楼售卖间
	
	
	
	

	2A01
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                               
2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	1
	台

	2A02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	2A04
	五格保温售饭台
	1800*700*800
(实际6台，原有4台)
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	2
	台

	2A05
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B
	二楼粉面间
	
	
	
	

	2B01
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B02
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	3
	台

	2B03
	双层工作台
	700*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	2B04
	不锈钢烟罩
	4000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	4
	米

	2B06
	双层工作台
	572*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	2B07
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、辐射强度：30000UW/cm2。                                               2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	5
	台

	2B08
	双层工作台
	800*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	2C
	二楼餐厅
	
	
	
	

	2C01
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	5
	台

	2C02
	8人食堂餐桌椅
	2000*600*750
(实际81台，原有48台)
	1、桌面板采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作，两边压弧形；台面下包高密度板，封胶；四周采用优质不锈钢封边、焊接、打螺丝；接缝处打胶；台面背面设置两根加强筋；
2、桌架全部采用SUS304 1.5mm厚50×50方管；材质：优质不锈钢，料厚1.2mm；
3、凳面：面板材质SUS304 1.0MM厚优质不锈钢磨砂板制作；凳面背面设置两根加强筋，材质全为不锈钢。
	33
	台

	二楼排烟系统

	二楼粉面间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	10
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项

	序号
	设备名称
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位

	三楼食堂

	3A
	三楼售卖间
	
	
	
	

	3A01
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	3
	台

	3A02
	脚踏式洗手星
	600*420*800/150
	1、面板采用SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm;
2、星盆采用不锈钢板制作，板厚1.2mm;尺寸：500*500*280mm；
3、背板与星盆平面成圆弧形连接;
4、配38*38*1.0mm不锈钢方管脚连不锈钢可调子弹脚，配脚踏式开关。
5、带优质冷热水龙头及下水配件。 
	1
	台

	3A04
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                               
2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	3
	台

	3A05
	五格保温售饭台
	1800*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	6
	台

	3A06
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B
	三楼粉面间
	
	
	
	

	3B01
	六边双层工作台
	1800*800*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B02
	粘捕式灭蚊灯
	400*170*310
	1、有效面积25平方米电压:220/45W采用飞利浦05诱虫灯管输出5000V高压采用密封式收集器附加紫外杀菌灯,灭蝇杀菌一机两用
	2
	台

	3B03
	紫外线杀菌灯
	1100*100*950
	1、 辐射强度：30000UW/cm2。                                              
 2、细菌吸收紫外线后，引起DNA链断裂，造成核酸和蛋白的交联破裂，杀灭核酸的生物活性，致细菌死亡。                                                                  
	2
	台

	3B04
	四格保温售饭台
	700*700*800
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；
4、配优质发热管、恒温器，精准控温，热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感；
5、配不锈钢38*38*1.5mm方形管脚，可调节子弹脚；
6、适合多种场所使用，大容量储存；油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤。
	3
	台

	3B05
	双层工作台
	700*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	3
	台

	3B06
	不锈钢烟罩
	4000*1000*550
	1、采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	隔油烟网
	500*500*50
	1、采用SUS304 1.2MM厚优质不锈钢磨砂板制作。
	4
	米

	
	装饰板连烟罩灯
	L*20*1000
	1、采用SUS304 1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作；
2、配LED烟罩专用灯带。
	4
	米

	3B07
	电热煮面炉
（微电脑数控）
	800*700*800/100
	1、采用SUS304优质不锈钢板制作，面板厚1.5mm，面板下两竖向U型加强筋；
2、加热水盆及侧板、围板采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
3、底板采用优质不锈钢板制作，板厚1.0mm；                                                                              3、不锈钢加强温式加热丝配3C电缆线及机制式温控气。                                         4、配不锈钢38*38*1.5mm可调节子弹脚。
	2
	台

	3B08
	双层工作台
	572*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	1
	台

	3B09
	双层工作台
	800*700*800
	1、产品整体采用SUS304优质不锈钢钢板制作；
2、面板不锈钢板厚1.5mm，下垫承重木板，衬加强筋板（两竖向U型）；
3、层板、侧板、背板、下衬加强筋板（竖向2条）采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；
4、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管；
5、配不锈钢可调节脚。
	2
	台

	3C
	三楼餐厅
	
	
	
	

	3C01
	8人食堂餐桌椅
	2000*600*750
(实际81台，原有56台)
	1、桌面板采用SUS304 1.5MM厚优质不锈钢磨砂板制作，两边压弧形；台面下包高密度板，封胶；四周采用优质不锈钢封边、焊接、打螺丝；接缝处打胶；台面背面设置两根加强筋；
2、桌架全部采用SUS304 1.5mm厚50×50方管；材质：优质不锈钢，料厚1.2mm；
3、凳面：面板材质SUS304 1.0MM厚优质不锈钢磨砂板制作；凳面背面设置两根加强筋，材质全为不锈钢。
	25
	台

	三楼排烟系统

	三楼粉面间排烟
	
	
	
	

	1
	低噪音环保离心风柜
	20寸/25000风量
	1、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平稳、噪声低、振动小；
2、蜗舌采用新的消声结构，从而降低了整机噪声；
3、轴承全部采用外球面滚动轴承；
4、侧、底、后、顶均采用实厚2.0mm镀锌蓝色覆膜无花板;
5、受厨房湿热环境影响双进风柜式离心风机(风轮)依据GB/T 2423-2024《环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验》标准，进行温度/湿度组合循环试验时间不小于480h，试验后外观无异常现象且能正常工作。
	1
	台

	2
	风柜电机
	5.5KW/380V
	1、采用知名名牌电机，电机线圈由进口，使其动能更强劲且噪音更低，振动更小。转动叶轮采用多翼式铝制合金超薄叶片组成。重量更轻，使其转动负荷更小，两大优势决定其高性能, 内配隔音层网状，达到消音效果。
	1
	台

	3
	集烟带
	700*600
	采用SUS304优质不锈钢板材，板厚1.0mm。
	4
	米

	4
	排烟管
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	6
	米

	5
	弯头
	700*500
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	3
	个

	6
	大小头
	与风柜相配
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	7
	风柜支架及专用标准阻尼式弹簧减震器
	与风柜相配
	1、60槽钢，焊接成型、刷防锈漆。优质橡胶弹簧防震垫。采用NR橡胶材料制作，具有弹性优异，耐疲劳、耐高温、耐寒、防油等特性。
	1
	套

	8
	电机启动保护器
	40A
	标配优质钢板烤漆，缺相漏电保护，降压启动。采用优质电子元件制作，具有缺相、过载、短路保护功能；与抽风柜电机相配。
	1
	套

	9
	烟管法兰及吊架
	配型
	法兰采用30*3mm（螺栓M8）的国标角铁制作。吊架采用Φ8-10mm高强度螺杆制作，外套不锈钢圆管。
	1
	项

	10
	电缆线
	6mm²
	国标电缆。
	20
	米

	11
	接油盆
	
	1、采用1.0MM厚SUS304优质不锈钢磨砂板制作。
	1
	个

	12
	风柜软接
	与风柜相配
	采用防油性帆布及铝暖材制作
	1
	套

	13
	防腐铺件
	配型
	防腐、耐高温材料，防腐密封胶制作。
	1
	项



