株洲市三三一医院脊柱外科设备一批采购项目
[bookmark: _GoBack]竞争性谈判邀请公告
株洲市三三一医院的脊柱外科设备一批采购项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、项目名称：株洲市三三一医院脊柱外科设备一批采购项目
2、政府采购计划编号：(2026)430200000077-1
3、委托代理编号：HNZZ-ZF-20261034
4、采购项目预算：990000元
支持预付款，预付比例：%
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、合同定价方式：■固定总价固定单价成本补偿绩效激励
7、合同履行期限：自合同签订之日起30日内，完成全部货物交货、运输、安装、检测、验收，供采购人使用。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
■投标保证金：采购项目预算的0.90%；
履约保证金：中标金额的  %；
预付款保证金：预付款的  %；
质量保证金：合同金额的  %；
二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	730000
	脊柱UBE手术器械系统
	详见采购需求
	1
	730000
	
	

	
	260000
	电生理参数监测仪
	详见采购需求
	
	260000
	
	


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业小微企业监狱企业福利性单位
强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。
3、供应商特定资格条件：
包1:
（1）依据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（湘财购（2017）2号）精神，要求供应商无不良信用记录，信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）提供在以上网站的查询截图复印件加盖公章。
（2）所投设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。
（3）所投第二（三）类医疗器械不是自行生产，必须具备食品药品监督管理部门颁发的相应医疗器械经营备案凭证（医疗器械经营许可证）。
（4）所投医疗器械均为自行生产的，必须具备食品药品监督管理部门颁发的相应医疗器械生产备案凭证（医疗器械生产许可证）。
（5）本项目为专门面向中小企业采购，所属行业为“工业”，中小微企规模认定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，供应商须提供《中小企业声明函（货物）》。
（6）供应商须提供《湖南省政府采购资格承诺函》。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受联合体响应。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明；
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第五条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式3份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年10月19日 17:00（北京时间），地点为湖南省中方项目管理有限公司（株洲市天元区庐山路69号庐山恋铭逸酒店21楼），逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起3个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项：■表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：刘俪璐
1、电 话：18907338868
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：株洲市三三一医院
（2）地 址：株洲市芦淞区株董路1398号
（3）联系人：汤如意
（4）邮 编：412000
（5）电 话：0731-22896883
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南省中方项目管理有限公司
（2）地 址：株洲市天元区庐山路69号庐山恋铭逸酒店21楼
（3）联系人：刘俪璐、姜柳
（4）邮 编：412000
（5）电 话：18907338868
（6）电子邮箱：/


采购需求
[bookmark: _Toc11588]第一节 采购清单一览表
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	最高限价（元）
	标的预算    （元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	脊柱UBE手术器械系统
	详见采购需求
	1 套
	730000
	730000
	
	

	
	电生理参数监测仪
	详见采购需求
	1 套
	260000
	260000
	
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。


[bookmark: _Toc4980]第二节 技术参数及功能要求
[bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc29908]脊柱UBE手术器械系统参数
一、电动骨组织手术设备参数
1.临床使用整体要求:骨科手术动力系统，普通开放手术，微创手术中对骨组织的磨削处理功能。
2.动力系统整机参数：
2.1主机微电脑控制系统，能智能识别接入手柄、脚踏，具备手柄，脚踏连接故障诊断功能，液晶屏显示。
2.2脚踏：线缆长≥3m，具备无级调速功能、IPX8防水等级。
2.3配备高速手柄，手柄重量：≤180g（不含线缆），手柄以及线缆符合高温灭菌消毒规范，可使用高温消毒，手柄具备内注水水冷结构，手柄转速≥60000r/min。
2.4配备磨钻头，磨钻头与刀杆一体化设计，刀具外杆无转动，内注水设计，具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种可选，2.0mm-4.0mm直径可选，转速≥50000r/min。
2.5需配备一体化带保护鞘高速磨钻头，具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种可选，磨钻头前端具备折弯结构，杆径≤4mm，转速≥50000r/min。
2.6配备动力骨刀，片状刀头，内注水设计，可重复使用，前后往复运动，刀头齿部长度≥8mm，转速≥50000r/min。
2.7需配备锥度型磨头，弯曲一体式锥度形状的金刚砂，刀具内注水设计，工作转速≥120000 r/min（1:2增速传动）。
2.8配备高速磨钻头，具有金刚砂球形2.0mm-4.0mm直径可选，刀具内注水设计，可重复使用，杆径≤4.5mm，转速≥100000r/min（1:2增速传动）。
2.9配备微创脊柱磨头，一体式磨头，具有金刚砂球形和不锈钢切削刃球形两种刀头可选，刀头直径≥4mm，刀杆有效长度≥245mm，工作转速≥60000r/min。
2.10需配备摆动动力骨刀，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，刀头往复运动，转速≥50000r/min。
2.11设备使用年限≥10年。
[bookmark: _Toc3264]二、等离子手术系统
(一)产品名称：低温等离子体多功能手术系统。
(二)主机与刀头以及配套工具须同一个品牌。
（三）临床使用范围
脊椎盘手术：可进行单侧双通道脊柱微创手术（UBE手术）；椎间孔镜下脊柱微创手术
(四）低温等离子体整机的参数 
1．主机界面采用一体化全触屏式智能操作，LCD液晶显示屏。
2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≤300W. 
3.为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。
4．主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小；
（五）等离子体多功能手术刀头性能参数
1．等离子刀头具有单独的注册证;
2．刀头前端采用进口镀金技术，使电极的导电性能更好，不粘连。
3．主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节。
[bookmark: _Toc18365]三、脊柱单侧双通道微创手术（UBE）器械包
	序号
	名称
	产品描述

	1
	扩孔器
	扩孔器5mm

	2
	扩孔器
	扩孔器7mm

	3
	扩孔器
	扩孔器9mm

	4
	扩孔器
	扩孔器11mm

	5
	扩孔器
	扩孔器13mm

	6
	扩孔器
	扩孔器15mm

	7
	扩孔器
	扩孔芯5mm

	8
	骨用牵开器
	半套管牵开器60mm

	9
	骨用牵开器
	半套管牵开器70mm

	10
	骨用牵开器
	半套管牵开器80mm

	11
	打入器
	打入器

	12
	剥离器
	神经剥离子5°

	13
	脊柱手术用神经拉钩
	神经拉钩（球）1.5mm

	14
	剥离器
	剥离器

	15
	脊柱手术用神经拉钩
	神经根拉钩6mm

	16
	脊柱手术用神经拉钩
	神经根拉钩8mm

	17
	脊柱手术用神经拉钩
	神经根拉钩10mm

	18
	骨刀
	骨刀（三角型）3mm

	19
	骨锤
	骨锤400g

	20
	骨铰刀
	骨铰刀10mm

	21
	植骨漏斗
	植骨漏斗8mm

	22
	植骨漏斗
	植骨推棒8mm

	23
	骨刀
	骨刀（直型）7mm

	24
	刮匙
	刮匙（前弯带齿）3mm

	25
	刮匙
	刮匙（前弯带齿）7mm

	26
	骨刀
	骨刀（前弯）7mm

	27
	骨刀
	骨刀 (方角刀)4mm

	28
	骨刀
	骨刀 (弯角刀)4mm

	29
	椎板咬骨钳
	椎板咬骨钳（直型）3.0*90°/180

	30
	椎板咬骨钳
	椎板咬骨钳（弧型）4.0*130°/180

	31
	椎板咬骨钳
	椎板咬骨钳（直型）3.0*130°/180

	32
	椎板咬骨钳
	椎板咬骨钳（直型）4.0*130°/180

	33
	椎板咬骨钳
	椎板咬骨钳手柄

	34
	髓核钳
	枪式髓核钳（弯头平口）2mm

	35
	髓核钳
	枪式髓核钳（平口）3.0mm

	36
	髓核钳
	枪式髓核钳（平口）4.0mm

	37
	器械箱
	/

	38
	镜子
	30°视角，直径 4mm，工作长度≥180mm,配有工作内外鞘


[bookmark: _Toc7322]四、4K 医用内窥摄像系统技术参数
（一）4k内窥镜摄像系统
1、摄像头具有3组1/3cmos传感器，每组传感器总像素≥3840（H）×2160（V）（提供药监局检验报告证明文件）
2、有效像素≥3840（H）×2160（V），（829.4万像素）
3、水平清晰度≥2160P          
4、视频输出接口：HDMI×2，3G-SDI×4，3G-SDI×1
5、医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm（提供药监局检验报告证明文件）
6、分辨率≥2000线
7、主机前面板≥8寸液晶屏幕，实时显示图像
8、主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像
9、主机具有网络视频实时直播功能（提供药监局检验报告证明文件）
10、可实时显示主机图像，进行手术实时直播。
11、主机具有图像偏移调节功能。
12、主机具有血管强化功能。
13、主机具有宽动态（WDR）功能。
14、主机具有暗区亮度补偿功能。
15、主机具有过曝光补偿功能。
16、摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。
17、摄像头具有四种遥控手柄功能键
18、摄像头具有IPX8防水等级。
19、使用寿命≥12年
（二）LED医用冷光源
1、与摄像主机同一品牌
2、主机前面板带≥7寸LCD显示、参数可追溯
3、光源照度≥1100000Lx
4、光源色温≥5600k
5、光输出孔规格≥∮10mm
6、光源功率≥100VA
7、光源使用寿命：约40000小时
8、光源按键：LCD轻触式
9、参数一键还原功能，方便医生操作
10、使用寿命≥12年
（三）医用显示器
1、显示器尺寸≥32英寸
2、背光:LED
3、视角≥178度（水平&垂直）
4、解像度≥3840×2160
5、长宽比≥16:9
6、显示色≥10.7亿色
7、对比度≥1400:1
8、亮度≥800cd/m2
9、输入端口: INPUT: DVI-D(18PIN)/DVI-D(24PIN)/3G-SDI/HDMI/DP  
10、输出端口: DVI-D(24PIN)/3G-SDI    
（四）台车
1、五层台车，全金属构造；
2、铝合金立柱、整体组合；
3、装卸自如、层板可调；
4、空间多重组合、底座厚重，稳定性好。


电生理参数监测仪参数
一、功能要求
通过诱发电位、肌电图、TOF 等项目，为手术医生提供中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈手术过程中神经的活动情况，对于外科医生（如脊柱外科、神经外科、骨科、五官科、血管外科、甲状腺科、胸外科等科室）手术中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位进行指导。 
二、技术参数
①主机参数
1.放大器：≥32通道信号采集，支持多个通道集合成为一个输出端口与耗材相连，支持采集电极快速连接。
2.带宽：0.4Hz-7kHz
3.隔离电源：配备专用医用隔离电源，防高压专用隔离
4.采样频率：25KHz/通道
5.灵敏度：0.01μV/D到 30mV/div 分档控制
6.滤波功能：具有高低切滤波功能。高切滤波：10HZ-7000HZ，低切滤波：0.1 HZ -500Hz，多档可调。
7.共模抑制比：≥120dB
8.噪声电压：≤2.0 uV p-p
9.A/D 转换：≥24 位 
10.电源：100-240V，50/60Hz
11.输入抗阻（COM）：≥ 3000MΩ    
12.扫描速度：0.1-30000mS/D，≥20 级可调
13.阻抗测量：所有输入的电极可检测实时阻抗
②电刺激器
1、低电流刺激器：0-8mA电流刺激，步进0.01mA每步。
2、电刺激器：恒流恒压两种
3、输出方式：重复、不重复、单一脉冲串
4、安全性：功率限制，开机后可自检进行测试
5、刺激级性：正相，负相，双相
6、刺激脉宽：0.025 – 1.0 ms
7、脉冲串频率：1Hz-1000Hz
8、恒流刺激器：≥8个高电流刺激端口
9、刺激强度：最大刺激电压1000V，最大输出电流1000mA 
10、刺激频率：0.01Hz～100Hz
③声刺激器
1、刺激类型:短音/纯音/白噪音 
2、刺激输出：左耳、右耳、双耳交替
3、最大短音 声强≤125dB
4、最大纯音 声强≤125dB
5、最大白噪音 声强≤125dB
6、刺激频率：0.1Hz-100Hz
④闪光刺激
1、刺激频率：刺激频率：0.1Hz-50Hz
2、刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激
三、软件功能
1、计算机操作系统软件：Windows 系统、专业版 Office 办公软件
2、神经监测软件项目：脑电图、肌电图、皮层定位、体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激程序、听觉诱发电位、视觉诱发电位等。可多项目同步监测，支持各监测模块显示窗口横向平铺、纵向平铺、矩阵平铺、层叠显示等形式。
3、脑功能频谱图:通过对波形数据的频谱分析计算出整个病例的各频段δ、θ、a、β相对能量占比、中频指数、边频指数、快慢波相对能量比、爆发抑制比、振幅整合、双频指数，以趋势图的形式表现出来。
4、肌电图功能
由自扫描肌电波形窗口、触发肌电窗口及肌电波形堆栈窗口组成，实时显示采集到的肌电波形数据，并可以回放。自动捕获肌电图动作单位电位，包括单次刺激触发的数据捕获。保存时同时保存波形Label、捕获时间、捕获源等信息。
诱发电位功能
具有体感诱发电位、运动诱发电位、椎弓根自动刺激程序、听觉诱发电位、视觉诱发电位等功能。多个窗口实时显示波形数据：数据绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比数据等。
6、椎弓根螺钉探测功能：椎弓根钉自动测试功能，有自动调节功能。
7、噪声分析屏蔽软件：软件具备干噪声分析功能，可分析手术室双极电凝等噪声，屏蔽采集。
8、内置监测模板：系统内置胸腰椎、脊柱侧弯、脊柱肿瘤手术、动脉瘤、微血管解压、桥小脑角手术、泌尿外科手术、肛肠科手术等常用监测模块。
9、TOF监测：显示病人肌肉松弛度，有柱状图，百分比，真实波形三种形式显示。
10、报告：模板功能，可一键生成报告，支持中文报告，各显示窗口可复制并粘贴至其他应用软件。
11、具备D Wave、BCR监测功能。
12、屏幕打印功能：可将监测波形拷屏并自动导入报告中或存为图片格式。
13、云监测功能：可通过云监测软件实现多台设备同时远程监测，一台主机可以实现多个手术间同时监测。
14、可对系统窗口、光标、诱发模块、肌电模块的不同显示进行个性化设置。
15、视频接入功能：可将手术室的各种视频图像（如显微镜、视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。
四、其他
1、任何一台计算机均可以通过 LAN 或 VPN 进行远程数据监视，实现即时网络功能。 
2、设备有自动储存功能，意外断电后可接上一次持续监测而不需要重新开始。
五、配置要求
	序号
	产品名称
	数量

	1
	监测仪主机
	1套

	2
	放大盒
	2套

	3
	术中刺激盒
	1个

	4
	打印机
	1台

	5
	仪器台车
	1台

	6
	显示屏
	2台

	7
	一次性针电极
	10套

	8
	一次性使用神经探头
	2套

	9
	神经监护气管插管
	2套

	10
	神经监测软件
	1套




[bookmark: _Toc23124][bookmark: _Toc14854]第三节 商务要求
一、交货时间、地点及方式
1、交货时间：自合同签订之日起30日内，完成全部货物交货、运输、安装、检测、验收，供采购人使用。
2、交货地点：采购方指定地点；
3、交货方式：按采购人要求送达指定地点安装调试完毕并验收合格。
[bookmark: _Toc30496][bookmark: _Toc32664]二、产品运输、保管及保险
1、中标单位负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用；
2、中标单位应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装指导、服务人员的人身意外保险；
3、货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记；
4、每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本。每个包装箱的内部应附有装箱单、质量证明书，有关的技术文件，说明书，产品合格证等。
5、投标文件中需提供投标货物技术白皮书。
[bookmark: _Toc29255][bookmark: _Toc28153]三、验收标准和方法
1、本项目由采购单位验收，所有合同款项必须在验收合格后才能支付。
2、中标单位负责产品安装完成后与相关部门协调验收工作，提供正式的货物验收、检测等相关报告、证明文件。相关一切费用均由投标方承担，验收报告作为申请付款的凭证之一；
3、验收过程中产生纠纷的，由监督部门认定的检测机构检测,如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用；否则，由采购人承担；
4、如因中标单位原因导致项目验收不合格，由中标单位负责返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标单位承担；
[bookmark: _Toc3695][bookmark: _Toc6773]四、售后服务
1、质保期限：整机免费质保期不低于3年，质保期内免费上门服务，须承诺中标后提供厂家质量保证承诺书和售后维保承诺书。
服务热线支持：提供7×24小时的免费咨询服务，由具备相关资质的专业工程师负责协助，在货物使用过程中，遇到任何应用、操作、技术、维护等问题时，都可通过供应商提供的热线电话进行咨询，供应商必须耐心地解答各类问题。
现场技术支持：如发生故障，在接到采购人的邮件、信函或电话等通知后，要求供应商在2小时内响应，接到故障电话后（省内的2小时到达现场，省外的48小时内到达现场解决问题）。在免费质保期内均不再收取由此产生的任何费用。
售后维修：设有维修处和领配件中心，并配备至少5名厂家直属专业维修工程师，使用期内产品故障可以免费提供应急相同耗材的备用仪器使用。
供应商在收到故障通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，由此产生的费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc17184]七、安装与调试
1、供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2、合同设备安装
2.1、供应商负责合同设备的安装，一切费用由供应商负责。
2.2、供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
2.3、仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试。
2.4、产品的出场日期到安装日不能超过三个月。
2.5、负责仪器与检验LIS系统的联通费用，费用包含在设备购置款内。
2.6、项目如需与医院信息系统对接，有可能产生的接口费、系统改造费必须包含在投标报价中。
2.7、项目需使用到的工作电脑、打印设备必须配备，费用包含在投标报价中。
2.8、房间内走线、监控及设备安装费用需要包含，医院只提供网络到房间墙上端口。
2.9、采购项目如需医院服务器资源，必须包含在采购项目中。
2.10、项目如需联入医院内网、或者需要以“株洲市三三一医院”名义在外网发布服务，必须提供具有相关网络安全认证的证书，或者经具有网络安全认证资质公司认证，同时必须与医院签署网络安全责任书方可入网。
[bookmark: _Toc15039][bookmark: _Toc13739]八、培训要求
中标单位应对项目的管理、维护和使用等提供相应的培训。具体培训要求包括：
1、安装完成后对用户进行培训，要确保用户能熟练操作使用产品。培训所使用的语言和教材必须是中文；
2、中标单位负责提供培训所需计划和资料（包括纸质文档和电子文档），招标人有权在系统内部使用这些培训资料。培训材料包括软件系统的功能说明书。
3、投标单位必须承诺为业主方培训不少于2名技术人员（如业主方需要），使其能处理简单的故障及日常维护使用。
[bookmark: _Toc30378][bookmark: _Toc11126]九、付款方式(具体以合同为准)
（1）甲方在合同生效，设备到医院安装调试、验收合格后，达到付款条件后30日内支付合同总额的90%，有特殊约定的60日内支付货款，剩余10%质保期满后支付，按合同约定执行。
（2）付款凭正式税务发票，最终付款方式以签订的采购合同为准。
[bookmark: _Toc11198][bookmark: _Toc649]十、其它事项说明
1、投标人应给出所投标产品的详细技术数据；主要技术参数及要求，投标人必须满足或超过，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理；
2、所投产品供应商必须提供厂家的质量保证书。
3、自成交公告发布之日起，成交供应商三个工作日之内提供厂家售后服务承诺函原件，送到采购人指定地点，三个工作日之内未能提供售后服务承诺函则视为放弃成交资格。
4、中标单位确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家或行业标准要求；
5、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装、检测、通过验收、其它施工、质保期免费保修等所有人工、材料、管理、税金以及政府采购过程中的所有费用等等，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用；
6、投标人应对项目现场和周围环境进行勘察，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，中标单位签订项目合同和设备安装施工过程中，不得以不完全了解项目现场情况为由，提出任何形式的增加设备安装工程造价或索赔要求。投标人踏勘现场所发生的一切费用和责任概由投标人自负。采购人不接受单独或分别组织任何一个投标人进行现场踏勘；
7、本技术规格、参数与要求中未尽事宜，在签订合同时供需双方直接协商确定；
8、所有的产品货物有相应的零配件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期，提供所有主要备品备件及零配件、易损件、耗材、试剂报价清单,并承诺质保期满后按此清单报价收取费用。
9、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明，并不得有弄虚作假现象，否则作无效投标处理，谈判文件中有一条不满足视为无效投标处理。
10、其他未尽事宜，以合同约定为准。



资格审查证明材料清单
项目名称：
政府采购编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	1
	供应商资格声明
	
	

	2
	法定代表人身份证明
	
	附件1

	3
	法定代表人授权书
	
	附件2

	4
	企业法人营业执照
	
	营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样

	5
	特定资格条件证明材料
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	
	附件3 

	
	
	中小企业声明函
	
	附件4

	
	
	其他特定资格证明资料
	
	

	6
	信用查询记录
	
	《信用中国》和《中国政府采购网》

	7
	资格审查证明其它需要补充的资料
	
	如有




供应商联系人：                   
联系电话：                
电子邮箱：
供应商名称（盖单位公章）：
年  月  日



供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。



供应商名称(盖单位章)：
供应商代表 (签字或印章)：              
日期：        年      月       日







附件1
法定代表人身份证明


供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（负责人）身份证复印件




供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日


附件2
法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人（负责人）身份证明(附件1，原件)







法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日


附件3                 
湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政 府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□ 中型□ 小型□ 微型□
□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场,遵守《湖南 省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27号),如 违反承诺,同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选).


公司(单位)名称(盖章)

    年   月   日


机构代码：        注册登记机构：        日期：       有效期：           
注册资本：        地 址：        经济行业：          经济性质：        

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号:

授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号:


附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（货物） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期： 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


资格要求的其他资料

