采购需求
第一节 采购清单一览表
	职业
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	快   

递   

员
	
	快递技能实训平台
	套
	1

	
	
	三轮车
	辆
	2

	
	
	笼车
	辆
	2

	
	
	打分平板
	台
	2

	
	
	邮政文件专用信封
	个
	100

	
	
	A4打印机
	台
	2

	
	
	A4打印纸
	包
	10

	
	
	总包
	个
	20

	
	
	寄递模拟物料
	批
	1

	
	
	禁限寄模拟物料
	批
	1

	
	
	台式电脑
	台
	2

	
	
	工位桌椅
	套
	2

	
	
	身份证识别仪(PDA)
	台
	2

	
	
	便携式电子面单打印机
	台
	2

	
	
	电子运单打印机
	台
	1

	
	
	路由器
	个
	1

	
	
	智能快件箱
	套
	2

	
	
	收寄工具包(气泡膜、电子秤、打分板、签字笔、验视章、胶带、封箱器、电子计时器、电子打印面单、易碎贴电子打印卷纸、)
	套
	2

	
	
	总包
	个
	30

	快件处理员
	
	Z型小车分拣机
	台
	1

	
	
	笼车
	个
	2

	
	
	货架
	个
	2

	
	
	身份证识别仪(PDA)
	台
	2

	
	
	便携式电子面单打印机
	台
	2

	
	
	打分平板
	台
	2

	
	
	处理员工具包(总包、电子计时器、打分板、胶带)
	批
	1

	快

件

安

检

员


	
	普通包裹模拟物料
	个
	30

	
	
	含液体包裹模拟物料
	个
	10

	
	
	违禁品包裹模拟物料
	个
	10

	
	
	易碎品包裹模拟物料
	个
	6

	
	
	超大件包裹模拟物料
	个
	4

	
	
	安检区域指示牌
	个
	4

	
	
	隔离带
	卷
	8

	
	
	警示胶带
	卷
	10

	
	
	工作台
	张
	2

	
	
	工作椅
	把
	2

	
	
	辐射卡
	张
	10

	
	
	封箱胶带
	卷
	10

	
	
	封箱器
	个
	10

	
	
	X光安检机
	台
	2

	
	
	打分平板
	台
	2

	
	
	安检员工具包(签字笔、安检记录卡、打分板、剪刀、计时器)
	批
	1

	文化墙
	
	文化墙
	批
	1

	耗材
	
	耗材
	批
	1

	装修
	
	装修
	项
	1

	空调
	
	空调
	台
	2


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按技术要求中的设备清单顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

第二节    技术要求
主要建设内容

为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，落实《国务院关于促进快递业务发展的若干意见》和邮政业“十四五”系列规划部署和要求，加快培养和选拔邮政行业高技能人才，推动行业高技能人才队伍建设，湖南省邮政管理局、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省总工会决定，共同举办第五届全国邮政行业职业技能竞赛湖南省初赛。

二、项目建设清单：

	职业
	序号
	项目名称
	详细参数
	单位
	数量

	快   

递   

员
	
	全国邮政职业教育快递技能平台
	一、快递技能实训平台功能要求：
1.1、后台管理模块
   后台管理模块包括大赛管理后台和评分管理后台。
1.1.1、大赛管理后台
   大赛管理后台主要对大赛的模块信息，队伍信息进行基础设置。
1.1.2、快递行业职业理论测评：管理员主要进行题目导入或录入，教师进行组卷。
1.1.3、多物品收寄管理：可对收件人，寄件人信息进行设置，设置后的信息在学生操作端默认显示。
1.1.4、快件过机安检：管理员端主要对安检的基本数据及包裹配置进行管理。（1）模块设置：管理员通过选择对应模块，对安检模块的初始信息进行设置，包括评分类型（自动评分、人工评分、综合评分），包裹的正确答案分值设置（分不同步骤进行不同分值设置）。（2）包裹类型：系统显示安检操作中显示的包裹类型（安全包裹、疑似禁寄包裹）。（3）安检包裹管理：可对包裹进行新增，编辑，修改，查看。新增时对包裹的编号，类型，及包裹对应的初始化X光机图片的俯视图和侧视图进行上传，对包裹中对应的禁寄物品名称进行编辑，同时上传包裹对应的X光机下不同模式的图片，每个包裹对应黑白、彩色、超增、反色、有机剔除，无机剔除等十多种X光图像模式。（4）包裹分配管理：分配方式包括手动分配和自动分配，进行分配时需选择对应的赛事，手动分配需管理员手动选择待分配的包裹确认分配，自动分配时系统将显示不同类型包裹的数量，通过输入需分配的包裹数量系统自动进行选择分配。
1.1.5、总包接收处理：管理员进行总包信息和快件信息的批量导入，可对导入的总包和快件信息进行查询和删除。
1.1.6、快件分拣管理：管理员导入快件信息，系统自动生成快件条码和省份条码，省份条码保持唯一性，管理员后台可查看选手的操作详情。
1.1.7、队伍信息管理：管理员进行队伍和选手信息的初始化。可对队伍或选手进行增删改查。
1.2、评分管理后台
1.2.1、裁判管理：导入或新增裁判，并对其进行增删改查操作。
1.2.2、赛事管理：包括比赛管理，比赛与裁判关系管理，成绩管理。比赛管理包括创建比赛，设置比赛模块的评分类型（自动评分，人工评分），各模块所占权重及各模块的评分规则。比赛与裁判关系管理功能是将裁判分配到不同的比赛中，可对所分配的比赛进行评分。
▲1.2.3、成绩管理主要是对比赛的最终成绩进行查看，导出。（提供本项参数功能截图）
1.3、学生端
1.3.1、理论知识竞赛：登录系统后，选择模块进入后，点击试卷名称进行答题，已答题和未答题通过颜色进行区分，点击查看未答题时定位至未答题项。
1.3.2、多物品收寄APP主要功能：实现多物品收寄过程中的实名认证和电子运单制作与打印功能，考核学生在多物品收寄整个流程环节中的信息化操作能力；
实名认证：启动身份证识别模块，感应到真实有效的身份证之后，获取寄件人的身份信息并认证确认；
运单打印：从实名认证模块自动获取寄件人的名字，然后填写相应的寄件信息，包含寄件人地址和联系方式以及收件人姓名、地址和联系方式，并且填写包裹类型、重量和相应价格后，生成一张电子面单，连接蓝牙打印机之后就可以打印快件面单。如果管理员设置了初始信息，学生端默认显示初始信息，学生可以对初始信息进行修改。
1.3.3、派送路线设计：根据模拟派送某市区图，结合配送运输过程中的各种因素及派送客户的特点和要求通过选择不同的线路设计，最终达到节省时间，运距和降低配送运输成本的目的。通过平面地图的形式进行展示，设置营业网点的位置与派送点的位置（每个派送点之间可以两两相连，需要遵守交通规则），通过选择派送点的顺序，在地图上进行连线，连线的绘制遵守交通规则，最终将所有派送点进行连接，再回到营业网点，可根据所选派送点的顺序打印派送单，并计算出整个整个派送路线的距离。
1.3.4、总包接收处理：通过手持和穿戴设备完成总包信息和快件信息的判断。包括总包接收和总包拆解，配合硬件穿戴和PDA进行操作。学生通过穿戴扫描封志号，系统查找该封志号下所有总包信息，并通过连接打印机打印总包信息。进行总包拆解时，学生需通过PDA进行操作，扫描总包号码，显示当前已扫描的总包数量和快件列表，继续扫描该总包下的快件信息，记录扫描的快件量，正常件和异常件数量，每扫描一次正常件，则正常件数量加1且当前列表不再展示该快件号的信息，若为异常件，提示xxx快件异常且异常件数量加1，多次重复扫描只记录一次。
1.3.5、快件分拣：学生通过PDA进行快件分拣模块的操作，登录系统后，扫描省包条码，光标定位至扫描快件条码框内，扫描快件条码，每扫描一个条码，系统自动记录扫描数量，快件扫描完成后，点击建立省包后完成省包的建立，继续扫描省包条码和快件信息，可建立多个省包，重复扫描省包条码，系统进行信息提示。
1.3.6、快件安检：学生端分两步对安检过程进行操作。学生登录系统后，点击开始答题后，系统开始对整个流程进行计时，第一步模拟真实安检效果，显示界面以真实安检机操作方式进行设计，通过动画形式模拟安检效果，包裹对应的X光图片从右向左匀速移入图片显示框，当图片完全显示时，由学生在规定时间内对X光机图像进行分辨、判断，选出疑似禁寄包裹，整个安检过程不能快进、倒退、暂停。答题时间显示倒计时，时间结束后，进入下一个包裹的安检图片。界面显示包裹总数量，已扫描数量，学生选择的包裹数量。
第二步对所有选出的疑似包裹内禁寄物品名称进行作答，默认显示包裹的彩色模式图片，学生可点击黑白、超增、有机剔除、无机剔除、反色等多个角度去分辨识别包裹物品，每种模式均显示侧视图和俯视图，通过分辨识别包裹中的物品找出禁寄物品名称进行填写，若包裹中存在多种疑似禁寄物品，可填写多个名称，作答过程中可对具体包裹进行定位，选择某个包裹，可对已作答包裹进行编辑修改，学生通过点击上一个、下一个按钮可快速浏览包裹，所有包裹完成并提交后由系统进行自动评分。
1.3.7、快件网点运营管理：快件网点运营管理软件以某市市区为例，在覆盖范围5公里左右，设置多个网点及小区，商圈等信息，通过对周边业务数据分析，选择运营网点，进行网点资源配置及派送区域规划，测算各派送区域成本，收益等，主要考察学生对网点运营的综合规划及经营效益测算能力。
软件分为管理员端和学生端，管理员端主要对软件的数据信息及网点信息进行配置管理。
▲1.3.7.1、基础数据如人力成本，车辆费用，设备耗材、赔付系数，场地费用和水电费用，收派件收益，业务费用，业务增长率等，可批量导入商圈信息（商圈名称，收件单量，寄件单量），也可单条进行添加，修改等编辑。（提供本项参数功能截图）
1.3.7.2、管理员通过导入网点、小区、商圈坐标等信息后，通过坐标位置与地图位置进行绑定显示，网点和派送点采用不同标识进行显示。
学生端主要通过分析规划区域内的业务数据及网站及小区商圈的信息，选定网点，并对该网点规划派送区域。
2.3.7.3、学生登录系统后，根据题目内容要求，拖动或放大地图，在地图上查看网点信息及周边小区，商圈等信息，鼠标移至备选网点或派送点处，显示该网点的详细信息，通过分析数据选定网点。选定的网点在地图上进行突出标识。
1.3.7.4、根据设置的网点，学生拖动鼠标在地图上拖动形成网点的一个派送区域（派送段），可通过拖动线段节点进行调整，学生可规划多个派送区域，每个区域中包含多个小区，系统可自动识别区域中的派送点进行记录。
1.3.7.5、通过规划的派送区域，学生对各个派送区域中的收益、成本进行预测计算，通过预测参考真实网点运营资源配置标准该网点的相关资源进行匹配，如人力资源，车辆资源等。最后根据运营关键性指标计算年终总收益。 
1.4、裁判评分系统
裁判登录评分系统APP端，选择要进行评分的模块，进入评分细则说明界面，根据评分细则，裁判进行对应的评分，超出评分项中设置的分数时系统进行提示，完成评分后进行提交，提交后不可进行分数修改，各模块成绩会同步汇总到管理员端进行成绩查看。
●1.5、 核心功能演示：
（1）多物品收寄中APP第三方真实识别身份证读写以及电子运单制作；
（2）快件安检模拟操作，至少需要有一个安全物品和一个疑似禁寄物品的操作，裁判端进行评分；
（3）根据派送过程中路线最优原理，模拟某区域道路图，在区域地图中初始化待派送的客户点及客户派送的限制条件，选择派送点形成派送路线，根据道路中的指示信息考虑交通规则，结束派送后，可查看路线派送单，系统计算整个派送线路的总长度。
（4）网点运营管理操作，查看派送点分布及网点的选择，规划派送区域，并进行收入盈利等计算。

三、课程资源智能化创作SaaS平台帐号1个、智能制作分钟数3000分钟。（配合本项目课程资源建设需要）

2.1、视频智能化创作平台

2.1.1、项目目标

教学资源库建设中，教学视频的制作是其中最为复杂且耗时的部分之一。传统的视频制作方式，特别是市面上现有的厂商解决方案，普遍依赖人工完成，耗时费力且质量难以保障，特别是在面对多语言版本、个性化定制和细节编辑等需求时，极其受限。因此，采用智能化的视频创作平台显得尤为重要，以帮助教师从繁琐的手工制作中解脱出来，提高视频资源的制作效率和质量，适应课程多次迭代更新以及国际化教学的需求。

提高视频制作效率与质量：通过采购智能化的视频创作平台，实现自动生成字幕、配音、动效等基本内容，并支持多语言版本的智能化生成，极大地提升教师在视频制作中的效率，确保视频的高质量输出。

实现多次编辑和持续使用：为确保教学资源的长期维护与更新，平台应具备支持同一工程的多次编辑功能，满足不同语种、不同教学版本的制作需求。通过对资源细节的可控性与编辑能力，保障资源的持续使用。

促进跨平台协作：视频智能化创作平台应与动画创作平台、数字人创作平台互通协作，支持跨平台内容的无缝集成与应用，为教师提供一体化的教学资源创作工具。

满足多语言需求：平台必须具备对亚洲多种语言的支持，默认提供中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等多种语言的智能化配音生成与编辑功能，支持职业教育“走出去”的国际化战略。

2.1.2、具体功能要求

基础功能

多场景组合支持：平台支持将多个不同场景灵活组合为一个完整的视频工程，教师可以根据课程内容灵活设置不同场景，支持逐帧时间轴控制，确保每个场景的细节展现。每个场景的时长、动效、过渡效果可以灵活调整，极大地增强了视频的表达力和连贯性。

时间轴支持：时间轴编辑功能让教师可以精确控制视频中的各类素材的展示时间和动效时间，平台还支持智能化的时间轴推荐布局，基于AI分析视频内容结构，自动为复杂的时间线设置优化，减少人工操作的复杂性。

基础动效支持：内置丰富的基础动画效果，包括渐变、缩放、旋转、移动、淡入淡出等，且动效参数可根据用户需求自定义，支持自由组合，形成个性化的视觉呈现。

素材样式设置：支持对导入的图片、文本、视频、动画等素材进行样式设置，提供丰富的编辑工具，可调整大小、颜色、透明度、边框、阴影等细节。

图层设置：支持多图层叠加，用户可根据需求调整图层顺序，灵活控制元素的层级关系，提供图层的锁定、隐藏、复制、合并等功能，方便用户管理复杂的项目。

背景设置：平台支持多种背景设置，包括纯色背景、渐变背景、图片背景和视频背景，提供丰富的素材库供用户选择，同时支持上传自定义背景。

●智能剪辑

智能剪辑支持：平台内置智能剪辑功能，支持用户导入或本地加载已有的各类中长视频素材（如教学视频、课程录制、实训演示视频等），并通过可视化智能剪辑界面，对原始视频内容进行快速、高效的结构化编辑。用户无需专业视频编辑经验，即可通过时间轴拖拽、关键片段定位、片段拆分与组合等方式，对视频内容进行精细化剪辑和重组。

剪辑完成后，系统可将视频自动保存为多个独立片段，并以资源化方式进行统一管理与分类存储，方便用户在不同课程项目或教学场景中进行重复调用和二次创作。

通过智能剪辑功能，平台能够有效实现教学视频资源的模块化管理与复用，使中长视频内容快速转化为结构化微课片段，显著提升教学资源的生产效率与利用价值，为在线精品课程建设、教学资源库建设以及数字化教学应用提供有力支撑。

●素材管理

素材类型支持：平台不仅支持图片、文字、视频、动画等常规素材的导入，还支持导入传统Flash等动态素材，提供强大的兼容性，确保用户可以灵活使用各种素材创作资源。

智能化素材管理：平台提供素材库分类和管理功能，支持素材的快速检索、标签化管理，智能化推荐功能还可以根据用户当前项目的需求自动推荐最合适的素材。

多场景支持

场景分段制作：平台支持将复杂的视频项目按场景分段制作，用户可以自由调整每个场景的顺序和时长，并通过智能化功能在不同场景间实现自然的过渡效果。平台还提供多场景布局模板，基于AI分析项目内容，为教师自动生成场景布局建议。

●课件导入

智能课件解析：用户可以导入PPT课件，平台自动分析每一页的内容，包括形状、文字、图表、动效等信息。通过AI技术，平台能够智能化地将这些元素转化为视频或动画场景，并根据用户需求自动生成连贯的视觉效果。

AI分析

智能推荐与布局优化：平台不仅可以根据当前项目中的素材内容、场景布局、屏幕元素等进行分析，还能基于AI技术进行相似度匹配，自动推荐与项目风格相符的创作素材和视觉布局。此功能极大提高了教师创作资源的效率，且支持多种创作风格的智能匹配。

基于相似度推荐创作素材：平台可以根据项目内容推荐最适合的动画、图像或其他素材，使得资源创作更加轻松。

内容提炼与总结：AI技术会自动提取脚本或课件的关键信息，帮助用户提炼核心内容，并生成合适的视觉结构。

版式布局生成：基于AI的版式推荐功能会根据用户的需求智能生成不同风格的版式布局，以供选择和调整。

AI多向多语翻译

多语言翻译支持：平台支持将场景中的文字智能翻译为指定语言的文本，涵盖包括中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等。用户可以在多种语言之间进行无缝切换，且支持语法和语言逻辑的自动优化，确保翻译内容准确。

●AI从文本到配音

智能语音合成：平台支持将多语言文本自动转换为配音，提供多种不同的音色选择，包括男性、女性、儿童等多类型声音。用户还可以调节语速、语调等参数，确保配音符合课程的节奏和风格。（提供本项参数功能截图）
AI从声音中提取文本

语音转文本：平台支持对多语言配音或原始视频素材中的语音进行智能提取，并自动生成对应的文本内容，确保视频内容可以轻松地转换为文字格式，便于后期编辑与调整。

AI字幕

自动生成与匹配字幕：平台可以自动从导入视频中提取语音并生成多语言字幕，支持用户上传字幕文件，平台会自动进行字幕匹配。字幕不仅可以与视频内容内嵌，还支持导出为独立的SRT、VTT、ASS等常用字幕格式，支持多语言字幕文件的生成。

片头片尾模板

智能片头片尾生成：平台提供多种片头片尾模板，用户只需输入必要文本信息，系统将智能化生成精美的片头片尾效果，确保视频整体视觉效果专业化。

●视频模板库

多样化视频模板库：平台根据职业教育的不同专业和课程性质，提供多样化的视频模板，用户可以根据实际需求自由组合这些模板，快速生成符合特定课程需求的视频资源。

●虚拟角色

智能虚拟教师：平台内置多种虚拟教师角色，能够在视频中担任智能讲解员，提升课程的互动性和趣味性。
虚拟角色定制服务

定制化虚拟角色服务：平台提供虚拟角色形象定制服务，根据教师上传的照片，由平台方安排美术设计师定制绘制符合实际需求的拟真虚拟角色，确保课程内容独特且个性化。

●商用素材库

版权安全素材库：平台提供丰富的商用素材库，包括基础形状、卡通元素、虚拟场景等，确保教师在创作过程中使用的素材无版权风险，符合国家级资源库的版权要求。（提供本项参数功能截图）
背景音乐音效

丰富的音频资源：平台内置大量的背景音乐和音效，用户可自由选择，所有音频素材均为版权安全内容，保证视频作品的合法合规性。

动画动效支持

多种动效支持：平台支持对导入的素材应用丰富的动效，如旋转、缩放、移动等，动效参数可自定义并与时间轴编辑功能无缝结合，使得动画效果更加灵活和丰富。

台标徽标支持

定制化台标与徽标设计：平台根据采购方的资源库特点，提供专属的台标和徽标素材及动态效果，提升视频的品牌感和辨识度。（提供本项参数功能截图）
▲智能抠像

绿幕/蓝幕抠像支持：平台提供专业的绿幕/蓝幕抠像功能，用户可以轻松将虚拟角色或者人像与实际视频背景融合，配合平台提供的虚拟场景集，打造高质量的虚拟现实视频。（提供本项功能参数截图）

批量操作管理

批量编辑功能：平台支持对多个视频项目进行统一操作，如批量更换片头片尾、背景音乐、设定标题等，大幅提升教师管理多个项目时的效率，减少重复性劳动。

资源处理工具箱

文档格式转换：支持主流文档格式互相转换，如doc、docx、pdf、xls、xlsx、ppt、pptx等等。

图片格式转换：支持主流图片格式互相转换，如jpg、jpeg、png、gif、bmp、tiff、webp、svg、heic等等。

视频格式转换：支持主流视频格式互相转换，如mp4、avi、mkv、mov、wmv、flv、webm、avchd、3gp、mpeg等等。

音频格式转换：支持主流音频格式互相转换，如mp3、wav、aac、flac、ogg、wma、m4a、alac、aiff、opus等等。

三维模型格式转换：支持主流三维模型互相转换，如obj、fbx、stl、dae、3ds、blend、ply、gltf、glb、vrml等等。

视频发布标准

符合国家标准：平台生成的视频严格符合最新版的国家级专业教学资源库视频发布标准，确保资源能够顺利通过审核并符合政策要求。

2.2、动画智能化创作平台

2.2.1、项目目标

专业教学资源库的建设不仅要满足国内职业教育教学的需求，还需要配合职教“走出去”的战略，通过多语言、多版本的教学内容为国际化职业教育发展提供支持。然而，传统动画制作过程复杂且耗时，依赖大量人工操作。市面上的许多动画制作平台并不具备智能化生成、自动化处理以及与其他教学平台互通协作的能力，给教学资源库的建设带来了巨大挑战。因此，采用智能化动画创作平台成为提升资源建设效率与质量的必要手段。

提高动画制作效率与质量：通过智能化动画创作平台，减少教师在动画制作中的重复劳动，实现动画元素的自动生成、语音配音与字幕的自动化处理，并提供多语言版本的智能生成，显著提升动画制作的效率与质量。

支持资源的持续性建设与多版本管理：确保教师能够对同一动画项目进行多次编辑，轻松生成不同版本，满足教学资源库长期建设的需求，特别是不同语言版本和教学内容的多样化需求。

实现跨平台协作：动画智能化创作平台应能够与视频创作平台、数字人创作平台互通，实现动画与其他资源的无缝集成，增强资源库建设的协同效应，提高资源的使用效率。

支持多语言智能生成：平台必须具备对亚洲多种语言的支持，默认提供中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等语言配音生成支持，确保教学资源能够满足国际化的教学需求，推进职业教育资源的全球化发展。满足职业教育“走出去”战略中的国际化教学资源需求。

2.2.2、具体功能要求

基础功能

多场景动画组合：平台支持将多个不同的动画场景灵活组合为一个完整的项目，教师可以根据课程内容进行场景设置，支持逐帧时间轴控制，确保每个场景的细节呈现。场景切换、动效和时长智能调整，增强动画的连贯性和表现力。

智能化时间轴编辑：平台提供时间轴编辑功能，精确控制动画素材的展示顺序与动效时间，并通过AI智能分析动画结构，推荐最佳时间线布局，简化操作。

高级动画动效支持：内置丰富的动画效果，包括旋转、缩放、移动等，动效参数可自由组合使用，且与动画情节紧密结合，确保表现效果个性化。

图层管理与素材编辑：平台提供多图层管理功能，用户可以调整素材层级关系，并通过详细的样式设置（如大小、颜色、透明度等）精细控制动画元素。

背景设置：平台支持多种背景设置，包括纯色背景、渐变背景、图片背景和视频背景，提供丰富的素材库供用户选择，同时支持上传自定义背景。

●多样化素材管理

平台提供素材库分类和管理功能，支持素材的快速检索、标签化管理，智能化推荐功能还可以根据用户当前项目的需求自动推荐最合适的素材。

平台不仅支持图片、文字、视频、动画等常规素材的导入，还支持导入传统Flash等动态素材，提供强大的兼容性，确保用户可以灵活使用各种素材创作资源。

多场景组合设计

平台支持将复杂的动画项目按场景分段制作，用户可以自由调整每个场景的顺序和时长，并通过智能化功能在不同场景间实现自然的过渡效果。平台还提供多场景布局模板，基于AI分析项目内容，为教师自动生成场景布局建议。

●PPT课件智能解析

平台支持PPT课件导入，自动分析课件每一页的内容，包括形状、文字、图表、动效等信息并生成相应动画场景，基于AI技术无缝转化动效与布局，帮助教师快速完成课件转化。

AI智能素材推荐与布局优化

平台可以根据当前项目中的素材内容、场景布局、屏幕元素等进行分析，还能基于AI技术进行相似度匹配，自动推荐与项目风格相符的创作素材和视觉布局，提升制作效率。

平台可以根据项目内容推荐最适合的动画、图像或其他素材，使得资源创作更加轻松。

AI技术会自动提取脚本或课件的关键信息，帮助用户提炼核心内容，并生成合适的视觉结构。

基于AI的版式推荐功能会根据用户的需求智能生成不同风格的版式布局，以供选择和调整。

多语言智能翻译支持

平台支持将场景中的文字智能翻译为指定语言的文本，涵盖包括中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等。用户可以在多种语言之间进行无缝切换，且支持语法和语言逻辑的自动优化，确保翻译内容准确。

●智能语音合成与多语配音

平台支持智能化语音合成，将多语言文本转换为多种音色配音，并提供个性化的语速、语调调整功能。提供多种不同的音色选择，包括男性、女性、儿童等多类型声音。用户还可以调节语速、语调等参数，确保配音符合动画的节奏和风格。

自动字幕生成与同步

平台自动生成多语言字幕，并与动画内容精准匹配，还支持导出为独立的SRT、VTT、ASS等常用字幕格式，支持多语言字幕文件的生成。

●动画角色支持

平台内置多种动画角色（包括动物角色），能够在视频中担任智能讲解员，并支持通过AI生成个性化的2D动画形象，提升课程的互动性和趣味性。

动画角色定制服务

平台提供动画角色形象定制服务，根据教师上传的照片，由平台方安排美术设计师定制绘制符合实际需求的拟真卡通角色，确保课程内容独特且个性化。

动画模板库

平台根据职业教育的不同专业和课程性质，提供多样化的动画模板，用户可以根据实际需求自由组合这些模板，快速生成符合特定课程需求的动画资源。

商用素材库

平台提供经过版权审核的商用素材库，确保教师在动画制作过程中无版权纠纷。包括基础形状、卡通元素、虚拟场景等，符合国家级资源库的版权要求。

智能抠像

平台提供专业的绿幕和蓝幕抠像功能，能够将导入的绿幕蓝幕素材抠像后与真实场景无缝结合，制作高质量的动画。

背景音乐音效

平台内置大量的背景音乐和音效，用户可自由选择，所有音频素材均为版权安全内容，保证视频作品的合法合规性。

丰富动效与动画控制

平台支持多种动效的自定义与调整，通过时间轴精确控制动效展示，确保动画更加灵活生动。

定制化台标与徽标设计

平台支持为每个项目定制专属台标与徽标，提升资源库的品牌感与辨识度。

片头片尾智能生成

通过智能算法，平台能够生成专业化的片头和片尾效果，确保动画的整体视觉质量。

批量编辑与管理

支持对多个动画项目进行批量操作，大幅减少教师重复操作的工作量。

批量操作管理

平台支持对多个动画项目进行统一操作，如批量更换片头片尾、背景音乐、设定标题等，大幅提升教师管理多个项目时的效率，减少重复性劳动。

版本管理与维护支持

平台允许教师对同一项目进行多次编辑，生成不同语言或版本的动画，满足职业教育中多次调整和不同需求的要求。

平台支持动画项目的多版本管理，确保资源库中的动画能够根据不同需求进行持续维护与更新。

平台支持动画项目的跨平台导出，确保项目能够在视频创作平台上无缝使用，实现持续编辑与维护。

动画发布标准

平台生成的动画严格符合最新版的国家级专业教学资源库视频发布标准，确保资源能够顺利通过审核并符合政策要求。

●干净格式输出

支持将工程导出为MP4最终合成视频；

支持将工程导出为绿幕背景视频；

支持将工程导出为蓝幕背景视频；

支持将工程导出为MOV透明背景视频；

可供视频创作平台二次加工使用。

2.3、数字人智能化创作平台

2.3.1、项目目标

专业教学资源库的建设，需要大量生动、智能的虚拟教学角色，而数字人智能化创作平台则是实现这一目标的关键工具。传统的数字人技术在市面上虽已有一定应用，但这些平台往往只能生成一次性视频，缺乏后期编辑与扩展能力，导致数字人资源无法长期使用与灵活应用，严重制约了教学资源库的建设效率。因此，智能化的数字人创作平台不仅应具备灵活的编辑能力，还需要能够支持与其他资源平台的互通协作，提升资源的持续性和可复用性。

提高数字人制作效率与质量：通过智能化数字人创作平台，教师可以高效创建虚拟教学角色，支持自动生成动作、表情、配音与字幕，显著提升数字人制作效率，确保高质量的资源输出。

支持资源的持续性建设与多版本管理：平台应支持同一数字人项目的多次编辑，教师能够灵活调整数字人的表现，并生成不同语言版本，以满足教学资源库长期建设与多语言教学需求。

实现跨平台协作：数字人智能化创作平台应与视频创作平台、动画创作平台互通，确保数字人可以轻松集成到其他教学资源中，促进资源库的协同建设。

支持多语言智能生成：平台必须能够生成多语言版本的虚拟教学角色，特别是支持多种语言的智能生成，满足职业教育“走出去”战略中的国际化教学资源需求。默认提供汉语、英语、日语、韩语支持；还需要提供包括老挝语、柬埔寨语、泰语、缅甸语、越南语、尼泊尔语、印地语、泰米尔语、孟加拉语、阿拉伯语、菲律宾语、波斯语、哈萨克语等，确保教学资源能够满足国际化的教学需求，推进职业教育资源的全球化发展。满足职业教育“走出去”战略中的国际化教学资源需求。

具体参数要求

多场景组合支持

平台支持创建和组合多个虚拟场景，教师可通过不同的虚拟环境设置讲解内容，使数字人能够在多种场景下灵活展示课程内容。平台支持逐帧时间轴控制，每个场景的虚拟环境、道具、效果等都可灵活调整，增强了数字人的表达力和情境性。

智能时间轴编辑

时间轴编辑功能让教师可以精确控制数字人的动作时间和演讲时间，平台还支持基于AI的时间轴智能布局，自动优化复杂时间线上的数字人，从而减少人工操作的负担，并为教学视频提供自然且流畅的动作过渡效果。

场景与背景支持

平台提供多种虚拟场景模板和背景，包括3D场景、互动式虚拟教室、实景照片背景等，教师可以根据课程需求选择适当的背景。

智能素材管理

平台不仅支持导入常规图片、文本、视频等素材，还兼容多种虚拟场景文件格式，平台的智能化素材管理功能帮助教师快速找到所需素材，自动匹配场景，提升工作效率。

●数字人语音生成

平台支持多语种的语音合成，数字人可根据教师输入的文本自动生成配音，支持调节音调、语速等，提供多种不同的音色选择，包括男性、女性、儿童等多类型声音，确保配音符合课程的节奏和风格。

涵盖包括中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等，确保课程可以面向更广泛的国际学生群体。

多语言字幕与自动生成

平台自动从语音内容生成字幕，并支持多语言字幕的智能生成，涵盖包括中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等，教师可以通过简单操作生成不同语言的字幕文件，确保教学内容能够面向国际化传播。

智能多版本生成与支持多次编辑

平台支持在同一教学项目内生成多个版本，不仅能够为教师创建不同语言版本的数字人，还支持多次编辑，确保在资源库建设期间内根据反馈进行不同需求的版本调整。

AI智能翻译支持

平台支持将虚拟人配音所需文本中的文字智能翻译为指定语言的文本，涵盖包括中文，粤语，英语，西班牙语，法语，俄语，德语，葡萄牙语，阿拉伯语，意大利语，日语，韩语，印尼语，越南语，土耳其语，荷兰语，乌克兰语，泰语，波兰语，罗马尼亚语，希腊语，捷克语，芬兰语，印地语，保加利亚语，丹麦语，希伯来语，马来语，波斯语，斯洛伐克语，瑞典语，克罗地亚语，律宾语，匈牙利语，挪威语，斯洛文尼亚语，加泰罗尼亚语，尼诺斯克语，泰米尔语，阿非利卡语等。用户可以在多种语言之间进行无缝切换，且支持语法和语言逻辑的自动优化，确保翻译内容准确。

●数字人角色库

平台内置多个职业、性别、年龄段的数字人，可以直接使用；

可以轻松使用这些数字人形成讲解类、对话类等等内容。

●数字人角色定制

当教师不想使用平台内置的数字人时；

支持教师上传个人照片，根据照片生成定制的照片数字人，使其更加符合实际课程需求。

支持教师上传个人视频，根据视频生成定制的视频数字人，使其更加符合实际课程需求。

动物角色定制

当教师因为某些课程特殊需要动物角色数字人时；

支持以教师本人语音，或者智能配音的语音；来生成指定动物的数字人。

智能抠像

平台提供专业的绿幕和蓝幕抠像功能，能够将教师以前制作的绿幕蓝幕素材抠像后与真实场景无缝结合，制作高质量的数字人。

商用素材库与版权支持

平台内置丰富的商用素材库，包括场景、背景、道具、音效、背景音乐等等，所有素材均为无版权风险的内容，确保教师在创作过程中不会遇到版权问题。

●数字人定制与升级服务

平台提供长期的数字人升级和定制服务，根据职业院校的需求，我们可以对已有数字人进行更新，添加新的功能和形象元素，确保数字人内容的持续更新与维护，提供灵活的升级支持。

项目管理与批量操作

平台支持对多个项目进行管理，提供批量操作功能，教师可以一次性对多个项目进行更新，如批量更换数字人形象、调整字幕、修改语音等，极大减少了重复操作的时间。

视频发布标准

平台生成的数字人视频严格符合最新版的国家级专业教学资源库视频发布标准，确保资源能够顺利通过审核并符合政策要求。

●干净格式输出

支持将工程导出为MP4最终合成视频；

支持将工程导出为绿幕背景视频；

支持将工程导出为蓝幕背景视频；

支持将工程导出为MOV透明背景视频；

可供视频创作平台二次加工使用。
	套
	1

	
	
	三轮车
	1、≥1.5米车厢
2、电机：≥1000瓦

3、控制器：≥双18管控制器

4、后桥：Φ160mm 鼓刹，一体式整合牙包（变档箱 + 差速器一体）

5、变档：机械变档/电子变档

6、仪表：数码液晶仪表
	辆
	2

	
	
	笼车
	1、材质：冷轧钢。

2、尺寸：≥1000*1200*890mm。

3、特点：堆叠碗脚特殊设计，专用工装冲压成型。承载力大，堆叠平稳、安全。
4、可靠；可实现半开或全开门，方便堆叠时货物存取；侧面网片结构，减轻自重，降低成本；底部横梁连接，便于在输送线上自动运行；底部四向进叉结构，方便叉车及托盘车等搬运；表面镀锌处理，美观耐用。
	辆
	2

	
	
	打分平板
	1、内存：≥12GB

2、存储：≥256GB

3、屏幕尺寸：≥10英寸
	台
	2

	
	
	邮政文件专用信封
	1、加厚文件袋

2、文件袋带防水功能

3、可装A4纸大小尺寸
	个
	100

	
	
	A4打印机
	1、最高分辨率：≥600x600dpi

2、打印速度：≥18页/分钟(A4)

3、月打印负荷：≥5000页（A4纸）

4、内存：≥2MB

5、接口：高速USB ≥2.0端口
	台
	2

	
	
	A4打印纸
	1、A4纸、80g

2、500张/包
	包
	10

	
	
	总包
	材质：聚丙烯，规格尺寸：≥90*100cm，产品用途：适用于物流运输，建筑黄沙，打包快递，防洪等。
	个
	20

	、
	
	寄递模拟物料
	根据用户需求临时采购
	批
	1

	
	
	禁限寄模拟物料
	有爆炸性、易燃性、腐蚀性、毒性和放射性等各种危险物品。每种大于5件
	批
	1

	
	
	台式电脑
	1、CPU：≥i5或以上 
2、内存：≥16G

3、硬盘：≥1TB

4、正版系统

5、显示器：≥21.5英寸
	台
	2

	
	
	工位桌椅
	高密度板、环保油漆涂装、桌面板厚度≥4.5CM，操作台外形尺寸≥150*65*75CM
	套
	2

	
	
	身份证识别仪
	1、主频：≥8核2.0GHz高性能处理器

2、内存：≥64GB+4GB（标配）

3、操作系统:支持Android 11.0

4、显示屏:≥6.21英寸 像素≥1520*720

5、屏幕:工业级电容屏，支持湿手操作 /多点触控/手套模式/手势操作/

6、摄像头:后置≥1600万摄像头，前置≥500万像素，支持自动对焦

7、支持二、三代身份证（兼容四种芯片）、支持外国人永久居留身份证/ 支持港澳台永久居留身份证

8、锂电池3.85V供电，≥4200mAh，可拆卸 

9、执行标准：GB31241-2014

10、条码:支持一维/二维条码扫描 

11、传感器：重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
	台
	2

	
	
	便携式电子面单打印机
	指令集：兼容CPCL

打印方式：行业热敏打印

分辨率：≥8点/毫米
数据通讯接口：USB、蓝牙

电源：≥7.4V/2000mAh可充锂电池

产品描述：手持蓝牙便携式电子面单打印机
	台
	2

	
	
	电子运单打印机
	热敏不干胶打印机，技术类型：标签打印，连接方式：有线。
	台
	1

	
	
	路由器
	1、安装方式：吸顶/壁挂安装

2、端口：≥1个10/100/1000/2500M RJ45端口、≥1个DC口

3、天线：内置天线

4、电源：802.3at标准PoE供电、≥12-57V DC供电。

5、无线技术：

≥2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax/be ；≥5GHz：IEEE 802.11a/n/ac（Wave1、Wave2）/ax/be 理论最高无线速率3570Mbps；

≥2.4G无线速率688Mbps；

≥5G无线速率2882Mbps。
	个
	1

	
	
	智能快件箱
	1、主柜（1套）柜身尺寸：≥宽1000mm*高2123mm*深500mm。

2、材质：≥1.0mm冷轧钢板

3、主柜配置：主控机，安卓操作系统，内置4G物联网卡，双扬声器提示音不低于90分贝；≤15寸红外触摸屏，运行内存不低于2GB，分辨率不低于800*1280；锁控板，最大支持256个子柜级联，6-36V宽电压、12V/24V电磁锁智能适配；视频监控系统（含1TB本地硬盘，双侧摄像头）；正面静态摄像头；工业级开关电源；电控锁；漏电保护开关；隔离变压器

4、副柜（1套）柜身尺寸：≥宽900mm*高2123mm*深500mm(±5mm)
	套
	2

	
	
	收寄工具包
	气泡膜、电子秤、打分板、签字笔、验视章、胶带、封箱器、电子计时器、电子打印面单、易碎贴电子打印卷纸每样一个
	套
	2

	
	
	总包
	材质：聚丙烯，规格尺寸：≥90*100cm，产品用途：适用于物流运输，建筑黄沙，打包快递，防洪等。
	个
	30

	快件处理员
	
	Z型小车分拣机
	输送机类型：PVK 皮带

皮带方向：双向的

条形码类型：代码128/代码39/EAN代码/D代码

视野：≥180 度

包裹尺寸(最小值)：50(L)x50(W)x25(H)

包裹尺寸(最大值)：400(L)x400(W)x400(H)

称重范围：50 克 -- 25 千克

误差：±50g

图像：实时运输成像和传输到ERP

读码率： 95%

吞吐量：1000-1200件/时

分拣吞吐量：1200-1500件/时

格口数：≥2个

▲ 提供设备运行及应用场景展示资料；
	台
	1

	
	
	笼车
	1、材质：冷轧钢。

2、尺寸：≥1000*1200*890mm。

3、特点：堆叠碗脚特殊设计，专用工装冲压成型。承载力大，堆叠平稳、安全4、可靠；可实现半开或全开门，方便堆叠时货物存取；侧面网片结构，减轻自重，降低成本；底部横梁连接，便于在输送线上自动运行；底部四向进叉结构，方便叉车及托盘车等搬运；表面镀锌处理，美观耐用。
	个
	2

	
	
	货架
	货架尺寸：≥L1500×W500×H1800(mm)，钢构，组合式托盘平面货架，共三层，带隔板。
	个
	2

	
	
	身份证识别仪(PDA)
	1、主频：≥8核2.0GHz高性能处理器

2、内存：≥64GB+4GB（标配）

3、操作系统:支持Android 11.0

4、显示屏:≥6.21英寸 像素≥1520*720

5、屏幕:工业级电容屏，支持湿手操作 /多点触控/手套模式/手势操作/

6、摄像头:后置≥1600万摄像头，前置≥500万像素，支持自动对焦

7、支持二、三代身份证（兼容四种芯片）、支持外国人永久居留身份证/ 支持港澳台永久居留身份证

8、锂电池3.85V供电，4200mAh，可拆卸 

9、执行标准：GB31241-2014

10、条码:支持一维/二维条码扫描 

11、传感器：重力传感器（G-sensor）/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪
	台
	2

	
	
	便携式电子面单打印机
	1、指令集：兼容CPCL

2、打印方式：行业热敏打印

3、分辨率：≥8点/毫米

4、数据通讯接口：USB、蓝牙

5、电源：7.4V/2000mah可充锂电池
	台
	2

	
	
	打分平板
	1、内存：≥12GB

2、存储：≥256GB

3、屏幕尺寸：≥12英寸
	台
	2

	
	
	处理员工具包
	总包30个、电子计时器2个、打分板4个、胶带5卷
	批
	1

	快

件

安

检

员


	
	普通包裹模拟物料
	根据用户需求临时采购
	个
	30

	
	
	含液体包裹模拟物料
	根据用户需求临时采购
	个
	10

	
	
	违禁品包裹模拟物料
	根据用户需求临时采购
	个
	10

	
	
	易碎品包裹模拟物料
	根据用户需求临时采购
	个
	6

	
	
	超大件包裹模拟物料
	根据用户需求临时采购
	个
	4

	
	
	安检区域指示牌
	根据用户需求临时采购
	个
	4

	
	
	隔离带
	1、耐磨防水

2、班马线胶带

3、≥48*33mm
	卷
	8

	
	
	警示胶带
	1、带警戒线安全隔离警示线警告分割带

2、盒装50米加厚涤纶
	卷
	10

	
	
	工作台
	实木材质、环保油漆涂装、桌面板厚度≥4.5CM，操作台外形尺寸≥150*65*75CM
	张
	2

	
	
	工作椅
	1、实木

2、长方凳40CM高
	把
	2

	
	
	辐射卡
	定制
	张
	10

	
	
	封箱胶带
	1、超透明胶带

2、≥60mm*91.4mm*50um
	卷
	10

	
	
	封箱器
	1、金属封箱器

2、≥打包器胶带底座适用胶带宽度60MM内胶带切割
	个
	10

	
	
	X光安检机
	1、整体尺寸：≥1950（长）×875（宽） ×1270（高）mm

2、通道尺寸:  ≥650（宽）×500（高）mm

3、传送带速度:≥ 0.22m/s

4、传送带额定负荷 ：≥ 100kg（均匀分布）

5、空间分辨力：水平：直径1.0 mm   垂直：直径1.0 mm   

6、穿透力 ：≥18mm钢板等效厚度
7、泄漏剂量率：  < 0.30µGy/h ，单次剂量 < 1.0µGy

8、射线束方向 ：底照式

9、冷却／工作周期： 密封式油冷／100％
	台
	2

	
	
	打分平板
	1、内存：≥12GB

2、存储：≥256GB

3、屏幕尺寸：≥12英寸
	台
	2

	
	
	安检员工具包
	签字笔、安检记录卡、打分板、剪刀、计时器各一个
	批
	1

	文化墙
	
	文 化墙
	根据实训现场情况做相应微调整、实训室挂图8幅、文化墙不低于6平方米设计（根据墙体情况建议在：宽1.5米*长4米）
	批
	1

	耗材
	
	耗材
	条码纸10卷、文件袋50个、纸箱100个
	批
	1

	装修
	
	装 修
	1、401、402实训室墙面约580m²刮2遍泥子粉（漏水内墙墙面不包含在内）

2、401、402之间一面墙体约30m²打通及垃级清运、地面处理。

3、401、402实训室地面约260m²补瓷砖洞。

4、401、401实训室LED灯安装、原来旧灯拆除及原有桌椅搬迁。

5、装修包工包料、面积以401、402实地尺寸为准。
	项
	1

	空调
	
	空调
	1、空调匹数：5P

2、能效等级≥1级

3、含制热制冷
	台
	2


第三节 商务要求
一、质量保证要求 

1.1、中标人应保证货物是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合本采购需求所规定的质量、规格和性能的要求。对由于设计、工艺或材料的缺陷等质量问题而发生的任何不足或故障负责维修和更换，并承担由此产生的所有费用。 

1.2、所有产品均要求技术资料完整，有光盘资料的必须提供完整的光盘资料。 

1.3、设备需为非进口设备、提供原产地资料等。 

1.4、中标人必须严格遵守《产品质量法》，在投标文件中对产品质量保证体系做出说明，并完整地履行免费质保期内的免费现场维修服务承诺。 

1.5、在免费质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人收到买方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。 

1.6、在质保期内，如发现货物有其他潜在缺陷及中标人使用了不符合标准要求或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，买方有权退货或向中标人索赔。 

1.7、质量要求：应符合国家现行行业规范标准。 

1.8、质保期：免费整体质保期≥3 年。

2、供货范围

采购内容的全部产品及服务，设备供货、安装、调试、验收、售后服务等。

3、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求。
提供随机标准附件、专用工具。质保期满后，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

4、售后服务：提供 7×24 小时的技术咨询服务。 
二、验收标准

1、货物验收应按国家标准和规范及合同要求进行。采购人有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。

2、项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3、因中标人所提供的产品出现质量问题而引起纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由中标人负责。

三、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、产品运输、保管及保险：

1.1 中标人负责产品到使用单位的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2 中标人负责设备在现场的保管，直至验收合格。

1.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱。

3、安装调试及施工：

3.1、本项目的安装由中标人负责，中标人应对产品安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装运行提供完全技术保证。

3.2、中标人应加强设备安装的组织管理，所有安装人员应遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

3.3、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。

3.4、移交设备技术文档、资料。发现虚假应标的，设备技术参数、数量与本文件不一致，付款时将扣除合同中设备的款项，并按本文件的技术要求更换设备。如问题严重，影响质量和使用体验，将视为验收不合格。

3.5、设备运行不正常，或达不到预期效果，将暂停验收，直到整改完毕。

3.6、供应商需负责将所采购的设备送至采购人指定地点，并负责安装调试及用户操作人员的现场操作、维护培训，达到用户操作人员熟练操作。

四、交货要求
1.交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订后30天内交货，并安装调试完成。

1.2交货地点：采购单位指定地点。

五、其他要求

1.中标供应商工作人员在安装过程中应当严守采购单位工作场所的工作纪律及相关规定。

2.供应在运输途中和安装过程中的一切安全由供应商自行负责。

3.所投产品的证件资料必须合法、真实、有效和齐全。

4.本项目要求中标供应商在质保期内，为采购人组织的每次国家级考试提供现场技术人员支持，以确保考试系统正常运行。投标人必须在投标文件中书面承诺履行此项义务，未按规定提交承诺函的，其投标将被视为无效投标。

六、付款方式：项目验收合格且乙方提交足额发票后支付 97% 合同款，余款 3% 为质保金，验收无质量问题无息结清。
七、未尽事宜，合同中约定。
注：对于上述商务要求，投标人应在投标文件中实质性响应并作出承诺及说明。



