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一、项目背景
交通运输统计工作是各级交通运输主管部门实施科学管理的重要手段。新常态下，提升运输服务品质、特别是现代综合交通运输体系的构建，需要交通运输统计工作充分发挥其对经济运行分析和宏观决策的支撑作用。2016年3月，部印发了《交通运输统计发展纲要》（交规划发〔2016〕55号）明确提出要充分利用现代信息技术，变革统计生产方式，再造统计业务流程，丰富统计服务产品，不断提升统计生产能力、管理能力和服务能力，开创交通运输统计发展新局面。
2024年交通运输部、财政部印发《财政部交通运输部关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，明确提出加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系，更加注重资金使用效益，以较少资金投入带动交通基础设施优质供给有效加强。
2024年9月以来，交通运输部先后印发《普通国省道交通调查能力全面提升工作方案》、《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》、《交通运输部办公厅公安部办公厅关于开展公路运行监测数据共享共用的通知》，要求全面提升普通国省道交通调查能力。
二、采用的主要技术标准、规范及指南
《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2007）
《关于加强公路交通情况调查设备技术管理的指导意见（试行）（厅规划字〔2007〕52号）》
《机动车号牌自动识别系统》（GB/T28649一2012）
《公路工程标准体系》（JTG1001-2017）
《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）
《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671—2021）
《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832-2014）
《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件JT/T1008.1-2015》
《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议JT/T1008.2-2015》
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）
《省级公路交通情况调查系统数据指标与基本功能要求》，交通运输部，2016年。
《公路路线标识规则和国道编号》（GB/T917-2017）
《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）
《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）
湖南省地方标准《公路货运车辆不停车超限超载检测系统建设与使用技术规范》
（DB43/T1817-2020）
《动态公路车辆自动衡器》（GB/T21296-2020）
《湖南省公路交通情况统计调查制度》，湖南省交通运输厅，2020
《交通运输数据资源交换与共享第3部分：数据格式与接口》（JT/T1415.3-2022）
《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》（GA/T1202-2022）
《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2—2022）
《公共安全视频监控联网系统信息传输、交接、控制技术要求》（GB/T28181-2022）
《高速公路ETC门架交调站技术规范》（JT/T1550—2025）
《公路工程施工现场安全防护技术要求》（JT/T1508-2024）
三、建设内容
根据《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》，普通省道三级及以上多功能交调站拟完成交调站设计数量（新建+升级）共305处（含规划站点305处，经现场调查核减永州市179站点一处；经现场调查永州共新增1处站点），其中新建240处，升级65处。涉及省道里程约11000公里，14个市州、122个县市区。
根据实际探勘以及沟通；
株洲市新建I类站12处，新建Ⅱ类站11处，共计23处。
普通交通的条件比较差，所有路段全部为混合式交通，非机动车对机动车的干扰特别大，在山区路段，还有线性问题，道路线性差的情况下，则必须对站点位置进行调整，调整后的具体位置能够满足站点观测区间的要求，能够真实反映交通观测站所代表的交通流数据。
普通交通交通观测站点的具体位置的选取过程中，主要从设备的已维护性的角度出发，着重考虑观测设备的供电、通信、安装条件、有利于交调数据的获取、能够真实反映交通流状况等因素。
3.1设置原则
根据湖南省交调观测系统建设和运行的现状，在确定交调观测系统管理机构时，应考虑以下原则：
适应性
建立完善的交调观测系统管理体制，应借鉴国内已有的先进管理经验，并考虑湖南省的实际情况，以满足湖南省交调观测系统的管理要求。
高效性
交调观测系统管理机制应建立在高起点上，应是一个“办事高效、运转协调、行为规范”的管理体系。
集中、统一性
交调观测系统专业性强、技术含量高，应以集中统一管理为原则，以加强交调观测系统的管理，实现交通数据的统计工作。
管理模式
湖南省公路交通情况调查工作按照“统一组织、分级负责”的原则开展，由湖南省交通运输厅路网运行管理处归口管理。厅综合规划处负责交调布局、数据应用规划，厅科技信息中心负责全省交调数据管理，湖南省公路事务中心负责除高速公路之外的普通干线公路交通情况调查工作的开展。按照“属地管理”的模式，各市县交通运输管理部门负责辖区内交调相关工作归口管理。各市州、区县公路管理机构负责辖区内普通公路信息采集与分析、设备运行情况的监控和运维。
本次普通省道（三级及以上）多功能交通调查站建设工程由湖南省公路事务中心统一规划部署，各市州公路管理机构负责辖区内多功能交通调查站建设。
3.2布设原则
3.2.1布局思路
聚焦普通国省道，积极采用新技术、新方法、新装备，系统整合行业内外数据资源，按照统一布局、分类实施、能融尽融、边建边用的原则，“融合一批、升级一批、新建一批”多功能交调站。到2026年底，通过融合一批、升级一批、新建一批多功能交调站，基本实现普通国道和三级及以上普通省道全覆盖，全面增加车牌识别功能，因地制宜增加视频监测等其他功能，实时汇聚车流量、车牌、车型、车重等数据。
展望到2030底，全面实现普通国省道多功能交调站全覆盖，农村公路重要路段按需采集，基本建成功能多样、实时准确、随需随有、科学好用的普通公路交通调查大数据体系，为加快建设交通强国、数字中国提供坚实数据支撑。
3.2.2布局方法
1）路段划分
（1）路线筛选：由于城管道路、断头路、重复路段均不纳入公路养护管理统计中，因此需要去除以上道路数据。
（2）初始划分：以高速公路、普通国道、普通省道、农村公路的交汇点为基准和以道路与省界、市界的交汇点为基准，将普通国道、普通省道和农村公路重要路段划分为连续路段。
2）优化合并路段
（1）长度小于2公里的路段需与邻近路段合并，避免冗余布局。
（2）根据人口因素进行调整，在常住人口规模小于20万的县级区域，三级及以上县、乡道与国道的交汇点邻近路段进行合并。
（3）根据道路层次、数据精度和社会影响等因素，车辆通行实际情况进行路段合并。
3）加密原则
（1）每条路线至少布设1个多功能交通调查站。
（2）普通国省道可以在以下路段基础布局上适当增设站点：
高速公路平行路段和连接路段；
城市群、都市圈、环城路、城市出入口路段；
机场、火车站、港口码头、公路客货车连接路段。
沿江、沿边通道路段；
跨江跨河特大桥梁连接路段；
省界、市界、县界路段；
4A级及以上景区、产业园区、矿区连接路段。
（3）农村公路在以下重点路段可考虑加密站点：
三级及以上县道与普通国省道的交汇点；
承担主要运输功能的农村公路路段；
交通流量较大的农村公路路段；
与景区、产业园区、物流园区、工业园区等连接路段。
（4）特大桥、特长隧位置至少布设一个II类功能站点。
（5）省界、市界位置至少布设一个多功能交调站。
四、设计方案
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图4.1新建多功能交调站网络拓扑结构示意图
本项目新建多功能交调站主要设备包括交调传感器(双激光)、车牌识别装置(卡口摄像机)、补光装置(补光灯)、边缘计算单元+存储、控制柜、杆体及基础、标志标牌、路由器交换一体机（含VPN模块），用于现场组网，交调激光雷达控制柜主要用于远程运维、动力环境感知、供电管理，每个L杆上配置一套交调标志标牌。2车道选用7*8米L杆1根，单侧立杆；
[image: ]
图4.1单侧立杆交调站示意图
4车道选用7*8米L杆2根，6车道和8车道均采用7*12米立杆2根，均为双侧立杆。
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图4.2双侧立杆交调站示意图
新建多功能交调站设备配置通用方案见下表：
4.1新建Ⅰ类多功能交通调查站
新建Ⅰ类多功能交通调查站按照按照行驶方向、分车道采集单个车头机动车号牌数据，5分钟周期自动汇总交通流量，上传湖南交通运输厅科技信息中心。
	功能
	数据精度

	机动车号牌
	根据《GA/T497-2019道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》中规定，在正常工作条件下，系统对于符合GA36规定的号牌，
机动车号牌捕获采集：日间精度应不小于95%，夜间精度应不小于90%；机动车号牌识别准确率：日间精度应不小于95%，夜间精度应不小于90%。
并可对车型进行识别

	自动汇总交通量
	交通量数据精度应不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件》(JT/T1008.1）


主要设备有：车牌识别装置(卡口摄像机)、补光装置(补光灯)、边缘计算单元+存储、控制柜、杆体及基础、标志标牌、路由器交换一体机（含VPN模块）
4.2新建Ⅱ类多功能交通调查站
新建Ⅱ类多功能交通调查站按照按照行驶方向、分车道采集单个车头机动车号牌数据，采集车型、车数、交通流等信息，5分钟周期自动汇总交通流量，上传湖南交通运输厅科技信息中心。
	功能
	数据精度

	机动车号牌
	根据《GA/T497-2019道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》中规定，在正常工作条件下，系统对于符合GA36规定的号牌，
机动车号牌捕获采集：日间精度不小于95%，夜间精度不小于90%；机动车号牌识别准确率：日间精度不小于95%，夜间精度不小于90%。

	机动车车型
	单类车型数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）

	地点车速
	地点车速数据采集精度不小于92%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）。

	交通流
	流量数据采集精度不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）

	车头时距
	车头时距数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）。

	车头间距
	车头间距数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）。

	自动汇总交通量
	交通量数据精度应不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件》(JT/T1008.1）


主要设备有：交调传感器(双激光)、车牌识别装置(卡口摄像机)、补光装置(补光灯)、边缘计算单元+存储、控制柜、杆体及基础、标志标牌、路由器交换一体机（含VPN模块）
4.3存量升级
存量升级交通调查站在原有交通调查站（原有交通调查站均为车型、车速、交通流调查站）的基础上，增加机动车号牌采集功能，升级为Ⅱ类多功能交通调查站，分车道采集单个车头机动车号牌数据，采集车型、车数、交通流等信息，5分钟周期自动汇总交通流量，上传湖南交通运输厅科技信息中心。
	功能
	数据精度

	机动车号牌
	根据《GA/T497-2019道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》中规定，在正常工作条件下，系统对于符合GA36规定的号牌，
机动车号牌捕获采集：日间精度不小于95%，夜间精度不小于90%；机动车号牌识别准确率：日间精度不小于95%，夜间精度不小于90%。

	机动车车型
	单类车型数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）

	地点车速
	地点车速数据采集精度不小于92%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）。

	交通流
	流量数据采集精度不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）

	车头时距
	车头时距数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）。

	车头间距
	车头间距数据采集精度不小于90%，依据《公路交通情况调查设备第1部分技术条件》（JT/T1008.1）

	自动汇总
交通量
	交通量数据精度应不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件》(JT/T1008.1）


主要设备有：交调传感器(双激光)利旧；增加车牌识别装置(卡口摄像机)、补光装置(补光
灯)、边缘计算单元+存储、控制柜、标志标牌、路由器交换一体机（含VPN模块）；杆体及基础根据实际情况利旧改造或新建。
4.4视频升级
视频升级交通调查站在原有交通视频监控站点基础上，增加机动车号牌采集功能，升级为Ⅰ类多功能交通调查站，按照按照行驶方向、分车道采集单个车头机动车号牌数据，5分钟周期自动汇总交通流量，上传湖南交通运输厅科技信息中心。
	功能
	数据精度

	机动车号牌
	根据《GA/T497-2019道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》中规定，在正常工作条件下，系统对于符合GA36规定的号牌，
机动车号牌捕获采集：日间精度应不小于95%，夜间精度应不小于90%；机动车号牌识别准确率：日间精度应不小于95%，夜间精度应不小于90%。并可对车型进行识别

	自动汇总交通量
	交通量数据精度应不小于95%，依据《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件》(JT/T1008.1）


主要设备有：抓拍单元、电力电缆、6类屏蔽双绞线、多合一补光灯、边缘计算单元(含软件)、快球摄像机、控制箱、交调标志牌、单悬臂标杆、单悬臂标杆、钢绞线、水泥电杆、电力电缆、接电入网、VPN网关路由交换一体机、VPN网关路由交换一体机、拼接屏、拼接控制器、拼接屏支架、视频编解码器、机柜、视频管理服务器及软件、视频管理计算机及软件、防火墙、高清视频线、网线、交调传感器，详见设备功能与主要参数表；杆体及基础根据实际情况利旧改造或新建。
4.5视频监控
本次设计在新建Ⅰ类、新建Ⅱ类、存量升级多功能交通调查站，增加视频监控快球摄像机，监视路段交通情况，上传视频数据至各市州各市州公路管理机构监控室。
4.6监控室
各市州各市州公路管理机构监控室，对辖区内的视频图像可进行实时监控，通过网络传输调用现场视频图像进行监控、回放等功能。
各市州公路管理机构监控室根据本地监控室的建设情况酌情考虑建设，已有监控室及机房的市州，则依据此次工程增加的图像路数，在原监控室及机房配置设备基础上进行扩容改建，没有监控室及机房的市州，可考虑选址建设，并根据各自辖区内路网监控需求，进行建设，房间选址、布局可参照本设计，监控室、机房装修、电源需另行考虑。监控计算机网络还需满足相应的信息安全技术网络安全等级保护基本要求的相关规定要求。
监控室配置监视器，采用LRED拼接屏，数量与监控快球摄像机数量1：4配置，配置拼接屏控制器，可对监视图像进行拼接与分割。视频监控图像采用H.265压缩格式，画面分辨率1080P，码流以4~6M计。
4.7数据传输
交调站建设工程共305处，通过运营商的有线宽带网络接入互联网，将交调数据数据传输至湖南交通运输厅科技信息中心，其中株洲市23处。
视频监控图像数据通过运营商的有线宽带网络接入互联网，可由市州公路管理机构路网监控室对辖区内的道路视频进行调用、监控。
通过VPN对数据进行加密和封装，建立专用的通信隧道，进行数据传输。
4.8交调设备供电
根据现场情况，新建交调设备向电力管理部门申报电表，从供电局设于附近区域内电表箱的电表上桩头取电；升级站点采用原有设施的可用供电设备。
单个交调站点用电设备的最大负荷统计表
	序号
	设备名称
	最大功率/W

	1
	双激光交调设备
	20

	2
	快球摄像机
	50

	3
	抓拍单元
	150

	4
	路由器交换机
	30

	5
	边缘计算单元(含软件)
	30

	合计
	280


4.9交通调查站设备功能要求
为了能最大程度地实现公路交通调查工作的自动化、信息化、动态化和实时化，交通调查站系统的运行应具备以下功能：
1.按照行驶方向、分车道采集的多种交通数据：
· 机动车车牌。
· 机动车车型。
· 车头时距
· 车头间距
· 每车道的交通流量。
· 每车道的平均车厢行驶速度。
· 每车道的平均车辆时间间距。
· 每车道的按不同车辆类型统计的车流量。
· 车道占有率。
· 用户自定义数据采集间隔。
2.信息传输功能：
· 交通数据采用定时上传的方式，传输间隔为5分钟。
· 图像传输采用调用实时传输方式。
· 将设备的工作状态传输至湖南交通运输厅科技信息中心，以便对设备运行状态进行监视。
3.信息接收功能：
· 数据格式应符合《“固定式交调设备技术条件”和“固定式交调设备与数据服务中心通讯协议”》中的有关规定，数据主要包括车型、车速、流量、车头时距、车头间距等交通数据，以及设备功能代码、交通站代码等信息。
4.存储功能
· 交调数据图像支持本地存储，一旦出现停电或进行设备升级等非正常运营情况，能保证不发生数据流失及失真，一旦故障排除，所存数据可以自动传输至湖南交通运输厅科技信息中心。
5.系统构成
交调站设备为双激光交调设备加事件检测摄像机、车牌识别摄像机、补光灯等，安装于路
侧立杆检修平台或横臂上，控制机箱挂设于立杆上。
4.10公路交调标志
1.公路交调标志是全国统一的专用标志，体现出公路交通情况的调查与专注。
2.公路交调标志由图案和文字两部分组成。上方运用JD（交调拼音首字母缩写）的字母“J”变形组成为眼睛的轮廓，中心眼球部分代表公路；下方文字为中文“全国公路交通调查”
3.公路交调标志安装于公路交调有关的设施、设备上。
4.公路交通调查标志的设置应符合《公路交通标志和标线设置规范》JTGD82的规定，满足规范性、系统性和醒目性的要求，且不应影响其他公路交通标志的信息传递及设置。
5.公路交通调查标志的字符应规范、正确、工整。按从左至右顺序排列，公路交通调查标志参见图纸。
五、设备功能与主要参数
	序号
	设备名称
	参数/规格
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	抓拍单元
	1、像素不低于1200万； 
2、支持同时预览两路视频； 
3、内置不小于1英寸高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机； 
4、抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等； 
5、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG;图像输出格式:JPEG ；
6、工作电压：(100~240)VAC；频率：(48~52)Hz；功耗：≤20W； 
7、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和骑车道线、压车道线等违法行驶行为的违法检测等功能。支持检测并跟踪指定区域内机动车、非机动车以及行人等目标； 
8、自动完成对包括标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照和军、警、港澳式等各种格式汽车号牌、车牌颜色、车身颜色的实时快速检测，支持识别多种车身颜色； 
9、车型识别、车身颜色识别等准确率应符合现行JT/T604-2024《汽车号牌视频自动识别系统》：车牌识别准确率、有效汽车号牌识别准确率、车牌颜色识别准确率日间≥95%，夜间≥90%，单台抓拍机同时识别抓拍车道≤3 车道；支持存储通行车辆的号牌图像1张和车辆正面图像1张； 
10、支持故障自动检测功能，抓拍机平均无故障时间≥20000h； 
11、能清晰辨别车辆车牌区域、驾驶室、车身、颜色、运输货物细节等特征； 
12、抓拍图片应支持叠加字符； 
13、工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结）； 
14、设备防护等级应不低于 IP66； 
15、支持自动对时，24 小时内计时误差≤1.0s； 
16、支持远程访问、系统维护。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	46

	2
	电力电缆
	1.WDZN-BVV-3*2.5电力电缆(包含设备安装、调试、检验验收)。
	米
	1180

	3
	6类屏蔽双绞线
	1.6类屏蔽双绞线(包含设备安装、调试、检验验收)
	米
	1180

	4
	多合一补光灯
	1、采用符合 JT/T1531-2024《公路汽车号牌视频自动识别补光装置》要求。每车道布设 1 台； 
2、补光装置光源包括 LED 光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源； 
3、支持红外和白光补光切换； 
4、支持 LED 频闪、LED 爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，支持通过远程控制切换； 
5、外壳防护等级不低于 IP66 要求； 
6、支持远程升级维护； 
7、支持记录闪光灯闪光次数，具有峰值抑制功能，能有效减少周边光污染。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	46

	5
	边缘计算单元(含软件)
	1、自主可控操作系统，支持 7×24 小时稳定运行； 
2、内存不低于 12G，支持灵活扩展； 
3、存储不小于 4T，支持扩容； 
4、支持北斗或 GPS 授时，24 小时同步误差≤1s； 
5、具有双网卡，支持物理双网络； 
6、支持 CIF、D1、720P、1080P、2K、4K 等多种分辨率的网络视频接入； 
7、具有完善的视频处理功能，支持解码 H.265、H.264 等主流图像压缩格式； 
8、支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 ；
9、支持对多张图片进行合成 ；
10、支持 iSCSI 块直存录像，支持秒级检索，秒级回放 ；
11、支持图片的存储、检索、查看、导出、上传等； 
12、支持通过串口获取数据； 
13、支持硬盘 S.M.A.R.T.属性检测； 
14、支持通讯中断重登录能力和数据断点续传功能，通讯中断后其数据在本机储存时间不少于 30 天； 
15、车牌识别数据与交调数据融合软件，车辆通行数据匹配正确率应不小于 95%，可输出符合交通部要求格式的数据。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	23

	6
	快球摄像机
	1、像素不小于 400 万； 
2、摄像机内置镜头，支持不低于 30 倍光学变倍； 
3、视频分辨率不低于 2560×1440；帧率不低于 25fps； 
4、混合补光；补光距离红外最远可达 150m；白光最远可达30m； 
5、云台转动：水平 360°连续旋转，垂直方向-15°~90°； 
6、具备本机存储功能，自带容量不小于 256GB 的存储； 
7、防护等级不低于 IP66； 
8、主码流、第三码流同时支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps； 
9、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 
10、支持透雾、强光抑制、防抖、数字降噪功能； 
11、工作温度：-30℃~60℃；工作湿度：湿度小于 95%（无凝结）； 
12、供电：AC24V 或 AC220V； 
13、支持 SMART 识别功能：抛洒物检测、拥堵检测、路障检测、交通事故检测等。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	23

	7
	控制箱
	含空气开关、浪涌抑制器、漏电保护、接线端子、接地端子、安装导轨等，线缆按国家规定颜色标识，开关有清晰的标志，安装空间足够并留有扩容余量。                                                  1、材质：1.5mm镀锌钢板，表面喷塑；采用连杆锁止；正面喷涂文字及警示标志；
2、通信接口：网口：1个，RS485：1个；
3、防护等级：≥IP67；
4、安装方式：抱箍杆装；
5、电源监测 。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	套
	23

	8
	交调标志牌
	1.交调标志牌符合GB 5766.2和JTG D82规定要求(包含设备安装、调试、检验验收)。
	套
	17

	9
	单悬臂标杆
	1.钢制L型7m（柱）×8m（梁）；
2.1300×1300×1900mm，C30钢筋混凝土基础(包含基础土方开挖、回填及弃置)；
3.交调标志牌(符合GB 5766.2和JTG D82规定要求)；
4.接地极∠50×5.0×2500mm；
5.接地扁钢-40×4(包含设备安装、调试、检验验收)。
	套
	15

	10
	单悬臂标杆
	1.钢制L型7m（柱）×12m（粱）；
2.1500×1500×2100mm，C30钢筋混凝土基础(包含基础土方开挖、回填及弃置)；
3.交调标志牌(符合GB 5766.2和JTG D82规定要求)；
4.接地极∠50×5.0×2500mm；
5.接地扁钢-40×4(包含设备安装、调试、检验验收)。
	套
	8

	11
	钢绞线
	1.φ8(包含设备安装、调试、检验验收)。
	米
	1120

	12
	水泥电杆
	1.水泥电杆φ150*8-I(包含设备安装、调试、检验验收)。
	根
	35

	13
	电力电缆
	1.YJY22-3×4电力电缆(包含设备安装、调试、检验验收)。
	米
	1150

	14
	接电
	1.220V市电接入。
	项
	23

	15
	入网
	1.光纤宽带接入。
	项
	23

	16
	VPN网关路由交换一体机
	1、全千兆企业级防火墙VPN网关路由器；
2、2×千兆光口；16×千兆电口；
3、防火墙：安全区域划分，防御分片报文地址扫描、端口扫描，防御恶意攻击、访问控制列表、应用报文过滤、静态和动态黑名单功能；
4、病毒防护；
5、深度入侵防御；
6、支持多个内部地址映射到同一个公司地址；支持多个内部地址映射到多个公司地址；
7、VPN：L2TP VPN、IPSes VPN、GRE VPN SSL VPN
8、支持带宽管理，确保网络稳定性；
9、电源或端口故障可通过继电器输出报警；
10、支持掉电报警(IPA)功能；
11、工作温度：-20℃～+65℃（宽温型号）；
12、工作湿度5～95%（无凝露）；
13、电源需求 输入电压：12/24/48 VDC（9.6 ~ 60 VDC）或220 VAC双冗余输入(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	23

	17
	VPN网关路由交换一体机
	1、全千兆企业级防火墙VPN网关路由器；
2、2×千兆光口；24×千兆电口；
3、防火墙：安全区域划分，防御分片报文地址扫描、端口扫描，防御恶意攻击、访问控制列表、应用报文过滤、静态和动态黑名单功能；；
4、病毒防护；
5、深度入侵防御；
6、支持多个内部地址映射到同一个公司地址；支持多个内部地址映射到多个公司地址；
7、VPN：L2TP VPN、IPSes VPN、GRE VPN SSL VPN
8、支持带宽管理，确保网络稳定性；
9、电源或端口故障可通过继电器输出报警；
10、支持掉电报警(IPA)功能；
11、工作温度：-20℃～+65℃（宽温型号）；
12、工作湿度5～95%（无凝露）；
13、电源需求 输入电压：12/24/48 VDC（9.6 ~ 60 VDC）或220 VAC双冗余输入(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	18
	拼接屏
	LED 1.7mm，55”(包含设备安装、调试、检验验收)；                屏幕尺寸：55inch（对角线）；16：9 ；
拼缝：BtoB≤1.7mm；AtoA≤2.5mm ；
分辨率：1920×1080（FHD），60Hz；
点距：0.210×0.630mm；
亮度：≥500cd/m²；
对比度：3500：1
色彩：16.7M；
响应时间：≤8ms；
视频输入：HDMI、DVI、VGA、CVBS/BNC、USB；
电源：AC100～240V，50/60Hz。
	台
	6

	19
	拼接控制器
	单屏显示、画面拼接、画面分割；(包含设备安装、调试、检验验收)输入输出接口：HDMI、DVI、VGA、CVBS/BNC；
单口输出分辨率：1920×1080（FHD），60Hz；
整机带载像素：≥6×（1920×1080）×1.2 ；
处理性能：10bit色深、4：4：4采样。
	台
	1

	20
	拼接屏支架
	1.3.2×6机柜式 冷轧钢板（或高强度铝合金）配套定制；2.可根据房间大小布局采用壁挂式(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	21
	视频编解码器
	1.16路视频编解码器(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	22
	机柜
	1.42U、19”标准机柜，(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	23
	视频管理服务器及软件
	1.机架式，国产处理器，2.2GHZ以上，内存：≥DDR4 DIMM ECC 8G，硬盘：2×2T，16X DVD-ROM，集成双千兆以太网网卡(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	24
	视频管理计算机及软件
	1.国产处理器，2.4GHZ以上 内存≥16GB 1TBSSD 接口：音频、网口、VGA、HDMI PS/2 USB 显示器27” 预装办公软件(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	1

	25
	防火墙
	1、千兆电口、光口；USB接口；
2、内存：≥8G；
3、网络吞吐量：≥12G；
4、应用层吞吐量：≥4G；
5、IPS吞吐量：≥8G；
6、AV吞吐量：≥4G；
7、最大并发连接数：≥180万
(包含设备安装、调试、检验验收)。
	台
	1

	26
	高清视频线
	HDMI2.0 (包含设备安装、调试、检验验收)
1.最大带宽：18Gbps
2.分辨率：3840×2160/4096×2160@60hz
3.信令方式：TMDS；
4.接口：Type-A。
	米
	60

	27
	网线
	1.CAT6 STP 500MHz 23AWG(包含设备安装、调试、检验验收)
	米
	100

	28
	交调传感器
	1、扫描角度：≥270°；
2、频率：≥100Hz； 
3、角度分辨率：≤0.5°； 
4、测距范围：0.5~30m； 
5、测距误差：±30mm； 
6、功耗：＜20W； 
7、防护等级：≥IP67； 
8、激光等级：I 级人眼安全
9、支持中小型客车、大型客车、小型货车、中型货车、大型货 车、特大型货车、集装箱货车、拖拉机、摩托车等九类车型识别功能。机动车车型分类数据采集精度：相对误差不大于 10%。
10、支持流量数据采集功能，采集精度：相对误差不大于 5%； 
11、支持地点车速采集功能，采集精度L相对误差不大于 8%； 
12、工作温度：-55℃~80℃。
(包含设备安装、调试、检验验收)
	台
	11



六、设备性能
6.1外观质量
6.1.1设备应构建完整、装配牢固、结构稳定，边角过渡圆滑，无飞边、毛刺。
6.1.2需要以一定角度安装传感器设备，其安装连接件应能调节角度。活动部件应灵活、无卡滞现象，机壳及安装连接件无明显变形、凹凸等缺陷。
6.1.3机箱与连接件的防护层色泽应均匀，无划伤、裂痕、基体裸露等缺陷。
6.1.4箱体出线孔应开口合适、切口整齐、出线管与箱体连接密封良好；箱内应接线整齐，标识清楚；箱体应设置锁具，且采取防水、防腐措施。箱门开闭应灵活轻便，逼疯良好。
6.2环境适应性能
设备各部件的耐低温工作性能、耐高温工作性能、耐湿热工作性能、耐低温存储性能、耐温度交变性能、耐机械振动性能、耐盐雾腐蚀性能、耐候性能应符合JT/T817的规定。
6.3安全防护性能
6.3.1设备个部件的电气安全性能、电磁兼容性能应符合JT/T817的规定
6.3.2设备个部件的防护等级应符合JT/T817的规定。
七、防雷接地
严格执行国家的有关标准和规范，立杆防雷接地电阻≦10Ω，接地网布置依据地形进行设计。
接地施工时如站点附近有符合要求的良好接地体，需将站点设备接地点与其连接，增强接地效果。
防雷器采用电源、信号防雷器，能防止系统设备被雷击或工业噪声等产生的感应过电压、过电流现象或其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成的永久性损坏和瞬间中断等危害。
绝缘电阻、安全接地、防雷电性能和电源适应性等应符合现行《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》(JT/T817)的有关规定,电磁兼容应符合现行《电磁兼容、试验和测量技术》(GB/T17626)的有关规定。
7.1单相复合式电源防雷器
1）每一只开关型防雷器可以抵御和吸收10/350微秒的直击雷电流35kA；每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流40kA；
2）SPD防雷器可以抵御相线及中性线对地排70kA的直击雷（L-PE/35kA；N-PE/35kA）；
3）SPD为具有能量配合型的防雷器，电压保护水平≤1.5kV；
4）SPD具备失效指示窗口和遥信端口；
5）漏电流：≤20μA；
6）相应时间：≤25ns；
7）稳定工作电压：220V；
8）持续最大工作电流：385V；
9）工作温度：-40°～75°；
10）工作湿度：0～90%（无凝露）
7.2网络信号防雷器
1）额定工作电压Un：5V；
2）最大持续运行电压：8V；
3）标称放电电流In（8/20μs）：2.5kA；
4）最大放电电流Imax（8/20μs）：5kA；
5)相应时间：＜5ns；
6）接口型式：RJ45
7）工作温度：-40°～75°；
8）工作湿度：0～90%（无凝露）
八、设备选型与检验
设备选型需选取主流的产品，本着实用性、可靠性及经济性，选取技术成熟且具有一定先进性，在多功能交调站工程中广泛应用的产品，并易于维护及升级。
选取的交调设备必须具有国家认证的相应资质检测机构出具的检测报告，设备的各项检测项目，必须满足《公路交通情况调查设备第1部分：技术条件》（JT/T1008.1-2015）、《公路交通情况调查设备第2部分：通信协议》（JT/T1008.1-2015）、《普通国省道多功能交通调查站技术指南》等规范标准的要求。
选取设备的外观质量、电气安全性能（绝缘强度、电气强度、安全接地、电源适应性）；环境适应性（耐低温、耐高温、耐湿热性、温度变化、机械振动、盐雾腐蚀、耐候性能）；电磁兼容性（静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、辐射电磁场抗扰度）；来电恢复；可靠性等需满足《公路机电系统设备通用技术要求》JT/T817-2011的各项要求。
抓拍单元制造商获评国家级科学技术类奖励证书（提供证书复印件）。
边缘计算单元设备制造商具有CCC现场检测实验室资质证书（提供证书复印件）。
快球摄像机制造商依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》，通过DCMM数据管理能力成熟度评估达到稳健级（3级）级以上（提供证书复印件）。
防火墙产品制造商具备覆盖产品生命周期的安全研发、安全支付与安全事件快速响应能力，具有信息安全服务资质认证证书，且软件安全开发服务资质及信息安全应急处理服务资质须符合一级要求（提供有效证书复印件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图）。
九、施工工艺及要求
9.1基础施工工艺
基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实，基底允许承载力不低于150kPa，控制好标高。基础浇捣后，表面应以水泥砂浆摸平，修整。施工完毕后，基础应分层回填夯实，夯实度与路基相同。
基础采用混凝土现场浇筑，基础顶面应预埋Q235钢地脚螺栓，地脚下面为标准弯钩，法兰盘为Q235钢制作，基础法兰地脚螺栓应热浸镀锌处理。
在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础，其上表面与基础顶面齐平，同时保持其顶面水平，顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。
路侧基础中内设两根Φ90PVC管用于穿线，弯曲半径为120°，预埋PVC管，一端上伸出基础法兰50mm，另一端深入手孔50mm，其弯曲半径不应小于250mm，管口内部应倒角，并以木楔堵塞。
1）设备机柜下沿高度距地面高度不小于2米。
2）交调标识牌下沿距地面高度不小于3.3米。
9.2设备电力电缆工艺
1）应确保24小时不断电，并对供电情况进行实时监测；
2）工作环境温度：-40℃～+70℃）；
3）供电功率需求为：1kW
4）供电系统MTBF：≥10,000小时。
5）铜芯电力电缆指标需满足《电缆的导体》GB/T3956-2008、《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T12706.1-2020及其他国家相关标准和规范的要求。
6）电力电缆敷设完后，其芯线之间、芯线对地之间的绝缘电阻用1000V兆欧表测，应保证温度在20℃时，不小于50兆欧/公里。
9.3设备杆件安装要求
根据所需监测的范围、角度、场景以及现场条件来选择监测设备的安装方法，监测设备的安装固定以L杆为主。设备箱固定在监控杆离地2米高处，所有的电源、交调主机、防雷器及其它设备都安装在设备箱内。L杆基础规格详见设计图纸。
杆底端焊接固定法兰盘，根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸，预留穿线孔。杆件的安装应牢固，不得歪斜，建设时应用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽。杆件应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。
1）立杆采用钢结构材料，由竖杆加横杆组成，根据所安装位置的不同采用不同的规格。
杆体规格结构详见设计图纸。
2）根据监测的范围、角度以及现场条件来选择立杆的安装位置和横杆方向。设备箱安装在竖杆位置，参见杆体结构示意图，固定应牢靠美观。
3）前端设备的电源、网络传输设备、防雷器等辅助设备都安装在一个金属设备箱内，
4）监控杆体一般要求：
5）杆体应采用八角锥形结构；
6）抗震设防烈度按7度设计；
7）杆体的使用期设计不小于30年；
8）杆体所承受的风荷载计算方法按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的相关规定执行。整个立杆应有较高的安装强度，抗风等级为11级；在风速25M/S时，立杆最高处摆动幅度＜16MM，震动频率f＜0.2次/秒，在摄像机用高倍数镜头拍摄时，不会因为立杆的晃动而引起画面的抖动。
9）杆体所用的钢材，采用Q235普通碳素结构钢，其质量应符合国家标准GB/T700-1988《碳素结构钢》。
10）前端设备安装紧固螺栓采用C级螺栓，性能等级为4.8级以上。
11）地脚锚栓采用Q235钢或Q345钢。
12）杆体焊接符合下列要求：
13）主杆一次性焊接成型，中间不得驳接（底板、横臂除外），杆形流畅美观，采用自动氩气保护焊接成型或自动埋弧焊接成形，焊缝表面应均匀光滑，焊缝宽度约为4～6mm，熔透深度不小于3/4板厚，无堆焊、无气孔、无咬边，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、毛刺、漏焊、烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝应均匀饱满。
14）角焊缝连接时，构件端部的焊缝采用围焊，所有围焊的转角处必须连续施焊，焊条采用E43。
15）焊接质量符合GB/T12469-1990《焊接质量保证钢熔化焊接头的要求和缺陷分级》及GB/T985-1998《气焊、手工电弧焊及气体保护焊条缝破口的基本形式与尺寸》的相关要求。
16）杆体防腐处理符合下列要求：
（1）防腐质量应符合GB/T9790-1988《金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》、GB/T36011-1989《钢铁热浸铝工艺及质量检验》和GB/T11373-1989《热喷涂金属件表面预处理通则》的相关要求。
（2）构件热镀锌之前必须进行酸洗除锈处理。
（3）镀件厚度小于5mm时，镀锌厚度不小于65μm；镀件厚度大于或等于5mm时，镀锌厚度不小于80μm；镀锌厚度偏差应小于10μm，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣等现象。
（4）外表面宜采用室外耐候性纯聚酯粉末，经高压静电喷涂，涂层平均厚度在70μｍ以上。杆体表面颜色一致、光滑、无微粒、无橘皮现象。喷涂质量应符合GB/T5210-1985《涂层附着力的测定法拉开法》和GB/T6739-1996《涂膜硬度铅笔测定法》的相关要求。
17)杆体外形设计采用简洁、流畅的线条，做到美观大方，具有现代感；杆体颜色应与现场环境相协调，应采用浅灰色。
9.4杆件选型
1）应根据监测要求及现场实际环境，选择适当规格的结构杆件；
2）同一个广场、同一条道路或者同一个区域应安装同一类型杆体。特殊情况下，应按照需要监视的范围及避免摄像机被遮挡的原则选用合适杆体。
9.4杆件的安装
1）结构杆件采用混凝土基础，基础应落在坚实土层上，要求地基承载力特征值fak≥100kPa。持力层以下如有软弱土层或地基承载力达不到设计要求时采用基础底人工施打松木桩。施打松木桩后夯实底土再做基础，基础开挖后应回填不少于200mm厚的砂石，要求处理后的地基承载力特征值达到设计要求。
2）建筑基础时应与接地线的埋设同时进行，基础的大小应根据表4.2-1选择与杆体规格相应的尺寸。
3）杆件地脚锚栓采用不小于40mm×4mm镀锌扁钢互焊连通，并引出与接地体焊接。
4）基础采用C25混凝土；必须在基础混凝土强度达到100%后才可以安装上部杆件。
5）主杆与横臂的连接应采用螺栓固定。
6）杆体上所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角。
7）各线缆出线口要保证光滑，以防线缆刮伤；线缆安装后应用胶垫封闭，防止进水。
8）各突出槽线孔未使用时应加盖盖板，上下两端用螺栓固定。
9）杆上配电线引入口设计应合理，地线穿孔大小应合适，且在穿孔处需要有额外的加固措施。
十、系统接入及调试
系统建设完成、调试后，供应商应按照《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》JTG2182-20204.6进行自测，自测除满足国家行业通用要求之外，还应该达到如下技术要求方可接入平台：
1）交调指标需满足JT/1008.2-2015技术要求；
2）车牌抓拍白天夜间需满足《普通国省道多功能交通调查站技术指南》技术要求；
3）车牌和车型关联需满足设计要求；
4）字符叠加需满足工艺设计要求。


第三节 商务要求
一、包装、运输、保管及保险
1、中标人所供货物必须为制造商全新原厂未拆封包装，包装质量符合国家、行业相关标准，具备防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、防碰撞保护措施，确保货物安全运输至各施工点位现场。因包装防护不当造成的货物损坏、锈蚀、缺失、返工、二次运输等一切损失及费用，均由中标人自行承担。
2、中标人负责本项目多站点分散供货，承担全部货物分点配送、装卸、现场搬运、堆码就位等全部工作及所有费用。
3、所有货物到货须随货提供完整原厂装箱清单、合格证、出厂资料、配件清单，采购人按清单逐项清点验收，资料不全、数量不符、配件缺失不予验收。
4、货物进场后至项目整体终验验收、资料归档、正式移交前，全部设备、材料、配件的现场保管、看护、防盗、防损责任由中标人全权承担，期间产生的一切损耗、丢失、损坏由中标人无偿补齐更换。
5、设备安装、调试、验收移交前的全部设备风险、财产保险由中标人负责。中标人须为所有进场施工、技术服务人员购买足额有效的人身意外伤害保险及工伤保险，施工期间发生的一切安全事故、人身财产损失由中标人全责承担。
二、安装、调试及施工要求
1、中标人须委派经验丰富、持证上岗的专业技术及施工团队驻场实施，完成全部设备安装、立杆、基础施工、接地、线缆敷设、路面开挖恢复、设备调试、系统联调、省级平台对接入网等全部工作，直至系统功能全部达标、数据稳定上传。所有施工、调试、人工、辅材、机具费用全部包含在投标总价内。施工全过程须遵守文明施工、安全施工、属地管理规定，所有岗位人员持证上岗。
2、投标人须根据本项目多站点施工特点配置足额稳定的项目实施团队，自行配备全部施工工具、调试仪器、安全防护设备、辅材耗材，采购人不另行计费。
3、施工、安装、调试期间发现设备质量缺陷、参数不符、功能缺失、施工质量问题的，中标人须无条件免费更换、整改、重做，全部费用自理，不得申请加价、顺延工期、索赔。
4、中标人须严格遵守施工现场安保、防火、用电、交通管制及属地管理规定，违规施工造成的场地损毁、设施损坏、安全事故由中标人全权负责。
5、中标人全权负责设备及系统调试、联调、入网测试、平台对接调试，免费向采购人管理人员、运维人员开展技术交底、系统原理、操作方法、调试技巧、故障排查等技术培训，全程解决调试及试运行阶段全部技术问题。
6、项目完工后，中标人须完整提交全套终验验收资料、设备资料、技术文档、测试报告、对接证明、归档资料，满足省级档案规范及采购人归档要求。
7、设备进场验收前，采购人可要求中标人将产品送至采购人认可的检测机构进行抽检，抽检费用含在总报价中，不另计，如抽检不合格禁止进场使用，所造成的一切损失及后果由中标人自行承担。
三、项目工期
★1、建设工期：自合同签订生效之日起 60日历天内 完成全部设备供货、基础施工、安装、调试、站点自测、省级平台联调、数据上传、整改完善，达到整体初验验收标准。工期为固定锁定期，除采购人书面正式重大变更外，一律不予顺延。
2.合同签订之日起60日历天内，中标人应当完成建设并进行系统试运行。由采购人组织项目初验验收，相关系统进入正式运行及维护期。
3.系统初验验收合格且正常运行3个月，项目达到终验验收要求后，由中标人提交书面终验验收申请，由采购人相关主管部门组织终验验收，中标人应当交付项目所有技术文档资料。
本项目中初验验收是指：中标人完成全部建设内容并达到系统试运行要求；终验验收是指：系统初验验收合格且正常运行3个月。 
四、结算与付款方式
1、本项目为固定总价合同，投标报价包含完成本项目全部建设内容的所有费用，包含但不限于：设备、主材、辅材、立杆基础、接地、线缆敷设、路面开挖及恢复、设备安装调试、系统联调、省级平台接口开发及对接、接电入网、电报装、电表开户、电费(含质保期3年）、光纤宽带报装开户、通信月租(含质保期3年）、现场协调、安全文明施工、培训、资料归档、8年质保运维、备品备件、现场踏勘风险、政策规范升级适配、人工、机械、运输、税金、利润、风险包干等全部费用。
2、投标人已充分自行踏勘全部站点现场，充分知悉施工环境、施工难度、外部制约、场地条件。因投标人踏勘不足、预判偏差、方案漏项、预估不足产生的一切工程量增加、费用增加、施工难度增加，全部由投标人自行承担，合同价款不作任何调增。
3、除采购人书面盖章确认的站点点位重大变更外，现场施工过程中线缆、辅材、开挖工程量10%以内增量属于投标人包干风险范围，不予调价。
4、付款节点：
①设备全部到货开箱检验合格，提交到货开箱检验证明、对应合法增值税发票，支付50%；
②全部站点完工、完成省级平台联调测试合格，终验验收合格后完成结算，同时中标人提供合同价款5%的运维期履约保函（运维期履约保函有效期需覆盖整个运维期，8年运维期满，无质量问题、无违约行为，运维期履约保函自动失效）后，支付至合同结算价100%。5、财政资金特别约定：本项目资金为财政资金，采购人所有付款义务均以财政资金实际到位、财政审核及审计流程完成为前置条件。因财政预算下达、资金拨付、审计流程等非采购人原因造成付款延迟的，付款期限相应顺延，采购人不承担逾期付款违约金、利息及任何违约责任。
五、站点建设与调整管控规则
1、采购人负责提供规划桩号点位、协调属地进场基本条件，施工过程中产生的一切占地、损毁、施工赔偿、协调费用由中标人承担，包含在合同总价内。
2、项目电报装、电表开户、光纤宽带开户、通信运营商月租等全部费用由中标人包干承担，包含在投标总价中。
3、站点调整仅限现场客观条件（征地冲突、管线冲突、重大安全隐患）导致的必要调整，严格执行同类互换原则（Ⅰ类换Ⅰ类、Ⅱ类换Ⅱ类），不得提高建设标准、不得增加站点数量、不得新增点位。所有调整必须取得采购人书面盖章正式文件，不增加合同总价。
4、中标人未经采购人书面同意擅自变更点位、数量、类型、建设标准的，视为严重违约，采购人有权扣减合同价款、责令恢复原状、追究违约责任。
六、验收标准及验收规则
★1、平台对接硬性验收条件：本项目所有设备通信必须完全满足JT/T1008.2-2015通信协议，数据格式100%符合湖南省交通运输厅科技信息中心平台接口规范。所有设备的检定标准必须符合JT/T 1008.1-2015《公路交通情况调查设备 第 1 部分：技术条件》要求。与省级平台联调成功、交调数据、车牌识别数据稳定完整上传是项目履约验收、付款的必要前置条件，未完成联调、数据上传不稳定的，项目不予验收、不予付款。因乙方软硬件、接口、施工原因导致无法对接、数据异常的，由乙方无偿整改、免费优化，不得索赔、不得加价、不得顺延工期。
2、项目验收依据：招标文件、投标文件、采购合同、国家及行业标准、省级平台规范、株洲市政府采购验收管理规定。验收须提供出厂合格证、出厂检验报告、权威第三方检测报告、生产许可资料。
3、验收争议由具备资质的第三方检测机构检测判定，检测结果为中标人质量、施工、设备问题的，全部检测费用、整改费用、损失费用由中标人承担。
4、项目实行分阶段节点验收机制：到货开箱验收→单点安装调试验收→全部站点完工自测验收→省级平台联调验收（初验验收）→资料归档验收（终验验收），全部节点合格方可视为最终履约验收通过。
5、单次验收不合格由中标人无偿限期整改；连续两次验收不合格，采购人有权终止合同、另行采购，全部损失由中标人承担。
6、项目全过程纸质、电子档案由中标人负责收集、整理、归档，必须满足湖南省政务信息化项目档案管理规范，档案验收合格为项目最终验收通过的必要条件。
七、设备运维及售后服务
★1、质保期限：本项目整体质保期自项目终验验收合格之日起不少于8年。厂家承诺质保期高于本要求的，从其更优承诺。
2、质保期内全部免费服务内容：免费软件升级、免费精度校准、免费定期保养、免费年度巡检、免费故障维修、免费零部件更换、免费技术优化，产生的人工费、差旅费、材料费、配件费、管理费全部由中标人承担。
3、售后响应时效：提供7×24小时全天候技术咨询、故障受理服务；故障报修后24小时内到达现场；一级故障（站点完全离线、无任何数据上传）：1 小时内远程响应；4 小时内到达现场；力争 24 小时内恢复数据采集与上传。二级故障（数据失真、部分参数异常、偶发断传）：1 小时远程响应；24 小时内到达现场；48 小时内修复。三级故障（非采集类次要缺陷，机箱锈蚀、标识损坏等）：72 小时到场处置，5日内完成更换修复。
4、质保期满后，中标人须持续提供优惠备品备件及技术支持，供货价格不高于本次投标对应单价，不得以任何理由拒供、涨价、停服。
八、培训要求
1、中标人须针对本项目设备操作、日常运维、故障排查、系统管理、平台数据查看等内容，对采购人运维人员、管理人员开展完整技术培训，实现知识完全转移。
2、培训教员不少于1人，须熟悉本项目全部设备及平台对接业务，具备成熟授课能力。
3、中标人须免费提供全套中文培训资料、操作讲义、用户手册，供采购人人员日常查阅学习，全部费用包含在投标总价中。
九、项目团队人员要求
★1、人员锁定实质性条款：本项目项目负责人、主要技术人员为项目履约实质性固定人员，投标文件填报人员即为现场履约人员。未经采购人书面盖章同意，中标人不得擅自更换、顶替、调离。擅自更换人员视为严重违约，采购人有权扣除违约金、扣除履约保证金、追责履约损失。
十、数据安全与保密要求
1、本项目设备采集交通流量、车型识别、车辆轨迹、视频图像等交通敏感数据及公民个人信息，属于重要行业数据。投标人须具备有效保密管理体系认证（提供有效的证书复印件），提供完整的数据安全与保密管理方案，包含体系管理、人员保密、设备安全、供应链安全、网络传输安全、数据存储安全、权限管控、操作审计、风险评估、应急处置机制。
2、中标人须严格防范设备非法篡改、固件后门、数据泄露、违规外传等安全风险，违规造成的安全事故、泄密事件、行政处罚、民事赔偿全部由中标人承担。
十一、履约、报价、真实性承诺
★1、禁止转包承诺：本项目必须由中标人主体自行履约，严禁转包、违法分包、挂靠、授权第三方履约。违约采购人可解除合同、没收保证金、追责损失。
★2、资料真实性及现场演示承诺：投标人对全部投标资料、参数、证书、检测报告真实性负责。中标后采购人有权核查原件、要求产品实物现场逐条演示参数，任意参数不符、资料虚假、拒不配合的，直接取消中标资格、上报监管部门追责。
★3、报价固定包干承诺：投标报价包含全部清单内容及风险范围，中标后不得以市场涨价、施工难度、现场变化等任何理由调价、拒履约、索赔。仅采购人书面重大变更可据实调整。
★4、提供书面盖章承诺（8年备件供应、软件持续升级、不锁芯片、不停产替代方案）。
十二、通用重要说明
1、投标人自行踏勘现场，充分预判所有施工风险、场地风险、外部协调风险，中标后不得以不完全了解现场为由申请加价、索赔、顺延工期。
2、本招标文件所有带★条款为实质性、不可偏离条款，任意负偏离、不响应、缺漏直接作无效投标处理。
3、投标人存在隐瞒事实、弄虚作假、资料不实、虚假谋取中标的，评标阶段作废标处理，中标后查实的取消中标资格、终止合同、上报财政监管部门追究法律及信用责任。
4、本条款未尽事宜，按照国家法律法规、省级交通行业规范、株洲市政府采购管理规定、合同约定执行。
★施工关键节点工期要求
	序号
	施工节点
	工期（日历天）
	备注

	1
	施工准备
	10
	本项目建设工期60日历天，合同签订后10日内完成前期各项准备工作下发开工令（施工准备期的10日不计算在建设工期内）。各施工关键节点工期在项目建设工期范围之内。

	2
	基础施工及杆件安装
	25
	

	3
	设备安装及调试（通电、通网、含监控室建设）
	25
	

	4
	省级平台联调验收
	10
	


要求：
1、上述关键节点完成的必须是完全合格的工程。
1.1项目建设工期60天，合同签订后10日内完成开工报告等各项前期工作下发开工令（施工准备期的10日不计算在建设工期内）。
2、实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。
3、投标人在投标文件中可根据企业实际情况进行关键节点工期承诺，承诺的关键节点工期可以少于本项目的关键节点工期。
4、关键节点工期即为合同工期。
5、投标文件中承诺的关键节点工期不得超过本项目的关键节点工期，每超过关键节点工期1天，按合同价款的0.5%扣减合同款，扣款金额最高不超过合同价款的10%。


株洲市普通省道（三级及以上）多功能交通调查站点一览表
	序号
	行政区划
	所属路线
	站点信息

	
	市州
	区县
	路线编号
	车道数
	路线技术等级
	站点桩号
	建设方案
	桩号经度
	桩号纬度

	283
	株洲市
	茶陵县
	S204
	2
	2级
	281.903
	新建I类站路段
	113.656046
	26.834689

	284
	株洲市
	茶陵县
	S337
	2
	2级
	61.774
	新建I类站路段
	113.436537
	26.864828

	285
	株洲市
	醴陵市
	S104
	2
	2级
	61.800
	新建II类站路段
	113.401492
	27.843383

	286
	株洲市
	醴陵市
	S104
	2
	2级
	70.223
	新建I类站路段
	113.437854
	27.868304

	287
	株洲市
	醴陵市
	S204
	2
	2级
	116.500
	新建II类站路段
	113.438473
	27.769050

	288
	株洲市
	醴陵市
	S204
	2
	2级
	140.169
	新建I类站路段
	113.493876
	27.616256

	289
	株洲市
	醴陵市
	S204
	2
	2级
	168.170
	新建I类站路段
	113.389291
	27.442161

	290
	株洲市
	醴陵市
	S327
	8
	1级
	40.846
	新建II类站路段
	113.280889
	27.736312

	291
	株洲市
	醴陵市
	S330
	2
	2级
	18.918
	新建II类站路段
	113.476505
	27.474761

	292
	株洲市
	渌口区
	S207
	2
	2级
	113.510
	新建II类站路段
	113.143867
	27.486772

	293
	株洲市
	炎陵县
	S204
	2
	2级
	462.400
	新建I类站路段
	113.761557
	26.254572

	294
	株洲市
	炎陵县
	S563
	2
	2级
	3.557
	新建II类站路段
	113.637489
	26.403003

	295
	株洲市
	攸县
	S204
	2
	3级
	202.468
	新建I类站路段
	113.368692
	27.218439

	296
	株洲市
	攸县
	S211
	2
	2级
	5.713
	新建II类站路段
	113.321300
	26.938131

	297
	株洲市
	攸县
	S333
	2
	2级
	71.686
	新建I类站路段
	113.382634
	27.236048

	298
	株洲市
	攸县
	S336
	2
	2级
	30.908
	新建II类站路段
	113.642229
	27.231966

	299
	株洲市
	攸县
	S336
	2
	2级
	56.375
	新建I类站路段
	113.475647
	27.139336

	300
	株洲市
	攸县
	S336
	2
	2级
	66.577
	新建II类站路段
	113.391033
	27.098614

	301
	株洲市
	攸县
	S336
	2
	2级
	89.761
	新建I类站路段
	113.271411
	27.066165

	302
	株洲市
	攸县
	S534
	2
	2级
	36.068
	新建II类站路段
	113.673487
	27.292854

	303
	株洲市
	攸县
	S534
	2
	2级
	39.271
	新建I类站路段
	113.693652
	27.282356

	304
	株洲市
	攸县
	S535
	2
	2级
	10.907
	新建II类站路段
	113.627205
	27.194675

	305
	株洲市
	攸县
	S535
	2
	2级
	23.656
	新建I类站路段
	113.735459
	27.149497
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