采购需求

第一节、技术要求
	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	育种加速仓
	设施农业设备
功能参数要求：
1.箱体工艺及结构要求：外箱表面静电喷塑，箱体中间隔热采用环戊烷硬质聚氨酯发泡材质，保温性能好；内胆采用镜面不锈钢材质，四周大圆角，以防实验中金属锋利受伤。内置6mm厚度全景式钢化玻璃内门，可在不打开内门情况下对培养箱内的实验样本全景观察，减少开门导致的箱体内温、湿度变化对实验样本的影响，方便观察实验情况；当玻璃门开启时，箱体内风机智能联动停止运行，减少开门对箱体内温度造成的影响。
2.★交互系统要求：≥7寸全彩全视角液晶触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，支持多点触摸。界面同屏显示：循环次数，当前时段，总剩余时间，距下一时段，程序详情，报警提醒，温度，湿度，光照，风速；控制界面：开锁，报警声，灭菌等操作。（提供产品说明书加盖供应商公章）
3.设置控制要求：用户可以在显示屏上设置程序名称、循环次数、时段数量、每个时段温度值、湿度值、光照值、时段时长、新建实验程序、增加程序、填写操作员信息、实验类型、备注信息、程序界面锁定、锁定密码、报警上下限值、修改当前运行时段的时间的移时设置、电磁锁启用、灭菌等操作。
4.网架支撑系统与光照系统：（1）可根据植物在不同阶段的生长高度，可任意调整网架（抽拉式结构）及LED灯板的高度（采用防水快接头设计）；（2）可实现光照强度0~70,000lux，0~100%无级调节，满足高光照植物或植物全生育期培养、植物快速育种需求，适用于多种应用场景。程序及时段要求：可自动预设和存储30个不同实验程序；每个程序时段可设1～99段，每段程序时间段：1小时00分钟～99小时59分钟，循环次数：1～99或者无限循环。
5.化霜功能要求：热气旁通化霜方式，按需化霜，避免化霜过程对箱体内温度造成影响。
6.电磁锁功能要求：标配电磁锁设计，用户可以根据需求设置密码，输入密码后才打开培养箱外门，满足保护实验样本需求。
7.背出风系统：采用箱体背部大面积矩阵网孔出风结构设计，以实现可水平气流的平稳前送，出风柔和均匀，确保箱体内部温度、湿度、风速均匀分布，保证实验样本放置的层与层之间的温湿度保持一致。
8.屏幕锁功能要求：标配屏幕锁设计，用户可以将屏幕锁定，输入密码后才可以操作屏幕，防止其他人操作仪器，影响用户实验。
9.箱体灭菌功能要求：箱体内集成了紫外线灭菌线灯，可对箱体进行杀菌消毒，灭菌时间可通过屏幕设置进行选择自动进行，时间到时后灭菌完成；
10.★‌内置一体化加湿结构，采用‌内循环通路设计，有效‌减少需水量和整机功耗。‌内置304不锈钢水箱，‌外接自动供水装置或≥20L专用储水箱，实现自动化补水与长时间连续运行。‌‌超声加湿头防水标准：≥IP68。（提供产品说明书加盖供应商公章）
11.★内部循环风系统设计，集成风速调控功能，通过直观的‌触摸屏界面或远程web平台，用户便捷设置并实时显示箱内循环风的风速值。‌支持风速的分档调节，支持不同程序段分别设定不同的风速值。‌客户可根据植物不同生长阶段调整风速。（提供产品说明书加盖供应商公章）
12.箱体自带新风系统，可‌实现内外气体的持续性对流交换。用户可手动打开或关闭新风口，并可通过旋转机械结构调节进出风口大小来调节新风换气量，‌以满足植物生长需求。
13.网架支撑系统与光照系统，可根据植物在不同阶段的生长高度，可任意调整网架（抽拉式结构）及LED灯板的高度（采用防水快接头设计），适用于多种实验应用场景。
14.安全保护要求：电源采用了空气开关，确保设备发生短路或者严重过载时切断故障电路，确保设备安全，加热器采用硅胶防水样式；具有软、硬件高温保护功能，高温时自动切断加热丝加热，保护设备和实验样本安全；
15.异常报警功能要求：超温和超湿报警、传感器异常报警、开门未关报警等，通过设备发出声光报警信号，也可通过平台或者手机远程查看报警信息，报警信息可以实时推送到微信公众号，避免错失报警信息；
16.掉电记忆功能要求：设备出现异常断电后再次通电，可自动恢复上次运行程序，避免意外情况导致的实验异常；
17.历史报警记录展示要求：可查看培养箱运行过程产生的报警记录，报警记录可以根据选择时间段进行查看。
18.实时显示参数要求：同一屏幕显示多种设置及运行参数，包括：循环次数、当前时段、总剩余时间、距下一时段时间、程序详情、报警提醒、温度、湿度、光照的设定值、当前值以及当前箱体工作状态（制冷、加热、加湿、除湿、光照级别等）显示；
19.历史数据展示要求：有数据列表展示及温湿度实时曲线展示模式，用户可在此界面中查看、删除、导出实验数据记录，也可选择时间段查询。用户可在此界面中查看温度设定值、温度实时值、湿度设定值、湿度实时值的曲线图，可快速掌握实验数据趋势变化。可PC的Web端、微信等多平台实时查看运行情况以及历史数据；
20.实验数据管理要求：每次实验均会自动生成实验号（含实验程序设置情况、操作员信息、实验类型、备注信息等），可生成的唯一二维码，通过实验号可以查看对应的实验数据并可微信实验绑定，实时查看实验数据。
21.数据查看及导出要求：以上数据均可由U盘从设备中导出；可通过微信查看数据：培养箱程序运行时，可通过微信扫描二维码实时获取实验运行数据。可进行分析和溯源。
22.★光照系统要求：采用≥两层顶置光源照明方式，向光性植物长势更均匀。全光谱灯板照明光源，内置四色LED光源，波段包含白光400-700nm、红光波长660nm、蓝光波长450nm、红外光波长730nm，可独立调节每种颜色LED光源的光强，获得不同的光谱组合（≥1000种）；满足植物不同阶段对光的需求。光照强度支持无极调光。（提供产品说明书加盖供应商公章）
23.远程控制设备要求：带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过登录PC端、Web端、手机微信端实时查看设备运行情况，并根据需要进行远程控制设备的运行操作，操作包括：对设备远程开启程序运行、对运行中的程序进行停止、时段切换、移时等操作，远程新建、编辑、删除实验程序，平台端的实验程序与设备端会自动同步，实现对设备的远程控制。异常信息可推送至手机微信及时提醒，保证实验的顺利进行；软件支持远程在线升级；
24.OTA自动升级功能要求：利用有线网络、Wi-Fi等通信技术，实现设备自动从远程服务器获取和更新应用。
25.★手机App种子发芽率自动识别功能要求：可通过图像识别，专用培养装置内直接分析种子数量、发芽数，并对发芽情况进行精准标记，可与气象、墒情数据在同平台上查看。（提供产品说明书加盖供应商公章）

技术参数要求：1.箱体容积：≥1000L；2.控温范围：0～65℃；3.温度分辨率：0.1℃；4.温度波动度：±0.3℃(箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据)；5.控湿范围：50～95%RH；6.湿度偏差：±3%RH（箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据）；7.光照范围：0-70,000lx（距灯板15CM垂直距离）；8.光照等级：0～100%；9.灭菌方式：紫外线灭菌；10.外部接口：CO₂进气口*1个；USB接口*1个；新风口*2个；网线接口*1个；11.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）；12.电源：AC220V/50Hz，16A。
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	谷物水分仪
	其他分析仪器
1.自动称重；自动温度补偿；自动测量水分；自动关机。
2.空机修正水分；最新补偿模式；交直流两用。
3.用户可自行定标和修正误差。
技术参数： 
1.测量对象：稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米、大麦等非金属颗粒状物质。2.测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）。3.重复误差：≤0.2％。4.测量范围：3~35％。5.测量时间：≤10s。6.取样方式：定重150g（特殊样品除外）过3分钟未操作，将自动关机。7.使用环境温度：0~40℃ 。8.温度补偿：自动。9.定标：浮动三点定标，品种不限。10.工作电源：5号干电池四节。
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	电子自动数粒仪
	其他分析仪器
一、功能要求：
1.不小于7寸的彩色触摸屏，智能化动感画面，可通过触摸屏进行调控。2.★显示屏可直观窗口实时信息展示：品种名称、设定粒数值、当前数粒数、计数模式、灵敏度、数粒时间、日期、北京时间、仪器工作状态等数字和图形信息。（提供产品说明书加盖供应商公章）
3.预值数粒、计数自停：预值设置数值，当数粒达到所设粒数时，数粒仪自动停止数粒。
4.关联程序设置：品种类型和灵敏度、速度、减速粒数相关联，方便进行参数设置。
5.内置不小于6类种子类型（大粒长种子、大粒圆种子、中粒长种子、中粒圆种子、小粒长种子、小粒圆种子）。
6.具备灵敏度调节功能：可根据种子类型选择并设置相应的灵敏度、速度和减速粒数，实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精准。
7.速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，数粒过程中也可随时无级调速。
8.模式切换功能：具有速度优先和精度优先可选功能。速度优先（数粒速度更快）和精度优先（数粒数量更精准）两种模式可进行自由切换，满足客户不同需求。
9.保护设置功能：产品可进行保护设置，自动检测无种子5min后，振动盘将保护性停止工作。
10.内置减速程序：在接近设定种子数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲，影响精度。
11.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音，增强用户的体验感和使用感。
12.数据存储：主机可存储不小于10万条数据，并可导出至U盘中。
13.数据管理和查询：用户所测数据可进行自动记录和保存（品种名称、测量粒数、测试时间等），方便对数据进行管理；可实时查询历史数据，输入开始和起止时间可进行数据搜索、查询。
14.蜂鸣报警：增加蜂鸣器声光报警，在数粒完成、设置错误、故障、保护性停止工作时都会有报警声音。
15.数据导出：支持U盘对数据进行Excel导出,数据可上传至仪器云平台，可通过USB口在线进行内部程序升级。
二、技术指标要求：
1.颗粒适用范围长度：1-23mm。2.计数误差：±2‰。3.计数速度：≥1000粒/3分钟（以芝麻为例）。4.震动噪音：≤80dB。5.计数容量：1～99999粒。6.连续工作时间：≥8小时。
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	数据采集仪
	设施农业设备
功能要求：
1.作物表型数据采集仪主要用于测量作物植株表型性状数据，包含角度测量、长度测量、粗度测量、叶面积测量等功能。
2.超轻便设计：单人可操作使用。
3.多功能模式组合：长度、宽度、角度、粗度模式组合，功能强大。
4.功能模式切换自如：7个功能模式可自由切换。
5.分批次分组测量：可根据种植小区行号分批次进行测量。
6.数据记录：自动记录测量数据，提高工作效率，测量精确度高。
7.数据导出：测量数据可通过U盘导出，无需再手工输入。
8.测量参数：叶（叶长、叶宽）；茎（茎长、节长、节粗）； 穗（雄穗长、果穗长、果穗粗、秃尖）；根（根长）；果实直径等。
9.角度：茎叶夹角、雄穗分枝角度、果穗倾角、剑叶夹角等。
10.面积：玉米、小麦、水稻等作物叶面积等。
技术参数：
1.材质：ABS树脂。
2.长度测量范围：0-120cm。
3.角度测量范围：0°~±180°。
4.长度分辨率：0.01cm。
5.长度精度：±0.5%。
6.角度分辨率：0.01°。
7.角度精度：±1°。8.响应时间：＜1s。
9.储存空间：一次可存储200组数据。
10.供电方式：5v充电锂电池。
11.续航时间：设备持续工作可以使用3-4小时。
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	显微镜
	显微镜
1.带IPS液晶显示屏，不小于7英寸
2.放大倍数：最大2400X
3.拍照：2.0M 1920×1080px
4.支持FHD录像功能，分辨率不低于1920×1080
5.支持数码放大功能，2X，可分20档位
6.转换器：3孔外倾
7.载物台：双层移动平台
8.自带充电电池，电池容量不低于2000mAh
9.支持手机APP连接功能，可通过手机APP控制显微镜进行拍照、录像
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	除湿机
	其他电气设备
1.除湿原理：压缩机式
2.名义除湿量≥1.35kg
3.操控方式：APP操控
4.噪音≤49dB
5.定时功能：支持定时功能
6.水箱容量：8L
7.变频/定频：定频
8.附带排水管：带排水管
9.额定功率≤715W
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	大米外观品质检测仪
	收获后处理机械
1.可自动分析评价各类大米（籼米、粳米、糯米、丝苗米，特种米、有机米等），采用光学分辨率4800×9600dpi的双光源扫描仪，透扫幅面30cm×20cm，最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm，大米外观轮廓更清晰。可自动一次性测量分析30g以上大米样品；配备铺米器，可在扫描时更均匀的进行米粒的铺洒，以便得出更准确的分析结果。
2.检测指标：可检测稻米的粒型，包括米粒的总数、千粒重、长度、宽度、长宽比、周长、面积、圆度、国标整精米数、纯整精米数、整精米率、大碎米数、小碎米数、碎米率、异品种粒、异品种率等指标（整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重复性误差≤±0.25%）。
3.可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度、垩白粒率、垩白面积、碎米率及小碎米率、整精米数、整精米率、黄粒米、杂质量、异品种粒、不完善粒，及糯米的阴糯米粒数、阴糯米率、大米的裂纹率，糙米胚芽率。
4.单粒米分析：自动测量每粒的长度、宽度、长宽比、圆度、直径、周长、面积、垩白度、RGB等参数（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重复性误差≤±0.02）。可大批量自动分析处理与输出结果；
5.图像识别：采用图像成像和长形目标自动分割技术，采用灰度变换，自动阈值分割，区域标记等方法，对粳米、籼米、黄粒米、黑米、胚芽米、糯米等各种米粒进行米质、粒型等数据分析；
6.一键分析：一键自动分析快速得出米质、粒型、整精米、碎米、垩白、不完善粒的数据分析结果。用户可根据自己需求分析黄米、黑米等其它米质。
7.★米粒转换：点击“转换”，然后点击对应样品颗粒，用户可以对整碎米、裂纹粒、黄米、胚芽米、阴糯米和黑米进行转换。（提供产品说明书加盖供应商公章）
8.显示方式：支持对图片分析的参数颜色进行勾选设置，可用不同颜色方框显示出碎米、整精米、米粒编号和异常米等各种米质以及垩白区域和边缘，便于检测中的直观显示与区分，满足用户个性化需要。
9.具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析，还可对大米按要求进行排列、对比和筛选。
10.可自动一次性测量分析30g以上黑米样品的黑色度、黑米率、整黑米率、碎米率及小碎米率，完全符合NY/T832-2004标准中的相关这几项的检测指标。
11.垩白调整：可通过整体和单粒手动调整实现对米粒的阈值修改，使垩白结果更准确。
12.图片名称修改：软件提供图片名称修改功能，可在分析界面进行图片名称修改，无需保存至电脑后再进行修改；
13.区域选择分析：可对手工框定的目标区内米质进行粒型、整精米率、垩白度和垩白粒率等分析。
14.手动修正功能：图像可放大、缩小和局部观察，可根据分析结果选择分割、合并、转换、删除、过滤杂质和调整碎米筛孔直径大小等修正项进行修正，垩白可根据实际米质进行阈值调节，分析结果更准确；
15.默认向导：系统提供黄米、黑米、糯米等米质类型的默认向导设置，可用“一键”向导完成大米的粒型检测、整精米率检测、垩白粒率和垩白度、黄米率等的检测。可以通过对扫描模式、杂质面积、筛孔直径、垩白参数等修改来添加或修改向导；
16.添加文字：用于在大米图像上做标记符号，以便于筛选感兴趣大米；
17.批量分析：可大批量自动分析处理与输出结果。图片分析结果可在当前图片下拉列表窗口查看，分析图片能任意切换查看；
18.快捷键操作：使用键盘上某几个键的组合可以完成撤销、恢复、保存图片、放大缩小、数据导出的命令；
19.图像保存与输出：可输出分析标记图像，以及按宽度、长度、面积等输出的排列分布图、对比图，可导出Excel表，并可对其他已经导出过数据的Excel文件上追加保存。
20.数据打印：标配热敏打印机，可以打印大米的粒型、整精米率、垩白度和垩白粒率等数据，方便查看；
21.软件加密：采用动态二维码+加密狗加密，登记具体使用单位的信息，防止加密狗丢失；
22.具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。
23.仪器有云平台支持，可将分析数据保存到云端随时随地查看。
24.技术参数：
25.扫描仪：光学分辨率4800×9600dpi，透扫幅面30cm×20cm，最小像素尺寸0.0053mm×0.0026mm，一次扫描大米重量可达30g
26.操作环境10℃~35℃/湿度20%~85%RH
27.自动检测30克大米外观品质指标时间＜30s左右
28.单次检测样品量：1～1200粒，推荐样品量约12g，可累加，最多连续检测9次
29.长宽度测量误差：≤±0.05mm
30.整精米率误差：≤±1.0%
31.垩白度：≤±1.0%
32.黄粒米：重复性误差≤±0.5%
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	考种脱粒机
	收获后处理机械
一、功能要求
1.用于稻麦谷物的单株和单穗脱粒。 
2.可将1-6穗的谷物脱粒并清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全保证无混杂。
3.要求设备外机耐腐蚀性
4.提起分离筛板，可作为清选机使用
二、技术指标要求：
1.滚筒直径：≤175mm
2.滚筒转速：≥900rpm
3.配套动力：≥180ｗ、220V
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	智能考种分析系统
	多种原理分析仪
一、功能要求：
1.可用于≥30种水稻、小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、油菜，蔬菜、花卉等同粒型种子的粒型指标分析，可对每一粒籽粒分析计算，分析种子的详细结果：自动检测单粒种子的粒型参数（长、宽、长宽比、面积、周长）。可分析各类种子总结果：可测出所有种子的总粒数、千粒重/百粒重、粒色、平均值（长、宽、长宽比、面积、周长）、标准差，半自动检测容重、水分，并排序输出，并可输出种子大小排列对比图。
2.玉米整穗分析要求：可自动计算出玉米果穗的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗，颜色以及其平均值。
3.玉米截面分析功能要求：可测出各玉米截面上的粒长、粒宽、颜色（RGB具体数值表示）、粒高等参数，一次性最少可测15个截面。
4.需配有黑玉米成像套件，可自动分析黑玉米果穗、截面、籽粒等；可自动测出黑玉米的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗，以及其平均值，可自动测出各黑玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。
▲5.水稻结实率分析要求：可通过图像识别技术，能精准显示种粒外接矩形，得出空粒数，实粒数，结实率百分比数据，并可直接标记空粒、实粒，显示各籽粒粒型数据（长、宽、长宽比、面积、周长），可预设水稻粳粒结实率模型和水稻籼粒结实率模型，并支持根据自己的品种重新学习建模。（提供产品说明书加盖供应商公章）
▲6.豆荚表型分析要求：可用于测定≥5种毛豆、蚕豆、豌豆等作物的果身、果柄等表型指标，支持单次测量≥50个毛豆豆荚，可自动分析豆荚数量、豆荚粒数、豆荚重、果身长、果身粗、果身周长、果身面积、果身凸弧长、果身凹弧长、果身弦长、果身弦高、果身弯曲度、果身弯曲夹角、果柄长、果柄粗、果柄周长、果柄投影面积等参数；豆荚测量参数可导出，支持对豆荚测量端点、果柄、豆荚粒数等进行修正，适用于扫描仪或高拍仪获取的图片。（提供产品说明书加盖供应商公章）
7.瓜果表型分析要求：用于测量西瓜切面的瓜瓤、瓜皮等果形指标，可自动分析切面横径、切面纵径、果形指数、切面周长、切面面积、瓜皮厚度、瓜皮面积、瓜瓤面积、瓜瓤空洞面积、颜色以及瓜重等果形参数，软件支持圆形水果表型测定，也可支持定制其它园艺作物果实切面表型指标。常用于西瓜果实育种、西瓜关键基因定位、逆境胁迫、西瓜表型指标测定等领域。
▲8.种子萌发和根系分析：用于种子活力、种子萌发率、种子品质性状研究、基因育种、基因定位等研究领域，可用于单次自动识别≥30粒黄豆、绿豆等种子发芽后的胚轴长（芽长）、根长、种子发芽率等参数，分析数据可通过Excel表格的形式导出，手动标定：软件支持通过手动标定的方式自动识别相机或手机拍摄的发芽图片并分析（黑背景），识别正确率＞98%，辅助修正：软件支持将粘连或识别错误的豆芽通过手动的方式修正。（提供产品说明书加盖供应商公章）
9.硬件成像装置要求：A3幅面定制化发光扫描装置（最高分辨率1600dpi × 1600dpi、紫光M1彩色扫描仪、发光装置）；≥2200万像素高清A3幅面成像高拍仪，最大分辨率4896*3672，超薄的背光光源板，自然光与自带全新超高LED补光灯，超薄透明并带有自动标定功能的种子托盘，铺上种子后无阴影，使粒型计算精准，高拍仪内置高清摄像头，采用上下仰角可达45°，左右270°的广角设计，做到种子拍摄无死角，高拍仪自动校正，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。
10.要求考种背光板和称重模块一体化，可直接对籽粒、果穗进行称重，重量数据通过接口传输，输入后自动换算成千/百粒重。
11.可视化称重台及多用途显示台：称重台显示屏能够支持考种过程中对称量的种子重量进行直观感知，方便对称量种子粒数进行取舍。显示台既可以连接电脑直接读取种子重量，也可以单独作为天平使用（称重量程范围：0-5kg），称重台具有去皮、校准功能，能够减少测量误差，提高称量精度。
▲12.功能区块分析功能要求：玉米/黑玉米果穗、截面、水稻结实率、豆荚表型、瓜果表型、种子萌发和根系分析等功能，可在同一软件上功能界面上直接切换模块分析。（提供产品说明书加盖供应商公章）
▲13.可配套扫码装置使用，扫码后设备自动分析果穗数据，并可自定义选择穗型数据：长筒、短筒、长锥、短锥等；粒型数据：马齿型、偏马齿型、偏硬粒型、硬粒型等；轴色数据：红色、粉色、白色、紫色等；粒色数据：黄色、橙色、紫色、红色、白色、黑色、浅黄、花色等，其他数据可根据用户需求直接添加备注。（提供产品说明书加盖供应商公章）
14.水分：通过水分测定仪，能得到谷物的水分含量，可将水分值输入系统中自动导出。
▲15.配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法。（提供产品说明书加盖供应商公章）
16.图像检索：可以任意放大、缩小、局部观察功能，能精准显示种粒外接矩形，方便查看结果。
17.数据：可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。
18.采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别。
19.智能对比：能精准显示种粒外接矩形，对不同品种的种子进行长和宽的对比，并输出排列、对比图。深度学习：根据颜色或是形状的不同对种子进行自学习和再学习，并实现自动分类识别。
20.颜色：采用公认的具体的RGB数值来表示种子的颜色。
21.胚尖数：能自动识别玉米籽粒带有胚尖的数量并标记出胚尖。
22.语言：中英文可一键式切换。
23.辅助修正：用鼠标选择分割/合并，来对识别错误的种子进行修正，以确保100%正确。
24.目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的种子进行框选计数。
25.数据保存：图像结果可保存，自动形成总报表，可导出excel表，具有追加保存的功能。
26.数据打印：软件支持通过热敏打印机将分析数据打印出来。
27.支持数据上传至云平台，可以保存查看和下载数据。
28.加密要求：软件采用动态二维码加密，防止丢失。
29.数据同步：电脑网络连接正常时，自动同步至云平台，可以在云平台或手机APP上查看、分析、管理数据。
30.数据管理平台要求：应自带管理云平台，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据；也可以通过智能手机APP端查看历史和实时数据；平台内数据可下载，分析，打印；可按种子类别及时段查看各形数据，包括：测量时间、种子类别、种子数量、千粒重、平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度、平均长宽比、重量、缩略图等；云平台具备种子详细数据信息、可放大缩小历史检测种子图片，并按比例分析各项指标分布图，以柱状、分类颜色方式表达。
二、技术指标要求：
1.数粒速度：玉米籽粒为1500～3000粒/分钟，其它籽粒为1200-20000粒/分钟；精确度：数粒误差≤±0.5%，监视修正即达100%正确，可分析各类种粒的直径1.0～20.0mm。
2.称重量程范围：0-5kg；自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。
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	水稻开沟机
	设施农业设备
1、170四冲程
2、7.5马力汽油机
3、开沟宽12-28厘米，深度30-50厘米
	1 
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	洋马北斗插秧机
	设施农业设备
1、驱动方式：四轮驱动。
2、插植行数：≥9行机。
3、插植行距：≥25 cm。
4、插植株距：≥10-22 cm。
5、▲变速级数：前进2（插植1），后退1+HMT无级变速（提供产品说明书加盖供应商公章）。
6、6档可调，深度9档可调。
7、▲秧台平衡方式：电子液压平衡（手动微调+自动），（提供产品说明书加盖供应商公章）。
8、加装北斗导航系统。
9、整机质保三年。如原厂标准不足三年，由成交供应商承担额外质保责任。
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	太阳能杀虫灯
	设施农业设备
1、直流电12V，太阳能板电池功率≥30w，电网电压≥5.5KV，撞击面积≥0.15m2，功率≤11w，光管波长320-680nm。
2、可通过app和web远程控制。
3、具有光控、时控模式。内置定位功能。
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	虫情测报灯
	设施农业设备
1、整体结构采用304不锈钢喷塑壳体，采用光、电、数控技术，可远程自动控制及识别计数。
2、直流12V电源（太阳能板供电240w），待机≤25W，整灯功率≤200W，通信方式4g，防护等级IP65，工作环境温度0-70℃，工作环境湿度≤85%。
3、20W黑光灯、诱捕光源波长365nm。
4、灯管启动时间≤5s。
5、摄像头2000万高清像素；显示屏10寸电容式触摸屏，系统 android 虫体识别率≥95%。
6、自动拍照、自动传输、远程查询监控。内置定位功能。
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	茶叶烘干平台机
	农林产品初加工机械
1、380v，30kw
2、带机头尺寸3050*1000*870mm
3、平台尺寸2000*1000*870mm
4、平台底部为斜坡型
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	电动滚筒杀青机
	农林产品初加工机械
变频调速50型，380v，32kw。
	1 
	台

	16
	试验台
	其他用具
1、尺寸长*宽*高3.5m*0.75m*0.8m
2、抗腐蚀2级
3、台面黑色
	1 
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	茶叶抖青机
	农林产品初加工机械
1、电压220v
2、功率250w
3、尺寸74*71*102
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	秸秆揉丝粉碎一体机
	粉碎机
1、结构形式：铡揉粉一体
2、配套动力：4-7.5kW
3、配套动力额定转速：1450 r/min
4、锤片数量：40片
5、主轴额定转速：1450 r/min
6、生产效率：4800kg/h（4.8吨/小时）
7、外形尺寸：1950×1200×1800 mm
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	冷冻干燥机
	干燥机械
1、本机采用进口压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低，高效节能、使用寿命长、噪音低。
2、工业嵌入式操作系统，操作响应速度快，存储数据量大。
3、7寸触摸屏操作，PID工业控制器，控制精度高，性能稳定可靠。清晰地显示冷阱温度、样品温度、真空度等干燥数据。
4、可设置用户等级和密码，分权管理和操作，真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。
5、方形隔板加热具备超温保护功能，压缩机延时保护功能，方形隔板温度可升温降温、可控、可摸索、中试和生产工艺。
6、可保存近百组工艺配方，每组配方包含近50个控温区段，提高工艺优化率。
7、方形隔板采用36V安全电压硅橡胶电加热板为加热元件，独特的升温曲线计算方式，升温更稳定，更安全，控温更精确。
8、充气（放水）阀门采用安全隔膜阀门，可接惰性气源，干燥后充惰性气体，延长物料保质期。
1、冻干面积：0.4㎡。
2、板层温度范围(空载）：-50℃～+60℃。
3、冷阱最低温度(空载）：≤-60℃。
4、极限真空度（空载)：≤5Pa。
5、捕水容量：4kg/批。
6、盘装溶液：4L(料厚10mm)。
★7、智能控制：手机APP远程。（提供产品说明书加盖供应商公章）。
8、板层间距：50mm。
9、板层数量：4层。
10、隔板尺寸：300x340mm。
11、可装西林瓶：Φ12mm2916支；Φ16mm1600支；Φ22mm872支。
12、环境温度：≤25℃。
13、电压功率 ：220V，2.7Kw。
14、外形尺寸mm：高度1390mm*宽880mm*厚度750+60门mm。
15、整机重量：400 kg。
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	座驾式爬山虎
	其他装卸
设备一、载重与整机
额定载重：平路载重5000kg（5吨）；整机自重：约2000-3000kg；整车外形尺寸：3500×1600×2100mm（长 × 宽 × 高）；离地间隙：500mm；接地长度：1900-2100mm；最大爬坡角度：35-40°。
二、动力系统
发动机型号：490水冷四缸柴油机；额定功率：42kW（55-58马力）；启动方式：电启动
三、传动行走
变速箱型号：23型固力变速箱，带高低速；档位：6进2退；行驶速度：低速4-5km/h，高速13-18km/h；制动：双刹车 + 驻车制动，坡上不溜车；支重轮：单边8组；履带规格：400×90×62节（工程钢丝橡胶履带，宽度400mm）；底盘：加厚大梁、带防脱导齿。
四、货箱（车厢）
货箱内尺寸：2200×1600×560 mm（长 × 宽 × 栏板高）；卸料方式：液压后自卸；自卸举升高度：约1900mm。
五、选配项目
半封闭驾驶室、1吨随车吊、加长货箱、加宽履带。
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	挖掘机及配套拓灌机
	挖掘机械一、挖掘机：
1、整机参数：整机工作重量：6000 kg；标准铲斗容量：0.25 m³；铲斗类型：反铲。
2、发动机 ：额定功率：36kW/2000rpm；最大扭矩：206.9 N·m；排量：2.615 L，4缸水冷。
3、整机性能 ：行走速度（高/低）：4.1/2.4 km/h；回转速度：10.3 rpm；爬坡能力70%（35°）；接地比压：31kPa；铲斗挖掘力：45kN；斗杆挖掘力：33kN。
4、作业范围（标准臂） ：最大挖掘深度：3770 mm；最大挖掘半径：6090 mm；最大挖掘高度：5735 mm；最大卸载高度：3975 mm；垂直挖掘深度：3025 mm。
5、运输外形尺寸 ：整机总长：5915 mm；整机总宽：2025 mm；整机总高：2560 mm；尾部回转半径：1635 mm；最小离地间隙：315 mm。
6、底盘配置 ：履带板宽度：400 mm（钢履带）；轨距：1600 mm；单侧支重轮：5 个；单侧托链轮：1 个。
7、油箱容量 ：燃油箱：125 L；液压油箱：85 L。
二、液压打草碎木机（与挖机适配）
1、属具主机技术参数（1米款）
适配挖机：5-7吨；标准工作割幅1000mm（可选800mm/1200mm）；整机宽度1350mm；设备自重420-480kg；最大粉碎树干直径80-100mm（灌木、杂草、小树枝）；液压马达，侧置高转速摆线马达；马达转速2500-3000r/min；所需流量35-55L/min；工作压力16*21MPa；刀轴实心加粗通轴，动平衡校正；刀片配置30组*36组，菱形/锤头式合金刀头，90片左右刀体；壳体钢板厚度4mm加厚耐磨板；连接方式：斗轴直连/选配快换接头；三一60原车备用破碎锤油路流量完全满足该款碎木机使用。
2、安装所需装配配件清单
（1）、连接架（马拉头/斗耳支座，必须定制）；专用连接支架（马头）1 件，按挖机斗耳中心距定；销轴2根：φ45斗销（60标准斗销）；销卡、止退螺栓、垫片。
（2）、液压管路全套（3条油管：进油、回油、泄油）
高压油管（进油）-大臂外侧布置1根；回油管1根；泄油管1根（碎木马达必须单独回油箱，不能直接回先导）；管夹、抱箍、管路固定支架；加长弯头、过渡接头；平面式快速接头2套（进、回油），可选配防尘帽。
（3）、阀件（如原车没有破碎锤管路，则需加装）
破碎锤备用脚踏阀（如原车已经带锤管路，则不用再加阀，直接接脚踏开关即可）球阀开关1个（维修截止油路）；密封圈、接头垫片一包。
（4）、可选加装配件
挖机快换连接器（不用反复拆装斗销，切换挖斗-碎木机）；溢流保护阀（防止憋压损坏马达）；防飞溅护板；加长款小臂连接耳（边坡远距离打草）。
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	电动三轮车
	电动三轮车
1、车厢1.5m*1.0m
2、电池续航100公里以上（空载）
3、电机功率≥1.2kW
4、前后轮胎为防爆耐磨轮胎
5、刹车为脚刹制动，前轮碟刹或鼓刹、后轮鼓刹
6、具备倒车功能
7、配置液晶仪表盘
8、整车质保2年及以上
9、安装有遮阳棚
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	全自动中药材蒸柜
	其他农业和林业机械
1、产品电压220v，功率≥8kW。
2、蒸箱内最多可放10个蒸盘（尺寸40*60*4.5cm），配置无孔蒸盘1整套、有孔整盘1整套。
3、缺水断电，内置防干烧浮球。
4、可预约、定时、定温。
5、加热方式，电热。
6、开关为触屏控制。
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	背负式割灌机
	排灌机械
1、全重15kg
2、净重9.3kg
3、功率1.47KW
4、排量40.1立方厘米
5、配原厂机油 + 配比壶
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	柴油开沟机
	设施农业设备
1、配旋耕机、起垄器，开沟犁、翻转犁
2、柴油发动机，18马力四冲程电启动柴油机
3、配电池（含电瓶）
4、保修2年
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标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。


第二节、商务要求
一、报价要求 
供应商磋商的产品应包含直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、配套货物的出厂价、到达最终目的地点的相关运输费、保险、仓储费、装卸费、安装费、检测费、评审费、人员培训费等伴随服务费和招标需求的有关内容。 
二、质量保证，安装调试、培训要求及其它 
1、质量保证：中标供应商需保证所提供货物是全新的、未使用过的，并且各方面与合同规定的质量，规格和性能相一致。在使用过程中，如最终用户发现中标供应商提供的货物属于翻新的货物或假货，最终用户拥有不受时限的追索权，有权要求中标供应商赔偿其所有损失。 
3、中标供应商应配置工程技术人员，提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 
4、技术培训要求: 供应商需提供详细培训方案，内容包括但不限于所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、排除故障等方面，中标供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；除现场培训外,厂方安排免费集中培训一次。 制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、培训课程、培训组织方式等。
5、安全性能：符合国家商品安全质量要求。 
6、供应商可根据现场考察的实际情况提供详细项目实施计划及安装调试措施，包括但不限于包括安装调试、试运行、测试等，交货时间和安装调试竣工时间要求、质量保证措施、进度保障措施。对于本项目实施所需的设备材料、工具等均需自备。中标供应商须负责安装期间的设备的妥善保管， 因中标供应商的责任造成的火灾、设备毁损、人员伤亡等事故，由中标供应商负责处理并承担相应的经济、民事及其它法律责任。 
三、售后服务
★1、质保期：第五章采购需求第一节、技术要求中单独列示质保期的设备，按其单独列明要求执行；其余设备质保期≥1 年。产品原厂质保年限高于前述要求的，以厂家质保年限为准，质保期自验收合格之日起计算。
2、质保期从验收合格后起计算，在质保期内中标人对产品质量实行三包，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，中标人应在24小时内免费维修或更换，保证设备及时恢复正常，由此引起的一切费用由中标人承担。
3、在质保期内，中标人应提供免费上门维修和技术支持的服务，及时维修、更换有缺陷的货物或部件，并进行终身维护。如果中标人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。质保期后应提供长期优质服务。在使用寿命期内，中标人应保证对设备的零件、易损件的供应。
4、中标人应能保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证能提供5×8小时的故障响应，包含法定节假日。
5、在质保期间，中标人应承诺设备在出现的一般性故障应在24小时内解决；对严重影响系统运行的故障应在48小时内解决。
6、中标人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。中标人不及时通知采购人，由此而造成的损失由中标人负责。
7、中标人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由中标人承担一切责任。
8、自验收合格之日起，中标人所提供产品的质保期应满足清单中要求的质保时间。
四、验收方式
1、在货物到达使用单位，现场场地符合安装条件后，供应商派技术人员安装、负责调试，并应在7日内到达采购人指定安装地点，在采购方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承 担因此发生的一切费用。如卖方7日内未到达采购人指定安装地点，采购人有权自行开箱安装调试。 开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，供应商应承担全部责任。 
2、设备各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，设备安装后，采购人按国际和国家标准及招标参数要求进行质量验收。 
3、设备验收签字前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。 
4、供应商须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由卖方负责。在安装运输过程中 如出现人员伤亡及财产损坏由供应商承担赔偿责任
五、交货时间、地点及要求 
★1、交货时间：合同签订后30日内交货并完成安装调试、正常使用。 
2、交货地点：采购人指定地点。 
3、本项目为“交钥匙”工程，供应商应提供产品的供货、安装调试及售后服务等其他服务。 其所有费用由中标供应商负责。在采购项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商自行负责， 采购人不再支付任何费用。 
六、付款方式和条件
货物到达采购人指定地点，全部产品安装调试完毕并经采购人验收合格后，支付合同款项的 97%；剩余合同款项的 3% 作为质量保证金，待全部设备各自对应的质保期限均届满后予以支付。质保期限判定：第五章采购需求第一节、技术要求中单独列明质保期限的设备，按其列明要求执行；其余设备质保期不少于 1 年；若产品原厂厂家质保年限高于前述要求的，以厂家质保年限为准。七、项目实施的其他要求
1、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需产品的购置，以及产品运输保险保管、试用、产品通过验收、培训、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目 实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 
2、供应商在磋商前，须踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。 
八、其他未尽事宜合同中约定 
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