第四章技术规格、参数及要求

1.项目背景

项目概况
原湘阴县文星镇洋沙湖大道长江化肥（湖南）有限公司污染地块位于湖南省岳阳市湘阴县文星街道，地块中心坐标：东经112.877070，北纬：28.660862。该地块砷超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。本项目实施范围包括土壤修复工程(污染土壤综合利用烧结工程)、生态恢复工程、地下水监测井建设工程。
地块现状

地块上原有建筑已基本拆除，具体可自行踏勘现场。

2.土壤污染状况调查及风险评估情况

前期调查显示地块土壤砷超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，经风险评估地块土壤中砷的人体健康风险超过可接受水平，需采取修复措施，场地污染土壤外运砖厂综合利用烧结制砖，处理土方量16665.7m3，基于风险评估报告，确定本项目土壤中砷的修复目标值为40mg/kg，确保转运后的地块基坑及侧壁土壤砷总量低于40mg/kg。

一、技术条款
3.主要服务内容和要求

（1）工作依据

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；
（3）《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；
（4）《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告，2014年第78号，2014年11月30日）；
（5）《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）；
（6）《建设用地土壤污染风险管控与修复效果评估技术规范》（T/HSES0010-2025）；

（7）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）；
（8）《关闭搬迁企业场地风险筛查与风险分级技术规定（试行）》（环办土壤〔2017〕67号）；
（9）《工程测量通用规范》（GB55018-2021）；

（10）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
（11）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
（12）《建设用地土壤污染风险管控与修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2025）； 

（13）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；
（14）《土壤环境监测技术规范》（HJ166-2024）； 

（15）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；
（16）《地下水质量标准》（GBT14848-2017）；
（17）《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

（18）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；
（19）《岩土工程勘察通用规范》（GB55017-2021）。
（2）项目报价服务清单：

	序号
	服务名称
	技术特征描述及要求
	计量

单位
	工程量

	1
	污染土壤专项处置
	1.名称:污染土壤处置工程将污染土壤作为部分原料替代传统制砖材料(如粘土、页岩)，通过高温焙烧实现污染物固化，最终生产符合《烧结普通砖》(GB5101)标准的建材产品;

2.工作内容:对污染土壤到专门地方进行专项处置。经筛分预处理后，土壤采用密闭自卸车运至烧结砖厂(拟定湘阴县沅潭建材有限公司)综合利用。

3.地块土壤容重为1.56kg/dm3，含水率为20%；
	m3
	16665.7

	2
	生态修复工程
	本项目需对修复治理后的整个场地进行生态恢复，面积共计28190.8m2,其中污染修复开挖区生态恢复面积26090.8m2,预处理区2100m2。

整理绿化用地、生态恢复采用播撒草籽的方式，草籽选用三叶草和狗牙根，草籽撒播422.86kg。草籽播种15kg/1000m2。
	m3
	28190.8

	3
	地下水监测井
	地下水监测井建设工程:共布设5口地下水监测井，分布区位为污染区域上游1口、污染区域两侧各布设1口扩散井、污染区域下游1口、污染区布设1口监测井。
	座
	5

	4
	其他
	项目实施所需的其他费用
	项
	1.00


（3）基于《原湘阴县文星镇洋沙湖大道长江化肥（湖南）有限公司地块污染土壤修复项目（二期）初步设计》等资料，开展原湘阴县文星镇洋沙湖大道长江化肥（湖南）有限公司地块污染土壤修复，主要包括土壤修复工程(污染土壤综合利用烧结工程)、生态恢复工程、地下水监测井建设工程等。
（4）本项目场地污染土壤外运砖厂综合利用烧结制砖，处理土方量16665.7m3，基于风险评估报告，确定本项目土壤中砷的修复目标值为40mg/kg，确保转运后的地块基坑及侧壁土壤砷总量低于40mg/kg。

（5）施工过程中，应做好施工废水处理等二次污染防治，确保满足环保要求。

4.项目实施现场要求

（1）需在采购单位指定区域搭设项目实施用临时设施，费用在报价清单中列明。现场临时设施在地块土壤检测合格后7天内自行拆除，费用在报价中考虑。

（2）采购单位将协助中标单位办理项目实施临时用水、临时用电。项目实施用水、用电所需费用由中标单位自行承担且包含在投标报价中。

（3）现场清挖时应做好二次污染的防治措施，杜绝在清挖时出现因污染物质、有害气体、扬尘以及地表水和基坑废水等对周围环境和居民造成影响的事情发生。同时应对现场操作人员做好必要的防护措施，做到安全文明施工，并能提供满足相关职能部门现场监督必备的安全防护装备。

（4）事故风险及应急预案

1）制定事故风险防范措施，包括污染场地治理现场风险防范管理措施，水污染风险防范管理措施，大气污染事故风险防范措施，火灾和爆炸事故风险防范。

2）做好工伤事故防范措施，包括现场安全布置措施，人员安全健康风险防范措施。

3）做好群体事件风险防范措施。

4）做好事故发生后应急预案及措施，包括环境污染应急预案及措施，人员安全事故应急措施，群体事件应急措施。

（5）污染土壤清挖过程中若遇到土层中出现疑似危险废物时，必须按照相关法规流程及时向环境监理以及业主等汇报，并提出合理的处置建议，待相关部门同意后进行安全处置。

（6）本项目需要对清挖后的土壤进行土方回填，中标后直至地块效果评估完成前，中标单位负责加强对地块的现场管理工作。

（7）前期成果材料提及的和管理部门提出的其他相关要求。

5.修复过程污染防控要求

评价标准

本地块修复后土壤砷含量应低于40mg/kg，其他土壤指标含量应低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第一类用地筛选值要求。

二次污染防治措施

大气环境二次污染防治措施

本项目实施过程中可能会造成大气环境污染的环节有：污染土清挖、装车、运输等过程可能会产生扬尘、废气等大气污染。中标单位应采取合理控制机械、湿法作业、洒水降尘、密闭运输、定期清扫、大气监测等措施进行大气二次污染防治。

水环境二次污染防治措施

项目实施期间，其中对水环境构成影响的主要是基坑废水。中标单位负责对基坑废水进行收集抽送至支架水池统一收集，并负责根据检测结果进行处置。

噪声二次污染防治措施

本项目实施现场的噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，中标单位应采取人为噪声控制、强噪声作业时间控制、强噪声机械的降噪措施、加强实施现场的噪声监测等措施。

土壤二次污染防治措施

本项目污染土清挖过程应避免对土壤造成二次污染，具体防治措施包括：

①污染场地上的施工机械和设备等，在移动到其他场地之前，需要清除机械和设备上残留的污染土及污染土壤。防止污染土及污染土壤随之迁移到其他场地，造成二次污染。

②对场内区域进行合理规划，减少污染土场内的转运距离；合理安排施工工序，处理后污染土及时进行抽样监测，减少暂存时间。

③在挖土施工过程中，为防止尘土飞扬，对暴露在大气中的污染土需采用防尘网覆盖的方式防尘，并定期进行洒水降尘。

二、商务条款
6.主要商务条款

（1）报价说明：响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应投标文件将被拒绝。除非合同中另有规定，响应单位对开标一览表中的全部货物和服务的报价应包括但不限于项目土壤修复工程(污染土壤综合利用烧结工程)、生态恢复工程、地下水监测井建设工程等费用，以及项目所需的物品、设备、工具费用，保险、现场吊装、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险（包括但不限于项目实施期间价格的涨跌，政策性调整，项目未知事宜等）、责任等各项应有费用。本项目为总价包干。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经采购单位同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

（2）付款方式：签订合同时双方协商约定。

（3）合同履约期限：总工期为自合同签署之日起90个日历日，详细说明见合同约定。

（4）履约地点：采购人指定地点，详见合同约定。

（5）项目验收：按合同条款约定。

七、综合说明及其他要求

供应商提供的服务应能够达到以上要求，同时明确详细的项目技术及实施方案。供应商须具备独立完成本项目的能力，因此供应商可在投标前自行进行勘察现场及调研，了解项目情况及详细需求，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担前期勘查现场调研的责任和风险。供应商中标后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

供应商在响应投标文件中应充分体现自身提供服务及管理的能力、服务质量保障、应急保障、技术能力、公司与本项目服务相关的履行经验能力（若有）及获得表彰、荣誉（若有）等内容。

供应商应对所投全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应投标文件将被拒绝。中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

响应单位应能保证所提供的成果涉及的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由响应单位承担。

中标单位自行承担合同实施期间其所有服务人员的人身安全、仪器设备的使用正常及一切可能产生的后果。

中标（中标）单位须按照本采购文件的要求对该招标项目进行服务工作，除修复过程检测外，不得转包。
