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[bookmark: _Toc14885][bookmark: _Toc107]第一节  采购清单一览表
	包号
	
包名称
	
标的名称
	标的预算
（元）
	最高限价
（元）
	节能 产品
	进口 产品

	1
	临湘市文化馆移动演出设备采购项目
	临湘市文化馆移动
演出设备采购项目
	650000.00
	650000.00
	□
	□


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“第二节技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在响应文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。















第1节 [bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc23631]技术要求
	
	设备名称
	设备参数
	数量
	单位

	A
	舞台灯光系统
	
	

	1
	摇头光束灯（户外防雨）
	国内一线品牌  技术参数：
输入电压：110V-240V AC，50/60Hz；
总 功 率：650W；
光源：550W光源
光学器件:165MM光学透镜,变焦0°-5°,电子聚焦
颜色盘：14 种固定颜色加白色，双向彩虹效果，可双向旋转，速度可调，可实现半色效果；
图案盘：17 种固定图案加白光，固定图案盘,可双向旋转,速度可调,支持图案抖动；
棱镜：8 棱镜，(16+8) 双层棱镜，可叠加棱镜效果，可双向旋转，速度可调；
调焦：0~100%电子线性高清调焦；
调焦距离：3 米到无限远；
雾化：1个独立雾化效果，光斑柔和自然；
调光：支持16位光闸调光；0 — 100% 线性调光；
频闪：0.5-13Hz/s，速度可调，最高可以 13 次每秒，带随机脉冲频闪功能；
扫描范围：X轴540°，Y轴270°，支持XY反转，扫描速度可调；
水平扫描：540°(16bit 精度扫描) 电子纠错；
垂直扫描：270°(16bit 精度扫描) 电子纠错；
光束角度：1.8°；
工作模式：自走，声控，主从模式，DMX512；
DMX 通道：16通道模式；
其他功能：多层镀膜高精密胶合光学镜头，XY定位自动纠错功能；显示屏可查询灯具，灯泡使用时间便于维护；风机自动调速功能；机械闭光时自动降低 50%光源功率；
防护等级：高强度工程阻燃塑料机箱，IP56防护等级设计；
灯具尺寸：360x320x568mm ；净重：18kg
纸箱包装：580x460x450mm；毛重：23kg
航空箱包装：815x480x805mm；毛重：70kg
控台复位功能：闭关半功率功能，色彩半色功能；
防护等级：IP65；
	36
	台

	2
	LED全彩染色灯（户外防雨）
	国内一线品牌   方形16颗染色参数
灯珠：16颗20W高亮度RGBW四合一灯珠
防水等级：IP65
颜色纯正，混色均匀，亮度高
色温：3200K-6500K颗线性调节
调光：32bit 0~100%线性调光
拼接方式：4面可拼接
显示界面：数码显示
控制：DMX512、主从控制、自走
通道：5/9两种通道模式
	48
	台

	3
	LED面光灯（户外防雨）
	国内一线品牌   方形4眼面光参数
灯珠：4颗60W双色温高亮COB光源
出光角度：12°，24°，36°
防水等级：IP65
色温：3200K-6500K颗线性调节
显指：显色指数>95RA
调光：32bit 0~100%线性调光
刷新频率：4KHz
拼接方式：4面可拼接
显示界面：数码显示
控制：DMX512、主从控制、自走
通道：5/9两种通道模式
	32
	台

	4
	48路电源箱(48路16A防水输出)
	1. 供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%
2. 输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插
3. 显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，无需切换即可实时监测各项数据
4. 输出：48路16A防水输出,每路输出带指示灯显示
5. 机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；14U标准机柜。
6. 控制系统：总控采用250A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护                                                              正常工作环境：
1. 环境温度：0-±45C
2. 相对湿度：40%-80%
  配备LED蓝光工作灯                                                                                                  
产品尺寸(mm)：L670×W600×H880
	3
	台

	5
	8路放大器（户外防雨）
	国内一线品牌  1、电源：AC100V-240V,50/60Hz
2、输入/输出：1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出，8路独立放大驱动输出
3、功能：输入输出光电隔离，信号放大整形功能，延长信号传输距离
4、产品特点：保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性
5、显示：独立的LED信号指示
6、尺寸：L485*W135*H45
7、净 重：1.53Kg
	4
	台

	6
	调光台
	国内一线品牌  
1、操作界面中文，英文，葡萄牙语，繁体可自由切换
2、2048个DMX通道，提供4个光电隔离DMX512输出端口
3、Art-Net网络扩展口、可扩展4096个通道
4、支持RDM双向通信协议
5、提供软件直接用手机或平板无线控制控台
6、10个回放推杆、10个屏幕按键执行器
7、可储存2700个场景，每个多步可储存无限制个单步
8、可控制800个灯具，可存储200个灯具组
9、素材分为十五个类别，每一类可储存200个素材。共可储存3000个素材
10、可储存400个节目
11、内置音乐播放器、轻松实现一键灯光秀
12、灯具每个属性可设置独立时间和曲线运算，有43种曲线形式
13、内置图形可自由设置、有60个固定图形
14、具有6种扇形模式，可通过技巧对话框修改扇形效果
15、特殊对话框，可通过颜色板，颜色推子或色彩预置，快速调用颜色
16、布局功能，模拟现场布局排放，促使操控灯具更加精准便捷
17、可自定义菜单栏名称，添加删除菜单窗口或调用多个窗口在一个画面操作，提高操控效率
18、段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行
19、配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置
20、控台所有演出文件，灯库，音乐可备份外部U盘
21、具备自动保存功能，可随时放心关机
22、可设置控台开机密码和锁屏密码，保护控台数据和操作
23、灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用
24、使用XML格式灯库。灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台
25、灯库可添加段集，快速选择属性特征
26、支持有线ART-Net功能（灯光模拟器），可用作练习和模拟编程
27、灯光秀或场景可设置开机自动运行或循环播放
28、支持多种UDP协议控制
29、intel CPU, 128G金士顿固态硬盘，4G内存，
30、4个标准USB接口
31、1块11.6寸高清电容触摸屏、触摸超灵敏
32、1个TCP/IP千兆/百兆自适应网口
33、1个高清HDMI视频接口
34、1个VGA视频接口
35、1个高品质麦克风输入口
36、1个高保真音频输出口
37、4个光电隔离DMX512信号输出口
38、4个12V USB供电接口，可直接供电无线发射器
39、内置UPS电源，断电可使用60分钟
40、电源：AC100-240V，50/60Hz
	1
	台

	7
	黑色色铝合金灯光架
	300mm*300mm
目字方通接口 主管50mm*3mm,
副管30mm*2mm,
斜管25mm*2mm,
激光切割，焊缝小，承重强
目字方通接口
	24
	米

	8
	手摇灯光架立柱
	主管50mm*3mm,
副管30mm*2mm,
斜管25mm*2mm,
激光切割，焊缝小，承重强
12mm足厚三角板
	6
	个

	9
	电源线
	rvv4*12+1*6
	100
	米

	10
	电源线
	rvv3*4
	500
	米

	11
	信号线
	128编2芯带屏蔽信号线
	300
	米

	12
	灯杆
	三脚架铝合金
	4
	个

	13
	其余辅材及施工调试
	辅料  配件  布线、安装、调试等
	1
	项

	14
	服务
	供货方提供前十场现场安装  调试 运输 控场 及技术指导
	1
	项

	B
	舞台扩声系统
	
	

	1
	有源线阵列音箱（户外防雨）
	国内一线品牌  
1、不小于2×5"低频驱动汝磁单元
2、不小于2×1.75"高频驱动汝磁单元
3、额定功率（RMS）不小于240W/8Ω
4、特性灵敏度不小于100dB
5、最大声压级不小于123dB
6、额定频率范围（-10dB）55Hz-20KHz
7、覆盖角度（H×V）：100°×10°                                                           箱体处理：采用进口聚脲漆（内外喷涂），优异的附着力，耐水性、耐酸碱性和抗氧化性，有优异的抗化学腐蚀性能；
优异的耐老化性能，可耐紫外线辐射和冷热循环；优异的耐化学腐蚀性能：不受卤素离子、硫酸盐、弱酸、碱及盐类的腐蚀；对各种溶剂、碱及盐类都具有良好的耐性。
优异的热稳定性：不受温度变化影响。聚脲弹性体与热塑性树脂混合后，一般不会产生冷缩、热胀或其他变形。它与金属材料及塑料材料能良好地融合，不起电化学作用"
	8
	只

	2
	有源线阵列低音音箱（户外防雨）
	国内一线品牌   
1、不小于1×15"低频驱动汝磁单元
2、额定功率（RMS）不小于600W/8Ω
3、特性灵敏度不小于93dB
4、最大声压级不小于122dB
5、额定频率范围（-10dB）：35-500Hz                                                         箱体处理：采用进口聚脲漆（内外喷涂），优异的附着力，耐水性、耐酸碱性和抗氧化性，有优异的抗化学腐蚀性能；
优异的耐老化性能，可耐紫外线辐射和冷热循环；优异的耐化学腐蚀性能：不受卤素离子、硫酸盐、弱酸、碱及盐类的腐蚀；对各种溶剂、碱及盐类都具有良好的耐性。
优异的热稳定性：不受温度变化影响。聚脲弹性体与热塑性树脂混合后，一般不会产生冷缩、热胀或其他变形。它与金属材料及塑料材料能良好地融合，不起电化学作用"
	4
	只

	3
	配套
支撑架
	国内一线品牌  线阵列音箱配套支撑架
采用高强度钢材
3点吊挂方式设计，含起重卸扣
尺寸（H×W×D）（mm）：61×714×643.5
	2
	套

	4
	返送音箱（户外防雨）
	国内一线品牌  
 1、不小于1×12"低频驱动进口汝磁单元
2、不小于1×1.75"高频驱动汝磁单元
3、额定功率不小于650W/8Ω
4、特性灵敏度不小于98dB
5、最大声压级不小于130dB
6、额定频率范围（-10dB）：50～20000Hz
7、覆盖角度（H×V）：90°×60°                                                            箱体处理：采用进口聚脲漆（内外喷涂），优异的附着力，耐水性、耐酸碱性和抗氧化性，有优异的抗化学腐蚀性能；
优异的耐老化性能，可耐紫外线辐射和冷热循环；优异的耐化学腐蚀性能：不受卤素离子、硫酸盐、弱酸、碱及盐类的腐蚀；对各种溶剂、碱及盐类都具有良好的耐性。
优异的热稳定性：不受温度变化影响。聚脲弹性体与热塑性树脂混合后，一般不会产生冷缩、热胀或其他变形。它与金属材料及塑料材料能良好地融合，不起电化学作用"
	8
	只

	5
	返送功放
	国内一线品牌  1、功放类型：D类或TD类，
2、电源工作范围：AC 110-242V 50Hz
3、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护性能
4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择
5、额定功率：2×1200W/8Ω，
6、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
7、总谐波失真≤0.1%
8、串音衰减≥70dB
9、信噪比（A计权）≥100dB
10、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250
	4
	台

	6
	机柜
	流动演出返听音箱专用运输航空箱
	8
	个

	7
	机柜
	流动演出话筒专用运输航空箱
	4
	个

	8
	机柜
	流动演出功放周边专用运输航空箱
	1
	个

	9
	机柜
	流动演出调音台专用运输航空箱
	1
	个

	10
	机柜
	流动演出线阵列音箱专用运输航空箱
	4
	个

	11
	音箱
防雨罩
	源线阵列音箱专用防雨罩
	2
	套

	12
	音箱
防雨罩
	返送音箱专用防雨罩
	8
	套

	13
	数字
调音台
	一线品牌 输入通道：32路输入通道，支持40组输入（包含32组
MIDAS专业麦克风前级）
  12输出通道： 16个AUX输出，8个DCA编组，6个哑音编
组。12信号处理：采用40位浮点信号处理，支持96kHz
的采样率和192kHz的数模/模数转换。13
显示屏：配备7寸TFT彩色显示屏，支持“ 日光 ”显示模
式。14连接性：支持AES50网络，允许传输96个输入和
96个输出。13控制：支持通过USB 2.0进行32x32通道的
数字音频传输，兼容Mackie Control及HUI控制协议。
无线控制：可通过iPhone/iPad中的MIDAS Apps应用程
序进行无线控制。
	1
	台

	14
	数字音频处理器
	国内一线品牌   DAP480专业音频处理器
本音频处理器为4进8出的音箱处理器，采用ADI的SHARC ADSP-21489@400MHz浮点DSP处理器，具有强大的处理能力。每个输入和输出通道均配置有16段参数滤波器、增益控制、噪声门、RMS压限器、分频器以及延时器;输出通道还内置信号发生器;分频器的斜率从6dB/Oct到48dB/Oct范围内可选，延时为0.01ms可调，电平增益为0.1dB可调，可满足现场精细调节
DAP480
>ADSP-21489@400Mhz浮点DSP输入16段PEQ，输出16段PEQ每个输入通道包含噪声门每个输入通道有压限器通道参数快速拷贝中英文PC软件/自动搜索处理器
AD/DA动态范围117dB
系统动态范围112dB
每个输入通道有反馈抑制器
100M以太网接口
32组系统预设
可通过以太网升级DSP、ARM固件
性能指标最大输入电平:18dBu 最大输出电平:18dBu动态范围:112dB(无记权) 信噪比:-112dB(无记权)采样频率:48KHz量化位数:24bit
谐波失真:THD+N<0.003%@1kHz频率响应:20Hz-20kHz@+/-0.2dB
	2
	台

	15
	一拖四无线手持麦克风
	一线品牌1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性；
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ；
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果；
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	3
	套

	16
	一拖四无线头带麦克风
	一线品牌1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性；
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ；
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu；
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果；
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	5
	套
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	立体
声耳返
	一线品牌  高品质、稳定可靠、性能卓越的立体声无线耳返监听系统，适用于大型舞台演出环境                             
本系统采用了最新的U段高保真音频无线传输技术确保了音频的清晰度和还原度                                                            真分集接收最大限度保证了远距高传输无死点，稳定接收距码达到100米以上                                                              接收和发射均采用DSP编程处理，最大限度的保证了此系统的HIFI级音质
超宽的立体声左右声道隔离度大于60dB
MixMode混合技术，可调节两个独立的监听混音电平
立体声模式腰包端可自主调节左/右平衡数值
UHF高频频段30MHz带宽预设100个精选频率
铝合金材质腰包内置1000Mah理电池最多可持续使用6小时                                                                                                                                                               发射器主机
载波频率范围：600-937MHz(依当地管制规定)
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
调制方式：FM, MPX 立体声 集成模式
综合T.H.D：<0.9%@1KHz
综合频率响应：50Hz-15KHz(±3dB)
音频输出：6.35mmφ平衡式插座x2 (LOOP OUT)
音频输入：XLR及6.35mmφ复合式插座
音频输入电平：+16dBV(max)
前面板耳机输出功率：70mW@32Ω THD+N = 1%
供电方式：DC 12V/500mA
显示面板：LCD液晶显示面板
尺寸(mm)：210(宽)  x  45(高)  x  180(深)
电池使用时间:>6 小时

腰包接收机
载波频率范围：600-937MHz(依当地管制规定)
振荡模式：PLL相位锁定频率合成
解调方式：FM, MPX 立体声 集成模式
综合T.H.D：<0.9%@1KHz
综合频率响应：50Hz-15KHz(±3dB)
立体声分离度： ≥60dB @1KHz
输出插座：3.5mmφ立体声耳机插座
耳机输出功率：125mW@32Ω THD+N = 1%
供电方式：内置可充式3.7V锂电池
电池工作时间：≥5.5小时
有效工作距离：≥100米(空旷无干扰环境下)
显示面板：OLED显示面板
尺寸(mm)：64(宽)  x  102(高)  x  24(深)
尺寸: 210 x 170 x 45mm
	10
	套
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	电容会
议话筒
	一线品牌
1.电容式心形指向性话筒，高质量的收音效能，设计于增强收音、专业录音、电视广播、会议等高要求的收音应用。
2.配备有射频干扰(RFI)屏敝技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。
3.底座结构采用金属锌合金材料和ABS材料组装。
4.可选择三种不同长度的咪杆(18cm,33cm,48cm)和音头使用，配合不同的场合要求。
5.咪杆连接采用专用5芯高密航空接口，带螺帽旋钮式接头连接，使设备连接更加稳固；
6.咪杆接头采用带螺帽旋钮式接头连接，可自由插拔；
采用轻触式开关设计，不会担心长期使用后出现开关噪声。更加耐用。
技术参数：
1．元件:电容式                              
2．拾音模式:超心形（180S 330ES）心形480S         
3．频率响应:50Hz-17KHz          
4．灵敏度:  心形 -33.5 dBV/Pa；超心形 -32.5 dBV/Pa 
5．最大输入声压级:120 dB                                
6．动态范围 (典型值):105 dB, 1 kHz 于最高声压 
7．信噪比:65 dB, 1 kHz 于 1Pa               
8．输出阻抗:600Ω 
9．开路灵敏度:-70 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa                          
10．幻像电源:直流 11-52V DC, 耗电 4 mA 典型
输出端子:内置式3针卡农公头 
11.标配3米卡侬线
12．电池供电：3V（AA 1.5V*2）
	6
	支

	19
	系统电源 信号分配器
	参数：
电源分配：10A防水万用插座 （母插）6个 （16A不可用）
滤波器：EMI电源滤波器 
音箱连接：自分配
信号分配：自分配
	1
	台

	20
	音箱线
	2*2.5护套音箱线、2*4.0护套音箱线
	500
	米

	21
	信号线
	128编2芯带屏蔽信号线
	200
	米

	22
	专业音
响插头
	专业音响插头、6.35三芯接头、卡侬公母接头
	1
	项

	23
	其余辅材及施工调试
	辅料  配件  布线、安装、调试等
	1
	项

	24
	服务
	供货方提供前十场现场安装  调试 运输 控场 及技术指导
	1
	项

	25
	增值税
	3%
	1
	项














[bookmark: _Toc29086][bookmark: _GoBack]第三节 商务要求
[bookmark: _Toc5282]一、实施、培训及售后
（1）所有设备中标方提供一年免费保修售后服务（免费保修范围包括保修所需的整机、零部件、材料、调试费、运输费、保管费、人工费用、交通费等，采购方不再支付任何费用），保修时间从项目初验合格之日起计算。保修期满之后，中标方（供货商）负责对其产品提供终生服务，不收取维修人工费，只收取维修配件材料费。
（2)投标人应提供全套技术文件。技术文件应包括设计和施工图纸、计划文件、系统文件、硬件设备技术文件、安装和测试文件、维护和操作文件及与设备有关的采购人认为必要的其他技术文件。
（3)投标人提供现场技术培训方案。项目中标的投标人要在现场安装、调试，并负责系统的工作原理、软硬件结构，有关设施、设备功能、操作、设计、维护，相关设备日常管理维护和使用等内容的培训，制定详细的培训计划。所需费用由卖方自行承担。
（4）投标人作为售后服务责任者应为系统正常运行提供技术支持，提供7×24小时的技术咨询服务，故障服务受理；0.5小时内响应，6小时内到达设备使用现场；在设备发生重大故障时，投标方技术人员应6小时内到达事故现场，并应于24小时内完全解决故障。保修期内，厂方应免费维修，并及时提供备用或替代设备。投标人应按采购人要求及时提供维护中所需的各种修理零配件和备件。
[bookmark: _Toc97285767][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc97300951][bookmark: _Toc19909]
[bookmark: _Toc10529]二、项目其他要求
（1)交货期限：1个月
（2)投标人所提供的货物和服务如果要求使用第三方提供的技术、软件或专利，则应得到第三方的授权，费用已包含在投标总价内；投标人要确保招标人在使用其提供的货物和服务时，不会陷入第三方提起的技术、软件或专利等知识产权的使用纠纷，否则由投标人承担由此导致的后果。
（3)投标人需到现场勘测现有设备、设施、机房布局等场地情况，参加现场勘探所发生的费用由投标人自己承担。
