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[bookmark: _Toc3070][bookmark: _Toc256000037][bookmark: _Toc3678][bookmark: _Toc19476]第一节 采购清单一览表
	包号
	包名称
	采购项目简要说明（简要技术要求）
	数量
	采购项目预算
（元人民币）
	最高限价（元人民币）
	节能产品
	进口产品

	1
	嘉禾县南丰广场、高速出口连接线等道路照明用能设备更新改造项目（嘉禾县城区道路及公共区域照明用能设备更新改造项目）
	详见第二节技术要求
	1批
	1163254.00
	1163254.00
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	[bookmark: _Toc17069]嘉蓝路亮化采购清单

	
	货物名称
	基本参数
	数量
	单位
	单价
	备注

	高速收费口入城第一段路
	灯光雕塑
	1.灯光雕塑高度3米
2.钢结构立柱支撑3米
3.混凝土基础，固定地脚笼
	1
	套
	7287.67 
	道路左侧一套，钢结构立柱高度1.5米，混泥土基础1.5*1.5米

	
	LED投光灯
	3000K/24W/DC24V/IP65
	30
	套
	133.25 
	

	
	配电箱
	亮化配电箱，非标定制，电井内壁挂安装；总断路器NT1-40A/3P；内置时钟控制器；出线3路RCBO漏电保护（WL1、WL2：C20/30mA；WL3：C40/30mA）；配置ISCB1 25/1P+N浪涌保护器、PSD1 2P防雷器；冷轧钢板箱体、静电喷塑；箱内元器件、二次配线、标识牌全部包含。
	2
	台
	1225.00 
	3个回路

	花坛转盘
	LED投光灯（1）
	2500K/120W/AC220V/IP65/发光角度10°
	8
	套
	312.50 
	不锈钢雕塑，需立杆投射

	
	LED投光灯（2）
	2500K/50W/DC24V/IP65/发光角度60°
	8
	套
	166.50 
	不锈钢雕塑底部

	
	LED投光灯（3）
	3000K/24W/DC24V/IP65/发光角度30°
	6
	套
	154.60 
	椰子树

	
	麦穗灯
	DMX512外控/高度：高矮组合
	4580
	套
	11.02 
	间隔20厘米一株，基础深化

	
	灯光小品
	蝴蝶灯和蜻蜓灯，高度：1米
	16
	套
	904.17 
	各8套，立杆高度1.3米

	
	火焰灯
	1800K/350W/AC220V/IP65/发光角度25°
	8
	套
	565.00 
	

	
	立杆
	H=4000mm
	4
	套
	356.50 
	含基础 1杆4套灯

	
	配电箱
	AL1配电箱，非标定制，防护等级IP56，花坛区域壁挂安装；计算负荷Pe=20.8kW，cosφ=0.85；三相进线，配置GSS-63A/3P进线开关、DT862电表；配备KM2时钟+远程控制接触器；出线12路微型断路器；配置MS17-40 4P浪涌保护器；冷轧钢板箱体静电喷塑，箱内元器件、二次配线、标识全部包含。 
	1
	台
	6900.00 
	12-15个回路

	
	主电缆5*6及管
	国标
	150
	米
	6.50 
	暂估

	
	回路线3*4及管
	国标
	3000
	米
	6.50 
	

	
	低压线2*4及管
	国标
	600
	米
	6.50 
	

	
	破地面
	破水泥地面
	20
	米
	140.00 
	

	
	开关电源
	400W防雨
	50
	套
	102.50 
	

	集成费（6%）(拆除部分不计算该费用)
	7714.50
	



	新增路段及公园灯采购清单

	序号
	名称
	报价参数
	单位
	数量
	评审单价
	备注

	建设路
	LED灯具  
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	53
	490.00 
	

	体育路
	LED灯具  
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	27
	490.00 
	

	含珠路
	LED灯具  
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	36
	490.00 
	

	公正路
	LED灯具1(双灯)120配80
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	45
	490.00 
	

	公正路
	LED灯具2 (双灯)120配80
	1.LED-80W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	45
	440.00 
	

	城南路
	LED灯具   4套双杠（120配120）
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	34
	490.00 
	

	振兴路
	LED灯具  19杆 (单灯)
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	19
	490.00 
	

	含丰路
	LED灯具   12杆 (单灯)
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	12
	490.00 
	

	石燕路 
	LED灯具（1） 56杆(双灯) 120配80W
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	56
	490.00 
	

	石燕路
	LED灯具（2）  56杆(双灯) 120配80W
	1.LED-80W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	56
	440.00 
	

	无名路
	LED灯具（1） 20杆(双灯) 120配80W
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	20
	490.00 
	

	无名路
	LED灯具（2） 20杆(双灯) 120配80W
	1.LED-80W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	20
	440.00 
	

	禾兴路
	LED灯具（1） 56杆(双灯) 120配80W
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	56
	490.00 
	

	禾兴路
	LED灯具（2） 56杆(双灯) 120配80W
	1.LED-80W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	56
	440.00 
	

	城南路（丰和圩短）
	LED灯具 单杠单灯8杆
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	8
	490.00 
	

	加背路
	LED灯具 9杆单灯，一杆双灯
	1.LED-120W, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	11
	490.00 
	

	17
	4G单灯控制器
	4G单灯控制器，单灯控制器内置在灯具里面。
	个
	554
	144.00 
	

	19
	9米自弯臂
	灯杆:9米单臂，圆锥杆，口径60-200mm，壁厚4.8mm，支臂1.5mm,法兰400*400*20mm,对角424,Q235优质钢材整体热镀锌表面高温喷塑，灯杆在 7.5米处开始起弯，
预埋件:30螺杆 30丝口*4根，成型 1140 高，固定式，对角 424 mm定位板 400*400*5mm 
	套
	6
	1485.00 
	

	20
	6米杆LED庭院灯
	6米高，法兰对角线280，主杆140，2.5厚，灯箱直径400，亚克力管，直径300，配光源，含预埋件。
	套
	4
	1730.50 
	

	21
	4米杆LED庭院灯
	4米高，法兰对角线240，主杆89，2.0厚，灯箱直径250，亚克力管直径180，配光源，含预埋件。
	套
	4
	1282.50 
	

	22
	LED投光灯
	1.LED-250W投光灯, LED 整灯光效＞125lm/w，色温：3000K；
2.防护等级≥IP65,
3.功率因数≥0.95；
4.色容差＜5SDCM
5、调光功能：0-10V
6、质保两年
7、铝材
	个
	750
	530.80 
	

	23
	4GLED单灯控制器
	4G单灯控制器，单灯控制器内置在灯具里面。
	个
	750
	144.00 
	

	
	9米单杆双挑路灯拆除
	1. 拆除9米高单杆双挑路灯；
2. 包含基础破除、灯杆及灯具拆除；
3. 废弃材料清理及外运。
	个
	6
	625.00 
	

	
	6米单杆双挑路灯拆除
	1. 拆除6米高单杆双挑路灯；
2. 包含基础破除、灯杆及灯具拆除；
3. 废弃材料清理及外运。
	个
	4
	500.00 
	

	
	4米单杆双挑路灯拆除
	1. 拆除4米高单杆双挑路灯；
2. 包含基础破除、灯杆及灯具拆除；
3. 废弃材料清理及外运。
	个
	4
	450.00 
	

	
	灯头拆除（12-18米杆）
	1. 拆除高度12-18米灯杆上的灯头；
2. 含光源、灯罩拆除；
3. 保护性拆除：灯杆内部电线、保护开关等设施按利旧考虑，需妥善保管；
4. 原有灯具拆除
	个
	1304
	75.00 
	

	集成费（6%）(拆除部分不计算该费用)
	52166.88
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[bookmark: _Toc6931]第三节 商务要求
一、产品运输、保管、保险
1.1投标人所投产品必须符合国家和行业的有关规定和标准。
1.2货物运送到采购人指定地点经验收并出具验收单后，中标单位应将货物有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、使用说明书等，移交采购人。
1.3中标单位提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。
1.4中标单位负责产品到使用单位的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
1.5中标单位负责提供产品在现场的保管，直至验收合格。
1.6中标单位负责其派出的施工人员的人身意外保险。
1.7合同履行完毕，无论在质保期内或质保期后，除法定不可抗力或第三方责任因素外，因产品质量问题造成的安全事故，均由中标单位承担责任。
1.8投标人须确保所供货物技术指标符合项目采购技术文件、以及国家（强制性）或行业标准要求。
二、测试验收及标准、检验
2.1验收标准：产品按照中华人民共和国有关标准及采购文件规定的技术要求进行验收。产品质量应达到采购人要求，安装调试各项指标和技术参数应符合验收标准要求。
2.2验收方法：由采购人组织相关部门按照国家及行业标准对照采购文件、投标文件承诺的技术要求分批次进行现场验收，验收费用由中标人承担。若产品验收不能满足和达不到采购文件提出的和投标文件承诺的技术参数及技术要求，不予认可。给采购人造成的损失，由中标单位承担一切责任，采购人有权提出退货。
2.3若检验不合格，将退返成交供应商，直至供货产品达到合格要求。有关退返、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。
三、质量保证
1、供货商应保证货物是全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的产品，完全符合合同规定质量、规格和性能的要求,采购单位有权要求中标供应商提供相关产品的检验报告、合格证等。
2、免费质保期为 2 年（起算日期为验收通过日）。在质保期内，供货商必须及时免费维修、免费更换有缺陷的货物或部件。提供 7*24 小时服务电话，响应时间在 1 小时内，必要时 4 小时内到达现场，在 48 小时内解决问题；质量保证期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维护。
（二）产品安装、调试及项目实施
1、包装：原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。
2、安装：本项目的安装由供货商负责，供货商应对产品安装提供全面的技术服务与支持，为顺利安装提供完全技术保证。
四、其他要求及说明
4.1.交货时间及地点
4.1.1交货时间:签订合同后60天内完工。
4.1.2交货地点:采购人指定地点。
4.1.1.3交货方式:包运输，包安装调试，包培训，包税费。
4.2.付款方式和条件
4.2.1付款方式:分三次付款，第一次于合同签订后20日内预付合同总款的30%;第二次于安装调试并验收合格后，30日内付至合同总款的97%(含第一次的30%);第三次于质保期满30日内支付3%的余款(余款不计利息)。中标单位为中小企业的，第三次余款按《保障中小企业款项支付条例》进行支付。
4.2.2付款条件：预付款凭采购人与中标单位签订的采购合同及中标通知书支付，后续付款乙方需向甲方提供同等金额的增值税发票。
4.3本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用(如为采购人责任的另行商议)。
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