采购需求
前注：
1．根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2．下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
3．下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，供应商必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其响应无效。未标注“★”的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度：≧2项响应无效。
一、项目概况

张家界国光中学拟对体育馆音响设备进行采购。

二、采购项目预（概）算

总预算∶ 242555.12元

三、采购标的汇总表

	序号
	包号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	包1
	音响设备
	A02091205-音响电视组合机
	批
	1
	否


四、技术商务要求

1、技术要求

	设备购置明细表

	序号
	设备名称
	技术规格参数简要说明
	单位
	数量
	备注

	一、球场扩声系统

	1
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能。
3.采用数字功放双环路压限保护电路。
4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能。
5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
6.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
7.灵敏度1V/2V可选择切换。
8.带温控风机。
9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1000W；立体声4Ω×2：≥2*1700W；立体声2Ω×2：≥2*2900W；桥接16Ω：≥2000W；桥接8Ω：≥3400W；桥接4Ω：≥5800W。
	台
	3 
	

	2
	线阵音箱
	1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱，低频扬声器：10" x 2，功率≥600W，标称阻抗：≤8Ω。
2.频率范围等同或优于65Hz-20KHz，灵敏度≥102dB (1M/1W )。
3.高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器*1，水平覆盖角(-6dB)≥90°，垂直覆盖角(-6dB)≥10°。
	只
	12 
	

	3
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。
2.开机软启动功能
3.采用数字功放双环路压限保护电路
4.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能
5.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。
6.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
7.灵敏度1V/2V可选择切换。
8.带温控风机
9.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声8Ω×2：≥2*1200W；立体声4Ω×2：≥2*1900W；立体声2Ω×2：≥2*2000W；桥接16Ω：≥2400W；桥接8Ω：≥3800W；桥接4Ω：≥6400W。
	台
	2 
	

	4
	支架
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葫芦架支架
	套
	2 
	

	5
	支架
	线阵音箱支架
	套
	2 
	

	6
	专业功放
	[image: image3.png]
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1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W；桥接@8Ω：≥1700W。
2.支持开机软启动功能
3.开关电源内置EMI电路
4.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
5.整机转换效率达到85%以上。
6.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	台
	2 
	

	7
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥350W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥121dB±2dB。
	只
	4 
	

	8
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W；桥接@8Ω：≥1700W。
2.支持开机软启动功能
3.开关电源内置EMI电路
4.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
5.整机转换效率达到85%以上。
6.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	台
	2 
	

	9
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥350W，高频≥1×1.7"压缩高音单元，低频≥12"×1低音单元；覆盖角度：等同或宽于80°(H)×60°(V)。
2.频率响应：等同或宽于50Hz-20kHz。
3.指定频带内的声压级：≥121dB±2dB。
	只
	4 
	

	10
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。
2.支持开机软启动功能
3.开关电源内置EMI电路
4.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
5.整机转换效率达到85%以上。
6.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	台
	1 
	

	11
	专业音箱
	 1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于100Hz-20KHz
3.额定功率≥400W   
4.灵敏度≥98dB/W/M
4.水平覆盖角≥70°，垂直覆盖角≥70°
5.高音≥44芯高音×1；低音：≥12寸低音×1
	只
	2 
	

	12
	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W；桥接@8Ω：≥1700W。
2.支持开机软启动功能
3.开关电源内置EMI电路
4.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
5.整机转换效率达到85%以上。
6.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
7.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
8.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
9.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	台
	1 
	

	13
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz-20KHz
3.额定功率≥300W   
4.灵敏度≥98dB/W/M
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1；低音：≥10"低音×1
	只
	2 
	

	14
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机；频率范围等同或宽于470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	套
	4 
	

	15
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	套
	4 
	

	16
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机；频率范围等同或宽于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯、≥1×Type-C充电接口。
4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
6.采用低功耗设计，最大可连续发言时长超10小时。
7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
8.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
9.发射机供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。
	套
	2 
	

	17
	话筒呼叫控制嵌入软件
	设备概况
1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
7.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	套
	2 
	

	18
	充电底座
	1.具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。
2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。
4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。
5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
	台
	4
	

	19
	智能充电管理软件
	1.软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机，支持多台设备同时管控及操作；支持中英文界面切换。
2.支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。
3.具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。
4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。
5.支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。
6.支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。
7.支持跨平台使用，支持国产操作系统（麒麟飞腾ARM、麒麟兆芯X86）操作系统使用。
	套
	1
	

	20
	天线分配器
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。
	套
	2 
	

	21
	天线放大器
	1.频率范围≥470-950MHZ
2.端子：BNC
3.噪声：≤2dB
4.增益：≥20dB
	套
	2 
	

	22
	天线耦合器
	1.宽带设计，在应用频率范围内提供高隔离度，防止信号相互干扰。
2.在系统中，通过此耦合器方便转接和安装。
3.可使用多组耦合器进行拓展覆盖区域。
4.耦合器在线路中有隔离杂讯的功能，防止自激。
	套
	1 
	

	23
	话筒天线
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向
	套
	1 
	

	24
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	套
	1 
	

	25
	话筒
	1.采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。
2.接口：平衡式XLR接口；方向特性：束状
3.支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。
4.幻象供电：≥+48V
	支
	4 
	

	26
	支架
	1.高度调节等同或优于1030-1710mm
2.横杠长度≥750mm
3.重量≥2.85kg
4.外箱尺寸≥325*290*1000MM
	个
	4 
	

	27
	AI智慧混音器
	1.具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。
2.具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
3.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备。
4.支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
5.支持多客户端数据同步，PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。
6.混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	台
	1 
	

	28
	数字调音台
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响效果模块。
5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。
7.具有面板锁定按键，防止误操作。
8.支持中英文界面切换，且无需重启。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。
11.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。
	台
	1 
	

	29
	AI音频处理器
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏≥2.0英寸IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有跨平台软件，可运行于国产操作系统或Ubuntu桌面版操作系统。
6.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
10.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。
11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。
	台
	1 
	

	30
	有源音箱
	
1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。
3.支持≥100V广播输入接口。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±2dB)，谐波失真≤1%。
	套
	1 
	

	二、辅助材料

	1
	机柜
	42U，600*800*2055mm
	套
	2
	

	2
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	台
	2
	

	3
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。
5.具有≥1路USB接口。
	台
	2
	

	4
	音频连接线
	5米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	20
	

	5
	音频连接线
	5米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	根
	2
	

	6
	音频连接线
	5米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	根
	2
	

	7
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2
	

	8
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	根
	16
	

	9
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	4
	

	10
	音频连接线
	5米音频连接线：卡农头（母）-空
	根
	12
	

	11
	音频隔离器
	1.一款双通道音频隔离器。
2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。
3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。
4.即插即用，支持热插拨。
5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。
6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。
7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出。
	个
	2
	

	12
	钢丝绳
	1.Φ10mm*1米（7*19）
2.参考重量：100米/Kg=40
3.最小破断拉力：52.12KN
4.最大承重：5318Kg
	米
	300
	

	13
	钢丝绳锁扣
	1.材质：304不锈钢
2.防水防潮
	米
	90
	

	14
	吊环螺栓
	1.标准：公制
2.材质：304不锈钢
3.表面处理：未经过处理
	粒
	90
	

	15
	音箱地插
	滑盖式地插盒，底盒为常规通用型尺寸，音箱欧姆头地插（100*100*60mm）
	套
	10
	

	16
	多媒体地插
	含2个卡农头
	套
	10
	

	17
	线材
	直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷
	套
	200
	

	18
	三极电源插头
	定制
	个
	20
	

	19
	空开
	定制
	个
	15
	

	20
	线材
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度5米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：7.3mm
	条
	5
	

	21
	线材
	1.分辨率:3840*2160，30Hz
2.屏蔽:铝箔+编织+地线 
3.外被: PVC 
4.线芯: 镀锡铜
5.支持HDMI 2.0版本
6.规格：长度15米
7.HDMI头大小：20*26*10.5mm，线径：8mm
	条
	3
	

	22
	线材
	1.线径：10.0mm
2.芯数：2*307铜芯
3.平方数：2*2.5
4.外被:耐磨 PVC 
5.导体: 精炼铜
6.100米/卷
	卷
	8
	

	23
	线材
	1.屏蔽：铝箔+编织网
2.外被：PVC
3.规格：2芯
4.导体：精炼铜
5.米数：200m
	卷
	1
	

	24
	线材
	1.六类带屏蔽网线
2.300米/卷
	卷
	3
	

	25
	水晶头
	1.六类网线水晶头
2.100个一盒
	盒
	2
	

	26
	线材
	1.铝箔+编织网
2.外被：PVC
3.规格：3芯
4.导体：精炼铜
5.米数：200m
	卷
	1
	

	27
	线管
	1.PVC25线管
	根
	100
	

	28
	线管
	1.PVC20线管
	根
	300
	

	29
	EVJV2*2.5音响线
	芯数规格：2 芯 × 2.5mm²
导体材质：4N 无氧裸铜（OFC）软导体
导体结构：315 根 ×0.10mm 细丝绞合（厂家略有差异，少数版本为 77×0.20mm）
线芯区分：红芯、白芯（方便正负极区分）
绝缘：PVC 绝缘
外护套：耐磨环保 PVC；常见颜色：蓝色、灰色、黑色
额定电压：300/500V
长期工作温度：≤70℃
20℃导体最大直流电阻：≤7.98 Ω/km（国标 2.5mm² 软导体指标）
耐压试验：2000V/5min 不击穿
70℃最小绝缘电阻：≥0.009 MΩ·km
最小弯曲半径：≥50mm
参考持续载流量：约 25A（音频功率传输参考，不按电力电缆长期载流套用）
	米
	1200
	

	30
	PVC线槽
	24*14方槽
	米
	100
	


2、商务要求
	序号
	商务条款
	内容
	备注

	1
	供货时间
	自合同签订之日起 15 日历日内交货，并完成安装调试。
	

	2
	交付地点
	配送至采购人指定地点，配送所有费用由成交人承担。
	

	3
	付款方式
	货物安装调试完成验收合格后支付合同金额的97%，余款3%质保期满后无息支付。
	

	4
	报价要求
	1．以人民币报价。供应商的报价包含但不限于货物的采购、供应、包装、专利、商标等知识产权、装卸、保险、保存、运输、验收、检验、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切费用，即为完成采购文件要求的供货内容所包含的一切应有费用。供应商报价时综合考虑报价风险。

2．采购需求中未列项的为完成本项目可能发生的其他费用供应商自行测算并分摊到报价中。
	

	5
	项目实施要求
	1.产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到采购人指定安装地点的全部运输，包括所产生的材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等一切费用，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任及人员伤亡和损失由成交供应商承担全部法律及经济责任。

1.2.成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.3成交供应商负责产品在安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.4成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险、用餐和住宿。

2.安装调试

2.1成交供应商负责产品在指定地点的安装，使产品达到用户可直接使用所有功能的状态。

2.2成交供应商负责产品在安装后的调试，确保产品运行状态正常无误。

2.3成交供应商送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。成交供应商须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.4成交供应商在安装期间要注意货物保护，安装期间因成交供应商的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由成交供应商负责修复和赔偿。

2.5在货物安装过程中如发生货物质量问题，成交供应商应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由成交供应商承担。

2.6成交供应商提供货物安装、调试所需要的耗材。

2.7在项目实施过程中，成交供应商需与采购人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由成交供应商自行承担。

3.调试与试运行 

3.1成交供应商应在现场对设备进行调试和试运行，以便采购人检验其操作性和功能等方面的情况。 

3.2设备安装完毕，应在采购人的监督下进行测试，以证明其可以正常运行。 

3.3成交供应商安装调试及保养维修人员应具备相应资质，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备货物的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识。

3.4成交供应商必须提供完整的技术支持资料，包括货物生产厂家配置清单、货物技术参数说明书、货物技术标准(含验收标准)、货物安装调试使用保养维修手册、货物出厂合格证、货物装箱单等。
4.测试验收

4.1工期要求:成交供应商必须严格按照项目进度要求实施，如期完成项目的安装部署、调试、试运行、用户培训、正式上线和验收工作。

4.2稳定运行要求:在维保期内，若软件系统依赖的运行环境（如操作系统、浏览器、数据库或中间件等）有版本升级，成交供应商提前检查所提供的软件系统的兼容性，并对存在的问题进行修改，保证系统的正常运行。
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	质量保证及售后服务 
	1.质量保证

1.1成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

1.2质保期:项目整体原厂质保期3年（质保期从自验收合格之日起计算，分项有特别要求的按照分项的要求）。若制造商的标准或国家标准超过本项要求，则按较高时间为准。超出厂家正常保修范围的，成交供应商需向厂家购买并承担相关费用。

1.3质保期内所有维护等要求上门服务，所产生的费用全部由成交供应商承担。

2.售后服务

提供项目整体质保服务承诺函及售后服务人员姓名及联系方式，加盖供应商公章。

2.1系统维护

2.1.1定期维护计划。
2.1.2对采购人要求的不定期维护提出响应措施，并进行实施。

2.2技术支持

2.2.1咨询服务，提供7x24小时的技术咨询服务。

2.2.2巡视服务，提供每季度1-2次巡视服务，检测系统的运行情况。

2.3故障响应

2.3.1提供7x24小时的故障服务受理。

2.3.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障服务的响应时间小于1小时，即1小时内有能够处理故障的技术人员到达现场。如未在规定时间内修好，成交供应商应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。 

2.4备件服务

消耗品和零配件供应及时，并能响应故障处理请求和电话咨询，要求供应商半小时作出响应并在1小时内派人到达现场，如遇到大型活动、特殊事情或委托人认为需驻场的情形，必须安排2名专业技术驻场，如不能按时驻场影响委托人使用，将根据合同条款追责，供应商应在响应文件中提供承诺书。
3.成交供应商应按采购人要求负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度并承担相关费用，培训内容包括:

（1）系统的日常操作管理与维护。

（2）能熟练使用所提供的各种工具。

（3）产品现场安装时应提供现场培训。

（4）成交供应商需承诺设备及系统的培训课程安排、培训方式及时间（不少于1次，时长不短于2小时，培训人数不少于5人）。受训人员经过培训后，应能够熟练掌握设备常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。
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	验收及违约要求
	验收的标准和依据：包括本项目的招标文件、成交供应商的投标响应文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

成交人应保证所供货物是全新的、未使用过的；由成交人进行货物的运送，验收合格后交付采购人使用，其所有费用由成交人负责（本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据采购需求，报价中含本次采购所需的产品价格、运输、装袋卸货和技术服务费等所有费用，如项目中标，在采购项目实施中出现任何遗漏，均由成交人自行负责，采购人不再支付任何费用。）。

项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

投标货物、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

其他未尽事宜应严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

在合同执行过程中，如因中标（成交）供应商不能正常履约给采购人造成任何损失的，采购人将保留进一步追溯的权利，中标供应商赔偿由此带来的一切损失及费用。
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	其他要求
	所投产品所实现的目的和功能要符合采购人所需要求。
在货物供应及服务期间内，中标（成交）供应商应对工作人员进行安全防护措施教育，并采取相应安全措施，应加强安全管理检查，发现问题和隐患及时处理和整改，避免货物供应及服务过程中发生人身伤亡或其他事故。

供应商如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
未尽事宜在签订合同时另行约定。
	


