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一、项目名称：资兴市污水处理厂扩容改造工程初步设计
二、项目概况：为了提高污水处理效果，降低运行成本，减少环境污染，计划将对污水处理厂进行扩容改造；建设内容：扩建污水处理规模2×10⁴m³/d，扩建后总规模为4×10⁴m³/d，主要生化工艺采用AA0处理工艺。新建:AA0生化池2座，二沉池2座，污泥泵站1座，高效沉淀池1座，生物除臭1座;改造:纤维转盘滤池1座，紫外消毒池1座，污泥深度脱水机房，鼓风机房，配电间1座，并对总图及附属工程进行建设。
三、设计要求及内容
(1)初步设计文件编制深度执行中华人民共和国住建部《建设工程设计文件编制深度的规定》等相关规范文件要求执行。
(2)按甲方的要求提供项目初步设计说明书、有关初步设计的图纸。
四、设计成果要求:
1、设计成果资料需提交原件，初步设计按需加盖设计单位出图章并装订成册。按设计内容、设计要求及设计深度要求提交相关的成果。
2、设计均为原创，此前未以任何形式发表或实施，不属于公开作品，并符合国家相关设计规范要求。
3、成交供应商对设计资料及文件出现的遗漏或者错误负责修改或补充。由于成交供应商拟派的人员错误造成工程质量事故损失，成交供应商除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和成交供应商责任大小向采购人补偿损失。
4、采购人委托成交供应商完成的知识成果，采购人享有包括但不限于知识产权、所有权、使用权的权益，未经采购人书面许可不得转让任何第三人。
5、全部资料按采购人项目设计任务要求按时提供，取得设计任务的关键批复资料或意见，提交审批通过的文档或图纸。成果资料由电子文件和纸质文件组成（纸质成果文件一式八份，电子文件一式两份）图纸提交规格和数量为暂定，具体按政府审批部门和采购人的要求。
五、设计标准
本工程的设计过程和成果均须符合建筑工程编制深度要求及有关设计方面的现行标准、规范、规程、办法、示例，以及湖南省以及市级下发的有关设计方面的文件和规定。在设计过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范或法规，设计人应采用新的标准、规范或法规进行设计。
六、验收要求
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、成交人的投标文件、设计服务合同和有关国家标准与行业规范；
3、质量应符合文件技术要求、国家及行业相关标要求，达到国家验收规范合格标准，如验收不合格，采购方可拒绝签收，整改后复检，如仍不合格，采购方可废除合同，损失由成交供应商承担。
4、设计文件应满足建设单位和政府相关主管部门的要求，并满足国家法律法规规定的深度要求。
七、其他要求及说明
1、服务期限及地点
1.1设计周期：合同生效之日起20天内完成初步设计。；
1.2服务地点：资兴市污水处理中心指定地点。
2、付款人：资兴市污水处理中心。
3、付款方式：合同签订后五个工作日内，预付该部分费用的20%，初步设计成果符合技术规范导则要求，并通过相关部门组织的技术评审且提交正式成果后拨付至该部分合同总款的95%，余款5%在竣工验收合格后五个工作日内付清。
4、采购人不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
5、供应商应保障服务团队成员的人身财产安全并承担相应责任。
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