


政府采购


询价通知书
（货物·电子标）






采购项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）             
采   购   人：龙山县高级中学                          
政府采购编号：(2026)433126000001-1                                       
委托代理编号：HNZFZC2026-045                          
 
采购代理机构：湖南中帆项目管理有限公司                






日期：二○二六年七月

目录
第一章询价邀请公告	2
第二章询价须知	6
第三章政府采购合同格式（参考）	26
第四章采购需求	36
第五章响应文件组成	38

































[bookmark: _Toc16527]第一章  询价邀请公告
	重要提示：
龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）的潜在供应商应于2026年08月04日～2026年08月10日17:00时止（北京时间）登录《中国湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz）或《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）获取电子询价通知书；并于2026年08月14日9：00（北京时间）前登录湘西州公共资源交易网上传电子响应文件。


一、采购项目基本信息
1、项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
2、政府采购编号：(2026)433126000001-1 
3、采购代理编号：HNZFZC2026-045
4、采购方式：询价
5、采购项目预算：813143.60元
6、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同履行期限：合同签订后20日内完成货物供货安装调试。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
磋商保证金：采购项目预算的  /  %；
履约保证金：成交金额的 / %；
预付款保证金：预付款的  /  %；
质量保证金：合同金额的 / %。
二、采购需求

	序号
	标的名称
	品目分类
	简要技术要求
	数量
	最高限价
	进口产品

	1
	龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
	A02010000-信息化设备
	详见采购需求
	1批
	813143.60元
	□是
■否

	备注：供应商必须对本项目所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，否则，投标将被拒绝；


三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受价格折扣。
四、供应商的资格要求：
1.供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、非法人组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度)；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业小微企业监狱企业福利性单位
强制分包：大型企业应将采购份额的 / %分包给中小企业。
3.供应商的特定资格要求：无。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
5.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.联合体参与响应：本次采购不接受联合体参与响应。
五、获取电子询价通知书的方式、时间及地点
1.本项目采用电子招投标方式，响应供应商应当在《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）进行注册登记和CA认证，须在规定时间内通过“湘西公共资源交易网”会员端下载采购文件，否则无法进行电子响应文件制作及进行电子投标。
2.凡有意参加者，请于2026年08月04日～2026年08月10 日17:00时止(北京时间，下同),登录《中国湖南政府采购网》（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/portal_city.jsp?areaCode=xxz）→查看政府采购公告→附件→下载询价通知书，或者登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）→点击“一站式”综合服务系统→点击“投标供应商/供应商/竞买方登录”→点击“用户登录”（使用CA登录）→点击“采购业务”选择投标项目→点击“操作”按钮，进入到投标信息完善详情页面：填写基本信息后，点击我要投标→点击“采购业务-采购公告及文件下载”菜单，进入页面→点击“领取”下载按钮，进入详细页面→点击“下载采购文件”按钮（采购文件需下载后缀为XXZZF格式的电子采购文件，否则将会影响其投标），进入文件详细页面进行交易文件下载。
（备注:以上2种途径均可获取询价通知书，但供应商须登陆《湘西公共资源交易网》完成点击我要投标阶段的操作，否则将会影响其投标）
3.各供应商自行在以上网站下载或查阅采购相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购代理机构概不负责。
六、上传电子响应文件的截止时间、开启时间及地点
1.提交响应文件截止时间（上传电子响应文件截止时间）：2026年08月14日09时00分（北京时间）。
[bookmark: _GoBack]2.开启时间为：2026年08月14日09时00分（北京时间）。
3.开启地点：湘西自治州公共资源交易中心网上开标大厅不见面开标室（一）举行，所有供应商应准时在线参加开标。
4.请供应商登录《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）下载电子响应文件制作工具编制响应文件，供应商应在投标截止时间前通过湘西公共资源电子招标投标交易平台递交数据电文形式的响应文件。逾期送达的电子响应文件，电子招标投标交易平台予以拒收；
5.电子响应文件的解密截止时间：解密指令发出后30分钟内。请供应商确保电子响应文件如期解密。如需在开标现场解密的，请供应商自行携带CA数字证书并自备解密电脑和网络。
注：届时网上不见面开标大厅进行在线解密需使用对应制作响应文件的CA锁进行解密（不见面开标大厅登录地址：http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。
七、公告期限：
1.本询价公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）发布，公告期限从本询价公告发布之日起5个工作日。
2.在其他媒体发布的询价公告，公告内容以中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布的公告为准；公告期限自本询价公告指定媒体最先发布公告之日起计算。
八、询问及质疑：
1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2.潜在供应商认为询价通知书或询价公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取询价通知书之日或询价公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、响应说明
本公告选项：表示选择，□表示未选择。
十、其他补充事宜
1.本项目采用电子招投标方式，参与投标均须使用CA数字证书登陆进行操作，具体办理流程详见<湘西公共资源交易网》(http://ggzyjy.xxz.gov.cn)“服务导航”菜单“CA办理指南”。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0743-8523032。
2.由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在提交响应文件截止时间之前完成电子响应文件上传的，相应责任由供应商自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。
3.请务必按采购文件要求通过数字证书进行加密并签章。
4.供应商在编制电子响应文件时注意控制文件大小，建议将文件控制200M以内。
5.如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，采购人可采取项目延期、延长电子响应文件解密时间等相应措施，以保障采购活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。
6.“因供应商提交的电子响应文件等资料含有计算机病毒，导致无法参与开标、评标等交易活动，后果由供应商承担”
7.开标注意事项：供应商自行完成电子响应文件解密，因供应商自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的响应文件视为撤销其响应文件，相应责任由供应商自行承担。
8.本项目投标过程中，电子投标系统使用操作遇到任何问题及时向软件公司咨询，咨询联系方式：0743-8523902。如因不会操作所造成的投标失败或损失由供应商自行负责！


十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
（1）名称：龙山高级中学
（2）地址：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县湘鄂路163号
（3）联系人：王慧
（4）电话：17673439428
2.采购代理机构信息
（1）名称：湖南中帆项目管理有限公司
（2）地址：吉首市吉盟和谐苑3栋1单元505
（3）联系人：杨海芝         陈亦寒
（4）邮编：416000
（5）电话：13787916662      13487436102    0743-8758118
[bookmark: _Toc20498]（6）电子邮箱：hnzf1405@163.com
3.电子交易平台服务机构信息
（1）名称：湘西自治州公共资源交易平台
（2）联系人：新点技术人员
（3）联系方式：0743-8523902
4.项目联系方式
（1）项目联系人：杨海芝       
（2）电话：13787916662         


[bookmark: _Toc5291]第二章询价须知
询价须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）

	第二章第1.2款
	是否预留采购份额
	■否
□是

	
第二章第2.1款
	
采购人
	采购人：龙山高级中学
地址：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县湘鄂路163号
电话：王慧
联系人：17673439428

	
第二章第2.2款
	
采购代理机构
	名称：湖南中帆项目管理有限公司
地址：吉首市吉盟和谐苑3栋1单元505
电话：13787916662  13487436102  0743-8758118
联系人：杨海芝     陈亦寒

	

第二章第2.3款
	
供应商的邀请方式
	■发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	获取电子询价通知书的方式
	详见第一章询价邀请公告

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见第一章询价邀请公告

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受□接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	■不接受□接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织。
□采购人组织，时间：地点：联系人：

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■不接受□接受

	第二章第9.1款
	政府采购强制采
购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。
	■否
□是，采购《节能产品政府采购清单》(第/期)内标记★符号的节能产品。

	
	政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品
	采购产品为《节能产品政府采购》（最新一期）内的产品价格给予5%的扣除

	
	(2)环境标志产品
	采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的给予价格5%的扣除。

	
	(4)支持中小企业发展；
	价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)；给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。
本次采购标的按中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）所属工业行业：工业。

	
	(5)其他。
	/

	
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容
	可查询湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)相关信息

	二、询价通知书

	第二章第11.1款
	提交响应文件的截止时间
	详见第一章询价邀请公告

	三、响应文件的编写

	第二章第15.4款
	采购预算及最高限价
	采购预算：813143.60元
最高限价：812943.60元

	第二章第15.5款
	报价的其他要求
	供应商报价不得超过本项目采购预算及最高限价，否则作无效响应处理

	第二章第17.1款
	保证金
	本项目不需要缴纳询价保证金

	第二章第18.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第19.1款
	响应文件份数
	供应商登录《湘西公共资源交易网》上传电子响应文件一份。（成交供应商成交后需提供2份纸质版响应文件，纸质响应文件应当与导入电子开标评标系统的电子响应文件内容一致）。

	四、响应文件的递交

	第二章第20.1款
	电子响应文件递交
	1.电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受,采购代理机构不予受理。未在《湘西公共资源交易网》下载询价通知书的，将不能上传电子响应文件。
2.供应商应在询价通知书规定的响应截止时间前将电子响应文件上传到湘西公共资源交易网的指定栏目，逾期通过网络传输递交至到湘西公共资源交易网的响应文件，系统将自动拒收,视为放弃响应。
说明：本项目为电子交易系统运行项目，参与询价均需使用CA数字证书登录进行操作。供应商参与本项目询价事宜，须办理至少以下数字证书：①办理供应商数字证书（含电子签章）；②被授权委托人数字证书（法人代表递交响应文件须办理法人代表数字证书）。上传响应文件时，必须使用对应供应商的CA数字证书上传响应文件及响应文件制作。

	
第二章第22.2款
	
供应商解密电子响应文件时限
	解密时限:解密指令发出后30分钟内，响应文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其响应文件，
开标继续进行（如因交易平台出现系统故障，导致解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间）。

	五、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第33.4款
	涉嫌围标、串标情形
	根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子响应文件响应文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。

	第二章第34.1款
	财政部门指定的媒体
	《中国湖南政府采购网》（http://ccgp-hunan.gov.cn）

	
	政府部门指定的媒体
	《湘西公共资源交易网》（http://ggzyjy.xxz.gov.cn）

	第二章第36.3款
	履约担保
	不要求提供

	六、其他规定

	
第二章第38.1款
	
采购代理服务费
	参照《湖南省招标采购行业规范收取代理服务费倡议书》收费标准下浮计取
人民币壹万伍仟元整(￥15000元整）。
专家评审费及非代理公司造成的多次开标情况所产生的增加费用另计。

	第二章第39.1款第（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	合同金额的/%作为预付款

	第二章第39.1款第（1）项
	质量保证金
	不要求提供

	
充分、公平竞争保障措施
	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。
提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一个参加询价的供应商，其他响应无效。
在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
参照87号令第三十一条的规定，因本项目为非单一产品采购项目，故确定本项目的核心产品为：室内AI体育测训智能机-多项目。

	
不正当竞争预防措施
	异常低价审查 
　　（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）之规定：政府采购评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
　　4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
　　采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
　　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
　　（二）询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
　　询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 
　　采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
　　异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
　　（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现询价小组未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。29.成交供应商的提交和确定

	










特别说明
	（1）供应商应认真仔细的阅读本询价通知书及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照询价通知书及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信响应的原则，针对询价通知书中采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应/偏离表。商务技术条款偏离项数之和≥1项将导致无效响应，即不允许任何偏离。
（2）本项目中标结果公告期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定询价小组（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或代理机构或政府采购监督管理部门提出质疑或投诉的理由，均属于非法手段取得的依据。
（3）供应商未按规定进行质疑、投诉、举报等，均属于扰乱政府采购市场不良行为。
（4）询价通知书中凡标注为实质性要求，不响应的响应文件将作无效响应处理。
（5）出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：
（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；
（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
（6）报价/分值精确度：所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。

	其他规定
	一、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。
二、有融资需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
三、有投标担保、履约担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。
四、法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容，按法律法规规定执行。





询价须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本询价通知书仅适用于询价须知前附表(以下简称询价须知前附表)中所叙述的采购项目。
1.2【询价须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第9.7款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见询价须知前附表。
2.3“供应商”是指响应询价通知书要求、参加询价采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过询价须知前附表所述方式，经询价小组确定。据此，采购人或采购代理机构己向其发出询价通知，供应商应持询价须知前附表规定的资料领取或购买询价通知书。
2.4“询价小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录（2022年印发）》(财库〔2022〕31号)。
2.6“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.7“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合询价须知前附表中规定的供应商资格条件要求；
3.2供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到较大数额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与询价的费用
4.1无论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除询价须知前附表中另有规定，本次询价采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除询价须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按询价须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【询价通知书前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加响应。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足询价通知书要求的国内产品参与投标响应竞争。
9.政府采购政策支持
9.1优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按相应评标方法给予价格折扣；
9.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），供应商响应产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则，其响应无效。
9.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，投标价格给予一定的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
9.4政府采购政策交叉与叠加
（1）响应产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）；
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”及“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
9.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
9.6供应商符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
注：根据《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)第十一条规定：中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(供应商)之间不得存在直接控股、管理关系。
二、询价通知书
10．询价通知书的组成
10.1询价通知书由下列文件组成：
第一章询价通知
第二章询价须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前对询价通知书澄清或者修改内容，为询价通知书的组成部分。
10.3供应商应仔细阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.提交电子响应文件的截止时间
11.1供应商提交电子响应文件截止时间见询价须知前附表。
12.询价通知书的澄清或者修改
12.1在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。
12.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交响应文件截止时间。
三、响应文件
13.一般要求
13.1供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价通知书做出实质性的响应。
13.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、询价小组就有关询价的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
13.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
13.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
13.5供应商应按询价通知书中提供的响应文件格式填写。
14.响应文件的组成
14.1响应文件包括下列内容：
（1）电子报价一览表
（2）询价响应声明
（3）供应商的资格证明材料
（4）货物说明
（5）技术或商务响应与偏离变
（6）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（7）报价一览表及报价文件
（8）供应商认为需要提供的其它资料
14.2响应供应商应按照电子询价通知书格式及投标工具编制电子响应文件。否则，由于编制失误所产生的后果，由响应供应商自行承担。
14.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
15.报价
15.1供应商应当根据询价通知书要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
15.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。
15.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
15.4供应商的报价不得超过采购项目预算，也不得超过最高限价(询价通知书设定最高限价的)，否则其响应无效。采购项目采购预算、最高限价(如果设定)见询价须知前附表。
16.供应商符合询价通知书规定的证明文件
16.1在询价小组确定邀请供应商名单起至提交响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
16.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
17.保证金
17.1询价须知前附表规定交纳保证金的，应按询价须知前附表规定的保证金形式交纳。本项目不需要缴纳询价保证金
17.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。
17.3未按询价通知书规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
17.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
17.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）询价通知书规定的其他情形。
18.响应文件有效期
18.1响应文件有效期见询价须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
19.响应文件的签署及规定
19.1电子响应文件签署：供应商应按照电子询价通知书要求制作响应文件，并进行签名（或印章或签章）和盖章。
19.2供应商确认参与询价后，应从交易平台上下载“电子采购文件制作工具”，并使用此工具编制电子响应文件，否则将可能影响电子响应文件的上传而导致响应无效。供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。
20.4电子响应文件具有法律效力，若响应文件与询价通知书要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
四、响应文件的递交
20.电子响应文件的递交
20.1电子响应文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受,采购代理机构不予受理。
20.2供应商应在询价通知书规定的提交响应截止时间前将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。
20.3如遇系统提示“上传未成功”，供应商应及时重新修改文件或与系统运维公司联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。
21.电子响应文件的补充、修改或者撤回
21.1供应商在询价通知书规定的提交响应文件截止时间前，可以撤回已上传的电子响应文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在提交响应文件截止之后，供应商撤回其电子响应文件的，其投标保证金将不予退还。
22.电子响应文件的递交与接收
22.1供应商应在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，将电子响应文件上传交易平台中指定的模块，逾期不予受理。
22.2供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密，供应商解密电子响应文件时限见询价须知前附表，采购代理机构批量导入响应文件；
五、响应文件的评审与询价
23.供应商资格审查
23.1供应商有本章第16.1款情形的，询价小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
23.2供应商为联合体的，询价小组将根据本章第6.2款的规定对联合体各方资格文件、联合体协议进行审查，不满足资格条件的，视为无效响应。
23.3除本章第16.1款、第16.2款情形外，询价小组不再对供应商进行资格审查。
24.询价程序
24.1询价程序：初步审查、澄清、符合性审查、提出成交供应商。
25.初步审查
25.1询价小组应当对供应商提交的响应文件进行初步审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保函有效期不足、保证金形式或保函出证机构不符合询价通知书要求的；
（2）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；
（3）响应文件有效期不足的；
（4）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。
26.实质性响应
26.1实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应询价通知书的要求。
26.2响应文件是否实质性响应询价通知书要求由询价小组依据询价通知书规定认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
27.澄清
27.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容。
27.2报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
28.符合性审查
28.1对响应文件的符合性审查。询价小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，询价小组应当告知有关供应商：
（1）不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；
（2）不符合法律、规章、规范性文件和询价通知书规定的。
28.2 强化政府采购异常低价审查 
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026)2 号的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 X50%; 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 X50%; 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价X45%； 
（4）询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
询价小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.提出成交供应商
29.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。供应商符合本章第9.1款、第9.2款关于政府采购政策规定的，报价按本章第9.1款、第9.2款规定进行价格扣除，并按价格扣除后的报价排序。
29.2按本章第29.1条按价格扣除后的报价排序相同的，由采购人确定成交供应商。
30.确定成交供应商
30.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
30.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。
31.询价终止
31.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32．重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：
（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加询价政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出询价或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及询价小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
33.4.涉嫌围标、串标情形：
根据湘西自治州公共资源交易中心大数据分析系统异常预警机制，凡出现电子响应文件响应文件制作机器码、文件创建标识码、IP地址雷同的，均属涉嫌围标、串标情形，有关监管部门将根据异常预警具体情况依法进行处理。
六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布
34.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在询价须知前附表指定的媒体上公布。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
35.2供应商若认为询价通知书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
36.成交通知
36.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
36.2成交通知书是合同文件的组成部分。
36.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后5日内，应按照询价须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.4成交供应商没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
37.签订合同
37.1询价通知书、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
37.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在
1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
38.采购代理服务费
38.1采购代理机构应按询价须知前附表规定收取采购代理服务费。
39.其他补充内容
39.1合同价款支付
（1）询价通知书规定支付合同预付款的，采购人应按询价须知前附表规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）询价通知书规定需提交质量保证金的，采购人可以按询价须知前附表规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）成交供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
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附页1
资格性审查表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	序号
	审查项目
	供应商名称

	
	
	
	
	

	1
	响应报价未超出采购预算或最高限价（如果设定），否则按无效响应处理
	
	
	

	2
	提供法定代表人（负责人）身份证明或附有法定代表人（负责人）身份证明的授权委托书
	
	
	

	3
	提供湖南省政府采购供应商资格承诺函
	
	
	

	4
	提供法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	
	
	

	5
	供应商在响应文件中提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单以及未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图。
	
	
	

	6
	其它
	
	
	

	结论
	
	
	


注：
1、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
2、以上内容有一项不能满足，则初步评审的综合评定结果为不合格
3、结论为“不合格”的供应商不得进入实质性评价程序。


询价小组签名：年月日
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附页2
符合性审查表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	
序号
	
审查项目
	供应商名称

	
	
	
	
	

	1
	响应有效期满足询价通知书要求
	
	
	

	2
	响应文件按询价通知书要求正确签署、盖章
	
	
	

	3
	响应文件满足询价通知书第四章采购需求要求
	
	
	

	4
	符合法律、法规和询价通知书规定的要求
	
	
	

	结论
	
	
	


注：
1、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。
2、以上内容有一项不能满足，则初步评审的综合评定结果为不合格
3、结论为“不合格”的供应商不得进入实质性评价程序。

询价小组签名：年月日



附页3
澄清、说明、补正事项记要表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	序号
	供应商名称
	采购文件中需要澄清
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的
	结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc18490]询价小组签名：年月日
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[bookmark: _Toc31752]第三章政府采购合同格式（参考）
一、政府采购合同协议书
采购人（全称）：（甲方）
供应商（全称）：（乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：
（2）政府采购计划编号：
（3）采购项目内容：
（4）是否分包：
（5）项目负责人：
（6）联系电话：
2.合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
（2）具体标的见附件。
（3）合同价格形式：固定总价。
（4）付款方式：
（5）起始日期：年月日，完成日期：年月日；总日历天数：天。
（6）地点：
（7）方式：
（8）履约担保：。
（9）质量保证金：
4.合同验收
（1）验收主体：。
（2）验收方式：。
（3）验收标准：。
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□提请仲裁；■由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼。
6.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
（2）本合同协议
（3）成交通知书；
（4）响应文件；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款（如果有）；
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸；
（8）其他合同文件。
7.合同生效
本合同自生效。
8.合同份数
本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日合同订立地点：

甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：
帐号：







	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可根据项目实际具体情况进行必要的修改和调整。但不得与采购文件、响应文件的实质性内容相背离。
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二、政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款（货物类）
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。
2.合同的适用范围
2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2合同内容根据询价通知、响应文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
5.2乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第四章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。
13.5合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。
14.伴随服务
14.1乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务
14.3乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同总价款范围内追加与合同标的相同的货物或其他服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1） 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2） （2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。
18.3根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同生效
23.1本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则
24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。
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政府采购合同专用条款

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	采购人指定的地点

	第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	1. 交货要求：合同签订后20日内完成货物供货安装调试。
2.交货地点：按照各乡镇交通条件允许的情况下，将所需货物 
送至采购人指定的地点（运输费、装卸费等费用由成交供应商 
负责）。

	第9.2(1)款
	质量保证期
	本项目所需货物质保期按国家规定执行（如没有国家标准，按 
行业标准质保）。

	第9.2(3)款
	响应时间
	技术支持，供应商接到采购人电话通知，7×24h服务热线，30min内响应，必要时6h内赶到采购单位进行技术指导。 

	第13.5条
	合同价款支付
方式和条件
	1.付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）。 
2.付款单位：龙山县高级中学。

	第14.2(5)款
	伴随服务
	第四章“采购需求”

	第20.2条
	解决争议的方式
	由采购人所在地具有管辖权的人民法院依法进行诉讼

	第24.1条
	合同未尽事项
	双方协商解决。
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[bookmark: _Toc15838]第四章采购需求
一、采购项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
二、采购预算金额：813143.60元
第一节  技术参数
	[bookmark: bookmark46]序号
	品名
	技术参数及要求
	单位
	数量
	单价最高限价

	1
	室内AI体育测训智能机-多项目
	1.设备配置指标
1.1处理器：CPU≥4核，主频最高达2.0GHz。
1.2运行：内存≥4GB，存储≥64GB。
1.3网络：10M/100M/1000M以太网，RJ45网口≥1。
1.4 摄像机：像素≥800w，有效像素阵列3840（H）×2160（V），镜头尺寸1/1.8，视频编码格式支持H.265、H.264、MJPEG。
1.6 摄像机：内存≥2GB，存储≥16GB。
2.体育测试指标
2.1支持肺活量、坐位体前屈、身高体重测试
2.2训练模式支持随来随练，举手识别成功后即开始运动。
2.3测试模式支持所有学生识别成功后同时开始，同时结束，中途离开不会自动结束。
2.4体测项目的训练模式和测试模式支持举手自动切换。
3.体能训练指标
3.1支持高抬腿、深蹲、开合跳、纵跳、左右跳等基础体能训练项目≥8人同时运动。
3.2.支持蹲跳、半蹲、弓步跳、提膝击掌、侧向蹲起等强化体能训练项目≥8人同时运动。
3.3.支持足球踩球、篮球运球等球类训练项目≥8人同时运动。
3.4在移动端选择某个体能项目，点击运动视频，可查看视频，并支持投屏到设备。
3.5体能项目运动结束后，若成绩上榜或创造个人最佳，会有动效提示。
4.体育赛事指标
4.1学生在比赛项目的运动数据会自动统计到赛事排行。
4.2比赛项目支持累计成绩排行展示，显示维度包括个人、男女、班级。
4.3比赛项目排行榜页面展示距离比赛结束时间。
5.系统设置指标
5.1隐私设置：开启后学生头像、姓名隐私处理。
5.2密码设置：开启后需输入正确密码方可进入设备设置界面，防止未经授权人员修改设备配置。
5.3评分设置：评分标准支持在测试设备端根据实际需求灵活选择。
6.智能算法指标
6.1设备基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。
6.2设备基于AI视觉技术实现运动过程中的人机智能交互，实现身份认证、手势切换项目、各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。
6.3设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。
7.配置55寸室内防爆屏，外屏幕：3.5mm防爆，显示比例：16:9，对比度：2000:1，分辨率≥1920×1080。
	台
	1
	73700

	2
	AI肺活量测试仪配件
	1.测量范围：0～9999ml；分度值：1ml；测量精度：±2.5%。
2.测定人体呼吸的最大通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
3.使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水。
4.测试仪采用一体化符合人体工程学设计，采用LCD液晶显示屏。
5.单机开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
6.与主机无线连接，测试结果一目了然。
7.支持2.4G无线传输，同AI体育设备连接，测试数据自动上传到体育学科大数据平台。
	台
	2
	3220

	3
	AI坐位体前屈测试仪配件
	1.测量范围-20～40cm，分度值：0.1cm，误差±0.2cm。
2.自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位。
3.单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸。
4.单机主控部分开关复合功能按键，具备单机测试开始/结束功能。
5.带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。
6.支持2.4G无线传输，同AI体育设备连接，测试数据自动上传到体育学科大数据平台。
	台
	2
	8200

	4
	AI身高体重测试仪配件
	1.身高测量范围90cm～210cm，分度值0.1cm，误差±0.2cm；
2.体重测量范围5～150kg，分度值0.1kg，误差±0.1kg。
3.直接测量人体的身高体重和计算出体重指数（BMI）。
4.测试仪与主控系统无线连接时，主控系统具有绝对控制权。
5.身高测试触头可折叠，具备单机连续测试功能。
6.测试仪身高杆与体重秤采用内部一体化连接，增加测试过程的安全性。
7.支持2.4G无线传输，同AI体育设备连接，测试数据自动上传到体育学科大数据平台。
	台
	2
	9270

	5
	室外AI体测智能机-引体向上
	1.设备配置指标
1.1处理器≥4核，主频最高达2.0GHz。
1.2内存≥4GB，存储≥64GB
1.3网络：10M/100M/1000M以太网，RJ45网口≥1。
1.4配置AI摄像机的像素≥800w，有效像素阵列3840（H）×2160（V），镜头尺寸1/1.8。
1.5配置AI摄像机的内存≥2GB，存储≥16GB。
1.6屏幕≥21寸，电容触控，分辨率≥1920×1080。
1.7配置有源防水音响，音响额定功率≥30W。
1.8设备金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃（钢化玻璃），支持室外工作，固定化部署
2.体育测试指标
2.1引体向上≥2人同时测试，智能识别双腿摆动、反手握杠。
2.2体测项目在测试模式下完成测试，支持在测试设备端查看运动记录、测试报告和视频回放。
2.3项目运动数据支持训练数据和测试数据的两种采集模式。
2.4体测项目的训练模式和测试模式支持举手自动切换。
3.体育赛事指标
3.1学生在比赛项目的运动数据会自动统计到赛事排行。
3.2比赛项目支持累计成绩排行展示，显示维度包括个人、男女、班级。
3.3比赛项目排行榜页面展示距离比赛结束时间。
4.系统设置指标
4.1设备处于其他项目且十五分钟无人运动，会自动切回默认项目。
4.2支持设置是否开启隐私保护，开启后学生头像、姓名隐私处理。
4.3运动项目支持断网环境下正常运行，测试过程不受网络波动影响。
4.4支持设置密码保护功能，开启后需输入正确密码方可进入设备设置界面，防止未经授权人员修改设备配置。
4.5支持评分标准切换功能，可根据实际需求灵活选择不同评分标准。
5.智能算法指标
5.1设备基于AI视觉算法检测和提取运动目标，实时捕捉人体关节点，实现运动过程中的人体姿态识别。
5.2设备基于AI视觉技术实现运动过程中的人机智能交互，实现身份认证、手势切换项目、各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。
5.3设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。
	台
	1
	49800

	6
	AI短跑测试智能机
	1.设备配置指标
1.1处理器：CPU≥8核，主频最高达2.4GHz。
1.2内存≥4GB，存储≥64GB
1.3网络：10M/100M/1000M以太网，RJ45网口≥1。
1.4配置AI摄像机的像素≥800w，有效像素阵列3840（H）×2160（V），镜头尺寸1/1.8。
1.5配置AI摄像机的内存≥2GB，存储≥16GB。
1.6屏幕≥32寸，电容触控，分辨率≥1920×1080。
1.7音频：2个喇叭，单个额定功率≥10W。
1.8设备金属外壳，整机屏前保护采用防爆玻璃，支持室外工作，固定化部署
2.跑步测试指标
2.1设备支持100米跑步项目≥6人同时测试，智能识别抢跑、踩线。
2.2设备支持100米跑步项目在跑道道次上举手人脸识别检录，以及上一组跑步过程中开启下一组检录。
2.3发令模式支持测试设备端自动发令，或者教师点击测试设备屏幕发令。
2.4设备实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试成绩。
2.5跑步测试报告支持在测试设备端查看，报告内容包括但不限于运动参数、肌群状态、测试点评、运动画面。
2.6跑步测试产生的未完成记录支持在测试设备端修改为有效成绩提交。
3.体测体能指标
3.1设备支持跳绳≥8人同时测试，仰卧起坐≥6人同时测试，立定跳远。
3.2设备支持跳绳项目智能识别未持绳，仰卧起坐项目智能识别双手未抱头、双腿未屈膝，立定跳远项目智能识别踩线、单脚起跳。
3.3设备支持高抬腿、深蹲、开合跳、纵跳、左右跳、蹲跳、半蹲、弓步跳、提膝击掌、侧向蹲起、足球踩球、篮球运球等项目≥8人同时运动。
3.4学生在比赛项目的运动数据会自动统计到赛事排行。
4.系统设置指标
4.1隐私设置：开启后学生头像、姓名隐私处理。
4.2密码设置：开启后需输入正确密码方可进入设备设置界面，防止未经授权人员修改设备配置。
4.3评分设置：评分标准支持在测试设备端根据实际需求灵活选择。
5.智能算法指标
5.1基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，自动计算出成绩并上传系统，无需穿戴电子设备或号码服。
5.2设备基于AI视觉技术实现运动过程中的人机智能交互，实现身份认证、运动过程分析、跑步计时，全程无需人工干预。
5.3设备支持算法和模型完全独立运行，无需依赖额外的GPU服务器。
	台
	1
	69950

	7
	测试立杆
	1.材质为加厚铁管柱，工业烤漆，外表镀锌防腐。
2.立柱高度≥3.5米，立柱直径根据场地条件定制。
3.横臂长度根据田径场地施工环境和项目需求定制尺寸。
	台
	2
	5850

	8
	体育学科大数据平台
	一、基础管理功能
1.平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。
2.平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。
二、体育锻炼管理
1.平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。
2.校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。
3.校内体锻的学校数据、年级数据和班级数据支持按学年或日期查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。
4.校内体锻支持按学年、年级、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。
5.校内体锻支持按学年、日期、年级查询运动排行，可查询的项目≥40个。
6.校外体锻的学校数据支持按学年查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。
7.校外体锻支持按学年、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者的运动总时长、日均运动时长，记录可导出。
8.校外体锻支持查询运动排行，具备作业管理功能。
9.赛事管理可增加赛事，对已有赛事进行编辑，查询赛事记录。
三、体育测试管理
1.平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。
2.体测的学校数据支持按学年、日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。
3.体测的年级、班级、学生数据支持按学年、日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，成绩可导出。
4.平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。
5.平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。
6.平台能够查看≥10个测试项目成绩报告，AI智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。
7.体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。
8.体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。
9.体测排行管理支持≥10个测试项目的排行查询。
10.测试计划创建能够选择国家体质健康标准，设置测试名称、日期、年级、班级等信息，已创建的计划可编辑或删除。
11.测试计划可查看总测试人数、各班级完成测试人数、各项目测试进度及平均分，支持免考设置和成绩导出。
四、体育教学管理
1.平台资源库资源数量≥600个，其中来源于“双一流”高校制作的资源数量≥100个。
2.课堂教学管理支持用户按学年、日期、项目、年级、班级、性别查看学生在各项目的成绩情况。
3.课程设置管理支持用户创建AI运动课程，系统提供≥40个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间。
4.教学资源管理支持用户上传自有资源，资源格式包括视频、图片、课件PPT、音频，并支持创建资源分类、技能标签。
五、体育赛事管理
1.支持用户选择AI体育设备并创建比赛，比赛创建内容包括比赛时间、比赛项目、设备端显示的排名类型。
2.用户在比赛创建时，支持用户选择设备端展示最佳成绩（校级个人排名、校级男女排名、年级男女排名），以及累计成绩（校级个人累计排名、校级男女累计排名、年级男女累计排名和班级累计排名）。
3.支持用户根据学年、设备、项目、比赛状态等条件筛选已创建的比赛。
4.每一个比赛支持查看比赛排行、比赛记录和参赛次数，以上数据支持导出。
六、移动管理助手
1.支持手机端切换项目和体测项目模式。
2.支持选择体能项目的示范视频投屏至显示设备。
3.支持手机端选择学生（可多选），并将选定学生信息发送至设备，支持执行发令或开始测试，以及终止正在进行的测试。
4.支持体测项目记录筛选，查看测试报告与视频回放。
5.支持排行榜筛选，按年级、性别、时间进行筛选。
6.支持添加学生、编辑学生基础信息、修改照片。
	台
	1
	68100

	9
	实施费用（预估）
	项目实施相关的运输费、人工费、耗材费、设备费等费用。
	项
	1
	16000
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高清录播主机
	一、整体设计
1.主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备部署，避免屏幕动态变化影响学生课堂专注力的情况，主机需为标准1U机架式设计，机身非壁挂且不存在大面积显示屏；
2.高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体；
3.优质性能：主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz；
4.工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB(A)；
5.工作功率：要求整机正常工作状态下功耗不超过50W；
6.视频接口：数字视频接口D-Video（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持1080P@30fps；
7.音频接口：要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6；
8.网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈；
9.控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制；
10.外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设；
11.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储；
12.视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
13.音频一线通：支持麦克风与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电和音频信号的采集，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；
14.视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
▲15.视频传输技术：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。
二、功能设计
16.便捷导播：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
17.AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换；
18.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持同步效果，满足最佳的使用体验；
19.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；
20.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式；
21.版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件；
22.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等；
23.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
24.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
25.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
▲26.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。
27.智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
28.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
29.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
30.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；
31.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
32.跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局；
33.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。
34.AI板书分析：基于AI技术、深度学习算法和图像处理能力，支持对教师在黑板上的板书内容实时识别并进行电子化处理，实现板书内容浮现在拍摄对象身前的效果并可实时环出至大屏进行观看；
▲35.智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。
36.智能色彩增强：要求实现基于AI技术的板书笔迹智能色彩增强处理，满足白色、黄色、蓝色、红色、绿色等不同颜色的彩色笔迹色彩还原与笔迹增强；
37.高清录播终端：配套5台高清录播终端设备。传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸；像素：有效像素≥800万；变焦：要求支持自动和手动变焦，变焦倍数≥22倍；云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0°~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°；视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1；网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；音频接口：Line in输入口≥1；USB接口：要求具备USB Type-A≥1；控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议；一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输；跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置；▲具备高质量数字视频传输技术，视频画面满足百毫秒内声画同步效果且无镜头呼吸效，当有一体机显示设备或播放动态视频时，抗干扰技术可保障拍摄画面始终锁定被跟踪对象。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。
；电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
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录播流媒体处理软件
	1..录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制；
2.分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件；
3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件；
4.同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中；
6.录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式；
7.视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传；
8.网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；
9.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式；
10.导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面；
11.视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整；
12.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换；
13.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息；
14.摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位；
15.音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能；
16.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P；
17.直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；
18.直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求；
19.互动协议：需支持H.323、SIP 、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用；
20.互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应；
21.互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示；
▲22.双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖公章。
23.发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；
24.呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式；
	
















套
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	AI智能跟踪处理软件
	1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等；
2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作；
3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等；
4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略；
5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等；
6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换；
	套
	1
	18000

	13
	智能课堂行为分析软件
	一.整体要求
1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“课堂时间分配”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据。
3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。
二.课堂教情分析要求
1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别。
2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据。
3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。
三.课堂学生分析要求
1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等。
2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据。
3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测。
4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比。
5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数。
6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。
	点
	1
	8000
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智能语音分析软件
	1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾。
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速。
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。
4.课堂关键词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取统计提前设置好的课堂知识点关键词，统计各关键词出现的次数频率，并标注出现的时间点和显示所在的语句内容。
5.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次，判断课堂教学重点；
6.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯；
7.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，且应具备自主知识产权；
	




点
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	高清摄像机传输管理软件
	.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
9..支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
10.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
	套
	5
	2000
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音频处理器
	1.48K采样率，高速DSP处理芯片。
2.内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。
3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。
4.频率响应：20-20KHz。
5.THD+N：≤0.003 。
6.动态范围：≥100dB。
7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。
8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。
9.支持全功能矩阵混音功能。
10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。
11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。
	





台
	





1
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	17
	音频处理与功放管理软件
	1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。
2.直观、图形化软件控制界面。 
3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息；
4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围；
5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出；
6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变；
7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。
	套
	1
	5000

	18
	采访话筒（指向性）
	1. 单体：背极式驻极体
2. 指向性：超心型
3. 频率响应：40Hz—16kHz
4. 低频衰减：内置
5. 灵敏度≥-29dB±3dB
6. 输出阻抗≥500Ω±20%
7. 最大声压级≥130dB
8. 信噪比≥70dB
9. 动态范围≥106dB
10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC）
	支
	6
	1000

	19
	互动音箱
	1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度
独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正
2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性
3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度
4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固
5.高音单元：1＂
6.低音单元：6.5＂
7.频率响应：60Hz-20KHz
8.阻抗： 6Ω
9.功率：60W(RMS)    120W(PEAK)
10.灵敏度：91dB
11.最大声压级：105dB
	对
	1
	2550

	20
	无线话筒
	一.系统参数：
1.采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰
2.频率范围：不小于500MHz-980MHz区间
3.调制方式：FM
4.音频响应：不小于50Hz-15KHz区间
5.综合信噪比S/N：≥105dB
6.综合失真：≤ 0.5%
二.接收机要求：
1.采用微电脑CPU控制，具备PLL锁相环频率合成技术
2.支持杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制
3.具备音频动态扩展及自动电平控制电路
4.频率响应：不小于40Hz-18KHz区间
3.发射机要求：
1.发射功率：高功率不小于10dBm，低功率不小于5dBm
2.调制方式：FM
3.最大调制度：不小于±45KHz
	套
	1
	1600

	21
	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制；
4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全；
5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口；
6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。
	台
	1
	1830

	22
	录制面板
	1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。
2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。
3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。
4. 支持一键式系统电源开关控制。
5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。
6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。
7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。
8. 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。
9. 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。
10.支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。（提供设备实物图）
	个
	1
	1480

	23
	线材
	满足系统布线需求
	套
	1
	5200
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智慧教研应用云服务平台
	一、用户工作台
1）个人信息：支持用户对头像、姓名、性别、邮箱、出生日期、手机号码、通信地址、简介、学历、职称、执教学科、荣誉、登录密码、第三方账号绑定等个人资料进行查看和修改。
2）教学日程：支持通览该用户在平台中参与的各业务开展情况，以日历方式直观呈现，点击某一教学日程可快速进入对应功能模块。
3）快捷入口：支持将平台功能分列呈现，教学项和教研项方便用户快速进入课表、视频、专辑、资源、在线学堂、收藏、教研活动、评审活动、磨课备课、教学督导等功能模块，快速开展在线应用。
4）待办任务：支持通览该用户在平台中已参与的业务活动，以列表方式按即将逾期的状态降序排序直观呈现，点击某一待办任务可快速进入对应功能模块。
5）我的课表：支持用户自我管理教学计划课表，课表内支持自定义课程名称、封面、主讲人、时间段、学段学科等基础信息并可上传附件。课表内授课形式支持普通直播课、校内互动课。
6）我的资源：支持通览用户上传的所有资源，并以列表形式直观展示资源名称、类型、观看权限、章节目录、审核状态、允许下载、上传日期等信息。提供用户自主上传资源功能入口，方便用户快捷上传个人资源。
7）我的收藏：支持通览用户在我的视频、我的专辑、教学督导、评审活动、在线学堂、校园电视等功能处收藏的资源，提供快速查询和分类筛选功能，点击某一资源即可快速查看其详情。
8）我的视频：支持用户打造个人视频管理空间，包含自主上传教学视频或通过平台录播课归档的课程视频，支持关联视频附件文档、设置知识点、微能力、教学环节、是否AI行为分析、填写教学反馈与活动掠影。
二、教学资源服务系统
1)校本资源库：平台支持汇聚本校内微课视频、练习题、课件、教学设计、学案、素材、试卷、备课包等不同类型的教学资源；支持用户进行上传、管理、推荐教学资源，形成校本资源库。校本资源库支持按照学段、学科、教材版本、年级等维度分类归档，并支持下载资源内容使用。
2)资源统计：平台支持按推荐资源、热门资源、资源动态、排行榜等归类统计教学资源，同时支持资源总数与近一个月更新数量统计。
3)教材信息：平台支持在选择学段、学科、教材版本后，自动呈现对应的教学资源列表。
4)试题资源类型：试题资源需涵盖单选、多选、判断、解答、阅读、材料等多种类型，并按照基础、中等、较难、拓展等难度级别进行分类，方便教师进行选题出卷时筛选对应题目。
5)题目解析：支持查看对应题目的答案解析，方便教师快速了解题目考察知识点。
6)资源预览：支持在平台点击打开对应资源进行预览，预览时文件自动转为pdf格式在平台呈现，防止误修改。支持预览过程中的资源画面自动/手动缩放、上下翻页等操作。
7)资源评价：支持对每份资源进行查看时进行资源评分，以星级评定的方式评定资源的优劣，方便学校教师快速选择公共评定的优质资源。
8)资源检索：支持输入资源关键字进行资源检索，快速查找相应资源进行应用。
9)资源使用统计：支持自动统计每份资源的使用次数和收藏次数，方便学校老师及时了解资源热度进行筛选。
10)个人资源上传：支持用户自主上传个人制作教学资源，形成个人资源文件空间。资源文件类型应支持文档、视频、压缩包、表格等不同类型，并支持按照题库、课件、题组、试卷、教学设计、教案、微课等分类归档至我的资源当中。
11)个人资源分组：支持创建个人资源分组，自定义分组名称以及上传或移动对应教学资源加入分组，方便学校教师按班级、年级等分类自行管理个人教学资源。
12)资源收藏：支持对学校资源库中的教学资源进行收藏，保存至平台个人资源空间中。并支持从个人资源空间中直接调用。
三、课程教学系统
1)课表排课：支持提供教师个人课表排课进行辅助教学。教师个人课表可由学校管理员统一推送，并支持教师在课表中查看自己的课程信息，同时支持教师根据实际情况在原基础上进行自主排课，自主排课的课程支持调课、修改时间、删除等管理操作。支持自定义排课周数来快速完成整个学期的排课计划。
2)课节时间：支持管理员自定义设置、修改课节时间，贴合不同地学校或不同季节的开课时间安排。
3)排课类型：支持普通直播、校内互动两种排课类型。校内课程在校内课表进行排课，本校本地自主开课。
4)排课录制：支持在排课时进行课堂录制预约，默认设置所排课程对应的课节时间作为录制预约时间，进行录制预约登记。录制视频统一归档至平台个人视频空间。。
5)授课统计：支持教师通过个人课表查看个人授课统计，统计内容须包括教学受益学生人数、计划课时、应授课时、实开课时等信息。
6)教学备课辅助：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。
7)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。
8)备课教学视频归档：支持已备课课堂的教学录制视频自动上传归档至对应备课活动，方便学校老师、教研组进行磨课备课分析应用。
9)备课模式：支持教师自主备课、校内集备两种备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。
10)视频归档：支持学校教师课表中预约录制视频的自动上传，归档至对应教师个人视频空间，并关联年级学科、录制时间、授课地点、视频时长等信息。
11)视频上传：支持用户自主上传课程视频发布用于课程点播，可对上传视频自主添加知识点、教学环节、行为分析等类型标识，点播播放时可点击相应知识点、教学环节跳转至对应时间点视频进行播放。。
12)课程附件：支持在上传视频时同步上传课程附件，课程附件支持文档、图片、视频、压缩包等不同类型。附件上传后，在课程点播时支持同步下载。
13)视频检索：支持通过关键字、录制时间检索筛选相应视频。
14)课程直播：支持按日历时间查看开课信息并点击进入课程直播，实时观看教学直播内容；同时支持呈现近期课表中的课程直播状态（正在直播、即将开始、直播回放等）。支持观看直播过程中进行直播评论，发表学习意见。
四、学校教研活动系统
1)校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件。
2)教研模式：支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研三种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研；点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动。
3)教研会控：进行互动教研会议时，创建者拥有“会控”权限，可在互动教研会议中进行画面、发言、参会人员管理等控制。4)教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分。。
5)教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨四种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨。。
6)教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看，方便教研总结时充分理解笔记发布者的想法。。
7)教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示。。
8)临时用户参与：所有人可见的教研活动支持非本平台的“临时用户”的参与，支持将临时用户参与的评论、话题研讨等数据保留到平台中。
9)教研收藏：支持在教研活动界面点击收藏教研活动，收藏的教研活动可在个人账号下进行管理。
10)教研回顾：可以公开教研活动成果供用户对往届教研活动进行回顾。支持用户观看教研视频、查看教研笔记、查看评分结果，并下载各教研附件进行阅读和学习。
11)教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写基本信息以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表。。
12)教研点评功能：支持对参与的教研互动进行评论发表、教研话题研讨、以及评课评分等，便捷实现教研观摩中的评课讨论。
13)教研历史：支持记录参与的教研活动历史，方便查询回顾，有效保障教研质量。
14)关键字检索：支持通过关键字搜索相应网络教研活动。
15)教研活动筛选：支持按照学段、年级、学科分类标识教研活动，在活动列表界面可选择相应分类筛选对应教研活动。
16)教研排序：支持按照评论数、参与用户数、收藏数三种方式由高到低进行教研活动排序。
17)教研动态：支持活动首页显示实时教研活动动态，以标题滚动的方式进行循环播放，方便用户实时展示教研应用信息。
18)教研活动统计：支持活动首页实时统计本校教研活动数据，包括但不限于已开展教研活动数量、已开展评审活动数量、参与用户数、教研员数量等信息。
五、磨课备课系统
1)整体功能：支持关联课表进行备课，课前上传备课课件、布置预习任务、随堂测试试卷等。同时支持布置课后作业以及课后辅导任务，并进行备课总结反思。。
2)备课模式：支持教师自主备课、校内集备两种备课模式。自主备课为教师个人备课；校内集备为校内同一年级学科教师的集体备课。
3)权限设置：用户可针对不同的观看权限和备课权限设置不同的公开范围，备课权限是可以针对该磨课备课上传对应的备课资料的；观看权限仅限于用户可以查看这个磨课备课的内容。。
4)备课资源：支持备课活动中从学校资源库中下载相应备课资源，或自行上传本地资源。
5)备课包：支持把备课中的课件和课中的视频作为一个备课包分享到校本资源中，方便学校形成自己独特的校本备课包资源，保存各科目老师的备课资源。
六、循证听课系统
1）创建听课：要求平台支持创建听课任务，支持定义课程名称、年级学科、听课时间、课型等信息，并支持选择是否开启远程直播听课；
2）听课资料：要求平台支持创建听课任务时关联听课材料，听课材料需支持doc、docx、pdf、xls、xlsx、ppt、pptx等主流文件格式；
3）听课码：要求平台支持生成听课码，满足校外专家即使没有平台账号也可以通过听课码加入远程听课活动；
4）复制听课信息：要求平台成功创建听课任务后支持一键复制听课信息，复制信息中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课码、听课地址链接等，方便快速粘贴至社交软件中完成听课邀请；
5）下载听课海报：要求平台成功创建听课任务后支持下载听课海报，海报中需包含课程标题、授课教师、听课时间、听课数字码以及现场听课二维码与远程听课二维码；
6）参与听课：要求用户支持通过PC或移动端访问地址后输入听课码参与听课，听课页面支持查看当前课程多画面直播视频，并提供相应的点评板块供听课老师输入听课点评意见；
7）课堂过程：要求支持在听评课时通过PC浏览器或小程序添加课堂过程，添加的课堂过程支持实时截图并输入标题与内容，同时可输入个人的点评意见；
8）课堂评分：要求支持在听评课过程中通过PC浏览器或小程序完成快速课堂评分，并可打开具体评分指标阐述，辅助听课老师完成课堂评分；
9）评分量表：要求支持在平台上自定义多个评分量表，评分量表内可以体现年级学科以及课型、并且支持选择等级评分制或赋分制，等级与赋分内容均完全支持自定义，满足不同类型的评课需要；
10）等级评分：要求评分量表等级评分制支持添加评分项，评分项可自由拖拽移动位置，每个评分项支持添加子级指标，每个评分项与子级指标支持添加阐述，帮助评课教师完成评价；
11）评价赋分：邀请评分两边分复制支持添加主评分项与子评分项，子评分项分值支持自定义，每个子评分项的分值支持自动统计形成主评分项分值，每条评分项支持填写分项内容；
12）课堂评价：要求支持在听评课过程中通过PC浏览器或小程序完成课堂主管评价，支持输入听评课老师的听课建议与个人思考，帮助授课老师课后回顾时查阅并改进；
13）AI大模型：要求支持关联云端AI大模型功能，让大模型学习并理解课堂数据，老师在课后可以和AI大模型进行研讨交互，帮助老师聚焦课堂教学焦点；
14）听课本：要求支持在听课过程中完成的课堂过程创建、听课评分、听课评价以及本堂课的基本信息，在课后可以汇总成一份听课本，并支持导出成word格式方便听课老师打印留底；
15）AI听课：要求平台支持关联AI分析设备，在听评课过程中实时完成AI课堂教学行为的分析与展示，辅助听课老师完成课堂评价；
16）听课报告：要求支持在课后下载听课报告，听课报告中需包含听课老师的课堂过程评价、听课评分、课堂总体评价，以及使用AI系统情况下的AI评价；
七、推门听课系统
1)整体功能：提供完整的推门听课教学督导流程和体系，包括创建推门听课、督导员参与推门听课、形成听课报告。
2)创建推门听课：支持用户创建推门听课活动，选择校内课程作为督导内容，指定本次督导活动的督导教师，自定义评价量表信息。
3)课程报送：支持用户自主报送，查看自己的所有课表课程并进行勾选，即可参与推门听课活动。
4)参与听课：支持有督导任务的用户进入任务详情查看已开课的课程，用户可看到该课程的视频画面，对课堂进行评分与评价。同时支持随堂拍照，用户可截取当前课堂画面，进行文字备注，成功保存的截图可在图片库进行查看与编辑。
5)听课报告：支持推门听课创建者查看当前推门听课的完成情况，并支持查看、导出推门听课的听课报告。
八、校园在线巡课系统
1）支持通过平台进行本校课程直播视频调取，在线观看开课现场画面。同时可支持课程主讲人、主讲班级、课程直播时间等相关信息展示。
2）课堂列表：支持后台根据学校实际教学楼、班级分布情况进行信息输入，使得在巡课界面可调出课堂列表，且列表应根据学校课堂实际分布情况进行呈现，可自定义包括课堂教室名称、所属楼层、所属教学楼、所属校区等4级呈现。
3)支持在巡课界面通过教室列表自由切换巡课教室，从而实现对多个教室的远程直播巡课。
4）在线显示：支持仅显示当前在线的录播教室列表。
5）常用教室：支持将巡课教室进行分组，根据分组快捷选择课室进行巡课。
6）场景收藏：支持每位用户将当前画面布局及巡课教室进行收藏，巡课专家点击收藏的场景可快速将巡课教室布局在画面中。
7）画面布局：支持1分屏、2分屏、4分屏、6分屏、9分屏、10分屏六种巡课画面布局，每个分屏可直接拖拽教室信号进行巡课。
8）画面拍照：支持对当前巡课画面进行拍照留存于图片库中，提供大图预览、图片下载、图片删除等多种管理功能。
九、教师积分系统
1）整体功能：平台支持教师积分系统，管理员可以通过自定义统计维度和积分模版自定义积分规则，实现教师用户在平台开展教学活动时自动生成积分统计，积分可以按维度、类别、级别进行展示，高效辅助管理者开展教师评价。
2）无感积分：支持通过积分规则和积分模版对平台上的教师行为进行无感采集并累计积分。
3）查看积分：用户可在工作台模块查看总积分、具体获取积分的时间及来源。
4）申请积分：支持用户在积分系统自主申请积分，审核通过后即可获取对应的积分。
5）审核积分：支持拥有审核权限的用户直接审核教师提交的积分申请。
十、其他要求
1）需包含云平台三年使用授权。
2）需包含三年的AI大模型服务使用授权，涵盖大模型对话、大模型课堂分析报告生成及灵感集市应用功能。
3）要求采用B/S架构，用户通过IE、360等主流浏览器即可访问平台进行使用管理，无须安装任何客户端。
4）要求在授权有效期内提供支撑应用平台的云服务器、云存储空间、SSL证书、网络流量等云资源。
5）在授权有效期内，要求提供应用平台的维护和技术支持服务。
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86寸智慧黑板一体机
	
一、整体设计要求
1、整机屏幕采用86英LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。液晶显示器。采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔
2、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm，两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
3、整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
4、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）；
5、为便于维护和后期升级，整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装；
6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
7、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作；
8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
9、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器；
10、整机内置非独立广角高清摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。
11、整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
12、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进⾏管理；
13、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
二、主要功能要求
1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。
2、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测；
3、整机支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
4、整机教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
5、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
6、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
7、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
8、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
9、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑；
11、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中；
12、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整；
13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
14、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。
15、整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。
16、整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
17、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
18、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
19、整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
20、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
21、整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项；
22、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置；
23、整机自带学生古诗词学习软件，提供古诗词的赏析与作者背景介绍，部分诗词配套音频或视频资源。软件搭载游戏闯关模式，可进行古诗词相关的答题挑战；
三、内置电脑系统和嵌入式系统要求
1）内置电脑模块要求：
1、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。
2、CPU主频 2.3GHz，内存：8GB DDR4内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
3、为便于售后，内置电脑模块必须采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，接口必须采用最新万兆高速传输接口，传输速率≥10Gbps；
4、具有独立非外扩展的视频输出接口：1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：3路USB。
5、具有标准PC防盗锁孔。PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。
2）嵌入式系统要求：
1、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB；
2、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片；
3、整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。
4、整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达4GB，提高运行速度。
5、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态，部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。
6、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
四、无尘书写套装要求
1、板书笔可加液重复使用，线幅宽度不低于5mm，满足教学显示需求。板书笔书写字迹留于书写板面5天内，线迹擦除后板面应无痕迹。
2、专用板书液满足GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》的要求，可迁移元素锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬和硒必须符合标准（技术）要求。
3、板书笔应满足正常教学书写的连续性和流畅性，应保证划线350m及以上，线迹流畅，无明显变淡、断线现象。为了保证教学板书的连贯性，板书笔书写间隔 3h，100mm 内应出墨正常。
4、黑板修复液具有修复保养、清洁去污板面的效果，同时闭合板面表面孔隙，在板面上形成一层保护膜，降低板面摩擦力。
5、教学过程中笔头不应出现裂、散、断现象，其笔头强度应不小于4.9N。板书笔在使用过程中不应有板书液渗漏现象，其抗漏性应满足QB/T 2859-2018《白板笔》的标准要求。
6、板书笔在高温天气下应可以书写正常，其耐温性须满足QB/T 2859-2018《白板笔》的标准要求，配套不少于2套无尘书写套装。
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	实物展台
	2.接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥6个USB，≥1个RJ45，≥1个Line out，≥1个Mic in。
	台
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	导播电脑
	1、处理器：8核处理器，2.3GHz；符合国家安全可靠测评；
2、内存：≥8GB 内存；≥2个内存插槽
3、硬盘：≥256GB M.2固态硬盘；
4、显卡：独立2GB显存卡；/麒麟国产操作系统v10
	台
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	24口千兆POE交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥496Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2. 端口：≥24千兆电+4千兆SFP
3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
4. . 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3
5. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预
6. 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms
7. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 
8.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能；
9. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
10．实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
	台
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	网线
	超五类 300米/箱
	箱
	0.5
	360
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	机柜
	1、外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,全数控精密加工。
2、单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。
3、镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位。
4、无锐边方孔条,使您在安装维护中不割伤手。
5、三段式底板部件,中间盖板可按需打开,三段式快开侧门,每段可单独打开。
6、各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩。
7、前后门配高级典雅锁。
8、轧制九折成材，承重能力超过1000KG。
9、方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板; 其余：SPCC优质冷轧板 厚度：方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm
10、表面处理:脱脂、陶化、静电喷塑
	个
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	观摩电视机
	55寸电视机，满足观摩需求
	台
	2
	4020
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	讲台
	1、规格：L*W*H（mm）：1100*780*1020（允许正负5mm偏离）；
2、材料：桌面采用9mm高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；
3、主体采用1.0-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈；
4、★上层两侧采用橡木扶手，正面采用L型高档橡木装饰板，前置活动维修门，无锁联动，下层后门打开后，上层维修门方可打开，上翻开启并可拆卸，方便LOGO丝印和设备安装；L型板两侧为长条出音孔，预留音箱架安装位； 
5、设计：分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门，内置固定螺丝孔位，安装简单。拐角采用圆弧设计，防止碰伤；
6、翻转显示器安装位，可安装21.5寸到23.8寸的显示器，显示器翻转到最大尺寸，不影响视线而且美观。不锈钢可调阻尼转轴，显示器可以在0-130°中任意停留，不会出现反扣。上层采用等长双抽屉设计，上方抽屉预留键盘、鼠标安装位，键盘抽屉下方为储物抽屉。键盘抽屉和储物抽屉采用三节静音钢珠导轨，材料厚度1.2mm；
7、单路多组笔记本电脑抽拉线，配备6个孔，加胶圈保护，配置网线*1+USB延长线*1+音频线*1+VGA线*1，翻盖采用磁吸开启。左侧预留过线圆孔，讲台内自带固定线孔位，可对台内所有设备线进行固定； 
8、上层使用一把锁控制，显示器位置、左前双抽采用联动装置，讲台显示器翻转板关闭后，仍可关闭双抽，减少重复工作。预留电子锁和弹跳锁锁具安装位，方便学扩充使用。下层采用一把通用钥匙开启，使用和维护钥匙分开，方便管理；右侧立面预留ID卡读卡器安装挡板、内置读卡器支架，方便读卡器的安装和固定；
9、下层前门采用对开门设计，左侧预留光驱门，不打开柜门即可开关电脑和使用光驱，预留主机限位孔及限位卡槽；右侧设备门，标配19寸国标机架，可拆卸立柱及挡板，放置中控主机，功放等多媒体设备，设备总空间≥12U，采用天地锁，耐用、防盗。后门采用单开门设计，弹簧插销固定，便于拆装，后门开门方向为从右到左顺时针方向；右门预留国标5孔插座的敲落孔；前门和左右两侧采用竖排国标散热孔，预留出音孔；
10、下层拼装式设计,前后门槛利用螺丝进行固定，安装简单，底面离地6CM，防潮、防锈；
11、提供产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）及原厂三年售后服务承诺函。
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	导播桌
	按照学校需求定制
	张
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	录播教室吸音吊顶
	四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音棉。其特点为：100%环保，100%可回收利用；吸音率高，使用浅色，浅灰及米黄色两种吸音棉颜色，地面到墙面1.1的位置使用米黄色吸音棉，1.1米以上使用浅色吸音棉，两种吸音棉连接处用拉丝不锈钢做腰线。墙接地处有踢脚线。隔音性能好，聚酯纤维吸音棉是一种多孔材料，它可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流,有效地实现吸音隔音功能；有保温隔热性能，可为消费者节省能源；易加工，可用美工刀或剪刀切割成需要的形状；使用寿命长；不发霉，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；无味，不含甲醛,对人体无害,经过多次实验证明,皮肤直接接触无任何过敏现象，对环境无污染；防水，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变；质轻，施工安全方便。
教室侧墙基层敷设木质龙骨、12mm厚的高密度板（环保等级 E1级≤1.5mg/L）,墙面铺装10mm厚聚酯纤维吸音板（环保等级 E1级≤1.5mg/L），环保标准达到国家标准。符合声学设计标准。聚酯纤维吸音板防火性能符合国家标准GB8624B1级要求；符合国家标准GB18580-2001E1级要求
	间
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	录播教室墙面吸音
	四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音棉。其特点为：100%环保，100%可回收利用；吸音率高，使用浅色，浅灰及米黄色两种吸音棉颜色，地面到墙面1.1的位置使用米黄色吸音棉，1.1米以上使用浅色吸音棉，两种吸音棉连接处用拉丝不锈钢做腰线。墙接地处有踢脚线。隔音性能好，聚酯纤维吸音棉是一种多孔材料，它可以通过纤维的特殊高密度组织使声音在其空腔内形成回流,有效地实现吸音隔音功能；有保温隔热性能，可为消费者节省能源；易加工，可用美工刀或剪刀切割成需要的形状；使用寿命长；不发霉，能抵御各种微生物、真菌、酸、盐和碳氢化合物的腐蚀；无味，不含甲醛,对人体无害,经过多次实验证明,皮肤直接接触无任何过敏现象，对环境无污染；防水，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变；质轻，施工安全方便。
教室侧墙基层敷设木质龙骨、12mm厚的高密度板（环保等级 E1级≤1.5mg/L）,墙面铺装10mm厚聚酯纤维吸音板（环保等级 E1级≤1.5mg/L），环保标准达到国家标准。符合声学设计标准。聚酯纤维吸音板防火性能符合国家标准GB8624B1级要求；符合国家标准GB18580-2001E1级要求
	间
	1
	11900

	36
	录播教室灯光
	1、LED面板灯功率为36W±2W，整灯通过国家强制性CCC认证，且为保证灯具光通维持率和使用寿命，光源功率冗余量须高于灯具额定功率，即灯具LED模组光源颗数乘以光源额定功率之积是灯具额定功率的两倍以上。
2、LED面板灯须采用微晶珠面光学防眩透光板；产品整灯尺寸长600±20mm、宽600±20mm、厚10±5mm。
3、LED面板灯驱动电源采用外置方案，不可采用弹片式载流部件，不可徒手插拔拆装，确保用电安全。
4、LED面板灯色温在5000±280K，同时显色指数≥90，功率因数≥0.90。
5、为使桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED面板灯在C0-C180面的光束角必须满足100°±3°。
6、LED面板灯须满足人眼视觉舒适度VICO＜2。
	项
	1
	8900

	37
	录播室地面
	知名品牌PVC地胶，材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。
面铺设不低于3mm塑胶浅色地板，耐磨层不小于1mm，耐磨性强。地板性能参数应符合“GB/T4085-2005《半硬质聚氯乙烯块状地板》”要求。地板燃烧性能应达到“GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》”中Bf1级标准。其中产烟附加等级达到S1级标准。产烟毒性附加等级达到t0级标准。必须符合GB18586-2001《室内装饰装修材料、聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》规定的限量指标。阻燃性不低于BI级或M3级。
	间
	1
	17500

	38
	定制窗帘
	窗帘为两层，一层防多频光，一层普通窗帘吸音。定制窗套，定制窗帘盒。材料选择考虑吸音、耐磨、防潮，环保，无味；环保等级 E1级≤1.5mg/L。
	项
	1
	5400

	39
	电路设计
	要求建立教室独立电源控制系统，从主配电箱拉专线，电源稳定，接地良好。电源系统按三相五线制设计，即系统的交流电源的零线与交流电源的保护地线不共用且应严格分开；供电系统线缆截面积应符合用电容量要求。选用主线线径为4平方；辅线线径为1.5平方；供电系统总容量应大于实际容量的1至1.5倍；教室前后墙上装两个220V的三芯电源插座，每个插座容量不低于2KW，地线接触可靠；录播系统音视频设备所需的地线单独设置，接地电阻不应大于4欧姆。录播教室内的线缆应尽量采用暗敷方式布放，教室讲台距控制机柜应预先埋设地槽或PVC管，布设时，在不影响美观的情况下尽可能走最短路线。为保证教室供电系统的安全可靠减少通过电源的接触而带来的串扰，教室内音视频设备及计算机控制系统的设备供电应与照明、空调及其它相关设施供电电缆应分别进行铺设，并尽量采用专用的配电箱，用以对相应的设备分别进行开关控制。教室供电系统所需线缆均应走金属电线管，如改造工程不具备铺设金属管时应走金属线槽，或金属环绕管（蛇皮管）。其他线缆应采用PVC线管或PVC线槽进行敷设。
	项
	1
	9800

	40
	观摩窗
	采用双层夹胶隔音防爆单向可视玻璃（面积约4*1㎡±1㎡），单层玻璃厚度不小于5mm，钢化度=2~4N/cm，表面应力α≥95Mpa，满足GB 17841-1999《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》标准。玻璃安装时要有一定的下倾角度，防止声音的反射混响，并注意隔音设计。钢化玻璃专业防透膜贴膜处理，贴膜后不影响观摩室内看录播教室的效果，用拉丝不锈钢包边。
	项
	1
	11300

	41
	观摩室
	采用双层夹胶隔音防爆单向可视玻璃（面积约4*1㎡±1㎡），单层玻璃厚度不小于5mm，钢化度=2~4N/cm，表面应力α≥95Mpa，满足GB 17841-1999《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》标准。玻璃安装时要有一定的下倾角度，防止声音的反射混响，并注意隔音设计。钢化玻璃专业防透膜贴膜处理，贴膜后不影响观摩室内看录播教室的效果，用拉丝不锈钢包边。
	间
	1
	11300

	42
	材料
	包含拆墙处理建筑垃圾，包含拆墙处理建筑垃圾，包窗户，踢脚线，讲台，地平，综合布线，开关、插座、网线等
	项
	1
	5800

	43
	智能晨检仪
	1、人脸识别测温，自动保存测温图片和温度至系统晨检台账。
2、红外测温、语音播报。
	台
	1
	3500

	44
	智能电子秤
	1、智能验收，称重数据自动写入平台不可更改。
2、自动生成验收过程台账，在阳光平屏上随时可查。
	台
	1
	8500

	45
	智能留样仪
	智能读取留样菜品名称，称重、拍照，留样数据自动写入平台。
	台
	1
	6800

	46
	智能标签打印机
	连接手机蓝牙，自动读取系统数据。打印食材标签、食品留样标签。
	台
	1
	600

	47
	智能高拍仪
	一键上传采购采购票证。一键上传相关营养执照、健康证等。
	台
	1
	350

	48
	智能阳光屏
	1、智能信息公示
2、食堂数字档案一键查阅
3、验收台账展示
	台
	1
	7800

	50
	食堂管理软件
	电子营养师系统/食材采购与进销存管理/膳食经费与财务管理/食品安全管理/学校领导监管功能
这些功能模块
	每年
	1
	4500

	51
	辅材及安装
	安装网线，等耗材，及调试培训
	项
	1
	300

	52
	网线
	超五类无氧铜网线
	箱
	5
	360

	53
	水晶头
	千兆水晶头
	个
	220
	0.76

	54
	管材辅材
	其他安装所需辅材：管材、管配件、接插件，100x50镀锌桥架线槽等
	批
	1
	1400

	55
	插 板
	符合用电安全  公牛 1.8米 8排插
	个
	120
	25

	56
	LED教室护眼灯
	1、LED教室灯出光口面尺寸长≥1100mm，控光部件应为塑料透光罩和格栅。同时格栅孔≥500个。
2、LED教室灯功率36W±4W，功率因数≥0.9。
3、LED教室灯总光通量≥2800 lm，向上光通量占比(或上射光通比）≥15%。
4、LED教室灯色温在3300K-5300K之间，色容差≤5 SDCM,色品空间不一致性≤0.004。
5、LED教室灯频闪符合不可察觉等级（无显著影响）要求，光生物安全性测试结果为“无危险类”。
6、LED教室灯蓝光检测结果符合《GB/Z 39942》要求达到RG0无危险类，辐亮度LB检测结果≤5W/(㎡ •sr）
7、为方便灯具后期维护便利，LED教室灯驱动电源（控制装置）须为外置，分外盒、内盒以实现快速更换，外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm，且阻燃符合《GB/T 5169.16》技术要求：V-0等级。除阻燃等级外，其他技术要求同时提供实物照片证明。
8、为避免粉笔粉尘、粉屑可能侵入灯具内部，要求LED教室灯防护等级≥IP55；
9、为保障灯具长期安全运行，要求LED教室灯的悬挂和调节装置通过25倍重量机械加载检测，且1000小时后悬挂部件和固定系统无变形。
10、LED教室灯需具备可拓展套接式音箱和紫外线杀菌灯的功能。可拓展的套接式音箱及紫外线杀菌灯分别套接在教室灯一端，同时教学音箱内置喇叭扩音口和紫外线杀菌灯的出光口均为朝下的设计。可拓展套接式音箱外壳、可拓展套接式紫外线杀菌灯外壳阻燃达到V-0等级。除阻燃等级外，其他技术要求同时提供实物照片证明。
11、LED教室灯的安装需符合中小学校普通教室照明设计安装卫生要求：教室灯距课桌垂直距离≥1700mm时，教室维持平均照度≥300LX，教室照度均匀度≥0.7，统一眩光值≤16，百勒克斯照明功率密度≤1.6W/㎡或照明功率密度≤8W/㎡，且应在燃点15 min后检测，15min内照度值波动应小于5%。
说明：序号7-11项参数均需提供提供第三方检测机构出具的检测报告（必须具备CMA或CNAS认证章）复印件。
	套
	180
	460

	57
	LED黑板灯
	1、LED黑板灯出光口面尺寸长≥1100mm，控光部件应为塑料透光罩和格栅。同时格栅孔≥500个。
2、LED黑板灯功率36W±4W，功率因数≥0.9。
3、LED黑板灯总光通量≥2800 lm，向上光通量占比(或上射光通比）≥15%。
4、LED黑板灯色温在3300K-5300K之间，色容差≤5 SDCM,色品空间不一致性≤0.004。
5、LED黑板灯频闪符合不可察觉等级（无显著影响）要求，光生物安全性测试结果为“无危险类”。
6、LED黑板灯蓝光检测结果符合《GB/Z 39942》要求达到RG0无危险类，辐亮度LB检测结果≤5W/(㎡ •sr）
7、为方便灯具后期维护便利，LED黑板灯驱动电源（控制装置）须为外置，分外盒、内盒以实现快速更换，外盒长度≤155MM，宽度≤75MM，最高面高度≤40MM；内盒长度≥85MM，宽度≥45MM，最高面高度≥20MM。内盒与外盒通过内盒触片与外盒弹片接触方式实现电流传导。为避免外盒弹片与内盒触片接触面过小，要求输入输出4个内盒触片单个触片接触面不得小于9mm×4mm，且阻燃符合《GB/T 5169.16》技术要求：V-0等级。除阻燃等级外，其他技术要求同时提供实物照片证明。
8、为避免粉笔粉尘、粉屑可能侵入灯具内部，要求LED黑板灯防护等级≥IP55；
9、为保障灯具长期安全运行，要求LED黑板灯的悬挂和调节装置通过25倍重量机械加载检测，且1000小时后悬挂部件和固定系统无变形。
10、LED黑板灯的安装需符合中小学校普通教室照明设计安装卫生要求：黑板灯距黑板平行间距700mm-1000mm、距黑板上缘垂直距离100mm-200mm时，黑板面维持平均照度≥500LX，黑板面照度均匀度≥0.8，且应在燃点15 min后检测，15min内照度值波动应小于5%。
说明：序号7-10项参数均需提供提供第三方检测机构出具的检测报告（必须具备CMA或CNAS认证章）复印件。
	套
	60
	72

	合计
	
	
	
	


备注：各投标报价单价不能超单价最高限价，否则按无效投标处理。
  第二节 商务要求
一、产品运输、保险及保管：
1、成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。
3、成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
二、安装调试：
2.1、成交供应商须加强安装调试的组织管理，所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2、项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料移交采购人。
三、验收要求：
3.1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，由采购人组织有关人员进行验收，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
3.4、验收地点：龙山县高级中学。
四、质量保证及要求：
4.1、供货范围：投标供应商必须提供保证上述参数及配置的全新产品；
4.2、投标供应商投标文件中各种参数必须真实可靠；
4.3、成交供应商提供的产品应严格按照招标文件要求提供符合国家技术标准的产品，必须保证货物是全新的原装正品，符合国家质量检测标准以及该产品的出厂标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.4、质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，成交供应商应免费予以及时更换，保证用户工作正常运行。在用户使用的前三个月内，同一产品出现第二次质量问题，成交供应商应免费整体更换。成交供应商须在质保期内免费提供上门维修服务及相关备件并终身维修。
4.5、质保期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用及特殊专用工具和清单，其费用也应包括在合同价格之内）均由中标供应商承担。如有质量问题，卖方应免费更换。
4.6、整体项目质保期为一年，质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有产品维护要求免费上门服务。
五、售后服务：
5.1、成交供应商需在质保期 三年 内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。
5.2、成交人在接到采购人报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内修复，在24小时内或紧急情况下未能修复，需更换新的产品，以确保正常工作。如果投标供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。
5.3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的配件。
[bookmark: _Toc32224]六、交货时间地点、付款方式：
1.1、交货期限：签订合同起，20天内安装调试验收完成，并交付使用。
1.2、交货地点：采购人指定地点。
1.3、合同的签订：成交供应商应在接到招标代理公司中标通知后2个工作日内领取中标通知书缴纳招标代理费；并在收到中标通知书2个工作日内与业主签订正式合同，签订总合同之后需与各个学校签订分合同，否则视为其放弃中标。并承担一切损失的赔偿责任。
2.结算方法：
2.1付款人：龙山县高级中学
2.2付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）。
七、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
1、标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。
2、本项目合同经双方签字盖章生效。合同一式三份，采购单位一份、中标单位一份、采购代理公司一份备档。
3、本项目合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4、下列文件属合同的依据和附件：
4.1、文件、补充说明及中标通知书；
4.2、投标书、投标补充说明、服务承诺；
5、本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备购置,以及设备运输保险保管、项目安装、试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。
6、现场踏勘：采购人不另行组织现场踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系，自行处理。
八、特别说明  
①投标供应商参与政府采购活动应当诚信守法、公平竞争，应当提供真实有效的证明材料（如有要求），如出现（包括但不限于）虚假性能特点或参数配置需求响应、虚假产品彩页、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告、虚假声明、虚假承诺、隐瞒失信信息等情形谋取成交的，一经发现，将取消成交资格并报行政监管部门严肃查处。 
②应通过中国信息安全测评中心测评的产品（含软件产品）或部件，投标供应商应从中国信息安全测评中心（http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/）已发布的相关产品（含软件产品）或部件中选择，确保通过相关主管部门验收。
③投标供应商应仔细阅读招标文件参数及相关要求，并对招标文件的各项参数及相关要求逐项进行响应，安装前采购人或委托的接收点相关人员将根据招标文件、投标文件对各项参数及相关要求逐项进行核实，若不能满足招标文件要求，采购人有权取消成交资格并由成交供应商赔偿给采购人造成的一切损失。备注：采购需求的内容需要在投标文件中进行响应、说明及承诺。如果有偏离则投标无效。



[bookmark: _Toc24015]第五章响应文件组成


供应商的电子响应文件应包含以下部分：
一、电子报价一览表
二、询价响应声明
三、供应商的资格证明材料
四、货物说明
五、技术或商务响应与偏离表
六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
七、报价一览表及报价文件
八、供应商认为需要提供的其它资料
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湘西州政府采购
电子响应文件





采购项目名称：
采   购   人：
政府采购编号：
采购代理编号：
采购代理机构：






供应商：
日期：
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[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc13588]一、电子报价一览表
项目编号：
项目名称：
	

标题
	

内容

	

响应总报价
	

	元
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[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc28547]二、询价响应声明
致(采购人或采购代理机构)：
我方己仔细研究了(项目名称)的询价通知书（政府采购编号：              ；采购代理编号：          ）的全部内容，知悉参加询价的风险，我方承诺接受询价通知书的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在询价通知书中规定的提交响应文件截止时间起90日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交电子响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
五、我方承诺在参与询价过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。




供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
[bookmark: _Toc31918][bookmark: bookmark8]日期：  年  月  日








[bookmark: _Toc26678]三、供应商的资格证明材料
附件3-1
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	

营业
执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
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附件3-2
法定代表人身份证明（格式）
供应商名称：
统一社会信用代码：
住所：
成立时间：年月日
经营期限：
经营范围：
姓名：性别：年龄：系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	

法定代表人身份证正面复印件
	

法定代表人身份证背面复印件



注：供应商代表为法定代表人的提供此表。

供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日
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附件3-3
法定代表人授权委托书（格式）

本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（采购项目名称：、政府采购编号：、委托代理编号：）响应文件；(2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明复印件

	



委托代理人身份证正面复印件
	



委托代理人身份证背面复印件

	



法定代表人身份证正面复印件
	



法定代表人身份证背面复印件



注：供应商代表不是供应商的法定代表人需提供附件3-2以及附件3-3。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或印章或签章）：
委托代理人（签字或印章或签章）：
日期：年月日
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附件3-4

湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)，本公司企业规模为:
大型□  中型□  小型□  微型□




公司(单位)名称(盖章)	年月日

机构代码：
注册登记机构:
日期:
有效期:
注册资本:
地址:
经济行业:
经济性质:
法定代表人（负责人)姓名（签字或印章或签章）：；身份证号:;手机号:
授权代表人姓名(签字或印章或签章）:;身份证号:;手机号:
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附件3-5法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件
注：（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书的复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照的复印件；
















[bookmark: _Toc21298]附件3-6特定资格条件（如要求）
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[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc5495]四、货物说明
附件4-1技术指标说明
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	序号
	货物名称
	制造商名称
	规格要求
	质量要求
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	...
	...
	...
	...
	...
	...



说明：货物的主要技术参数和技术指标可另行描述（格式自拟）

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
日期：年月日
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[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc24876]五、技术或商务响应与偏离表
技术条款偏离表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	序号
	询价通知书章节条款号
	技术响应文件条款
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	....
	........
	..........
	.........
	...

	供应商保证：除本技术偏离表列出的偏离外，我单位对询价通知书的其他技术条款完全响应，无偏离。



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
日期：年月日





商务条款偏离表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045
	序号
	询价通知书章节条款号
	询价通知书要求
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	....
	........
	..........
	............
	.......

	供应商保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对询价通知书的其他商务条款完全响应，无偏离。



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
日期：年月日


46

[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc12786]六、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
[bookmark: _Toc8612]附件6-1
[bookmark: _Toc29551]中小企业声明函（货物）
(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：

注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购货物类项目，投标供应商应按本声明函内容和格式如实声明采购标的制造商的企业规模，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的，其投标无效。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附件6-2
[bookmark: _Toc1689]残疾人福利性单位声明函
         (不满足以下条件的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日期：
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附件6-3
[bookmark: _Toc12773]监狱企业证明资料
(不满足以下条件的无需填写)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
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附件6-4强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)


说明：1.供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节规定提供证明材料和本章本节附页“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

附页政府采购优先采购清单
优先采购产品清单
委托代理编号：项目名称：
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：
1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。



供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
日期：  年  月  日
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[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc18006]七、报价一览表及报价文件
附件7-1
报价一览表
	
项目名称
	
龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
	政府采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	
响应总报价
	大写：       元人民币整
小写：       元人民币整

	项目负责人
	

	备注
	


备注：
（1）报价一览表的响应总报价应与分项报价表总报价一致。
（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
（3）应按照第二章“询价须知正文”第15款的要求报价。

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
日期：  年  月  日
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附件7-2
分项报价表
项目名称：龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录外）
委托代理编号：HNZFZC2026-045                                       金额单位:元
	
序号
	
品目名称
	
规格
	
品牌/产地
	
数量
	金额（元）
	
备注

	
	
	
	
	
	单价
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
总报价（大写）
	大写：
小写：


说明：（1）本表应对应“报价表”按要求填写，供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人(签字或印章或签章)：
[bookmark: bookmark13]日期：  年  月  日
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[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc14328]八、供应商认为需要提供的其它资料
备注：
如采购需求中需提供的相关证明材料等
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