采购需求
第一节 采购清单一览表

	包号
	车辆分类
	车型
	单位
	数量
	备注

	1
	专业队伍标准化建设
	运兵车
	辆
	17
	技术参数附后

	
	
	机具车
	辆
	20
	

	
	
	单兵越野巡护车（两轮）
	辆
	17
	

	
	
	山地地形车
	辆
	15
	

	
	以水灭火设施设备建设
	消防水车
	辆
	16
	



★备注：本招标文件所列货物数量均为预估采购数量，实际采购数量可能因项目所在县市区车辆编制控制原因低于预估数量（不会低于预估数量的80%），采购人可根据车辆编制审批情况调整实际采购量，最终结算以实际采购量和中标单价计算确认为准。
注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
[bookmark: _GoBack]

[bookmark: _Toc17459][bookmark: _Toc17069][bookmark: _Toc4525]

第二节 技术参数
注：技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	工程量

	1
	运兵车
	一、底盘技术要求
▲1、燃油种类：汽油；
2、排放依据标准：国六；
▲3、排量和功率≥1990ml/180kw；
▲4、车身尺寸：≥4950×1950×1780mm；
5、总质量：≥2500kg；
6、轴距：3100mm≥轴距≥2900mm；
7、额定载客人数： ≥5 人；
8、最高时速： ≥120km/h；
9、前置四驱；≥8档自动档、ABS+EBD 、胎压监测、540 度全景影像/透明底盘，全速自适应巡航等，车辆质保：不少于五年或 15 万公里；
10、最大扭矩（N.m)：≥400；
11、最小离地间隙：≥200mm；
12、油箱容积：≥65L；
13、轮胎规格：≥255/50R20
二、整车技术要求
★14、交付时提供所投产品国家工信部“运兵车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告）。投标时应提交承诺函，承诺在交付时保证提供以上完整的证明材料，格式自拟。
	辆
	17

	2
	机具车
	一、底盘技术要求
★1、驱动型式：4×4；
2、座位数：≥5；
3、车身尺寸 5600mm≤长≤5700mm，1900mm≤宽≤2000mm，1900mm≤高≤2000mm；
4、货厢内部尺寸：1700mm≤长≤1800mm，1500mm≤宽≤1600mm，500mm≤高≤550mm；
5、总质量：≥3495kg；
6、整备质量：≥2115kg；
7、额定载质量：≤1055kg；
8、接近角/离去角：≥30°/25°；
9、最高车速：≥170Km/h；
▲10、轴距：≥3450mm；
11、燃料种类：柴油；
12、排放依据标准：国Ⅵ；
13、发动机额定功率：≥130kW；
14、发动机排量：≥2200ml；
15、轮胎规格：≥265/65R17；
二、整车技术要求
16、货箱设有方便安装和拆卸尾箱高盖，型号与原车相匹配，螺丝、及相关附件全部采用防锈材质，配备全套快速安装工具；
17、器材架按战斗编成和战斗展开设计器材集成、分区存放；人体工程学原理设计各种器材托架；按使用逻辑关系和使用频率放置器材；使用防锈、防振、防脱落、防划伤的专用夹具；所有器材合理固定；
18、涂装要求：整车涂装林业专用橘红或按用户要求定制；
★19、投标时提供所投产品国家工信部“森林防火指挥车”或“指挥车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告）
	辆
	20

	3
	单兵越野巡护车（两轮）
	1、 发动机排量：≥124cc；
2、 发动机冷却方式：风冷；
3、 转向操纵方式：把式；
4、 燃料类型：汽车；
▲5、功率：≥7.0kw；
6、发动机：单缸风冷四冲程汽油机；
7、整备质量：120kg (±10kg）；
8、总质量：≤300kg；
9、乘员：≥2 人；
10、摩托车制动方式：前盘后鼓式；
▲11、车速：≥85km/h；
12、轴距：≤1280mm；
13、外廓尺寸：≥1990×840×1100mm；
★14、投标时提供所投产品国家工信部“两轮摩托车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图）
	辆
	17

	4
	山地地形车
	1、 整车：
1.1、发动机型式：单缸、四冲程、水冷；
▲1.2、排量：≥350ml；
▲1.3、最大功率：≥19Kw；
1.4 、最大扭矩：≥27N·m；
1.5 、驾驶操纵方式：方向盘式；
1.6 、驱动方式：2WD/4WD  自由切换；
1.7 、传动方式：CVT 轴传动；
1.8 、轴距：≤2000mm；
1.9 、转弯半径：≤5000mm；
1.10 、最小离地距离：≥200mm；
1.11 、整车整备质量：≥500Kg；
1.12 、制动器形式：前后盘式液压；
1.13 、加装消防上装后：
▲（1）外形尺寸（长×宽×高）：≤3000mm×1500mm×2100mm；
（2）满载质量：≥900Kg；
▲（3）最高车速：≥58Km/h；
▲（4）制动距离：≤6m；
（5）车身颜色为消防红色，配有顶棚、挡玻、警灯、警具、喊话器；
（6）乘坐人数：2 人。
2、喷雾灭火装置：
2.1 、高压泵工作压力 12Mpa 时流量≥0. 15L/s；喷雾枪工作压力 7Mpa  时流量≥0. 15L/s；
2.2 、喷射距离：直流≥12m；喷雾≥10m；
2.3 、有效喷射时间：直流≥9min；喷雾≥9min；
2.4 、绞盘长度：≥30m；
2.5 、水箱容积：≥100L；
3、配备消防泵 1 台（含水枪、进水管、出水管各 1 件）：
3.1 、发动机型式：单缸、风冷、四冲程动力；
3.2 、额定流量：≥3L/s；
3.3 、额定压力：≥0.5Mpa；
3.4 、功率：≥3Kw；
3.5 、最大扬程：≥50m；
3.6 、泵可从车上随意拆卸，并可单独操作。
二、整体要求：
每辆山地地形车免费提供一年特种设备责任险，保额不低于 20 万元

	辆
	15

	5
	消防水车
	1、 外廓尺寸：5900mm≤长≤6100mm，1980mm≤宽≤2100mm，2650mm≤高度≤2840mm；
▲2、乘员人数：≥5 人；
3、水罐：容积≥2500L；
4、消防泵：低压 1.0MPa 时，流量：≥20L/S，引水时间：≤50s；
▲5、消防炮流量：≥20L/S，射程：≥50M；
6、驱动形式：≥4×2；
7、轴距：3300≤L≤3350mm；
▲8、发动机额定输出功率为：≥85Kw，排放标准：国Ⅵ，排量(L)：≥2.3L，最大扭矩：≥320（N.m），能源种类：柴油；
9、变速箱：手动变速箱；
10、制动系统：盘式断气刹或弹簧制动；
11、最高车速：≥90km/h；
12、安全警示发光路锥 1 个，具备爆闪、慢闪两种模式；
13、配 2 套防爆 LED 警示伸缩路锥，工作时间≥20h；
14、整车总质量：≤7360Kg，整车整备质量：3700Kg≤m≤4108Kg，接近角/离去角： ≥24°/13°；
★15、投标时提供所投产品国家工信部“水罐消防车”公告（含公告查询网站网址、完整的公告查询截图以及国家认可的第三方整车检验检测报告）
16、配备警灯、警报器
	辆
	16
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第三节 商务要求
一、交货时间、地点及方式
1、交货时间：合同签订之日起80日历天内交货，安装调试完毕并交付使用，且经采购人验收合格。
2、交货地点：岳阳市、汨罗市、临湘市、岳阳县、平江县、云溪区(具体以招标人需求为准）
3、交货方式：由中标供应商运输至采购人指定地点，中标人负责产品到安装地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，并负责产品在安装地点的保管，直至安装调试、项目验收合格并交付使用。
二、结算方式
付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付50%预付款，交货验收合格后，甲方向乙方支付至本合同总价的97%，合同尾款3%质保期满后无质量问题一次性无息结清。采购人应在收到发票后15个工作日内付款。 
三、产品运输、保险及保管
1、中标单位负责产品的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标单位承担。
2、中标单位负责产品在项目地点的保管，直至项目验收合格。
3、中标单位负责其派出的工作人员的人身意外保险。
4、中标单位应保证产品包装完整，原厂原包装送货到达指定的交货地点前未拆封，经采购人指定人员验证后方可开箱。
5、中标单位在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收，中标单位自行负责现场保管责任，现场卸货由中标单位承担。
6、本项目采用费用包干方式建设，合同总价包含但不限于项目所需的货物、材料购置等费用。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物、设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、税费、试运行测试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务、税金等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
四、安装调试
1、中标单位负责产品免费送货上门，免费安装、调试、验收、售后服务等，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费、及协调费等，均由中标单位承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标单位承担。
2、中标单位送达产品及进行安装调试，应和采购人及采购单位取得联系，以便采购人及采购单位安排验货和配合安装调试等工作。中标单位须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。
3、项目完成后，中标单位应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、使用说明书及采购人要求的相关资料等，移交采购人。
4、设备运行不正常或达不到预期效果，将暂停验收，直至整改完毕。
五、验收要求
[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark348]货物运抵采购方指定地点后，由采购方对型号、外观质量、随车备品备件、技术资料等进行检查，要求中标单位提供验收方案，与采购方协商后确定。要求中标单位在验收前向采购方提供汇集成册的全套技术文件及资料、具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、验收报告等文档。货物验收应按国家标准和规范及合同要求进行。采购人有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。
1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，环保等相关部门检测费用（如有）和其他验收费用由中标单位全部承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，由此而发生的费用由中标单位承担。
3、验收内容：验收过程中需按产品主要功能、技术指标要求一一进行测试；测试结果不符合要求的视同验收不合格，采购方有权要求中标单位进行返工整改。
4、项目验收不合格，由中标单位返工直至合格，有关返工、再行验收及由此造成的工期延误责任及给采购人造成的损失等费用由中标单位承担。如经两次项目验收不合格的，采购人有权解除合同，另行选择其他供应商采购，中标单位应将采购人已支付款项退还给采购人，且由此带来的一切损失由中标单位承担。
六、售后服务
1、技术支持
提供 7×24 小时的技术咨询服务，1小时内响应（支持内容包括电话咨询、本地服务）。
2、故障响应
①备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件提供7×24小时的故障服务受理。
②中标单位必须提供7×24小时故障受理热线，一般故障在接到维修通知后30 分钟内给予答复，重大故障保证在接到故障电话后3小时内到场，并在8小时内解决故障，对严重影响系统运行的故障应在24小时内解决。若24小时内无法修复或需要返厂进行维修的，中标单位必须提供不低于同档次的替代设备给采购人使用，直到故障设备修复正常使用为止，以保证采购方最终用户单位工作的正常开展。
3、在质保期内中标单位应对产品质量实行三包，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换、维修或提供不低于同档次的替代设备给采购人使用；质保期内设备出现两次重大相同故障，中标单位必须无条件免费更换全新的合格产品，且更换后的产品必须符合本合同约定要求。质保期满后，设备维修售后服务只收配件成本费、服务费按市场询价后的最低价收取；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标单位应及时优惠提供所需的备品备件。原厂商不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的设备。
4、中标单位需对用车单位的相应操作人员进行免费培训。
★5、需配备专业的售后服务团队人员不得少于6人，团队人员须为投标人在职员工。售后服务团队人员中需有车辆工程或车辆机械类等相关专业中级及以上职称或车辆机械相关维修类证书的人员。
6、中标单位在岳阳市自建或特约授权委托形式建立特约售后服务机构；（如为委托形式，中标单位对售后服务机构的授权委托售后服务协议期为5年的协议书）。
[bookmark: bookmark350]七、质量保证
1、中标单位应保证提供的产品制造标准、安装标准及技术规范应符合国家标准，具有国家认可的出厂合格证或国家鉴定合格证。
2、中标单位必须严格遵守《产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。
3、整车质保期为3年；质保期从验收合格并交付正常使用开始计算，质保期（用户已经报修，因厂家原因故意拖延以致过质保期，也计入质保期）内除人为因素损坏外不得再收取任何费用。
在质保期内，中标单位必须及时免费维修、更换所有缺陷的货物或部件。并提供所有软、硬件设备的维修、维护、更换配件服务等，由此产生的费用均不再收取。如果中标单位收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标单位承担，并从质量保证金中抵扣。
八、其他要求
1、交车时必须提供认证证书、认证标识、整车合格证、底盘合格证、主要设备的国家相应检测合格证、底盘号码拓印件、发动机号码拓印件、随车消防器材清单、随车工具清单、消防车跟踪服务卡、车辆交接清单等所有相关资料；
2、交车时整车及所有主要设备必须提供全套产地证明、产品合格证、操作使用说明书（中文）、维护说明书（中文）、常见故障排除手册（中文）、质量保修卡、电气线路布置图等所有资料文件。
