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	教学录播系统

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	98寸触控一体机
	1. ★交互平板显示尺寸≧98英寸，物理分辨率：3840*2160
2. 屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨率32768*32768
3. 交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，硬度可达莫氏7级；
4. 采用先进人机交互红外触控技术，在Windows及安卓系统下均支持50点触控；
5. 交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
6. 交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出；
7. 交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具备漏灰孔，防止粉尘堆积；
8. 交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
9. 交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文标识便于识别。
10. 交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。
11. ▲前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。。
12. 前置USB接口具有防撞盖板，开合角度≥100°；
13.采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz
14. 交互平板扬声器支持接入无线扩音麦克风，麦克风扩音不影响交互平板自身多媒体信号播放，可混音后通过屏体内置音箱播出
15. 内置一体化超高清5K摄像头，内置8阵列麦克风,单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出分辨率≥5000*3000的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
16. 交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
17. 交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
18. 交互平板依据GB 21520-2023，达到1级能效。
19. 整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。
教学辅助系统功能
20. ★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，RAM≥8G,ROM≥64G；
21. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
22. 交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
23. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
24. ★交互平板采用插拔式电脑模块接口；
OPS电脑配置要求
CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；
内存：≥8G DDR4；
硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	台
	2

	2
	98寸光能板
	一、硬件要求
1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1129（长）*1315（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。
2、考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径不小于4mm，法向半径不小于0.3mm。
3、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。
4、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。
5、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。
6、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。
7、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。
8、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。
9、一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。
10、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
11、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。
12、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。
13、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。
14、光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。
15、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。

二、软件要求
1、▲左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。
2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。
3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。
4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。
5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。
7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。
8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。
9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。
10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。
	套
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	3
	86寸触控一体机
	1. ★交互平板显示尺寸≧86英寸，物理分辨率：3840*2160
2. 
屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨32768*32768
3. 
交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级；
4. 
屏体亮度可达400cd/m²，对比度≥4000:1
5. 
屏体面板具备散热涂层，有效降低屏幕工作温度，确保使用安全可靠。整体背板采用金属材质，能有效屏蔽内部电路器件辐射
6. 
采用先进人机交互红外触控技术，在Windows、安卓及国产化系统下均支持50点触控；
7. 
交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
8. 
交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出；
9. 
▲交互设备通电关机情况下，仍可通过无线麦克风实现交互设备音箱扩音
10. 
交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具备漏灰孔，防止粉尘堆积；
11. 
交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
12. 
交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。
13. 
交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。
14. 
前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。
15. 
前置USB接口具有开合式防撞盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击，开合角度≥100°；
16. 
采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz
17. 
内置一体化超高清5K摄像头，内置8阵列麦克风，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
18. 
交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
19. 
交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
20. 
交互平板符合GB 40070-2021视力防护标准。
21. 
交互平板整机功耗≤350W，依据GB 21520-2023，达到1级能效。
22. 
整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。
教学辅助系统功能
23. 
★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0；
24. 
整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
25. 
交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
26. 
可通过前置物理按键一键调用后台多任务菜单，例如在PPT全屏播放界面下可切换或关闭应用程序，并具备中文标识方便识别。
27. 
在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
28. 
在Windows、安卓、国产化系统等信号源通道下均通过手势调用悬浮菜单，菜单内可调用书写笔、白板、教学工具、AI互动、便签、设置等不少于30个应用。菜单支持通过手势操作快速隐藏
29. 
整机内置RTC时钟芯片，具备定时自动开关机与远程开关机功能；

30. ★交互平板采用插拔式电脑模块接口；
OPS电脑配置要求
CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；
内存：≥8G DDR4；
硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	台
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	4
	高清视频展台
	1. 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式。
2. 整机采用高清摄像头设计，不小于1600万像素，分辨率＞4600*3400
3. 变焦：12倍数字变焦。
4. 拍摄幅面：A4及以上。
5. 输出格式：图片JPG，视频MP4
6. 光源补偿：LED光源补偿。
7. ▲整机内置麦克风
8. 使用过程中可进行缩放、手背擦除等操作。支持多图同屏对比
9. 展台托板采用磁吸结构，闭合状态下吸附在上盖，托板承重≥3kg物体时无倾斜。
10. 具备两个实体按键，1个拍照按键和一个补光灯按键。
	台
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	86寸互动无尘书写板
	⒈ 结构：平面书写板-单板
⒉ 与86寸一体机大小一致
⒊ 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，白板色，厚度0.3mm，无炫光，板面表面附有一层透明保护膜。面层硬度为≥9H，涂层厚度≥0.02mm；漆膜硬度≥6H，粗糙度为Ral-3.2um，板面书写流畅清晰，易擦拭。
⒋ 内芯材料：高强度、吸音、高密度聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
⒌ 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，板面长期不变形，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88.
⒍ 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，刷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整，经久耐用不开胶。
	台
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	集中控制管理软件
	1. 后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。
2. 
安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码，保障系统安全性。
3. 
多层级管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一，根据手机号自动获取信息。
4. 设备概览：可查看设备管理数据，包括管理设备总数、在线设备数量、异常设备数量、系统保护开启数量等。能够以图文形式展示设备使用数据统计，展示内容包含设备活跃数据、开机时长、软件使用情况统计、网站访问排行等，统计时间周期支持自定义。
5. 
▲远程巡课：无需部署本地巡课服务器，可按地点或班级进行巡课，并支持关键字检索所需巡视设备。巡视画面可根据2*3、2*5等缩略图模式展示或通过列表模式展示，支持同时查看不少于80台设备画面，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播。巡课水印支持自定义内容、位置、颜色，水印效果可预览
6. 
支持查看摄像头直播画面，支持10路视频流显示并可进行轮巡。可同时查看设备摄像头画面和桌面画面，巡课时可进行截屏备注、教学评价、喊话等功能。
7. 
支持对单个或多个设备进行远程开机、重启、打铃、屏幕锁、触控锁等指令下发，可设置定时下发计划。

8.支持对单个或多个设备远程下发通知；远程文件下发，将多个文件推送至所选设备，可根据文件重要程度选择是否关闭系统保护后再下发文件，文件格式包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash等。

9.支持下发软件安装包到终端进行静默安装，对非静默安装的软件安装包可进行审核后实现远程静默安装。

10.支持单个或多个设备远程设置倒计日、桌面壁纸、音量调节、信号源切换、显示模式、声音模式。

11.可查看校园内设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、设备类型、屏体温度、CPU及内存使用率、IP地址、系统保护开启状态、声音模式、显示模式等，其中屏体温度过高时能进行告警提示。

12.可进行设备报修，平台内可查看报修记录，记录内容包括故障现象及描述、故障图片、报修时间。

13.支持锁屏管控，批量设置开机锁屏、修改锁屏密码、锁屏壁纸等操作。开机锁屏支持自定义锁屏时间段。设备联网状态下可通过扫码进行解锁。

14.▲无需部署本地服务器、无需绑定IP地址即可开启云端直播。直播形式支持视频直播或音频直播，可提前预约直播日期、时间。预约直播即将开始时提供弹出倒计时提醒，直播结束自动关闭直播。

15.无需部署本地服务器，可下发网址、音/视频转播，可自定义播放时间、循环播放。

16.系统安全保护：支持冰点系统保护，批量进行冻结、解冻，可冻结单个或多个盘符，支持统计开启冰点保护设备总数。支持系统冰点穿透，设置系统穿透时间，非系统穿透时间段启动系统保护。

17.弹窗拦截：可对弹窗进行上报、拦截，具备弹窗拦截列表，可对列表内多个设备进行一键关闭拦截，可统计弹窗软件、拦截次数等数据。支持弹窗白名单管理。

18.支持网址过滤，可添加网址黑、白名单，查看违规网址访问记录。

19.可显示软硬件异常状态、修复情况，具备快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、屏幕温度等状态信息告警。
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	无线传屏器
	投屏主机:
1、设备采用紧凑型设计，外表面黑灰色磨砂喷漆处理；支持前面板状态指示灯监测，显示目前设备的电源状态、固件升级状态、与发射端（无线投屏器）配对及投屏状态；
2、支持不少于1路HDMI2.0视频输出接口、2路USB 2.0 接口；
3、支持接收无线投屏器、任意终端通过Miracast 、AirPlay 等协议发起的投屏请求，支持不少于9个投屏器或者移动端同时连接，不少于4路信号源同时上屏； 
4、支持不低于4090×2160@60Hz 分辨率输出；支持获取显示屏端EDID，可手动切换支持的分辨率列表，支持自适应； 
5、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
6、支持加密连接和访问控制，保护投屏内容不被未授权访问；
7、支持不少于DC 12V适配器与POE两种供电方式；
8、支持通过WEB访问设备后台管理页面：远程进行系统管理，支持管理员、普通用户角色登录；支持远程查看及调整设备功能或参数设置，支持远程推送升级；
9、支持接入会议管理平台，实现在会前下发并显示欢迎词、 会议主题、 签到二维码以及媒体播放；通过会管平台实现对投屏主机的版本进行在线升级；
10、支持节能模式，主机将会在未使用时自动进入待机状态；待机时，电视端不会有信号输出，Wi-Fi等功能仍会正常工作，可利用投屏等动作唤醒主机；
11、支持复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏；
无线投屏器:
1、支持不少于1路USB-A 和 1路USB-C双接口； 
2、支持不低于 4K@60Hz 视频接入；
3、按下投屏键到完成投屏过程时长不超过230ms；
4、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
5、提供复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏两种模式；
6、支持单击开始/结束投屏，双击切换多分屏、全屏显示；
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	智能讲台
	1.整机钢木结构，采用木质桌体，承重部分为冷轧钢板，钢板厚度1.0-2.0mm；
2.★整机尺寸：1250* 650*900/1020mm(左右*前后*桌面/外围高度)；
3.台面贴面采用E0级木质板材，桌面厚度不小于25mm，防水防火防静电；
4.整体结构采用人因工程学设计，三包边环抱式架构，超大台面尺寸1200*625mm，满足教师放置各类教学用具的需求；
5.桌面内嵌2个五孔插座，满足教学用电需求；
6.讲桌台面具有多功能收纳区域，可用于放置水杯，避免教师授课时自带水杯的倾洒；也可用于桌面粉笔及教学用具的收纳放置；
7.讲桌台面下方配备具有安全锁的储物抽屉，支持键鼠、书写笔、麦克风等常用教学工具的安全存储需求；
8.桌体中部大容量收纳空间，配备储物收纳区域，满足教师的书包、雨伞等随身物品的放置需求； 
9.整机地侧进线口采用隐藏式布线设计，避免线材外露，保证教学环境的安全整洁；
10.讲桌底部配备4个直径40mm可调高度的桌脚，保证与地面可靠接触，稳定性好；
11.讲桌底部具有可与地面固定的安全锁止机构，避免因为碰撞造成安全隐患。
12.讲台采用人因工程学设计，无需调整讲桌高度，满足坐姿和站姿授课需求。
桌面显示终端：
1.整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持角度调节，满足不同教师的授课需求；
2.采用电容触控方案，不少于10点书写；
3.表面采用3mm防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率；
4.支持手笔分离书写，避免误触；
5.整机内置隐藏式接口，及侧边接口，接口数量不少于10个；USB接口≥4个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U盘等设备连接，HDMI输入≥2个，接入设备可被智能交互产品自动识别无需繁琐操作；
6.显示终端具备音视频采集单元及扩声单元；
7.简化用户操作，避免出现误操作影响教学进程顺利进行，产品具有实体按键，按键数量不小于6个，实现一键开关机、音量加减、单独听、视窗等操作，前置面板功能按键带状态指示灯，便于老师授课；
8.整机支持标准支架VESA和桌面锁附两种安装方式，满足不同场景的安装需求；
9.显示屏采用IP44防水防尘设计；
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	智慧教学互动系统

	1.系统为教室内师生互动教学软件，支持师生双向互动，适用于Windows、网页和安卓版本，可在Windows操作系统、国产操作系统和智能终端上运行。
2.支持教师使用账号密码或二维码扫描登录，学生可通过搜索课程加入课堂。
3.学生可随时进行无感签到，支持教室内签到。为了不耽误老师的上课时间，即便签到界面关闭，学生仍可签到。教师可随时查看学生签到情况，签到时间自动保存并上传至平台，方便师生查看。如学生签到有误，教师可即时在课堂或平台进行修正。系统支持学生两次签到，防止早退。
4.学生可通过教务数据对接直接加入课程，也可由管理员或教师手动添加，或学生申请加入，教师可设置学生申请加入的权限。
5.系统网盘支持与平台上的教师个人网盘数据同步。教师可在课堂中直接通过系统网盘调用平台个人网盘内容，无需携带U盘或登录WEB端。教师修改的课堂资料可直接上传并同步至个人网盘。
6.支持将文本、图片、PPT、Word、Excel、视频等格式的课件资料下发给学生，学生可实时接收并查看。课件按课程课时排列展示。
7.支持随堂选择题测试，具备单选、多选、问卷、分值、正确答案、限时、分组模式等设置。多选题支持设置得分规则（如全对多少分、少选多少分）。题目支持全体回答、抢答模式及分组答题。下发后，系统自动显示班级人数、签到人数和提交人数。答题结束后，若网络问题导致未提交的学生，教师可开启延迟提交功能，学生可再次提交。系统即时生成统计图，显示每题每选项的选择数量和正确率。
8.支持随堂主观题测试，学生可通过图片、图文混排或语音回答。图片回答支持拍照、相册、原图编辑等三种以上选择，具备剪裁和批注功能，批注可放大、拖动，笔迹粗细和颜色可自选。教师可全屏展示单个答案，进行评讲、批注，设置参考答案；支持同屏对比多个学生的答案，并开启多答案投票活动。系统支持主观题学生互评功能。
9.随堂判断题测试，学生可填写判断理由，系统自动总结学生答案。
10.随堂填空题测试支持主观和客观答题模式，客观模式下系统自动批阅学生答案。
11.随堂分组协作题测试，系统可自动分配教学任务至不同小组，也支持教师手动分配，开展分组教学活动。
12.随堂测试支持多种备课方式，满足不同教师的教学习惯，帮助教师平滑过渡到新型智慧教学模式：A、临时编辑测试内容并直接下发；B、通过教师移动端备课并下发；C、通过WEB备课并同步至系统下发。
13.课堂提问功能：学生可通过移动端实时向教师提问，支持语音、图片、文字等多种方式。提问内容可供师生在课中和课后查看，教师可点赞或回复学生提问。
14.话题讨论：教师可口述或文字表达讨论主题，学生端接收后可发表看法。学生观点将逐一列在教室大屏上，教师可实时了解学生观点，且可通过词云展示学生的观点。
15.支持随机挑选学生、学生抢答以及教师指定学生回答，支持一次性挑选多名学生或多人抢答。被选中的学生可进行教师或学生评分，并计入平时成绩。
16.上课推送的资料自动存入智慧教学平台，便于后期教学分析。支持将学生答题明细、每堂课得分、总体得分等信息导出为Excel文件，方便师生查看个人数据。
17.学生移动端提供Android、iOS和Windows版本的APP下载，支持微信、飞书小程序，学生可根据个人习惯选择合适版本。
18.教师移动端提供Android和iOS版本的APP下载，支持微信、飞书小程序，功能同步更新。
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	录播主机
	[bookmark: OLE_LINK4]1、主机要求采用嵌入式架构，Linux 系统，ARM 四核处理器，4GB系统内存，≥1TB存储空间；
2、主机要求无需配合编码盒即可实现如录制、导播、直播、互动、管理、存储、音视频的编解码、音频处理、回声抑制、参数设置等功能；
3、为保证教室内设备安装整洁，要求主机采用壁挂式安装且主机应无内置风扇，支持静音运行，避免影响上课；
4、主机应自带不小于10.1寸高清液晶触控屏幕，触控屏要求可设置自动息屏时间，从而避免因屏幕亮度影响学生课堂专注力。触控屏功能要求，支持老师进行常规操作和预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面；
5、主机屏幕要求满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求。为防止液晶屏幕表面刮花，要求加装不小于2mm厚的钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥7H；
6、▲视频输入接口：要求RJ45≥6路，HDMI≥1路，其中要求≥2路RJ45接口支持POE供电功能。仅通过一根网线可以实现影像传输、控制摄像机和为摄像机供电。单个RJ45支持输入两路视频信号，实现两个RJ45输入4路1080P30帧画面，支持IPC信号类型的图像信号输入；1路HDMI-IN输入接口支持输入3840*2160@30HZ、1920*1080P@60Hz 、1920*1080@50HZ等视频信号；主机支持对全部视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；
7、视频编解码能力要求支持 H.264、H.265协议；支持6路高清 1080P 视频摄像机信号进行同步处理，实现录制、直播、远程高清音视频互动等功能；支持对 4K 超高清、1080p、720p、480p、360p、240p分辨率自适应调整处理；支持 CBR、VBR 两种码流控制方式；音频编码协议采用 AAC 高清编码；
8、视频输出接口：HDMI OUT接口不少于2路；满足导播视频画面、远端互动画面的同时输出，同时可以同步输出音频信号，满足多种场景应用；
9、音频输入接口：要求具有不少于2路48V幻像供电的麦克风接口；≥1路Line in；≥1路MIC-IN，满足多种音频信号输入；
10、音频输出接口：≥1路Line out音频接口，支持输出远端音频信号或本地音频；
11、要求主机应支持接入USB无线音频设备，兼容3种以上不同类型的无线麦克风，包括蓝牙、2.4G、UHF数字、UHF模拟等；
12、要求主机内置音频处理模块，支持对于无线音频信号、电脑信号、远端信号进行音频同步处理，音频处理模块应支持智能混音、EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制、音频自动闪避功能。要求模块可根据环境，一键自动调音，智适应降噪、自动增益和回声处理；
13、▲数据接口要求主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。≥2路1000M自适应LAN网络接口与POE接口组成内部局域网，方便进行跟踪调试；≥2路1000M自适应WAN网络接口支持进行远程导播和摄像机跟踪调试，方便对录播系统远程跟踪调试；
14、录播主机应具有前置三合一按键（开机、关机和节能三键合一），轻触按键，显示屏唤醒亮起和息屏，长按 5 秒，设备开机或提示关机或重启；三合一按键应具有提示灯光便于监看主机运行状态；
15、主机支持具备一键还原功能，长按RESET按键进行系统恢复出厂设置和在线升级；
16、主机应支持上电开机和手动开机两种开机模式；支持远程开关机、定时开关机功能；采用内置供电模块，可直接接入220V电源，整机功耗≤40W
17、符合根据GB/T17626.5-2008 电磁兼容 实验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度/防雷击试验4级判据要求；
18、整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时,提供国家广播电视产品质量监督检验中心产品可靠性检验证书；（提供证书复印件）
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	录播流媒体控制处理系统
	1、支持Web端实现图像质量设置、导播设置、直播设置、字幕设置、台标设置、课程信息设置、片尾片头设置等功能；
2、支持通过浏览器进行远程导播，支持主流浏览器采用 HTLM5 技术，无需安装任何插件；在在导播界面实现对所 有接入视频和录制效果画面的实时预览并支持渐变、缩放、切换等转场特效；
3、主机应支持断网情况的本地视频录制，录制文件保存在主机的内置硬盘中；应支持电影模式与资源模式同步录制，录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，支持MP4视频封装格式，支持自定义录制分辨率、码流；
4、为便于老师使用，支持在授课大屏上安装录制工具，控制录播主机的录制、暂停、停止、分享二维码直播、下载视频、播放视频、上传对应的个人空间或资源平台；
5、主机应支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式；
6、手动导播要求支持手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持 8 个或以上预置位设置；支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等 6 种分屏效果；支持台标、字幕插入功能，支持设置台标透明度和位置设置；支持设置字幕字号、颜色、位置等设置；支持自动生成片头片尾，片头片尾支持自定义图片、时长等并支持通过虚拟软键盘输入字幕内容以及片头片尾内容；
7、主机要求内嵌自动导播算法，可根据跟踪系统，对PC、白板、双板书监控信号进行镜头自动切换且在切换前调节好摄像机的焦距和位置，有效避免垃圾镜头，支持录播全程音视频实时监控；
8、要求主机内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT 翻页等动作并将 VGA /HDMI画面切入导播画面。同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，最多支持绘制 5 个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换；
9、支持设置跟踪屏蔽区域，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果;
	套
	4

	12
	录播导播管理控制系统
	1、跟踪定位系统采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接，对指定区域进行跟踪分析， 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；支持学生起立特写跟踪；支持多个学生起立学生全景拍摄；支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面；支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面；
2、支持用户可以直接登入 web 端，查看属于自己的资源，支持在线搜索、播放、下载、删除等操作；
3、支持搭配互动遥控器，对教学课程进行控制，如直接调整所控电脑的系统音量大小。支持ppt翻页功能，可直接控制电脑的ppt的翻页功能；
4、要求录制下的资源支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方 FTP 服务器。支持上传策略设置：闲时上传、定时上传、实时上传；支持上传到网络存储服务器，提供上传网络存储服务器设置选项；
5、要求支持三种文件预览和下载方式：（1）录播软件预览，通过助手控制录播停止录制之后可立即播放已录制的视频，可同步下载录制的视频；（2）Web预览，通过Web方式登录到录播主机，可直接预览录制视频效果，可同步下载录制的视频；（3）通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音，可同步下载录制的视频到U盘；
6、支持同步实时直播，通过互动软件自动生成直播海报实现课程的实时旁听，采用二维码分享观看，旁听并发数不少于 10000 点；支持设置直播评论功能，评论默认打开，用户可以关掉；
7、支持课后分享：课程结束后直播视频保存至云平台教师个人中心，支持在线回看、下载和分享，老师可以登录教室空间查看和管理视频课程；课程结束自动生成回看直播海报。。
	套
	4

	13
	教师双目摄像机
	1、整机采用全景+特写双镜头设计，双镜头可同时输出全景视频画面和特写视频画面。最大支持3840x2160视频输出，同时兼容1920x1080输出。
2、特写镜头1/2.7英寸，CMOS传感器，有效像素≥800万
3、教师特写镜头：焦距: f=13mm，水平视场角: 25°
4、全景镜头1/2.7英寸：CMOS传感器，有效像素：468万 逐行
5、教师全景镜头：焦距: f=7.3mm，水平视场角:43°
6、网络接口：支持 10M/100M自适应，支持POE供电(802.3af)
7、协议：TCP/IP，HTTP，HTTPS，NDI，SRT，RTSP，RTMP，Onvif，DHCP，GB28181，组播等
8、白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
9、视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG
	台
	4

	14
	教师摄像机图像处理系统
	1. 摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a) 当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b) 当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。
3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率，设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
4. 图像支持垂直翻转、水平翻转，默认不开启。
5. 支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
6. 支持≥1个矩形导播跟踪区划定，支持≥4个导播屏蔽区划定。
7. 支持跟随模式、混合模式、双镜模式、三预置位等多种导播模式。
8. 支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。
	套
	4

	15
	学生双目摄像机
	1、整机采用全景+特写双镜头设计，双镜头可同时输出全景视频画面和特写视频画面。最大支持3840x2160视频输出，同时兼容1920x1080输出。
2、特写镜头1/2.7英寸，CMOS传感器，有效像素≥800万
3、学生特写镜头：焦距: f=7.37mm，水平视场角: 43°
4、全景镜头1/2.7英寸：CMOS传感器，有效像素：468万逐行
5、3.学生全景镜头：焦距: f=2.2mm，水平视场角: 110°
6、网络接口：支持 10M/100M自适应，支持POE供电(802.3af)
7、协议：TCP/IP，HTTP，HTTPS，NDI，SRT，RTSP，RTMP，Onvif，DHCP，GB28181，组播等
8、白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
9、视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG
	台
	4

	16
	学生摄像机图像处理系统
	1. 学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机或其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2. 系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a) 学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；
b) 学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能；
3. 支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4. 支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5. 图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。
	套
	4

	17
	全向录音麦克风
	1.类型：电容式
2.指向性：全指向
3.灵敏度：-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)
4.频率响应：30Hz～18KHz
5.输出阻抗：250Ω平衡输出
6.48V幻象供电
	个
	8

	18
	吊顶装修
	规格 600mm × 600mm，厚度≥0.8，材质 铝扣板
	m²
	361.35

	19
	LED面板灯
	录播讲台补光，外径尺寸： 600mm × 600mm
厚度： ≥12mm 
光通量：≥2200
边框材质：铝合金
安装方式：嵌入式
额定功率：30W
	个
	68

	20
	窗帘
	雪尼尔面料
铝合金轨道
树脂滑轮
教室一：11.7m*3.2m
教室二：7.4*m*3.2m
教室三：8.1m*3.2m
教室四：11.2m*3.2m
	m²
	63.04

	21
	强电控制箱
	强电控制箱改造（暗装式16回路强电箱，冷轧钢板、安装尺寸339X192X76（mm）,3P C63A*1、C32A 2P漏保*2、C25A 2P漏保*2）
	组
	4

	培训教室扩音系统

	1
	多功能扬声器
	1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2、1英寸丝膜高音单元；
3、90 °x 90°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰；
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力；
5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振；
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ；
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ；
8、配有专业壁挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠；
9、额定/峰值功率：80W /320 W ； 
10、额定阻抗：8Ω；
11、特性灵敏度：91dB/W/m；
12、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)；
13、额定频率范围: 65 ~ 20000Hz；
14、覆盖角度H×V：90 º×90 º；
15、扬声器单元：LF:6.5 英寸 ； 
        HF: 1英寸丝膜高音；
16、箱体材料：12mm中密度纤维板 ； 
17、输入接口：压缩式接插座 ； 
18、吊挂点：壁挂；
	只
	12

	2
	多功能功率放大器
	功能描述：
1、本机是一款多功能音频功率放大器，采用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等，产品可靠稳定、体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广，可广泛应用于多种扩声场所；
2、带两路有线话筒输入接口，一路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，二组线路输出接口，两组功率输出接口；
3、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，有线话筒输入通道带可独立开关的+48V幻像电源；
4、本机带有蓝牙和USB播放功能，方便不同音乐节目的播放；
5、带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制；
6、功放左右输出通道可独立调节输出大小。
技术参数：
1、带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，两路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；同时使用蓝牙和 U 盘时，U 盘播放优先（U 盘插上后自动播放）；
2、带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、1路无线话筒输入（1路3.5三芯，）、一路USB可用于2.4G无线话筒供电，3组立体声线路输入（RCA*6莲花接口）；
3、带2组立体声线路输出；
4、带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口；
5、话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能；
6、额定功率(RMS)：2×200W  8Ω,2×300W  4Ω；                              
7、总谐波失真：≤1%；
8、线路频率响应：20Hz～20KHz  ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz  ±3dB；
9、输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，100±10mV无线话筒；
10、信噪比：≥82dB；                            
11、线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB；
12、额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。
	台
	2

	3
	纯后级功率放大器
	1、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19英寸机柜内，整机工艺布局更加合理
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度  
3、保护功能电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域多点温度监控，确保功放不过热模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热
4、输入、输出接口XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效
5、具有低通功能选择方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器
6、具有桥接功能选择方便系统桥接应用模式的功率扩展技术指标：
1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ
5、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
	台
	2

	4
	一拖二无线话筒（一手持，一头戴）
	1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用；
3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：
6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；
7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然；
8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合；
技术参数：
1、射频范围: UHF537-587.3MHZ
2、可调范围 :约50 MHz 
3、信道数目：200个
4、频率间隔：250KHz
5、频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃）
6、综合T.H.D. :<1% @1kHz 
7、音频响应 : 50Hz-15kHz
8、天线接口：TNC/50Ω
9、发射器拾音头：动圈式
10、发射器供电方式：两节AA电池或可充电
11、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	台
	2

	5
	电源智能管理器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
技术指标：
1、可控电源路数：8路
2、时序通道：默认1秒
3、通道额定输出电流：10A
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
	台
	4

	6
	物联运算中心
	1、音频矩阵：模拟输入8路，模拟输出8路，支持手机、平板与电脑端软件任意切换；
2、模拟输入通道：8
3、模拟输出通道：8
4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；
5、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;
6、采样率:48 kHz，± 100 ppm;
7、THD+N:0.002% @+4dBu
8、输入动态范围：110dB
9、输出动态范围：110dB
10、1路RS232
11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
15、支持物联网平台化管理，并可实时完成音频信号路由、状态查看、调整信号切换，场景调用等；
	台
	2

	7
	枪式吊装话筒
	1.传感器类型：电容式；
2.指向性：心型；
3.频响：50Hz~16kHz；
4.灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)；
5.输出阻抗：2.2kΩ（@ 1kHz）；
6.最大声压级：≥135dB；
7.信噪比：≥75dB；
8.输出连接器/线缆：标准XLR-3公型/双绞屏蔽MIC电缆；
9.颜色：亚光黑色；
10.供电方式：48V幻象电源；
11.安装方式：吊杆安装
	只
	4

	8
	AI音频终端
	1、产品内置AI智能语音算法，具有低延时、高保真的特点，支持扩声与互动高效并发。
2、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配
3、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度
4、支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能
5、支持自动增益控制功能，AFC自学习声反馈抑制功能，AEC自适应声学回声消除功能，ANS动态自适应降噪技术，更高保真度。
6、卓越丰富的信号处理模块：
-滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器
-支持参量均衡调节功能，配备7段参量均衡调节模块
-支持闪避功能
7、2路平衡式麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子；
8、2个无线麦克风输入接口，采用凤凰端子；
9、4路平衡式线路输入，采用凤凰端子，支持低延时无线麦克风接入，无线麦克风和有线麦克风支持闪避设置；
10、6路平衡式线路输出，采用凤凰端子；
11、2路（左右声道）功放输出，每路额定功率80W；
12、1个USB2.0 A型接口，支持双向音频数据传输；
13、1个麦克风静音接口，可外接静音控制开关，支持一键静音、取消静音；
14、1个RS-232串口，可外接控制终端；
15、1个RJ45接口，可外接配置电脑；
16、1个RESET按键，用于恢复默认出厂设置。
	台
	2

	9
	一拖二无线话筒（双手持）
	1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用；
3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：
6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；
7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然；
8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合；
技术参数：
1、射频范围: UHF537-587.3MHZ
2、可调范围 :约50 MHz 
3、信道数目：200个
4、频率间隔：250KHz
5、频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃）
6、综合T.H.D. :<1% @1kHz 
7、音频响应 : 50Hz-15kHz
8、天线接口：TNC/50Ω
9、发射器拾音头：动圈式
10、发射器供电方式：两节AA电池或可充电
11、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	台
	2

	10
	音箱支架
	背抓式壁装支架
	个
	12

	11
	机柜
	胡桃色，24U。
	台
	4

	12
	音频连接线
	音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	间
	4

	13
	纯铜音箱线
	采用优质PVC原材料，高纯度国标纯铜生产制造，高传真发烧喇叭线2*1.0
	米
	800

	14
	信号线
	带屏蔽信号线
	米
	300

	15
	网线
	超六类纯铜网线
	箱
	2

	16
	线槽、线管及施工附件
	工程盒、有线话筒，演讲话筒、PVC管材、过机线及耗材配件,卡侬公母，音箱旋转插，短（2米、3米）高清线、音频接插件、彭胀螺丝、扎带、线管、电胶、直通、弯通、钢钉等施工辅肋材料
	间
	4

	17
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	间
	4

	18
	大培训教室讲台
	两个大培训教室讲台/W1.8/L6/H0.18 *2
	台
	2

	19
	小培训教室讲台
	两个小培训教室讲台/W1.8/L6/H0.18 *2
	台
	2

	
	
	
	
	

	二、智慧教室设备清单

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	无线投屏器
	投屏主机:
1、设备采用紧凑型设计，外表面黑灰色磨砂喷漆处理；支持前面板状态指示灯监测，显示目前设备的电源状态、固件升级状态、与发射端（无线投屏器）配对及投屏状态；
2、支持不少于1路HDMI2.0视频输出接口、2路USB 2.0 接口；
3、支持接收无线投屏器、任意终端通过Miracast 、AirPlay 等协议发起的投屏请求，支持不少于9个投屏器或者移动端同时连接，不少于4路信号源同时上屏；
4、支持不低于4090×2160@60Hz 分辨率输出；支持获取显示屏端EDID，可手动切换支持的分辨率列表，支持自适应；
5、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
6、支持加密连接和访问控制，保护投屏内容不被未授权访问；
7、支持不少于DC 12V适配器与POE两种供电方式；
8、支持通过WEB访问设备后台管理页面：远程进行系统管理，支持管理员、普通用户角色登录；支持远程查看及调整设备功能或参数设置，支持远程推送升级；
9、支持接入会议管理平台，实现在会前下发并显示欢迎词、 会议主题、 签到二维码以及媒体播放；通过会管平台实现对投屏主机的版本进行在线升级；
10、支持节能模式，主机将会在未使用时自动进入待机状态；待机时，电视端不会有信号输出，Wi-Fi等功能仍会正常工作，可利用投屏等动作唤醒主机；
11、支持复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏；
无线投屏器:
1、支持不少于1路USB-A 和 1路USB-C双接口；
2、支持不低于 4K@60Hz 视频接入；
3、按下投屏键到完成投屏过程时长不超过230ms；
4、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
5、提供复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏两种模式；
6、支持单击开始/结束投屏，双击切换多分屏、全屏显示；
	台
	1

	2
	98寸触控一体机
	1. ★交互平板显示尺寸≧98英寸，物理分辨率：3840*2160
2. 屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨率32768*32768
3. 交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，硬度可达莫氏7级；
4. 采用先进人机交互红外触控技术，在Windows及安卓系统下均支持50点触控；
5. 交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
6. 交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出；
7. 交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具备漏灰孔，防止粉尘堆积；
8. 交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
9. 交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文标识便于识别。
10. 交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。
11. ▲ 前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。
12. 前置USB接口具有防撞盖板，开合角度≥100°；
13.采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz
14. 交互平板扬声器支持接入无线扩音麦克风，麦克风扩音不影响交互平板自身多媒体信号播放，可混音后通过屏体内置音箱播出
15. 内置一体化超高清5K摄像头，内置8阵列麦克风,单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出分辨率≥5000*3000的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
16. 交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
17. 交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
18. 交互平板依据GB 21520-2023，达到1级能效。
19. 整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。
教学辅助系统功能
20. ★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动，Android系统版本≥14.0，RAM≥8G,ROM≥64G；
21. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
22. 交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
23. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
24. ★交互平板采用插拔式电脑模块接口；
OPS电脑配置要求
CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；
内存：≥8G DDR4；
硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	台
	1

	3
	98寸光能板
	[bookmark: OLE_LINK7]一、硬件要求
1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1129（长）*1315（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。
2、考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径不小于4mm，法向半径不小于0.3mm
3、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。
4、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。
5、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°
6、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。
7、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。
8、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。
9、一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。
10、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
11、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。
12、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。
13、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。
14、光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。
15、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
二、软件要求
1、▲左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。
2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。
3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。
4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。
5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。
7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。
8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。
9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。
10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。
	台
	1

	4
	高清视频展台
	1. 整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式。
2. 整机采用高清摄像头设计，不小于1600万像素，分辨率≥4600*3400
3. 变焦：12倍数字变焦。
4. 拍摄幅面：A4及以上。
5. 输出格式：图片JPG，视频MP4
6. 光源补偿：LED光源补偿。
7. 整机内置麦克风
8. 使用过程中可进行缩放、手背擦除等操作。支持多图同屏对比
9. 展台托板采用磁吸结构，闭合状态下吸附在上盖，托板承重≥3kg物体时无倾斜。
10. 具备两个实体按键，1个拍照按键和一个补光灯按键。
	台
	1

	5
	65寸互动无尘书写板
	⒈ 结构：平面书写板-单板
⒉ 与65寸一体机大小一致
⒊ 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，白板色，厚度0.3mm，无炫光，板面表面附有一层透明保护膜。面层硬度为≥9H，涂层厚度≥0.02mm；漆膜硬度≥6H，粗糙度为Ral-3.2um，板面书写流畅清晰，易擦拭。
⒋ 内芯材料：高强度、吸音、高密度聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
⒌ 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，板面长期不变形，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88.
⒍ 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，刷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整，经久耐用不开胶。
	套
	6

	6
	65寸互动一体机
	1.★交互平板显示尺寸≧65英寸，物理分辨率：3840*2160
2.交互平板屏体NTSC色域≥100%，标准色域色彩覆盖率不低于130%。
3.交互平板表面玻璃应采用高强度防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级；
4.采用先进人机交互红外触控技术，在Windows及安卓系统下均支持40点触控；先进触控模组，左右边框宽度≤20mm；
5.交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；交互平板后置标配VGA输入≥1路， HDMI输入≥1路；
6.交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等；
7.交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
8.▲交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。
9.交互平板内置Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4模块。可发射AP热点并支持自定义设置热点名称和密码。
10.前置按键及接口面板具备前拆式设计，在不需要拆下整机打开背板的情况下，方便售后维护。
11.前置USB接口具有防撞盖板，盖板高度≥4cm，能有效防止推拉板撞击，开合角度≥100°；
12.具有4个发声单元。
13.交互平板扬声器支持接入无线扩音麦克风，麦克风扩音不影响交互平板自身多媒体信号播放，可混音后通过屏体内置音箱播出。
14.内置一体化超高清5K摄像头，内置阵列麦克风，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
15.交互平板采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光415～455nm能量综合＜30%；
16.交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
17.交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，使用镜头拍摄画面无条纹闪烁。
教学辅助系统功能
18.★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0；
19.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
20.设备左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，可以双侧同时显示，该快捷键具有例如关闭窗口、展台、回到桌面等常教学常用功能。
21.交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
22.为照顾不同身高用户在不方便点击屏幕右上角关闭窗口区域的操作情况，可通过物理按键一键关闭电脑桌面顶层窗口
23.支持人脸识别登录
24.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置；
25.★OPS电脑配置要求CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	台
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	小组研讨系统（教师端）
	1.具有Windows、安卓、统信、麒麟客户端软件，支持在Windows、安卓、通信、麒麟系统下运行， 支持在小组研讨教学环境中运行，开展互动式 、探究式、研讨式小组协作教学。
2.▲多屏互动：配合小组研讨系统，控制主屏及各小组屏显示内容，包括：主屏广播、各屏独立显示、小组广播、多屏对比等显示等模式。主屏广播：该模式下，主屏和所有小组屏幕显示内容均为主屏画面；各屏独立显示：教室中各小组屏幕显示内容由各小组决定，教师屏幕由教师决定，各小组可自由讨论，分享；小组广播： 教师选择任意小组屏幕进行广播，其他小组屏幕即同步显示该小组屏幕内容，方便小组展示和小组总结。多屏对比：教师可选择任意2路以上的小组屏幕进行对比教学，促进讨论知识的教学相长。
3.多屏讨论：
1）支持与智慧课堂系统联动，教师下发研讨任务后，各小组进入内部独立讨论模式，小组屏幕中显示“教师下发任务内容”小组讨论过程（包括语音、文字、图片、视频组员投屏等讨论内容）以及“小组讨论结果”。同时支持最多任意隐藏两部分列表内容。
2）所有研讨任务支持学生回顾查看，并保存在教学平台。
4.多屏多路投屏：支持各小组屏同时多路投屏，支持同组不低于6路的手机投屏对比展示；投屏内容包括手机屏幕、文件或实时拍摄的视频。 
5.分组教学：分组包括主屏虚拟分组模式和多屏分组模式，主屏虚拟分组模式支持小组竞赛，小组答题，小组讨论，各小组提交的主观答案，教师可以放大全屏展示，也可选择多个小组答案进行对比教学。多屏分组模式：除具有主屏虚拟分组模式功能外还包括分组投屏，分组讨论，分组答题。分组答题模式下，各小组可以针对小组任务进行讨论，讨论方式包括语音、文字、图片、视频等内容，各小组屏同步展示小组讨论过程及结果，讨论过程可保存，图片可放大。
	套
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	小组研讨系统（学生端）
	1.产品为基于Windows版本的小组端软件，依赖于多屏研讨管理系统和智慧课堂系统运行。实现小组内部的讨论，屏幕的共享；为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境。
2.小组投屏：在局域网模式下，学生手机或PAD可以直投到主屏或小组屏上，投屏内容包括学生端屏幕、文件或实时拍摄的视频；分组研讨模式下，支持各小组同时分组多路投屏。
3.分组讨论：分组讨论时，小组成员可以在小组大屏幕上展示个人讨论资料，具有手机投屏、自由书写、APP输入等不同输入方法，让课堂分组教学更高效。
4.分组答题：各小组可以针对老师下发的小组任务进行讨论，讨论方式包括语音、文字、图片、视频等内容，各小组屏同步展示小组讨论过程及结果，讨论过程可保存，图片可放大。
5.分组协作：系统支持为各小组下发不同教学任务，加强小组间的协作能力。
	套
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	集中控制管理软件
	1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。
2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码，保障系统安全性。
3.多层级管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一，根据手机号自动获取信息。
4.设备概览：可查看设备管理数据，包括管理设备总数、在线设备数量、异常设备数量、系统保护开启数量等。能够以图文形式展示设备使用数据统计，展示内容包含设备活跃数据、开机时长、软件使用情况统计、网站访问排行等，统计时间周期支持自定义。
5.远程巡课：无需部署本地巡课服务器，可按地点或班级进行巡课，并支持关键字检索所需巡视设备。巡视画面可根据2*3、2*5等缩略图模式展示或通过列表模式展示，支持同时查看不少于80台设备画面，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播。巡课水印支持自定义内容、位置、颜色，水印效果可预览
6.支持查看摄像头直播画面，支持10路视频流显示并可进行轮巡。可同时查看设备摄像头画面和桌面画面，巡课时可进行截屏备注、教学评价、喊话等功能。
7.支持对单个或多个设备进行远程开机、重启、打铃、屏幕锁、触控锁等指令下发，可设置定时下发计划。
8.支持对单个或多个设备远程下发通知；远程文件下发，将多个文件推送至所选设备，可根据文件重要程度选择是否关闭系统保护后再下发文件，文件格式包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash等。
9.支持下发软件安装包到终端进行静默安装，对非静默安装的软件安装包可进行审核后实现远程静默安装。
10.支持单个或多个设备远程设置倒计日、桌面壁纸、音量调节、信号源切换、显示模式、声音模式。
11.可查看校园内设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、设备类型、屏体温度、CPU及内存使用率、IP地址、系统保护开启状态、声音模式、显示模式等，其中屏体温度过高时能进行告警提示。
12.可进行设备报修，平台内可查看报修记录，记录内容包括故障现象及描述、故障图片、报修时间。
13.支持锁屏管控，批量设置开机锁屏、修改锁屏密码、锁屏壁纸等操作。开机锁屏支持自定义锁屏时间段。设备联网状态下可通过扫码进行解锁。
14.无需部署本地服务器、无需绑定IP地址即可开启云端直播。直播形式支持视频直播或音频直播，可提前预约直播日期、时间。预约直播即将开始时提供弹出倒计时提醒，直播结束自动关闭直播。
15.无需部署本地服务器，可下发网址、音/视频转播，可自定义播放时间、循环播放。
16.系统安全保护：支持冰点系统保护，批量进行冻结、解冻，可冻结单个或多个盘符，支持统计开启冰点保护设备总数。支持系统冰点穿透，设置系统穿透时间，非系统穿透时间段启动系统保护。
17.弹窗拦截：可对弹窗进行上报、拦截，具备弹窗拦截列表，可对列表内多个设备进行一键关闭拦截，可统计弹窗软件、拦截次数等数据。支持弹窗白名单管理。
18.支持网址过滤，可添加网址黑、白名单，查看违规网址访问记录。
19.可显示软硬件异常状态、修复情况，具备快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、屏幕温度等状态信息告警。
	套
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	智能讲台
	1.整机钢木结构，采用木质桌体，承重部分为冷轧钢板，钢板厚度1.0-2.0mm；
2.★整机尺寸：1250* 650*900/1020mm(左右*前后*桌面/外围高度)；
3.台面贴面采用E0级木质板材，桌面厚度不小于25mm，防水防火防静电；
4.整体结构采用人因工程学设计，三包边环抱式架构，超大台面尺寸1200*625mm，满足教师放置各类教学用具的需求；
5.桌面内嵌2个五孔插座，满足教学用电需求；
6.讲桌台面具有多功能收纳区域，可用于放置水杯，避免教师授课时自带水杯的倾洒；也可用于桌面粉笔及教学用具的收纳放置；
7.讲桌台面下方配备具有安全锁的储物抽屉，支持键鼠、书写笔、麦克风等常用教学工具的安全存储需求；
8.桌体中部大容量收纳空间，配备储物收纳区域，满足教师的书包、雨伞等随身物品的放置需求； 
9.整机地侧进线口采用隐藏式布线设计，避免线材外露，保证教学环境的安全整洁；
10.讲桌底部配备4个直径40mm可调高度的桌脚，保证与地面可靠接触，稳定性好；
11.讲桌底部具有可与地面固定的安全锁止机构，避免因为碰撞造成安全隐患。
12.讲台采用人因工程学设计，无需调整讲桌高度，满足坐姿和站姿授课需求。
桌面显示终端：
1.整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持角度调节，满足不同教师的授课需求；
2.采用电容触控方案，不少于10点书写；
3.表面采用3mm防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率；
4.支持手笔分离书写，避免误触；
4.整机内置隐藏式接口，及侧边接口，接口数量不少于10个；USB接口≥4个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U盘等设备连接，HDMI输入≥2个，接入设备可被智能交互产品自动识别无需繁琐操作；
5.显示终端具备音视频采集单元及扩声单元；
6.简化用户操作，避免出现误操作影响教学进程顺利进行，产品具有实体按键，按键数量不小于6个，实现一键开关机、音量加减、单独听、视窗等操作，前置面板功能按键带状态指示灯，便于老师授课；
7.整机支持标准支架VESA和桌面锁附两种安装方式，满足不同场景的安装需求；
8.显示屏采用IP44防水防尘设计；
	套
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	智慧教学互动系统
	1.系统为教室内师生互动教学软件，支持师生双向互动，适用于Windows、网页和安卓版本，可在Windows操作系统、国产操作系统和智能终端上运行。
2.支持教师使用账号密码或二维码扫描登录，学生可通过搜索课程加入课堂。
3.学生可随时进行无感签到，支持教室内签到。为了不耽误老师的上课时间，即便签到界面关闭，学生仍可签到。教师可随时查看学生签到情况，签到时间自动保存并上传至平台，方便师生查看。如学生签到有误，教师可即时在课堂或平台进行修正。系统支持学生两次签到，防止早退。
4.学生可通过教务数据对接直接加入课程，也可由管理员或教师手动添加，或学生申请加入，教师可设置学生申请加入的权限。
5.系统网盘支持与平台上的教师个人网盘数据同步。教师可在课堂中直接通过系统网盘调用平台个人网盘内容，无需携带U盘或登录WEB端。教师修改的课堂资料可直接上传并同步至个人网盘。
6.支持将文本、图片、PPT、Word、Excel、视频等格式的课件资料下发给学生，学生可实时接收并查看。课件按课程课时排列展示。
7.支持随堂选择题测试，具备单选、多选、问卷、分值、正确答案、限时、分组模式等设置。多选题支持设置得分规则（如全对多少分、少选多少分）。题目支持全体回答、抢答模式及分组答题。下发后，系统自动显示班级人数、签到人数和提交人数。答题结束后，若网络问题导致未提交的学生，教师可开启延迟提交功能，学生可再次提交。系统即时生成统计图，显示每题每选项的选择数量和正确率。
8.支持随堂主观题测试，学生可通过图片、图文混排或语音回答。图片回答支持拍照、相册、原图编辑等三种以上选择，具备剪裁和批注功能，批注可放大、拖动，笔迹粗细和颜色可自选。教师可全屏展示单个答案，进行评讲、批注，设置参考答案；支持同屏对比多个学生的答案，并开启多答案投票活动。系统支持主观题学生互评功能。
9.随堂判断题测试，学生可填写判断理由，系统自动总结学生答案。
10.随堂填空题测试支持主观和客观答题模式，客观模式下系统自动批阅学生答案。
11.随堂分组协作题测试，系统可自动分配教学任务至不同小组，也支持教师手动分配，开展分组教学活动。
12.随堂测试支持多种备课方式，满足不同教师的教学习惯，帮助教师平滑过渡到新型智慧教学模式：A、临时编辑测试内容并直接下发；B、通过教师移动端备课并下发；C、通过WEB备课并同步至系统下发。13.课堂提问功能：学生可通过移动端实时向教师提问，支持语音、图片、文字等多种方式。提问内容可供师生在课中和课后查看，教师可点赞或回复学生提问。
14.话题讨论：教师可口述或文字表达讨论主题，学生端接收后可发表看法。学生观点将逐一列在教室大屏上，教师可实时了解学生观点，且可通过词云展示学生的观点。
15.支持随机挑选学生、学生抢答以及教师指定学生回答，支持一次性挑选多名学生或多人抢答。被选中的学生可进行教师或学生评分，并计入平时成绩。
16.上课推送的资料自动存入智慧教学平台，便于后期教学分析。支持将学生答题明细、每堂课得分、总体得分等信息导出为Excel文件，方便师生查看个人数据。
17.学生移动端提供Android、iOS和Windows版本的APP下载，支持微信、飞书小程序，学生可根据个人习惯选择合适版本。
18.教师移动端提供Android和iOS版本的APP下载，支持微信、飞书小程序，功能同步更新。
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	录播主机
	1.主机采用标准1U、纯嵌入式架构，集视音频编码、导播、录制存储、直播、点播、远程音视频交互、管理等功能于一身。
2.▲视频输入接口：6个3G-SDI，2个HDMI，支持对全部视频输入信号进行无缝切换、叠加、拼接等处理功能；视频处理内容包括6路高清1080视频、1 路计算机信号和1路远程互动信号。
3.▲视频输出接口：2个高清HDMI输出接口，支持输出导播视频画面、远端互动画面、本地操控 UI 界面；设备支持 POC供电，仅通过一根同轴线可以实现影像传输，同轴控制摄像机和为摄像机供电。
4.音频输入接口：1 组3.5mm线性音频输入、2 路平衡输入线性音频输入、1 组无线麦克风音频输入、2 路48V幻像MIC输入。主机支持对各路音频输入独立进行音量、混音等音频控制；音频输出接口：2个3.5mm接口，支持进行现场音频监听。
5.主机具有4个USB接口，其中至少有2个USB3.0；用于外接 USB 设备（鼠标、键盘、U 盘、移动硬盘、导播台等）；老师插入 U 盘可直接对主机内的课件进行拷贝。
6.提供4路 RS-232 控制接口，支持控制PTZ 摄像机、控制面板、中控、导播键盘等外围设备。
7.提供4个功能指示灯，便于监看主机电源、录制开始、录制暂停、直播功能运行状况；
8.支持通过键盘、鼠标在显示器上进行导播操控，画面显示超低延时；支持对设备当前状态和录制信息的显示；支持手动云台控制，支持淡入淡出、百叶窗、推拉幕等多种特技模式；支持画中画、电影、左右分屏等多种图像布局方式；支持字幕、台标的添加；支持直播、录制启停控制；支持对设备进行录制、直播等参数配置；
9.主机内置音频降噪处理模块和音频回音消除功能模块，无需借助外置音频处理器处理回声；音频支持 G.711、AAC 编解码协议，支持混音、AEC、NR、AGC；
10.视频编解码协议支持H.264、H.265；支持对7路高清1080P视频摄像机信号进行同步处理，实现录制、直播、远程高清音视频互动等功能；支持对4K超高清、1080p、720p、480p、360p、240p分辨率自适应调整处理；帧率 1-60fps 可调；码率 10K-20Mbps 可调；支持 CBR、VBR 两种码流控制方式；视频封装格式MP4。音频编码协议采用 AAC 高清编码，支持自动降噪处理；支持双声道、支持32/44.1/48KHZ 采样频率输入、压缩码率为可调，默认为64Kbps。
11.主机具有2个1000Base-T千兆网络接口，支持网络管理可在关机状态情况下配合集控管理平台进行远程唤醒。
12.主机内置可充电备份电池，具有充放电管理功能、支持过充过放保护，可以确保设备在各种供电环境中能保证系统运行和录制课程数据的可靠性。
13.采用双硬盘接口，128GB系统硬盘和2.5英寸2T资源存储硬盘，保障系统稳定高速运行和视频资源保存安全；支持2块2.5英寸主流硬盘，固态盘，支持SATAI、SATAII 标准。
14.支持上电自动启动功能和手动开机；轻触电源按键，设备开机或关机，按电源按键5秒，设备强制关机；
15.支持电影模式、电影+资源模式同时录制，最多支持 8 路高清 1080p 视频文件录制；录制过程支持自动采集视频相关的 PPT 目录，自动生成 PPT 索引，点击相关索引，视频自动从该处开始播放；支持内置定时录像计划功能，通过用户设定的时间段自动进行课程的录制停止；实时显示录播主机工作状态和硬盘可用容量等信息。
16.主机获得CCC证书，节能证书。
17.主机获得电器电子产品有害物质限制使用认证证书。
18.为保证录播主机产品稳定性，录播主机整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥120000小时。
19.▲主机通过高低温工作测试，静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验，试验后，设备功能正常。提供具备检测资质的第三方检测机构提供的证明文件复印件。
	台
	1
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	精品流媒体系统
	[bookmark: OLE_LINK9]1.支持手动控制云台，变焦倍数调整等摄像机控制功能，每路摄像机支持8个或以上预置位设置；支持单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等 6 种分屏效果，画面位置可任意替换调整；支持擦除、覆盖等，特效方向支持上、下、左、右及4个角8个方位任意调整等特技切换；
2.录制和直播过程中分屏模式、转场特效可随意切换，使最终生成的视频效果更丰富，风格更多样鲜明；支持台标、字幕插入功能，支持设置台标透明度和位置；支持设置字幕字号、颜色、位置等；支持自动生成片头片尾，片头片尾支持自定义图片、时长、文字、颜色等并支持提前预览；
3.内嵌自动导播算法，可实现全自动、半自动、手动导播，导播策略可灵活配置，可根据跟踪系统、PC、白板、双板书监控信号进行镜头自动切换，且在切换前调节好摄像机的焦距和位置，有效避免垃圾镜头，支持录播全程音视频实时监控，可配合专业导播台可灵活实现对摄像头云台控制及预置位的设置与调用；
4.内置授课电脑画面变化侦测算法，无需在教师授课电脑上安装任何程序就能够探测到教师动鼠标、PPT 翻页等动作并将 VGA 画面切入导播画面。同时支持用户手动对电脑变化检测区域进行设定，最多支持绘制 5 个变化检测区，从而有限规避因电脑上程序的自动运行而导致的录播画面误切换。
5.嵌入式管理系统，内置于主机中，支持本地导播功能，可通过键盘鼠标可直接在显示器上操控，音视频画面显示超低延时；支持设备当前状态和录制信息的显示；支持手动云台控制，支持淡入淡出、百叶窗、推拉幕等多种特技模式；支持画中画、电影、左右分屏等多种图像布局方式；支持字幕、台标的添加，支持直播、录制启停控制；提供设备参数配置、录制、直播参数配置界面；
6.内置于主机中，支持远程导播功能，采用 B/S 架构导播平台，支持主流浏览器采用 HTLM5 技术，无需安装任何插件，导播画面响应快，延时低。集视频导播监视、切换、音频调整、录制/直播、开始暂停结束等控制，特技效果、特效字幕、LOGO 校徽、片头片尾设置，云台控制，跟踪设置，录制观看、直播监视等功能；
7.支持用户可以直接登入 web 端，查看属于自己的资源，支持在线搜索、播放、下载、删除等操作；支持非编功能，能支持音视频内容截取、合并、片头片尾添加、背景音乐添加功能等；支持循环录像功能，硬盘存满后，可以自动覆盖以往的视频文件进行循环录像；支持文件分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件；录制下的资源支持本地硬盘存储、云资源管理平台分享及支持直接上传到第三方 FTP 服务器。
8.支持对任何一项资源画面配置为是否允许切入导播画面和是否需要单独直播；支持设置录播机加电启动模式，支持设备定时开机定时关机、定时录制；支持信号状态信息查询，（是否有信号输入、信号分辨率、信号格式）和系统信息状态（CPU、内存使用情况），方便管理者实时获取全盘了解录播主机运行状态；
9.支持对不同用户划分不同权限范围，细分为系统管理员、普通用户和学生。系统管理员拥有所有权限。普通管理员可添加学生用户。支持用户添加、删除、权限设置、密码修改等，支持在线查看当前登入录播机的用户信息；具备 POC供电功能是否启用的总开关和5路摄像机的 POC 供电功能的独立开关设置。
10.内置多种直播服务器支持 RTMP\ RTSP\HLS\UDP. 支持直播客户端的拉流，也支持往外部其他直播服务器推流；支持多码流同步直播，主码流和子码流可以单独设置，支持 1080P 分辨率；
11.支持跨网段、广域网的直播和点播，支持组播、单播，适用与各种网络环境；网络服务端口可支持自行定义。
12.内置微媒体发布功能，能够通过网络将录播画面实时推送到所有指定分组的显示接收端。支持对推送对象进行分组，实现强制性定向推送。
13.内置直播客户端，点击直播观看按钮就能看到录播的直播画面；同时支持移动设备通过扫描直播观看页面上的二维码直接在移动设备上观看直播；
14.支持与第三方中控对接来控制录播的录制、暂停和停止，要求在录播软件中可以设置对应的指令。
15.支持 1+N 远程互动课堂教学，N≥10，其中支持 N≥4 情况支持多方同时互动；在网络正常情况下，云到端音视频延时平均≤300ms；
16.▲采用丢包补偿 PLC 技术，系统具备前向纠错、丢包重传等功能，保证丢包率30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯，丢包率 40%的网路环境下，可保障声音的连性，在丢包 40%-70%情况下，基本能保障语音理解。
17.支持采用推流方式/二维码分享，支持多终端观看（PC、移动端等）。
18.支持通过遥控器实现互动操控，可以进行共享课件画面，选择远端听讲教室进行互动，取消互动，遥控器还可控制音量大小操作。
	套
	1
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	精品导播系统
	1.采用智能图像识别跟踪技术，含教师跟踪定位系统，学生跟踪定位系统，板书跟踪定位系统；
2.采用B/S架构，支持通过浏览器进行远程访问进行管理；
3.采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接；
4.教师跟踪支持两种跟踪模式:紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式；
5.教师跟踪支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果；
6.教师跟踪支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析支持同时划分多个检测区域；
7.教师跟踪具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象；
8.支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面；
9.支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄；
10.支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面，板书画面大小、位置的自定义调节。
	套
	1
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	机械云台摄像机
	1.采用 1/2.5英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP60(3840x2160)超高分辨率的优质图像。
2.支持AI算法实现了单目人形跟踪，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。
3.至少采用4K超高清长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。
4.支持web端设置图像配置、视频配置、音频配置、网络配置查看设备信息。
5.支持 HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI或3G-SDI、USB、LAN可同时输出3路高清数字信号。
6.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。
7.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成
8.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps
9.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5
10.支持UVC PTZ 控制
11.摄像机菜单界面至少支持中英文等多种国家语言
	台
	4

	16
	云台摄像机图像处理系统
	1.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP
2.支持自动白平衡、背光补偿功能、2D、3D数字降噪
3.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t
4.支持AAC、G711A两种音频编码格式
5.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议
6.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
7.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
8.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启
	套
	4
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	音频处理系统
	1.音频输入：平衡式麦克风/线路输入≥16路，每通道支持48V幻象供电，兼容专业麦克风（MIC）与线路（LINE）音频输入，保证课堂教学场景多区域均衡拾音。
2.音频输出：平衡式XLR线路输出≥16路，支持后级功放、调音台、录播等专业设备。
3.音频处理：支持24bit/48kHz采样率。
4.前级增益：0dB/10dB/20dB/30dB/40dB多档可调，精准匹配MIC与LINE电平输入，避免过载或增益不足。
5.反馈消除（AFC）：支持自适应反馈消除，抑制点数≥16点，具有手动，动态，固定三种处理方式；支持每路麦克风独立分析并抑制反馈啸叫，保障长时间稳定扩声。
6.增益控制（AGC）：支持自动增益控制，动态追踪输入电平，补偿演讲者与话筒距离变化导致的音量波动，确保音量始终平稳。
7.智能闪避器（Ducker）：内置智能闪避器，支持通过话筒触发机制自动压低背景音乐，优先突出人声，适用于课堂教学、会议、培训等场景。
8.自动混音（AM）：支持增益分享式自动混音，智能分配多麦克风增益，避免通道间信号竞争，简化多麦场景管理。
9.自适应回声消除（AEC）：支持快速识别并抑制远程教学、视频会议中的回声干扰，回声消除尾长≥256ms。
10.均衡调节：支持PEQ（参量均衡≥10段）、高阶滤波（High-Shelf）、低阶滤波（Low-Shelf）、低通（LP）、高通（HP）等多种均衡类型，满足不同声场环境的调音需求。
	套
	1
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	录播控制面板
	1.要求采用电容式触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，分辨率不小于900*600，支持嵌入式安装于讲台上
2.支持一键录制、暂停、停止；
3.支持自动、手动跟踪模式切换，支持直接将视频信号切换到导播画面；
4.支持对画面进行控制，实现画中画模式切换和其它多种布局特效；
5.支持对面板亮度、休眠时间进行设置。
	台
	1
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	录音麦克风
	1.换能方式: 电容式
2.指向特性: 超心型指向
3.频率响应: 100Hz-18KHz
4.灵敏度:  -38dB
5.最大声压级：134dB
6.阻抗：200Ω
7.供电电压：幻象48V供电
8.工作信噪比：>85dB
	个
	8
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	多功能扬声器
	1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2、1英寸丝膜高音单元；
3、90 °x 90°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰；
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力；
5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振；
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ；
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ；
8、配有专业壁挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 ；
9、额定/峰值功率：80W /320 W ； 
10、额定阻抗：  8   Ω；
11、特性灵敏度： 91dB/W/m；
12、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)；
13、额定频率范围: 65 ~ 20000Hz；
14、覆盖角度H×V：90 º×90 º；
15、扬声器单元：  LF:6.5 英寸 ；  HF: 1英寸丝膜高音；
16、箱体材料：   12mm中密度纤维板 ； 
17、输入接口：压缩式接插座 ； 
18、吊挂点： 壁挂；
	只
	4
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	纯后级功率放大器
	1、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19英寸机柜内，整机工艺布局更加合理
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度  
3、保护功能电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域多点温度监控，确保功放不过热模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热
4、输入、输出接口XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效
5、具有低通功能选择方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器
6、具有桥接功能选择方便系统桥接应用模式的功率扩展技术指标：
1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ
5、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
11、尺寸(H×W×D)(mm)：44×483×346
12、净重：3.7kg
	台
	1
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	物联运算中心
	1、音频矩阵：模拟输入8路，模拟输出8路，支持手机、平板与电脑端软件任意切换；
2、模拟输入通道：8
3、模拟输出通道：8
4、处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD；
5、DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS;
6、采样率:48 kHz，± 100 ppm;
7、THD+N:0.002% @+4dBu
8、输入动态范围：110dB
9、输出动态范围：110dB
10、1路RS232
11、总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB；
12、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;
13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB
14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass；
15、支持物联网平台化管理，并可实时完成音频信号路由、状态查看、调整信号切换，场景调用等；
	台
	1
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	电源智能管理器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
4、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
5、通道支持时序开、时序关、直通等状态
技术指标：
1、可控电源路数：8路
2、时序通道：默认1秒
3、通道额定输出电流：10A
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
	台
	1

	24
	枪式吊装话筒
	1.传感器类型：电容式；
2.指向性：心型；
3.频响：50Hz~16kHz；
4.灵敏度：-47dB±3dB(0dB=1V/Pa@1kHz)；
5.输出阻抗：2.2kΩ（@ 1kHz）；
6.最大声压级：≥135dB；
7.信噪比：≥75dB；
8.输出连接器/线缆：标准XLR-3公型/双绞屏蔽MIC电缆；
9.尺寸：Φ20×142mm；
10.颜色：亚光黑色；
11.供电方式：48V幻象电源；
12.安装方式：吊杆安装
	只
	2

	25
	AI音频终端
	1、产品内置AI智能语音算法，具有低延时、高保真的特点，支持扩声与互动高效并发。
2、支持信号路由功能，对音频信号进行切换和分配
3、提供RMS均值和Peak峰值两种电平表，监测当前音频信号幅度
4、支持多麦克风智能混音、具备话筒优选功能
5、支持自动增益控制功能，AFC自学习声反馈抑制功能，AEC自适应声学回声消除功能，ANS动态自适应降噪技术，更高保真度。
6、卓越丰富的信号处理模块：
-滤波功能模块，包括高通滤波器、低通滤波器
-支持参量均衡调节功能，配备7段参量均衡调节模块
-支持闪避功能
7、2路平衡式麦克风输入，支持48V幻象供电，采用凤凰端子；
8、2个无线麦克风输入接口，采用凤凰端子；
9、4路平衡式线路输入，采用凤凰端子，支持低延时无线麦克风接入，无线麦克风和有线麦克风支持闪避设置；
10、6路平衡式线路输出，采用凤凰端子；
11、2路（左右声道）功放输出，每路额定功率80W；
12、1个USB2.0 A型接口，支持双向音频数据传输；
13、1个麦克风静音接口，可外接静音控制开关，支持一键静音、取消静音；
14、1个RS-232串口，可外接控制终端；
15、1个RJ45接口，可外接配置电脑；
16、1个RESET按键，用于恢复默认出厂设置。
	台
	1

	26
	一拖二无线话筒（双手持）
	1、采用UHF超高频段，全新音频电路构架，数字静音、数字音量调节；
2、自动对频技术，仅需一键操作即可自动同步接收、发射工作频率，方便客户使用；
3、独特ID码设计，具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象；
4、采用真分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。
5、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：
6、接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作；
7、高端液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然；
8、理想环境操作半径大于50米，适用于多种场合；
技术参数：
1、射频范围: UHF537-587.3MHZ
2、可调范围 :约50 MHz 
3、信道数目：200个
4、频率间隔：250KHz
5、频率稳定度：±0.005%（-10℃—﹢50℃）
6、综合T.H.D. :<1% @1kHz 
7、音频响应 : 50Hz-15kHz
8、天线接口：TNC/50Ω
9、发射器拾音头：动圈式
10、发射器供电方式：两节AA电池或可充电
11、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	台
	1

	27
	机柜
	胡桃色，48U。
	台
	1

	28
	音箱支架
	背抓式壁装支架
	个
	4

	29
	音频连接线
	音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	批
	1

	30
	纯铜音箱线
	采用优质PVC原材料，高纯度国标纯铜生产制造，高传真发烧喇叭线2*1.0
	米
	300

	31
	信号线
	带屏蔽信号线
	米
	200

	32
	网线
	超六类纯铜网线
	箱
	1

	33
	高密度AP
	AP:满足≥70人同时在线，同时接入射频数≥3个，其中2.4g射频≥2个，最高无线速率不低于1700Mbps
无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
专业双频天线，提升覆盖区域信号
频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负责更均衡，保障网络性能
简易吸顶式安装，802.3at标准PoE网线供电
胖瘦一体。含系统正常运行的POE和路由功能.
	台
	1

	34
	吊顶装修
	规格 600mm × 600mm，厚度≥0.8，材质 铝扣板
	m²
	135.6

	35
	LED面板灯
	录播讲台补光，外径尺寸： 600mm × 600mm
厚度： ≥12mm 
光通量：≥2200
边框材质：铝合金
安装方式：嵌入式
额定功率：30W
	个
	24

	36
	地插
	面板120*120，地盒110*110*90，1、2、3、4位模块可选，专业音箱模块、6.35模块、卡侬公母模块、音频模块、HDMI模块、VGA模块、莲华模块、网络模块可选
	个
	7

	37
	窗帘
	雪尼尔面料
铝合金轨道
树脂滑轮
教室一：11.7m*3.2m       教室二：7.4*m*3.2m
教室三：8.1m*3.2m        教室四：11.2m*3.2m
	m²
	45

	38
	地胶
	PVC同质透心地胶(含撕旧地胶、铲胶水及自流平地面处理)
无方向同质透心，重量<2750g/m，防火性B1级，耐度T级，防滑>R9级，甲醛测试不含有，耐污染测试碘酒、碘酊、油性记号笔外用酒精、药用液体石蜡、盐酸溶液、氢氧化钠溶液、咖啡等无污染抗菌活性金黄色葡萄球菌及大肠杆菌不易滋生
	m²
	135.6

	39
	强电控制箱
	暗装式16回路强电箱，冷轧钢板、安装尺寸339X192X76（mm）,3P C63A*1、C32A 2P漏保*2、C25A 2P漏保*2
	组
	1

	40
	线槽、线管及施工附件
	地面开槽、地插、工程盒、有线话筒，演讲话筒、PVC管材、过机线及耗材配件,卡侬公母，音箱旋转插，短（2米、3米）高清线、音频接插件、彭胀螺丝、扎带、线管、电胶、直通、弯通、钢钉等施工辅肋材料
	批
	1

	41
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	批
	1

	智慧教室平台及服务器（和培训教室共用）

	1
	资源服务器
	1.平台服务器硬件配置不低于10核CPU，主频≥2.2GHz，64GB内存，256GB+8TB硬盘；
2.数据接口： USB3.0≥2个、USB2.0≥2个；
3.千兆网口： RJ45≥4路；
	台
	1

	2
	录播视频管理及应用平台
	一、基础技术配置要求
1.采用B/S架构设计，支持Windows、macOS、Android等多终端运行，无需安装客户端软件，通过浏览器即可直接使用直播、点播、巡课及平台管理等功能。
2.支持负载均衡集群架构，可根据并发量动态扩展服务器节点；支持会话同步，支持服务器单点故障消除，提升系统冗余能力，保障服务稳定性。
3.内置播放器自适应功能，兼容H5、Flash等主流视频点播协议，用户无需额外安装播放插件即可流畅点播视频课件。
4.提供标准化的视频资源上传接口，支持录播视频同步至第三方教学平台，实现跨平台资源共享。系统采用微服务架构（松耦合设计），支持模块化扩展与学校现有系统对接。管理员可按需添加新接入平台，并支持对已接入平台进行开启/关闭、排序、编辑及删除操作。支持 SAML、OAuth、OpenID Connect 等身份验证协议。
5.支持视频资源与录播设备的统一管理与调度，覆盖课程录播、远程教学、巡课督导及视频存储等全场景教学管理需求。
6.录播教室视频课件支持全自动上传至平台分类存储；支持生成结构化资源库，支持按教师个人、校本课程等维度分类管理；通过权限配置实现资源分级共享。
7.平台可实时查看录播设备开关机状态，并支持远程控制设备录制/直播功能。
8.支持与智慧教学平台、设备集控平台、电子班牌平台等系统深度整合，实现单点登录功能。
9.支持统一各类在线教学服务的访问入口，并按使用对象、归属部门、应用类型、自建或第三方对接对应用进行分类筛选。支持根据特定业务需求和技术架构进行定制化部署与配置，涵盖计算、存储、网络等资源的分配及上层应用系统的搭建。支持通过数据接口展示课程平台内容，并可在管理页面直接配置各门户模块的接口参数（各模块配置相互独立、互不干扰），且能直接进行接口测试。
二、平台管理功能
1.支持自定义配置学校、年级、班级等组织架构，满足多级组织管理需求。
2.支持批量导入人员信息（包括：姓名、账号、密码、所属组织、性别等），提供用户注册机制，支持自动审核和人工审核，支持快速建立组织与人员关联关系。
3.预设系统默认角色（管理员、教师、学生），支持新增、编辑、删除自定义角色；支持为角色分配应用权限、菜单权限及功能权限（如督导专家仅可访问“督导评教/实时巡课/量表评价”模块）。
4.支持批量按角色添加用户，同时允许为单个用户绑定多个角色；支持为单个用户配置角色管理范围（默认关联所在组织及下级部门）。
5.支持与教务系统对接自动同步排课信息，同时支持手动维护学期、课时、教室、排课、节次等基础教务数据。
6.支持自定义平台名称、门户LOGO、主题风格、应用模块及轮播图等视觉与功能配置。
7.支持录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播及点播功能。
8.提供组织、人员、课程、教室等基础数据批量导入导出工具，支持导入字段映射规则。
三、直播与点播服务
1.支持按直播类型、状态、时间、主题、年级、科目、教师等多维度查询直播资源，支持多维度组合查询。
2.提供直播/点播视频二维码分享、收藏、点赞、评论等社交化互动功能，支持敏感内容自动过滤机制。
3.支持Windows、Linux、iOS等多系统终端流畅观看直播/点播内容，无需安装额外插件。
4.支持按视频类型、录播时间、资源名称、专辑名称、状态、年级、科目、教师等多维度快速检索录播资源。
5.支持Flash播放器播放（无需额外安装插件）；支持视频拖拽播放，无缓冲延迟。
6.支持对点播视频进行评分与评论。
7.支持按课程聚合资源，主讲教师课程下的视频自动关联，便于学生按课时回顾学习。
8.资源详情页展示学校、教师、学科、年级等基础信息，支持评论查看及下载、收藏、点赞、分享等操作。
9.支持手机扫描二维码观看视频；支持通过QQ、微信等社交平台分享视频资源。
四、个人空间管理
1.平台支持为不同用户类型（组织管理员、教师、学生等）定制专属个人空间及差异化权限；支持自定义用户角色与权限，实现“一人一空间”，功能模块与数据访问权限可按需配置。
2.支持按视频资源、课程专辑双维度分类存储资源，提升分类检索与访问效率。
3.支持按视频类型、名称、教师、时间、热度（收藏/点赞/观看量）等多维度检索录播视频；支持按直播类型、状态、时间、主题、教师、热度等维度检索直播资源。
4.支持创建、编辑、删除及查询专辑，支持本地上传、平台引用等多方式添加专辑资源。
5.支持资源详情页展示学校、教师、学科、年级等基础信息，支持评论查看及下载、收藏、点赞、分享等操作。
6.支持提交录播计划申请并查询审批状态；支持教师预约录播教室（可设置是否直播），预约成功后课堂录像自动上传至个人空间（直播时首页显示预告）。
7.提供资源回收站功能，支持误删资源一键还原至原路径。
8.提供收藏资源统一入口，支持自建收藏文件夹；支持查询浏览历史、上传历史等操作记录。
9.支持查看资源容量概览（总容量、已用/未用容量），支持扩容申请（需管理员审核）。
10.支持修改个人头像、姓名、简介、密码等基础信息。
五、录播计划管理
1.支持教师按课表或自定义规则创建录播计划（审核通过后系统自动录制）；手动创建时支持设置视频公开范围、录播地点、下载权限、时间及录制参数；按课表生成的专辑自动关联课程名称，便于点播回看。
2.支持与教务系统提供的API接口对接自动生成课表，或通过Excel导入创建课表；支持批量创建课表，可为某节课创建重复策略，填写主讲、教室、课程等信息后，可选择重复策略：设置重复上该课的周次，可选单周或者双周，也可以自定义设置周次，设置重复上该课的星期、设置重复上该课的节次。
3.支持按录播计划自动录制、平台手动开启录制、教室端直接开启录制三种模式。
4.自定义创建的录播计划可设置是否需要审核，审核通过后生效。
六、资源管理规范
1.支持自定义资源存储期限（到期自动删除），收藏视频支持永久保存；采用引用计数与垃圾回收技术，实现同一物理文件多用户共享（单用户删除不影响其他用户）。
2.支持按资源、专辑双维度分类存储，提升资源检索与访问效率。
3.按校区、教学楼、教室、课表多维度管理视频列表（默认展示当前学期，支持历史学期查询）；管理员支持全校资源的查看、编辑、下载、删除操作；支持按类型、时间、名称、专辑、教师、状态等多维度检索。
4.支持单个或批量下载视频资源。
5.支持课程专辑（整合课堂录播与教师手动上传视频，支持连贯点播）、人物专辑（按教师归类资源）两种分类方式。
6.支持管理员维护专辑类型（如按学校管理需求自定义创建）。
7.支持教师手动上传视频的审核流程配置（自定义审核步骤）；资源发布申请需审核通过后方可生效。
8.支持查看平台资源容量概览（总容量、已用/未用容量）及用户容量使用明细；扩容申请需管理员审核通过。
七、巡/////////课与督导管理
1.支持按“校区-教学楼-教室”三级结构设置实时/历史巡课督导范围。
2.支持随机分配、自选教室、分组巡课等教室设置方式；支持4/9/16分屏多画面预览，单教室支持全屏查看。
3.支持单独选择直播中的教室进行实时巡课，支持快速切换不同教室画面。
4.支持巡课过程中分享直播二维码至微信、QQ等社交平台。
5.支持新建多张评价量表（自定义计分规则：系统计分/手动评分；题目乱序；支持中英文及第二语言指标）；提供单选、多选、填空、简答、判断、评星、量表等多种题型；支持定义评价维度及维度得分范围（支持单维度含多题）。
6.支持删除量表（已引用、进行中或完成的评价不受影响）。
7.支持督导人员在同一界面快速评价（自定义评价/引用量表评价）。
8.自动生成巡课足迹及报告，支持按学年/学期、量表名称、科目、年级、专家/被评姓名等多维度查询，支持报表导出存档。
八、设备运维管理
1.支持实时监控所有教室录播设备的运行状态（如在线/离线、录制中/空闲），并支持远程调整设备状态。
2.管理员支持批量操作全校录播教室设备（开机、录制、暂停、关机），同时支持单个教室设备的远程控制。
3.支持为单个教室设备自定义录制、巡课时的分辨率、码率、帧率参数。
4.支持为单个教室设备配置视频上传方式（实时上传、定时上传、闲时上传）。
5.支持教室设备的在线升级功能。
	套
	1

	3
	数据对接服务
	1. 提供与现有系统的集成方法和接口，实现单点登录功能。
2. 支持多种身份验证协议，包括SAML、OAuth和OpenID Connect。
3.与学校教务课表排课系统对接，自动获取课程、节次、教学班、课程时间等信息，实现课表时间的自动直播，并自动生成相关课程资源，免去用户手动操作。
4. 针对校方使用的教务系统，基于平台进行二次开发，实现课程数据共享，为智慧教学提供服务，确保数据的准确性、完整性和连续性，保证各系统之间的无缝衔接。
5.与教务系统对接后，平台应满足其他第三方业务系统的数据需求，无需单独进行二次对接，从而节省人力和时间成本，并提升数据访问效率。
6. 平台支持通过APP ID和密钥对第三方系统的数据接口进行访问请求识别和权限控制，确保数据服务的安全性。
7. 与教务系统对接时，平台应至少同步以下数据：学年、学期、院系、专业、班级、教师、学生、教学楼和教室、课程及课程表等信息。
8.支持多种数据获取方式，如数据中间库、数据视图等，通过数据格式转换和处理，将数据同步到平台数据库。
9.数据同步完成后，平台提供标准化的数据接口和API文档，供第三方业务系统共享数据。
	套
	1

	4
	智慧教室讲台
	智慧教室讲台/W1.8/L6/H0.18 *1
	台
	1

	
	
	
	
	

	三、二楼报告厅设备清单

	LED大屏系统

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	P1.86全彩电子显示屏
	1、★1R1G1B三合一像素结构，像素点间距≤1.86mm，像素密度≥288900点/㎡；
2、显示屏尺寸：宽≥8.32米，高≥ 3.36米；
3、刷新率：≥4200Hz
4、▲刷新率兼容720Hz~6000Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项
5、整屏平整度≤0.04mm，模组平整度≤0.03mm，水平视角≥175°，垂直视角≥175°；
6、反光率：≤1%；白平衡亮度：0-830cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动/软件调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性＞99%
7、色温800K-20000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K；色域空间≥120%NTSC，LED显示屏ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL)
8、对比度≥10000：1，灰度等级≥16bit，依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据
9、根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。未失效
10、为保证所提供产品来源正规，需承诺中标后在签订合同时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书等（承诺格式自拟）
	m²
	27.955

	2
	开关电源
	输入电压范围：176VA-264V
额定输入电压  : 200VAC - 240VAC
输入频率：47Hz -50Hz- 63Hz
输入电流：3A
短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作
过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作
工作温度 ：-40℃-70℃
低温启动特性：-40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动
储存温度：-40℃-85℃
工作湿度 ：20%RH-90%RH
储存湿度 ：10%RH-95%RH
	台
	93

	3
	LED接收卡
	1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定
3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。
4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用
5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。
11、支持画面90度倍数旋转
12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性
	张
	54

	4
	LED发送卡
	1、是一款4K X 2K 的独立主控，单台设备最大带载为4096 X 2160@ 60Hz，可自定义分辨率
2、支持发送卡模式和光电转换模式互相切换
3、支持3D功能，配合3D发射器EMT200和3D眼镜，实现3D显示效果
4、▲输入接口包括1*DP1.2，1*HDMI2.0接口，4*S-DVI，1*AUDIO接口
5、支持20路千兆网口输出和4路10G光纤输出，2主2备，支持1路AUDIO音频输出
6、支持视频源位深 8bit\10bit\12bit
7、支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效
8、支持中控对接，可平板控制实现一键3D\2D画面
9、支持超大分辨率输入，通过NVIDIA的电脑显卡设置超大分辨率输出
10、支持液晶配屏，无需电脑，随时配屏
11、支持Genlock同步信号接口，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题
	台
	1

	5
	配电箱
	1.分步启动过流﹑过压﹑浪涌保护功能（室内屏可不用）保护功能；具有防腐、防锈、防尘的功能
2.具有远程监控和无人值守功能
3.电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施
4.输出6路32A/D型空开
5.箱体尺寸;500*400*160  双开门
6.金属箱体外壳电泳喷粉工艺，全面防腐、防锈
7.远程实时监控和无人自动值守功能，高效可靠
8.实体按键/手持遥控器/电脑远控等多种控制方式，快捷方便
9.支持以星期为单位设置每天定时通电和断电功能，设定完成后系统自动循环，满足不同场合的管理需求
10.PLC电脑控制，中控控制，单台配电柜支持单组供电回路独立控制，和多组供电回路时序控制等两种控制运行，还能实现单台/集群配电箱集中控制
11.独立空调控制功能
12.实时温度/湿度监测，实时烟雾监测，高温/烟雾告警自动断电
13.内置黑盒子存储芯片，即使在不联网的情况下也能独立保存操作/运行/告警三大类别的脱机记录，电脑或中控主机可以通过网络提取这些脱网运行记录
14.支持RS485/有线以太网等多种远程通信端口，在局域网内任意一台或多台电脑进行集中控制
15.系统自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档，打印各种报表
16.支持触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警/软件弹屏等多种告警方式
	台
	1

	6
	视频拼接服务器
	1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱;
2、▲整机规模最大同时接入7个输入卡和4个输出卡，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换,含≥8路HDMI输出板，含≥8路HDMI/DVI输入板；
3、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置；
4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备；
5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等；
6、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等；
7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息；
8、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作;
9、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、 控制、 上屏操作， 可预览其他用户操作;
10、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示； 预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示;
11、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用；
12、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作；
13、视频拼接器系统软件需具有软件著作权证书;
14、提供所投产品3C认证、产品彩页等证明材料；
	台
	1

	7
	主电源线
	总配电房至显示屏的配电箱主电力电缆线，布1根5*4平方三相五线，配电柜至屏体位置布6组3*2.5平方电源线
	项
	1

	8
	网线
	超六类纯铜网线
	箱
	2

	9
	屏内辅材
	长排线、磁铁、屏内线等
	批
	1

	10
	钢结构
	现场制作，采用国标钢材料制作钢结构基础+不锈钢材料装饰包边
	㎡
	23.65

	11
	无线投屏
	投屏主机:
1、设备采用紧凑型设计，外表面黑灰色磨砂喷漆处理；支持前面板状态指示灯监测，显示目前设备的电源状态、固件升级状态、与发射端（无线投屏器）配对及投屏状态；
2、支持不少于1路HDMI2.0视频输出接口、2路USB 2.0 接口；
3、支持接收无线投屏器、任意终端通过Miracast 、AirPlay 等协议发起的投屏请求，支持不少于9个投屏器或者移动端同时连接，不少于4路信号源同时上屏；
4、支持不低于4090×2160@60Hz 分辨率输出；支持获取显示屏端EDID，可手动切换支持的分辨率列表，支持自适应；
5、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
6、支持加密连接和访问控制，保护投屏内容不被未授权访问；
7、支持不少于DC 12V适配器与POE两种供电方式；
8、支持通过WEB访问设备后台管理页面：远程进行系统管理，支持管理员、普通用户角色登录；支持远程查看及调整设备功能或参数设置，支持远程推送升级；
9、支持接入会议管理平台，实现在会前下发并显示欢迎词、 会议主题、 签到二维码以及媒体播放；通过会管平台实现对投屏主机的版本进行在线升级；
10、支持节能模式，主机将会在未使用时自动进入待机状态；待机时，电视端不会有信号输出，Wi-Fi等功能仍会正常工作，可利用投屏等动作唤醒主机；
11、支持复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏；
无线投屏器:
1、支持不少于1路USB-A 和 1路USB-C双接口；
2、支持不低于 4K@60Hz 视频接入；
3、按下投屏键到完成投屏过程时长不超过230ms；
4、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
5、提供复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏两种模式；
6、支持单击开始/结束投屏，双击切换多分屏、全屏显示；
	台
	1

	12
	控制电脑
	1、基本要求：国产自主品牌，核心部件满足最新2023版台式机采购需求标准相关要求。
2、机箱：尺寸≥15L，支持免工具拆卸。
3、处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz
4、内存：配置16GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽。
5、显卡:≥2G国产独立显卡，VGA+HDMI视频输出接口。
6、硬盘：≥512G M.2 Nvme SSD，支持机械硬盘扩展。
7、电源：电源功率≥200W；
8、网络：≥1个RJ45千兆自适应以太网口。
9、接口扩展：USB接口≥8个，其中前置USB3.0 数量≥4个，后置USB3.0接口≥4个。
11、配置键盘鼠标；
12、提供≥23.8英寸显示器，支持≥1920*1080分辨率，
13、服务及资质：提供原厂三年保修，三年上门服务。
	台
	1

	13
	86寸液晶辅助显示大屏
	分辨率   4K(3,840×2,160)
操作系统   Android(安卓)
内置存储容量  64GB
刷屏率  144hz
HDMI接口数量   3个
屏幕比例  16:9
能效等级   一级
亮度  320nit
主机尺寸（不含底座）1890x75.5x1087mm
屏幕尺寸  85英寸
含边框整屏尺寸  1890x75.5x1087mm
视频显示格式  2160p
	台
	2

	14
	液晶辅助显示大屏支架
	旋转伸缩壁挂支架、适用100英寸、冷轧钢板材质
	个
	2

	15
	HDMI信号延长器
	1080P/60Hz、传输距离≥100米
	对
	2

	16
	控制室彩印机
	1、打印/复印/扫描，
2、幅面A4；
3、打印速度：黑白≥33页/分钟、彩色≥20页/分钟；
4、A4双面打印速度：黑白≥6.5页/分钟、彩色≥4.5页/分钟；
5、打印分辨率：≥4800x1200dpi；
6、复印分辨率：≥600x600dpi；
7、扫描分辨率：≥1200x2400dpi；
8、最大复印份数：≥99页
9、进纸容量：≥100页；
10、网络：无线网络；
11、双面打印：自动双面；
12、A4无边距：支持；
13、随机耗材：黑彩不低于6000页
14、操作面板：1.44英寸液晶屏；
	台
	1

	17
	线槽、线管及施工附件
	屏幕距离控制室的网线（CAT5E）20根、六类水晶头、线槽、彭胀螺丝、扎带、线管、电胶、直通、弯通等施工辅肋材料
	项
	1

	18
	安装调试
	整屏安装调试，保证显示屏正常点亮及运行
	项
	1

	会议系统

	1
	专业主扩扬声器
	1、两分频音箱 
2、表面喷涂黑色水性洒点漆                                        
3、多点M8吊挂
4、音箱底部Φ35mm支撑座
5、金属防护网，6mm六边形透声孔，内衬防尘透声网
技术指标：
1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率（RMS）：500W
3、额定功率（AES）：600W
4、特性灵敏度：99dB
5、最大声压级：132dB
6、额定频率范围：45～20000Hz
7、中低音扬声器：LF：15"×1
8、高音扬声器：HF：1.75"×1
9、覆盖角度（H×V）：90°×60°
10、输入接口：NL4MP×2
	只
	2

	2
	纯后级主扩功率放大器
	1、外观工艺：整机工艺布局合理，1U高度标准机身，适合安装在任何标准的 19 英寸机柜内
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度 
3、电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域多点温度监控，确保功放不过热模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热进口导热材料，保证 MOS 管高效散热、安全工作
4、输入、输出接口XLR 孔形卡侬插座输入，XLR针形卡侬插座并机输出，简单快捷输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效技术指标：
1、输出功率：2x700W/8Ω，2x1050W/4Ω桥接：2100W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
4、输入灵敏度（±10%）：0dBu（775mV）
5、输入阻抗：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50/60Hz
11、灵敏度选择：0dB/2dB/4dB
12、工作模式选择：立体声/并接/桥接
	台
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	专业辅助扬声器
	1、两分频音箱
2、表面喷涂黑色水性洒点漆                                        
3、多点M8吊挂
4、音箱底部Φ35mm支撑座
5、金属防护网，6mm六边形透声孔，内衬防尘透声网
技术指标：
1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率（RMS）：300W
3、额定功率（AES）：400W
4、特性灵敏度：97dB
5、最大声压级：128dB（Peak 6dB 峰值因素）
6、额定频率范围：50Hz-20000Hz
7、覆盖角度（H×V）： 90°×60°
8、低音扬声器：12"×1
9、高音扬声器：1.75"×1
10、快装连接插座：NL4MP×2
11、安装方式：多点M8吊装 /Ф35mm支撑座
	只
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	纯后级辅助功率放大器
	1、2U机身，小巧、轻便、结构稳固；
2、90VAC～260VAC宽电压适应范围；
3、高性能音频专用DSP；
4、一根网线实现功放监控（输出电压、电流、温度、保护等）；
5、▲1.8寸TFT液晶显示屏；
6、模块化设计，维护方便。
7、每通道输入延时10ms，输出延时7ms，步进0.01ms；
8、★2*2音频路由混音，混音比例-80dB～+18dB；
9、每通道具备17个滤波器(输入：高低通滤波器，8段参量EQ（±24dB）；输出：高低通滤波器，5段参量EQ（±24dB）)；
10、音量、静音、相位调节，模式选择；
11、输出峰值压限器；
12、各机器间参数保存/调取；
13、预设管理(DSP内部有16个场景存储组)；
14、用户/调试/工厂权限设置。
15、设备支持修改设备号（修改IP地址）
16、设备支持集中调试
17、一键恢复出厂设置； 
18、可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备；
19、保护功能：电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制
1、额定功率：2×400W/8Ω，2×600W/4Ω，1×1200W/8Ω桥接；
2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；
3、RMS输出电压：56.6V(THD=1%，1kHz)；
4、信噪比：≥105dB (A计权, 1kHz, 噪声门开)；
5、输入灵敏度：0.9±0.1Vrms(额定输出功率，1kHz)；
6、总谐波失真：＜0.1%(1kHz) ；
7、声道分离度：≥85dB(低于额定功率，1kHz)；
8、输入阻抗：≥20kΩ（平衡），≥10kΩ（非平衡）
	台
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	专业返听扬声器
	1、两分频音箱
2、表面喷涂黑色水性洒点漆                                        
3、多点M8吊挂
4、音箱底部Φ35mm支撑座
5、金属防护网，6mm六边形透声孔，内衬防尘透声网
技术指标：
1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率（RMS）：160W
3、额定功率（AES）：200W
4、特性灵敏度：96dB
5、最大声压级：124dB
6、额定频率范围：65～18000Hz
7、中低音扬声器：LF：8"×1
8、高音扬声器：HF：1.35"×1
9、覆盖角度（H×V）：90°×60°
10、输入接口：NL4MP×2
	只
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	纯后级返听功率放大器
	1、外观工艺：铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19英寸机柜内，整机工艺布局更加合理
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度  
3、电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域多点温度监控，确保功放不过热模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热
4、输入、输出接口XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效
5、具有低通功能选择方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器
6、具有桥接功能选择方便系统桥接应用模式的功率扩展技术指标：
1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ
5、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
	台
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	数字调音台
	1、16路模拟输入（12路Mic，2组RCA）
2、7英寸电容触摸屏1024x600分辨率
3、9个100mm电动推子
4、中英文界面随时切换无需重启
5、内置USB录音、放音功能
6、USB播放器可以识别中文歌曲名
7、内置12个通道独立的反馈抑制器
8、集成音箱管理器
9、开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令
10、带2个DCA
11、支持PC、Android、IOS端控制，iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
12、通道名称可自定义 
13、内置1个效果器模块
14、可通过网络或者U盘进行系统升级
15、每个输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
16、每个输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相
17、输出通道L/R、6BUS和2AUX（AUX1和AUX2/REC）、HeadPhone（L/R）
18、6个BUS和2个AUX混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
19、支持100组场景预设功能，可从USB存储器或电脑导出、导入，便于数据备份
20、100个PEQ模式存储
21、内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
22、通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
23、接线方式：平衡式输入、输出卡侬
24、8个推子编组、1个总静音、3个自定义按钮
25、具有增益共享型自动混音（AMM）
技术指标：
1、频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）
2、总谐波失真：≤0.01%@0dBu，20Hz～20kHz
3、信噪比（A计权）：≥105dB
4、串音：≤-100dB（1kHz）
5、增益：≥76dB
6、最大输入电平：≥18dBu
7、最大输出电平：≥18dBu
8、底噪：≤-90dBu
9、电压适应范围：AC 100V～240V，50/60Hz
	台
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	数字音频处理器
	1、3进6出数字音频处理器
2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz
3、灵活组合的输入输出，多种分频模式
4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB
5、每个输入通道有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道有15段参量均衡（PEQ），每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择
6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择
7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms
8、每个输出通道带相位反转功能通道复制功能，令调节更省便
9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB
10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调
11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数
12、直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接
技术指标：
1、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
2、信噪比（A计权）：≥105dB
3、频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB） 
4、最大输入电平：≥16dBu
5、最大输出电平：≥16dBu
6、最大增益：≥20dB
7、底噪：≤-85dBu
	台
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	电源智能管理器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
技术指标：
1、可控电源路数：8路
2、时序通道：默认1秒
3、通道额定输出电流：10A
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
	台
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	专业演讲席发言话筒
	1、灵敏度高，频响宽，一致性好，音质饱满、自然、清新；
2、双咪芯矩阵拾音技术，实现心型指向性，更好地抑制啸叫；
3、麦克风拾音距离30—50cm，适合远距离拾音要求；
4、全金属结构及专利级抗RF辐射电路，彻底解决会议中手机信号干扰 ;
5、特别设计的无冲击声静音开关，方便会场使用;
6、双软管鹅颈式话筒杆，可将拾音头灵活调到任意方向，以达到最佳拾音效果
7、鹅颈管体长度400mm，螺纹式卡侬接口，连接牢固可靠。
8、鹅颈管与台式座可分离，方便安装拆卸。
技术参数：
换能方式：电容式
频率响应：  40Hz-16KHz
灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）
指向性： 心形
最大声压级：≥ 114 dB 
输出阻抗：≤100Ω
供电：48V平衡幻象
指示灯：红色LED
消耗电流：≤10mA
输出接口：XLR公三针
	只
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	会议系统主控机
	1、内置高性能工业级嵌入式处理器，系统长时间稳定性强；内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自动增益电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫；
2、系统支持有线、无线终端混用，可实现有线、无线列席终端共用视像跟踪功能；
3、使用EIA标准2U金属机箱,具有内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装配4.3英寸真彩色全贴合触摸屏，图形人机界面操作简便，内嵌式Linux智能控制系统，中文操作界面，具有待机显示；
4、可触摸设置单元编号、身份设置、灯环设置、备份设置、会议模式、发言人数、系统音量调节、话筒管理、话筒监听音量设置、摄像机参数、视像跟踪设置、主席模式设置、顺计时倒计时设置和无线系统设置等；
5、具有身份设置，任意终端均可设置为主席、代表、VIP身份；VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
6、具有终端灯环设置功能，终端指示灯环可由主控机统一开启或关闭；
7、具有双机热备份模式功能，密码保护设置功能，可将多台主机设为热备份模式级联进行系统备份；
8、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式等8种会议模式选择；
9、倒计时模式：倒计时发言时长0-255分钟自由设定，话筒开启时屏幕会显示倒计时，倒计时时间结束，单元会自动关闭；正计时模式：话筒屏幕会显示当前开启时长。
10、万年历时间设置，可一键同步所有单元时间显示，单元时间显示可自定开启或关闭。
11、轮替、限制模式时，有线终端发言人数可设置为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 个，主席和 VIP 不受数量限制，自由模式不受限制可全部终端自由开启；
12、无线系统可以设置同时开启数量为1/2/3/4/5台，系统最大支持同时发言人数≤25只，主席数量不受限制；
13、限制模式，支持队列排队发言功能开关；
14、系统32级电子音量调节。
15、系统15级系统高频、15级系统低频损耗补偿调节功能，可调范围：-14dB~+14dB。
16、具有统一或独立控制发言终端的EQ增益15级、喇叭或耳机音量15级、高频和低频各15级，并具有出厂参数恢复设置；
17、主控机触摸屏控制摄像机转动和保存视像跟踪预置位，无须外接电脑进行设置；结合PC软件可实现视像、签到、表决、选举、评级、评议等功能；
18、支持对8个摄像机参数设置，可通过RS-232/RS-422/RS-485,支持PELCO-D/VISCA控制协议；
19、支持4路HDMI高清输入接口、4路HDMI高清输出接口，单机可实现高清信号无缝自动切换输出。
20、高清矩阵板卡自定义设置功能，结合上位机软件，可实现高清板卡信号切换、输出设置、EDID设置操作，支持多路输入到多路输出无缝快速切换，输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz，输入内置7种EDID，1920x1080@60Hz 双声道（默认），自定义EDID，断电记忆功能和支持中控控制。
21、具有八项服务呼叫功能，可在主机显示屏和PC软件上接收和处理服务请求；
22、具有角色分离输出模式，单元根据ID号独立标记输出，支持通过语音转写设备对接实现角色分离；
23、具有2路模拟音频输入接口，支持48V幻象供电。
24、▲具有4路8P-DIN单元接口、4路RJ45网口单元接口、3路RS232串口、1路RS422/485凤凰端子接口、4路HDMI高清输入接口、4路HDMI高清输出接口、4路RCA音频输入接口、4路RCA音频输出接口、1路XLR音频输出接口、1路3.5mm监听接口、1路6.35mm无线独立音频输出接口、1路USB录音接口、1路WEB网页控制网口、1路LAN网络数字扩展盒网口、1路扩展控制网口（包括：1组5V-24V消防联动警报接口、1组系统RS485双向控制接口）。
25、具有EXTCON 网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接电脑管理会议;PC软件控制设置参数（包括系统参数设置、线路检测、会前准备资料、会议发言管理功能、召开会议记录、会后数据处理、茶水服务等版面设置）；
26、支持TCP/IP远程物联控制，查看话筒在线状态、正在发言列表、申请终端列表、当前会议模式限制人数等，可设定会议模式、摄像控制、话筒开关及系统主机IP设置等。
27、支持扩展选配 Dante 协议音频输出，可与其它 Dante 音频设备进行语音通讯；
28、支持扩展选配光纤、同轴输出接口，长距离传输音质不衰减；
29、具有1路LAN数字网络扩展接口，可外接无线接收机扩展有线无线共用会议系统控制，通过一条六类网线集音频、控制数据和电源供电传输，可实现有线无线共用视像跟踪、主席优先会议管理等。
30、系统具备有线单元热插拔功能，再插上时自动恢复原功能，让系统的安全性得到更大的保障;
31、有线单元支持8芯DIN带双屏蔽线缆和六类带屏蔽网线连接，可有效防止对线路的电磁干扰。
32、具有4路话筒输出8芯单元每路可接驳30个列席单元，单台主机可接驳120个列席单元。4路话筒输出网线单元每个接口可接驳15个列席单元，单台主机可接驳60个列席单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量，系统混接时8芯口与网线口总数量需要叠加计算）。
33、▲具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
34、支持连接多台网络扩展交互盒，可挂载255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议。
35、支持8芯T型线缆和6类双屏蔽网线，“总线手拉手”、“环形回路备份”连接;
36、支持中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令;
37、支持配合电话耦合器可以进行远程电话会议;
38、支持配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议;
39、采用AC220V-240V 50Hz-60Hz供电 、消耗功耗：350W、音频延时≤4ms、频率响应：20Hz-20KHz、底噪：≤-95dBV（A)、综合失真度（THDN）≤0.2%。
40、可水平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。
	台
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	智慧语音终端
（主席单元）
	产品特点：
1、采用高保真电容音头，实现精准声源捕捉；
2、内置2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息;
3、支持自由/轮替/限制/申请/计时/声控/PTT按键/VIP发言等8种会议模式；
4、支持身份设置，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端；VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
5、具有3.5mm耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节；
6、具有Type-C数据升级接口；
7、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
8、支持倒计时发言和顺计时发言功能；
9、支持申请发言排队等候，灯环闪烁提示功能；
10、支持灯环由主控机统一开启或关闭功能；
11、支持15级音量、高频、低频统一或独立调节；
12、支持8芯线T型手拉手连接以及6类网线手拉手连接接口，支持“总线手拉手”、“环形回路备份”连接、支持总线、分机线混接，系统搭建便捷高效；
13、系统且具有自动修复功能，支持线路“热插拔”，一台单元或多台单元出现故障或更换时，不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；
14、系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复，支持视像跟踪； 
15、系统中主席终端的数量、位置均不受限制，主席与主席之间互不受控制，所有主席话筒长按开启时均可关闭所有发言状态的代表单元；
16、主席角色具有主席专有模式：主席单元开启后系统会关闭所有发言状态的代表单元，所有代表单元不能再开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风。
17、主席角色具有主席普通模式：主席单元开启后系统会暂时关闭所有发言状态的代表单元，但所有代表单元可以再次开启。
18、数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电等信号干扰；
19、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；
20、具有防气爆音、外建防风防护罩之功能；
技术参数：
1、换能方式：2×14mm电容式
2、指向性：超心型指向
3、频率响应：60Hz-20kHz
4、灵敏度：-26dB±1 dB
5、信噪比：≥70dBA
6、连接接口：RJ45×1，8P-DIN×1
7、供电电压：系统DC24V 
8、参考讲话距离：15cm-80cm
	只
	1

	13
	智慧语音终端（代表单元）
	产品特点：
1、采用高保真电容音头，实现精准声源捕捉；
2、内置2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、终端角色、ID、音量、时间等信息;
3、支持自由/轮替/限制/申请/计时/声控/PTT按键/VIP发言等8种会议模式；
4、支持身份设置，任意终端均可设置为主席、代表、VIP终端；VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
5、具有3.5mm耳机监听接口，音量可由主控机统一或独立调节；
6、具有Type-C数据升级接口；
7、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
8、支持倒计时发言和顺计时发言功能；
9、支持申请发言排队等候，灯环闪烁提示功能；
10、支持灯环由主控机统一开启或关闭功能；
11、支持15级音量、高频、低频统一或独立调节；
12、支持8芯线T型手拉手连接以及6类网线手拉手连接接口，支持“总线手拉手”、“环形回路备份”连接、支持总线、分机线混接，系统搭建便捷高效；
13、系统且具有自动修复功能，支持线路“热插拔”，一台单元或多台单元出现故障或更换时，不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性；
14、系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复，支持视像跟踪； 
15、系统中主席终端的数量、位置均不受限制，主席与主席之间互不受控制，所有主席话筒长按开启时均可关闭所有发言状态的代表单元；
16、主席角色具有主席专有模式：主席单元开启后系统会关闭所有发言状态的代表单元，所有代表单元不能再开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风。
17、主席角色具有主席普通模式：主席单元开启后系统会暂时关闭所有发言状态的代表单元，但所有代表单元可以再次开启。
18、数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电等信号干扰；
19、采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；
20、具有防气爆音、外建防风防护罩之功能；
技术参数：
1、换能方式：14mm电容式
2、指向性：超心型指向
3、频率响应：60Hz-20kHz
4、灵敏度：-26dB±1 dB
5、信噪比：≥70dBA
6、连接接口：RJ45×1，8P-DIN×1
7、供电电压：系统DC24V 
8、参考讲话距离：15cm-80cm
	只
	8

	14
	手拉手主线
	八芯手拉手主线20米
	根
	1

	15
	一拖二无线手持话筒
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池或可充电
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	套
	2

	16
	高杆话筒架
	黑色落地式高杆话筒支架
	只
	2

	17
	天线放大器
	1、采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。
2、配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。
3、可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。
4、该天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。
技术参数：
1、适用频宽范围： 500MHz  ─ 850MHz
2、步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
4、天线阻抗 :50Ω
5、天线增益：3-5dB
6、驻波比：≤2.5:1
7、接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）
8、连接插座 :TNC母座×1
9、电流消耗 :约60mA/DC 8V
10、电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V
	套
	1

	18
	连接跳线
	卡隆转卡隆跳线，卡隆转直插
	根
	30

	19
	音频线
	专业双绞话筒线,线径 采用优质无氧铜丝（OFC），聚氯乙烯绝缘，抗拉防冻外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）缠绕。绝缘：PVC绝缘料，2芯绞合；屏蔽：优质无氧裸铜丝缠绕屏蔽；护套：黑色弹性PVC护套料，芯线2*0.1*27支/屏蔽0.1*96编
	米
	600

	20
	音箱线
	2*1.5mm²无氧铜线
	米
	400

	21
	同轴线
	50欧高频同轴线，120网屏蔽层 （50欧姆）
	米
	80

	22
	地插
	面板120*120，地盒110*110*90，1、2、3、4位模块可选，专业音箱模块、6.35模块、卡侬公母模块、音频模块、HDMI模块、VGA模块、莲华模块、网络模块可选
	个
	2

	23
	音箱支架
	背抓式壁装支架
	个
	6

	24
	其他辅材
	6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材
	批
	1

	25
	安装调试费
	　
	项
	1

	移动录播系统

	1
	移动微课录播主机
	1.要求主机基于Linux系统，配备ARM架构4核心处理器。
2.配备至少15.6英寸的一体化液晶触控屏幕。
3.▲主机内置高速无线接收器，工作频率5.15-5.85GHz，最大传输距离不少于100米。
4.主机具备至少2个3G-SDI接口；至少1个HDMI IN接口。
5.不少于1个高清HDMI输出接口，用于输出导播视频及远端互动画面。
6.不少于1个Line in、1个MIC in、1个Line out和1个监听音频接口。
7.支持H.264/H.265视频编码，支持AAC音频编码，支持录制MP4视频文件。
8.不少于1个2.0 USB接口和2个 3.0 USB接口，便于连接鼠标、键盘、U盘、移动硬盘、外置导播台等设备。
9.支持移动5G网络，兼容MICRO SIM卡，覆盖全网通运营商。外置4根5G传输天线。
10.至少1路千兆网络接口，进行网络通讯。
11.内置固态硬盘，存储空间不少于512G。
12.内置大容量电池，具有电量显示和低电量报警功能，续航不低于6小时；具备充放电管理、支持过充过放保护。
13.要求主机获得CCC认证。
	台
	1

	2
	录播软件系统
	1.基于B/S架构，内置Web导播和本地导播功能，包括导播管理、直播管理、文件管理、设备管理。
2.支持对录播主机进行重启、关机等操作；
3.支持对录播主机设置固定地址和自动获取IP地址；
4.支持在便携录播上直接进行视频回放，视频文件可批量导出、删除；
5.支持通过课程号加入互动课堂；
6.支持电脑、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景及合成画面共6路信号的预览；
7.支持自动、半自动、手动三种导播模式；
8.录制模式采用电影模式录制；
9.支持左入、右入、上入、下入、左上入、右上入、左下入、右下入、百叶窗、叠画面10种特效；
10.支持对摄像机进行上、下、左、右、变焦等操作，云台速度设置和预置位设置和调用；
11.支持实时按百分比显示无线设备电量；
12.支持实时显示4G/5G移动通讯信号强度；
13.支持直播二维码，微信扫码开启直播；同时不少于4路RTMP推流。
	套
	1

	3
	4K无线云台摄像机（含软件）
	1.不少于1/1.8英寸CMOS，842万像素，支持1080P30帧视频输出。。
2.不少于20倍光学变焦镜头，焦距6.25-125mm，光圈F1.58-F3.95。
3.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码。
4.支持5GHz无线传输频段。2x2 MIMO天线。200米传输距离。
5.不少于1路USB 3.0，1路HDMI OUT接口，1路RJ45接口。
	套
	3

	4
	可伸缩吊装支架
	可伸缩吊装支架0.6-1米，圆底托盘，内部隐藏走线
	套
	3

	5
	移动录播箱
	1.高强度特殊材料机身，箱体承重不低于50KG。
2.采用航空级材质拉手，经久耐用。
3.采用静音万象轮，静音轮数量不低于4个。
	个
	1

	6
	摄像机三脚架
	1.高强度全金属材质。
2.支持伸缩，最大高度不低于1.7m。
3.采用标准1/4英寸螺口。
4.支持万千球头，便于调节角度。
	个
	3

	7
	无线图传模块
	1.不少于1路网口，1路HDMI IN，1路HDMI OUT。
2.内置5G无线视频传输模块，无阻挡场景下，传输距离最远可达120米。
3.内置电池，支持不少于6小时续航。
	套
	1

	8
	86寸触控一体机
	1. ★交互平板显示尺寸≧86英寸，物理分辨率：3840*2160
2. 屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨率32768*32768
3. 交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级；
4. 屏体亮度可达400cd/m²，对比度≥4000:1
5. 屏体面板具备散热涂层，有效降低屏幕工作温度，确保使用安全可靠。整体背板采用金属材质，能有效屏蔽内部电路器件辐射
6. 采用先进人机交互红外触控技术，在Windows、安卓及国产化系统下均支持50点触控；
7. 交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
8. 交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出；
9. ▲交互设备通电关机情况下，仍可通过无线麦克风实现交互设备音箱扩音
10. 交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具备漏灰孔，防止粉尘堆积；
11. 交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
12. 交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。
13. 交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。
14. 前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。。
15. 前置USB接口具有开合式防撞盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击，开合角度≥100°；
16.采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz
17. 内置一体化超高清5K摄像头，内置8阵列麦克风，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
18. 交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
19. 交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
20. 交互平板符合GB 40070-2021视力防护标准。
21. 交互平板整机功耗≤350W，依据GB 21520-2023，达到1级能效。
22. 整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。
教学辅助系统功能
23. ★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0；
24. 整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
25. 交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
26. 可通过前置物理按键一键调用后台多任务菜单，例如在PPT全屏播放界面下可切换或关闭应用程序，并具备中文标识方便识别。
27. 在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
28. 在Windows、安卓、国产化系统等信号源通道下均通过手势调用悬浮菜单，菜单内可调用书写笔、白板、教学工具、AI互动、便签、设置等不少于30个应用。菜单支持通过手势操作快速隐藏
29. 整机内置RTC时钟芯片，具备定时自动开关机与远程开关机功能；
30. ★交互平板采用插拔式电脑模块接口；
OPS电脑配置要求
CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；
内存：≥8G DDR4；
硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	台
	1

	9
	可移动支架
	可移动支架，适合65-86寸交互智能平板使用
	付
	1

	10
	智能笔
	1.智能电子教鞭笔可平稳放置平面，并支持金属及侧边黑板吸附；
2.智能电子教鞭采用无线通信技术，标配无线dongle，有效传输距离不低于15米；
3.笔身不低于4个功能按键，包括翻页、PPT播放、一键关闭应用和返回桌面等功能；按键具有图形标识，单个按键均具有两种以上功能；
4.笔身采用Type-c接口充电，具有自动休眠节电功能，满电续航时间不低于24小时；
5.智能电子教鞭支持自动连接，一个Dongle可搭配多支智能电子教鞭切换使用，对码方式只需同时按下组合按键2-3秒完成对码；
6.智能电子教鞭笔尖采用复合材质，耐磨防滑，有效书写距离不低于2万米； 
7.智能电子教鞭具有双色应用状态提示灯，便于用户查验产品状态；
8.兼容Win7、Win10、Win11及国产化操作系统，即插即用；
	只
	1

	11
	无线传屏
	多屏互动软件支持移动端、电脑大屏互联互通，方便教师在课堂上支持多媒体内容的传输、展示等功能，支持移动授课场景。
1.支持中英文双语言版本，支持手机移动端通过扫描二维码连接与电脑端输入连接码连接。
2.支持扫码切网功能，手机扫码过程中，将手机网络切换至大屏同一网络，无需教师手动操作。
3.支持影像上传功能，可对上传的图片进行裁剪、旋转等操作；同时，最多可上传9张照片进行同屏对比。在手机端进行批注时，大屏端会实时同步显示批注内容，方便教师将学生作业等内容上传至大屏进行展示。支持在手机端操作缩放图片，大屏端将同步进行缩放。
4.支持Android、iOS、Windows、Mac屏画面，可9台设备同时投屏，分屏自动排布，可将任意一路画面一键全屏，方便教师展示显示内容。
5.为更好的实现课堂互动，软件支持直播功能，支持一键切换前后置摄像头，可以作为移动展台使用；支持移动端麦克风开启和关闭。
6.可将发送端文件传至接收端，方便教师在接收端打开操作文件。
7.为方便教师进行移动教学，触摸板功能支持移动端远程操控大屏，可进行点击、右键操作。
8.支持设备管理,可以对已连接设备锁定/解锁操作，设备锁定后不允许新设备连接，可设置指定设备为主控设备。
9.支持安卓手机NFC碰一碰连接。
	套
	1

	12
	集中控制管理软件
	1.后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作。
2.安全管理：首次登录，切换环境登录时验证身份手机验证码，保障系统安全性。
3.多层级管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；账号与云端账号统一，根据手机号自动获取信息。
4.设备概览：可查看设备管理数据，包括管理设备总数、在线设备数量、异常设备数量、系统保护开启数量等。能够以图文形式展示设备使用数据统计，展示内容包含设备活跃数据、开机时长、软件使用情况统计、网站访问排行等，统计时间周期支持自定义。
5.远程巡课：无需部署本地巡课服务器，可按地点或班级进行巡课，并支持关键字检索所需巡视设备。巡视画面可根据2*3、2*5等缩略图模式展示或通过列表模式展示，支持同时查看不少于80台设备画面，支持添加巡课水印，防止画面恶意传播。巡课水印支持自定义内容、位置、颜色，水印效果可预览
6.支持查看摄像头直播画面，支持10路视频流显示并可进行轮巡。可同时查看设备摄像头画面和桌面画面，巡课时可进行截屏备注、教学评价、喊话等功能。
7.支持对单个或多个设备进行远程开机、重启、打铃、屏幕锁、触控锁等指令下发，可设置定时下发计划。
8.支持对单个或多个设备远程下发通知；远程文件下发，将多个文件推送至所选设备，可根据文件重要程度选择是否关闭系统保护后再下发文件，文件格式包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash等。
9.支持下发软件安装包到终端进行静默安装，对非静默安装的软件安装包可进行审核后实现远程静默安装。
10.支持单个或多个设备远程设置倒计日、桌面壁纸、音量调节、信号源切换、显示模式、声音模式。
11.可查看校园内设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、设备类型、屏体温度、CPU及内存使用率、IP地址、系统保护开启状态、声音模式、显示模式等，其中屏体温度过高时能进行告警提示。
12.可进行设备报修，平台内可查看报修记录，记录内容包括故障现象及描述、故障图片、报修时间。
13.支持锁屏管控，批量设置开机锁屏、修改锁屏密码、锁屏壁纸等操作。开机锁屏支持自定义锁屏时间段。设备联网状态下可通过扫码进行解锁。
14.无需部署本地服务器、无需绑定IP地址即可开启云端直播。直播形式支持视频直播或音频直播，可提前预约直播日期、时间。预约直播即将开始时提供弹出倒计时提醒，直播结束自动关闭直播。
15.无需部署本地服务器，可下发网址、音/视频转播，可自定义播放时间、循环播放。
16.系统安全保护：支持冰点系统保护，批量进行冻结、解冻，可冻结单个或多个盘符，支持统计开启冰点保护设备总数。支持系统冰点穿透，设置系统穿透时间，非系统穿透时间段启动系统保护。
17.弹窗拦截：可对弹窗进行上报、拦截，具备弹窗拦截列表，可对列表内多个设备进行一键关闭拦截，可统计弹窗软件、拦截次数等数据。支持弹窗白名单管理。
18.支持网址过滤，可添加网址黑、白名单，查看违规网址访问记录。
19.可显示软硬件异常状态、修复情况，具备快捷键、触摸框、无线网卡驱动、显卡驱动、屏幕温度等状态信息告警。
	套
	1

	13
	65寸互动无尘书写板
	⒈ 结构：平面书写板-单板
⒉ 与65寸一体机大小一致
⒊ 书写板面：采用280℃高温烤漆板面，白板色，厚度0.3mm，无炫光，板面表面附有一层透明保护膜。面层硬度为≥9H，涂层厚度≥0.02mm；漆膜硬度≥6H，粗糙度为Ral-3.2um，板面书写流畅清晰，易擦拭。
⒋ 内芯材料：高强度、吸音、高密度聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
⒌ 背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，板面长期不变形，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88.
⒍ 板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，刷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整，经久耐用不开胶。
	台
	1

	14
	辅助材料
	高清线，电源线，音频线，大功率公牛电源板，PVC管、扎带、电胶、钢钉等
	项
	1

	15
	安装调试
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	项
	1

	中控集中管理

	1
	智能中控
	1、采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持 7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥300000小时；
2、支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；
3、设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；
4、采用Linux操作系统，四核 CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPU ARM Cortex ® 32位工业级处理器，内存不低于16GB EMMC，2GB DDR ，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复；
5、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于40路 I/O  输入输出控制接口；支持不少于60路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口；
6、支持不少于1路CAN总线接口，不少于2路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级；
7、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播；
8、整机最大支持不少于20路HDMI2.0输入和15路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；
9、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间；
10、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容；
11、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；
12、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制；
13、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态；
14、支持在Windows、iOS、Android、鸿蒙等操作系统，可通过触摸一体机、PC、平板、手机、触控面板、按键面板等多平台设备进行同时操作，轻松实现跨平台、跨系统的交互控制；
15、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全；
16、内置2张ECS_7路串口卡，支持选配扩展子卡。
17、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用。
18、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃。设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝 ；
19、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6G CLASS A；
20、可编程智能中央控制系统软件需具有软件著作权证书；
	台
	1

	2
	可视化控制平台
	1、具备全可视化控制和操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性；并且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅；
2、支持多控制端，如移动端、落地一体机等多种客户端操作实时同步，让任何时刻的编辑操作都实时高效，安全可靠；
3、支持多媒体播控服务器、视频拼接器、音频处理器、智能中控及IPC摄像机的可视化控制。
	套
	2

	3
	机柜
	金属部份全部采用优质冷轧钢板成型后自动静电喷塑处理,台面为优质高密度板表面细纹耐磨喷沙。主体0.8立柱1.8，600*600*2000
	台
	2

	4
	控制平板
	1.处理器：高通骁龙
2.运行内存：8G
3.硬盘存储：256G
4.屏幕尺寸：11英寸
5.系统：HarmonyOS
	台
	1

	5
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	项
	1

	6
	报告厅讲台
	报告厅的讲台/W3.6/L11/H0.3*1 踏步两级
	项
	1

	
	
	
	
	

	四、会议室设备清单

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	98寸会议一体机
	1.★交互平板显示尺寸≧98英寸，物理分辨率：3840*2160；
2.屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨率32768*32768
3.交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤4mm，硬度可达莫氏7级；
4.屏体亮度可达400cd/m²，对比度≥4000:1
5.屏体面板具备散热涂层，有效降低屏幕工作温度，确保使用安全可靠。整体背板采用金属材质，能有效屏蔽内部电路器件辐射
6.采用先进人机交互红外触控技术，在Windows、安卓及国产化系统下均支持50点触控；
7.交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
8.前置面板具备非转接无线麦克风接口，支持无线麦克通过交互设备内置音箱扩声
9.交互设备通电关机情况下，仍可通过无线麦克风实现交互设备音箱扩音
10.交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出，RS232接口≥1路，USB≥2路；
11.交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。
12.交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。
13.交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。
14.前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。
15.整机前置接口、前置按键、扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸维护。
16.前置USB接口具有开合式防撞盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击，开合角度≥100°；
17.采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz
18.内置一体化超高清8K摄像头，内置8阵列麦克风，单颗摄像头有效像素可达5200W，可输出分辨率≥8336*6252的视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；
19.整机前置物理按键＞6个，支持自定义前置物理按键功能，可将前置物理按键自定义为主页、护眼、返回、设置、触控开关、录屏、多任务等功能
20.交互平板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等纸质纹理；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
21.交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
22.在安卓、Windows、国产化系统下无需外部接收组件，可进行无线传屏；
23.交互平板符合GB 40070-2021视力防护标准；
24.交互平板整机依据GB 21520-2023，达到1级能效。
25.整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。
教学辅助系统功能
26.★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动，Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G；
27.提供屏幕锁、应用锁、U盘锁等锁定功能；
28.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示，可扫描二维码进行报修；
29.交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
30.具备AI智能优化功能，通过AI智能调节显示画质、播放音效、屏幕色温。
31.支持分屏书写，提供二分屏、三分屏等布局模式，各分屏可独立书写运行互补干扰。
32.为照顾不同身高用户在不方便点击屏幕右上角关闭窗口区域的操作情况，可通过前置物理按键一键关闭电脑桌面顶层窗口，并具备中文标识方便识别
33.可通过前置物理按键一键调用后台多任务菜单，例如在PPT全屏播放界面下可切换或关闭应用程序，并具备中文标识方便识别。
34.在Windows、安卓、国产化系统等信号源通道下均通过手势调用悬浮菜单，菜单内可调用书写笔、白板、教学工具、AI互动、便签、设置等不少于30个应用。菜单支持通过手势操作快速隐藏
35.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android、国产化系统的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
36.交互平板采用插拔式电脑模块接口；
37.★OPS电脑配置要求CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
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	可移动支架
	可移动支架，适合98寸交互智能平板使用
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	无线传屏器
	投屏主机:
1、设备采用紧凑型设计，外表面黑灰色磨砂喷漆处理；支持前面板状态指示灯监测，显示目前设备的电源状态、固件升级状态、与发射端（无线投屏器）配对及投屏状态；
2、支持不少于1路HDMI2.0视频输出接口、2路USB 2.0 接口；
3、支持接收无线投屏器、任意终端通过Miracast 、AirPlay 等协议发起的投屏请求，支持不少于9个投屏器或者移动端同时连接，不少于4路信号源同时上屏；
4、支持不低于4090×2160@60Hz 分辨率输出；支持获取显示屏端EDID，可手动切换支持的分辨率列表，支持自适应；
5、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
6、支持加密连接和访问控制，保护投屏内容不被未授权访问；
7、支持不少于DC 12V适配器与POE两种供电方式；
8、支持通过WEB访问设备后台管理页面：远程进行系统管理，支持管理员、普通用户角色登录；支持远程查看及调整设备功能或参数设置，支持远程推送升级；
9、支持接入会议管理平台，实现在会前下发并显示欢迎词、 会议主题、 签到二维码以及媒体播放；通过会管平台实现对投屏主机的版本进行在线升级；
10、支持节能模式，主机将会在未使用时自动进入待机状态；待机时，电视端不会有信号输出，Wi-Fi等功能仍会正常工作，可利用投屏等动作唤醒主机；
11、支持复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏；
无线投屏器:
1、支持不少于1路USB-A 和 1路USB-C双接口；
2、支持不低于 4K@60Hz 视频接入；
3、按下投屏键到完成投屏过程时长不超过230ms；
4、支持 2.4GHz 和 5GHz 双频段传输，支持不少于 WPA-PSK 和 WPA2-PSK 加密协议；
5、提供复制屏幕投屏和扩展屏幕投屏两种模式；
6、支持单击开始/结束投屏，双击切换多分屏、全屏显示；
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	智能笔
	1.智能电子教鞭笔可平稳放置平面，并支持金属及侧边黑板吸附；
2.智能电子教鞭采用无线通信技术，标配无线dongle，有效传输距离不低于15米；
3.笔身不低于4个功能按键，包括翻页、PPT播放、一键关闭应用和返回桌面等功能；按键具有图形标识，单个按键均具有两种以上功能；
4.笔身采用Type-c接口充电，具有自动休眠节电功能，满电续航时间不低于24小时；
5.智能电子教鞭支持自动连接，一个Dongle可搭配多支智能电子教鞭切换使用，对码方式只需同时按下组合按键2-3秒完成对码；
6.智能电子教鞭笔尖采用复合材质，耐磨防滑，有效书写距离不低于2万米； 
7.智能电子教鞭具有双色应用状态提示灯，便于用户查验产品状态；
8.兼容Win7、Win10、Win11及国产化操作系统，即插即用；
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	多功能扬声器
	1、6.5英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；
2、1英寸丝膜高音单元；
3、90 °x 90°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰；
4、分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力；
5、箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振；
6、箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ；
7、采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ；
8、配有专业壁挂支架，方便音箱多角度旋转；操作简易快捷、安全可靠 ；
9、额定/峰值功率：80W /320 W ； 
10、额定阻抗：  8   Ω；
11、特性灵敏度： 91dB/W/m；
12、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)；
13、额定频率范围: 65 ~ 20000Hz；
14、覆盖角度H×V：90 º×90 º；
15、扬声器单元：  LF:6.5 英寸 ； 
  HF: 1英寸丝膜高音；
16、箱体材料：   12mm中密度纤维板 ； 
17、输入接口：压缩式接插座 ； 
18、吊挂点： 壁挂；
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	纯后级功率放大器
	[bookmark: OLE_LINK8]1、铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19英寸机柜内，整机工艺布局更加合理
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度  
3、电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域多点温度监控，确保功放不过热模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热
4、输入、输出接口XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效
5、具有低通功能选择方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器
6、具有桥接功能选择方便系统桥接应用模式的功率扩展技术指标：
1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ
5、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50Hz/60Hz
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	物联运算中心
	一、功能介绍：
1、音频矩阵：8进8出音频矩阵，支持DSP音频处理，可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；
2、视频矩阵：4进4出视频矩阵，分辨率支持4K@30Hz，无缝切换；
3、显示屏：前面板4.3英寸触摸显示屏，支持本地控制音视频矩阵，调节每路音频增益、静音，查看设备信息，支持锁屏密码，防止无关人员误操作；
4、中控功能：内置中控功能，包含4路RS485,3路RS232接口，每个可单独设置串口功能，波特率独立可调； 
5、GPIO：内置4 路GPIO 接口控制口，可接入24V以下例如干接点信号等触发设备动作，或触发动作后输出5V用以驱动继电器等设备 
6、组网运行：支持多台设备组网运行，在同一局域网内可以通过可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作  
7、音频处理：8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass  
8、支持反馈消除：可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式 
9、独立通道的AFC（反馈抑制）：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB 
10、USB声卡：内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议输入输出 
11、支持通过平台对设备进行物联管控，实时查看设备在线状态，支持场景化管控，通过平台预设设备模式，进行手动、自动、条件触发；
12、可通过手机APP进行远程管控，实时操作；
13、★支持通过平台进行设备音频矩阵、视频矩阵、各路音频增益控制，实时查看每路输入输出实时音频电平；
14、★设备接入物联网平台，支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；
15、★支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；
16、软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
17、支持场景预设功能，最大支持16组场景。

二、技术参数：
1、触摸屏：4.3英寸 TFT，分辨率480x800
2、中控功能：三路RS-232/三路RS-485接口，独立可调
3、HDMI无缝矩阵：4x4，4K@30Hz 分辨率
4、处理器：ADI SHARC 21489
5、采样率/量化位数：48K/24bit
6、40bit DSP浮点运算引擎
7、输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB
8、40bit DSP浮点运算引擎
9、幻象电源:+48V/10mA max
10、频率响应(20~20kHz):±0.5dB
11、最大电平:+18dBu
12、THD+N:<-92dB @17dBu
13、输入动态范围：110dB
14、输出动态范围：110dB
15、通道隔离度 @1kHz:108dB
16、输入阻抗(平衡接法):5.4kΩ
17、输出阻抗(平衡接法):600Ω
18、音频系统延时:<3ms
19、无压缩视频带宽：1Gbps
20、视频支持：Dolby Vision、 HDR 10+、HLG
21、工作电压：AC220V/50Hz+、HLG
工作电压：AC220V/50Hz
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	电源智能管理器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
技术指标：
1、可控电源路数：8路
2、时序通道：默认1秒
3、通道额定输出电流：10A
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
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	会议系统主控机
	1、内置高性能工业级嵌入式处理器，系统长时间稳定性强；内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自动增益电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫；
2、系统支持有线、无线终端混用，可实现有线、无线列席终端共用视像跟踪功能；
3、使用EIA标准2U金属机箱,具有内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装配4.3英寸真彩色全贴合触摸屏，图形人机界面操作简便，内嵌式Linux智能控制系统，中文操作界面，具有待机显示；
4、可触摸设置单元编号、身份设置、灯环设置、备份设置、会议模式、发言人数、系统音量调节、话筒管理、话筒监听音量设置、摄像机参数、视像跟踪设置、主席模式设置、顺计时倒计时设置和无线系统设置等；
5、有身份设置，任意终端均可设置为主席、代表、VIP身份；VIP终端不受主席优先和会议模式控制；
6、具有终端灯环设置功能，终端指示灯环可由主控机统一开启或关闭；
7、具有双机热备份模式功能，密码保护设置功能，可将多台主机设为热备份模式级联进行系统备份；
8、具有自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式等8种会议模式选择；
9、倒计时模式：倒计时发言时长0-255分钟自由设定，话筒开启时屏幕会显示倒计时，倒计时时间结束，单元会自动关闭；正计时模式：话筒屏幕会显示当前开启时长。
10、万年历时间设置，可一键同步所有单元时间显示，单元时间显示可自定开启或关闭。
11、轮替、限制模式时，有线终端发言人数可设置为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 个，主席和 VIP 不受数量限制，自由模式不受限制可全部终端自由开启；
12、无线系统可以设置同时开启数量为1/2/3/4/5台，系统最大支持同时发言人数≤25只，主席数量不受限制；
13、限制模式，支持队列排队发言功能开关；
14、系统32级电子音量调节。
15、系统15级系统高频、15级系统低频损耗补偿调节功能，可调范围：-14dB~+14dB。
16、具有统一或独立控制发言终端的EQ增益15级、喇叭或耳机音量15级、高频和低频各15级，并具有出厂参数恢复设置；
17、主控机触摸屏控制摄像机转动和保存视像跟踪预置位，无须外接电脑进行设置；结合PC软件可实现视像、签到、表决、选举、评级、评议等功能；
18、支持对8个摄像机参数设置，可通过RS-232/RS-422/RS-485,支持PELCO-D/VISCA控制协议；
19、支持4路HDMI高清输入接口、4路HDMI高清输出接口，单机可实现高清信号无缝自动切换输出。
20、高清矩阵板卡自定义设置功能，结合上位机软件，可实现高清板卡信号切换、输出设置、EDID设置操作，支持多路输入到多路输出无缝快速切换，输入输出支持HDMI1.4，最高分辨率3840x2160@30Hz，输入内置7种EDID，1920x1080@60Hz 双声道（默认），自定义EDID，断电记忆功能和支持中控控制。
21、具有八项服务呼叫功能，可在主机显示屏和PC软件上接收和处理服务请求；
22、具有角色分离输出模式，单元根据ID号独立标记输出，支持通过语音转写设备对接实现角色分离；
23、具有2路模拟音频输入接口，支持48V幻象供电。
24、具有4路8P-DIN单元接口、4路RJ45网口单元接口、3路RS232串口、1路RS422/485凤凰端子接口、4路HDMI高清输入接口、4路HDMI高清输出接口、4路RCA音频输入接口、4路RCA音频输出接口、1路XLR音频输出接口、1路3.5mm监听接口、1路6.35mm无线独立音频输出接口、1路USB录音接口、1路WEB网页控制网口、1路LAN网络数字扩展盒网口、1路扩展控制网口（包括：1组5V-24V消防联动警报接口、1组系统RS485双向控制接口）。
25、具有EXTCON 网络控制接口，控制网线可延长至1000米连接电脑管理会议;PC软件控制设置参数（包括系统参数设置、线路检测、会前准备资料、会议发言管理功能、召开会议记录、会后数据处理、茶水服务等版面设置）；
26、支持TCP/IP远程物联控制，查看话筒在线状态、正在发言列表、申请终端列表、当前会议模式限制人数等，可设定会议模式、摄像控制、话筒开关及系统主机IP设置等。
27、支持扩展选配 Dante 协议音频输出，可与其它 Dante 音频设备进行语音通讯；
28、支持扩展选配光纤、同轴输出接口，长距离传输音质不衰减；
29、具有1路LAN数字网络扩展接口，可外接无线接收机扩展有线无线共用会议系统控制，通过一条六类网线集音频、控制数据和电源供电传输，可实现有线无线共用视像跟踪、主席优先会议管理等。
30、系统具备有线单元热插拔功能，再插上时自动恢复原功能，让系统的安全性得到更大的保障;
31、有线单元支持8芯DIN带双屏蔽线缆和六类带屏蔽网线连接，可有效防止对线路的电磁干扰。
32、具有4路话筒输出8芯单元每路可接驳30个列席单元，单台主机可接驳120个列席单元。4路话筒输出网线单元每个接口可接驳15个列席单元，单台主机可接驳60个列席单元（可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量，系统混接时8芯口与网线口总数量需要叠加计算）。
33、具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。
34、支持连接多台网络扩展交互盒，可挂载255席表决单元或4096席发言单元同时进行会议。
35、支持8芯T型线缆和6类双屏蔽网线，“总线手拉手”、“环形回路备份”连接;
36、支持中控接口，PC接口，可实现管理软件、中控、触控屏、手机等设备控制指令;
37、支持配合电话耦合器可以进行远程电话会议;
38、支持配合网络会议软件及视频会议终端，可实现远程视频会议;
39、采用AC220V-240V 50Hz-60Hz供电 、消耗功耗：350W、音频延时≤4ms、频率响应：20Hz-20KHz、底噪：≤-95dBV（A)、综合失真度（THDN）≤0.2%。
40、可水平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。
	台
	1

	10
	无线接收机
	1、无线数字信号传输技术，内置天线，音质高保真，无压缩感，清晰通透；
2、系统支持有线、无线混用，可实现有线、无线终端共用视像跟踪功能；
3、内嵌智能防啸叫技术,数字FSK调频处理及传输技术保证产品好音质;
4、具备抗手机、电磁、高频干扰能力,系统管理无线容量999个； 
5、同一建筑物内不同会场可安装任意多套会议系统，无惧串频干扰；
6、支持限制模式，可以设置同时发言终端数量（数量为1/2/3/4/5台）；
7、支持轮替模式，可以设置同时发言终端数量（数量为1/2/3/4/5台）；
8、具有LAN接口，连接会议系统主控机仅通过一条六类网线实现音频、控制数据和电源供电传输；
9、 支持双电源冗余技术，确保系统运行可靠；
10、支持凤凰端子音频平衡输出接口，实现多种音频输出方式灵活应用；
11、超六类屏蔽网线连接，可延长至80m（含供电），超过80m后需独立供电。

技术参数：
通信方式：FSK
频率范围：636.300MHz-679.500MHz
音频信道数：5路(主席数量不受限制)
控制编组数：10组
接收灵敏度：-100dBm
信号覆盖范围：理想环境半径30米
音频频率响应：50Hz-20KHz
信噪比：≥60dBA
综合失真度（THDN)：≦0.3%
消耗功率：< 8W
电源输入：DC12V，2A
	台
	1

	11
	智慧语音终端
（无线主席单元）
	1、内置2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、音量大小、ID编码、计时发言，通道数值等信息；
2、内置高品质锂电池模块，具有Type-C充电接口也可快拆更换备用锂电池（需自购）使用；
3、支持轮替/限制会议模式发言，支持通道、ID设置等；
4、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
5、支持倒计时发言和顺计时发言功能；
6、系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复，支持视像跟踪功能； 
7、主席终端具有主席优先控制功能，当主席单元开启话筒后，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可暂时终止所有代表终端发言动作；
8、防气爆音设计+防风防护罩，恶劣环境稳定收音；
9、适用于政府/企业/教育单位，各级会议场景。
技术参数：
换能方式：2×14mm电容式
指向性：超心型指向
供电：直流3.7V-4.5V  2500mAh容量充电电池
使用时长：待机≥14小时, 发言状态≥8小时
通信方式：FSK
频率范围：636.300MHz-679.500MHz
音频信道数：5路
控制编组数：10组
接收灵敏度：-100dBm
频率响应：50Hz-20kHz
灵敏度：-26dB±1 dB
信噪比：≥70dBA
参考讲话距离：15cm-60cm
	只
	1

	12
	智慧语音终端
（无线代表单元）
	1、内置2.8英寸IPS高清显示屏，可显示终端开关状态、电量、终端角色、ID、音量、计时、通道等信息;
2、内置高品质锂电池模块，具有Type-C充电接口也可快拆更换备用锂电池（需自购）使用；
3、支持轮替/限制会议模式发言，支持通道、ID设置等；
4、具有麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭；
5、支持倒计时发言和顺计时发言功能；
6、 系统采用ID寻址方式，会议主机或会议管理软件可对单元自定义ID编号，避免ID编号重复，支持视像跟踪功能；
7、 防气爆音设计+防风防护罩，恶劣环境稳定收音；
8、 适用于政府/企业/教育单位，各级会议场景。
技术参数：
换能方式：14mm电容式
指向性：超心型指向
供电：直流3.7V-4.5V  2500mAh容量充电电池
使用时长：待机≥14小时, 发言状态≥8小时
通信方式：FSK
频率范围：636.300MHz-679.500MHz
音频信道数：5路
控制编组数：10组
接收灵敏度：-100dBm
频率响应：50Hz-20kHz
灵敏度：-26dB±1 dB
信噪比：≥70dBA
参考讲话距离：15cm-60cm
底座尺寸：108×55×160mm
咪管长度：225mm
	只
	7

	13
	USB充电箱
	1、具有16路USB-A和4路Type-C接口；可同时为不同接口的终端充电；
2、内置开关电源，输入工作电压范围: AC200V-230V；
3、输出电压范围：3V至12V根据充电协议自动调整;
4、 Type-C端口输出功率：最大18W（5V/3A，9V2A，12V1.5A）； 
5、 USB-A接口输出功率：最大20W（5V4A，9V2.2A，12v1.7A）；
6、支持5V/9V/12V电压输出；
7、具有输出过压保护，输出欠压保护，输出短路保护，输出过电流保护，输出超载保护、机器过温保护等。
	根
	1

	14
	一拖二无线手持话筒
	[bookmark: _GoBack]1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 
3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。
技术参数：
1、载波频段: UHF530-690.000MHZ（常规：640.000MHZ-690.000MHZ）
2、单机频带宽度 :50 MHz 
3、单机频道数量：2000个
4、频率间隔：25KHz
5、音频灵敏度: -48±3dB
6、综合S/N比 : >100dB(A)
7、指向性频响曲线：300-2000Hz≤-8dB 
8、综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
9、频率响应 : 65Hz-15kHz  
10、天线：50Ω/TNC，支持天线环路输出
11、发射器拾音头：动圈式
12、发射器供电方式：两节AA电池或可充电
13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率）
	套
	1

	
	
	
	
	
	

	15
	网络机柜
	胡桃色，24U。
	台
	1
	

	16
	音频连接线
	音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	间
	1
	

	17
	纯铜音箱线
	采用优质PVC原材料，高纯度国标纯铜生产制造，高传真发烧喇叭线2*1.0
	米
	150
	

	18
	信号线
	带屏蔽信号线
	米
	100
	

	19
	话筒线
	专业话筒线
	米
	50
	

	20
	施工附件
	工程盒、有线话筒，演讲话筒、PVC管材、过机线及耗材配件,卡侬公母，音箱旋转插，短（2米、3米）高清线、音频接插件、彭胀螺丝、扎带、线管、电胶、直通、弯通、钢钉等施工辅肋材料
	间
	1
	

	21
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	间
	1
	

	
	
	
	
	
	

	五、办公设备清单
	

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	

	1
	办公台式电脑
	1、基本要求：核心部件满足最新2023版台式机采购需求标准相关要求。
2、机箱：尺寸≥15L，支持免工具拆卸。
3、处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz
4、内存：配置16GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽。
5、显卡:≥2G国产独立显卡，VGA+HDMI视频输出接口。
6、硬盘：≥512G M.2 Nvme SSD，支持机械硬盘扩展。
7、电源：电源功率≥200W；
8、网络：≥1个RJ45千兆自适应以太网口。
9、接口扩展：USB接口≥8个，其中前置USB3.0 数量≥4个，后置USB3.0接口≥4个。
11、配置键盘鼠标；
12、提供≥23.8英寸显示器，支持≥1920*1080分辨率，
13、服务及资质：提供原厂三年保修，三年上门服务。
	套
	8
	

	2
	打印机
	A4黑白激光多功能一体机,复印\打印\扫描，速度33页，自动双面打印，中文显示、一键式身份证左右摆放、票据复印，CPU:525 MHZ,内存：256 MB，鼓粉分离，随机粉盒1500张，硒鼓12000张，带50页ADF，带U盘扫描
	台
	8
	

	宣传设备清单
	

	1
	P10单红LED显示屏
	1、像素点间距≤10mm
2、单元板分辨率≥512Dots
3、刷新率≥60Hz
4、像素构成：1R
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统
7、维护方式：前后双向维护
8、白平衡亮度≥1500Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能
9、亮度均匀性≥97%
10、水平视角≥160°，垂直视角≥160°
11、对比度≥6000：1
12、灰度等级≥8bit
13、峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m²
14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
15、输入电压：4.2±0.1V
16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65
17、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕
	㎡
	7.17
	

	2
	电子水牌
	1.55寸电容触摸屏：产品说明：分辨率：4096*4096；表面强化有机玻璃材质；表面硬度≥3H；触摸精准度≤2.5mm；触摸力度45g-250g；透光率：85±2% ；单点触摸寿命5000万次以上；抗环境特性：防水、防尘、防爆、防磁、防静电等。
2.显示器：55寸高清液晶显示器：
技术参数：分辨率1920*1080，对比度2000:1，亮度500cd/m2，屏幕比例16：9，可视角度178度/178度(水平/垂直)，可视尺寸1209*680mm，响应速度10ms
3.机柜：55寸GL550C型：
特点：采用标准冷扎钢板/铝合金边框/钢化玻璃/机柜流线型模具制作。可根据用户需求预留进出口，具有防火、防磁、防静电等优点。
尺寸：高1958mm×宽800mm×深60mm（不含底座）
4.安卓主板：
RK3288主频1.4-1.8GHz Cortex-A17四核， 4G运行+32G存储，播放方式：支持循环、定时、插播等多种播放模式，接口：2个USB HOST、3个USB插座、预留3个内置插座，系统Android 7.1.2
	套
	2
	

	3
	专用电源
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求
100%满负载老化试验
空气自然对流冷却
保护功能具有：短路/过载
	个
	16
	

	4
	系统控制软件
	手机控制
	套
	1
	

	5
	控制系统
	128*3200  112*3200   96*3200   80*3200    64*3200    48*3200     32*3200   16*3200   (双色减半 最大宽度3200)  P10(32*16):800块
	套
	1
	

	6
	布线及线材
	电源线2.5平方电源线，超五类网线1根
	项
	1
	

	7
	钢结构
	专用订制加厚铝合金复合框架
	㎡
	8.05
	

	8
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	项
	1
	

	9
	P10单红LED显示屏
	1、像素点间距≤10mm
2、单元板分辨率≥512Dots
3、刷新率≥60Hz
4、像素构成：1R
5、驱动方式：恒流驱动
6、控制方式：同步控制系统、异步控制系统
7、维护方式：前后双向维护
8、白平衡亮度≥1500Cd/m²；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能
9、亮度均匀性≥97%
10、水平视角≥160°，垂直视角≥160°
11、对比度≥6000：1
12、灰度等级≥8bit
13、峰值功耗≤400W/m²；平均功耗≤150W/m²
14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作
15、输入电压：4.2±0.1V
16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65
17、支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕
	㎡
	4.3
	

	10
	专用电源
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求
100%满负载老化试验
空气自然对流冷却
保护功能具有：短路/过载
	个
	10
	

	11
	系统控制软件
	手机控制
	套
	1
	

	12
	控制系统
	128*3200  112*3200   96*3200   80*3200    64*3200    48*3200     32*3200   16*3200   (双色减半 最大宽度3200)  P10(32*16):800块
	套
	1
	

	13
	布线及线材
	电源线2.5平方电源线，超五类网线1根
	项
	1
	

	14
	钢结构
	专用订制加厚铝合金复合框架
	㎡
	4.9
	

	15
	系统集成
	安装调试、施工布线、运输费、税金、搬运等费用
	项
	1
	

	
	
	
	
	
	

	六、酒店管理
	

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	

	1
	酒店信息化平台软件
	1.PMS标准版
1.1基于云计算与SAAS体系设计；支持云部署与本地部署；
1.2 系统包含：预订、接待、帐务、客房、账务、会员、应收帐、财务审核、查询、报表、接口、后台代码等子系统，全程智能模拟前厅标准化流程，功能单如下：
预订管理；
1)散客预订 ，2）长包房预订，3）团队预订，4）预订定金，5）订单维护，6）团体付费 ，7）住客信息
①系统支持多房间、多房类预订，同张预订单客人联房、多客户类型预订，可关联佣金码、销售员、协议单位、会员号、中介等
②支持多房类预订，同张预订单客人联房，可关联佣金码、销售员。
③支持现金预收款、储值卡、支票和信用卡预授权操作、第三方支付、第三方预付
④支持可进行订单的修改、取消、删除、恢复
⑤支持定义团体为成员付什么费用
⑥支持模糊搜索具体客房入住人信息
接待管理；
1）散客入住，2）预订入住，3）排   房，4）联   房，5）团队入住，6）单据打印，7）重新入住，8）钟点房，9）特殊设定，10）长租房，10）自动生成宾客档案
①系统支持支持多种方式快速进行散客登记入住
②支持多种方式快速转登记，可灵活进行联房操作
③支持自动排房与手动排房，批量选择，自动提示冲突房、可根据楼层房态、特征筛选房间等
④支持将R/S/I/O状态的房间联房
⑤支持批量入住，批量设置房价码，散客入团及成员出团
⑥支持预订单、登记单、押金单、房卡等可据客人类别分开打印
⑦支持当天结账客人重新入住
⑧支持钟点房、会员钟点房、钟点房超时提醒
⑨支持早餐券、留言、结账提醒、日志、制卡、叫早、周期收费、保密房、VIP、特殊要求、生日提醒等设置
⑩支持长租房的登记、入住天数改变每日房价会自动更新
⑪支持客人办理登记扫描证件后，可自动生成宾客档案
3、帐务管理；
1）信用授权，2）账务查询，3）帐务处理，4）账务显示，5）房费加收，6）结帐处理，7）撤销结账，8）现付帐，9)小商品,10）电子劵，11）-键开慕，12）消费帐管理，13）中文帐单，14）早餐处理，15）交 接 班，
支持定金、预授权、储值卡处理第三方支付(微信支付宝等)、第三方预付
①支持信用卡预授权、储值卡冻结，及相关处理
②支持多种入口进入帐务查询
③支持快速地入帐、冲帐、调帐、转帐、分账、部分结帐、挂帐、结帐、选房结账、拆账等操作;支持多帐户处理
④所有账、有效账，当前客房账及联单账，分类账、明细账
⑤可自动和手工加收全天、半天或钟点房费，凌晨房自动处理全结、部分结账，联房客人联结或单结、团队快结、选房结账，钟点房计时及结账，退房不结账(临时挂账)，挂账结账，结账提
⑥当日客人结账后撤销
⑦支持针对非入住客人，可快速方便进行收银操作
⑧住客购买小商品，可多选快速入账
⑨支持电子劵抵扣房费等一系列其他消费
⑩根据开票项目支持一键开票
⑪可设定消费帐户处理各种特殊帐务:现付账、调账等
⑫可方便快速打印各类结帐单
⑬设定早餐份效，及房费、餐费自动分拆
⑭组合查询客人各种账务信息
⑮各用金，交接班提醒及处理，交接班报表及明细
⑯多入口，房态图上显示丰言的客房及住客信息、房间详情
4、客房管理；
1）房态图，2）房态修改，3)房态图快登, 4)房态概况, 5)房态简图, 6)房态图查询,  7)维修房、临时态,  8)客房清洁,  9)超预留设置, 10)房情， 11）制卡， 12）遗留物品
①支持多入口，房态图上显示丰言的客房及住客信息、房间详情
②支持可快速方便地进行各种房态操作
③可以房态图上直接进行快速多房间的预订、登记操作
④通过图表方式直观显示当前及未来的客房情况
⑤支持在主来面就可见酒店的当前房间使用情况
⑥支持根据房类、房号、楼层查询;房间特征、状态可筛选等
⑦区间设置和解除维修房、临时态
⑧根据日期、员工，查询客房清洁状况和员工分值
⑨设置可以超出实际房数预订的房间数
⑩支持查看实时房情、未来房情和占用情况等，房情穿透查询
⑪支持前制临时卡可用于客户看房制卡等
⑫遗留物品的查询、详情记录
5、代码管理；
1）房 价 类， 2）房 价 码， 3）公司档案， 4）宾客档案，5）营销活动，6)市 场 码,  7)来 源 码, 8)渠 道 码 , 9 )佣金体系,  10)销 售 员
①房价类共分九大类房价体系(门市、团队、协议、中介、会员、促销、长包、免费、钟点)，分别处理，方便和规范操作
②可根据销售策略设定各类房价码，以规范房价体系;支持每日房价;支持服务费、税收、附加费、早餐设置等。
③管理各类公司档案:协议单位、旅行社及订房中心
④管理各类宾客信息:喜好、VIP级别、房价码等，潜在客户、正常档案、黑名单，永久档案及有效期，消费历史及业绩累积
⑤根据酒店房情制定营销活动，促进酒店收益
⑥通过设定各类市场码，可方便统计客源类型等统计分析
⑦可对客人来源途径进行统计分析
⑧可对客源渠道(网站、APP、电话、上门等)统计分析
⑨与房价码、销售员、公司档案等关联，自动结算佣金
⑩可进行销售员管理和业绩统计
6、会员管理；
1）会员计划，2）注册会员，3）会员预订/入住，4）会员储值，5）一人多卡，6）会员积分，7)积分兑换
①制定不用会员计划提供酒店使用
②注册酒店的会员事受会员福利
③会员做预订和入住操作
④会员储值卡可以储值并用于酒店消费，储值卡金额冻结
⑤同一会员办理多种不同性质的会员卡
⑥会员消费后统计积分
⑦积分用于消费和兑换物品
7、查询；
1)智能搜索,2)标签，3）列表，4）检索，5）历史记录
①智能搜索预订人、入住人、预订号、于机、名称、房号等，快速到达
②通过分类以缩小操作范国
③所有列表，可按任意字段排序，以方便查看
④组合查询、模糊查询
⑤预订、入住、取消等历史记录查询，日志查询
8、审核管理；
1）查账功能，2）关键数据， 3）房租入账，4）夜间襠核，5）帐务重注，6）自动夜审
①提供多种途径进行系统查账
②对关键数据或重要数据进行监控，以减少操作失误
③房租预审、房租调整、房租入账及报表等
④统计生成各种报表，并对营业日期进行更新，数据更新
⑤是夜间稽核的辅助功能
⑥在系统指定时间进行夜间稽核，不操作员干预
9、报表管理；
1）交接班报表，2）预订报表，3）抵住离报表，4）财务报表，5）稽核报表，6）客房报表，7）市场报表，8）销售报表，
①服务员当天、昨天，本班、本日的有关交接班报表
②多种散客、团队预订报表
③抵住离、客人信息相关的各类报表
④前台收银、现付帐相关的各类报表，财务交班报表等
⑤房租报表、挂帐报表、试算平衡表、稽核底表、客房营业日报等
⑥楼房房态报表、临时态、维修房、锁定房报表等
⑦有关市场、渠道、来源等分析、统计报表
⑧销售员业绩相关、销售分析相关等报表
⑨可根据管理冠要定制个性化报表
10、系统其它；
1）消息处理，2)系统暂存,3)扫码记录,4)重建本地级存,5)用户管理,6)代码设置,7)运行状态,8)身份证扫描,9)修改密码,10)操作日志,11)切换酒店,12)公共信息,13)宥机处理,14)版本信息,15)服务互联,17)远程维护
①系统间进行消息传递及处理
②对系统操作暂时挂起，便于下次继续操作
③支持查询该系统一定时间内的扫码支付、退款、冻结、解冻等记录
④与服务器信息同步
⑤对操作员的个人信息及其角色、权限的管理
⑥对房价码、佣金码、销售员、公司档案等进行设定
⑦随时监控查看本酒店整个酒管系统的使用状态
⑧身份证扫描为快速入住提供保障,同时系统可由操作员自行更改和保管用户密码
⑨系统记录操作员操作系统的所有日志记录，保证管理的严谨
⑩系统在操作员权限许可下，在多个酒店间进行切换
⑪公共信息同步提供天气预报、出行交通、酒店周边、客房电话、员工电话、常用电话统计等信息
⑫有机处理在系统故障时提供在住客人、将到客人、空房列表等，便于酒店手工操作，处理各种应事件
⑬服务互联对接第三方(比如:渠道直连、扫码支付)开通申请平台，可以直接在软件直接申请
⑭支持团体费用清单
⑮系统支持提供7*24小时快速有效的远程维护
11、应收帐管理；
1)应收帐建立,2)账务处理,3)审    核,4)查询分析
①应收帐类别(政府、企业、个人、事业单位等)，消费限额、信用定义，有效期，帐周期，联系信息等
②入账、转账、调整、账单、催帐、信用、联账、允许记账
③审核、批量审核、核销、历史核销、清户等
④账龄分析、往来账、明细账、有效账、日志等
12、系统接口；
1）电话计费接口，2）电子门锁，3身份证接口，4）其他接口
13、移动端支持；
1）移动系统
①支持手机入住，退房，预警，修改房态，查询经营数据；支持Pad, 触摸屏
14、其它要求：
1)软件功能技术要求：酒店系统具备国内主流OTA平台订单直连对接的能力（携程、美团、飞猪、支付宝出行国内主流OTA平台）；具备国内主流渠道（抖音或快手）平台订单直连对接的能力；（投标人需提供上述主流平台、渠道系统对接成功截图）；
2）软件制作商具有具有 ISO质量管理体系认证证书、软件企业证书、酒店软件产品著作权证书、酒店微信电商软件产品著作权证书、PCI-DSS支付安全证书、信息系统安全等级备案证明（提供有效期内的证书扫描复印件并加盖公章。）
	套
	1
	

	3
	台式电脑
	1、机箱：尺寸≥15L，支持免工具拆卸。
2、处理器：配置1颗国产C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz
3、内存：配置16GB DDR4内存，配置≥4个内存插槽。
4、显卡:≥2G国产独立显卡，VGA+HDMI视频输出接口。
5、硬盘：≥512G M.2 Nvme SSD，支持机械硬盘扩展。
6、电源：电源功率≥200W；
7、网络：≥1个RJ45千兆自适应以太网口。
8、接口扩展：USB接口≥8个，其中前置USB3.0 数量≥4个，后置USB3.0接口≥4个。
9、配置键盘鼠标；
10、提供≥23.8英寸显示器，支持≥1920*1080分辨率，
11、服务及资质：提供原厂三年保修，三年上门服务。
	台
	2
	

	4
	多功能一体机
	A4黑白激光多功能一体机,复印\打印\扫描，速度33页，自动双面打印，中文显示、一键式身份证左右摆放、票据复印，CPU:525 MHZ,内存：256 MB，鼓粉分离，随机粉盒1500张，硒鼓12000张，带50页ADF，带U盘扫描
	台
	1
	

	5
	热敏票据打印机
	餐厅收银打印机、热敏票据打印机80mm小票打印机网口USB接口，带切刀(自动切纸)
	台
	1
	

	6
	身份证读卡器
	身份证读卡器
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	

	七、公共云机房
	

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量
	

	1
	云桌面平台教学管理软件
	1、提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动。
2、支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面。
3、为简化教学、方便上课前的学生点名，教学管理软件远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应。
4、支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定。
5、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生。
6、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。
7、支持老师对选中文件的分发和回收：支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截止时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交。
8、服务器文件授权：为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。
9、为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端需支持集中部署，支持分级分权管理功能。
10、为防止学生自行使用学生终端，影响教学效率，支持学生终端离线后自动锁屏功能。
11、机房教学过程中，为了防止学生通过访问互联网进行一些无关教学的操作，老师能够管控所有或部分学生虚拟机内不可访问互联网，支持网站的黑白名单配置。
12、机房教学过程中，为了防止学生通过打开一些与无关教学的应用软件程序，老师能够管控所有或部分学生虚拟机内仅允许打开和使用特定的软件，支持根据软件黑白名单控制软件的运行与关闭。
13、为确保教育资源大数据统一标准化，要求接入学校现有云桌面大数据平台实现学校教育数据集约化。提供云制造商承诺函并加盖投标人公章。
	套
	3
	

	2
	云桌面终端
	1、CPU： 国产处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，缓存容量≥16MB；
2、硬盘：≥512G固态硬盘，不少于2个3.5寸机械硬盘扩展,具备硬盘减震设计提供相关检测报告；
3、内存：≥16GB 插槽数量≥2；
4、前面板：USB3.0≥4个；
5、主板原生接口：USB≥8个,SATA接口≥2个；串口≥1个；
6、电源：≥200W高效稳定电源支持断电保护功能；
7、显卡：≥2G独立显卡；
8、音频：集成声卡，支持5.1声道；
9、主板扩展槽：≥1个PCIe x16,≥1个PCIe x8，≥1个PCIe x1；
10、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡，支持与主机同品牌网络信号防雷器功能并提供检测报告；
11、键盘鼠标：配置1套USB接口有线键盘鼠标；
12、机箱：黑色商务机箱，容积≥15L，支持免工具拆卸；
13、售后服务：制造商原厂免费提供三年上门售后服务承诺书原件
	台
	153
	

	3
	云桌面显示器、键鼠套装
	1、显示屏尺寸≥23.8英寸，显示屏刷新率≥75Hz，显示屏分辨率≥1920*1080。
2、云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、鼠标垫。
	套
	153
	

	4
	云桌面终端授权
	1、采用B/S或C/S软件架构，中文图形化管理页面。
2、为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块。
3、为了方便后期的扩展性，要求一台终端可支持VDI、IDV、TCI三类桌面的使用。
4、为满足基本教学的使用需求，要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统，包括且不限于：win 10、win11、国产统信、国产银河麒麟、竞赛Ubuntu等操作系统版本。
5、支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置。
6、为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见。
7、支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作。
8、要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。
9、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色的管理权限：
①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置；
②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模版的删除、创建、复制、快照管理等权限设置；
③可以针对用户指定其具体可以管理的哪几个镜像模版、哪几间教室。
10、支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo。
11、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要进行虚拟机的软件。
12、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。
13、支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个。
14、为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发。
15、为更快安装应用软件，支持软件安装包可以以文件、文件夹等形式上传。
16、为节省终端磁盘空间占用，终端内多个同类型镜像可共用公共部分，镜像总空间小于实际磁盘占用磁盘空间，通过web管理端可以开启共用配置。
17、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身。 
18、为方便对终端上镜像异常情况处理，管理员可以在web管理平台对终端内指定镜像的系统分区、数据分区远程还原操作，快速恢复教学环境
19、为满足教学过程数据存储，可以对学生单个镜像内设置数据盘，数据盘可以按每月、每周、每日或指定时间设置还原策略
20、为了保证兼容性、项目实施、交付及售后服务便捷性，防止推诿，要求接入学校现有云桌面统一平台实现教育数据集约化，提供制造商承诺函并加盖投标人公章。
	套
	153
	

	5
	云桌面24口交换机
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps
3、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离
6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能
7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
8、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容
9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
	台
	9
	

	6
	智慧黑板
	1.★交互平板显示尺寸≧86英寸，物理分辨率：3840*2160
2.屏体采用D-LED直下式背光。触控分辨率32768*32768(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
3.交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级；
4.屏体亮度可达400cd/m²，对比度≥4000:1(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
5.屏体面板具备散热涂层，有效降低屏幕工作温度，确保使用安全可靠。整体背板采用金属材质，能有效屏蔽内部电路器件辐射(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
6.采用先进人机交互红外触控技术，在Windows、安卓及国产化系统下均支持50点触控；(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
7.交互平板前面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB接口，1路USB Type-c接口；
8.交互平板后置标配HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路支持安卓和其他信号通道下信号输出；(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
9.▲前置面板具备非转接无线麦克风接口，支持无线麦克通过交互设备内置音箱扩声(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
10.交互设备通电关机情况下，仍可通过无线麦克风实现交互设备音箱扩音(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
11.交互平板具有笔槽，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具备漏灰孔，防止粉尘堆积；
12.交互平板前置接口及主要功能按键具有中文标识，避免误操作。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
13.交互平板整机具备电脑还原物理按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
14.交互平板具备Wi-Fi 6无线网卡及蓝牙5.4独立模块并支持单独拆卸。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
15.▲前置接口面板支持前拆，在不需要拆下整机打开背板的情况下进行前拆维护。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)。
16.前置USB接口具有开合式防撞盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击，开合角度≥100°；(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
17.采用2.2声道6个发声单元音箱，功率可达80W；扬声器最低谐振频率≤100Hz(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
18.内置一体化超高清5K摄像头，内置8阵列麦克风，单颗摄像头有效像素＞1900W，可输出分辨率≥5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能；(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
19.交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纸质纹理的实时调整，如素描纸、宣纸等；支持透明度与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；
20.交互平板背光系统支持DC调光，多级亮度调节，无闪烁背光能防止眼睛疲劳；
21.交互平板符合GB 40070-2021视力防护标准。
22.交互平板整机功耗≤350W，依据GB 21520-2023，达到1级能效。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
23.整机提供二维码，扫描后可获取产品名称、型号、服务热线、使用说明、安装说明，并可一键报修、报装。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
教学辅助系统功能
24.★交互平板具备≥12核国产化芯片驱动， Android 系统版本≥14.0；(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
25.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；
26. 交互平板可通过多指长按屏幕达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；
27.▲为照顾不同身高用户在不方便点击屏幕右上角关闭窗口区域的操作情况，可通过物理按键一键关闭电脑桌面顶层窗口(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
28.可通过前置物理按键一键调用后台多任务菜单，例如在PPT全屏播放界面下可切换或关闭应用程序，并具备中文标识方便识别。(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
29.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如音量、信号源等，并支持拖拽到屏幕任意位置；
30.在Windows、安卓、国产化系统等信号源通道下均通过手势调用悬浮菜单，菜单内可调用书写笔、白板、教学工具、AI互动、便签、设置等不少于30个应用。菜单支持通过手势操作快速隐藏(提供国家权威检测机构出具的产品检测报告证明)
31.整机内置RTC时钟芯片，具备定时自动开关机与远程开关机功能；
32.★交互平板采用插拔式电脑模块接口；
OPS电脑配置要求
CPU采用核心数≥8 线程≥12 核心频率≥2.0GHz处理器；
内存：≥8G DDR4；
硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 
接口：整机非外扩展具备≧5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等；
	套
	2
	

	7
	教师电脑桌
	桌子尺寸约为1000mm×550mm×750mm钢结构，带主机位，桌面采用不低于1.8cm厚环保多层板，四周边圆角小角，做清漆，下面为钢架，钢材厚度不低于1.0mm厚管材，冷拉高频焊管技术，表面酸洗防锈处理，电喷涂烤漆，采用微调节脚套，配套座椅
	套
	3
	

	8
	学生桌椅
	桌子尺寸约为1400mm×550mm×750mm 钢木结构，带主机位；桌子为双人位，桌面采用不低于1.8cm厚环保多层板，四周边圆角小角，做清漆，下面为钢架，钢材厚度不低于1.0mm厚管材，冷拉高频焊管技术，表面酸洗防锈处理，电喷涂烤漆，采用微调节脚套，配套凳子
	套
	75
	

	9
	机柜
	600*600*1200mm,前玻璃后铁门，2个风扇，3个层板，6位 PDU 电源
	台
	3
	

	10
	全自动交流稳压电源
	≥15KVA（单相）全自动交流稳压电源
输入电压范围    (单相)160~250V超低压型120~250V
输出电压   (单相)220V或110V
过压保护值   246±4V
欠压保护值   184+4V
稳压精度     ≤+1%
频率   50~60Hz
绝缘电阻   ≥2M0
调整时间   <1秒(输入电压变化10%时)
电气强度   1500V/min无闪络、击穿现象
	台
	3
	

	11
	地胶
	PVC同质透心地胶(含撕旧地胶、铲胶水及自流平地面处理)
无方向同质透心，重量<2750g/m，防火性B1级，耐度T级，防滑>R9级，甲醛测试不含有，耐污染测试碘酒、碘酊、油性记号笔外用酒精、药用液体石蜡、盐酸溶液、氢氧化钠溶液、咖啡等无污染抗菌活性金黄色葡萄球菌及大肠杆菌不易滋生
	㎡
	260
	

	12
	强弱电改造、设备安装及系统调试（含材料）
	1、（含六类网线、水晶头、地面开槽、定制走线槽、网线有标签且在每个机箱下伸出的网线长度1米等）
2、（含超纯铜电线、电源插座、空气开关及定制走线槽等）
3、电源电线及插座符合功率要求，设备连接线部分要求做集束包扎到位，安全、美观且方便维护。
	点
	153
	

	13
	系统集成
	全室安装，各类配件，设备的安装和互联，配套的电源线、六类网线跳线、PDU接线板或插座、配线架、理线架、网络模块等辅材的配置，配套的电脑桌椅、配套交换机的安装、软件安装等，终端接入学校现有云桌面管理平台等。
	项
	3
	

	14
	音响：有线麦克风+无线麦克风一套
	音响：1、使用2.4G数字射频技术，额定功率：50W；频率响应：55Hz-18kHz；
2、外置一体式小巧2.4G信号接收盒；
3、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换；
4、一路立体声声RCA输入，二路话筒（环保麦克风插口自带DC+6V电源）输入；
5、音箱标配壁挂安装配件，吊装简单方便。
6、接口：1路广播输入（70V—110V输入），1路立体声RCA，2路话筒接口；
	套
	3
	

	15
	3匹或者以上空调
	控制方式  遥控式
能力名称  制冷量
能力数值   7220
能效等级   一级(2019版)
电源电压  220V
电源频率  50Hz
空调类型  热泵电辅热
空调技术  变频
空调匹数  大3匹
	台
	3
	

	16
	信创运维台式电脑
	采用信创体系 CPU x86架构8核≥3.0GHz / 32GB DDR4 / 1TB NVMe SSD / 双23.8英寸显示器 / 支持Win10/11及国产双系统 / 三年原厂质保
	台
	3
	

	17
	信创运维笔记本电脑
	采用信创体系 CPU x86架构8核≥3.0GHz / 32GB DDR4 / 1TB NVMe SSD / 14英寸 / 原生RJ45及全接口 / 续航≥8小时 / 支持双系统 / 三年质保
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	八、直播模拟工位实训室
	

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	

	1
	直播镜头
	4K超清直播摄像头（分辨率3840×2160）；USB 3.0/Type-C免驱外接，即插即用兼容OBS等直播软件；内置智能云台，支持AI自动构图与人脸/人体追踪、实时美颜；全套标配含遥控器、5米连接线、桌面支架及1.7米落地支架、云台
	个
	10
	

	2
	补光灯
	LED环形美颜补光灯；色温与亮度无级可调、无频闪；含落地灯架
	套
	10
	

	3
	监视器
	7英寸无线图传监视器；触摸屏，分辨率1920×1080（16:9，323PPI），峰值亮度1200nit，对比度1000:1；广色域监看屏，支持Rec.709监看色彩校准与3D LUT加载；视频输入/输出均为HDMI 1.4b + 3G-SDI；内置4K无线图传，支持4K30接收、一拖四任意互联，2.4G/5G双频自动跳频，传输距离最远400m，端到端延时≤60ms；DC电源 + 双NP-F电池扣板供电，支持热插拔更换电池不断电；镁合金机身，净重约545g（含电池扣板）；含HDMI连接线及支架
	台
	3
	

	4
	手机支架 + 散热器
	二机位伸缩手机支架；夹持范围15–23厘米；集成半导体制冷散热模块
	台
	10
	

	 
	手持相机
	口袋式三轴机械增稳云台相机；双主摄镜头系统：20mm等效一英寸广角主摄（f/2.0大光圈，LOFIC技术，17级超高动态范围）+ 60mm等效中焦人像镜头（f/1.8大光圈，3倍光学变焦、最高12倍变焦）；D-Log 2专业色彩，10-bit色深（可记录超10亿种色彩）；支持4K/240fps超清慢动作、3700万像素照片；智能跟随8.0（主体锁定、手势控制）；2英寸旋转触屏，横竖拍一键切换；三轴机械云台物理增稳；兼容TF（MicroSD）存储卡。Vlog套装（在标准主机基础上额外含）：无线领夹麦克风发射器（2.4G无线收音）、补光灯、取景遥控器、迷你三脚架、1/4英寸螺纹续航手柄、收纳包及便携袋、USB-C至USB-C PD快充线（USB 3.1）+256高速卡
	台
	20
	

	6
	手机脚架
	落地升降式手机脚架；高度范围54–183厘米；单机位；集成双核半导体制冷散热
	个
	5
	

	7
	手机稳定器
	手机手持三轴稳定器；三轴增稳防抖，无损防抖；360°无限位平移环拍 + 低角度运镜；多功能追踪模块（磁吸）：集成人/宠物智能跟拍、补光、收音于一体，可在系统相机及主流直播/短视频/视频通话APP中原生精准智能跟随，支持检测并追踪人物与猫狗、多人场景选中目标跟随；追踪模块补光灯单手拨轮调节，8级亮度+8级色温（2500K–6000K）；手机经USB-C与模块连接可无线接收无线领夹麦克风发射器音频；支持NFC一贴蓝牙配对、磁吸固定，兼容磁吸快拆背贴，新增手机系统级智能追焦（iOS/鸿蒙）；内置延长杆（最大拉伸215mm）与内置三脚架，底部1/4英寸螺纹接口；适用手机重量170–300g、厚度6.9–10mm、宽度67–84mm，折叠便携（折叠约190×95×46mm）；电池3350mAh续航约10小时（开启追踪模块约5小时），蓝牙5.3，整机含模块约370g。套装含：AI追踪模块、收纳包、自拍器、20W充电头及两年版随心换
	台
	4
	

	8
	竖屏监视器
	21.5英寸IPS专业监看屏（导演监视器）；分辨率1920×1080（1080P/60Hz），峰值亮度1000nit，对比度1000:1；广色域99.5% DCI-P3，10-bit色深（8+2 FRC），可视角度178°（水平/垂直）；支持横竖屏监看（硬件旋转），适用于抖音竖屏直播及横竖拍拍摄。多画面监看：单画面/双画面/三画面/四画面 + PIP画中画；支持自定义3D-LUT（33×33×33）与HDR监看；辅助监看工具含波形图、矢量示波器、伪色彩、斑马纹、峰值对焦、变形宽银幕去压缩（1.33x/1.6x/2.0x/2.35x）、安全框与构图框。视频接口：2×HDMI 2.0输入 + 1×HDMI 2.0环出、3×3G-SDI输入 + 3×3G-SDI环出；3.5mm立体声音频输出，内置双3W扬声器；前置三色Tally指示灯（RJ45接口）。供电：AC 100–240V、DC 12–24V/XLR、V型电池；铝合金+复合材料机身，VESA安装及多1/4英寸与3/8英寸螺孔
	台
	1
	

	9
	补光灯
	150W双色温COB LED影视灯；色温2700K–6500K，高显色（TLCI≥95）；含灯体、变焦透镜、V口电池转接板、落地支架、电源适配器、收纳包、磁吸挡片、磁吸柔光片、八角柔光箱、球形柔光箱、保荣口转接环、NPF电池转接口、硅胶菲涅尔等全套配件
	台
	4
	

	10
	机顶闪光灯
	机顶TTL智能闪光灯；中文触屏操控；支持TTL自动与手动功率调节、离机引闪；含引闪器及相机热靴接口底座套装
	台
	5
	

	11
	显示屏
	43英寸安卓触控显示屏；分辨率1920×1080；支持横竖屏旋转；Android 7.0系统；WiFi 2.4G+5G；六核处理器（双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核，主频2GHz）；内存4GB+存储32GB；电容/红外触控；内置喇叭；可外接USB摄像头
	台
	1
	

	12
	音频隔离器
	音响系统共地噪声隔离器（音频隔离变压器）；3.5mm/RCA接口；用于消除直播与录音中的电流声及共地干扰
	台
	1
	

	13
	口播麦
	纽扣式无线领夹麦克风（一拖二，双发射器+一接收器）；全指向拾音；2.4GHz跳频抗干扰无线传输，空旷视距传输距离300m；48kHz/24-bit采样，频率响应20Hz–20kHz，最大声压级115dB SPL，信噪比>65dB；10档APP可调AI智能降噪；发射器单只仅约6g超轻机身，磁吸背夹+领夹双佩戴；双通道录音（单声道/立体声可选），-6dB安全轨防爆音，自动限幅防削波；续航：发射器单次约10小时，含磁吸充电盒总续航约30小时；数字热靴直连（适配索尼/佳能相机可选适配器，绕开3.5mm线材），兼容手机（Type-C/Lightning）、相机、电脑（TRS/TRRS/USB-C）；含相机转接头、磁吸充电盒、防风毛衣等配件
	台
	4
	

	14
	直播麦
	无线领夹麦克风（一拖四，四发一收）；2.4GHz自适应跳频抗干扰，空旷传输距离340m（绕射60m），传输延迟低至20ms；薄膜透传声学设计，48kHz/32-bit Float全链路高保真传输，信噪比72dB，最大声压级128dB SPL，AGC增益动态调节；AI降噪20档可调（每档1dB，失真<1%）；无线实时监听：25ms低延迟、监听距离100m（含OWS开放式无线监听耳机，耳机续航约18h）；发射器单次续航约11h、含充电盒总续航36h，单个发射器约14g、厚约1cm金属夹持；内置8GB存储支持32-bit浮点内录（约14h）、支持TimeCode时间码；可外接3.5mm领夹麦（USB-C转接）、含相机热靴适配器；套装含TX×4、相机版/Type-C版接收器各1、充电盒、防风毛衣×4、转接线及磁吸贴片等
	台
	2
	

	15
	无线图传
	无线图传设备；UVC免驱；低延时（≤60ms）传输；支持UVC转HDMI信号回传；HDMI/Type-C接口；适用于口袋相机直播信号传输
	台
	2
	

	
装修及配件
	

	1
	地拉绿幕
	2.5×2.5m
	套
	10
	

	2
	灯光配件
	菲涅尔聚光镜头；保荣卡口摄影灯泛光调节附件；四叶控光挡板；FL-11镜头【FM卡口】+灯具专用柔光球罩摄影灯附件；搭配便携包；FM/保荣卡口 60柔光球【FM卡口】用柔光 球罩摄影灯附件 搭配便携包 FM/保荣卡口 60柔光球【FM卡口】
	套
	2
	

	3
	监视器支架
	拓展监视器支架；双冷靴+1/4螺纹孔；适配主流稳定器及相机配件
	个
	4
	

	4
	追踪模块
	RS 智能追踪模块 × 1；RS 智能追踪模块转接支架 × 1
	个
	4
	

	5
	移动试衣间
	移动试衣间更衣室服装店便携式落地布帘简易试衣间换衣间可定制 黑色遮光布印花加固方 方形黑色+米色
	套
	2
	

	6
	挂衣架
	移动试衣间更衣室服装店便携式落地布帘简易试衣间换衣间可定制 黑色遮光布印花加固方 方形黑色+米色
	套
	1
	

	7
	直播学生团队桌
	1600×800×750，带万向轮，白色
	个
	10
	

	8
	直播电脑
	1. 基本要求：国产自主品牌，支持国产操作系统。
2. 处理器：国产处理器，海光 3350G CPU 物理核心数≥8 核，16 线程，主频≥3.0GHz。
3. 内存：≥32GB  内存。
4. 显卡：独立 8G 或以上显存卡。
5. 硬盘：≥1024G M.2 固态硬盘 + 2TB 机械硬盘。头戴式有线电竞游戏耳机7.1 声道深渊灯电脑考试办公专业版pro 麦克风耳 麦
6. 网络：1000M 自适应以太网
7. 标准接口：≥11 个 USB，其中前置 2个USB 3.2 Gen1，2 个USB 2.0，1个耳机，1个耳机 / 麦克风 combo 插孔；后置7个USB 3.2 Gen1，3个 Audio，1个串口，1个RJ45；
8. 电源：≥500W 节能电源。
9. 整机外观：机箱不小于 23 升，产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；状态指示灯：机箱前置有硬盘和网格信息运行灯，可以查看整机的运行和存储状态；整机噪音：噪音声压级≤5dB；机箱按键：前置有开机键与重启键。
10. 同一品牌 USB 抗菌防泼溅键盘，提供抗菌报告；同一品牌 USB 抗菌光电鼠标，提供抗菌报告。
11. 健康：为使用者身心健康，所投产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频磁场辐射值不高于 0.62%。
12. 显示器：不小于 31.5 英寸，与主机同品牌，分辨率：2560*1440，刷新率不小于 180hz,1ms 响应时间，HDR10 技术。
13. 售后服务：提供 3 年免费原厂质保，3 年免费上门服务。中标后提供原厂售后服务承诺函及产品样机测试，不符合功能参数视无效中标。
	台
	11
	

	9
	教学管理系统（增补点位）
	教师机控学生机（教学管理系统，增补点位）
	点
	11
	

	10
	工位凳
	定制
	台
	50
	

	11
	交换机 + 机柜
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4       
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥120Mpps；
3、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离
6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能
7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
8、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容
9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web
10.机柜550*400*600规格  
	台
	1
	

	12
	教师桌椅
	定制
	套
	1
	

	13
	强弱电安装
	1. 独立回路、强弱电分管/分槽、走地/墙安装:
2.主线改线
3、全遮光窗帘
	m2
	160
	

	14
	墙面及顶面改造
	1.铲除原有墙皮;
2.新做墙面涂料;
	m2
	160
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	序号
	产品名称
	规格尺寸(mm)
	技术参数
	单位
	数量

	区域： 1楼教室(教室一)

	1 
	三人课桌
	1800W*400D*750H
	1、基材：基材采用优质环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	14 

	2 
	两人课桌
	1400W*400D*750H
	1、基材：基材采用优质环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	14 

	3 
	课椅
	常规
	要求
带写字板；
1、 PP加纤工程料一体注塑成型背胶板、固定扶手；
2、 
椅座：一体成型木板、高密度5分纯棉；
3、 
砂黑.砂白烤漆异型管折叠架；
4、 
尼龙脚塞、或配50mm直径尼龙包边静音轮。
	张
	70 

	4 
	发言台
	650x500x1150
	1.基材： E1 级环保三聚氰胺板基材 ， 板材 厚度16mm-25mm甲醛释放量≤1.5mg/L、PVC同色封边。
2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。
3.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	1 

	5 
	椅子
	1100x740x520
	面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中， 回弹性能好，不变形。脚架：采用厚2.0mm钢脚架，经过酸洗、磷化防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。脚垫：尼龙材料脚垫。
	张
	1 

	6 
	讲台
	900*600*760mm
	1、基材：基材采用环保E0级密度板； 甲醛释放量≤0.05mg/m³
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。

	张
	1 

	区域： 1楼教室(教室二)

	1 
	三人课桌
	1800W*400D*750H
	1、基材：基材采用优质环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	12 

	2 
	课椅
	常规
	背架PA+30%玻纤PA+30%玻纤扶手、耐磨脚垫超韧尼龙+15%玻纤32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢
	张
	36 

	3 
	发言台
	650x500x1150
	1、基材：基材采用环保E0级密度板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	4 
	椅子
	常规
	面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;,耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。
脚架：采用厚2.0mm钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。脚垫：尼龙材料脚垫。
	张
	1 

	5 
	讲台
	900*600*760mm
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	区域： 1楼教室(教室三)

	1 
	三人课桌
	1800W*400D*755H
	1、基材：基材采用优质环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	12 

	2 
	课椅
	常规
	背架PA+30%玻纤
PA+30%玻纤扶手、耐磨
脚垫超韧尼龙+15%玻纤
32.5*20.5*T1.5mmQ235碳素钢
	张
	36 

	3 
	发言台
	650x500x1150
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	4 
	椅子
	常规
	面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸
色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。
脚架：采用厚2.0mm钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。脚垫：尼龙材料脚垫。
	张
	1 

	5 
	讲台
	900*600*760mm
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含 量 ：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	区域： 1楼教室(教室四)

	1 
	三人课桌
	1800W*400D*750H
	1、基材：基材采用优质环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	14 

	2 
	两人课桌
	1400W*400D*750H
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用PVC封边带，厚≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
4、结构：采用1.5—3.0mm国产冷轧钢卷板，经过制模、落料、成型、焊接加工，采用全自动喷涂设备静电粉末喷涂，高温固化，并经过酸洗、磷化来清洁表面，防锈、坚固、耐用。
5、功能：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	14 

	3 
	课椅
	常规
	带写字板
1、PP加纤工程料一体注塑成型背胶板、固定扶手；
2、椅座：一体成型木板、高密度5分纯棉；
3、砂黑.砂白烤漆异型管折叠架，
4、尼龙脚塞、或配50mm直径尼龙包边静音轮
	张
	70 

	4 
	发言台
	650x500x1150
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；环保产品甲醛释放量≤0.05mg/m。
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg
、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	5 
	椅子
	1100x740x520
	面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;,耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中， 回弹性能好，不变形。
脚架：采用厚2.0mm钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。脚垫：尼龙材料脚垫。
	张
	1 

	6 
	讲台
	900*600*760mm
	1、 基材：基材采用环保E0级密度板；甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、 饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、 PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg
、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	区域： 1楼教室(智慧教室)

	1 
	可移动课桌
	双人位
1200*450*750mm
	1、基材：选用E1级多层板；
2、贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3、封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱
胶 、表面无胶渍：
4、五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
5、配件：选用金属钢脚架，其中一个脚带脚轮。
6、折叠：桌子采用偏移脚底设计，可以以直线嵌套形式
堆叠收纳，不发生侧向蠕动，节省空间；每组由六个位拼接而成一个圆形，可以随意组合；
	张
	90 

	2 
	可移动课椅
	常规
	1、背框：PP加纤维，一体成型，超韧弹性背；
2、海绵：弹力座布，高弹力海绵座垫，舒适透气；
3、扶手： PP加纤维扶手面， φ12mm实心钢，高级户外漆 ，稳固性强；
4、 四星脚： 户外漆四星脚，防滑脚垫：
	张
	90 

	4 
	发言台
	650x500x1150
	1、基材：基材采用环保E0级密度板；甲醛释放量≤0.05mg/m³；
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。

3、PVC封边：采用厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg
、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	5 
	椅子
	1100x740x520
	1、面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;,耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
2、海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。
3、骨架：一体成型曲木板，依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度12-16mm,经防潮、防腐、防蛀等环保处理。
4、脚架：采用厚2.0mm钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化、防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。
5、脚垫 ：尼龙材料脚垫 。
	张
	1 

	区 域 ：一楼接待大厅

	1 
	前台
	4200W*800D
*1000H
	基材：采用优质环保E0级MFC板。
饰面：采用定制装饰纸搭配钢模板浮雕，立体纹理质感的饰面材料。封边采用厚PVC封边带。
	张
	1 

	2 
	接待椅
	常规
	全新PP胶+榉木实木脚
	张
	4 

	3 
	休闲沙发
	三人位244*94*80
	1、面料 :选用优质纳帕皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；
2、基材 :含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；
3、辅料 :采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。
	张
	1 

	4 
	茶几
	1200*600*430mm
	大理石面，玫瑰金不锈钢脚架
	张
	1 

	5 
	单人休闲沙发
	1100*900*770mm
	1、面料 :选用优质纳帕皮,经液态浸色及防潮、防污等艺处理,皮面柔软舒适,光泽持久；
2、基材 :含水率低9%以下的硬木木方及5m多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；
3、辅料 :采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。
	张
	2 

	6 
	恰谈桌
	Φ700*750mm
	面板：18MM人造大理石台面
架子：镀金不锈钢拉丝脚架
适用风格：轻奢风、现代风、美式风
	张
	2 

	7 
	恰谈椅
	575*640*770坐高
450
	靠背：定型弯板结构，靠背坐垫采用高档西皮面料，触感亲肤，内部填充高密度高回弹海绵
脚架：五金脚架，稳固结实
	张
	6 

	8 
	前台接待养
生茶壶
	　
	5L含支架(带水龙头)
	个
	3 

	9
	茶水柜
	1.2米
	　
	张
	1

	区 域 ：二层大报告厅

	1 
	主席台
	1400*600*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强 ；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
5.配件：桌下带置物隔层
	张
	4 

	2 
	主席台
	1000*600*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强 ；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
5.配件：桌下带置物隔层
	张
	1 

	3 
	主席椅
	1100x740x5
20
	面料：采用环保西皮，符合GB/T 16799-2018、HJ507-2009标准；游离甲醛≤60mg/kg;挥发性有机物(VOC)≤10mg/kg ;,耐折牢度(50000次)无裂纹；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，要求皮面柔软舒适，耐久。
海绵：采用阻燃海绵，无污染、无刺激性气味，软硬适中，回弹性能好，不变形。
脚架：采用厚2.0mm钢制弓型脚架，经过酸洗、磷化防锈处理，表面涂料平整光滑不起泡，无流挂。脚垫：尼龙材料脚垫。
	张
	10 

	4 
	讲台
	600W*380D*1100H
	1、基材：基材采用优质环保EO级密度板，环保又耐用；优质绿色环保产品， 甲醛释放量≤0.05mg/m³
2、饰面纸：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐污 ；采用纯三聚氰胺浸胶。浮雕细腻，质感明显。
3、PVC封边：采用优质厚PVC封边带，厚度≥2mm,可溶性重金属含量：汞≤60mg/kg、铅≤90mg/kg、镉≤75mg/kg、砷≤25mg/kg、锑≤60mg/kg ;
	张
	1 

	5 
	1.6米电脑桌
	1600W*1600D*750
      H
	1. 基材：E1级环保三聚氰胺板基材，板材厚度16mm-25mm甲醛释放量≤1.5mg/L、PVC同色封边。
2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。

3.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	1 

	6 
	办公椅
	　
	网面 ，转椅
	张
	1 

	7 
	茶水柜
	800W*400D*805H
	1.基材：E1级环保三聚氰胺板基材，板材厚度16mm-25mm 甲醛释放量≤1.5mg/L、PVC同色封边。
2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。
3.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	组
	1 

	8 
	茶吧机
	　
	　
	台
	1 

	9 
	1.2米
折叠桌
	1200W*400D*750H
	参数：
1.木板：采用国家E1级标准三聚氰胺板面板厚度25MM 档板15MM
2.脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM)底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚1.2MM) 
3.书网：采用φ16MM优质圆形冷轧钢管 (壁厚0.6MM) 
4.上托：采用2.2MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成
5.拉杆：采用φ25*50MM优质方形冷轧
钢管（壁厚1.2MM) 
6.台架整体表面采用高温静电喷涂处理脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮
7.旋转开关铝合金开关功能：标配：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	13 

	10 
	1.6米
折叠桌
	1600*400*755mm
	参数： 
1.木板：采用国家E1级标准三聚氰胺板面板厚度25MM  档板15MM 2.脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM)底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚1.2MM)
3.书网：采用φ16MM优质圆形冷轧钢管（壁厚0.6MM) 
4.上托：采用2.2MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 
5.拉杆：采用φ25*50MM优质方形冷轧钢管（壁厚1.2MM)
6.台架整体表面采用高温静电喷涂处理脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮
7.旋转开关铝合金开关功能：标配：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	1 

	11 
	礼堂椅
	座椅规格尺寸：
中心距：580mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手高：610mm；
扶手宽：80mm；全高：1000mm
	油漆背板款礼堂椅材质说明：
海绵：采用优质原料经模具一次发泡成形，密度达到45-60m³
座背外板：采用16mm厚多层板热压成形，表面油漆饰面。
布料 ：采用优质耐磨麻绒。
扶手脚架 扶手框和底脚板：采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。
扶手面 ：采用橡木，经6次油漆工艺精制而成。
写字板 ：采用密度板, 注塑封边。配置支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。
侧板 ：采用优质中纤板，面覆海绵和麻绒。
回复结构：采用弹簧加阻尼回复，回复轻盈无噪音。
座椅规格尺寸：
中心距：580mm； 座内宽：500mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手高：610mm；
扶手宽：80mm；全高：1000mm
	位
	369 

	区 域 ：二楼前台接待

	1 
	前台
	4200W*800D
*1000H
	基材：采用优质环保E0级MFC板。
饰面：采用定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质厚PVC封边带，优质厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。
	张
	1 

	2 
	接待椅
	常规
	全新PP胶+榉木实木脚
	张
	4 

	3 
	接待沙发
	占地尺寸
3036*2536mm
	采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢口字脚
	张
	1 

	4 
	休闲椅
	桌子 ：
120*60*75CM
双人位椅子：
110X73X77CM
	桌子1张：120*60*75CM,白蜡木脚，实木多层板贴木皮台面
双人位椅子2张：110X73X77CM,橡木框架，西皮/布艺面料，高密度海绵.弹簧座包
	套
	5 

	5 
	小圆凳
	430*430mm
	弹性系列布饰面，实木框架支撑粘棉
	张
	3 

	6 
	小茶几
	600*720mm
	面板：12MM雪山白岩板面，哑光材质，耐磨，易清洁
架子：足12加厚加粗圆形锥角，黑色喷涂脚架，大气、简洁
适用风格：现代风、极简风
	张
	2 

	区 域 ：二楼办公室

	1 
	1.8米办公桌
	1800*800*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；桌台面25mm,带边副柜
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	1 

	2 
	1.6米办公桌
	1600*800*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；桌台面25mm,带边副柜
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	4 

	3 
	办公椅
	　
	转 椅 ，可午休
	张
	5 

	4 
	会客沙发
	1880*900*900mm
	可折叠
	张
	1 

	5 
	会客椅
	常规
	优质国产耐磨西皮饰面
42高密度高回弹切割新绵
12厘多层弯曲板
	张
	2 

	6 
	文件柜
	850*390*1800mm
	铁皮柜
	组
	2 

	7 
	订制书柜
	2. 4M 长
	　
	组
	1 

	8 
	茶水柜
	800W*400D*805H
	1.基材：E1级环保三聚氰胺板基材，板材厚度16mm-25mm 甲醛释放量≤1.5mg/L、PVC同色封边。
2.贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。
3.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	组
	2 

	区 域 ：二至四层双人标间客房

	1 
	单人床
	1800*2000*1150
	1.基 材 ：选用E1级多层板；床靠背加布艺软包
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	5 

	2 
	单人间床垫
	1800*2000*200
	1.面料：防螨针织面料，手感柔和舒适立体舒适透气 ；
2.环保棕：0甲醛，无胶水，无异味健康环保棕丝中掺和白色棕棉，环保透气性强，代替原本的胶水将天然棕丝连接在一起，呵护脊背；
3.天然乳胶：乳胶内分布细小蜂窝状排气孔，排出人体预热及潮气，确保床垫内外空气循环；
4.其它：床垫柔软舒适，做工精细，圆弧边角设计，快速回弹，耐久性，睡眠区域中心经3万次试验后；
	张
	5 

	3 
	双人间床
	1.35M
	1.基材：选用E1级多层板；床靠背加布艺软包
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	144 

	4 
	双人间床垫
	1.35M
	1.面料：防螨针织面料，手感柔和舒适立体自然细腻，舒适透 气；
2.环保棕：0甲醛，无胶水，无异味健康环保棕丝中掺和白色棕棉，环保透气性强，代替原本的胶水将天然棕丝连接在一起，呵护脊背；
3.天然乳胶：乳胶内分布细小蜂窝状排气孔，排出人体预热及潮气，确保床垫内外空气循环：
4.其它：床垫柔软舒适，做工精细，圆弧边角设计，快速回弹，耐久性，睡眠区域中心经3万次试验后；
	张
	144 

	5 
	床头柜
	500W*500D*450H
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍：
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	149 

	6 
	书桌
	1000W*600D*750H
	1.基材：选用E1级多层板；书桌台面采用25mm,其它板材采用17mm,桌台面下面增设两个抽屉。
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	149 

	7 
	书椅
	常规
	1、采用实木框架，水性油漆
2、坐垫及靠背采用定型海绵 ，西皮饰面
	张
	149 

	8 
	单人沙发
	1100*900*770mm
	西皮
高密度海绵实木框架
	套
	5 

	9 
	小茶几
	600*720mm
	面板： 12MM雪山白岩板面，哑光材质，耐磨，易清洁
架子：足12加厚加粗圆形锥角，黑色喷涂脚架，大气、简洁
适用风格：现代风、极简风
	张
	5 

	10 
	茶水柜
	800W*400D*805I
	1基材：采用优质环保EO级MFC板。
饰面：采用定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质厚PVC封边带，优质厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。
	张
	77 

	11 
	1.8米床
被套
	240*240
	60*40全棉喷气贡缎，密度173*120,布料经烧毛、丝光工艺处理，面料柔软、选气性能良好，符合国际《OEKOTEXSTANDARD 100》生态环保纺织用品标准认证。
工艺：三周5cm飞边，车密边 ，尾部开口，
	条
	10 

	12 
	1.8米床
床单
	260*280
	60*40全棉喷气贡缎，密度173*120,布料经烧毛，丝光工艺处理，面料柔软、透气性能良好，符合国际《GOEKOTEX STANDARD100》生态环保纺织用品标准认证。
工艺：宽度方向车2cm长度边车1CM,车密边
	条
	10 

	13 
	1.8米床
保护垫
	183*203
	面料：高密磨毛布，填充：200克每平方高温环保定型棉
	条
	5 

	14 
	1.8米床
被芯
子母被
	220*225
	外200+400克/平，外层面料：桃皮绒面料：绗缝方格，四周滚边双针压线，车标示唛及洗水唛，填充：400克/平整张羽丝绒
	条
	5 

	15 
	1.35米床
被套
	200*240
	　
	条
	288 

	16 
	1.35米床
床单
	220*280
	60*40全棉喷气贡缎，密度173*120,布料经烧毛，丝光工艺处理，面料柔软、透气性能良好，符合国际《GOEKOTEX STANDARD100》生态环保纺织用品标准认证。
工艺：宽度方向车2cm长度边车1CM,车密边，
	条
	288 

	17 
	1.35米床
保护垫
	180*225
	面料：高密磨毛布，填充：200克每平方高温环保定型棉
	条
	144 

	18 
	1.35米床
被芯
子母被
	180*225
	200+400克/平，外层面料：桃皮绒面料：绗缝方格，四周滚边双针压线，车标示唛及洗水唛，填充：400克/平整张羽丝绒
	条
	144 

	19 
	枕套
	60*90
	60*40全棉喷气贡缎，密度173*120,布料经烧毛、丝光工艺处理，面料柔软、透气性能良好，符合国际《0EKOTEXSTANDARD100》生态环保纺织用品标准认证。
工艺 ：四周无飞边，舌长15cm,车密边，加酒店标
	个
	596 

	20 
	枕芯
	45*75
	外层面料：全棉40*40S 133*100漂白防羽布。内充1000
克超细旦羽丝绒，滚边工艺
	个
	298 

	21 
	面巾
	35*75*150g
	16S螺旋棉纱，重150克
	条
	288 

	22 
	大浴巾
	70*140*600g
	16S螺旋棉纱，重600克
	条
	288 

	23 
	烧水壶
	　
	1.5L
	个
	77 

	24 
	茶杯
	　
	10CM高
	个
	144 

	25 
	小置物架
	　
	　
	个
	77 

	26 
	大置物架
	70*22cm
	　
	个
	77 

	27 
	烟灰缸
	15cm
	玻璃烟灰缸
	个
	77 

	28 
	垃圾桶
	29*25cm
	10L
	个
	77 

	29 
	脚踏垃圾桶
	　
	　
	个
	77 

	30 
	漱口杯
	8.5*8cm
	玻璃
	个
	144 

	31 
	牙具收纳盒
	24*18*5cm
	亚克力
	个
	77 

	32 
	茶杯托盘
	35*25*3cm
	亚克力
	个
	77 

	33 
	冲凉拖鞋
	　
	　
	双
	288 

	34 
	衣架
	40.5*19.2cm
	PP材质
	个
	770 

	35 
	纸巾盒
	24*12*9.5cm
	皮质
	个
	77 

	36 
	电梯口垃圾桶
	　
	带灭烟砂
	个
	10 

	37 
	电视机
	创维
	40 寸 ，超清
	台
	77 

	区 域 ：酒店经理办公室

	1 
	办公桌
	1800*800*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；桌台面25mm,带边副柜
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	1 

	2 
	办公椅
	常规
	1、背框：纤维背架，固定腰靠；
2、扶手：PP分体固定扶手；
3、海绵：高弹力海绵；
4、底盘：配原位锁定底盘；
5、椅轮：黑色尼龙轮。
	张
	1 

	3 
	文件柜
	1200*400*2000mm
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	1 

	4 
	会客椅
	常规
	优质国产耐磨西皮饰面
42高密度高回弹切割新绵
12厘多层弯曲板
	张
	2 

	5 
	接待沙发
	三人位
	1、饰面材料：选用优质西皮，皮质细腻，透气性能好耐腐蚀 ；
2、海绵：内衬纯高密度机泡海棉，扶手和背包采用公仔棉包。
3、弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理，强力织带橡筋，永不变形；
4、框架： 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
5、脚架：优质黑色细磨砂喷涂金属脚架.
	张
	1 

	6 
	茶几
	1000*500*450mm
	1.基材： 台面选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.脚架：优质电镀不锈钢脚架。
	套
	1 

	区 域 ：办公室

	1 
	办公桌
	1200*1200*1050mm
	1.基材：选用E1级多层板；带边副柜
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶
4.五金配件。桌面带1个PP线盖线盒，
5.配件：选用优质金属钢脚架，配桌上屏风+固定长副柜
	组
	1 

	2 
	办公椅
	常规
	1、背框：纤维背架，固定腰靠；
2、扶手：PP分体固定扶手；
3、海绵： 高弹力海绵；
4、底盘：配原位锁定底盘；
5、椅轮：黑色尼龙轮。
	张
	1 

	3 
	文件柜
	1200*400*2000mm
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	1 

	4 
	接待沙发
	三人位
	1、饰面材料：选用优质西皮，皮质细腻，透气性能好耐腐蚀 
2、海绵： 内衬纯高密度机泡海棉，扶手和背包采用公仔棉包。3、弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理，强力织带橡筋，永不变形 ；
4、框架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
5、脚架 ：优质黑色细磨砂喷涂金属脚架.
	张
	1 

	5 
	茶几
	1000*500*450mm
	1.基材：台面选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.脚架：优质电镀不锈钢脚架。
	套
	1 

	区 域 ：办公室

	1 
	办公桌
(六人位)
	3600*1400*760mm
	1.基材：选用E1级多层板；桌下面配三固定三抽柜
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶
、表面无胶渍；
	位
	6 

	2 
	办公椅
	常规
	　
	张
	1 

	3 
	文件柜
	1200*400*2000mm
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
	张
	1 

	区域：3层圆形会议室

	1 
	圆形会议桌
	03600*760mm
	1、基材：内板：采用EO级优质实木多层板(胶合板),甲醛释放量≤0.05mg/m3 ;挥发性有机化合物：苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3、TVOC≤0.3mg/m3;
2、木皮：采用同色实木皮饰面，木皮须颜色一致，厚度≥0.8mm,含水率6%-14% ;甲醛释放量≤1.5mg/L。经过防虫防腐处理，纹理清晰。
3、封边：贴面相同的实木木材。
4、五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	1 

	2 
	条桌
	1800*450*760mm
	1.木板：采用国家E1级标准三聚氰胺板面板厚度25MM  档板15MM 2.脚管：立柱脚采用30*60MM方型冷轧钢管（壁厚1.2MM)底脚采用优质冷轧钢板拉伸折弯而成（壁厚1.2MM) 
3.书网：采用φ16MM优质圆形冷轧钢管（壁厚0.6MM) 
4.上托：采用2.2MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成 
5.拉杆：采用φ25*50MM优质方形冷轧钢管（壁厚1.2MM) 
6.台架整体表面采用高温静电喷涂处理脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮
7.旋转开关铝合金开关 
功能：标配：桌面下带连接件，可锁扣；可以快速拆分、组合；
	张
	6 

	3 
	会议椅
	常规
	饰面 ：优质皮饰面，光泽度好，易清洁，耐用；
	把
	33 

	4 
	茶水柜
	800W*400D*805H
	1.基材：选用E1级多层板；
2.贴面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐磨性强；
3.封边：采用优质PVC封边条，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；
4.五金：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理 。
	张
	1 

	5 
	保温壶
	　
	2L
	个
	2 

	区 域 ：洗衣房

	1 
	洗衣机
	　
	带烘干功能，12KG
	台
	12 

	区 域 ：布草间

	1 
	储物柜
	1800*600*1800mm
	　
	组
	24 

	档案室

	1 
	文件柜
	2000*850*390mm
	　
	组
	6 

	2 
	货架
	2000*2000*600mm
	　
	组
	6 

	3 
	货架
	2000*1500*600mm
	　
	组
	1 

	区域：3楼过道休闲区

	1 
	艺术沙发
	3700*1040*720mm
	1+1+3
	套
	1 

	2 
	茶几
	400*104*72
	　
	张
	1 

	区域：餐厅、职工休息间

	1 
	休息桌
	2M*1M
	环保板带插座
	张
	1 

	2 
	休息椅
	　
	木凳
	张
	6 



