采购需求
前注：
1.下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标人必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其投标无效。
2.未标注“★” 的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离（不满足）。非实质性偏离（负偏离）的范围≧10项其响应无效。
3.投标人所提供的产品可以等于、高于或优于本项目技术要求中的技术参数或规格，属于正偏离。

[bookmark: _Toc3380][bookmark: _Toc140679429]一、项目概况
本项目为保障学校日常教务、教学、服务等工作更好的开展，提高学校管理水平及教学质量，拟对信息化设备、教室硬件设备、厨房设备等进行采购。
包1信息化设备主要内容为多媒体黑板（98寸一体机）、校园监控、校园广播系统、会议室音响、安防设备（门禁、人行通道及防霸凌系统）采购及安装，采购预算为人民币1797302.00元。
包2教室硬件设备主要内容为黑板、音乐器材、体育器材、卫生保健室、班级文化布置、班级牌、科室牌、指示牌、宣传栏橱窗、窗帘等采购及安装，采购预算为人民币421640.00元。
包3厨房设备主要内容为学校厨房所需设备的采购及安装。采购预算为人民币666250.00元。
二、采购项目预（概）算
项目总预算：2885192.00 .00元
包1预算∶1797302.00元
包2预算：421640.00元
包3预算：666250.00元

3、 [bookmark: _Toc4938]采购需求清单
	包号
	包名称
	品目编码及名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	信息化设备
	A02019900其他信息化设备
	详见包1
《采购清单明细》
	1批
	/
	

	2
	教室硬件设备
	A99其他货物
	详见包2
《采购清单明细》
	1批
	/
	

	3
	厨房设备
	A05020199 其他厨卫用具
	详见包3
《采购清单明细》
	1批
	/
	



[bookmark: _Toc5867]四、技术商务要求
包1信息化设备
（一）技术要求
《采购清单明细》
	序号
	产品名称
	技术参数或规格
	单位
	数量

	一、多媒体黑板

	1
	86英寸AI智慧黑板
	1、 整体设计要求
1、整机采用全金属外壳与三拼接平面一体化结构，配备不小于86 英寸液晶显示屏；屏幕边缘做金属圆角包边防护，金属背板可屏蔽电路辐射，设备具备防潮、耐盐雾防锈蚀能力，适配各类教学场景；
2、搭载 16:9 比例超高清 LED 液晶屏，屏幕分辨率不低于 3840×2160；
3、整机配备不少于 2 路 HDMI、1 路 RS232、1 路音频输出、1 路触控 USB 输出接口；前置设置不少于 3 路 USB 接口，其中包含 1 路 Type-C 接口；
4、嵌入式系统需 Android 15 及以上版本，处理器主频≥1.6GHz，运行内存≥2GB，机身存储≥32GB；
5、设备在整机PC系统及嵌入式双系统下，均支持 50 点及以上触控操作；
6、整机 CPU、WIFI 蓝牙、摄像头图像处理均采用国产自主芯片；
7、设备支持无人操作自动息屏，可通过机身触摸中控菜单启停该功能，并可自主设置无人操作息屏时长；
8、全通道侧边栏快捷菜单可实时查看物联设备连接状态，可调出中控菜单完成管控
9、屏幕上边框集成摄像头，视场角≥150 度，拍照像素≥1600 万；摄像头可识别环境色温，自动优化画面显示效果；
10、内置投票统计工具，依托多摄像头 AI 识别举手、双手交叉等投票动作，自动统计投票数据及占比并以柱状图展示；
11、整机书写触控延迟≤25ms，搭载笔迹预测算法，书写速度达到 50cm/s 及以上时，悬空笔迹识别距离小于 20mm；
12、全通道均支持 4K 信号显示；
13、内置 2.2 声道音响系统，高音扬声器不少于 2 个、中低音扬声器不少于 2 个，整机最大输出功率≥80W；
14、听力模式搭载 AI 人声增强功能，支持多档强度调节；
15、搭载 8 阵列非独立扩展麦克风，有效拾音距离≥12m；支持通过麦克风、智能笔唤醒语音助手，可语音操控音量、亮度、应用程序、网页播放等功能；
16、内置标准、听力、观影、AI 空间感知等多种音效模式，AI 空间感知音效可采集教室环境声，自动匹配适配的音效参数；
17、支持 AI 智能画质调节，可根据画面内容自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调、高光及阴影等参数
18、支持手动自定义调节对比度、色温、亮度、色彩空间等图像参数；
19、全通道启用纸质护眼模式，内置牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸等多种纹理，支持纹理透明度与色温调节；
20、内置自习工具，依托 AI 音频算法实时监测教室音量，音量超出阈值时屏幕自动弹窗提醒；
21、配备语音转文字工具，可将拾取语音转为文字；
22、内置 AI 授课工具，可识别屏幕及视频展台采集的试题，支持手动框选题目区域，自动生成解题步骤与注意事项；
23、内置文字快剪功能，微课录制完成后可提取视频文字，并依据文字内容快速剪辑视频；
24、设备内置AI 智能体，可按需创建并自定义角色、技能、头像；
25、支持语音、文字交互，创建内容可上传至校园资源共享。
二、无线互联要求
1、无需外接无线网卡，Android、Windows 双系统均支持 WiFi 上网、AP 热点、蓝牙连接，WiFi 与 AP 热点有效工作距离≥12m；
2、PC 端可主动搜索并连接蓝牙外设；
3、设备可发射超声波信号，手机、笔记本电脑接收信号后可自动识别设备并一键投屏；
4、配套教学 APP 采用 WiFi 直连技术，可近场自动发现大屏，免扫码、免账号密码直连登录；依托统一身份认证实现其他教学软件免登录（提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）；
5、整机内置传屏接收模块，无需额外外设即可实现手机、电脑音视频投屏，电脑投屏支持触摸回传；
6、无需外接设备即可录制朗读语音、识别声纹完成统一登录，登录后自动调取云端课件，打开白板软件可跳过登录流程。
三、内置 OPS 模块配置要求
1、处理器采用十二代及以上 Intel Core i5；
2、配置 DDR4 内存不低于 8GB，固态硬盘容量不低于 512GB；
3、OPS 模块为抽拉式设计，插入整机即可使用，插拔无需额外接线；
4、OPS 与整机采用万兆接口对接，传输速率≥10Gbps；
5、模块采用按压式卡扣结构，无需工具即可快速拆装。
	台
	20

	2
	智能翻页笔
	1、支持设备书写、无线控制发射器一体化设计；
2、具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3、兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制；
4、具备模拟激光笔功能；
5、支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动；
6、支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒；
7、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开PC内已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作；
8、支持白板软件内，通过语音控制：切换备授课模式，切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；
9、采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：≥5m；模拟激光：≥10m；上翻页、下翻页：≥25米；
	只
	20

	3
	视频展台
	1.圆角边设计； 
2.用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求；
3.用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅；
4.按键采用触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作；
5.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作；
6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示；
7.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容。
	个
	20

	4
	教学白板软件
	（一）教学白板软件电脑端：
1.全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号；
2.互动课件支持开放式云分享，分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期；
3.提供互动式教学课件资源，包含学科教育（各学段各地区教材版本与教材版本全部教学章节）、专题教育、特殊教育；
4.在备课中支持搜索课件资源，支持将资源中整份课件插入课件中，也支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中；
5.支持将互动课件导出为 pptx 、pdf、H5 或 web 链接，导出的课件支持在多终端(包含 windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统) 进行二次编辑；
6.软件支持全文快速搜索，在课件中通过搜索，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项；
7.支持将Word文档转换为云教案，云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件，支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx；
8.云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享，接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览；
9.云教案提供授课模式，可在云教案预览页面点击授课进入全屏演示模式，也可在授课端直接打开云教案列表进入。授课模式下支持使用笔工具书写批注，且可上下左右漫游；
10.提供校本资源库，支持实现校本资源共建共享，支持上传课件、教案及多媒体文件，支持全局资源搜索或按年级、学科筛选资源。备课时支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源；
11.支持实现信息化集体备课，选择教案、课件资源上传发起集备研讨，可通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景，可对集备中多稿的课件、教案进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；
12.完成集备研讨后，集备终稿会自动上传到校本资源库，并生成集体备课报告，报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容；
13.支持电子化听评课。在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。支持导出评课报告和听课记录。
（二）教学白板课堂工具
1.一键开课：教师可一键开课生成课程海报；学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂，无需额外安装APP；
2.互动答题工具：教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情；
3.远程互动工具：在直播课堂中，教师可指定授权学生远程互动，学生可在直播的课件画面进行书写、移动、擦除、参与互动活动等，学生操作过程实时同步至班级其他学生，可支持不少于5位学生同时参与远程互动；
4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。
（三）教学白板手机移动端
1.可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转；
2.无需局域网环境部署，教师可使用移动端进行课件翻页，课件预览、课件跳页、播放视频、播放课堂活动、展开思维导图。支持横竖屏两种模式；
3.可将教师的课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接的方式进行分享，分享有效期支持教师自定义；
4.可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。删除的课件可以在移动平台的回收站中恢复或永久清除；
5.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类；具有教师信息化技能课程，包括信息素养、教学管理、职业成长和学科课例类；
6.支持录制微课，支持将教师声音与对课件、画布的操作过程数据打点绑定，生成播放链接。支持分发到微信、QQ、钉钉，支持链接、海报二维码分发模式；
7.支持查看校本资源，包含学校搭建的课件、教案、微课、多媒体等资源；
8.支持集体教研，线上开展集体研讨，支持研讨内容包括教案、课件、微课。
	套
	20

	5
	集控管理软件
	1、 系统采用B/S混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测；
2、支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作；
3、提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录等；
4、系统支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署；
5、系统支持多类型设备接入，与交互智能教学设备、投影白板一体机等教学设备对接；
6、采用一校一码的认证机制，系统自动生成学校专属识别代码，支持设备输入专属代码及设备放置位置信息，即可接入管理平台进行远程管理与控制；
支持并行管理多台终端，可实时展示不少于10台设备的使用状态以及设备运行画面；
7、支持远程监测设备的开关机状态、开关机时间段分布图、开机次数、开机使用时长、设备ID、机型、MCU版本等设备数据；
8、提供多种分组方式，可根据设备关联信息自动分组、根据用户自定义二级分组类别快速分组、根据设备开关机状态分组；
9、支持文字检索设备名称，可快速定位对应设备进行定向精准管理；
10、支持通过后台快速变更设备场地信息、班级信息、设备名称；
11、支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员共同管理；
12、高级管理员可添加普通管理员并修改普通管理员的权限，权限支持按页面功能模块管理、按设备分组管理；
13、可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行；
15、支持对设备进行锁屏，支持即时锁屏、循环及定时锁屏操作。循环操作包含每日重复、工作日+周末（即5+2）模式、自定义循环三种；
16、具备一键下课锁定功能，教师点击下课按钮一键锁定设备，保证教学信息设备的使用秩序；
17、提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制，适用于各类教学环境，有网情况下，可通过扫码验证身份解锁，无网情况下可通过扫码认证身份，获取临时解锁密码解锁，任何情况下均可支持6位数字密码解锁，支持对设备进行打铃，提供即时打铃、定时打铃和循环打铃模式，用户可向铃声库上传自定义铃声，添加铃声时，可试听并设置打铃时长（时长可设置为10s、20s、30s、60s和120s）。打铃时在受控端提醒，响铃5s后可主动关闭打铃；
18、具备文字公告远程推送功能；
19、支持批量对设备进行软件远程部署，专用教学软件批量支持静默部署；
20、支持自定义设定倒计日，用于重大教学安排的提醒；
21、支持批量对指定设备的DTV、ATV通道进行频道切换，支持批量切换指定设备的图像模式：标准、明亮、柔和、绚丽，支持批量切换指定设备的声音模式：标准、会议、教室、影院；
22、支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题，支持实时远程查看学校任意设备的教室画面、设备画面；
23、支持实时查看操作指令的执行状态，对于指令执行进度进行反馈提示；
24、支持查看每条指令执行的结果及异常执行原因，可对执行异常的指令后台重新发送支持查看不同类型、不同时间段内的指令发送及执行情况；
25、平台需和现行区域集控平台进行对接。
	套
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	二、98寸一体机加移动支架

	1
	98寸一体机
	一、整机要求：
1.整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线；
2.整机屏幕采用不小于98英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9；
3.物理分辨率≥3840*2160；
4.可视角度≥178°，亮度≥350cd/m2，对比度≥4000：1；
5.触摸点数≥30点；
6.整机端口不少于≥2路HDMI In ；≥1路Audio out；≥1路touch USB；≥1路RS232；
9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.2；
10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；
11.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影；
12.整机采用三合一按键设计，一个物理按键，长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑、短按该按键可节能熄屏/唤醒屏幕；
13.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式）；
14.整机内置双WiFi6无线网卡（非外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射；
15.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口；
16.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统；
17.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；
18.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
二、摄像头及扬声器
1.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；
2.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集物理环境声音，自动生成符合当前物理环境的频段、音量、音效；
3.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对环境音频进行采集，拾音距离≥12m；
4.整机内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力；
5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥135度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出；
6.整机上边框内置非独式广角高清摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。
三、触摸系统
1.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows 11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动；
2.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm；
3.整机系统支持书写触控延迟≤15ms；
4.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式；
5.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；
5.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备；
四、电脑模块
1.CPU不低于第十二代 i5 CPU；
2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；
3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘；
4.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,确保封闭空间内有效散热；
5.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔；
6.具有独立非外扩展的电脑USB接口；
7.采用按压式卡扣设计，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
	台
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	2
	移动支架
	1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；
2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm；
3.隔板承重30KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；
4.支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；
5.提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm冷轧钢材质，承重 ≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；
6.承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤；
7.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；
脚轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥530mm。
	只
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	三、视频监控系统

	1、智能视频安防系统前端
	
	

	1
	400万全彩筒型网络摄像机
	1. 全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0），内置≥1个麦克风、≥1个扬声器；
2. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
3. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 
4. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；
5. 白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。
	台
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	2
	室外监控立杆
	3.5米枪机立杆带200*300防水箱，双壁支架，镀锌钢材质，管径114变76，壁厚2mm,带300*300*500mm地笼，含安装。
	根
	8

	3
	监控立杆基础
	1.开挖、C30混凝土灌浇。
	个
	8

	4
	电源适配器
	DC12V电源适配器
颜色: 黑色
输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A
输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A
输入效率≥85.00%
负载调整率: ±5%
纹波/噪声: 150mVp-p
输出功率: 24W Max
输入接口: 3C插头
输出接口形式: ø5.5×2.1×10mm
线长: 800mm
工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 
	个
	35

	5
	800万双镜头智能抓拍机
	1. 双镜头智能云台摄像机，具有≥2个镜头通道，细节通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，≥8-32mm电动变焦镜头，最大分辨率和帧率≥3840×2160、25帧/秒；全景通道传感器尺寸≥1/1.8英寸，镜头焦距≤5mm、光圈≥F1.0（即F值≤1.0），最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒；双通道最低照度均满足彩色≤0.0005 Lux、黑白≤0.0001 Lux；支持35114安全加密；
2. 内置≥双镜头、≥1个GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器，内置≥6颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持自动、手动亮度调节模式，在开启白光灯或混合补光灯补光时，可输出彩色视频图像；
3. 需支持≥4种智能资源模式切换，至少包括：全结构化、人脸比对、人脸抓拍；全结构化模式至少支持人体结构化（至少具有上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别）、非机动车结构化（至少具有上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别）、机动车结构化（至少具有车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车辆子品牌属性识别）功能；
4. 支持同时检测≥60张人脸，比对模式支持前端人脸比对，支持≥10个人脸库，支持≥15万张人脸名单导入，支持不同人脸库不同时间布防；
 5. 摄像机零部件装配牢固、连接可靠，具有上、下两部分采集通道，上下通道均具有混合补光灯，上下采集通道中部具有水平/垂直云台；
 6. 灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；
 7. 样机由上、下两部分采集通道组成，上下通道均具有多颗鳞镜式混合补光灯；上下采集通道由中部的水平/垂直云台连接于一体。
 8. 支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片；
9. 具有≥1个1000M以太网口，支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，不少于1个RS-485、1个音频输入、1个音频输出、2个报警输入、2个报警输出接口，细节通道补光距离≥100米，全景通道补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。
	台
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	6
	配套壁装支架
	壁装支架/铂晶灰/铝合金/88×116.6×297.3mm。
	个
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	7
	32路食堂录像机
	1、具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；
2、支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。设备支持文搜内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索；
3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
4、支持将搜索内容添加到历史记录；
5、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；
6、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词；
7、可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps格式的视频图像，支持16个人脸库，库容5万张人脸图片；支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别，具有存储安全保障功能；
8、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能；
9、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；
10、支持密码复杂度等级显示，设备密码不允许明文显示和拷贝操作，并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭；
11、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证；
12、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防。
	台
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	8
	55寸明厨亮灶专用监视器
	显示尺寸：55 inch
屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4 mm (V)
物理分辨率：3840 × 2160
背光源类型：D-LED
像素间距：0.315 mm (H) × 0.315 mm (V)
亮度：450 cd/m²
可视角：178° (H)  /  178° (V)
色深度：8 bit ,16.7 M
对比度：3000 : 1
响应时间：6.5 ms（typ）
刷新率：60 Hz
雾度：Haze 2%, 3H
色域：72% NTSC
连续使用时间：7 × 24 H 
音视频输入接口：HDMI2.0 ×1
音视频输出接口：Speaker × 2，AUDIO OUT ×1
数据传输接口：USB2.0 × 2 (支持U盘播放和程序在线升级)
控制接口：LAN ×1，CONSOLE ×1，RALAY IN×1，RELAY OUT×2，RS485 ×1 
电源：100-240 V～, 50/60 Hz, 2.2A Max
功耗：≤ 220 W
	块
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	2、智慧综合平台
	
	

	1
	综合安防管理平台
	1、具有1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口；
2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；
3、支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表；
4、支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员；
5、支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别。支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行，支持特殊车辆自动放行，支持特定节日车辆自动免费放行；
6、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集；
7、支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员；
8、支持报警事件级联，包括入侵、报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警；
9、到校离校信息查询： 支持 查询 平台人员门禁通行数据， 包括 人员姓名、人员类型、所属部门、学工号、设备名称、出入时间；
10、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。
	台
	1

	2
	55寸拼接屏
	1、LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms；
2、LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度≥950TVL，对比度达到1000：1；
3、LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、USB*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1；
4、通过控制面板远程无线控制屏幕，控制距离最远可支持10米，控制角度范围可支持水平-80°至80°，支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作；
5、控制面板为86型开关面板，厚度≤15.2mm。
	台
	9

	3
	拼接屏包边
	满足3*3边框不锈钢（黑色）包边。
	项
	1

	4
	液压伸缩支架
	产品配置：前封板后留空；
含侧封板、顶盖板，无后门结构；
底座高度：200-1200mm；
后拉杆长度：0-1800mm；
净重：10kg/个 ；
厚度：320mm；
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米。
	台
	9

	5
	超高清解码器
	1. 解码设备采用嵌入式架构、专用Linux系统，具有≥9个HDMI 1.4输出接口、≥2个千兆网口、≥2个光口；
2. 输出分辨率支持1920×1080、3840×2160；支持画面分割、拼接、开窗漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16等画面分割显示，支持将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，支持调节显示窗口大小；
3. 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式；
4. 解码能力支持或≥12路4096×2160（25fps）、或≥40路1920×1080（30fps）、或≥80路1280×720（30fps）分辨率视频图像解码输出；
 5. 支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；
 6. 支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。
	台
	1
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	人脸卡片录入仪
	1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480； 
2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 
3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 
4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 
5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传。
	台
	1
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	55寸解码专用监视器
	显示尺寸：55 inch
屏幕可视区域：1209.6 mm (H) × 680.4 mm (V)
物理分辨率：3840 × 2160
背光源类型：D-LED
像素间距：0.315 mm (H) × 0.315 mm (V)
亮度：450 cd/m²
可视角：178° (H)  /  178° (V)
色深度：8 bit ,16.7 M
对比度：3000 : 1
响应时间：6.5 ms（typ）
刷新率：60 Hz
雾度：Haze 2%, 3H
色域：72% NTSC
连续使用时间：7 × 24 H 
音视频输入接口：HDMI2.0 ×1
音视频输出接口：Speaker × 2，AUDIO OUT ×1
数据传输接口：USB2.0 × 2 (支持U盘播放和程序在线升级)
控制接口：LAN ×1，CONSOLE ×1，RALAY IN×1，RELAY OUT×2，RS485 ×1 
电源：100-240 V～, 50/60 Hz, 2.2A Max
功耗：≤ 220 W
待机功耗：≤ 0.5 W
	块
	1

	8
	48盘位视频云存储节点
	 1. 多模态大模型蒸馏网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，系统盘采用≥240GB固态硬盘，数据盘采用≥480GB固态硬盘，≥1200W冗余电源；
2. 支持开放式语义检索，支持输入文字描述查找人、车、非机动车，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；
3. 接入带宽≥800Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
4. 内置大模型算法引擎，支持基于包括但不限于人、车、非机动车的目标图像和自然语言进行多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标图片大模型建模速度≥20张/秒；
5. 支持通开放式语义检索人、车、非机动车，搜索文本支持≥32个以内文字，对于≥500W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果样本召回率≥90%；
 6. 基于前述文字语义描述检索的结果，支持对目标进行二次检索定位、按相似度进行排序，支持一键关联录像片段，支持还原目标的跨通道行动轨迹；
 7. 支持自定义≥8个高频热词分组，支持保存≥10条历史检索词条，支持通过网络接口调用设备文字语义搜图板块并展示页面，支持文字语义描述搜索内容合规性检测并自动过滤敏感内容。
	台
	1
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	12T企业级硬盘
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
MTBF可达2,000,000小时
支持5年质保服务
接口类型：SATA
转速：7200RPM
平均读写功率（W）：10.4W
缓存：≥256MB
刻录技术：CMR
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
MTBF：2,000,000 
	台
	48

	10
	单北斗校时网关
	接口：(晶振+BD +NTP+1*1路IPPS+RS485×5+光口×4+1000Mbps×4×2)/1U
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度<20ns
存储：≥512M
守时精度：≤28us
跟踪通道数：32
捕获通道数：128
冷启动捕获灵敏度：-148dBm
热启动捕获灵敏度：-156dBm
热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）
授时精度：≤5us
授时频段：北斗: 1561.098±2.046MHz
接口（4个可插拔模块化输出卡）
NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定
NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定
光输出卡1（ST）：1-4路
RS422/485输出卡1：1-5路
网络管理端口（RJ45）：管理口
NTP输入端口（RJ45）:NTP INP
PPS授时端口（SMA）：1PPS
10M授时端口（SMA）：10MHZ
串行管理端口（RS232）：串口
1路BD线接口 （支持选配2路）
	台
	1
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	配套天馈线
	天线材质：介质陶瓷
天线罩材质：ABS
工作温度：-40℃~+80℃
相对湿度：Up to 90%
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
	台
	1

	3、接入及线材部分
	
	
	

	1
	3米单模双芯光纤跳线，LC-LC
	1.LC-LC单模双芯光纤跳线；
2.为方便运维插拨，跳线线径须≤3.0mm；
3.采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成；
4.陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能；
5.支持现场调整极性，可随时对调AB极性；
6.长度：3米；
7.工作温度：-40℃～75℃。
	对
	40

	2
	封闭式理线架
	1.金属设计，承载强度高。
2.12档卡口，方便线缆整理。
3.与数据配线架、110配线架，光纤配线架搭配使用。
4.用于19〞标准机柜，高度1U。
	个
	20

	四、校园广播系统

	（一）教学楼层广播站设备（网络化广播设备）

	1
	网络化广播主机服务器
	1.采用双千兆网卡备份设计，支持TCP/IP、UDP协议，支持跨网段传输；
2.具有CD播放功能：主机面板提供吸入式CD光驱，内置CD播放器；
3.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行广播，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮；
 4.标配支持≥3个USB接口、≥1个钥匙开关接口、≥1个吸入式CD光驱接口、≥1个一键报警按钮、≥1个EMC话筒接口、≥4通道220V输出电源、≥8通道12V电源输出、≥10通道SC短路信号输出接口、≥1路耳机接口、≥1路话筒MIC采集接口、≥1路数据恢复短路接口、≥1路音频输出接口、≥5路线路音频采集接口、≥1路功放接口、≥7路输入电平调节、≥4路SC短路信号输入、≥2路RJ45网口、≥32个消防触发通道、≥1路RS485通信接口、≥1路故障检测开关、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥1路总开关、≥1个内置监听喇叭、≥1路高清HDMI输出口。
 5.支持插卡式音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，支持音频自动采播和联动触发广播，延时触发关闭时间6-60s可选，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作。
6.支持插卡式电源输出控制功能，支持≥4路220V电源输出，可接受定时任务定时控制开关，也可手动控制开关，≥4通道12V电源输出、≥4通道SC短路信号输出接口；
 7.支持插卡式监听功能，支持≥1路音频输入接口，支持≥1路话筒输入接口，支持≥1路6.5mm输出接口，支持≥1路3.5mm输出接口，支持音频自动采播功能，可把输入音频采播到指定采播区，功能卡既可插在主机后面板工作；
8.系统软件支持第三方平台注册WEB集控接口，协议文档DEMO例程，可支持协议包扩C++/C#/WEB实现基础广播功能对接集成控制；
 9.具有电子地图功能：主机支持电子地图交互管理，可查看每个分区所在的地理位置和经纬度，可放大和缩小分区地理位置，并能对分区执行“播放、钟声、寻呼、告警、程控、停止”等操作任务；
10.采用高档工业级主板设计，具有≥17.3寸液晶触摸显示屏，CPU配置不低于双核/四线程/2.5GHz，内存配置≥8GDDR4，硬盘采用250GM.2接口固态硬盘以及512G2.5英寸固态双硬盘设计，整机静态功耗≤60W，配有钥匙开关机控制；
 11.支持配置终端绑定≥4路IPC摄像头，并可实时对终端监控画面进行寻呼、停止操作，支持启用AI功能，与主流AI摄像头绑定终端实现绊线入侵、区域入侵等行为识别自动报警功能，并支持设置选择不同报警音源；
12.支持对终端现场环境声音进行现场监听，对终端输出音频进行输出监听，并直接从主机自带≥5W监听喇叭输出监听声音；
13.不同的应用场景用户有多种选择，支持常规定时点与校园定时点切换，可检测定时点交叉，切换到子定时点，定时点有模板操作,方案操作，回收站选项，编辑定时点误删除可利用回收站功能进行恢复，防止误操作，支持多套定时打铃方案同时持一键启用/禁用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持节假日调课和冻结分区，定时点方式有周循环，电源控制，特殊定时点；
14.系统支持节目录制功能，可使用主机自带手持话柄录制语音文件，并具有录音电平显示、开始录音、暂停录音、停止录音、试听录音、停止试听、保存录音到后台作为节目源、试听音量可根据现场环境实时调节；
15.支持服务器对终端定时同步设备校准设置，并支持时钟同步校准时长设置1-24小时，并配合终端数码屏进行系统时间显示，支持定时开关机设置，可配置开机和关机时间，保障时间准确运行；
16.系统支持启用主机话筒语音保存到本地，并可对语音日志进行预听录音，预听音量可自由调节，支持寻呼台日志保存到服务器，可保存寻呼台和终端通讯的音频；
 17.具有TTS文字转语音广播功能：支持中、英、粤语≥3种文字转语音，可设置男女声，支持语速设置范围1-100，为方便快速便捷进行TTS文字转语音广播功能，系统还支持增加TTS词条编辑，可根据需要增加词条，修改词条，删除词条，也可使用文本导入功能进行快速文字转语音广播，语音转文字生成的文件可语音合成保存作为定时点指定音源文件；
18.支持智能寻呼站1-10级优先级设置；支持用户管理密码及用户权限策略分配，可随意分配用户密码和可显示设备，支持≥8种控制权限，包括寻呼、停止寻呼、播放歌曲、停止播放、调节音量、上传歌曲、上传定时点、设备管理，支持PC分控寻呼软件1-10级优先级设置；
19.支持配置≥10级智能寻呼站优先级，优先级从1-10，逐渐降低，支持配置“分区同步显示”或“分组同步显示”≥2种同步显示模式，直接同步主机的分区内容到智能寻呼站，方便用户直接观看；
 20.系统具有日志管理功能，支持服务器日志，包括系统日志，操作日志，故障日志，寻呼台日志、设备日志、语音日志查看系统运行记录，服务器自带设备维护工具，包括Ping操作命令窗口，检测主机和终端之间的网络情况，可对系统内设备进行自动搜索和指定IP搜索、修改IP、升级，服务器自带系统备份升级工具：支持备份模式和升级模式选择，可备份服务器整个数据库，备份或升级歌曲，备份或升级定时点信息，备份或升级设备信息，防止用户使用信息丢失；
21.系统自带数据中转服务器，可对终端数据进转发调节，支持多个中转服务器形成数据集群转发，特定网络化环境对系统扩容；
22.支持设备管理功能，在主机执行≥7种指令，包括主机寻呼，主机告警，消防告警，设备间寻呼，播放钟声，广播节目，点播节目等任务时，可触发终端强切DC-24V和SC-短路输出，并可设置延时关闭时间≥86400秒可选，终端短路控制信息在定时点提前≥86400秒下发到终端，主机外设输出电源在定时点提前≥86400秒进行相应设置；
23.支持系统广播任务优先级设置策略调节，支持≥8种广播任务可随意设置不同优先级别；如：主机寻呼、主机告警、消防告警、设备间寻呼、播放钟声、定时节目、广播节目、点播节目，优先级可选1-8级，逐级降低；
24.支持多级主机广播功能，一级主机可以管理二级主机的所有终端设备，新加入的网络化终端，系统会验证其电子身份，没有经过源头厂家授权，不允许接入系统，防止网络病毒入侵，从而保障系统稳定运行；
 25.具有一张可拔插交换机模块卡内置≥14路连接指示灯，可检测插入功能卡的网络运行状态，出现故障卡槽松动或未插入功能卡会实时显示状态：正常运行绿灯亮，故障绿灯灭；内置≥7路音频信号指示灯，可检测音频信号电频的强弱，可根据信号灯指示实时调整终端音量大小；
26.支持IOS、安卓、鸿蒙等手机分控APP接入，支持Windows系统PC分控软件接入、支持网页访问B/S架构WBE分控控制及智能寻呼站接入实现寻呼、音乐推送、播放、停止、音量调节等各种功能。
	1
	台

	2
	北斗校时终端
	1.支持通过北斗卫星导航系统获得校时信号；
2.支持PoE供电和直流供电≥2种方式。
	1
	台

	4
	播放器
	1.具有≥4路线路输出，≥1路USB接口，≥6个曲目直选按键；
2.支持CD/MP3/MP4/VCD/DVD/WAV音乐格式播放功能；
3.支持曲目直选功能；
4.支持蓝牙播放功能；
5.支持红外遥控功能；
6.支持优先播放功能，优先播放碟片上的音乐文件，再播放U盘文件。
	2
	台

	5
	调谐器
	1.具有≥4路线路输出，≥10个储存/调用电台直选按键；
2.支持收音头以模块形式设计，可与主机分离，放置在接收信号更好的位置；
3.具有自动搜索电台并自动存储功能；
4.具有音频信号电平指示；
5.具有断电记忆功能；
6.支持AM/FM各≥40个电台存储功能。
	1
	台

	6
	广播话筒
	1.支持钟声音量调节，支持话筒音量调节；
2.具有≥1个输出接口，支持输出电压选择开关；
3.支持终端即插即用；
4.支持延时自动关闭功能。
	1
	只

	7
	网络化室内音箱
	1.具有≥1块数码显示屏显示时间，≥3个RJ45通讯接口，≥1路SD卡插孔，≥1路USB接口，≥1路功放凤凰插输出口，≥1路100V音频输入口，≥1路麦克风3.5输入接口，≥1路现场监听麦克风输入口，≥1路线路输入凤凰插接口，≥1路线路输出凤凰插接口，≥1路15V触发信号凤凰插输出接口，≥1路SC触发信号凤凰插输出接口；
2.内置≥2×15W数字功放，可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号；
3.具有MP3解码播放功能，支持≥48kHz采样率≥16bit数字音频码流解码；
4.支持本地输出音量及本地播放状态可控，可接受红外线遥控器的操控；
5.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、100V备份输入启用（主/备）或失能、设置电容或动圈话筒类型、选择常开或自动的功放模式、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择，同时可自适应智能识别终端扩展型号；
6.内置定时播放功能，支持脱机状态下按计划播出节目，并将定时节目自动备份至SD卡；
7.支持点播功能：可以通过网络化点播面板进行点播播放网络化广播中心的音源；
8.具有定压备份功能，内置有主备切换检测模块，在断电或断网故障情况下，可自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程不掉字、不卡顿，恢复通电或通讯网络时，自动切换回网络主通道播放。
	1
	只

	8
	时序电源控制器
	1.具有≥1路短路信号输入，≥1路短路信号输出，≥16路输出插座；
2.支持按顺序开启或关闭≥16路受控设备的电源；
3.支持定时器自动控制或人工控制；
4.支持插座总容量≥3.5kVA。
	1
	台

	9
	立式机柜
	1.符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491,IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047.2-92标准；
2.兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准；
3.优质冷轧钢板；
4.配置有散热系统和接地系统，万向脚轮和支撑脚；
5.机柜侧面、后面均可开门，预留有后上下线缆入口；
6.采用1.0mm厚高强度优质冷轧钢板及5mm厚高强度安全钢化防爆玻璃；
7.配备有专业的散热系统，内置有两台冷却风扇；
8.内置接地系统；
9.尺寸（高× 宽×深mm）：2000×600×600。
	1
	台

	（二）消控中心设备（校园广播站）

	1
	网络化分控寻呼软件
	1.网络播放终端显示图片可定义与更换；
2.可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）；
3.可对网络播放终端分组编辑功能；
4.可下载查看程控定时点的内容，并可导入、导出定时点内容；
5.可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用；
6.可远程调节网络播放终端音量，播放\停止网络播放终端等操作功能；
7.可实时远程寻呼网络播放终端；
8.可触发紧急告警功能；
9.设置多级权限控制功能，具有网络权限授权管理功能。
	1
	套

	2
	网络化智能寻呼站
	 1.具有≥7寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥2路USB接口，≥1路RS232凤凰插口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，≥1个监听音量调节旋钮，同时支持节目预听，和切换主机和U盘的音源播放；
2.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电；
3.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅；
4.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲；
5.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区；
6.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入；
7.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能；
8.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理；
9.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。
	1
	台

	3
	分控单槽扩展箱
	1.采用≥1U标准机柜尺寸；
2.采用双网络接口，支持≥100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议；
3.模块化通用设计，能接入≥1个通用扩展模块；
4.支持拓展音频采集卡、电话寻呼卡和≥32路消防联动卡≥3种模块，实现外部音源播放，电话寻呼和消防联动。
	1
	台

	4
	三十二路消防联动网络模块
	1.具有消防联动功能，告警自动强插；
2.具有≥32个消防触发通道、≥1路5V-24V的正极性信号或短路信号电平切换拨钮、≥2通道SC短路信号输出接口；
3.具备任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障；
4.具有两路SC短路输出接口；
5.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合；
6.支持RS485通信协议，提供RS485接口，可与第三方系统通讯实现联动告警触发；
7.具有告警触发功能，≥32路消防联动网络模块进行短路触发告警，在告警时，可以通过本机EMC话筒进行广播；报警设备通道触发告警能对每个区和设置的邻区进行告警，告警撤销后能恢复到告警前的状态；
8.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持≥1路RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发，可配置≥2种消防联动模式，并行模式或交替模式，配置≥2种消防信号类型“连续性信号或交替性信号”，交替信号周期10-120s可自由选择，可选广播报警优先或声光报警优先，广播报警时间10-60s,声光报警10-60s。
	1
	块

	（三）前端设备

	3.1教学楼1

	1
	网络播放终端
	1.采用醒目的数码显示屏设计，既可实时显示时钟时间，也可显示播放进度时间；
2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3.具有≥1块数码显示屏显示本机工作状态，≥4个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能；
 4.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路USB接口，≥1路SD接口，≥1路AUXIN接口，≥1路AUXOUT接口，≥2路MIC接口，≥2路speaker功放输出接口，≥2路EMCOUT强插播放输出口，分别输出SC和24V信号，≥1组带24V供电扩展接口，可外接点播面板等；
5.内置2×25W或1×50W高保真数字功放；
6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
7.具有脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能；
8.支持点播功能，接上网络化点播面板，可以点播播放网络化广播中心的音源；支持蓝牙功能，接上网络化无线麦克风控制面板，可以进行蓝牙播放，网络化终端设备输出正常；
9.具有寻呼功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地寻呼其他分区。
	29
	台

	2
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥120W。
	4
	台

	3
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥250W。
	2
	台

	4
	校园防欺凌智能预警终端
	1.支持PoE供电； 
2.支持标准的SIP协议；
3.支持双向对讲；
4.支持声光报警；
5.支持广播.对讲.远程喊话功能；
6.支持报警关键词智能识别，并实时报警；
7.支持电话.短信通知.拨打IP电话三种报警模式；
8.自动记录报警信息，方便欺凌事件回溯分析；
9.报警关键词可根据需求进行自定义，最多可添加200组报警关键词；
10.报警关键词可根据现场环境自定义灵敏度与次数；
11.可外接烟感器；
12.支持分布模式，脱离服务器独立运行。
	10
	只

	3.2教学楼2

	1
	网络播放终端
	1.采用醒目的数码显示屏设计，既可实时显示时钟时间，也可显示播放进度时间；
2.采用双网络接口冗余设计，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作；
3.具有≥1块数码显示屏显示本机工作状态，≥4个面板状态指示灯，实时显示设备状态，≥8个快捷按键，实现播放暂停、上下曲选择、音量加减调节、USB播放、音源切换，设置IP等功能；
 4.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路USB接口，≥1路SD接口，≥1路AUXIN接口，≥1路AUXOUT接口，≥2路MIC接口，≥2路speaker功放输出接口，≥2路EMCOUT强插播放输出口，分别输出SC和24V信号，≥1组带24V供电扩展接口，可外接点播面板等；
5.内置2×25W或1×50W高保真数字功放；
6.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
7.具有脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能；
8.支持点播功能，接上网络化点播面板，可以点播播放网络化广播中心的音源；支持蓝牙功能，接上网络化无线麦克风控制面板，可以进行蓝牙播放，网络化终端设备输出正常；
9.具有寻呼功能，拓展连接网络化点播面板后，可实现本地寻呼其他分区。
	24
	台

	2
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥120W。
	2
	台

	3
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥250W。
	3
	台

	4
	校园防欺凌智能预警终端
	1.支持PoE供电；
2.支持标准的SIP协议；
3.支持双向对讲；
4.支持声光报警；
5.支持广播.对讲.远程喊话功能；
6.支持报警关键词智能识别，并实时报警；
7.支持电话.短信通知.拨打IP电话三种报警模式；
8.自动记录报警信息，方便欺凌事件回溯分析；
9.报警关键词可根据需求进行自定义，最多可添加200组报警关键词；
10.报警关键词可根据现场环境自定义灵敏度与次数；
11.可外接烟感器；
12.支持分布模式，脱离服务器独立运行。
	10
	只

	3.3室外（教学楼周围）

	1
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥350W。
	1
	台

	2
	室外音柱
	1.频响范围：等于或优于140Hz-14KHz；
2.灵敏度：≥90dB；
3.最大声压级：≥106dB；
4.额定功率：≥40W；
5.输入电压：70V/100V。
	6
	只

	3.4室外（食堂外围）

	1
	网络化数字功放
	1.采用高保真CD音质的解码芯片，支持≥48KHZ采样率≥16bit的MP3/WMA/PCM音频流数据解码；
2.具有≥1路RJ45网络接口，≥1路SD卡卡插，≥1路扬声器输出接口，≥1个电源指示灯（POWER），≥1个功放保护指示灯（PROTECT），≥1个压限功能指示灯（CLIP），≥1个功放输出电平指示灯（SIGNAL），≥1个网络指示灯（NETWORK），可实时查看设备运行情况；
3.具有脱机本地定时点播放功能，可备份主机定时节目存储到SD卡里，可离线定时播放节目；
4.具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步；
5.支持接收执行系统主机的背景音乐、定时任务、紧急寻呼、告警信号等；
6.支持WEB段远程控制修改功能，可修改设备的IP地址，子网掩码，网关，网络主机IP地址，备有网络主机IP地址，登陆功能的启用及失能，离线定时点功能的启用及失能；
7.内置高效率数字功放,定压功率输出，额定功率≥120W。
	1
	台

	2
	室外音柱
	1.频响范围：等于或优于140Hz-14KHz；
2.灵敏度：≥90dB；
3.最大声压级：≥106dB；
4.额定功率：≥40W；
5.输入电压：70V/100V。
	2
	只

	3.5室外运动场

	1
	一路音频输出终端
	 1.具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路EMC音频输入接口，带输入电平调节旋钮，≥1路EMC音频输出接口，≥1路线路音频6.35输出接口，≥1路告警24V电源凤凰插输出接口，≥1路告警SC短路信号凤凰插输出接口，内置≥1路监听喇叭，带监听开关旋钮和监听音量电位器调节旋钮；
 2.支持通过web端设置中英文语言、离线定时点功能启用或失能、设置本地网络音源优先选择，提供本地、网络、混合≥3种选择；
3.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能；
4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，可连接功放拓展功率，有信号输出时指示灯亮；
	1
	台

	2
	8路模拟调音台
	1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立≥48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUX SEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.支持≥2*10段点距LED电平表；
12.支持≥2路GROUP OUT编组输出；
13.支持≥双通道MAIN OUT立体声输出。
	1
	台

	3
	纯后级数字广播功放
	1.支持100V、70V定压输出；
2.具有≥1路TRS非平衡输入接口，≥1路TRS非平衡级联输出口；
3.具有≥1路XLR 平衡输入接口，≥1路XLR 平衡级联输出口；
4.支持≥5个LED指示灯，作为70V、削顶、信号、保护和超温状态显示；
5.支持输出短路、高温、直流保护并示警功能；
6.支持输出短路保护并可自动恢复功能；
7.额定输出功率：（100V）≥1500W；（70V)≥750W。
	1
	台

	4
	室外音柱
	1.频响范围：等于或优于80Hz-16KHz；
2.灵敏度：≥90dB；
3.最大声压级：≥111dB；
4.额定功率：≥120W；
5.输入电压：70V/100V。
	8
	只

	5
	真分集无线话筒套装
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应；100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	1
	套

	6
	八路天线分配器
	1.具有≥8个RF射频输出端口，≥2个天线输入端口，≥4个直流12V输出接口；
2.支持屏幕显示，可显示频谱扫描状态、频段范围值和增益调节数值，同时支持按键调节；
3.频率范围：等于或优于500 MHz --950MHz；
4.支持增益调节：可对≥18个独立频段输入信号进行增益补偿，增益范围等于或优于5-20dB；
5.支持频谱扫描功能：能自动扫描环境中无干扰的信号频率，扫描频率：等于或优于500 MHz --950MHz ，频普扫描频段数：≥18段，保障系统使用的稳定性。
	1
	台

	7
	室外防水天线
	1.集成式放大器具有≥4档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失；
2.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上；
3.具有≥4档位增益可调选择开关；
4.射频频率范围≥470-950MHz；                    
5.极化方式：垂直极化与水平极化。
	1
	套

	8
	网络化智能寻呼站
	 1.具有≥7寸真彩触摸屏，支持≥1个手动快捷寻呼按键，≥1监听喇叭，≥5段输出电平指示灯，≥1路RJ45网络通讯接口，≥2路USB接口，≥1路RS232凤凰插口，≥1路RS485凤凰插口，≥1路监听耳机3.5插口，≥1路网络音频RCA输出接口，≥1路线路音频RCA输出接口，≥2路线路音频RCA输入接口，≥1个监听音量调节旋钮，同时支持节目预听，和切换主机和U盘的音源播放；
2.具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间，可手动打开、关闭寻呼话筒供电；
3.具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时录音记录，并可播放查阅；
4.内置节目播放器，同步更新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲；
5.具有分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区；
6.支持输入信号优先等级设置功能，启用时话筒输入优先线路输入，不启用时混合输入；
7.具有对讲功能，寻呼话筒之间可实现对讲，支持语音提示、闪光提示功能；
8.支持多用户权限设置功能，寻呼话筒可供多人使用，不同的用户可以指定自己能够看到和显示的分区，并且可以指定用户是否具有系统参数的修改权限，由管理员统一管理；
9.支持寻呼功能，可通过寻呼站进行分区广播寻呼及对讲。
	1
	台

	（四）辅助材料

	1
	莲花线
	设备间音频跳线，设备自带。
	15
	条

	2
	莲花转6.35头
	设备间音频转换头，设备自带。
	15
	个

	3
	3.5转双莲花
	3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。
	15
	条

	4
	网络交换机
	用于组建局域网，连接网络主机和终端
	9
	台

	5
	水晶头
	用于制作网线组建局域网。
	2
	盒

	6
	广播音箱线rvv2*2.5
	国标，室外大功率喇叭、远距离使用。
	2500
	米

	7
	同轴馈线
	同轴线需配合BNC头焊接。
	200 
	米

	五、会议室及风雨操场音响扩声系统

	（一）教师会议室

	1.1数字会议

	1
	2.4G无线数字会议主机
	1.具有≥4.3寸触摸显示屏，实时对单元的通道、ID地址码、电量显示，≥1路天线接口，≥1路RS422接口，可对摄像头进行集中控制，≥1路RS232接口，连接中控控制系统，≥4路音频XLR平衡输出口，≥2路线路音频输出RCA接口；
2.支持发言定时和定时发言结束提醒倒计时；
3.具有加密保护功能，防止窃听和非授权访问；
4.全数字音频处理技术，音频采样频率≥48KHz，可连接≥255台无线会议单元。
5.具有一键关机所有单元功能，≥3种会议模式：先进先出、正常模式、主席模式，同时发言数量≥4台；
6.具有总音量和≥4通道音量调节，调整信号输出大小，主席单元具有主席模式，优先权功能；
7.具有发言定时和发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，不做限制；
8.系统支持显示字幕，可支持中/英文≥2种语言可选择，采用专业通讯电缆与无线收发器连接，主机可给无线收发器供电，不需另外供电；
9.支持发言数量、单元状态、会议模式、摄像跟踪、音量调节、单元编号、发言定时、摄像定位、单元设置、系统语言等功能设置，同时允许发言≥4台，可独立设置≥4路输出通道的音量和总音量；
10.支持PELCO-D、PELCO-P、VISCA≥3种摄像头通讯协议控制，可调节摄像头旋转速度和上下左右、放大缩小功能，支持≥20个单元进行摄像定位设置，支持通过主机设置每个摄像头保存≥126个摄像定位方案；
11.支持设置≥5个通讯信道和一键关闭所有单元，可设置屏保功能和修改密码。
	1
	台

	2
	2.4G无线数字会议主席单元
	1.纯发言功能的无线会议单元，配备方杆式话筒杆，内置驻极体心型指向性电容式拾音器；
2.具有≥2.8寸显示屏，可显示单元发言状态，单元ID号，会议模式，电量状态，音量状态，无线信号强度等信息；
3.具有主席优先功能，配备主席优先按键，发言按键，按下主席优先按键，停止代表话筒发言，主席话筒优先发言；
4.具有音量调节按键，可独立调节话筒音量大小；
5.具有加密保护功能，可防止窃听和非授权访问，保障会议内容的私密性；
6.支持中文简体、英文双语种切换显示单元信息；
7.具有抗手机干扰能力，采用高保真无损音频传输技术，并支持48KHz音频采样率；
8.通过主机配置，结合摄像头，实现摄像头自动跟踪的功能；
9.配备≥5000mA容量的锂电池，采用TYPE-C接口充电；
10.输入灵敏度：≤-45dBV/pa，增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz,信噪比:≥70db,谐波失真:≤0.5%。
	1
	台

	3
	2.4G无线数字会议代表单元
	1.纯发言功能的无线会议单元，配备方杆式话筒杆，内置驻极体心型指向性电容式拾音器；
2.具有≥2.8寸显示屏，可显示单元发言状态，单元ID号，会议模式，电量状态，音量状态，无线信号强度等信息；
3.具有音量调节按键，可独立调节话筒音量大小；
4.具有加密保护功能，可防止窃听和非授权访问，保障会议内容的私密性；
5.支持中文简体、英文双语种切换显示单元信息；
6.具有抗手机干扰能力，采用高保真无损音频传输技术，并支持≥48KHz音频采样率；
7.通过主机配置，结合摄像头，实现摄像头自动跟踪的功能；
8.配备≥5000mA容量的锂电池，采用TYPE-C接口充电；
9.输入灵敏度：≤-45dBV/pa，增益限制的有效频率范围：80Hz-16KHz,信噪比:≥70db,谐波失真:≤0.5%。
	9
	台

	4
	2.4G无线数字会议室内信号放大器
	1.采用2.4-2.5G频段≥14Dbi定向高增益平面天线，输入阻抗为≥50Ω；
2.采用2.4G全数字跳频调制通讯技术，内置2.4G超低功耗无线模块，并支持≥48KHz音频采样率；
3.内置数字电路，可将2.4G无线信号进行大幅度放大，信号辐射范围≥40米，支持吸顶式、壁挂式、桌面式等安装方式；
4.支持与主机直接连接，无需额外电源接入，同时具备接收与发射双重功能；
5.内置无线音频传输协议，并通过多项共存机制有效防止无线会议单元受到外界干扰；
6.实现全方位通讯，采用自适应跳频技术，结合前向误差校正和重传机制，确保数据的传输稳定可靠，杜绝任何数据丢失情况；
7.由主机供电，发射功率：≥18dBm，接收灵敏度：≤-88dBm。
	1
	台

	5
	无线会议单元专用充电箱
	1.具有≥10路输出口，可同时为≥10台含锂电池无线会议单元充电；
2.支持≥3.5小时内完成空电到满电；
3.具有≥10路USB-A输出电压接口；
4.支持高通QC3.0充电协议，支持快充和慢充。
	1
	台

	1.2专业扩声系统

	1
	专业会议音箱
	1.频率响应范围：优于或等于55Hz-18KHz；
2.额定功率：≥250W；
3.灵敏度：≥93dB；
4.最大声压级：≥116dB；
5.单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥10寸，≥1个高音单元尺寸≥1.35寸；
6.额定阻抗：≥8Ω；
7.水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥45°。
	4
	只

	2
	双通道数字会议功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选，分别为：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；
5.各通道均配备LED工作状态指示灯包含（“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”），功放超温、直流、短路、过流时，指示灯亮起报警；
6.小信号的时候不会出现交越失真；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥500W，每声道（4Ω）额定输出≥750W，桥接（8Ω）额定输出≥1500W。
	2
	台

	3
	支架
	1.全金属音箱壁架；
2.材料：钢材；
3.承重≥30公斤；
4.架子伸缩长度：210MM~390MM；
5.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节。
	4
	只

	4
	专业音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥4个输入通道指示灯，≥8个输出通道指示灯，≥8通道音频输出凤凰插口，≥4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持多种操作系统版本运行控制，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.01%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8V。
	1
	台

	5
	12路模拟调音台
	1.支持≥10路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥8路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥8路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥8个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。
	1
	台

	6
	专业反馈抑制效果器
	1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路；FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。
	1
	台

	7
	真分集无线话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应；100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	1
	套

	8
	八路天线分配器
	1.具有≥8个RF射频输出端口，≥2个天线输入端口，≥4个直流12V输出接口；
2.支持屏幕显示，可显示频谱扫描状态、频段范围值和增益调节数值，同时支持按键调节；
3.频率范围：等于或优于500MHz--950MHz；
4.支持增益调节：可对≥18个独立频段输入信号进行增益补偿，增益范围等于或优于5-20dB；
5.支持频谱扫描功能：能自动扫描环境中无干扰的信号频率，扫描频率：等于或优于500MHz--950MHz，频普扫描频段数：≥18段，保障系统使用的稳定性。
	1
	台

	9
	指向性天线（鱼骨型）
	1.集成式放大器具有≥4档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失；
2.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上；
3.具有≥4档位增益可调选择开关；
4.射频频率范围:等于或优于470-950MHz；
5.极化方式：垂直极化与水平极化。
	1
	套

	10
	电源时序器
	1.支持独立的≥8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等，还可满足二级欧式的圆头插座；
2.支持控制和显示≥8路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序关启通道实现时序功能；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:≥10A；
5.电源容量:总容量≥220V、16A；
6.电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号，同时会激活TIMERLINK接口短路信号输出；
7.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。
	2
	台

	1.3音视频切换系统

	1
	4K 混插矩阵机箱
	1.插卡式结构设计，可灵活配置≥8路输入≥8路输出信号类型及信号通道数；
2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO；
3.支持分辨率等于或优于4Kx2K@30HZ；
4.网口输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电；
5.支持≥2路RS-232、≥1路RS-485、≥1路网口，支持外接面板控制接口；
6.支持音视频信号同步切换，切换响应速度快；
7.DVI、VGA、AV、HDMI输入板卡都支持模拟音频输入，DVI、VGA、AV、HDMI输出板卡都支持模拟音频输出；
8.HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；
9.支持断电记忆功能；
10.支持DVI1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI1.4a；
11.操作客户端支持Windows，支持多种移动终端控制；
12.主机支持KEYBOARD协议的触摸按键面板接口，支持远程POE供电，通过按键面板可以任意切换通道，界面可定制化；
13.可以选配APP软件通过手机、平板、电脑控制，APP界面可任意编程；APP支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统；
14.支持全部通道独立的亮度、对比度，饱和度、锐度、色调调节，VGA的独立的亮度、对比度、色温及相位调节；
15.输入输出板卡每个通道支持信号检测功能，通过指示灯常亮、闪烁、不亮等状态指示输入输出信号状态；
16.支持画面预览所有输入信号的视频图像；
17.支持字幕叠加模块，可设置字体的透明度、颜色、大小；
18.支持多种特效无缝切换模式，包括快速切换、淡入淡出、拉幕、动画；
19.支持矩阵轮巡/矩阵预切/全局分区功能；
20.每种拼接输出卡都能实现电视墙拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放；
21.用户控制及操作日志支持多用户/密码登陆；权限分配；
22.支持通过拖拽方式将某一视频信号源（输入端）切换到任意一个或多个输出端口；
23.支持预案场景保存和调用，客户端能保存≥200组预案。
	1
	台

	2
	4路 4K 30 HDMI输入卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，有ESD静电保护功能；
4.支持音频为HDMI内嵌音频/外接模拟音频的选择输入；
5.支持图像参数修正功能；
6.兼容HDMI2.0和HDCP2.2标准；
7.分辨率支持等于或优于4KX2K/30Hz；
8.支持热插拔，即插即用。
	2
	张

	3
	4路 4K 30 HDMI输出卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座；
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；
3.支持断电现场切换记忆保护功能，有ESD静电保护功能；
4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出；
5.兼容HDMI2.0和HDCP2.2标准；
6.分辨率支持等于或优于4KX2K/30Hz；
7.支持输出分辨率可调，支持图像参数修改功能；
8.支持热插拔，即插即用。
	2
	张

	（二）行政会议室

	2.1显示系统

	1
	98英寸交互会议平板
	1.支持4K超清显示；显示尺寸：≥98寸，分辨率≥3840x2160，刷新频率≥60HZ；
2.支持书写批注：支持高精度多点触控书写（Windows系统≥40点，安卓系统≥20点）；支持AG防眩光处理，书写不反光，提升视觉与触摸体验；支持安卓14.0系统自带电子白板及批注功能，且批注功能可在任意通道调出；
3.支持无线传屏：实现设备间内容的无线共享；
4.支持远程网课及协作：兼容多种远程软硬件，适用于远程教学、培训等场景；
5.支持丰富办公应用：兼容多种办公应用，提升办公效率；
6.支持便捷的设备连接与扩展：前置丰富扩展端口（USB3.0、USB2.0、HDMIIN、TOUCHIN、Type-c）；采用国际通用OPS插槽，一体化插拔式设计；
7.支持高品质音频输出：前置双喇叭，提供高亮音质；
8.支持便捷操作与控制：前置按钮一键启动（可设置OPS通电启动），长按可同时开关屏幕与主机；
9.耐用性与安全性：铝合金外框，表面喷砂阳极氧化处理，≥4mm物理钢化防暴玻璃；
10.具有隔空手势识别功能，配合摄像头，可通过软件开启或关闭隔空滑动页面和隔空截屏。
	1
	台

	2
	会议平板OPS电脑主板卡
	1.会议平板OPS电脑卡采用插槽式嵌入会议平板一体机应用；
2.支持≥3种操作系统；
3.处理器CPU：优于或等于Intel®Core™i56代，内存容量：≥8G，可扩展至≥16G，硬盘SSD≥512G，分辨率：≥4096x2160x24bpp@24Hz；
4.输出：≥1路HDMI；≥1路VGA；≥1路RJ45千兆；支持无线WIFI；≥1路COM口；≥2路USB2.0，≥4路USB3.0；≥1组Line-out/Mic-in；≥1路OPS接口。
	1
	台

	3
	无线同屏器
	1.输出分辨率：≥1920×1080，输入分辨率：≥1920×1080；
2.无线数据速率：≥300Mbps。
	1
	台

	4
	红外压感智能笔
	1.支持快捷键单击唤起/切出软件、双击收起软件截图；
2.支持上下页键上下翻页、播放PPT、退出PPT；
3.支持颜色变换建切换书写笔记颜色，及长按调出橡皮擦；
4.支持体感指针键调出跟随聚光灯、放大镜、激光红点、飞鼠功能。
	1
	台

	5
	会议平板移动支架
	1.材质：宝钢一级冷轧钢；
2.承重：≥120kg。
	1
	台

	2.2数字会议系统

	1
	AI数字会议系统主机
	1.具有≥0.96寸OLED屏，可显示产品型号、IP、菜单信息，面板内置≥3个功能按键；
2.具有≥1路RS485接口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1个RST网络复位按键，≥1路立体声线路音频输入接口，≥1个线路音频信号输入选择拨钮，≥1个反馈信号音量调节旋钮，≥1路音频XLR平衡输出口，≥2路会议单元输出接口；
3.主机可连接≥32台会议单元，具有发言限制数据管理功能；
4.支持先进先出、自由模式、正常模式、申请模式、声控模式≥5种会议模式；
5.支持TCP/IP网络协议,可通过内置Web页面远程控制系统的全部功能；
6.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测≥2种检测方式。
	1
	台

	2
	AI桌面式发言主席单元
	1.支持智能降噪功能，滤除环境噪音，支持反馈抑制功能，杜绝话筒啸叫；
2.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键，可以通过话筒开关按键进行发言、编码；
3.话筒音量可通过按键或主机独立调节；
4.主席单元具有批准代表的申请发言功能，具有全权控制会议秩序的优先功能；
5.话筒单元内置≥14段图示均衡器，可独立调节。
6.话筒支持整体增益、啸叫抑制、稳态噪声抑制、非稳态噪声抑制≥4种音频处理调节，分别可调节低、中、强、自定义≥4种等级，同时啸叫抑制可调节抑制深度和强度；
7.语音活动检测设置功能，语音活动检测模式可选弱、中、低、强≥4种等级，语音活动检自动关闭时间和语音活动检功率阈值可实时调节。
	1
	台

	3
	AI桌面式发言代表单元
	1.支持智能降噪功能，滤除环境噪音，支持反馈抑制功能，杜绝话筒啸叫；
2.具有话筒开关键，主席单元有主席优先键，可以通过话筒开关按键进行发言、编码；
3.话筒音量可通过按键或主机独立调节；
4.支持摄像跟踪功能，配合摄像头，使用会议控制主机或Web控制页面设置后可进行摄像自动跟踪；
5.话筒单元内置≥14段图示均衡器，可独立调节。
6.话筒支持整体增益、啸叫抑制、稳态噪声抑制、非稳态噪声抑制≥4种音频处理调节，分别可调节低、中、强、自定义≥4种等级，同时啸叫抑制可调节抑制深度和强度；
7.语音活动检测设置功能，语音活动检测模式可选弱、中、低、强≥4种等级，语音活动检自动关闭时间和语音活动检功率阈值可实时调节。
	9
	台

	4
	安装线缆
	≥20米8芯航空安装线缆(一公一母接头)
	2
	条

	5
	会议地面掀盖式插座
	1.用于线路预埋连接会议单元；
2.用于智能数字会议系统单元连接；
3.接口：≥2个8芯DCN母口，≥一个AC220V三线万能电源输出插座；
4.所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立。
	2
	只

	2.3专业扩声系统

	1
	壁挂扬声器
	1.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥6.5寸，≥1个单元尺寸≥1寸；
2.工作电压：等于或优于100V/70V/8Ω定压定阻可调；
3.额定功率：≥50W；
4.功率可调节范围：等于或优于50W-25W-12.5W-6.3W-3.2W；
5.频响范围：等于或优于65Hz-20KHz；
6.灵敏度：≥87dB；
7.最大声压级：≥104dB。
	4
	只

	2
	双通道数字会议功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选，分别为：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；
5.各通道均配备LED工作状态指示灯包含（“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”），功放超温、直流、短路、过流时，指示灯亮起报警；
6.小信号的时候不会出现交越失真；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W。
	1
	台

	3
	专业音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥4个输入通道指示灯，≥8个输出通道指示灯，≥8通道音频输出凤凰插口，≥4通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持多种操作系统版本运行控制，包括Windows、银河麒麟桌面操作系统、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～22KHz、总谐波失真≤0.01%、信噪比（线路输入）≥92.5dB、最小源电动势≤493mV、最大输出电压≥8V。
	1
	台

	4
	8路模拟调音台
	1.支持≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥4路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥4路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥4个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。
	1
	台

	5
	专业反馈抑制效果器
	1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。
	1
	台

	6
	真分集无线话筒
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	1
	套

	7
	电源时序器
	1.支持独立的≥8路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座；
2.支持控制和显示≥8路通道开关状态，可通过面板一键开关，可时序关启通道实现时序功能；
3.支持开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；
4.单路负荷:≥10A；
5.电源容量:总容量≥220V、16A；
6.电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号输入，会顺序激活8路电源输出；支持短路信号输出：电源开关处于关闭状态时，从TIMERIN口接入短路信号，同时会激活TIMERLINK接口短路信号输出；
7.电源输出顺序间隔时间:≤0.66S。
	2
	台

	（三）风雨操场扩声系统

	3.1专业扩声系统

	1
	专业会议音箱
	1.频率响应范围：优于或等于55Hz-18KHz；
2.额定功率：≥450W；
3.灵敏度：≥96dB；
4.最大声压级：≥123dB；
5.单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥15寸，≥1个高音单元尺寸≥1.75寸；
6.额定阻抗：≥8Ω；
7.水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥50°。
	12
	只

	2
	双通道数字会议功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调；
2.支持≥2路XLR接口音频信号输入，≥2路XLR接口音频信号输出；
3.内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元；
4.支持≥3种输出方式可选，分别为：双声道、单声道和BTL桥接，≥1路功放工作方式选择开关；
5.各通道均配备LED工作状态指示灯包含（“电源”,“削顶”,“信号”,“保护”），功放超温、直流、短路、过流时，指示灯亮起报警；
6.小信号的时候不会出现交越失真；
7.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥800W，每声道（4Ω）额定输出≥1200W，桥接（8Ω）额定输出≥2400W。
	6
	台

	3
	支架
	1.全金属音箱壁架；
2.材料：钢材；
3.承重≥30公斤；
4.架子伸缩长度：210MM~390MM；
5.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节。
	12
	只

	4
	专业音频处理器
	1.具有≥1个显示屏，可显示设备IP和版本号，≥12个输入通道指示灯，≥12个输出通道指示灯，≥12通道音频输出凤凰插口，≥12通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口；
2.支持≥60个场景设置功能，支持中英文快速切换；
3.支持电脑网页端进行控制，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的快速控制调节；
4.支持中控功能，可连接中控主机进行各种详细参数的快速控制调节；
5.系统支持≥8种操作系统版本运行控制，包括Windows、银河麒麟桌面操作系统、统信UOS、macOS系统、Ubuntu桌面版操作系统；
6.输入支持噪声门，均衡器，压缩器，全功能矩阵混音等功能，输出支持均衡器，分频器，延时器，限幅器等功能；
7.增益限制的有效频率范围16～23KHz、总谐波失真≤0.007%、信噪比（线路输入）≥102dB、最小源电动势≤498mV、最大输出电压≥8.2V。
	1
	台

	5
	12路模拟调音台
	1.支持≥10路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入；
2.具有≥8路独立PAD衰减按键输入通道；
3.具有≥8路输入通道支持独立NOISE-Gate噪声门开关；
4.每个输入通道支持独立48V幻相电源开关；
5.输入通道支持≥3段均衡调节；
6.支持≥2组AUXSEND辅助输出；
7.内置≥100种DSP数字效果器；
8.支持≥8个话筒输入通道，每通道支持独立≥1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视；
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3；
10.支持双通道耳机监听；
11.输出支持≥2*10段点距LED电平表显示；
12.支持≥2路GROUPOUT编组输出；
13.支持双通道MAINOUT立体声输出。
	1
	台

	6
	专业反馈抑制效果器
	1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口；
2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽；
3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数；
4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能；
5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。
	1
	台

	7
	真分集无线话筒套装
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5.配套≥1台接收主机，≥2只手持式话筒；
6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.9%,信噪比：≥61.4dB。
	2
	套

	8
	真分集无线话筒套装
	1.采用UHF超高频段真分集接收方式，PLL双频道锁相环回路设计；
2.具有≥2路XLR平衡输出接口，≥1路6.35mm输出接口，≥1路电平调节开关，≥4路ANT天线接口；
3.具有≥1块液晶显示屏，可显示频率、频道、静噪、电平等信息；
4.接收机及话筒具有≥2种对频模式选择，采用红外线对频，通道音量可独立调节；
5.配套≥1台接收主机，≥2只头戴式话筒；
6.为确保传声器产品的性能质量和互换性，系统音频频率响应100HZ~10000HZ容差范围符合国标GB/T14198传声器通用技术条件要求，总谐波失真：≤1.2%,信噪比：≥70dB。
	2
	套

	9
	十六路天线分配器
	1.具有≥16个RF射频输出端口，≥2个天线输入端口，≥4个直流≥12V输出接口；
2.支持屏幕显示，可显示频段范围值；
3.频率范围：优于或等于470-950MHz；
4.增益：≥0db；
	1
	台

	10
	指向性天线（鱼骨型）
	1.集成式放大器具有≥4档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失；
2.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上；
3.具有≥4档位增益可调选择开关；
4.射频频率范围:等于或优于470-950MHz；
5.极化方式：垂直极化与水平极化。
	1
	套

	11
	智能时序电源管理器
	1.具有≥2.4寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、≥8路电源通道开关状态、日期和时间；
2.具有≥2路10A直通万能电源插座,≥8路16A电源输出插座，≥1路RJ45接口，≥2路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入；
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒；
4.支持通过触摸控制面板远程控制智能电源管理器通道全开、定时点开、编辑当前ID号，定时可设置循环与非循环≥2种模式，循坏模式按周循坏，可设置开始和结束时间，非循坏模式按时间段开启；
5.支持外设按键面板和触摸控制面板远程控制智能电源管理器开关机；
6.支持输入密码进入设置界面，此功能可按需要设置为开启或关闭；
7.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作；
8.支持通过飞梭旋钮对设备进行设置或查看当前设备信息，支持中控系统控制，实现与中控系统的无缝连接；
9.支持设备ID号设置，可设置≥16个ID号；
10.支持RS485串口级联，可实现≥16台智能电源管理器远程集中控制。
	2
	台

	3.2辅助材料

	1
	卡侬头（母）-卡侬头（公）
	1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）。
	32
	条

	2
	莲花-话筒插头
	1.2M莲花（RCA）-6.35话筒插头。
	6
	条

	3
	话筒插头-卡侬头（公）
	1.2M6.35话筒插头-卡侬头（公）。
	8
	条

	4
	网络机柜
	1.规格参数：2000*600*800，加厚型。
	3
	套

	5
	3.5转双6.35
	3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。
	3
	条

	6
	专业音响线EVJE2*2.5
	EVJE2*2.5音响线；或单股300芯，双股600芯的金银线，按需购买。
	1200
	米

	7
	音频线（咪线）
	两芯带屏蔽音频线50米，根据实地测量为主，提供参考。
	400
	米

	8
	电源线RVV3*4
	强电线，给会场设备供电。
	300
	米

	9
	安装辅材
	另购大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。
	1
	批

	六、门禁、人行通道及防霸凌系统

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量

	1、车辆出入控制系统前端
	
	

	1
	抓拍显示道闸一体机
	1. 出入口抓拍显示一体化道闸，由快速道闸、抓拍机、显示模块、语音对讲模块、语音播报模块、补光装置、雷达等组成，内置电动变焦镜头；
2. 机箱壁厚≥2mm，道闸杆子类型为直杆，铝型材材质，抬杆速度≤3秒，工作寿命≥500万次；
3. 内置摄像机分辨率≥2688×1520（不含字符叠加），帧率不低于25fps，内置显示模块尺寸不低于15英寸，分辨率不低于1080P，最大亮度≥1000cd/m²，支持无牌车扫码进出、二维码显示、图片视频广告播放；
4. 支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发方式，车辆捕获率≥99%；
5. 支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能；
6. 具有车标识别功能，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下。车标牌识别准确率≥98%；（提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
7. 支持设置手动、自动、定时等ICR红外滤片式切换模式，手动切换可配置白天和晚上切换，支持设置为自动根据视频亮度切换，定时切换功能；
8. 支持语音播报，支持语音对讲，含报警呼叫按钮，具有≥1个RJ45网口、≥2路触发输入、≥2路继电器输出。
	台
	6

	2
	出入口控制终端
	1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备；
2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备；
标配128G SSD；
支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘；
3.5mm标准音频孔接口；
可在-0℃~+40℃温度下运行；
屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示器；
分辨率：1080P ；
存储功能：128G SSD ；
音频输入：3.5MM标准输入；
音频输出：3.5MM标准输出；
报警输入：4路报警输入；
报警输出：4路报警输出；
RS232接口：2路；
RS485接口：1路；
USB接口：4个USB接口；
网络接口：1个外网千兆网口+5个内网百兆网口；
CPU：N5095；
内存：4G ；
HDMI：1路 ；
配件：标配鼠标键盘套装。
	台
	1

	3
	升降柱控制终端
	可同步控制6台升降柱或 3+3分动控制；
支持网络控制（可以用专用客户端或平台）；
应急方式：后备电源控制电磁阀释放 ；
控制方式：手动/遥控；
动力电压：线控盒及遥控器工作DC12V，控制箱输入电压AC220V；
负载功率：1.2-7.2 kw；
湿度：5%~95% ；
柱体材质：优质冷轧钢板；
温度：-20℃~+70℃；
遥控距离：≥30米；
外形尺寸：530mm*470mm*222mm；
防护等级：IP65。
	台
	1

	4
	液压升降柱
	应急方式：后备电源控制电磁阀释放；
驱动方式：液压驱动 ；
动力电压：AC220V；
负载功率：370W（启动瞬间功率1200W）；
湿度：5%~95% ；
柱体材质：304不锈钢；
地基盒材质：Q235；
柱体壁厚：6mm；
升降高度：600mm；
升/降时间：3S±0.2；
警示方式：LED指示灯/3M反光带；
温度：-30℃~+55℃；
柱体直径：220±3mm；
外形尺寸：379*1120mm；
防护等级：IP68；
控制方式：控制盒/遥控器(标配2个)。
	台
	12

	5
	电源线
	RVV3*2.5；
符合标准：GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.3-2016；
导体为多芯退火裸铜绞合；
绝缘；聚氯乙烯；
护套；聚氯乙烯；
护套颜色：黑色；
正常工作温度不超过70℃；
电缆敷设温度应不低于0℃；
额定电压为300/300V 、300/500V；
100m/卷、 200m/卷或按用户要求；
产品通过3C认证；
静态最小弯曲半径：6D；
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。
	米
	700
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	信号线
	RVV4*1.5；
导体为多芯退火裸铜绞合；
绝缘；聚氯乙烯；
护套；聚氯乙烯；
护套颜色：黑色；
正常工作温度不超过70℃；
电缆敷设温度应不低于0℃；
额定电压为300/300V 、300/500V；
100m/卷、 200m/卷或按用户要求；
产品通过3C认证；
静态最小弯曲半径：6D；
安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃。
	米
	700
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	配套材料
	1.管材及配套材料；
2.包含破面修护、开挖，回填等。
	项
	1

	2、出入口控制系统
	
	

	8
	一体化智能人行通道中间道
	中间道通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
使用环境：室内外；
电机类型：无刷直流伺服电机；；
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头；选配身份证阅读器、嵌入式二维码；双目200w像素摄像头模组，支持通道双向面部识别；
激光雷达：6个；
产品尺寸：约1200mm*218mm*1093mm；其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm；
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；1000-1400mm,以100mm为一档；亚克力:550-1100mm；不锈钢:550-1400mm；
门翼间隙：通道宽度950为89.5mm；通道宽度1000为53.5mm；其它均为63.5mm；
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm；侧筒为工程塑料；
门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度8mm；
通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；
整机功耗：待机70W、运行120W、最大160W；
工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃；
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）。
	台
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	一体化智能人行通道右边道
	右边道通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
使用环境：室内外；
电机类型：无刷直流伺服电机；
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件；
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头；选配身份证阅读器、嵌入式二维码；双目200w像素摄像头模组，支持通道进向面部识别；
激光雷达：6个；
产品尺寸：约1200mm*218mm*1093mm；其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm；
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；1000-1400mm,以100mm为一档；亚克力:550-1100mm；不锈钢:550-1400mm；
门翼间隙：通道宽度950为89.5mm；通道宽度1000为53.5mm；其它均为63.5mm；
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm；侧筒为工程塑料；
门翼材质：亚克力；不锈钢；其中亚克力厚度8mm；
通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；
整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W；
工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃；
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）；
产品重量：裸机约39Kg；带包装约46Kg。（±2Kg）
	台
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	一体化智能人行通道左边道
	左边道通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；
交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；
自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；
记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；
消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；
断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 
激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤；
防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N•m的冲击力，门翼保持锁止状态；
人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；
 人机互动：设备支持通道指示灯、门翼灯及镜头认证指示灯，支持认证结果语音自定义；
使用环境：室内外；
电机类型：无刷直流伺服电机；
设备容量：10万人员、10万人脸、20万卡片、10万事件；
认证方式：标配IC/CPU/身份证读卡器、LED屏幕、一体化摄像头；选配身份证阅读器、嵌入式二维码；双目200w像素摄像头模组，支持通道出向面部识别；
激光雷达：无(激光雷达特性是自收自发,左边道无需配置雷达接收装置)；
产品尺寸：约1200mm*218mm*1093mm；其中摄像头及LED屏幕整体高度70mm；
通道宽度：550-950mm,以50mm为一档；1000-1400mm,以100mm为一档；亚克力:550-1100mm；不锈钢:550-1400mm；
门翼间隙：通道宽度950为89.5mm；通道宽度1000为53.5mm；其它均为63.5mm；
箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5±0.15mm,箱体厚度1.0±0.1mm；侧筒为工程塑料；
门翼材质：亚克力，不锈钢，其中亚克力厚度8mm；
通行速率：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响；
电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz；
整机功耗：待机35W、运行60W、最大80W；
工作温度：-20℃-+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃；
工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）；
产品重量：裸机约38.6Kg；带包装约45.7Kg。（±2Kg）
	台
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	人证访客机
	设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
支持搭配打印底座使用，或通过USB接口外接打印机），完成访客凭条打印功能；
通过底部单目摄像头扫码，或通过打印机配件自带扫码器扫码；
记录查询：可查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录；
人证功能：设备支持人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸小图进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s；
凭条打印功能：支持选配一体化底座，通过底座热敏打印机打印凭条，或通过USB接口外接打印机打印访客凭条；
扫码功能：通过底部单目500W像素摄像头扫码；
记录查询：单屏访客机不支持设备上直接查看访客记录，支持按姓名、身份证号查询，可通过U盘导出访客记录，访客记录容量30万条；
联网版访客软件：
访客预约功能：支持微信公众号、企业微信、钉钉等多种途径进行线上预约；
已预约自助登记：对访客已预约的情况，当访客到达园区时，当到达园区时只需找到原预约内容，进行访客登记即可。访客登记共有三种方式，二维码登记、身份证登记，访客码/手机号码登记；
未预约访客登记：对未预约直接来访的访客，支持通过刷身份证在人工访客机上进行未预约登记；
访客多级审批：可根据用户单位自身情况，灵活设置不同形式的审批模式，例如一级、二级、三级等多级审批流程；
访客发卡：设备支持通过设备给访客发卡（IC卡、CPU卡、身份证序列号或身份证号码），使访客能够在被授权的门禁刷卡通行；
处理器主频：4核，最大2.0GHz；
操作系统：android11 ；
尺寸：双屏，10.1英寸，10.1英寸；
分辨率：10.1寸，1280*800 ；10.1寸，1280*800；
类型：LCD屏；
操作方式：双屏型号：1个触摸屏，1个显示屏 ；
像素：200W；
镜头数量：2个，1个可见光，1个红外光 ；
音频输入：不支持；
音频输出：内置扬声器；
音量调节：本机或软件调节；
音频压缩标准：G.711U；
音频压缩码率：64Kbps；
音质：数字降噪 ；
有线网络：10M/100/1000M自适应；
Wi-Fi：支持；
3G/4G：不支持 ；
网口：1个；
电源接口：圆孔；
USB：3个；
事件容量：30万条访客记录 ；
读卡类型：M1卡/IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号/内容；
读卡频率：13.56MHz；
读卡距离：0~3cm，M1卡 、CPU 0~4cm；
读卡时间：<1秒；
人脸比对时间：＜1秒 ；
按键：开关键按键；
补光灯：人脸镜头红外补光灯、底部摄像头白光补光灯；
指示灯：支持红绿双色；
供电方式：DC12V/3A；
工作温度： -10℃~＋50℃；
工作湿度：10％-90％；
外观尺寸：249.9mm*220.7mm*304.6mm；
使用环境：室内；
安装方式：桌面式 ；
二维码识别：支持；
真人检测：支持；
视频预览：支持；
广告播放：支持；
语音播报：支持；
校时功能：支持。
	台
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	人脸门禁一体机
	1、设备应采用嵌入式Linux系统；采用双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080，应适应强光、逆光、暗光环境条件的人脸识识别；
★2、10 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示屏面板，屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率不小于600×1024，屏幕防破坏能力满足IK04的要求，设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；（提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）
3、设备本地人脸库存储容量不小于50000张，本地卡存储容量不小于50000张，本地出入记录存储容量100000条；
4、设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能；
5、设备支持通过WEB进行设备信息查询；支持通过WEB进行用户信息管理；支持通过WEB进行设备时间管理；支持通过WEB进行系统维护；支持通过WEB进行安全操作管理；支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置；支持通过WEB进行图像参数配置。
	台
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	一体机电源
	输入电压：100-240VAC； 
输出电压：12VDC； 
输出电流：4.17A； 
输出功率：50W； 
工作温度：-30℃-+70℃； 
工作湿度：＜95%； 
尺寸：99*82*30mm。
	个
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	配套遮阳罩
	安装方式：卡扣式安装；
使用环境：室内外；
材质：塑料。
	台
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	开门按钮
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm；
重量：0.07kg。（±0.01Kg）
	台
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	双门磁力锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 
最大静态直线拉力：230kg±10%*2； 
断电开锁，满足消防要求； 
指示灯：红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态； 
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 
工作电压：12V/940mA 或 24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V； 
防残磁设计，选用防磨损材料； 
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； 
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理。 
	把
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	配套材料
	系统安装需要的管材及配套材料。
	项
	1

	3、防欺凌一键报警
	
	

	1
	双按键可视报警盒
	双按键可视报警盒；
支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码；
支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能；
支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制；
支持防拆报警/喧哗报警等功能；
自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式；
支持一键报警求助，支持双向语音对讲；
支持选配4G模块配件增加4G功能：支持全网通4G卡，可设置顺序呼叫4个电话号码，优先级可配置；支持物联网卡，公网对接平台支持POE供电；
1. 操作系统：嵌入式操作系统；
2. 屏幕尺寸：无屏；
3. 屏幕分辨率：无；
4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米；
5. 操作方式：2个实体按键；
6. 通信方式：有线网络；
7. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，标准Micro SD卡接口*1（最大支持256G）；
8. 安装方式：壁挂/嵌入式安装；
9. 供电方式：DC12V&POE；
10. 设备功耗：≤8W；
11. 工作温度：-25℃-＋55℃；
12. 工作湿度：10%-90%；
13. 外壳材质：前壳金属，底壳PC材质；
14. 防护等级：IP65；
15. 产品尺寸：约179mmX114mmX43.5mm(含明装底盒) 。
	台
	18

	2
	一键报警柱
	支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；
报警面板内置400W自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控；
支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好；
支持多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF；
支持海康ISUP5.0、萤石云协议，满足公网传输；
支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；
报警输入：2路；
报警输出：2路；
警号输出：1个声音110分贝，可独立控制；
警灯输出：1个红蓝双色警灯，可独立控制；
网络接口：10M/100M自适应网口；
音频接口：1个音频输入、1个音频输出接口；
SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（支持128G）；
扬声器：内置1路30W扬声器；
视频压缩标准：H.264；H.265；
帧率：帧率25fps；
镜头视场角：水平视场角:128°；
补光方式：红外补光；
日夜转换模式：ICR红外滤片式自动切换 ；
音频输入：支持1路3.5mm音频插口；
音频输出：支持1路3.5mm音频插口；
音频压缩标准：G.711；G.726；
音频质量：智能噪声抑制；回声消除；
音频压缩码率：16Kbps，64Kbps ；
电源：AC220V；
功耗：≤70W ；
有线连接：2路RJ45接口；
工作温度：-40℃-70℃；
工作湿度：10％-90％；
尺寸(宽x高x深)：不含支架：400（W）*400（D）*2200（H）；
含支架：400（W）*400（D）*4500（H）；
IP等级：IP65。
	台
	2

	3
	防欺凌非可视报警盒
	支持按钮紧急呼叫，实现与管理中心或个人的双向语音对讲；
支持标准的Micro SD卡插槽，可插入 Micro SD/SDHC/SDXC卡，将音视频存储到SD卡；
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，优质扬声器，可实现5米对讲；
支持ISUP5.0、萤石云协议接入，实现公网间的穿透；
支持有线网络接入中心平台或萤石云中心；
支持音频输入输出扩展，可外接拾音器、有源音箱等设备，实现对讲音频输入和输出；
支持壁挂，吊装，支持万向轴转动功能；
支持关键字识别报警，关键词可筛选配置，可选关键词列表；
对讲：双向语音对讲 ；
网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；
音频接口：支持外接1路3.5mm音频插口用于外接音频输入；
支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出；
SD卡：标准Micro SD卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持256G）；
功能按键：1个紧急报警按键 ；
音频输入：内置高灵敏度麦克风，拾音距离5米；
支持外接1路3.5mm音频插口用于外接音频输入；
音频输出：内置3W扬声器；
支持1路3.5mm音频插口用于外接音频输出；
音频压缩标准：G.711；G.726；
音频质量：智能噪声抑制；回声消除 ；
电源：DC12V（标配电源适配器）、PoE（802.3 af）；
功耗：≤12w ；
有线连接：支持 ；
工作温度：-20°C~55°C；
工作湿度：10％-90％；
尺寸(宽x高x深)：160.0mm * 93.0mm * 32.5mm ；
无线紧急按钮：支持。
	台
	20

	4
	紧急报警管理主机
	一体式钢化玻璃面板设计，扁平化风格UI操作界面；
标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能；
实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；
监听监视：支持实时预览前端设备的音视频；
报警功能：实时接收、显示前端设备的报警信息
分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒；
硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；
web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；
安卓系统，支持第三方app安装，便于三方拓展个性化业务应用；
自带铝合金支架。
RS-485：1
RJ45接口：1
防区输入：2
报警输出：2
按键类型：触摸按键 
显示屏尺寸：10.1英寸
显示屏分辨率：1280*800
是否支持触摸：支持 
供电方式：DC 12V；标准POE
功耗：<12W
工作温度：-10℃—+50℃
工作湿度：10%-90%
尺寸：约292mm×166mm×31mm（宽×高×厚） 
	台
	1



（二）商务要求
1、项目概况
本项目为保障学校日常教务、教学、服务等工作更好的开展，提高学校管理水平及教学质量，拟对本项目包1信息化设备进行采购。
包1信息化设备主要内容为多媒体黑板（98寸一体机）、校园监控、校园广播系统、会议室音响、安防设备（门禁、人行通道及防霸凌系统）采购及安装，采购预算为人民币1797302.00元。
2、交货的时间、地点：
（1）交货时间：签订合同后30天内免费送达采购方指定地点，并完成安装、验收。
（2）交货地点：采购人指定地点。
3、产品运输、保管及保险
（1）中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
（2）中标人负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。
（3）中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
4、安装调试及技术服务（含培训）要求
（1）本项目的安装调试由中标人负责，中标人应将所需设备在正常寿命期内正常使用及安装调试所需的所有附件、备品备件等列明清单，并在交货时一并提交。
（2）所有产品必须原厂原品牌正品，不接受贴牌产品。所提供的设备必须达到国家标准或行业标准，是未经使用过的全新产品。产品合格证、使用维护说明书、装箱单等随机文件齐全。如产品的性能达不到使用要求的，中标人必须无条件免费更换。
（3）中标人须加强实施的组织管理，所有实施工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。
（5）培训：中标人应负责培训采购人指定的操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。
（6）中标人对所提供的产品需进行安装调试，直至验收合格，并负责对招标人的操作、维修人员免费进行技术培训。中标人在质保期内应提供5×8小时的技术咨询服务。提供热线电话或E-mail、传真等途径，随时回答与项目有关的技术问题，并在24小时内提出解决方案。
（7）对于系统性能和安全要求：
应满足准确性、可用性、可靠性，可扩展性、安全性等要求。
①准确性：系统建设必须遵循技术规范要求，并经过验收后才投入使用，确保系统建成后的准确性。
②可用性：系统应运行流畅、稳定。
③可靠性：应保证系统运行的稳定性和可靠性，满足系统7×24小时的不间断服务要求。
④可扩展性：系统设计能满足系统不断变化扩展以及系统容量不断增长的要求，并预留相应的系统接口，方便今后的系统集成，使系统不会因将来内容和功能的扩充而进行重复建设和重复投资。
⑤安全性：系统将严格遵循相关技术规范和程序，确保系统安全。
（8）成果的知识产权要求：中标人应保证所提供的成果文件在中国境内或境外没有且不会侵犯第三方的知识产权（包括但不限于版权、商标权、专利权），免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。否则，须赔偿招标人由此发生的任何成本、费用和损失。
（9）保密要求：中标人必须对项目软件类技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。
（10）保证系统的兼容性。
5、售后服务要求
（1）质保期：本项目硬件设备质保期 2年，软件终身免费升级，国家标准（含各级政府文件）有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。
（2）售后响应时间：中标人提供7×24的售后故障处理服务，做到2小时内响应，并在8小时内排除故障。软件部分如果故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供备份系统供招标人使用，确保系统正常运行。
（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
（4）质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的零配件。
6、项目其他要求及说明
（1）付款方式：货到安装调试完毕并经验收合格后一次性支付合同金额的 97%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（无息）。
（2）合同签订：中标人在签订合同前若发现产品功能参数存在弄虚作假行为采购人可取消中标人中标资格并追究相关法律责任与经济损失。
（3）本项目各分项报价单价均需包含项目所需的设备、材料购置及安装，以及人工、管理、财务、保险等所有费用。如一旦中标，采购人不再支付其它任何费用。
（4）投标人在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7、其它需要说明的事项
（1）报价要求：首次报价按采购文件提供的清单进行报价，首次投标总价须与包预算（即报价起始价）总价保持一致。
（2）其它商务要求详见本采购文件合同条款内容，未尽事宜在签订合同时约定。
（3）采购人保留采购清单数量增减的权力，如有增减数量的需要，成交人必须无条件执行，并按结算单价据实调整结算金额。
结算综合单价=投标人已标价《分项报价表》中的综合单价×（最后报价总价÷预算总价）。


包2教室硬件设备
（1） 技术要求
《采购清单明细》
	序号
	产品名称
	技术参数或规格
	单位
	数量

	一、黑板

	1
	后墙黑板
	1、尺寸：4000mm×1215mm ±20mm；
2、板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，厚度≥0.3mm，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》；
3、衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm；
4、背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。
	块
	36

	二、卫生保健室

	1
	医用诊查床
	不锈钢材质，可折叠，防水耐磨，带枕头，尺寸≥190×80cm。
	张
	2

	2
	医用药品柜
	不锈钢材质，双门带锁，多层可调节隔板，防潮防尘，分类存储药品。
	个
	2

	3
	医用器械柜
	不锈钢材质，带锁，分层收纳，适配听诊器、血压计等诊疗器械存放。
	个
	1

	4
	身高体重一体机
	电子精准测量，身高测量范围 0-200cm，体重测量范围 0-300kg，精度 ±0.1kg，带语音播报。
	台
	1

	5
	标准对数视力灯箱
	医用级，5 米标准距离，LED 光源，可切换红绿视标，防眩光，适配视力检测。
	台
	1

	6
	医用听诊器
	双面头，防干扰，听诊清晰，适配心肺、血压听诊。
	副
	2

	7
	医用电子血压计
	上臂式，全自动测量，大屏显示，带记忆功能，适配成人 / 学生血压测量。
	台
	1

	8
	医用体温计
	水银体温计，国标医用款，精准测温，防摔设计。
	支
	10

	9
	医用急救箱
	含担架、折叠夹板、氧气袋、口对口呼吸面罩、止血带、绷带、纱布等全套急救用品。
	套
	2

	10
	医用担架
	折叠式，铝合金材质，防水帆布，可收纳，适配转运受伤学生。
	副
	1

	11
	骨折夹板套装
	可调节、可拼接，适配四肢骨折固定，医用级材质。
	套
	1

	12
	氧气袋
	医用级，容量≥42L，带压力表，适配缺氧、晕厥学生应急供氧。
	个
	1

	13
	医用紫外线消毒灯
	移动式，30W，带定时功能，适配医务室空气、环境消毒。
	台
	1

	14
	医用酒精、碘伏
	75% 医用酒精、碘伏消毒液，500ml / 瓶，医用级，皮肤、器械消毒。
	瓶
	20

	15
	消毒棉球、纱布
	医用无菌棉球、无菌纱布，独立包装，适配伤口清洁、消毒。
	包
	30

	16
	医用一次性用品
	一次性口罩、手套、隔离衣、护目镜，医用级，独立包装。
	批
	1

	17
	医用垃圾收纳桶
	脚踏式，带盖，分类标识（医疗垃圾 / 生活垃圾），不锈钢材质。
	个
	2

	三、班级文化布置、标识门牌及校园宣传栏

	1
	班级星级评比栏
	环保 PVC 材质，带磁吸贴，含小组评分、个人积分、纪律 / 卫生 / 学习评比模块，可反复擦拭更换，尺寸 1.5m×0.8m。
	套
	36

	2
	课程表 + 作息时间表套装
	亚克力高清面板，可更换内页，适配学校统一课程表、作息时间，尺寸 0.8m×0.6m，防摔防水。
	套
	36

	3
	班规班训展示牌
	亚克力材质，高清印刷，可定制班级班规、班训、班级口号，尺寸 0.6m×0.4m，带背胶，易安装。
	套
	36

	4
	社会主义核心价值观宣传牌
	国标内容，亚克力高清印刷，防水耐晒，尺寸 1.2m×0.8m，适配校园班级德育宣传要求。
	套
	36

	5
	中小学生守则展示牌
	教育部发布新版中小学生守则，亚克力高清印刷，防眩光，尺寸 0.8m×0.6m，易清洁。
	套
	36

	6
	班级安全教育宣传套装
	含防溺水、交通安全、消防安全、防校园欺凌等主题宣传海报，国标安全知识内容，防水覆膜。
	套
	36

	7
	国旗、标语
	教室前方黑板上面，国标内容，亚克力，防水耐晒，尺寸 0.5m×0.5m×0.03m8个，适配校园班级德育宣传要求。
	套
	36

	8
	班级定制门牌、科室牌、指示牌
	亚克力材质，高清印刷，含校名、名称，尺寸 0.3m×0.2m，带安装配件，防水耐用。
	个
	36

	9
	大型落地式宣传栏
	铝合金型材边框，钢化玻璃面板，防水防尘，尺寸 2.4m×1.2m，带顶棚，2mm厚立柱100*100冷扎钢方管电镀漆，可定制校名、校徽，含安装基础(样式及颜色以学校现场确定)。
	组
	4

	10
	多功能壁挂宣传栏
	不锈钢边框，钢化玻璃面板，防油污、易清洁，尺寸 1.5m×1.0m，带锁，适配食堂、综合楼环境(样式及颜色以学校现场确定)。
	组
	6

	11
	立式移动宣传展架
	铝合金可伸缩支架，高清画面，防水覆膜，尺寸 0.8m×1.8m，可移动、可更换画面，带配重底座(样式及颜色以学校现场确定)。
	套
	10

	12
	固定式德育宣传橱窗
	铝合金边框，钢化玻璃面板，带锁，尺寸 1.8m×1.2m，防水防尘，可更换宣传内容(样式及颜色以学校现场确定)。
	组
	4

	13
	安全教育专用橱窗
	不锈钢边框，防眩光玻璃，尺寸 1.5m×1.0m，带锁，适配校园安全、防溺水、消防、防欺凌知识宣传(样式及颜色以学校现场确定)。
	组
	4

	四、窗帘

	1
	布艺遮光窗帘（普通教学教室）
	高遮光阻燃布艺；浅色系，降噪、防紫外线；配铝合金静音轨道或罗马杆，含安装配件；符合校园阻燃标准。
	米
	316.8

	2
	遮光布艺窗帘（大、小会议室）
	高3.6M；加厚阻燃遮光面料，垂感好，大气浅灰；铝合金重型轨道或罗马杆，适配大尺寸窗户，兼顾会议投影遮光。
	米
	29

	3
	半遮光布艺窗帘（办公室）
	半遮光面料，简约浅色系，铝合金轨道或罗马杆，环保面料。
	米
	30

	五、音乐教室

	1
	电子琴
	1.演奏性能:白键下沉深度差≤2.5㎜；手键盘相邻白键表面高度差≤0.5㎜；全键盘白键表面高度差≤2.5㎜；相邻两白键负荷差≤0.15N；相邻两黑键负荷差≤0.15N；
2.声学品质:音高微调范围≥±50音分；全音域音准允许误差≤±3音分；相邻两键音准误差之差≤4音分； 基准音组内同一键位音高误差≤2音分；
3.有害物质限量:甲醛含量≤0.08mg/m³；甲苯含量≤0.20mg/m³；二甲苯含量≤0.20mg/m³；苯含量≤0.11mg/m³；总挥发有机化合物含量≤0.60mg/m³；
4.琴键数量≥61键；
5.琴键外观:仿钢琴键；
6.最大复音数≥40个；
7.音色数量≥390种；
8.伴奏型数量≥70种；
9.乐曲数量≥50首；
10.乐曲声部关闭功能:有；
11.舞曲数量≥40首；
12.节拍器速度调节范围≥30-250拍/分钟,音量可调；
13.显示器类型:液晶；
14.八度升降范围≥±1；
15.调音功能:有,A4=415.5-465.9Hz；
16.MIDI接收频道≥16个；
17.APP控制功能:有；
18.回响模式≥6种；
19.面板控制延音功能:有；
20.音频输出接口:有；
21.辅助音频输入接口:有；
22.延音踏板接口:有；
23.MIDI设备接口:有；
24.自动关机功能:有；
25.供电模式≥2种；
26.含琴凳、琴架。
	台
	3

	六、体育器材

	（一）田径类

	1
	计时器
	电子型，可测 60 道；精度 1/100 秒；具有记忆、存储、重现功能；防水防震。
	块
	4

	2
	发令枪
	1.发射方式：单发；容弹量2发；
2.总重量：260克（±10g）；
3.扣动扳机可发出枪声、烟和闪光。声响：镗口水平正前方100米处，声强值60分贝；烟雾：在规定背景下，镗正前方150米可见。
	把
	2

	3
	起跑器
	1.规格：640*100*60（5mm）
2.起跑器主要由底座和踏脚座组成；
3.起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位。            
4.起跑器踏脚座分固定座和活动座，均经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可
	副
	8

	4
	接力棒
	1.铝合金材质，光滑空心圆管，无毛刺。棒的两端倒角卷边处理。
2.长度为29cm，直径Φ30mm，重量≥50克。
3.接力棒表面涂有鲜艳的颜色，在比赛中明显可见,两端缩口卷边，表面氧化或静电喷涂，色泽均匀鲜艳。
	根
	30

	5
	直尺
	测量范围500mm-2000mm，优质不锈钢
	根
	4

	6
	皮尺
	1.标称长度：50米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。
2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反两面的线纹应重合，其偏差1mm。
3.尺带涂料均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。尺带在顺带长方向折叠2cm—3cm使其两边接触时，涂料表面不会有裂痕。
4.尺带各分度线纹均匀、明晰，并垂直达到尺边，不会有重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。
5.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环灵活、牢固可靠，不会锈蚀。
	卷
	4

	7
	皮尺/钢卷尺
	1.标称长度：20米。主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带。
2.尺带的分度值为1cm，尺带的线纹宽度应为0.5mm—1mm，正反两面的线纹应重合，其偏差1mm。
3.尺带涂料均匀、平滑、牢固，无剥落现象，色泽一致。尺带在顺带长方向折叠2cm—3cm使其两边接触时，涂料表面不会有裂痕。
4.尺带各分度线纹均匀、明晰，并垂直达到尺边，不会有重线、漏线和超过线纹宽度的断线现象。
5.尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，轻便灵活，无卡阻现象。金属拉环灵活、牢固可靠，不会锈蚀。
	卷
	2

	8
	钢卷尺
	50m 优质钢卷尺，精度0.1mm。
	卷
	1

	9
	垒球
	1.产品技术要求
1.1 垒球为缝 12 吋，球心采用长纤维木棉，内有软木心，并缠绕 5-10g 腈纶线，规格与材料：球表面材质为 PU 革，针数不少于 96针，重量不低于 130 克。圆周为 290mm-300mm±10mm。
1.2 性能要求：1000mm 高度自由落体落下，回弹高度应不小于 300mm.2.3 外观质量要求：商标、图案清晰，表面进行防滑处理，不得有颗粒脱落。球表面整洁光滑。
	个
	40

	10
	实心球
	1.产品执行标准：GB/T19851.18-2007《中小学体育器材和场地标准—实心球》；
2.产品技术要求
2.1 规格与材料
    中小学用实心球，圆周长 350-360mm，重量 1kg±30g；
    圆球形，充气式橡胶实心球，有内胆，手感柔软无伤害，外摸无填充物感觉。球面用不低于 3mm 厚的天然橡胶整体成形，未使用再生胶，产品没有异味。
2.2 性能要求
    从 10m 高处自由落体试验后，应无破裂。
2.3 外观质量要求
    球表面防滑，球上有明显不易脱落的商标、标志。外表面均匀分布乳头状小颗粒，半球结合处没有凹楞。
3.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存
3.1 执行 GB/T19851.18-2007 有关规定。
	只
	30

	11
	跳高丈量尺
	测量范围500mm-2000mm，不锈钢材质。
	根
	2

	12
	跳高架
	跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺，刻度调节范围：500-2500mm。底座选用 5mm 厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有 PU 滚轮，移动方便。跳高架横杆托架采用工程熟料制成，上下移动方便。
跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	副
	2

	13
	海绵包
	2000mm*3000mm*300mm,折叠式优质防水帆布，垫套材质为3*3帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。
	块
	2

	14
	横竿
	1、跳高横竿技术要求
1.1跳高横杆由横杆和横杆接头组成；
1.2横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，总长为4000mm，重量2000g。横杆接头采用特殊的外形结构；
1.3横杆固定在立柱上时，中心自然下垂20mm；
1.4横杠具有一定的弹性，在横杠中央悬挂3kg重物时，横杠中心下垂70mm。
	根
	8

	15
	跨栏架
	1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成；
2.栏板为ABS成型材料，其规格为：1190×70×20（mm）；
3.跨栏架可调高度为550、600、650mm、700、750mm，共五档；
4.竖向立管为中学直径不小于38的圆管，底部方管：50×50mm；
5.竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高，定位准确，锁紧。底部方管内置配重，可调节；
6.所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素。
	副
	20

	16
	信号旗
	1．旗面为长方形；
2．400mm×250mm，分红黄两个颜色手柄；
3．采用直径20mm的铝合金杆制成有天然橡胶把套。
	面
	16

	17
	标枪
	重量为700g标枪头采用钨钢制，硬度高。标枪杆材料采用高韧度铝合金，不易折断。
	根
	15

	18
	铅球
	1. 铅球应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料浇铸成形；
2.表面加工成光滑球体，规格：3-3.03kg，最大最小直径之差不大于1mm；
3.表面应用电镀、喷涂等工艺进行处理，涂饰层表面均匀，无毛刺，砂眼，气孔，裂纹，缩迹，砂迹，锈迹等缺陷。
	各只
	5

	19
	铁饼
	铁圈木心，圆球体形，表面光滑，重量为2Kg。
	各块
	5

	20
	标志旗
	1.标志旗由旗杆和旗面组成；
2.旗杆为Φ22×1.5mm的铝合金管，旗面为350×450㎜的涤纶布料；
3.标志旗分红、黄、白三种颜色，手柄部分配有塑料套。
	面
	20

	（二）球类

	1
	篮球
	1.产品技术要求
1.1规格与材料（7#）
圆周长745～775mm、重量595g～620g。
圆周差均需≤4.0mm。
球体表面PU材料，厚度1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，重量约55g，含胶量35%。中胎用丁基材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。
1.2性能要求
充气气压为：0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。
球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。
1.3外观质量要求
图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色均匀。不会有露线、球面气泡杂质。
2.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存
2.1充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。每只用塑料袋包装，外包装用瓦棱纸箱。
	只
	60

	2
	移动篮球架
	1.室外用可拆装箱式配重；
2.国标篮圈及篮网，篮圈距地高度3050mm；
3.篮板为钢化玻璃篮板，篮板尺寸：1800mm×1050mm；
4.支柱钢管采用150*150mm的异形钢管，方钢管臂厚≥3.0mm；横梁采用150*150mm方钢管制成，臂厚≥3.0mm，伸臂长1800mm；
5.配重箱长1000*1800mm箱体钢板厚2.5mm，
6.篮圈圈条为直径20mm的实心钢，篮网用锦纶绳体编织而成；
7.篮球架金属外表，采用喷砂抛丸，静电喷涂处理。
	副
	4

	3
	篮球记录牌
	　优质熟料
	套
	2

	4
	排球
	1.产品技术要求
1.1规格与材料
圆周长640～660mm、重量280g～320g。
圆周差均需≤4.0mm。
球体表面PU材料，厚度1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，重量约35g，含胶量35%。中胎丁基材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。
1.2性能要求
充气气压为0.034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。回弹高度1100-1450mm。
球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。
1.3外观质量要求
图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀1m视距不明显。不会有露线、球面气泡杂质。
2.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存
2.1充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。每只用塑料袋包装，外包装用瓦棱纸箱。
	只
	60

	5
	排球柱
	技术要求:轮式移动式，能承受不低于600 N的外力，立柱与底座间应无拉动摆动现象。网柱高度2120mm；零部件全部采用金属结构件；网柱为圆形优质钢管，直径89mm,壁厚3mm；顶部设有滑轮，网柱内侧对称配有相应高度的球网挂钩，应能将张网绳索牢固挂住。外侧应设有挂（夹）拉网钢丝网绳的装置，且在张完球网时，即使在无外力作用时，应能确保钢丝网绳牢固拉紧。
	付
	3

	6
	排球网
	尼龙材质。
	副
	5

	7
	标志杆
	ABS工程塑料，立柱直径17mm，杆高1600mm，底座直径140mm，厚度12mm。配红色角旗。
	根
	8

	8
	裁判椅
	排球比赛专用。
	个
	3

	9
	足球
	1.1 产品技术要求
1.2 规格与材料
圆周 670—700mm，圆周差≤5mm。重量 440—470g。
1.3 球面材料采用不低于 1.2mm 厚的 PU 材料手工缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于 35%，衬布用 3 层 2*2 帆布乳胶压制而成。
2、性能要求
2.1 球充气静置 24h 后圆周下降≤15%。返弹高度：小学用足球 1100-1400mm。
	只
	60

	10
	足球门
	1.技术要求
1.1 足球门：标准足球门，球门内口宽度*高度：7320*2440mm
1.2 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径114mm*3mm 优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径60*3mm 的钢管制成，后横柱采用直径为42mm*3mm 的钢管制成,横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。
1.3 足球门应能承受的水平拉力大于 1000N，足球门横梁能承受大于 2700N 的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。
1.4 球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90 度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好。配足球网 1 副。
	副
	2

	11
	气筒
	气筒总长320mm（±20mm），气筒身长200mm（±20mm），金属材质，总重量400g（±20g），配球针。
	个
	2

	12
	气泵
	加强型脚踏泵，带气压表，气筒长120mm（±10mm）。
	台
	2

	13
	乒乓球台
	1.室外乒乓球台面采用含有木板材质的热固性塑料（即ISO2 纳米树脂）；
2.热固性球台板材：
2.1台面材料稳定性优良、能耐南北全天候气候、具有防腐、防晒、防雨、防冰冻、阻燃、不易变形等功能，室外乒台面弹性要求不能低于室内球台标准。 
2.2球台面厚度不小于18mm； 
2.3台板台面与框不小于50mm； 
2.4中间线宽度3mm±1mm； 
2.5乒台规格为:2740*1525*760 mm
 3.乒乓球台面托架：  
3.1台面托架采用40×20×2mm方钢管。  
3.2作用：稳定台面，使其不易变形并增加台面强度。 
4.乒乓球台架：  
4.1彩虹框架：采用优质钢管、φ50壁厚3mm作为支撑立 柱；  
4.2大斜支撑管：采用40×20mm方钢管. 
4.3小支撑管：采用40×20mm方钢管. 
4.4网架：采用15×20mm方钢管. 
4.5外观涂料：喷塑工艺； 
4.6连接横杆：φ30mm。 
4.7连接件选用防盗不锈钢螺丝； 
4.8用静电粉末喷涂处理。
	台
	5

	14
	乒乓球拍
	1.学生用乒乓球拍：实木，双面正反胶带海绵，直拍，球拍底面平整、坚硬；
2.底板的粘合层为强纤维材料，粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm；
3.颗粒胶连同粘合剂总厚度≤4mm,且颗粒每平方厘米10颗-50颗，均匀分布整个拍面。
	块
	50

	15
	乒乓球网
	厚度 30mm 以内的标准球台均可以用，折叠式，结构简单，安装操作方便，立柱底部有调高装置，可调整球网高度。
	副
	10

	16
	乒乓球计分牌
	金属及PVC材质。
	副
	10

	17
	乒乓球
	40MM大球。
	只
	200

	18
	羽毛球拍
	1.产品技术要求
1.1球拍总长度≤670mm,球拍宽度≤195mm,球拍弦面长度≤250mm；2个球拍为1副，单只重量≤100g。
1.2学生用羽毛球拍：铝合金分体羽毛球拍 ，成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线16磅以上；手柄用2号柄，柄皮用PU材质，厚度不低于0.5mm；钢杆直径为6.9mm，经过热处理，具有弹性；球拍表面涂层附着力，不易脱落。
1.3球拍金属部分电镀层为6级（连续喷雾8 h）、漆膜层2级（连续喷雾8 h）。抗扭性<25mm，球拍拍弦抗拉力≥120N。
1.4球拍上的贴标、印刷图案，应文字清晰，粘贴平整。
	副
	60

	19
	板羽球拍
	两拍，木质，表面光滑。
	副
	60

	20
	羽毛球
	6只/盒。
	盒
	5

	21
	毽球
	羽毛挺直，颜色鲜艳。
	个
	50

	22
	球类推车
	800mm*700mm*700mm可移动。
	辆
	2

	（三）健身、体操类

	1
	体操棒
	长0.9m,φ30mm木质,两遍漆,红白相间。
	根
	60

	2
	体操凳
	2米规格，工业地毯包裹。
	张
	12

	3
	哑铃
	3英镑，钢模精制。
	个
	10

	4
	短跳绳
	1.中考用，带手柄；
2.产品技术要求
2.1规格：长度2.5m，直径6mm，质量不小于140g；柄的规格：长度110mm，直径25mm（握手柄），重量不小于90g（2个）；弹簧把手。
2.2绳与柄的连接滚动，绳的长度方便调节，有锁紧绳装置；所有材质应无毒、环保；
2.3跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料（例如橡胶等）进行保护；
2.4绳柔软，韧性，色彩鲜艳。
	根
	80

	5
	长跳绳
	1、长：5m。
2、产品技术要求
2.1规格：直径9mm，重量不小于300g；柄的规格：长度160mm，直径28mm（握手柄），重量不小于120g（2个），弹簧把手；
2.2绳与柄的连接滚动，绳的长度调节，有锁紧绳装置；所有材质应无毒、环保；
2.3跳绳的易接触地面的中间部分应采用耐磨材料（例如橡胶等）进行保护；
2.4绳柔软，韧性，色彩鲜艳。
	根
	20

	6
	拔河绳
	1、拔河绳应用麻绳多股绞合而成；
2、绳长25m，直径Φ≥40mm；绳的抗拉力≥490KN；
3、绳的两端结孔，中间套以红色标记，绳的质地无霉变、腐朽、虫咬等缺陷。
	根
	4

	7
	爬绳爬竿
	规格：1个框架配2根绳2根杆，框架宽3m,地上高度3m,绳和杆长3米。
1.主管、横杆采用Φ114*3㎜圆管；爬绳、爬杆与主管采用保险卡环的连接方式；
2.绳杆的握持直径为30-35㎜，绳杆的有效使用宽度≥600㎜；
3.安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于600mm。桩基尺寸：500*500*600mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定，基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。
	副
	2

	8
	山羊
	1、 产品技术要求
1）山羊全高为 680mm 至 1080mm 范围内可调，立轴升降间距 50mm；
2）山羊头长 420mm-460mm，山羊头宽 280mm；
3）山羊腿外径不小于 30mm,壁厚不小于 3mm；
4）山羊底脚为铸铁，羊脚底椭圆面长径不小于60mm,椭圆面短颈不小于 50mm；
5）山羊头面采用人造革，夹层采用海绵，以木板等材料粘合而成。人造革面应色泽一致，不允许有伤残，缝线应不漏针、跳线。山羊身必须平整；
6）底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，焊接平整，无脱焊和塌焊现象。
	台
	3

	9
	跳箱
	1.中学用跳箱总高度为1000mm；
2.用水曲柳或红松木制成，之间拼装应采用燕尾槽，木柱出头高40～50 mm，表面涂有起保护和装饰用的漆层；
3.跳箱从上至下逐渐增大呈梯形。中学第一级（箱盖）规格为1000mm×370mm×320mm。第二至第七级长为1000mm,宽370→660mm，每级高150mm；
4.跳箱盖必须平整，用重体海绵做成弧形，表面用人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合应平直、牢固，接地面应平稳。
	套
	5

	10
	助跳板
	120mm×600mm×150mm,弹簧式 优质杉木,防滑毯面。
	块
	4

	11
	低单杠
	1.产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》 所有单杠两立柱支点中心距≧1200mm，使用高度2000mm。
2.主体材料：主立柱为Φ114*3mm的优质圆钢管，横杠尺寸Φ28mm的优质实心圆钢。主立柱顶端封Φ114mm铁法兰盘，安装应采用直埋方式，地埋深度≥600mm。桩基尺寸：500*500*600mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。
	副
	2

	12
	高单杠
	1.产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》，高双杠杠面高度：1500mm，杠长2500mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm±100mm；
2.主体材料：主立柱为不小于Φ114*3mm的圆钢管，横梁尺寸不小于Φ42*3mm的优质钢管，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：700*500*500mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行；
3.杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。
	副
	1

	13
	低双杠
	1.产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》，低双杠杠面高度：1300mm；杠长2500mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm；
2.主体材料：主立柱为不小于Φ114*3mm的优质圆钢管，横梁尺寸不小于Φ42*3mm，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：700*500*500mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行；
3、杠面具有弹性、电镀性、抗腐蚀。
	副
	2

	14
	高双杠
	1.产品执行标准：GB19272-2011《健身器材室外健身器材的安全通用要求》，高双杠杠面高度：1500mm，杠长2500mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm±100mm；
2.主体材料：主立柱为不小于Φ114*3mm的圆钢管，横梁尺寸不小于Φ42*3mm的优质钢管，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：700*500*500mm，呈双层 “十”字交叉状，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行；
3.杠面具有弹性、电镀、抗腐蚀。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。
	副
	1

	15
	小体操垫
	1.展开规格为1200×600×50mm；
2.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不会拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%；
3.垫套材质为3×3帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角。
4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移；
5当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移。
	块
	60

	16
	大体操垫
	1.规格为2000×1000×100mm；
2.内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料，为两个整块结构，不会拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%；
3. 垫套材质为3×3精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角；
4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移；
5.当载荷落至跳垫时，外层不会起皱，里外层不会发生相对位移；
6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。
	块
	10

	17
	彩带
	长2.2m,优质绸布,带柄。
	条
	35

	（四）其他类

	1
	拉力带
	　优质橡胶。
	根
	8

	2
	呼啦圈
	Φ70cm，环保材质。
	个
	50

	3
	毽子
	羽毛挺直，颜色鲜艳。
	个
	50

	4
	橡皮拉力带
	长5m,宽30mm,优质橡胶皮。
	根
	15

	5
	藤圈
	Φ80cm，环保材质。
	个
	80

	6
	剑(刀)
	木制品，长850mm，刀柄长150mm。
	把
	50

	7
	武术棍
	木制,武术棍，长2m直径粗端25-30mm,细端15-20mm,外观光滑平整,笔直,无裂缝,无断裂。
	把
	50

	8
	划线器
	车式带轮，双轮式划线车80*30cm。
	套
	2

	9
	录音机
	1.磁带/USB/TF卡/CD全能复读；
2.调频／调幅两波段收音；
3.带LCD显示屏，播放曲目显示；
4.播放DVD/VCD/MP3/MP4/WMA/CD碟片；
5.USB/TF卡接口；
6.卡式磁带录放音；
7.带远程遥控器；
8.立体声耳机插孔。
	台
	1

	10
	扩音器
	1.尺寸：120mm*92mm*39mm；
2.重量：289g（±5g）；
3.输入信号：有线麦克风（-20bB 600Ω）；
4.充电电压：DC5V/500mA；
5.输入功率：10W；
6.使用时间：12～18小时；
7.话筒灵敏度：-53Bbv/108MHz；
8.电台频率：90Hz～18KHz；
9.输出抗阻：2Ω；
10.电池容量：2200mA锂电池；
11.10米无线摇控。
	台
	2

	11
	手提喇叭
	传送距离：300米；
最大功率：≥5W；
失真度：<1%；
工作电压：4-6V；
录音时间：≥12秒；
	个
	6

	12
	灭火器
	手提式，≥2公斤，合格、有效。
	只
	2



（二）商务要求
1、项目概况
本项目为保障学校日常教务、教学、服务等工作更好的开展，提高学校管理水平及教学质量，拟对本项目包2教室硬件设备进行采购。
包2教室硬件设备主要内容为黑板、音乐器材、体育器材、卫生保健室、班级文化布置、班级牌、科室牌、指示牌、宣传栏橱窗、窗帘等采购及安装，采购预算为人民币421640.00元。
2、交货的时间、地点：
（1）交货时间：签订合同后30天内免费送达采购方指定地点，并完成安装、验收。
（2）交货地点：采购人指定地点。
3、产品运输、保管及保险
（1）中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
（2）中标人负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。
（3）中标人负责其派出的实施人员的人身意外保险。
4、安装调试及供货要求
（1）本项目的安装调试由中标人负责，中标人应将所需设备在正常寿命期内正常使用及安装调试所需的所有附件、备品备件等列明清单，并在交货时一并提交。
（2）所有产品必须原厂原品牌正品，不接受贴牌产品。所提供的货物必须达到国家标准或行业标准，是未经使用过的全新产品。产品合格证等随机文件齐全，如产品的性能达不到使用要求的，中标人必须无条件免费更换。
（3）中标人须加强实施的组织管理，所有实施作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
5、售后服务要求
（1）质保期：2年，国家标准（含各级政府文件）有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。
（2）售后响应时间：中标人提供7×24的售后故障处理服务，做到2小时内响应，并在8小时内排除故障。
（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
（4）质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的零配件。
6、项目其他要求及说明
（1）付款方式：货到安装调试完毕并经验收合格后一次性支付合同金额的 97%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（无息）。
（2）合同签订：中标人在签订合同前若发现产品功能参数存在弄虚作假行为采购人可取消中标人中标资格并追究相关法律责任与经济损失。
（3）本项目各分项报价单价均需包含项目所需的设备、材料购置及安装，以及人工、管理、财务、保险等所有费用。如一旦中标，采购人不再支付其它任何费用。
（4）投标人在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7、其它需要说明的事项
（1）报价要求：首次报价按采购文件提供的清单进行报价，首次投标总价须与包预算（即报价起始价）总价保持一致。
（2）其它商务要求详见本采购文件合同条款内容，未尽事宜在签工合同时约定。
（3）采购人保留采购清单数量增减的权力，如有增减数量的需要，成交人必须无条件执行，并按结算单价据实调整结算金额。
结算综合单价=投标人已标价《分项报价表》中的综合单价×（最后报价总价÷预算总价）。


包3厨房设备
（2） 技术要求
《采购清单明细》
	序号
	产品名称
	型号（mm)
	技术参数或规格
	数量
	单位

	一、粗加工间

	1
	四层板式货架
	1200*500*1550
	采用优质304不锈钢贴塑磨砂板制作，板厚：1.2mm，主管38*25，立管为Φ38，采用机械折弯成型烧焊加工，无明显焊点，配可调子弹脚。
	4
	台

	2
	大单星洗池
	1200*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	4
	台

	3
	双星洗池
	1200*700*800
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	2
	台

	4
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	5
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	2
	台

	6
	洗地龙头
	130*420*80
	采用国优知名品牌，全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮，10米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功能，10m。
	2
	台

	二、收货区检测室

	1
	智能
电子秤
	3摄像头
	1.食材验收称重数据自动写入平台且不能修改；
2.称重同时对食材进行拍照留存，保存云平台佐证备查；
3.验收人拍照存档，验收过程随机录像（环境录像）；
4.生成验收过程台账，在阳光平屏上随时可查。
	1
	台

	2
	平板车
	700*500*900
	采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板制作，板厚：1.2mm，U型弯管手把；脚轮：四个万向轮。
	8
	台

	3
	单星水池
	700*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
无接触式（感应式或者脚踩式）。
	2
	台

	4
	农药检测仪
	380*380*170
	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测；
主要技术参数：
波长配置：约410nm；
抑制率显示范围：0%～100%；
抑制率测量范围：0%～100%；
透射比准确度：±1.5%；
透射比重复性：≤0.5%；
漂移：≤0.005Abs/3min；
抑制率示值误差：≤10%。
	1
	台

	三、男女更衣室

	1
	智能晨检仪
	壁挂式7寸屏
	1.人脸识别测温，自动保存测温图片和温度至系统晨检台账；
2.红外测温、语音播报。
	1
	台

	2
	六门更衣柜
	1200*400*1800
	整体采用优质不锈钢制作；
顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作；
并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
配置不锈钢可调子弹脚。
	4
	台

	3
	挂墙洗手星
	400*400*250
	采用SUS304#优质不锈钢制作；台面：1.2mm厚不锈钢板；星盆：1.0mm厚不锈钢板；不用手动操作开关，避免二次污染。（配感应龙头)
	2
	台

	4
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	4
	台

	
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	4
	台

	四、主食库

	1
	米面架
	1200*500*200
	采用优质304不锈钢制作；管架采用38*38mm优质不锈钢方管；横条：38*25mm成型方管焊接，间隔条采用25*13mm优质不锈钢方管，间距为50mm，管脚配橡胶套。
	14
	台

	2
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	3
	防鼠板
	1500*40*800
	采用优质不锈钢板，板厚1.0mm。
	2
	台

	4
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	4
	台

	五、副食库

	1
	四层板式货架
	1200*500*1550
	采用优质304不锈钢贴塑磨砂板制作，板厚：1.2mm，主管38*25，立管为Φ38，采用机械折弯成型烧焊加工，无明显焊点，配可调子弹脚。
	12
	台

	2
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	3
	防鼠板
	1500*40*800
	采用优质不锈钢板，板厚1.0mm。
	2
	台

	4
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	4
	台

	六、荤菜加工间

	1
	大单星洗池
	1200*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺。
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	2
	台

	2
	双星洗池
	1200*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	4
	台

	3
	双层工作台
	1800*700*800+150
	台面采用食品级SUS304不锈钢板制作；层板采用优质不锈钢板制做。
台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
下层板厚度1.0mm；
脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢方管；
配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台

	4
	绞切两用机
	630*430*800
	绞肉产量：150kg/h。
使用电压：220V/50Hz。
电机功率：2200W。
切片产量：400kg/h。
外形尺寸：63*43*80cm（±3cm）。
	2
	台

	5
	洗地龙头
	130*420*80
	采用国优知名品牌，全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮，10米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功能，10m。
	2
	台

	6
	砧板刀具消毒柜
	1200*600*1800
	规格：(长宽高)≧1200×600×1800㎜；
1.操作方式：单旋钮；
2.功率：≧300W  电压：220V/50HZ ；                   
3.装载数量：10把刀+8块砧板；
4.不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,全无磁不锈钢箱体；
5.消毒方式：臭氧+紫外线+隐藏式发热，中温热风循环。
	2
	台

	7
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	8
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。配备定时开关。
	2
	台

	七、素菜加工间

	1
	大单星洗池
	1200*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺；
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	6
	台

	2
	洗地龙头
	130*420*80
	采用国优知名品牌，全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮，10米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功能，10m。
	2
	台

	3
	多功能切菜机 
	1160*530*1300
	功率：380V/1.5KW；生产能力：1000KG/H；全不锈钢机身，一机多用的，可切丁、切丝、切片、切辣椒、蔬菜等。
	1
	台

	4
	四层存放架
	1200*500*1550
	采用优质不锈钢管制作，管厚1.2mm，支管Φ16，主管38*25，立管为Φ38，采用机械折弯成型烧焊加工，无明显焊点，配可调子弹脚。
	4
	台

	5
	双层工作台
	1500*1000*800
	台面采用食品级SUS304不锈钢板制作；层板采用优质不锈钢板制做；
台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
下层板厚度1.0mm；
脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢方管；
配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台

	6
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	7
	砧板刀具消毒柜
	1200*600*1800
	规格：(长宽高)≧1200×600×1800㎜；
1.操作方式：单旋钮；
2.功率：≧300W  电压：220V/50HZ ；                   
3.装载数量：10把刀+8块砧板；
4.不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,全无磁不锈钢箱体；
5.消毒方式：臭氧+紫外线+隐藏式发热，中温热风循环。
	1
	台

	8
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。配备定时开关。
	2
	台

	八、烹饪间

	1
	燃气单头大锅灶
	1200*1100*800+350
	1.炉面采用SUS304不锈钢板制作，厚度1.5mm；                                                             2.炉背板采用SUS304不锈钢板制作，厚度1.5mm；                                                                   3.炉侧板采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm；
4.面板下嵌20mm防火保温隔热棉，下垫3mm厚钢板；                                                                                                       5.排烟采用A3板烟道和排烟口并做隔热层；燃烧器连独立隔热炉胆；                                                           
6.炉脚采用直径2寸不锈钢管内含钢柱，配可调节不锈钢载重子弹脚；                                                        
7.炉头采用高效节能炉头，热效率≥66%；                                                            8.采用低噪音鼓风机，功率128W/220v；
9.额定燃气压力2.0kPa，额定热负荷50kw/眼；                                                       10.配热电式安全熄火保护装置，自动燃烧器控制系统；                                  
11.所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕。                                                    12.符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》试验标准，具有中国国家强制性CCC产品认证证书。                                                                                          13.符合GB/T 6461-2002,GB/T10125-2021产品标准和技术要求，进行试验周期≥480h的中性盐雾试验，产品保护评级≥8级。
	5
	台

	2
	炉拼台
	300*1100*800+350
	采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板制作，面板1.2mm，配用0.8mm U型加强筋。
	5
	台

	3
	双层工作台
	2000*1000*800
	台面采用食品级SUS304不锈钢板制作；层板采用优质不锈钢板制做。
台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
下层板厚度1.0mm；
脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢方管；
配不锈钢可调子弹脚。
	4
	台

	4
	灭火控制系统
	（双瓶组）
	1.灭火装置为机械式启动操作模式:                                                  
2.系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、与箱体一体式七寸液晶触摸屏（可直观察维保到期提示、药剂到期提示、装置时时压力显示、报警历史记录、一键测试等）、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；                                                       
3.连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）； 
4.装置应具备有自动启动和机械应急启动，两种启动方式
5.灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期≥10年；
6.装置主要性能参数，工作环境温度：4℃～55℃；
7.驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，≥12.0MPa；
8.灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，双瓶组≥20L；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定，双瓶组≥20个；持续喷射时间：≥22.3s；灭火时间：≤1.0s；冷却水喷嘴工作压力≤0.14MPa；
9.依据GB/T 228.1-2021标准检测：易燃片（灭火感温片）最大破断力≥3.1KN；弯头最大破断力≥4.6KN；药剂瓶最大破断力≥5.1KN；依据GB4806.9-2023标准检测：灭火剂相容性，与接触金属部件无反应，不产生有毒有害物质，提取物指标符合标准；依据GB 8624-2012标准检测：主机箱板材燃烧性能等级≥A(A1)级；单个灭火喷嘴保护面积≥0.58㎡，单个喷嘴灭火剂喷射量≥1.25L。
10.设备驱动气体及驱动气瓶组（氮气、氮气瓶组）符合相关标准检验：瓶体内、外表面应光滑圆整，不得有肉眼可见的凹坑、凹陷、裂纹、鼓包、皱夹层等影响强度的缺陷，钢瓶端部与筒体应圆滑过度，肩部不准许有沟痕存在；氮气纯度≥99.99%；≥96小时耐腐蚀测试中（中性盐雾法），表面应无锈蚀、无气泡、无破损；温度范围≤-40℃~≥60℃高低循环测试≥500次后，瓶体无裂纹、密封性良好；气密性试验在压力≥15Mpa，保压30min后压力无下降；水压试验强度测试，压力≥22.5Mpa，容积残余变形率≤0.03%；爆破压力测试中，爆破压力≥53Mpa；氮气瓶组件自带压力直观查看和数据传送第三方设备查看，具备第三方传送物联功能。
	1
	台

	5
	四层板式货架
	1200*700*1550
	采用优质不锈钢贴塑磨砂板制作，板厚：1.2mm，主管38*25，立管为Φ38，采用机械折弯成型烧焊加工，无明显焊点，配可调子弹脚。
	6
	台

	6
	四门高身雪柜
	1200*700*1950
	采用国优知名品牌，全铜管回路，内胆采用圆角结构；具有宽气候带运行功能；电压/频率：220V/50Hz；输入功率：0.5KW；冷藏：0℃～+10℃；冷冻：-18℃～-15℃，制冷剂：R134a，有效容积1.0立方。
	2
	台

	7
	双星洗池
	1200*700*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	4
	台

	8
	洗地龙头
	130*420*80
	采用国优知名品牌，全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮，10米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功能，10m。
	2
	台

	9
	砧板刀具消毒柜
	1200*600*1800
	规格：(长宽高)≧1200×600×1800㎜；
1.操作方式：单旋钮；
2.功率：≧300W  电压：220V/50HZ ；                   
3.装载数量：10把刀+8块砧板；
4.不锈钢柜门加钢化玻璃透窗,全无磁不锈钢箱体；
5.消毒方式：臭氧+紫外线+隐藏式发热，中温热风循环。
	2
	台

	10
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	6
	台

	11
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。配备定时开关。
	8
	台

	12
	商用燃气热水机
	570*470*900
	额定热负荷 ：50kW；
热效率 ：≥95%（板式换热 + 冷凝回收）；
出水温度 ：30–90℃可调，最高 90℃（后厨 / 工业清洗适配 85℃+）；   
适用气源： 天然气（2000Pa）、液化气（2800Pa）、人工煤气；
电源 / 功率 220V/50Hz；
风机 / 点火器≤370W  
水压要求 0.2–0.5MPa，最佳 0.3MPa  
换热器： 304/316 不锈钢板式，抗水垢、易清洗  燃烧器 不锈钢高效强排式，电子脉冲点火，低氮排放；  
控制方式：智能 PLC，一键启停、恒温控制、故障自诊断，安全保护，过热、干烧、熄火、漏电、风压异常多重保护。
	1
	台

	九、蒸煮间

	2
	燃气双门蒸饭柜48盘
	1400*1050*1690
	1、蒸盘托称，可任意调节和拆卸；
2.外壳、内层采用304不锈钢板制作，料厚≧1.0mm；
3.柜体、柜门整体发泡，采用优质聚氨酯发泡，发泡厚度≧50mm；
4.采用202不锈钢热交换器，开炉后8分钟可供蒸煮；
5.前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门；
6.内胆采用304不锈钢（1.5mm）冲压成型，无焊点技术；
7.标配48个304不锈钢饭盆（规格：长宽高600×400×48mm；采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm；净重≧1250g)；
8.带熄火保护，电子点火；
9.天燃气耗气量≦12.0㎥/h。
	3
	台

	3
	双层工作台
	1800*800*800
	台面采用食品级SUS304不锈钢板制作；层板采用优质不锈钢板制做
台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
下层板厚度1.0mm；
脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢方管；
配不锈钢可调子弹脚。
	2
	台

	4
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	5
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。配备定时开关。
	2
	台

	十、二次更衣室

	1
	挂墙洗手星
	400*400*250+150
	采用SUS304#优质不锈钢制作；台面：1.2mm厚不锈钢板；星盆：1.0mm厚不锈钢板；不用手动操作开关，避免二次污染。（配感应龙头)
	2
	台

	2
	挂衣架
	1200*60*35
	采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板制作，厚1.2mm，采用机械折弯成型烧焊加工。
	2
	台

	3
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	2
	台

	4
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。配备定时开关。
	2
	台

	十一、售卖间

	1
	五盆保温售卖台
	1800*700*800
	1.规格：(长宽高)1500×700×800mm； 
2.面板采用304不锈钢磨砂板制作，板厚≧1.2mm，围板厚≧1.0mm，加热水胆厚≧1.2mm； 
3.配无水发热板，自动电控恒温式保温方式，带漏电保护装置。
4.四脚采用202不锈钢管方管，方管规格：38×38mm，管壁厚≧1.2mm； 
5.层板采用202不锈钢板制，板厚≧1.2mm； 
6.电压：220V/HZ，功率≧2.5千瓦。
	6
	台

	2
	单通工作柜
	1300*700*800
	采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板制作；面板：1.2mm厚不锈钢板，下垫大型板；为推拉门；底板装导向槽，固定门走向，门内壁装加强筋,板厚1.0mm；脚管：φ51mm，配可调节子弹脚。
	2
	台

	3
	单通工作柜
	1500*700*800
	整体采用SUS优质不锈钢制作；
台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；
加强筋厚度1.0mm；
配置不锈钢可调子弹脚。
	2
	台

	4
	电磁双头粉面炉
	1300*700*800+150
	1.炉面板为厚度1.2mmSUS304板材,侧板及其他板材厚度为1.0mmSUS304板材；                                                                                   2.电源：2*12KW/380V机芯；                                                                                                                                                        3.机芯使用紫铜搭桥技术，模块化设计，耐电流更强，有效降低雷电冲击；
4.全密封数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶， 多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘；                                                                                        5线盘铜线采用高频丝包线，结构双层并绕感应线盘；                                                      6.一次成型铲片式散热结构，散热顺速，核心部件温度低，超长寿命。
	2
	台

	5
	双层工作台
	1800*600*800
	台面采用食品级SUS304不锈钢板制作；层板采用优质不锈钢板制做；
台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；
下层板厚度1.0mm；
脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢方管；
配不锈钢可调子弹脚。
	8
	台

	6
	单星水池
	600*600*800+150
	整体SUS304不锈钢板制作，联众一级板材；
台面采用1.2mm厚不锈钢板制作；
星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；
星斗尺寸：根据实际尺寸采用整体冲压工艺
立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚；
横撑采用25*38mm方通；
不锈钢下水器；
不锈钢水龙头、开孔φ22mm。
	4
	台

	7
	双门消毒柜
	1200*500*1800
	1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热  ；          2.四套光波加热装置+四套耐高温风机；                3.配置2/4个碗筐+2/4个快餐盘深筐；                4.时间调节≤90分钟；                           5.加重不锈钢调节柜脚；                         6.柜内最高温度≤125℃；                         7.油膜钢板 ；                                        8.凹面控制器面板。
	1
	台

	8
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	8
	台

	9
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	4
	台

	十二、餐具清洗消毒间

	1
	超声波浸泡池
	1500*800*800
	1. 采用不锈钢材质，板厚1.2mm，耐腐蚀、易清洁；
2.超声频率40kHz，功率6kW，清洗槽容积150L，适配餐具、器具；
3.内置过滤循环系统，水重复利用率≥85%，节能省水；
4.触控面板，带定时、脱气、除油模式，操作简便。
5.加粗可伸缩子弹脚，直径38mm，稳固支撑承重强。
	1
	台

	2
	洗地龙头
	130*420*80
	采用国优知名品牌，全铜阀芯高压喷水龙头,自动回转轮，10米抗高压复合塑胶管。喉管设有可伸展及自动回卷功能，10m
	1
	台

	3
	高身保洁柜
	1200*500*1800
	采用SUS304#优质不锈钢贴塑磨砂板制作；层板、中层板及底板：1.2mm；侧板及门面板：1.2mm；背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm；采用柜门吊式插门，牢固耐用；脚管：φ51mm不锈钢管；配不锈钢可调子脚。
	2
	台

	4
	双门消毒柜
	1200*500*1800
	1.整机采用聚氨酯发泡+硅酸铝保温隔热；            2.四套光波加热装置+四套耐高温风机；               3.配置2/4个碗筐+2/4个快餐盘深筐；               4.时间调节≤90分钟；                           5.加重不锈钢调节柜脚；                        6.柜内最高温度≤125℃；                         7.油膜钢板；                                         8.凹面控制器面板。
	3
	台

	5
	紫外线杀菌灯
	700*111*500
	采用国优知名品牌，LED灯管，30W紫光。
	4
	台

	6
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	4
	台

	十三、师生就餐区

	1
	不锈钢八人餐桌
	2000*600*780
	1.整体占地尺寸：2000*1380*780；                                                                                            2.桌面尺寸2000*600*40，采用304#不锈钢制作，厚度1.35mm，下垫20mm杉木板，四周用20*20不锈钢方管围边，中间竖两条20*40加强筋；                                                                                                   3.凳面尺寸800*230*35，采用304#不锈钢制作，厚度1.35mm，下垫18防潮板；                                                     4.支架整体用51*51不锈钢方管制作，厚度1.2mm，脚配防滑脚套。                                     
	126
	台

	2
	灭蚊灯
	400*170*310
	采用国优知名品牌，35W紫光，粘捕+电击。
	48
	台

	十四、排油烟系统设备

	1
	烹饪区排油烟系统 
	10000*1300
	1.低噪音高压柜式风机、电机、油网烟罩、不锈钢集烟包、不锈钢隔油网、不锈钢护墙板、不锈钢排烟管、风机起动控制箱、风机弹簧减震系统、风机净化器接油盆连放油阀、止回阀等配套设备；2.达到学校使用要求，符合国家标准。
	10
	米

	2
	蒸煮区、售卖区排烟系统 
	16200*1100
	1.低噪音高压柜式风机、电机、烟罩、不锈钢集烟包、不锈钢排烟管、风机起动控制箱、风机弹簧减震系统等配套设备；
2.达到学校使用要求，符合国家标准。
	16.2
	米

	十五、留样间

	1
	智能留样设备
	
	留样拍照；
打印留样标签、食材二维码标签；
留样称重数据自动写入平台；
未留样预警；
食材出库。
	1 
	台

	2
	留样柜
	780*700*2003
	1.符合国家标准，采用全不锈钢设计制造；
2.温度:1-7摄氏度、功率:680W；
3.带双锁。
	1 
	台

	十六、其他

	1
	风幕机
	合适门宽3.2米
	1.全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性能佳，容易清洗；
2.机身纯白时尚，外形流畅，适用于各种场所；
3.设高低档位，两档风量，节能调速，省电、省心；
4.采用原厂设计生产电机，高效节能，电机持续运行；
5.超5000小时无故障；
6.独特导风条设计，风向自由可调，可适合多种使用环；
7.配备一体式安装挂墙板，安装稳固，拆装方便，容，易维护。
	3 
	台

	2
	风幕机
	合适门1.6米
	1.全金属外壳，防火性能高，耐腐蚀性能佳，容易清洗；
2.机身纯白时尚，外形流畅，适用于各种场所；
3.设高低档位，两档风量，节能调速，省电、省心；
4.采用原厂设计生产电机，高效节能，电机持续运行；
5.超5000小时无故障；
6.独特导风条设计，风向自由可调，可适合多种使用环；
7.配备一体式安装挂墙板，安装稳固，拆装方便，容，易维护。
	7 
	台

	3
	挡鼠板
	门宽3.2米
	304不锈钢材质，高度不低于60CM。
	3 
	个

	4
	挡鼠板
	门宽1.6米
	304不锈钢材质，高度不低于60CM。
	7 
	个

	5
	不锈钢桶
	食品级
	1.规格：直径高Φ350×400mm；
2.采用304不锈钢加工成型，料厚≧1.0mm；
3.净重≧2600g，带盖。
	150 
	个

	6
	不锈钢面盆
	食品级
	1.规格：直径高Φ400×130mm；
2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm；
3.净重≧380g。
	30
	个

	7
	不锈钢面盆
	食品级
	1.规格：直径高Φ600×150mm；
2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm；
3.净重≧1300g。
	30
	个

	8
	不锈钢面盆
	食品级
	1.规格：直径高Φ800×170mm；
2.采用304不锈钢冲压成型，料厚≧1.0mm；
3.净重≧2300g。
	30
	个

	9
	双孔收餐柜连车
	1094*800*800+100
	1.全无磁不锈钢材质，国标1.0标准；
2.加厚不锈钢板材，坚固耐用，清洁方便，防锈防腐；
3.配收残小推车；
4.可调节子弹腿。
	3
	个

	10
	智能高拍仪
	
	1.一键上传采购采购票证；
2.一键上传相关营养执照、健康证等。
	2 
	台

	11
	抽湿器
	156L
	仓库车间除湿用
	4 
	台

	12
	燃气泄漏报警系统
	
	符合：1.GB 15322.2-2026标准；
2.示值误差：≤±3%LEL；
3.探头达四个以上。
	2 
	套

	13
	大号加厚菜框
	食品级
	1.规格：(长宽高）540×360×290mm；
2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔；
3.红色。
	10 
	个

	14
	大号加厚菜框
	食品级
	1.规格：(长宽高）540×360×290mm；
2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔；
3.绿色。
	10 
	个

	15
	大号加厚菜框
	食品级
	1.规格：(长宽高）540×360×290mm；
2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔；
3.黄色。
	10 
	个

	16
	大号加厚菜框
	食品级
	1.规格：(长宽高）540×360×290mm；
2.采用无毒塑料制作，加厚，防摔；
3.白色。
	10 
	个



（二）商务要求
1、项目概况
本项目为保障学校日常教务、教学、服务等工作更好的开展，提高学校管理水平及教学质量，拟对本项目包3厨房设备进行采购。
包3厨房设备主要内容为学校厨房所需设备的采购及安装。采购预算为人民币666250.00元。
2、交货的时间、地点：
（1）交货时间：签订合同后30天内免费送达采购方指定地点，并完成安装、验收。
（2）交货地点：采购人指定地点。
3、产品运输、保管及保险
（1）中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
（2）中标人负责产品在指定地点的保管，直至项目验收合格。
（3）中标人负责其派出的实施人员的人身意外保险。
4、安装调试及供货要求
（1）本项目的安装调试由中标人负责，中标人应将所需设备在正常寿命期内正常使用及安装调试所需的所有附件、备品备件等列明清单，并在交货时一并提交。
（2）所有产品必须原厂原品牌正品，不接受贴牌产品。所提供的货物必须达到国家标准或行业标准，是未经使用过的全新产品。产品合格证等随机文件齐全，如产品的性能达不到使用要求的，中标人必须无条件免费更换。
（3）中标人须加强实施的组织管理，所有实施作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
（4）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
5、售后服务要求
（1）质保期：2年，国家标准（含各级政府文件）有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。
（2）售后响应时间：中标人提供7×24的售后故障处理服务，做到2小时内响应，并在8小时内排除故障。
（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。
（4）质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的零配件。
6、项目其他要求及说明
（1）付款方式：货到安装调试完毕并经验收合格后一次性支付合同金额的 97%，质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付清余款（无息）。
（2）合同签订：中标人在签订合同前若发现产品功能参数存在弄虚作假行为采购人可取消中标人中标资格并追究相关法律责任与经济损失。
（3）本项目各分项报价单价均需包含项目所需的设备、材料购置及安装，以及人工、管理、财务、保险等所有费用。如一旦中标，采购人不再支付其它任何费用。
（4）投标人在投标前，可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7、其它需要说明的事项
（1）报价要求：首次报价按采购文件提供的清单进行报价，首次投标总价须与包预算（即报价起始价）总价保持一致。
（2）其它商务要求详见本采购文件合同条款内容，未尽事宜在签工合同时约定。
（3）采购人保留采购清单数量增减的权力，如有增减数量的需要，成交人必须无条件执行，并按结算单价据实调整结算金额。
结算综合单价=投标人已标价《分项报价表》中的综合单价×（最后报价总价÷预算总价）。
[bookmark: _GoBack]
