[bookmark: _Toc25776]采购需求
[bookmark: _Toc31588][bookmark: _Toc16690]第一节 采购清单一览表
包号：1           包名称：株洲市广播电视台4K超高清融合直播能力提升建设项目
	序号
	名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	节能产品
	进口产品

	1
	无人机套装
	详见谈判文件《采购需求》
	2
	套
	
	

	 2
	全画幅电影摄影机套装1
	全画幅电影摄影机1（含240G存储卡一张）
	
	4
	台
	
	

	
	
	读卡器
	
	4
	台
	
	

	
	
	超广角变焦镜头+UV镜
	
	4
	套
	
	

	
	
	标准变焦镜头+UV镜
	
	4
	套
	
	

	
	
	远摄变焦镜头+UV镜
	
	4
	套
	
	

	
	
	兔笼
	
	4
	套
	
	

	
	
	电池
	
	12
	快
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	摄影机V口一体化供电系统
	
	4
	套
	
	

	
	
	假电池电源线
	
	4
	套
	
	

	
	
	电源适配器
	
	4
	套
	
	

	
	
	摄影包
	
	4
	个
	
	

	
	
	独脚架+液压云台
	
	4
	套
	
	

	
	
	三脚架
	
	4
	套
	
	

	3
	全画幅电影摄影机套装2
	全画幅电影摄影机2（含240G存储卡一张）
	
	2
	台
	
	

	
	
	超广角变焦镜头+UV镜
	
	2
	套
	
	

	
	
	标准变焦镜头+UV镜
	
	2
	套
	
	

	
	
	远摄变焦镜头+UV镜
	
	2
	套
	
	

	
	
	兔笼
	
	2
	套
	
	

	
	
	肩扛套件
	
	2
	套
	
	

	
	
	电池
	1、 
	6
	块
	
	

	
	
	电池充电器
	
	2
	套
	
	

	
	
	摄影包
	
	2
	个
	
	

	
	
	三脚架
	
	2
	套
	
	

	4
	全画幅电影摄影机套装3
	全画幅电影摄影机3
	
	2
	套
	
	

	
	
	超广角变焦镜头
	
	2
	套
	
	

	
	
	标准变焦镜头
	
	2
	套
	
	

	
	
	远摄变焦镜头
	
	2
	套
	
	

	
	
	兔笼
	
	2
	套
	
	

	
	
	电池
	1、 
	6
	块
	
	

	
	
	摄影包
	
	2
	个
	
	

	
	
	三脚架
	
	2
	套
	
	

	5
	全画幅微距镜头+UV镜
	
	2
	套
	
	

	6
	全画幅定焦镜头+UV镜
	
	1
	套
	
	

	7
	全画幅中远摄定焦镜头+UV镜
	
	1
	套
	
	

	8
	存储卡
	
	10
	张
	
	

	9
	电池充电器
	
	3
	台
	
	

	10
	头戴导播通话系统
	
	1
	套
	
	

	11
	手持云台稳定器
	
	4
	套
	
	

	12
	手持云台稳定器（图传套装）
	
	2
	套
	
	

	13
	一拖二无线腰包式麦克风套装
	
	3
	套
	
	

	14
	手持拍摄设备
	
	4
	套
	
	

	15
	大功率影视灯1
	
	3
	套
	
	

	16
	大功率影视灯2
	
	2
	套
	
	

	17
	相机监视器
	
	2
	套
	
	

	18
	无线麦克风一拖二
	
	3
	套
	
	

	19
	单口高速读卡器
	
	2
	套
	
	



注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
[bookmark: OLE_LINK13]2、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。


第二节 技术商务要求
一、采购需求清单
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	名称
	技术规格、参数及要求
	数量
	单位

	1
	无人机套装
	1、传感器最高像素：≥一亿像素，最大传感器≥4/3，HDR视频：≥6K/60fps；
2、机身存储：≥512GB；
3、中长焦相机：≥1/1.3英寸；长焦相机：≥1/1.5英寸；
4、带360°旋转云台，支持70°仰拍；
5、慢动作视频：≥4K/120fps；
6、最长飞行时间：≥51分钟；
7、最远图传距离：≥30公里；
8、可旋转折叠遥控器，屏幕尺寸：≥7英寸，屏幕峰值亮度：≥2000尼特；
9、具备全向避障功能；
10、套装包含：无人机本体、单肩包、并充充电管家、带屏遥控器、电池（3块）、增强图传模块（2套）、备用螺旋桨（4对）、收纳保护罩 、USB-C至USB-C 高速数据线、240W桌面充电器；
11、机器正常使用中发生跌落、进水、飞丢等意外损坏时提供维修或置换服务，服务期两年。
	2
	套

	 2
	[bookmark: OLE_LINK9]全画幅电影摄影机套装1
	全画幅电影摄影机1（含240G存储卡一张）
	1、传感器：≥1000万像素，全画幅；
2、动态范围：≥15档；
3、高帧率录制：≥4K 120p；
4、支持16bit RAW外录；
5、内置冷却风扇；
6、机身附带螺孔，无需拓展套件；
[bookmark: OLE_LINK24]7、随附XLR适配器手柄；
8、重量：≤640g（仅机身）；
9、配备双CFexpress卡槽；
10、配备侧翻式可变角度触摸LCD屏监视器；
11、屏幕：≥3.0型，屏幕像素：≥236万像素；
12、机身前上部和后部均设有Tally灯；
[bookmark: OLE_LINK20]13、提供全画幅电影摄影机1生产厂家针对本项目出具的原厂技术工程师免费上门培训承诺函，并加盖投标单位公章。
	4
	台

	
	
	读卡器
	1、与全画幅电影摄影机1同品牌；
2、适配存储卡类型：CFexpress卡；
3、支持CFexpress 4.0规范。
	4
	个

	[bookmark: _Hlk239864975]
	
	超广角变焦镜头
	1、 [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK21]焦距范围不劣于16-35mm；
2、 镜头结构不劣于12组15片；
3、 最大光圈不劣于F2.8；
4、 光圈叶片数：≥11；
5、 最大放大倍率：≥0.32；
6、 滤光镜直径：≤82mm；
7、 [bookmark: OLE_LINK14]质量：≤547g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	4
	套

	
	
	标准变焦镜头
	1、 焦距范围不劣于24-70mm；
2、 镜头结构不劣于15组20片；
3、 最大光圈不劣于F2.8；
4、 光圈叶片数：≥11；
5、 最大放大倍率：≥0.32；
6、 [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK25]滤光镜直径：≤82mm；
7、 质量：≤695g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	4
	套

	
	
	远摄变焦镜头
	1、 [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK4]焦距范围不劣于70-200mm；
2、 镜头结构不劣于14组17片；
3、 最大光圈不劣于F2.8；
4、 光圈叶片数：≥11；
5、 最大放大倍率：≥0.3；
6、 滤光镜直径：≤77mm；
7、 质量：≤1100g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	4
	套

	
	
	兔笼
	1、 适配于全画幅电影摄影机1；
2、 包含全笼×1；上手提-NATO接口×1；轻型底座转接板型III×1；15mm通用轻型底座×1；专业手柄NATO延长件-左×1；专业录制手柄-左×1；专业版侧手柄_A6/A7/A9录制线×1；15*200mm导轨×2根。
	4
	套

	
	
	电池
	1、与全画幅电影摄影机1同品牌，且适配于全画幅电影摄影机1；
2、电池容量：≥2280mAh。
	12
	块

	
	
	独脚架
	包含独脚架和液压云台：
独脚架：
1、解锁方式：双指按压式快拆；
2、脚撑类型：三角撑双指按压式快拆，脚踩踏板式解锁；
3、脚管节数：≥3；
4、最大管径尺寸：≥39mm；
5、收纳高度：≤ 79cm；
6、最大高度：≥162cm；
7、单独脚撑重量：≤ 726g；
8、支撑脚角度档位：≥2档；
9、支撑架球台角度：不劣于±18°；
10、承重：≥10kg；
11、净重：≤1.78Kg。
液压云台：
1、兼容DJI RS2/3/4快装板，曼富图快装板；
2、配备1/4螺孔及阿莱定位；
3、配备隐藏式扳手；
4、承重：≥6Kg；
5、材质：铝合金；
6、水平角度：360°；
7、俯仰角度：不劣于+90°/-70°；
8、快装板长度：≥93mm；
9、底部直径：≥60mm；
10、高度：≥105mm；
11、净重：≤590g（不含手柄、快装板）。
	4
	套

	
	
	摄影机V口一体化供电系统
	1、搭载高能量密度锂电池组和BMS智控芯片；
2、容量：≥93Wh；
3、额定放电总功率：≥100W；
4、支持协议（USB-C）：PD3.0、QC2.0、QC3.0、PPS、DCP-1.5A、APPLE-2.4A；
5、可选充电方式：BP接口充电器、16.8V D-Tap充电器、USB-C充电器；
6、配备OLED 高亮屏幕，可显示各端口功率参数；
7、内置USB-A/USB-C/D-TAP/DC8V /DC12V / BP 电极等接口，可直连摄影机/监视器/无线图传/影视灯/笔记本电脑等设备；
8、智控开关按键，端口放电时，长按三秒关机（除D-TAP、BP端口）；
9、外壳采用阻燃耐热 PC 材料；
10、配套要求：需包含V口电池挂板×1；阿卡快装板×1；V口小板×1；电池×1。
	4
	套

	
	
	假电池电源线
	1、适配于全画幅电影摄影机1；
2、B型口转假电池电源线。
	4
	套

	
	
	电源适配器
	1、与全画幅电影摄影机1同品牌，且适配于全画幅电影摄影机1；
2、可实现长时间稳定直播/录制，二合一电池仓兼容丰富的机型；
3、两种防脱落设计防止意外断连；
4、电缆长度可调节。
	4
	套

	
	
	摄影包
	1、自重：≤1.7kg；
2、外部尺寸：≤33cm×24cm×48cm，内部尺寸：≥28cm×14cm×41cm；
3、总容量：≥20L；器材空间：≥18L；
4、材质：600D涤纶/抗撕裂涤纶；涂覆PU涂层的外部织物具备防水功能；
5、具备可调节胸带和腰带；
6、具备安全后开口设计和侧开口；
7、配备易抓取后手柄和弹力侧网。
	4
	个

	
	
	三脚架
	1、承重：≥4kg；
2、自重：≤3.5kg；
3、俯仰/水平阻尼/动态平衡：内置液压阻尼及弹簧系统技术；
4、俯仰摇摄：不劣于-90°/+60°；
5、水平摇摄：360°；
6、工作高度：不劣于720-1500mm；
7、球座直径：65mm；
8、快装板底座：侧面带2个1/4和2个3/8螺丝孔位接口；
9、摄像机安装：侧入式快速装卸;快装板前后调节范围：不劣于±50mm，带2颗1/4和1颗3/8英寸安装螺丝与定位针；
10、水平气泡：有；
11、延伸器：中置延伸器；
12、手柄：单手柄；
13、双级铝合金三脚架；
14、包含L型安装板一个。
	4
	套

	3
	全画幅电影摄影机套装2
	全画幅电影摄影机2（含240G存储卡一张）
	1、与全画幅电影摄影机1同品牌；
2、传感器：≥1000万像素，全画幅；
3、基础/原生ISO：≥2个；
4、动态范围：≥14 个等级（HLG，3840x2160/50/P）；
5、高帧率录制：≥4K 120P，FHD 240P；
[bookmark: OLE_LINK27]6、4K 输出时分解力≥2000TVL（3840x2160/50/P） ，高清输出时分解力≥1000TVL （1920x1080/50/I）；
7、支持面部检测实时眼部对焦；
8、支持16bit RAW输出；
9、内置可变无级电子ND，调整范围：不劣于1/4-1/128；
10、具备12G-SDI接口，XLR音频输入接口，内置WiFi模块；
11、具备双CFexpress卡槽；
12、亮度通道信噪比：≥48dB（降噪关，3840x2160/50/P），亮度通道信噪比：≥52dB（降噪关，1920x1080/50/I）；
13、提供全画幅电影摄影机2生产厂家针对本项目出具的原厂技术工程师免费上门培训承诺函，并加盖投标单位公章。
	2
	台

	
	
	超广角变焦镜头
	1、焦距范围不劣于16-35mm；
2、镜头结构不劣于12组15片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.32；
6、滤光镜直径：≤82mm；
7、质量：≤547g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	标准变焦镜头
	1、焦距范围不劣于24-70mm；
2、镜头结构不劣于15组20片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.32；
6、滤光镜直径：≤82mm；
7、质量：≤695g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	远摄变焦镜头
	1、焦距范围不劣于70-200mm；
2、镜头结构不劣于14组17片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.3；
6、滤光镜直径：≤77mm；
7、质量：≤1100g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	兔笼
	1、 适配于全画幅电影摄影机2； 
2、 包含底座(带15x150mm导轨×2)；侧臂；多功能顶板；图传支架；V口供电。
	2
	套

	
	
	肩扛套件
	1、 适配于全画幅电影摄影机2；
2、 包含顶板×1；侧板×1；底板×1；V口电池挂板×1；电源线×1；高端版肩托×1；手柄延长件×2；手柄转接件×1；左侧木头手柄×1；LCD屏转接件×1；镜头支撑×1；铝合金双管×1。
	2
	套

	
	
	电池
	2、 与全画幅电影摄影机2同品牌，且适配于全画幅电影摄影机2；
3、 容量：≥97 Wh
4、 最大电压：≥16.4V DC；标称电压：≥14.4V DC。
	6
	块

	
	
	电池充电器
	1、与全画幅电影摄影机2同品牌，且适配于全画幅电影摄影机2的电池；
2、双通道电池充电器，可同时为两节电池充电；
3、电源要求：AC 100V~240V 50/60Hz ；
4、功耗：≥89W，充电电压：≥16.4V；
5、尺寸：≤177×53.2×137mm。
	2
	套

	
	
	摄影包
	1、自重：≤1.7kg；
2、外部尺寸：≤33cm×24cm×48cm，内部尺寸：≥28cm×14cm×41cm；
3、总容量：≥20L；器材空间：≥18L；
4、材质：600D涤纶/抗撕裂涤纶；涂覆PU涂层的外部织物具备防水功能；
5、具备可调节胸带和腰带；
6、具备安全后开口设计和侧开口；
7、配备易抓取后手柄和弹力侧网。
	2
	个

	
	
	三脚架
	1、承重：≥4kg；
2、自重：≤3.5kg；
3、俯仰/水平阻尼/动态平衡：内置液压阻尼及弹簧系统技术；
4、俯仰摇摄：不劣于-90°/+60°；
5、水平摇摄：360°；
6、工作高度：不劣于720-1500mm；
7、球座直径：65mm；
8、快装板底座：侧面带2个1/4和2个3/8螺丝孔位接口；
9、摄像机安装：侧入式快速装卸、快装板前后调节范围：不劣于±50mm，带2颗1/4和1颗3/8英寸安装螺丝与定位针；
10、水平气泡：有；
11、延伸器：中置延伸器；
12、手柄：单手柄；
13、双级铝合金三脚架；
14、包含L型安装板一个。
	2
	套

	4
	[bookmark: OLE_LINK10]全画幅电影摄影机套装3
	全画幅电影摄影机3
	[bookmark: OLE_LINK7]1、与全画幅电影摄影机1同品牌；
2、传感器：≥1600万像素，全画幅；
3、原生/基础ISO：≥3个；
4、提供全画幅片门全开录制，录制规格：≥5K 60p，4K 120P；
5、动态范围：≥15档；
6、支持机内16 bit RAW录制，和双增益拍摄；
7、支持基于AI主体识别的自动对焦与跟踪；
8、内置反挤压功能，提供1.3倍、1.5倍、1.6倍、1.8倍和2.0倍设置，支持变形宽银幕拍摄；
9、支持5轴防抖；
10、支持96KHz/32-bit浮点音频录制；
11、辅助工具支持波形监视器、直方图、假色；
12、具备双CFexpress卡槽；
13、屏幕：≥3.5英寸；屏幕比例：16：9；屏幕总像素数：≥276万点；
13、支持有线和无线LAN连接，支持远程工作流；
14、需包含原厂XLR手柄
15、提供全画幅电影摄影机3生产厂家针对本项目出具的原厂技术工程师免费上门培训承诺函，并加盖投标单位公章。
	2
	套

	
	
	超广角变焦镜头
	1、焦距范围不劣于16-35mm；
2、镜头结构不劣于12组15片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.32；
6、滤光镜直径：≤82mm；
7、质量：≤547g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	标准变焦镜头
	1、焦距范围不劣于24-70mm；
2、镜头结构不劣于15组20片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.32；
6、滤光镜直径：≤82mm；
7、质量：≤695g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	远摄变焦镜头
	1、焦距范围不劣于70-200mm；
2、镜头结构不劣于14组17片；
3、最大光圈不劣于F2.8；
4、光圈叶片数：≥11；
5、最大放大倍率：≥0.3；
6、滤光镜直径：≤77mm；
7、质量：≤1100g；
8、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	
	
	兔笼
	1、 适配于全画幅电影摄影机3；
2、 [bookmark: OLE_LINK30]包含全笼×1；上手提-NATO接口×1；侧手柄-NATO接口×1；15mm升降底座×1；15x200mm导轨×2。
	2
	套

	
	
	电池
	1、与全画幅电影摄影机3同品牌，且适配于全画幅电影摄影机3；
2、电池容量≥2670mAh；
3、具备电池健康检测功能。
	6
	块

	
	
	摄影包
	1、自重：≤1.7kg；
2、外部尺寸：≤33cm×24cm×48cm，内部尺寸：≥28cm×14cm×41cm；
3、总容量：≥20L；器材空间：≥18L；
4、材质：600D涤纶/抗撕裂涤纶；涂覆PU涂层的外部织物具备防水功能；
5、具备可调节胸带和腰带；
6、具备安全后开口设计和侧开口；
7、配备易抓取后手柄和弹力侧网。
	2
	个

	
	
	三脚架
	1、承重：≥4kg；
2、自重：≤3.5kg；
3、俯仰/水平阻尼/动态平衡：内置液压阻尼及弹簧系统技术；
4、俯仰摇摄：不劣于-90°/+60°；
5、水平摇摄：360°；
6、工作高度：不劣于720-1500mm；
7、球座直径：65mm；
8、快装板底座：侧面带2个1/4和2个3/8螺丝孔位接口；
9、摄像机安装：侧入式快速装卸、快装板前后调节范围：不劣于±50mm，带2颗1/4和1颗3/8英寸安装螺丝与定位针；
10、水平气泡：有；
11、延伸器：中置延伸器；
12、手柄：单手柄；
13、双级铝合金三脚架；
14、包含L型安装板一个。
	2
	套

	5
	全画幅微距镜头
	1、焦距：不劣于100mm;
2、镜头结构：不劣于13组17片；
3、最大光圈：不劣于F2.8；
4、最小光圈：不劣于F22；
5、光圈叶片数：≥11；
6、最近对焦距离：≤0.26m;
7、最大放大倍率：≥1.4；
8、滤光镜直径：≤67mm；
9、质量：≤646g；
10、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	2
	套

	6
	全画幅定焦镜头
	1、焦距：50mm;
2、镜头结构：不劣于10组14片；
3、最大光圈：不劣于F1.2；
4、最小光圈：不劣于F16；
5、光圈叶片数：≥11；
6、最近对焦距离：≤0.4 m；
7、最大放大倍率：≥0.17；
8、滤光镜直径：≤72mm；
9、质量：≤778g；
10、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	1
	套

	7
	全画幅中远摄定焦镜头
	1、焦距：85mm;
2、镜头结构：不劣于11组14片；
3、最大光圈：不劣于F1.4；
4、最小光圈：不劣于F16；
5、光圈叶片数：≥11；
6、最近对焦距离：≤0.80m；
7、最大放大倍率：≥0.12；
8、滤光镜直径：≤77mm；
9、质量：≤642g；
10、需包含适配于该镜头的UV镜1片（透光率≥99%；反射率：≤0.2%；镜框材质：铜框）。
	1
	套

	8
	存储卡
	1、适配于全画幅电影摄影机1；
2、读取速度：≥1800MB/s，写入速度：≥1700MB/s；
3、容量：≥240GB；
4、支持CFexpress 4.0 标准，VPG（视频性能保证）认证不劣于VPG400。
	10
	张

	9
	电池充电器
	1、与全画幅电影摄影机1同品牌，且适配于全画幅电影摄影机1的电池；
2、电压（电流功率需求）：100-240V；
3、三个LED灯，显示充电进度。
	3
	套

	10
	头戴导播通话系统
	主机：
1、频率范围：400-470Mhz/470-510Mhz；
2、无中心组网架构，不存在单点故障风险；
3、可视传输距离：≥2000米（无遮挡干扰环境），穿透能力：≥6层常见楼宇；
4、信道数：≥90个；
5、单个主机无线腰包同时接入：≥128路；
6、支持boost音量增强，适配强噪音环境；
7、LCD液晶彩色显示屏，可查看主机状态与腰包发射状态；
8、灵敏度：不劣于-97dbm；
9、支持AES-256位加密，避免干扰与串频；
10、16K采样率16bits精度语音编码；
11、支持动圈式和驻极体电容式类型的麦克风耳机；
12、支持15路PGM/PVW双色无线Tally，最高可达48路；
13、切换台类型支持：支持通断、高低电平、RS232/RS485、IP等多种类型； 
14、主机具备双网口，有效解决切换台网口占用问题；
15、具备声音返送功能，方便用户实时确认自己的说话状态；
16、主机可以直接设置对接切换台品牌型号与IP地址，无需额外连接电脑操作。
腰包：
1、腰包节点随时加入/退出，无需预先规划网络结构，开机即可自动快速组网；
2、16K采样率16bits精度语音编码；
3、续航：内置锂电池，持续通话时间：≥12小时；Type-c接口，支持充电宝外挂充电；
4、支持头戴式耳机、耳挂式耳机、空气导管耳机、裁判耳机、轻便商务耳机等各种耳机类型。
配套要求：
包含主机(含鹅颈麦)：1个；分机：8个；头戴耳机(主机)：1个；头戴耳机(分机)：8个；无线Tally-Pro：8个；一体收纳箱(腰包+耳机)：2个。
	1
	套

	11
	手持云台稳定器
	1、云台载重：≥3 千克；
2、轴臂材质：铝合金；
3、智能跟随：支持追踪人、车、宠物等任意物体；
4、屏幕：≥1.8 英寸，彩色 OLED 触摸屏；
5、待机时间：≥14小时（标配电池）；
6、原生支持横竖拍切换；
7、触控屏框选追踪对象：支持；
8、支持外置跟焦电机控焦、蓝牙变焦、蓝牙快门、有线快门；
[bookmark: OLE_LINK29]9、配套要求：套装，含云台主体、快开三脚架、便携收纳包、镜头固定支架、弯头连接线（USB-C）、螺丝套装、上层快装板、下层快装板、电池手柄、增强智能追踪模块、电控手提转接手柄、相机控制线（USB-C）等全套原厂配件。
	4
	套

	12
	手持云台稳定器（图传套装）
	1、云台载重：≥3 千克；
2、轴臂材质：铝合金；
3、智能跟随：支持追踪人、车、宠物等任意物体；
4、屏幕：≥1.8 英寸，彩色 OLED 触摸屏；
5、待机时间：≥14小时（标配电池）；
6、原生支持横竖拍切换；
7、触控屏框选追踪对象：支持；
8、支持外置跟焦电机控焦、蓝牙变焦、蓝牙快门、有线快门；
9、配套要求：套装，含云台主体、快开三脚架、便携收纳包、镜头固定支架、弯头连接线（USB-C）、螺丝套装、上层快装板、下层快装板、电池手柄、增强智能追踪模块、电控手提转接手柄、相机控制线（USB-C）、图传发射器、图传接收器、USB-A转USB-C线、图传发射器相机安装转接板、图传发射器云台安装转接板等全套原厂配件。
	2
	套

	13
	一拖二无线腰包式麦克风套装
	1、套装包含：腰包发射器×2，接收器×1；
接收器：
[bookmark: OLE_LINK18]1、振荡器类型：晶体控制锁相环合成器；
2、接收类型：单声道真分集式/2声道动态转换分集式；
3、失真：≤0.9%；
5、信噪比：≥96dB（最大偏差，A加权）；
6、音频延迟：≤0.35毫秒（模拟输出），≤0.24毫秒（数字输出）；
7、音频输出调整范围：不劣于-12dB至+12dB；
8、电池寿命：≥4.5小时；
9、重量：≤159g(不含电池）。
发射器：
1、振荡器类型：晶体控制PLL合成器；
2、薄膜类型：驻极体电容；
3、指向性：全指向；
4、音频延迟：≤0.35ms；
5、失真≤0.9%；
6、电池寿命：≥8小时（输出功率为30mW时）；
7、重量：≤83g(不含电池）。
	3
	套

	14
	[bookmark: OLE_LINK6]手持拍摄设备
	1、具备广角和中焦双主摄；
2、广角镜头传感器：≥1英寸，动态范围：≥17级；
3、中焦镜头传感器：≥1/1.28英寸；
4、最高录制规格：≥4K 240fps；
5、内置存储：≥103GB；
6、颜色：珠光白；
7、广角镜头光圈：≥f/2.0；中焦镜头光圈：≥f/1.8；
8、对焦系统：全像素相位对焦，智能对焦；
9、支持智能跟随，支持不劣于12倍变焦下持续物体跟随；
10、屏幕：≥2英寸，OLED 触摸屏；
11、可旋转切换横竖拍；
12、配套要求：套装，包含手持拍摄设备主体、USB-C至USB-C PD 快充线（USB 3.1）、1/4″螺纹手柄（白色）、取景遥控器、磁吸充电线、补光灯（白色）、麦克风发射器、麦克风发射器磁吸充电线、麦克风防风毛套、麦克风磁吸前盖、麦克风磁吸背夹、迷你三脚架、便携收纳袋（白色）、收纳包（白色）等全套原厂配件。
	4
	套

	15
	大功率影视灯1
	1、额定功率：≥350W；
2、卡口：标准保荣卡口；
3、色温：5600K，G/M可调范围：≥±80；
4、显色性能：CRI≥96，TLCI≥97，TM-30 Rf平均值≥94，TM-30 Rg平均值不劣于102；
5、灯具内置2.4G和蓝牙模块；
6、USB接口支持为无线DMX接收器供电，支持无线DMX控制；
7、支持有线DMX/RMD连接控制；
8、内置场景特效：≥11种；
9、内置USB接口，支持使用U盘固件升级；
10、风扇模式：≥4种；
11、采用单边锁紧机构；
12、配套要求：需包含90柔光箱（含格栅）和灯架。
	3
	套

	16
	大功率影视灯2
	1、额定功率：≥800W；
2、卡口：标准保荣卡口；
3、3m处，带45°反光罩，5600K色温，照度≥7919Lux；
4、3m处，裸灯，5600K色温，照度≥3116Lux；
5、内置亮度输出模式：≥2种；
6、千分级调光能力，灯体控制器上的亮度调节精细到步进0.1%(0-100%)；
7、色温调节范围：不劣于2700K-6500K；
8、显色指数：CRI平均≥96，TLCI平均≥97；
9、场景特效≥12种；
10、采用单边锁紧机构；
11、控制器端具备凸出的天线，增强蓝牙和2.4G信号收发；
12、配备可供电USB接口，为无线DMX接收器进行供电支持，同时支持DMX/RDM；
13、配套需求：需包含120深抛柔光箱，重型灯架。
	2
	套

	17
	相机监视器
	1、监视器屏幕尺寸：≥5.5英寸；
2、分辨率：≥1920x1080；
3、色深：≥10Bit；
4、可视角度：≥160°；
5、支持HDR监看；
6、色准ΔE≤1.5；
7、支持DCI-P3色域；
8、亮度：≥1200尼特；
9、内置冷却风扇和散热孔，风扇调节档位不劣于1-5档；
10、支持12G-SDI与4K HDMI输入输出；
11、支持4090x2160/60fps和3840x2160/60fps信号；
12、支持通过物理按钮和触摸屏进行控制；
13、菜单栏可水平和垂直移动；
14、供电：NPF电池、DC 12V、Type-C 5V；
15、配套要求：套装，包含监视器标配、Mini HDMI线、F550电池、充电器和收纳包。
	2
	套

	18
	无线麦克风一拖二
	1、发射器支持磁吸与夹持使用，背夹采用可拆卸旋转设计；
2、支持自动增益调节、三种音色预设和两级主动降噪；
3、连接性能：不劣于四发八收；
4、支持单声道和双声道(立体声)模式；
5、支持四声道输出；
6、支持2.4GHz与5GHz双频段自动跳频；
7、传输距离：≥400米；
8、支持无损传输，发射器可将 48 kHz 24bit 音频传输至接收器；
9、支持32-Bit浮点内录；
10、支持双文件内录，可同时保存原始音频及算法优化后的版本；
11、内置时间码功能；
12、发射器续航：≥8小时，接收器续航：≥10小时，搭配满电充电盒续航：≥28小时；
13、发射器与接收器充电5分钟，续航：≥2小时；
15、支持蓝牙直连手机；
[bookmark: OLE_LINK31]16、配套要求：包含发射器、接收器、充电盒、手机连接头（USB-C）、USB-C 至 USB-C 数据线、带锁音频转接线（3.5 毫米 TRS 至 TRS）、防风毛套（黑灰）×2、防风毛套（黑）×2、磁铁、磁吸背夹、收纳袋和热靴转接件。
	3
	套

	19
	单口高速读卡器
	1、与全画幅电影摄影机2同品牌；
2、适配存储卡类型：CFexpress卡；
3、支持CFexpress 4.0规范。
	2
	台



注：若中标后交付产品功能、技术参数不能达到谈判文件及响应文件承诺，属于履约违约，采购人有权扣除全部履约保证金5万元，并有权按合同约定追究违约责任，解除合同；



[bookmark: _Hlk240025975]二、交货要求及质量保证
1、中标人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；
2、中标人负责产品在采购人指定地点的保管、安装、调试，直至项目验收合格；
3、中标人在进行安装调试时，应提前两天以上和采购人取得联系，以便采购人安排验货和配合安装调试等工作。中标人需加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员需遵守文明安全操作的有关规章制度；
5、质保期要求：本项目所有货物产品质保期限，不得低于生产厂家公开承诺的质保期限或者国家相关法律法规规定的质保期。
三、验收标准
1、验收标准及方法：成交供应商负责将货物送到采购人指定位置，采购人在收到货物后15个工作日内对货物进行验收，检查货物外观是否完好、附件是否齐全。如货物品牌、名称、型号、数量、参数、质量等与合同配置清单相符，则货物验收完毕；
2、采购人验收合格后，在验收单据上签字确认，该验收确认仅为货物（或包装）表面完好无损的初步证明，并不因此影响采购人就货物质量而向成交供应商主张权利。
四、售后服务
1、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）于采购人通知后24小时内更换或维修等售后服务，如中标人未及时提供售后服务，采购人另行采购或者维修产生的费用由中标人承担；
2、保修期内，按国家规定相关政策进行更换及维修；
五、报价说明
1、本项目报价为不含税价；
2、投标报价：本项目为固定总价合同。报价范围包含该项目采购清单内设备本身的价款以及运输费、搬运费、保险费、税金并进行培训等所有相关费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交单位免费提供，采购人不再支付任何费用。
六、其它要求
[bookmark: _GoBack]1、中标人须向采购人缴纳中标金额的7%做为履约保证金，（详见谈判文件第二章谈判须知）；
2、交货时间：自签订合同之日起30日内完成全部货物供货、安装调试并验收合格交付使用，未按期交货供验收合格使用，每逾期一天，甲方有权按照合同总价万分之五收取违约金，并在合同总价中予以扣除，中标人逾期超过30天的，甲方有权解除合同，并扣除全部履约保证金不予退还。
3、交货地点：株洲市传媒大厦三楼。
八、付款方式
付款凭正式增值税专用发票。货到验收合格后30天内支付合同价款95%，余款5%验收合格一年后，无质量问题及售后问题一次性支付。
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