采购需求
一、项目名称：临湘市博物馆展陈配套资源采购项目
二、采购预算：1950248.62元
三、项目概况：本项目为临湘市博物馆历史文化陈列布展工程拆分后的展陈配套资源采购，采购内容包括艺术场景深化制作、定制展柜、文物复制、多媒体显示及触控设备、数字内容与互动程序、幻影成像小剧场、监控系统、中控集成及综合布线、整馆联动调试及试运行等。具体采购项、数量、技术参数及质量要求详见本章设备清单。
四、设备参数及技术指标

（一）设备清单

	序号
	产品名称
	技术参数
	数量/单位
	备注

	1
	大序厅主题艺术浮雕
	项目编码：011205002001。
所属分组：艺术场景。
1.浮雕材料种类:主题艺术浮雕;
2.浮雕样式:仿黄铜浮雕;
3.安装方式:干挂;
4.部位:EL-16A立面;
5.做法:
1.美术学院艺术团队进行图片和资料搜集；
2.创作设计；
3.塑家小样泥稿；
4.雕塑小样翻制；
5.雕塑小样着色；
6.雕塑骨架制作及材料；
7.雕塑家进行放大泥稿创作；
8.雕塑家对泥稿进行深入刻画调整；
9.组织领导专家团队进行审稿；
10.雕塑家对泥稿进行深入调整修改；
11.领导专家团队提出修改意见并进行反复修改；
12.泥稿定稿；
13.石膏翻模及材料；
14.石膏模具修模；
15.玻璃钢模具翻模；
16.玻璃钢打磨；
17.玻璃钢合模；
18.玻璃钢修模；
19.玻璃钢细节处理；
20.艺术家指导底漆处理；
21.底漆打模；
22.艺术家着色处理；
23.色彩修改；
24.运输及安装；
25.补缝及打模；
26.艺术家做色；
27.领导和专家提出指导意见；
28.艺术家对指导意见提出修改；
29.领导专家团队提出修改意见并进行反复修；
30.艺术家对绘画部分进行深入刻画；
31.艺术家对雕塑艺术品进行后期监制和调整；
32.艺术家结合现场场景进行画面调整营造气氛；
33.艺术家配合灯光调试营造;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	37.363平方米
	

	2
	地址遗迹造型墙
	项目编码：011205002002。
所属分组：艺术场景。
1.安装方式:粘贴;
2.浮雕材料种类:定制地质造型墙;
3.部位:EL18-C立面;
4.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。；
14.对破坏整体效果的细节进行概括修改，对重要的位置进行丰富和刻画塑造；
15.艺术家在间隙中进行细节刻画；15，木船的定制及指导细节调整，16书法家字体艺术定制；17雕塑家指导艺术水面的造型制作及颜色制作；18雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	12.3平方米
	

	3
	旧石器时代场景
	项目编码：011507004001。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:包括但不限于场景内地面天棚墙面的塑形、墙面油画、人物雕塑、火堆、茅草堆等造型;
2.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.现场复原建筑模型地形、地物、植物、黄土地等
3.塑造场景雕塑进行小稿制作
4.雕塑师根据定稿方案创作等比雕塑泥稿、修正、细节刻画
5.专家现场评审泥稿，确定5个人物姿态及人物形式
6.翻制石膏模、细节刻画
7.翻制树脂玻璃钢模型5个，细节刻画、雕塑作色处理
8.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
9.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	4
	青铜戈、斧展示装置
	项目编码：011507004002。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:定制展示台、青铜戈、斧装置及墙面装饰;
2.部位:EL-21A立面;
3.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。
14.道具制作，细节刻画、雕塑作色处理
15.塑造场景道具地物与背景塑造形成虚实结合的景观透视关系
16.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	5
	“黄盖湖畔、赤壁遗存”场景
	项目编码：011507004003。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台定制、墙面艺术墙绘、地面塑形、展品装置等;
2.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.塑造场景雕塑进行小稿制作
3.画家根据定稿方案创作等比修正、细节刻画
4.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
5.后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	6
	沃堆工艺茶堆场景
	项目编码：011507004004。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:茶堆场景;
2.部位:EL-24图纸;
3.做法:1雕塑团队考察资料；2雕塑团队领衔设计；
3.雕塑家团队根据设计图纸焊接基础造型钢架，外部再用6毫米圆钢进行钢筋网制作，再对骨架结构表面进行防锈处理；
4.再用钢丝网覆盖在钢架骨架上；
5.第一层基础造型；
6.第二层造型塑造：塑表面纹理；
7.雕塑家第三层造型细节塑造；8雕塑家现场指导基层打磨；9做艺术底漆；10底漆打磨；11制作面漆；12面漆打磨；
13.艺术家用丙烯颜料和胶和颜料逐层洒染着色。；
14.对破坏整体效果的细节进行概括修改，对重要的位置进行丰富和刻画塑造；
15.艺术家在间隙中进行细节刻画；15，木船的定制及指导细节调整，16书法家字体艺术定制；17雕塑家指导艺术水面的造型制作及颜色制作；18雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1座
	

	7
	雕刻艺术场景
	项目编码：011507004005。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:仿汉白玉雕刻;
2.部位:EL-30图纸;
3.做法:
1.美术学院艺术团队进行图片和资料搜集；
2.创作设计；
3.塑家小样泥稿；
4.雕塑小样翻制；
5.雕塑小样着色；
6.雕塑骨架制作及材料；
7.雕塑家进行放大泥稿创作；
8.雕塑家对泥稿进行深入刻画调整；
9.组织领导专家团队进行审稿；
10.雕塑家对泥稿进行深入调整修改；
11.领导专家团队提出修改意见并进行反复修改；
12.泥稿定稿；
13.石膏翻模及材料；
14.石膏模具修模；
15.玻璃钢模具翻模；
16.玻璃钢打磨；
17.玻璃钢合模；
18.玻璃钢修模；
19.玻璃钢细节处理；
20.艺术家指导底漆处理；
21.底漆打模；
22.艺术家着色处理；
23.色彩修改；
24.运输及安装；
25.补缝及打模；
26.艺术家做色；
27.领导和专家提出指导意见；
28.艺术家对指导意见提出修改；
29.领导专家团队提出修改意见并进行反复修；
30.艺术家对绘画部分进行深入刻画；
31.艺术家对雕塑艺术品进行后期监制和调整；
32.艺术家结合现场场景进行画面调整营造气氛；
33.艺术家配合灯光调试营造;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1组
	

	8
	宋元置县场景
	项目编码：011507004006。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台定制、木栏杆、人雕塑及茶台布置、墙面造型等;
2.部位:EL-24C立面;
3.做法:
1.创作场景深化设计手稿,吸纳专家意见、修改、确定方案
2.现场复原道具家具
3.塑造场景雕塑进行小稿制作
4.雕塑师根据定稿方案创作等比雕塑泥稿、修正、细节刻画
5.专家现场评审泥稿，确定2个人物姿态及人物形式
6.翻制石膏模、细节刻画
7.翻制树脂玻璃钢模型2个，细节刻画、雕塑作色处理
8.塑造场景地物与背景画塑造形成虚实结合的景观透视关系
9.雕塑家后期监制和调整，需要合理搭配道具和声光电投影来增强场景和背景画的真实感和层。;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	9
	悬吊剪影艺术板
	项目编码：011507004007。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:定制剪影艺术板;
2.部位:第五单元;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	3块
	

	10
	尾厅场景
	项目编码：011507004008。
所属分组：艺术场景。
1.场景内容:展台制作、人物雕塑及茶台、木船、墙面造型等;
2.部位:EL-28J立面;场景、雕塑或浮雕深化定稿阶段应提供3D打印或等效实体小样支持，用于比例校核、专家审稿和现场安装效果确认。
	1项
	

	11
	嵌墙展柜 (异形通柜 1756×600×2300)
	项目编码：011501004001。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*3.0、50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚；
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
	

	12
	平柜 (台面柜 1400×450×500)
	项目编码：011501004002。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
	

	13
	嵌墙展柜 (龛柜 3700×650×370)
	项目编码：011501004003。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压上辅助掀起
8、照明系统：进口面板灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
	

	14
	独立柜 (桌柜 2900×380×300)
	项目编码：011501004004。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/抽拉开启
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次/电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	通柜 (龛柜 2700×450×520)
	项目编码：011501004005。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨50*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压上辅助掀起
8、照明系统：进口面板灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
	1个
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	桌子 (展台 1700×800×740)
	项目编码：011501004006。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：龙骨40*40*2.0方管焊接装配；
	1个
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	通柜 (龛柜 3300×930×700)
	项目编码：011501004007。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1200×700×610)
	项目编码：011501004008。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5超白夹胶玻璃；透光率≥92％隔绝紫外线≥95％玻璃45°拼角工艺
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	通柜 (龛柜 3100×780×700)
	项目编码：011501004009。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1800×450×630)
	项目编码：011501004010。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (台面柜 1500×300×470)
	项目编码：011501004011。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
12、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	4个
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	平柜 (台面柜 1500×300×680)
	项目编码：011501004012。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：50*25*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起/人工抬起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
11、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
	4个
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	平柜 (桌柜 5050×600×750)
	项目编码：011501004013。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	桌柜 (桌柜 1000×600×750)
	项目编码：011501004014。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
	

	25
	桌柜 (桌柜 1200×600×750)
	项目编码：011501004015。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动顶升
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1300×425×805)
	项目编码：011501004016。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
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	通柜 (异型龛柜 4800×600×750)
	项目编码：011501004017。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：主龙骨100*50*2.050*50*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用6+0.76PVB+6国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：电动推出手动平移智能APP控制
8、照明系统：LED 牛眼射灯可调节焦距，360度调节角度LED偏光洗墙灯智能APP调节光线明暗
9、锁具：电机自锁
11、要求展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
13、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 800×600×710)
	项目编码：011501004018。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	1个
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	平柜 (桌柜 1300×600×710)
	项目编码：011501004019。
所属分组：定制展柜。
1、柜体材质：1.5mm冷轧板，表面除锈
2、表面颜色：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制
3、骨架结构：40*40*2.0方管焊接装配；
4、展陈玻璃：采用5+0.76PVB+5国产低反射玻璃；原片国产低反射玻璃原片，透光率97.1％以上，反射比＜1％，玻璃45°拼角工艺胶片采用超通透专用产品
5、密封胶条：“O”型有机硅不含任何酸性物质，无机械杂质
6、展台背板：18mm中纤板，环保等级E0、外包亚麻布，颜色可定制采用物理方式固定方便拆卸、更换
7、开启方式：助力液压辅助上掀起
8、照明系统：LED线型灯色容差≤3RA≥95色温3000k.4000k可选智能APP调节光线明暗
9、锁具：博物馆展柜专用锁具开启次数为15万次
10、展柜支撑：水平调节支撑脚，万向轮；
11、展柜空气交换率≤0.5d-1的技术指标
12、预留恒湿机接口
13、展柜承重：展柜设计每平米承重≥250kg
14、展柜使用寿命：展柜框架设计使用寿命三十年
	2个
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	文物复制
	项目编码：01B001。
所属分组：文物复制。
按采购人确认的深化设计、现场联调及验收要求执行。
	1项
	

	
	陈列布展措施费用
	1.安全生产：施工现场安全施工所需的各项措施

2.环境保护：施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3.文明施工
4.临时设施
5.冬雨季施工增加费：在冬季或者雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	
	陈列布展大型机械进出场及安拆费用
	数量*进出场次数*（安拆费+场外运输费）
	
	

	
	陈列布展其他费用
	1.暂列金额

2.专业工程暂估价

3.计日工

4.总承包服务费

5.合同中约定的其他项目
	
	

	
	陈列布展人工、材料、机械费用
	1.人工费

2.石料切割锯片
3.不锈钢挂件

4.石材（云石）胶
5.密封胶
6.其他材料费

7.岩石切割机功率（kw）3小型
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	55寸显示一体机
	项目编码：030505016001。
所属分组：临湘史前短片显示一。
55寸显示一体机，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	32
	临湘史前短片数字内容
	项目编码：030501023005。
所属分组：临湘史前短片显示一。
【开篇·地质脉动】（0:00-0:15）CG动画快切：板块碰撞→熔岩冷却→五尖山与黄盖湖雏形显现，旁白：「亿万年前，板块运动孕育出临湘的原始轮廓」，字幕标注「距今2亿年」。
【上篇·远古生灵】（0:15-0:40）翼龙掠山、恐龙奔林的CG画面快速闪过，随即切入陨石坠落的火光特效，转场为古猿、剑齿虎等哺乳动物活动场景，旁白：「这里曾是恐龙乐园，灾难过后，哺乳动物开启生命新篇」。
【中篇·文明初声】（0:40-1:35）①黄盖湖畔古人类持石器狩猎的实景演绎+旧石器文物特写，旁白：「100万年前，临湘已有人类依水而居」；②快剪展示新石器时期制陶、农耕动画+彩陶片、石镰文物，旁白：「7000年前，先民掌握农耕制陶，开启定居生活」。
【结尾·古今共生】（1:35-2:00）岩壁上的史前符号渐变为花鼓戏脸谱、竹编图案，转场至现代临湘全景航拍，旁白：「千万年时光流转，史前基因融入城市血脉」，最后出现临湘市博物馆标识及字幕：「探寻远古奥秘，走进临湘博物馆」。影片及影像内容制作应在实时预演阶段提供UE5等实时渲染技术支持，样片阶段提供Seedance2.0等工具支持的分镜头小样预览，并提供专业影院或等效声画播放审稿环境；主创编剧或导演可提交国家级、省级影视奖项等作品履历证明。
	120秒
	

	33
	43寸触控一体机
	项目编码：030505016002。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
43寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	2台
	节能认证

	34
	UI界面制作
	项目编码：030501023006。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	2套
	

	35
	触摸屏软件
	项目编码：030501023007。
所属分组：旧石器时代中晚期触。
触摸屏一：《遗址密码——临湘旧石器中晚期考古实录》核心定位：聚焦考古实证，展现临湘史前人类活动的真实场景板块1：遗址地图与发掘历程互动地图标记临湘沅潭镇长源村等旧石器遗址位置，点击可查看遗址坐标、海拔、周边环境等基础信息时间轴展示临湘旧石器遗址的发现与发掘过程，搭配考古现场实拍照片、发掘日志摘要板块2：石器标本深度解析360°可旋转的石器模型（7件出土标本），点击可查看石器类型（刮削器、尖状器等）、制作工艺、推测用途对比展示旧石器中期与晚期石器的差异，用动画演示石器打制过程（碰砧法、锤击法等）触摸屏二：《文明脉络——从旧石器到新时代的临湘》核心定位：构建历史连接，展现临湘文化的延续性与独特性板块1：文化交融的起点对比临湘旧石器文化与周边地区（湖北、江西）同时期文化的异同点，用思维导图展示文化传播路径图文解析临湘作为“南北通衢”的地理优势如何影响史前人类活动与文化交流板块2：从旧石器到新石器的跃迁时间轴展示临湘从旧石器中晚期到新石器时代的文化演变，重点突出技术革新（如磨制石器出现、陶器制作）对比展示旧石器与新石器标本，用数据图表呈现生产力提升的关键指标板块3：史前基因的当代回响展示临湘传统技艺（如竹编、石器加工）与史前工艺的传承关系，搭配当代手艺人的采访视频；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	2套
	

	36
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016003。
所属分组：新石器时代触摸一体。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	37
	UI界面制作
	项目编码：030501023008。
所属分组：新石器时代触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	38
	触摸屏软件
	项目编码：030501023009。
所属分组：新石器时代触摸一体。
互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	39
	75寸触控一体机
	项目编码：030505016004。
所属分组：数字人对话触摸一体。
75寸红外10点，i5，6代，8G，128G尺寸：1705X986mm，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	40
	UI界面制作
	项目编码：030501023013。
所属分组：数字人对话触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	41
	数字人互动程序
	项目编码：030501023014。
所属分组：数字人对话触摸一体。
【开场引入】数字人形象：身着传统蓝印花布服饰的年轻茶农，面带微笑站在临湘茶园背景前数字人台词：“欢迎来到临湘茶世界！我是茶农阿湘，今天我会考考大家对临湘茶叶的了解，答对还有小惊喜哦～准备好了吗？”互动提示：屏幕弹出“开始答题”按钮，观众点击后进入问答环节
【问答环节（5题，每题约30秒）】
第1题：基础认知类数字人提问：“临湘因茶设县，是中国少数以茶命名的行政区域之一。你知道临湘设县是因为哪种茶叶的贸易繁盛吗？”选项：A.明伦炒青B.白石毛尖C.青砖茶D.高山雀舌正确答案：C.青砖茶数字人解析：“答对啦！临湘在宋淳化五年设县，正是因为当地青砖茶贸易极为繁盛，需要专门的行政单位管理。青砖茶也是临湘最具代表性的茶叶品类哦～”
第2题：历史文化类数字人提问：“临湘青砖茶曾是茶马古道的重要商品，你知道它主要通过哪条水路运往北方吗？”选项：A.湘江B.长江C.资江D.沅江正确答案：B.长江数字人解析：“太棒了！临湘位于长江南岸，青砖茶通过长江水道运至汉口，再转陆路进入茶马古道，远销西域和漠北。”
第3题：工艺特色类数字人提问：“临湘青砖茶的制作工艺独特，其中‘渥堆发酵’是关键环节。你知道渥堆时茶堆中心的温度最高能达到多少吗？”选项：A.40℃B.50℃C.60℃D.70℃正确答案：C.60℃数字人解析：“真厉害！渥堆发酵时，茶堆中心温度最高可达60℃以上，微生物在这个温度下活跃繁殖，让茶叶的风味发生神奇变化。”
第4题：当代创新类数字人提问：“除了传统青砖茶，临湘还推出了‘草本悦饮’系列养生茶。你知道它的核心理念是什么吗？”选项：A.药食同源B.低糖低卡C.有机种植D.网红包装正确答案：A.药食同源数字人解析：“答对啦！‘草本悦饮’以《本草纲目》为灵感，将中药食材与茶叶结合，实现‘喝得美味、养得到身体’的养生效果。”
第5题：趣味拓展类数字人提问：“临湘茶叶的品质与当地自然环境密不可分，你知道临湘茶园主要分布在哪个山区吗？”选项：A.五尖山B.龙窖山C.幕阜山D.连云山正确答案：B.龙窖山数字人解析：“完美！龙窖山（药姑山）的云雾缭绕，土壤肥沃，孕育了品质上佳的临湘茶叶，是临湘茶叶的核心产区。”
【结尾总结】数字人台词：“恭喜大家完成所有答题！通过今天的互动，相信大家对临湘茶叶有了更深入的了解。临湘的每一片茶叶都承载着千年的文化底蕴，欢迎大家前来品尝！”互动提示：屏幕弹出“重新答题”和“了解更多临湘茶叶”按钮，观众可选择继续互动或跳转至临湘茶叶官网；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
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	43寸触控一体机
	项目编码：030505016005。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
43寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	2台
	节能认证

	43
	耳机
	项目编码：030505003001。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
物理降噪隔音有线耳机
	2台
	3C适用

	44
	UI界面制作
	项目编码：030501023015。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	45
	临湘瑶歌体验互动程序
	项目编码：030501023016。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
这是一款以瑶族民歌为核心的数字互动点歌软件，专为民族文化展示、旅游体验、节庆活动等场景设计。用户通过触摸屏即可进入曲库，浏览分类清晰的瑶歌列表点击即播，支持片段试听与完整播放；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	46
	触摸屏软件
	项目编码：030501023017。
所属分组：临湘瑶歌体验触摸一。
1、交互性：用户通过触摸方式与软件进行互动，自主选择查询内容，如在展厅中可自由查看展品介绍，还能参与答题、游戏等互动环节，增强参与感。
2、操作简便：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作，老人、儿童也能轻松上手。
3、信息呈现丰富：可整合图片、视频、音频、文本、3D模型等多种多媒体资源，将信息生动形象地展示给用户。
4、数据查询与可视化：可连接数据库、文件等数据源，用户通过界面操作过滤、排序和分页数据，快速获取所需信息。
5、信息检索：用户通过输入框或菜单输入关键词、标签等查询条件，软件迅速返回相关结果。互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	47
	65寸显示屏
	项目编码：030505016006。
所属分组：幻影成像小剧场。
65寸工业级液晶显示器60hzhdmi接口高清显示屏带扬声器
	1台
	

	48
	幻影成像箱体
	项目编码：030501005001。
所属分组：幻影成像小剧场。
尺寸：1510*1053*960mm，光学成像玻璃
	1台
	

	49
	主机
	项目编码：030501003004。
所属分组：幻影成像小剧场。
cpui5内存8g硬盘128g
	1台
	

	50
	幻影成像小剧场数字内容
	项目编码：030501023018。
所属分组：幻影成像小剧场。
第一幕：晨启茶市晨雾散尽，临湘羊楼司码头率先苏醒：江面上茶船列阵，挑夫们背着茶包快步穿梭，将刚从山里运出的新茶送进街边茶栈。镜头转向集市核心，茶农围在茶商身边，捧着竹篮里的明前春茶议价；账房先生坐在柜台后，手指翻飞拨弄算盘，茶箱上的朱红商号在阳光下格外醒目，处处是“早市争茶价”的鲜活烟火气。第二幕：茶路远帆画面聚焦茶坊工序：老茶工把茶叶倒入竹匾杀青，翻炒出的茶香似能溢出画面，经过揉捻、烘焙的茶叶被仔细装入茶箱，贴上“临湘监制”的封条。场景重回码头，工人们喊着号子将茶箱搬上船，船主核对货单后一声令下，茶船顺着湘江破浪而出，渐渐消失在水天相接处，开启万里茶道的远行旅程。第三幕：茶兴百业视角拉远，临湘城镇全景铺展开：商铺鳞次栉比，钱庄、药铺、学堂沿街而立，行人摩肩接踵，孩童在茶铺前追跑嬉戏，学堂里传出朗朗读书声。最终画面定格在“万里茶道·临湘印记”的字样上，浓缩这段因茶而兴的繁荣岁月。
	300秒
	

	51
	播控软件
	项目编码：030501023019。
所属分组：幻影成像小剧场。
支持影片远程播控、中控API对接、远程管理影片；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	52
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016007。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	53
	UI界面制作
	项目编码：030501023020。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	54
	珂演奏互动程序
	项目编码：030501023021。
所属分组：珂演奏互动触摸一体。
铜钟演奏器互动程序，可以调节不同的音效、控制节奏和音量；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	55
	55寸触控一体机
	项目编码：030505016008。
所属分组：万里茶道互动留言。
55寸，红外10点，i5，6代，8G，128G，4k，防爆屏，伸缩支架
	1台
	节能认证

	56
	UI界面制作
	项目编码：030501023022。
所属分组：万里茶道互动留言。
1、设计包含：界面视觉设计、交互动效设计、开发对接与测试；
2、设计要求：界面设计直观，无需复杂操作技能，通过简单触摸、滑动、点击等即可完成查询和操作；
	1套
	

	57
	万里茶道互动留言互动程序
	项目编码：030501023023。
所属分组：万里茶道互动留言。
万里茶道互动留言互动程序，可以留言互动；互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	58
	网络红外高清摄像机
	项目编码：030506010005。
所属分组：监控系统。
1.名称:400万网络高清半球摄像机;
2.类别:采用高性能四百万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出400*(2560×1440)@20fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流支持，IP67，IK10防护等级;参照或相当于海康威视同档次产品，供应商可选用其他相当品牌替代，技术参数需实质上相当于或优于上述要求。
	9台
	3C适用

	59
	NVR高清存储服务器
	项目编码：030506015001。
所属分组：监控系统。
32路DS-7932N-R4希捷10T监控硬盘，参照或相当于海康威视同档次产品，供应商可选用其他相当品牌替代，技术参数需实质上相当于或优于上述要求
	1台
	3C适用

	60
	21.5寸液晶显示器
	项目编码：030506016001。
所属分组：监控系统。
分辨率1920×1080；亮度(cd/m2)450
	1台
	节能认证

	61
	中控主机
	项目编码：030501003005。
所属分组：中控集成及综合布线。
1.2U机架式工业计算机
2.i74核8线程3.4G/16G/SSD256G
3.双网口、6RS232/485，支持来电开机、网络唤醒
4.支持VGA、HDMI显示输出
	1台
	

	62
	平板电脑
	项目编码：030501003006。
所属分组：中控集成及综合布线。
10寸6/128G
	1台
	

	63
	中控系统软件
	项目编码：030501023024。
所属分组：中控集成及综合布线。
1、居于Windows的多任务、拖拽式编程;

2、丰富的逻辑编程控制

3、理想的人机界面设计工具

4、开放的外部连接控制、对接及驱动;

5、基于局域网通讯，用于向其它设备、软件发送控制指令。

6、支持的协议：TCP、UDP、PJLInk、网络唤醒、httppost、osc、TelnetClient等。

7、支持MA灯光控台控制

8、支持页面认证权限设置，可设置密码防止陌生人访问关键页面

9、支持登录页，可设置账号密码登录。超时自动跳转到登录页

10、支持时间线指令，不同的时间点触发不同的控制指令

11、支持循环列表指令，指定时间间隔依次发送列表指令

12、网络数据转发TCP->UDP,UDP->UDP,TelnetClient->UDP，适合长连接控制

13、支持本地COM网络代理，把本地COM映射为网络端口进行通信控制

14、支持定制指令，根据时间定时执行操作

15、支持远程反控PC端

16、支持西门子S7系列PLC DO控制

17、播放器支持远程回显，实时显示远程画面

18、支持使用自己设计的UI。

19、封装了常用组件，满足展馆常规需求。

20、按钮支持点击确认提示，以防误操作。

21、可自定义按钮按键音。

22、继电器、电脑、投影实时状态检测。

23、支持网络摄像头、可以对接监控，在平板上实时查看现场情况
24、多条指令延迟发送。

25、工程迁移。

26、互动软件深化、联调和现场适配环节应提供TouchDesigner等实时交互技术支持，确保触控、中控、数字内容与展项硬件稳定联动。
	1套
	

	64
	整馆联动调试及试运行
	项目编码：030502020001。
所属分组：整馆联动调试及试运。
按采购人确认的深化设计、现场联调及验收要求执行。
	1系统
	

	
	多媒体软硬件措施费用
	1.安全生产

2.环境保护

3.文明施工

4.临时设施

5.冬雨季施工增加费

6.脚手架
	
	

	
	多媒体软硬件大型机械进出场及安拆费用
	数量*进出场次数*（安拆费+场外运输费）
	
	

	
	多媒体软硬件其他费用
	1.暂列金额

2.专业工程暂估价

3.计日工

4.总承包服务费

5.合同中约定的其他项目
	
	

	
	多媒体软硬件人工、材料、机械费用
	1.人工费

2.膨胀螺栓M8X35

3.膨胀螺栓M10X80
4.膨胀螺栓M12X35

5.乙醇（酒精）纯度99.5%工业用

6.其他材料费

7.摄像头支架

8.平台作业升降车 提升高度（m）9中型

9.彩色监视器 最高清晰度：1250TVL

10.笔记本电脑 配置：CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡

11.手持式万用表 10000计数，真有效值

12.工业真有效值万用表 直/交流电流：∶0.1μA-10A,电阻∶0.1 

Ω-50MΩ,电容∶1nF-9999μF, 

频率∶0.5Hz-199.99kHz,K型热 

电偶温度∶-200-1090℃ 

13.安全措施其他费用

	
	


备注：本清单内电气设备需配套 3C 认证，板材、装饰类产品需配套环保认证，供应商分项报价表中对应产品须标注证书编号，响应文件附证书加盖公章。
注：本表依据财评清单E2.1主项编列，共64项，分部分项主项金额合计2096368.50元，本项目采购预算及最高限价为1950248.62元。E2.3材料暂估项目包括主题艺术浮雕（仿铜）（成品）、地址遗迹造型墙（成品）、旧石器时代场景0002、尾厅场景0010、悬吊剪影艺术板0008、宋元置县场景0007、仿汉白玉雕刻艺术场景0006、沃堆工艺茶堆场景0005、“黄盖湖畔、赤壁遗存”场景、青铜戈、斧展示装置0003及整馆联动调试及试运行，均已在相应主项中统筹体现，供应商报价时不得漏报、少报或重复报价。
五、交货时间

合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。
六、项目建设要求及说明
（一）产品运输、保险及保管
1.中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
3.中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（二）安装调试
1.项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。
2.中标人须将所有产品安装至采购人指定地点。
3.设备安装后所有设备安装情况需反馈给采购人并提供验收货物表，待采购人确认。
4.中标人在安装过程中导致设备损坏以及非正常情况下损坏由中标人提供维修或更换。
（三）质量保证：
中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准。属于国家强制性产品认证目录范围内的设备，必须选用符合国家强制性规定并带有3C认证标志的产品，响应文件中应提供有效的3C认证证书或认证信息查询截图；对于非标准机电产品，应提供环保认证、产品合格证、质量检验报告等完整的质量保证资料；涉及定制展陈、展柜、文物复制、数字内容、软件开发及系统集成的，应提供深化设计、样品/样片审查、联调测试、验收资料等，并满足采购人现场安装、调试和验收要求。
（四）售后服务：
1.对采购人不定期维护要求的响应措施，提供7×24小时的故障服务受理，4小时内排除故障，对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。整体质保期≥1 年，其中展柜框架质保≥3 年，多媒体设备按厂家保修政策且不低于 1 年。

2.备件服务：遇到重大故障，免费提供所需更换的任何备件，并派专业人士进行更换、维护。
3.附件及零配件、备品备件的要求：供应商应将清单中的产品需免费提供的所有附件、备品备件列明清单，在交货时一并提交。产品维修所需零备件，由供应商免费提供，并派专业人士进行更换、维护。
七、验收标准和方法
1、本项目按“简易程序”进行验收。由临湘市博物馆组织实施成果行政验收，验收费用由中标人承担。
2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督管理部门认定的检测机构检测，纠纷原因来自中标人的，检测费用由中标人承担；否则由采购人承担。
3、项目验收不合格的，由中标人返工直至验收合格，有关返工、再次验收及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次验收不合格的，采购人无条件终止合同，另行按规定选择其他供应商实施，由此带来的一切损失由中标人承担。
八、其它要求及说明
1、供货时间及地点
1.1 供货时间：合同签订后90日历天内完成供货、安装、调试并通过验收。
1.2 供货地点：按采购人指定地点。
2、结算方法
2.1 付款人：临湘市博物馆
2.2 付款方式：
2.2.1验收合格后两年后付清。

2.2.2本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，列明项目所需的所有费用，如一旦成交，采购人不再支付任何费用。
2.2.3投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

        3、文物安全专项责任 

3.1 本项目含文物复制、馆藏文物对接转运作业，自文物出库至复制完工归还馆内全过程文物保管、转运、防护责任全部由中标单位承担。

3.2 中标单位合同签订 3 个工作日内，投保文物综合财产险，保险保额不低于馆方提供文物评估总价值，保单原件交采购人核验、复印件归档，无足额保险不得进场施工。

3.3 作业期间发生文物磕碰、污损、断裂、遗失、被盗等，中标单位 10 日内委托双方共同认可的第三方文物鉴定机构定损，全额承担修复费、文物赔偿款、鉴定费、馆方临时展览停工损失等全部费用；保险赔付不足部分由中标方无条件补足。

3.4 因文物安全事故，采购人有权单方面终止合同，扣除全部未付货款，并保留追偿全部损失的权利。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
