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编 制 说 明
一、适用范围

岳阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。

二、编制要求

1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2.采购单位对填报内容的真实性负责，可以自行组织编制，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

2.项目采购需求作为采购资料存档备查。
一、基本信息
	项目名称
	汨罗市校车接入省“三客一危”监管平台项目

	采购单位
	汨罗市教育体育局

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	
	
	

	
	其它参与编制人员
	

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	湖南湘建智科工程技术有限公司     

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	湛女士
	19176999549
	/

	采购项目类别
	☑货物   □服务    □工程


二、需求调查情况
属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，应当填写本部分。

第十一条  对于下列采购项目，应当开展需求调查：

（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万元以上的工程采购项目；

（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包括政府向社会公众提供的公共服务项目等；

（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发的信息化建设项目、采购进口产品的项目等；

（四）主管预算单位或者采购人认为需要开展需求调查的其他采购项目。

对于应当开展需求调查的项目，但不开展需求调查的，应在此处写明不开展的具体原因。

编制采购需求前一年内，采购人已就相关采购标的开展过需求调查的可以不再重复开展。

按照法律法规的规定，对采购项目开展可行性研究等前期工作，已包含《政府采购需求管理办法》规定的需求调查内容的，可以不再重复调查；对在可行性研究等前期工作中未涉及的部分，应当按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。

（一）是否开展需求调查

1.□是

2.☑否，理由：本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形。

（二）需求调查具体内容

无。

三、采购需求清单
	汨罗市校车监控平台升级接入省平台

	品名
	产品功能简介
	数量
	单位
	单价
	合价

	主动安全智能防控终端
	1、4G网络通讯；
2、支持单北斗卫星定位

3、支持6路视频；
4、支持ADAS（前向碰撞/车道偏离）、DSM（疲劳/分心）、BSD（盲区监测）功能；

5、硬盘+SD卡双存储，硬盘最大支持≥2TB；

6、断电保护录像≥5秒，保证断电瞬间视频不丢失；

7、采用专用车载视频文件系统，具备异常断电恢复、数据完整性校验、防覆盖错乱机制。
8、静态功耗：≤5mA@24V或提供同等低功耗证明。

9、终端设备必须符合一下标准：
GB/T 19056-2021
汽车行驶记录仪
     2021

JT/T 794-2019
道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
2019

JT/T 808-2019
道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式
2019

JT/T 1076-2016
道路运输车辆卫星定位系统 车载视频终端技术要求
2016

JT/T 1078-2016
道路运输车辆卫星定位系统 视频通讯协议
2016

GB/T 33577-2017
智能运输系统 车辆前向碰撞报警系统 性能要求与检测方法  2017

JT/T 883-2014
营运车辆行驶危险预警系统技术要求和试验方法
2014

GB/T 26773-2011
智能运输系统 车道偏离报警系统 性能要求与检测方法
2011
	230
	套
	
	

	DSM摄像头
	图像传感器：≥100万像素；

视频制式：AHD模拟高清接入或IPC数字接入；

有效像素：≥1280(H)×720(V)；帧率：≥25fps；

信噪比：≥38dB；
滤光片：支持红外不可见补光（850~950nm波段）；

水平视场角 40°~60°，清晰覆盖驾驶员面部区域；
	230
	个
	
	

	ADAS摄像头
	图像传感器：≥100 万像素 CMOS；

视频制式：AHD模拟高清接入或IPC数字接入；

有效像素：≥1280(H)×720(V)；

白平衡：自动（色温 2800K~9000K 自适应）；

信噪比：≥38dB；

帧率：≥25fps；

滤光片：可见光带通滤光片；

水平视场角45°~60°，满足前方路况监测需求；
	230
	个
	
	

	驾驶室监控

摄像头
	驾驶室摄像头：

图像传感器：≥100万像素CMOS；

视频制式：AHD模拟高清接入或IPC数字接入；

有效像素：≥1280(H)×720(V)；

帧率：≥25fps；

最低照度：彩色≤0.1Lux，黑白（红外）≤0.01Lux；

水平视场角60-90°，覆盖驾驶员及仪表台；

音频：内置拾音器。
	230
	个
	
	

	前视摄像头延长线
	功能要求：用于连接车载前视摄像头与主机的视频及电源线延长。

线缆规格：线径≥RVV 4×0.5mm²，耐高低温（-40℃~+85℃），阻燃特性。

接口要求：一端为航空公头（适配车载摄像头端），另一端为航空母头（适配主机端），接口具备防水防尘功能（IP67及以上）。

安装配件：随缆附赠波纹管护套或尼龙扎带，便于穿线固定。

5. 长度要求：5米。
	690
	根
	
	

	备注：1、本次采购的车载终端须与采购人现有校车所配 10英寸智能PAD 实现无缝对接，确保通过PAD端实时显示车载终端的实时画面，且显示画面清晰，无明显延迟或卡顿。

2、投标人须在投标阶段提供详细的对接技术方案（含通信协议、接口规范等），并承诺中标后无条件配合PAD厂商完成系统联调。

3、 费用承担： 因实现上述对接功能所产生的所有费用（包括但不限于接口开发费、协议授权费、调试费、第三方协调费等）均由中标人自行承担，采购人不再另行支付任何费用。


（一）采购项目预（概）算

项目总预算：569480.00元

包1预算：569480.00元

（二）采购标的汇总表

	序号
	标的（产品）品目
	计量
单位
	数量
	进口/国产
	核心
产品
	备注

	1
	主动安全智能防控终端
	套
	230
	国产 
	/
	

	2
	DSM摄像头
	个
	230
	国产
	/
	

	3
	ADAS摄像头
	个
	230
	国产
	/
	

	4
	驾驶室监控

摄像头
	个
	230
	国产
	/
	

	5
	前视摄像头延长线
	根
	690
	国产
	/
	


注：本表根据项目类型可调整，其中：

1.政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。

2.服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。

3.工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

（三）技术商务要求

采购标的的工期、地点和质保期

工期：合同签订之日起15天内到货、安装、调试完成。

交货地点：汨罗市教育体育局

质保期：产品质保1年，1年之内设备出现严重质量问题，免费换新（从验收合格之日开始计算）

设备运输和安装、调试：

产品运输、保险及保管

1）成交人确保设备安全无损运抵采购人指定现场，设备原厂外包装及标识完整合规，否则采购人有权拒收。成交人承担货物的运费、保险费、装卸费、安装费等费用及安全责任。

2)成交人负责产品及自己使用的工具在项目实施地点的保管，直至项目验收合格。

安装、调试

1）在开始安装以前，本项目中需要实地测量尺寸和确定安装位置的，成交人须经采购人确定后实施。

2）设备到达采购人指定现场并且安装条件合格，在接到采购人通知后，成交人应安排有经验的技术人员负责所有货物、系统及配套设施到采购人现场进行安装、调试，按验收指标逐项测试，直到达到设备、系统平台及配套设施设备应具有的功能和技术指标等相关验收要求，安装、调试检验结果应符合制造厂产品标准和用户认可的技术性能为止，并负责相关技术支持和维护。同时成交人必须提供产品的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

3）安装调试、拆除、运输设备所需辅助材料和专用工具与设施，由成交人提供，并负责对其派出安装、调试人员在其项目实施期间的安全、保险、食宿、交通等。

4）成交人须保证在产品和系统安装过程中不影响采购人的日常工作，不能对采购人现有业务造成影响，遵守采购人相关规章制度，由于项目实施期间的不规范行为造成的一切安全问题及损失，由成交人承担全部责任。

验收

货物到达采购人现场后，按照在采购人指定的时间在采购人指定现场进行开箱查验，按照安装顺序，在安装前通知采购人进行开箱查验。并向采购人提供以下资料：

1）每个包装箱的外部应附有一套详细的装箱单正本、到货清单；

2）产品操作手册、说明书；

3）出厂检验合格证书。

采购人按成交人提供的产品清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，成交人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由成交人自行负担。

同时采购人有权组织相关部门人员抽检到场产品，看是否符合采购文件或投标文件的约定和承诺，成交人无条件配合采购人的检查并对检查后的设备及配件进行恢复至正常使用状态，所有费用由成交人承担。

验收标准：项目整体验收须按国家标准和规范及合同要求、投标文件中相关承诺进行。采购人代表有权自行组织或委托第三方检测机构进行有关的验收试验，验收所产生的费用由成交人承担。

货物的各项技术性能须达到合同和相关技术文件规定的要求，须符合国家和行业的有关规定和标准，是有品牌的整机原厂全新正品。双方在《验收报告单》上签字确认，视为验收合格。

项目完成后成交人应将项目有关的全部资料包括但不限于：产品的全部有关产品规格书、技术资料、第三方的检测报告，产品数量清单、系统数据专业文档等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行产品操作和使用。

在验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如检测结论为成交人不符合采购文件规定的技术参数要求以及规范要求，则由成交人按合同要求重新提供产品或重新进行安装调试，并承担所有费用，赔偿采购人的损失；

保修及售后服务要求

保修：

1）本项目质保期自产品安装验收合格之日起开始计算。包括但不限于所投设备功能完善、性能提升、软件升级、可能涉及的故障检测、免费维修等。质保期内提供所有所投设备及系统的上门保修和免费升级维护服务，免费提供所有备品备件的更换和安装，并进行终身维护。在成交人承诺的质保期满后，成交人应及时优惠提供所需的备品备件、软件终身免费升级等服务。未说明部分，按中华人民共和国售后服务相关规定执行。

2）在安装、调试过程中，如由于成交人操作不规范导致安装、调试不成功和（或）造成合同货物损坏的情况，成交人应承担所有连带责任。

3）保修期结束前，需由成交人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷由成交人负责修理，在修复之后，成交人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

4）质保期满后解决故障的响应时间和质保期内一样，仍应在0.5小时内响应、2小时内赶到采购人现场。设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件成本费用，免收其他费用。

售后服务：

1）现场维护服务：设置7*24小时报修电话，如发生异常，成交人在接到采购人通知后0.5小时内响应，2小时内技术人员到达现场，向采购人提供现场维修服务，12小时内免费排除故障（重大故障24小时内排除），确保不影响采购人的正常使用（第二节技术要求中另有要求的以技术要求为准）。若24小时不能排除故障，须提供备用产品，满足采购人工作需求。（特殊时期提供技术人员值守服务）货物的质量保修期自然顺延。如果成交人收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由成交人承担，并从合同款项中抵扣。

付款方式和条件： 按合同约定。

其它需要说明的事项：

投标产品必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准，并按相应的国家标准及行业规范完成所有产品和系统的安装、调试、安装。必须严格按《产品质量法》实行三包。

响应文件中各种参数必须真实可靠，供应商必须在承诺的工期内到货、安装、调试完成。

其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，应当预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。







