第五章  采购需求

一、项目概述

1.项目名称： 株洲市公安局2026年度刑事技术常用试剂耗材项目采购

2、预  算：本项目采购预算为385.986万元，最高限价为385.986万元。

3、交货期：合同签订，盖章生效后的1年内。

4、 质量标准： 达到国家现行相关行业标准及采购人要求

二、 采购内容、数量及具体技术参数

	序号
	货物名称
	技术要求/规格
	数量/单位
	单价最高限价（元）

	一：DNA实验室案件耗材部分

	1
	一次性PVC手套
	1，尺码：S码
2，材质：PVC材质，无粉
3，使用：一次性
4，规格：100只/盒，10盒/箱
	2箱
	385

	2
	一次性丁腈手套
	1，材质：橡胶
2，尺寸：S/M/L/XL
3，规格：10盒/箱
	10箱
	480

	3
	脱落细胞黏取器
	1，用途：利用胶带直接黏取渗透性和非渗透性客体表面上的接触类脱落细胞，用于现场勘查和DNA实验室中微量生物物证的提取、保存。
2，组成：塑料管、塑料支撑托、胶带、保护膜
3，规格：10个/盒(公安部监制产品)
	20盒
	240

	4
	10ul盒装吸头
	规格：10ul,盒装，96支/盒
	400盒
	115

	5
	200ul盒装吸头
	规格：200ul,盒装黄色，96支/盒
	50盒
	115

	6
	1000ul盒装吸头
	规格：1000ul,盒装蓝色，96支/盒
	5盒
	115

	7
	0.2m1PCR管
	规格：1000支/包，0.2ml规格
	2包
	435

	8
	0.5m1PCR管
	规格：1000支/包，0.5ml规格
	2包
	435

	9
	1.5ml离心管
	规格：500支/盒，1.5ml规格
	2包
	435

	10
	0.2mlPCR无色薄壁八联管
	1，技术要求：不含DNase、RNase、DNA及PCR抑制剂
2，规格：125排/包，0.2ml
	4包
	1039

	11
	0.2mlPCR八联平盖
	1，技术要求：不含DNase、RNase、DNA及PCR抑制剂
2，规格：125排/包，0.2ml
	4包
	258

	12
	PSA试纸条
	1,用途：能快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原(PSA)
2,灵敏度：约五分钟时间内能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原(PSA),灵敏度为100-6000倍(5ng/ml)
3,规格：1条/袋
	250条
	10

	13
	FOB
	1，技术要求：该试剂条用于快速定性检测人类血液(痕)，在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng/ml浓度的人类血红素。在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对常见动物血、人唾液及分泌物等均呈阴性；对人血液(痕)呈阳性。
2，灵敏度：100—80000倍。
3，规格：1条/袋
	100条
	10

	14
	Chelex-100
	规格：50g/瓶
	1瓶
	1890

	15
	蛋白酶K
	规格：100mg/瓶
	1瓶
	1040

	16
	PCR-TSCyclerseal密封薄膜
	1，用途：PCR扩增封膜
2，规格：100片/盒
	10盒
	660

	17
	蓝星潜血试剂
	规格：4对/盒
	4盒
	945

	18
	高纯甲酰胺
	1，用途：3500系列基因测序仪配套高纯度甲酰胺
2，规格：25ml/瓶
	10瓶
	550

	19
	LIZ-500
	1，用途：PCR扩增试剂盒内标
2，分子量：片段标准品用于在 35-500 核苷酸范围内对 DNA 片段进行大小分析。
3，规格：800份样品/盒
	1盒
	4250

	20
	LIZ-600
	1，用途：PCR扩增试剂盒内标
2，技术要求：用于测定 20-600 个核苷酸范围内的 DNA 片段大小。
3，规格：800份样品/盒
	8盒
	6400

	21
	血痕预实验试剂盒
	1，用途：用于血痕预试验
2，组成：由A、B、C三种试剂组成
3，规格：3*10ml，3瓶/盒
	5盒
	58

	22
	一次性口罩
	1，材质：无纺布
2，使用：一次性
3，规格：50个/盒
	40盒
	56

	23
	一次性鞋套
	1，材质：加厚无纺布
2，使用：一次性
3，规格：均码
	500个
	0.5

	24
	注射器
	1，材质：塑料
2，规格：5ml
	500个
	1

	25
	滤纸
	1，用途：供一般定性分析和过滤沉淀
2，规格：中速，直径12.5cm,100张/盒
	100盒
	27

	26
	扩增试剂盒1
	1、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因
座
2、200人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括
阳性对照、分子量内标、PCRMix、PrimerMix、
AllelicLadder等。
3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个
核心位点最大片段不超过500bp。
4、扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品
质量（如抑制物、降解）的快速评估。
5、包含不少于11个扩增长度小于220bp的Mini位点，
便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更
容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。
	2盒
	26000

	27
	扩增试剂盒2
	用途：用于案件DNA检验
技术要求：
1、标准反应体系25微升，200人份/盒。
2、单管同时扩增25个位点：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、PentaE、PentaD、Amelogenin以及Y-indel。
3、扩增产物中包含内两个控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。
4、试剂盒所有扩增片段长度小于440bp，包含11个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息。
5、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生
6、在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl。
7、每个基因座有自己的滑移峰比例。
8、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。
9、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。
10、包含9个扩增长度小于220bp的位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。
11、PCR扩增时间80分钟左右。
12、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。
13、试剂盒各组分初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。
14、试剂生产厂家生产并销售相同位点的成熟建库版试剂，并在客户处获得广泛应用，在国家DNA数据库里存储了大量数据，以提高案件试剂实验数据的对比效率和效果。
15、具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》
16、产品包含在公安部合格供应商名录中。
17、试剂盒保质期1年以上。
18、中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。
	25盒
	30548

	28
	扩增试剂盒3
	技术要求：
1、利用先进的多重扩增技术，扩增20个基因座以上。
2、与公安部DNA数据库中绝大多数数据基因座保持一致，便于省厅与国家库中数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。
3、包括不少于20个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel。
4、扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。
5、无需提取或纯化，直接使用血样采集卡上的血样和口腔拭子样本进行扩增，适合多种采集卡材质。
6、采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。
7、包含10个扩增长度小于220bp的Mini位点
8、PCR扩增时间少于60分钟。
9、规格：25ul体系，200人份/盒
	1盒
	15000

	29
	扩增试剂盒4
	用途：用于案件DNA检验
技术要求：
1.采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。
2.单管同时扩增不少于38个Y染色体基因座DYS19、DYS385a、DYS385b、DYF387S1a、DYF387S1b、DYS389、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS444、DYS447、DYS448、DYS449、DYS456、DYS458、DYS460、DYS481、DYS518、DYS522、DYS527a、DYS527b、DYS533、DYS549、DYS557、DYS570、DYS576、DYS593、DYS596、DYS627、DYS635、DYS643、DYS645、GATAH4。
3.最大检测片段小于535bp，含有11个长度小于250bp的扩增子，有利于对案件样本中降解检材的检测,可以获得更多Y染色体信息。
4.扩增产物中含不少于3个Y-Indel遗传标记。
5.扩增产物中含有2个内部质量参考，用于判定PCR扩增效能。
6.应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。
7.在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125pgDNA模板量。
8.Y染色体特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。。
9.所投试剂盒真实Bin和虚拟Bin合计不少于650个，其中真实Bin超过450个。
10.试剂盒产品须具备其包含基因座stutter峰比率表。
11.试剂生产厂家生产并销售相同位点的成熟建库版试剂，并在客户处获得广泛应用，在国家DNA数据库里存储了大量数据，以提高案件试剂实验数据的对比效率和效果。
12.试剂盒各组分初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。
13.规格：100人份/盒。
14.中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。
	3盒
	33000

	30
	扩增试剂盒5
	1、试剂盒为六色荧光技术，单管复合扩增31个Y 染色体基因座，包含公安部要求的8个优选基因座，23个备选基因座：DYS522、DYS388、DYF387S1、DYS510、DYS587、DYS645、DYS531、DYS593、DYS617、GATA_A10、DYS622、DYS552、DYS508、DYS447、DYS527、DYS446、DYS459、DYS444、DYS557、DYS443、DYS626、DYS630、DYS526a、DYF404S1、DYS520、DYS518、DYS526b。
2、试剂盒最大片段长度不超过400bp。
3、试剂盒适用于各类纯化后的 DNA样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于90分钟。
4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：Master Mix、Primer Mix、热启动酶、标准阳性对照物、超纯去离子水、Allelic Ladder、内标。内标大小包括：75、87、100、125、150、175、200、225、250、275、300、325、350、375、400、425、450、475、500。
5、100人份/盒。
	1盒
	21800

	31
	扩增试剂盒6
	1、规格：冻干型，400 人份/盒计算（10ul 体系）；
2、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因座, 包括 24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL），必须包含GB/T41009-2021要求的19个常染色体核心基因座。
3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点，最大片段不超过 425bp；
4、试剂盒必须包含 2 个内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估；
5、包含 11 个以上扩增长度小于 220bp 的 Mini 位点，
6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于70%，可支持全体系模板加样扩增。
	1盒
	26000

	32
	扩增试剂盒7
	1、规格：数量以标准体系（25ul）100 人份/盒计算；
2、采用六色荧光技术，同时扩增和检测不少于25个人类基因座，必须包含GB/T 41009-2021要求的19个常染色体核心基因座。
3、为提高疑难、陈旧样本检出率，试剂盒最大片段不得超过 280bp，扩增时间不超过40分钟。
4、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于 70%；
5、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标包含 15 个标准片段，内标覆盖范围 60-320bp。
	1盒
	16800

	33
	扩增试剂盒8
	1、规格：冻干型，200 人份/盒计算（10ul 体系）；
2、采用试剂盒为六色荧光技术，至少包含40个Y-STR 基因座，必须包含GB/T 41009-2021要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中；
3、试剂盒至少包含 3 个Y-indel；
4、最大检测片段不超过 550 bp，内含不少于12个 扩增子长度在250 bp以下的STR基因座，有利
于对案件样本中降解检材 的检测, 可以获得更多Y染色体信息；
5、扩增产物中含不少于2个内部质量参考，用于判定 PCR 扩增效率；
6、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过 70分钟。
	1盒
	27744

	34
	扩增试剂盒9
	技术要求：
1.试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S477、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435。
2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。
3.快速高效：PCR扩增时间短，PCR理论扩增时间最快可到达79min。
4.需支持免提直扩：对以滤纸或FTA卡为载体的血斑及唾液卡都可以直接扩增而无需模板提取和纯化，同时适用于提取的DNA模板。
5.保证检测服务的准确性，试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。
6.试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。
7.试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
8.试剂盒须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中。
	1盒
	17320

	35
	核酸提取试剂盒1
	适用：适用于AutomateExpress系列疑难检材提取仪
作用：提高法医疑难样本，如，骨骼，牙齿，接触性检材等DNA提取的总量、纯度和浓度。
提取时间：配合机器使用，从骨骼牙齿中提取DNA每次提取运行时间不超过150分钟。
质量保证：
1.投标商中标后签订合同前须提供试剂生产厂家。针对本项目的售后服务文件原件。
2.试剂盒保质期 1 年以上。
3.52人份/盒。
	1盒
	4600

	36
	核酸提取试剂盒2
	适用于全自动96通道提取工作站
技术要求：
1、DNA提取试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动96道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。
2、一个完整试剂盒包装含：5块封装试剂的反应板且均为深孔板；和封装试剂相对应数量的盒装吸头（预封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放置在工作站上使用）；封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），1块96孔磁套及1块96孔空白浅孔板，浅孔板可以实现20ul小体积洗脱。
3、完整试剂盒外需另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离；另配相应数量封装好的洗脱液。
4、产品规格：96人份/盒。
5、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的全自动DNA提取纯化。
6.试剂盒保质期1年以上。
	110盒
	7750

	37
	核酸提取试剂盒3
	适用于全自动96通道提取工作站使用
技术要求：
1、用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取。
2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
4、产品规格：24次/盒。
5、样本适用性：配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化。
	30盒
	2000

	38
	核酸提取试剂盒4
	适用于全自动96通道提取工作站使用。1，专门针对法医疑难生物样本DNA提取设计，通过自主研发的硅珠法缓冲液系统，从常规检材(唾液、血液、血斑、软骨等)和微量检材(指纹、脱落细胞、接触性检材等)中提取人类基因组DNA。
2，撕开使用，便捷简单，匹配高通量全自动核酸提取工作站实现DNA的自动化提取。
3，试剂采用低温56℃和高温98℃双重温度的裂解方案，低温56℃加蛋白酶K可以有效降解细胞表面和内部蛋白，可以更有效地释放DNA,高温98℃可以灭活降解残余的蛋白酶K,同时进一步变性降解裂解后的细胞杂质。
4，有效去除杂质及PCR抑制物去除，获得高纯度的DNA且不受检材种类和条件的限制，可以有效地从各类检材样本中提纯DNA,适用于绝大多数案件现场检材的护理。
5，减少洗脱和移液过程中导致的DNA损失，方便操作人员快速从DNA提取进入PCR扩增环节，缩短DNA暴器时间
6，产品规格：24人份/盒；
	9盒
	1938
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	核酸提取试剂盒5
	适用于全自动96通道提取工作站使用。1、用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取。
2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。
3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。
4、产品规格：适用于全自动96通道提取工作站使用，24次/盒。
5、样本适用性：配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化。
	7盒
	1896
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	3500系列pop4胶
	1、用途：片段分析电泳用胶
2、技术要求：3500系列测序仪专用POP4胶，可做384次检测。
3、规格：384份样品/袋
	13瓶
	3000

	41
	3500系列阳极缓冲液
	1、用途：片段分析电泳用缓冲液
2、技术要求：3500系列测序仪专用阳极缓冲液。
3、规格：4个/袋
	5盒
	1760
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	3500系列阴极缓冲液
	1、用途：片段分析电泳用缓冲液
2、技术要求：3500系列测序仪专用阴极缓冲液。
3、规格：4个/袋
	5盒
	1760
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	DS-37MatrixSTDKit
	1、用途：6色荧光校验用试剂盒
2、技术要求：适用于3500系列测序仪，6色荧光试剂盒专用，荧光校正标准品。
3、规格：原厂包装规格
	1盒
	585

	44
	3500系列毛细管
	1、用途：3500系列电泳用毛细管
2、技术要求：3500系列测序仪专用片段分析系列毛细管。
3、规格：24*36CM
	1根
	26900

	45
	生物物证提取专用棉签
	1、用途：现场生物物证提取使用
2、规格：30人份/盒
	50盒
	89

	46
	植绒拭子
	1、用途：现场生物物证提取使用
2、技术要求：标准尺寸的植绒拭子,装在密封袋里
3、规格：100支/盒
	2盒
	44

	47
	推杆式生物物证棉签
	1、需独立密封包装，避免交叉污染，携带安全。
2、适应不同生物物证、载体需求，将物证提取标准化，提高效率。
3、A款使用纯棉材质，B款使用多层次纸质以及化学稳定材料，避免对DNA检验产生不良影响。
4、优化棉签头设计，分体结构，检验环节可免去剪刀剪取步骤，缩短处理环节，提高检验效率
5、规格：100支/包
	5包
	448

	48
	微量物证粘取器
	1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计，尤其前端尖头设计，方便伸到狭窄缝隙中提取血斑，精斑，脱落细胞等生物检材。
2.不需要蘸水擦拭，直接粘取微量生物检材。
3.管体透明，检材情况直观可见。
4.独有的套管设计，避免外部空气中杂质污染。
5.拭子后段的可折断设计，避免了使用剪刀等剪切拭子带来的潜在汚染，有利于后续DNA纯化过程。
6.规格：20支/盒
	2盒
	185

	49
	球形的微量粘取器
	1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计,尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能。
2.能够对微量样本快速吸附,释放时效率高。
3.拭子后端可折断设计,有利于自动化提取工作站进行样本的提取。
4.整个拭子包装在透明塑料管中,避免生物污染。
5.可直接在96孔板中折断,用于96孔板小孔容积的微量提取。
6.不需人工剪碎,操作简单,耗时短,可以大大提高工作效率。
7.避免样品间的交叉污染的问题,使检测准确率高。
8.规格：20支/盒
	2盒
	135

	50
	速干式生物物证植绒拭子
	1.内置强吸水型干燥剂,快速主动吸收水蒸气,可以阻止现场物证中携带的细菌,真菌以及DNA酶降解DNA。
2.使用无抑制DNA扩增材料制成,经过可以直接PCR扩增的验证,省去提取步骤。
3.采用单只独立包装,避免污染。
4.严格的工艺条件,不含DNA酶和可扩增的人类DNA。
5.管体透明,检材情况直观可见。
6.干燥封闭的保存环境防止检材因潮湿密封环境而导致霉变,同时避免外部空气中杂质污染,进而影响检验质量,更有利于生物物证的长期保存。
7.规格：20支/盒
	2盒
	270
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	速干式生物物证棉签
	1.专为犯罪现场DNA微量检材而设计,尤其对于汗液、精液、血液、皮屑、口腔细胞等微量检材具有优越的采集性能。
2.能够对微量样本快速吸附,释放时效率高。
3.前端较尖,适用于犯罪现场受害人或者犯罪嫌疑人指甲缝内细胞的提取。
4.拭子后端可折断设计,有利于自动化提取工作站进行样本的提取。
整个拭子包装在透明塑料管中,避免生物污染。
5.规格：20支/盒
	5盒
	160

	52
	半裙96孔PCR板（黑色编号）
	1、技术要求：用于96孔PCR板
2、材质：硅胶
3、规格：10块/包，5包/箱
	15箱
	1740

	53
	油性记号笔F尖0.6mm
	1、笔尖材质：纤维
2、类型：油性笔
3、包装形式：简装书写
4、数量：10支笔头
5、特性：单头
6、笔芯颜色：黑色/蓝色/绿色
	10盒
	118
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	无尘纸
	规格：22.5*22.5cm，300片/包
	10包
	29

	55
	多酶清洗液
	1、用途：主要用于实验金属器材分解生物残留物使用
2、规格：600ml/瓶
	3瓶
	148

	56
	脱钙液
	1、用途：主要用于骨骼脱钙时使用
2、规格：400ml/瓶
	1瓶
	395

	57
	眼科镊
	1、材质：不锈钢
2、规格：10cm
	100把
	58

	58
	眼科剪
	1、材质：不锈钢
2、规格：10cm，直头
	200把
	65

	59
	DNA液氮
	1、用途：DNA实验室专用液氮
2、规格：50L/罐
	2罐
	495

	60
	无水乙醇
	规格：500ml/瓶
	30瓶
	15

	61
	晓松试剂
	1、用途：微量痕迹靶向发现试剂
2、规格：95ml/瓶
	10瓶
	1120

	62
	系谱推断试剂盒
	1.试剂包含20000个以上系谱SNP点 
2.试剂采用液相杂交捕获测序技术，基于高通量测序平台进行测序检验 
3.该试剂适用于血液、 唾液、脱落细胞等多种常见法医生物检材，捕获成功率高， 
4.该试剂可实现对 5级以内（含）亲缘关系的推测 
5.推断亲缘级别：5级亲缘关系推断系统效能>99% 6级亲缘关系推断系统效能>95% 
6.单管检测，涵盖常、Y、线粒体等6种不同类别遗传标记 
7.16人份/盒
	2盒
	9950

	63
	酶切建库试剂盒
	1、96人份/盒
2、试剂盒构建文库不超过 2.5小时。
3、可调整酶切时间，灵活控制文库插入片段大小，文库产出稳定。
4、对EDTA 具有一定的耐受性。
5、可应用于探针杂交捕获测序，采用不同大小的 Panel 进行捕获。
	2盒
	5380

	64
	单/双环化试剂
	1，功能：进行DNA环化试剂。
2，规格：16人份每盒。
	3套
	2000

	65
	G99 PE150
	1，功能：进行PE150测序试剂盒套装，包含测序试剂和芯片。规，格规套：每：
	4套
	7800

	66
	G99 SE400
	1，功能：进行SE400测序试剂盒套装，包含测序试剂和芯片。
2，规格：每套。
	1套
	10000

	67
	血样采集卡
	1、加强型血样采集卡采用专用采血纸制成，血液采集质量更高，样本保存更稳定，特别适合用于嫌疑人、被害人、当事人及现场大量血液样本的采集、保存和送检，方便后续的DNA检验和DNA数据库操作；
2、采集卡内侧有液体防渗防污染保护膜，防止血液样品浸透采集卡，防止血液样品的流失及污染的功能，血样采集卡有抑菌功能；
3、内含采血工具，非专业人员无需其他配备即轻松使用，避免纱布提取、脱脂棉提取导致的血样DNA降解；
4、血样储存15年以上仍适用于STR检验；
5、通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的认证，具备公安部无外源DNA污染报告。
	1000张
	5

	68
	骨骼DNA提取试剂盒
	1、骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒为一体式封装试剂,用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，撕开密封条置于纯化仪中可直接用于DNA的提取。
2、规格：50人份/盒，可用于陈旧骨骼等检材的提取。
	1盒
	3600
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	防水防撕裂条码
	规格：1人份
	6000份
	0.2

	70
	八道加样器
	量程：0.5-10ul；扩增检测移液器械，八通道。设定体积为0.5uL时，系统误差小于±13%；设定体积为1uL时，系统误差小于±9%；设定体积为5uL时，系统误差小于±5%；设定体积为10uL时，系统误差小于±3%；
	2把
	12000

	71
	微量加样器1
	量程：0.1~2.5；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为0.25uL时，系统误差小于±13%；设定体积为1.25uL时，系统误差小于±2.6%；设定体积为2.5uL时，系统误差小于±1.5%；
	1把
	3000

	72
	微量加样器2
	量程：0.5~10ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为0.5uL时，系统误差小于±9%；设定体积为1.0uL时，系统误差小于±2.6%；设定体积为5.0uL时，系统误差小于±1.6%；设定体积为10uL时，系统误差小于±1.1%；
	1把
	3000
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	微量加样器3
	量程：2~20ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为2uL时，系统误差小于±5.1%；设定体积为10uL时，系统误差小于±1.3%；设定体积为20uL时，系统误差小于±1.1%；
	1把
	3000
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	微量加样器4
	量程：10~100ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为10uL时，系统误差小于±3.1%；设定体积为50uL时，系统误差小于±1.1%；设定体积为100uL时，系统误差小于±0.9%；
	1把
	3000

	75
	微量加样器5
	量程：20~200ul；扩增检测移液器械，单通道。设定体积为20uL时，系统误差小于±3.1%；设定体积为100uL时，系统误差小于±1.1%；设定体积为200uL时，系统误差小于±0.7%；
	1把
	3000
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	博坤封板膜
	规格：100片/盒
	5盒
	495

	二: DNA 人员建库耗材部分
	

	77
	二代建库试剂盒1
	1、 用于法医、公安、司法领域检材/样本的DNA扩增检测，采用高通量技术进行测序，测序数据可分析得到位点分型。
2、 单个引物池至少包含165个以上标记位点引物，一个反应可同时扩增包括性别判定位点、常染色体STR、Y染色体STR、X染色体STR。
3、 位点涵盖常STR位点：20个公安部核心常STR位点全包含、29个打拐位点全包含；
4、 位点涵盖Y STR位点：20个公安部核心Y STR位点全包含、15个优选Y STR位点全包含。 
5、 位点涵盖X STR位点：30个打拐数据库中要求的X STR位点。
6、 所包含的所有STR扩增子片段长度小于400bp的位点比例高于99%，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到更多有效DNA分型信息。
7、 适用于高通量测序仪进行测序分析，保证测序准确度，使分型更准确。
8、 在高通量测序平台上一张测序载片可完成380个样本以上测序，在更高通量测序仪可完成上千样本，满足不同的检测需求。
9、 试剂必须有配套的数据分析系统及数据库存储管理系统。分析系统用于对DNA测序进行分型分析，并可计算同一/父系/母系/复杂亲缘关系。
10、 试剂配套的数据分析系统可自动化输出单样本STR分型报告、可视化的位点分型图并以PDF格式导出；并可展示碱基序列信息、侧翼序列突变信息、可能的等位基因不平衡与stutter信息、质控信息等。采用双端index样本标记技术。
11、 适配自动化样本制备系统，实现自动化测序文库制备。
12、 试剂组合包必须包含检测流程所需的试剂耗材：高通量文库构建试剂；测序试剂及芯片：通量32G，读长：SE400；清洗试剂：用于高通量测序仪日常维护清洗；环化及定量试剂：用于高通量测序DNA 文库制备；自动化耗材：用于自动样本处理系统的耗材。
13、 供应商能提供试剂盒及配套的消耗品和技术支持等在内的完整保障体系具备一体化的解决方案。
14、中标供应商供货时，须派技术人员逐一核对技术参数响应情况，如有虚假应标情况，视为验收不合格。
	7盒
	98000

	78
	二代建库试剂盒2
	1、用于建库，试剂规格为1000人份/盒；
2、采用多重PCR技术，单个引物池可同时扩增至少131个位点，至少包含50个常染色体STR、80个Y染色体STR及1个Yindel标记；
3、位点必须包含公安部要求的核心及打拐基因座的29个常染色体STR基因座及6个中国人群高度遗
传多态性基因座D4S2366、D5S2500、D11S2368、D17S1290、D18S535、D20S470，涵盖公安部要求的20个核心Y-STR位点、15个优选Y-STR位点和男性家系排查补充基因座DYS450、DYS453、DYS454、DYS455、DYS485、DYS505、DYS556、DYS568、DYS641、DYS722。
	1盒
	98000
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	960型POP4胶
	1、用途：片段分析电泳用胶
2、技术要求：3500系列测序仪专用POP4胶，可做960次检测
3、规格：960人次/瓶
	1瓶
	4200
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	3500系列阴极缓冲液
	1、用途：片段分析电泳用缓冲液
2、技术要求：3500系列测序仪专用阴极缓冲液
3、规格：4个/袋
	1袋
	1760

	81
	3500系列阳极缓冲液
	1、用途：片段分析电泳用缓冲液
2、技术要求：3500系列测序仪专用阳极缓冲液
3、规格：4个/袋
	1袋
	1760

	82
	3500系列HIDI
	1、用途：3500系列基因测序仪配套HI-DI甲酰胺
2、规格：25ml/盒
3、用途：PCR扩增试剂盒内标
	1盒
	550

	83
	3500系列LIZ600
	1、技术要求：适用于3500系列测序仪，6色荧光试剂盒专用内标
2、规格：800份样品/盒
	1袋
	6400

	84
	常规库建库试剂盒
	1.试剂盒采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，至少包含30个常染色体基因座：D3S1358、TH01、D21S11、D18S51、Penta E、D19S253、D12S391、D6S1043、D2S1338、D15S659、D6S477、D5S818、D13S317、D7S820、D19S433、CSF1PO、Penta D、D2S441、vWA、D8S1179、TPOX、FGA、D4S2366、D3S3045、D16S539、D22S1045、D8S1132、D1S1656、D10S1248、D10S1435。
2、试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。
3.快速高效：PCR扩增时间短，PCR理论扩增时间最快可到达79min。
4.需支持免提直扩：对以滤纸或FTA卡为载体的血斑及唾液卡都可以直接扩增而无需模板提取和纯化，同时适用于提取的DNA模板。
5.保证检测服务的准确性，试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。
6.试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。
7.试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。
8.试剂盒须在《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中。
	10盒
	17320

	三: DNA仪器维保部分

	85
	3500XL测序仪维保
	1、用途：3500XL测序仪2台维修保养一年
2、技术要求：由原厂专业的工程师每年进行一次全面保养，对仪器电路、机械、光路等器件进行检查并进行彻底清理，并依照工厂标准进行量化核对，保证仪器性能优化到最佳状态。仪器发生故障时2个工作日内由原厂工程师提供维修，且非消耗性维修零件和人工费用全免。
	2台/1年
	200000

	四、法医实验室案件耗材部分

	86
	灭菌橡胶外科手套
	使用：一次性
规格：50副/盒、8码、光面有粉
材质：橡胶
技术要求编号：桂械注准20155140022
	4盒
	160

	87
	缝合线
	规格：40团/盒
材质：医用真丝编织线
技术要求编号：沪械注准20162650695
	1盒
	150

	88
	医用消毒酒精
	规格：稳健500ml/瓶
技术要求：酒精含量75%
	20瓶
	9

	89
	碱性电池
	规格：5号，7号，20粒/盒
5、7号各两盒
	4盒
	50

	90
	洗手液
	规格：500g/瓶
	10瓶
	20

	91
	洗衣杀菌液
	规格：3L/瓶
	8瓶
	70

	92
	钢尺
	规格：20CM
	2把
	14

	93
	钢尺
	规格：10CM
	2把
	14

	94
	手术刀柄
	规格：4#
材质：医用不锈钢
	4把
	26

	95
	止血钳
	规格：16CM,直头
材质：医用不锈钢
	10把
	42

	96
	手术刀片
	规格：23#（1×1），100包/盒
材质：医用不锈钢
	2盒
	30

	97
	手术镊子
	规格：14CM敷料镊，横纹
材质：医用不锈钢
	10把
	12

	98
	肋骨剪
	规格：230CM
材质：医用不锈钢
	2把
	370

	99
	手术剪
	规格：J21210，16cm圆头
材质：医用不锈钢
	4把
	42

	100
	医用棉签
	规格：10包/大包，灭菌级10cm
	10包
	8

	101
	医用碘伏
	规格：100ML/瓶
	20瓶
	10

	102
	一次性PVC手套
	尺码：L码
材质：PVC材质、无粉
规格：100只/盒，10盒/箱
	1箱
	390

	103
	医用外科口罩 
	材质：无纺布
规格：独立包装，符合YY0469-2011 50/盒
	20盒
	20

	104
	相纸
	规格：A4高光相片纸NO.3541,，20张/包
	60包
	20

	105
	热敏标签纸
	规格：T75*40-180黄色，120张/盒、
材质：热敏间隙纸
	6盒
	20

	106
	自动电子血压计
	用途:测量血压
技术要求：符合AAMI标准、数字式显示、测量方法为示波测定法、测量精度为压力±3mmHg(±0.4kPa)以内、脉博数精度为±5%。
	1个
	1200

	107
	脏器密封罐
	规格：1450ml/个
材质：聚丙烯（PP)
技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明
	15个
	40

	108
	脏器密封罐
	规格：800nl/个
材质：聚丙烯（PP)
技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明
	15个
	25

	109
	脏器密封罐
	规格：450nl/个
材质：聚丙烯（PP)
技术要求：可冷冻，带盖，密封防漏，半透明
	15个
	25

	110
	放大镜
	规格：玻璃直径100mm
	1个
	35

	111
	超声波身高体重测量仪
	用途：测量身高体重
技术要求：
1、身高测量：测量系统采用超声波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10度，抗干扰能力强，不受光线温度等影响。测量范围为50—200cm，检定精度为0.5cm,分度值为±0.5cm或0.1cm(可调）。
2、体重测量：测量系统采用精密平衡梁电阻应变式传感器，测量范围为5.0-500kg，检定精度为±0.1kg,分度值为0.1或0.01kg(可调）。
3、BMI测量：采用最新WHO标准或者中国九城市标准。
4、双液晶屏显示
5、自动语音播报
电源电压：AC100V-240V(50Hz/60Hz)。额定功率：≤10W(大约连续工作100个小时一度电）。
	1个
	1900

	112
	洗衣液
	规格：1kg/袋
	15袋
	17

	113
	剃发刀
	规格：1刀3头，5层不锈钢刀片
	1个
	100

	114
	毛巾
	规格：74×34cm/100g,纯粹系列
材质：棉
	20条
	15

	115
	次氯酸消毒泡腾片
	规格：1g.100片/瓶
	20瓶
	15

	116
	除臭剂
	规格：360ml/瓶
	10瓶
	30

	117
	18650电池充电器
	规格：双充，USB充电输入
技术要求：防反接和防短路功能，充电电流800毫安，全自动智能温控保护功能，电池过充保护功能
	1个
	79

	五、文检实验室案件耗材部分

	118
	实验同版光敏印章
	长410mm，宽380mm，高180mm
	3枚
	50

	119
	实验同版激光雕刻原子印章
	长410mm，宽380mm，高180mm
	3枚
	50

	120
	实验同版回墨印章
	长410mm，宽380mm，高180mm
	3枚
	50

	121
	实验同版激光雕刻橡胶印章
	长410mm，宽380mm，高180mm
	3枚
	50

	122
	实验同版机械雕刻金属印章
	长410mm，宽380mm，高180mm
	3枚
	50

	123
	签名章
	长40mm，宽20mm
	2枚
	50

	124
	打印机硒鼓（专业实验需要）
	/
	6支
	515

	125
	墨盒（专业实验需要）
	/
	6个
	100

	126
	放大镜
	50倍，带光源
	2个
	500

	127
	原子印油
	红色
	10盒
	6

	128
	光敏印油
	红色
	10盒
	16

	129
	回墨印油
	红色
	10盒
	11

	130
	字迹显现液
	/
	10盒
	39

	六、声像电子物证实验室案件耗材部分
	

	131
	监听耳机
	谐波失真<0.1% 响应频率20-20000Hz 阻抗32ohms 声压级108dB 额定载荷500mW 配备3.5mm插头及6.5mm转接头
	3个
	480

	132
	TYPE-C声卡
	动态范围132dB@1kHz 输出功率124+124mW@16Ω 输出幅值4.1Vrms@0dBFS 输入TYPE-C接口 输出3.5+4.4mm接口
	3个
	450

	133
	3.5mm音频线
	双头3.5mm接口 镀银无氧铜线 长度1米
	3个
	60

	134
	视频线
	HDMI2.1 48Gbps 32AWG 4K/240Hz 1.5米
	8条
	35

	135
	F-E卡口转接环
	兼容尼康F卡口镜头 索尼E系列微单 自动对焦 带固件升级接口
	1个
	780

	136
	微距近摄接圈
	兼容索尼E卡口镜头相机 10mm+16mm 支持自动对焦 全铜电子触点
	1个
	240

	137
	EF-E卡口转接环
	兼容佳能EF卡口镜头 索尼E系列微单 自动对焦 带固件升级接口
	1个
	740

	138
	键盘鼠标
	104键薄膜键盘 ABS材质 AAA*1 1200dpi鼠标 AA*1 高精度PixArt传感器
	8套
	145

	139
	大功率除尘机
	200W 无刷电机 吸吹一体 可充式锂电池 20V
	1台
	465

	140
	只读锁
	B860芯片组 LGA1851 MATX 15相供电 2.5G有线网卡 WIFI7 USB4 TYPE-C*1 USB3.2*6
	1台
	3300

	141
	DC-4501手机取证系统升级
	服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级
	1年
	30000

	142
	FL-900手机取证系统升级
	服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级
	1年
	30000

	143
	FL-800介质取证系统升级
	服务周期内原厂主线版本迭代升级、系统底层安全补丁常态化更新、业务适配模块优化扩容、全系功能模块版本升级
	1年
	10000

	七、痕迹实验室案件耗材部分

	144
	实验室（勘查）匀光光源
	一、基础光学参数：额定功率：≥30W（CREE XP70大功率白光LED）；白光、紫光365nm、蓝光445nm、绿光532nm、红光625nm；光斑均匀度：白光86%，漫射匀光无杂纹、无色，可兼顾指纹、足迹、生物检材勘查。
二、供电与续航：内置锂电池：≥ 3400mAh锂电组；满电最大亮度续航：约95分钟以上。
三、结构物理参数：航空全铝合金，抗压防摔。
	4套
	3000

	145
	枪弹实验室锂电起子机
	一、性能参数：电池：18V 锂电池，2.0Ah；扭矩：软扭 21Nm / 硬扭 50Nm，20+1档扭矩调节；空载转速：1档 0–500 rpm；2档 0–1900 rpm；夹头：1.5–13mm 金属夹头；
二、物理与供电：重量：裸机≤ 0.93kg；含电池≤ 1.3kg；机身长度：162mm±5mm；充电器：GAL 18V‑20，充电约 45分钟； 照明：LED灯，延时≤3秒；
	1套
	800

	146
	枪弹实验室工具套件1
	一、基础参数： 总件数：108件；净重：2.7kg±0.1kg；箱体尺寸：≥380 × 280 × 90 mm；材质：工具为铬钒钢；手柄TPR软胶；箱体PP料。
二、核心配置清单：螺丝批系统：棘轮旋柄；批头(PH1/2/3、S6/7、H5/6、T15/20)；精密批头(PH00/000、T6、S0.8/1.2、S1.2/1.5)；转接头×2；套筒：5/6/7/8/9/10mm；手动工具：羊角锤、老虎钳、尖嘴钳、活动扳手、手工锯、美工刀、3m卷尺、测电笔、手电筒、绝缘胶带；钻头：石工钻头（5/6/8mm）；紧固件：螺丝30个、塑料膨胀管30个：六角扳手：L型（1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm）。
	1套
	350

	147
	枪弹实验室工具套件2
	一、基础参数：件数：43件；材质：S2工具钢（热处理，高硬度耐磨）；柄径：1/4英寸（6.35mm） 通用六角柄；外观：彩虹色分类标识系统；尺寸：约 160 × 100 × 45 mm；
二、配置清单：25mm短批头（31件）；十字PH：1、2、2、3；米字PZ：1、2、2、3；一字S：3、4、5、6；内六角HEX：3、4、5、6；
梅花T：10、15、20、25、27、30、40；梅花带孔TH：10、15、20、25、27、30、40；65mm长批头（6件）；PH2、PZ2、T15、T20、T25、SL6；套筒（3件）；6mm、8mm、10mm（带磁）；接杆/夹头（3件）；标准磁性接杆、快换自停夹头、防滑延长杆。
	1套
	200

	148
	现场勘查设备包
	箱包主体基础参数
现场勘查设备包（精品标准版）；箱体材质：加厚高密度防水TPU耐磨面料，内层加厚珍珠棉防震分隔仓，防水防泼溅、抗撕裂、防油污；外形尺寸：≥550mm（长）×385mm（宽）×210mm（厚）；整机总重量：约4.2kg；背负结构：加宽减压双肩背带+手提双用设计；内部结构：分区模块化魔术贴隔层，独立设备固定仓，可自由调整收纳空间，大件光源、镊子、试剂分区隔离防磕碰；防护等级：IPX4防雨水，户外露天短时作业不渗水；标识：正面刺绣“现场勘查”专用标识，侧边侧袋可放置笔录本、手电、比例尺。
	4套
	400

	149
	生物物证提取棉签
	一、基础产品信息：包装规格：40份/整盒（40支独立单支包装，单支为一套提取单元）；适用场景：刑侦现场微量生物物证提取（血迹、唾液、皮屑、精液、毛发脱落细胞等DNA检材）。
二、单支拭子物理结构参数：整体总长：112mm±5mm，一体化干湿双头一体式结构；拭子杆材质：食品级改性PP塑料杆，韧性强、易折断，实验室纯化可直接掰断棉头入离心管 ；棉头材质：医用脱脂长绒棉，无荧光剂、无DNA酶、无PCR抑制剂，不掉絮 ；分区标识：杆身印刷清晰“干”“湿”双色区分标记，干湿两端独立棉头 ；保护套管：透明硬质PP密封保存管，带分体双保护盖；套管顶部预留透气微孔，加速拭子阴干 ；悬空设计：盖合后棉头悬空不接触管壁，杜绝外源DNA二次污染。
	4盒
	300

	150
	一次性鞋套
	主体材料：CPE氯化聚乙烯流延压纹薄膜，全新原生料，无回收废料、无荧光析出物
- 单只克重（加厚标准）：3.0g（常规加厚）、3.5g（刑侦特厚）、4.0g（户外耐磨款）
- 薄膜厚度：≥0.032mm，表面菱形防滑压纹，拉伸不易撕裂
- 防水性能：完全阻隔水渍、血迹、油污、微量液体，静水压≥1200mmH₂O，无渗漏。
	200双
	3

	八、枪弹检测仪器维保（校准）部分

	151
	枪弹激光测速仪
	卡目索纳智能科技研发（江苏）有限公司LDS-300枪弹激光测速仪1套的维护保养。技术要求:一、委派原厂专业工程师提供年度常规保养；合同期内设备发生非甲方人为操作、不可抗力导致故障的，由原厂工程师实施维修，非消耗性零部件更换费用、维修人工费用全部免收。二、提供1 次深度预防性维护保养，保养工作包含：1、保养实施前、保养完成后整机性能检测；2、设备电路板除尘清理；3、机械传动组件清洁、润滑作业；4、更换打印卷纸及易损部件。三、提供一次免费上门服务。四、提供一次免费仪器校准服务。由具备合法计量资质的第三方检测机构实施，出具有效的正式校准报告。五、提供仪器消耗品。包含：1、数据打印卷纸5卷；2、10ml机油1瓶；3、手套1副。
	1台/1年
	5000

	152
	仿生危险枪支射击机械手
	卡目索纳智能科技（江苏）有限公司 BFM-1仿生危险枪支射击机械手的维护保养要求： 一、委派原厂专业工程师提供年度常规保养；合同期内设备发生非甲方人为操作、不可抗力导致故障的，由原厂工程师实施维修，非消耗性零部件更换费用、维修人工费用全部免收。二、提供1 次深度预防性维护保养，保养工作包含：1、保养实施前、保养完成后整机性能检测；2、设备电路板除尘清理；3、机械传动组件清洁、润滑作业；4、更换打印卷纸及易损部件。三、提供一次免费上门服务。四、提供一次免费仪器校准服务。由具备合法计量资质的第三方检测机构实施，出具有效的正式校准报告。五、提供仪器消耗品。包含：1、10ml机油1瓶；2、手套1副。
	1台/1年
	5000

	九、理化仪器维保部分
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	仪器维护保养
	保养的设备情况：岛津液质LCMS-8050,1台，岛津气质GCMS-QP2020NX,1台，安捷伦气质SYS-GM-5975T 、SYS-GM-5977T ，2台，安捷伦顶空气相SYS-GC-7890，1台，维修保养一年。
技术要求：由原厂的专业工程师每年一次常规保养，仪器发生故障时由原厂工程师提供维修，非消耗性维修零件和人工费用全免。
岛津仪器维保参数：
一、合同期一年，合同期内每台仪器提供一次深度预防性维护保养服务（维护前后仪器性能检查，电路板除尘及机械组件润滑，管路、离子源、离子透镜清洗及易损部件更换） 
二、一年内额外提供四次免费上门服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。
三、免费提供仪器PM消耗品包
LCMS-8050预防性保养服务内容：1次/年
1.1仪器除尘；
1.2除尘后电路板接头检查；
1.3泵单元：检查流量准确性，压力稳定性。清洗吸滤头，单向阀，查看柱塞杆密封圈的使用情况。
1.4自动进样器单元：检查机械臂的运转情况，检查进样针密封垫及高压阀，低压阀的使用情况，清洗吸滤头，检查进样重现性。
1.5柱温箱单元：检查温控是否正常，漏液报警测试。
1.6紫外检测器单元：检查光路，能量检查，氘灯使用情况，流通池清洗，检查基线噪声和漂移情况。
1.7清洗离子源；
1.8清洗Heat Block；
1.9清洗Orifice；
1.10清洗Qarray；
1.11清洗Skimmer；
1.12清洗MP1；
1.13清洗MP2；
1.14清洗CID Cell；
1.15清洗腔体；
1.16更换ESI Pipe、DL、O型圈、PEEK管路、在线过滤片、防尘网清洗/更换；
1.17机械泵清洁；
1.18机械泵油更换；
1.19用MeOH:CAN:IPA:Water=1:1:1:1冲洗管路。
1.20一年内提供四次应急上门维修服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。
2、预防性保养服务消耗品
2.1液相部分pm kit：1件/年
2.2脱溶剂单元：2件/年
2.3喷雾针：1件/年
2.4 O型圈：1件/年
2.5 PEEK管路：1件/年
2.6 在线过滤片：1件/年
GCMS-QP2020NX预防性保养服务内容：1次/年
1.1进行外围条件检查：包括系统电源，检查载气气瓶压力，确保载气气瓶压力充足。检查仪器真空度，进行系统检查和调谐。调谐完成后查看调谐报告，确认仪器状态。确认仪器保养服务方案，仪器放空，关闭电源。
1.2仪器外部清洁和除尘。
1.3仪器主机除尘服务：
1.4进样器：进样针清洗
1.5进样口：检查进样隔垫、衬管、O形圈、分流平板。
1.5MS：更换灯丝，清洗离子源、透镜系统及过滤网。
1.6机械泵：检查是否漏油，更换新的泵油。
1.7恢复仪器：开机，抽真空，进行调谐测试，确认仪器性能。
2、免费提供预防性保养服务消耗品
2.1进样隔垫：1PKG/年
2.2衬管：1PKG/年
2.3 O型圈：1PKG/年
安捷伦仪器维保参数：
一年内额外提供四次免费上门服务，并经甲方确认形成原厂服务记录。
SYS-GM-5975T:质谱部分一年铜牌维保： 
1. 电话热线服务，由厂商向用户提供产品故障确认并协助指导用户独立除故障并及时重新进行正常分析。 
2. 工程师现场服务，由厂商工程师对本合同所指定的产品到用户现场排除故障，包含排出故障所需要的维修备件及工时，纯消耗品除外。 
SYS-GM-5977T:预防性维护服务： 
1. 包含仪器内外部深度清洁。 
2. 包含仪器深度维护，如进样口清洗擦洗，离子源清洗等。 
3. 包含提供一次此次预防性维护的消耗品如：用于分流进样口和出口，包括：1 个分流衬管、5 个不粘连 BTO 隔垫、1 个不粘连 O 形圈衬管、1 个分流平板和垫圈套件、2 个 O 形圈；用于 Agilent 5977 MSD 机械泵油 、EI 灯丝 、捕集阱、离子源清洗工具包等。 
SYS-GC-7890:预防性维护服务： 
1. 包含仪器内外部深度清洁。 
2. 包含仪器深度维护，如进样口清洗擦洗，FID 清洗维护等。 
3. 包含提供一次此次预防性维护的消耗品如：用于分流进样口和出口，包括：1 个分流衬管、5 个不粘连 BTO 隔垫、1 个不粘连 O 形圈衬管、1 个分流平板和垫圈套件、2 个 O 形圈；火焰离子化检测器清洗套件；FID 收集极组件清洗维护工具包、点火线圈；顶空标准预防性维护工具包，包括进样针、定量环、熔融毛细管、密封垫圈、缩径接头、衬管。
	1年
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1.技术资料

1.1 出厂检验证书、合格证、权威性检验报告和产品生产许可证；

2.供货及运输

2.1 供货时间：合同签订后，乙方按照甲方要求分批次供货（不多于50次），乙方需在接到甲方的供货要求后 2 日内将货物送达甲方指定的地点。每逾期1日按货物款项 1%收取违约金，同时因逾期造成的损失由乙方承担。若合同期届满时，中标人尚未完成合同约定的供货数量，中标人需延续到下年度送货。

2.2 供货地点：采购人指定地点。

2.3 中标单位负责所有货物的运输，安装，搬运费用及人员安全等各项费用。

3.验收要求

3.1 货物配送时要提供《产品合格证明》等产品质量及来源证明材料，否则，采购人可拒绝接收全部货物。

3.2 所投产品必须保证符合储藏、运输条件。

3.3 每批次货物到达指定地点后，中标人须提供该批次交货清单（含单价、数量、总价）。采购人依据采购文件、投标文件及合同约定的标准进行单批次验收。验收合格的，由双方签署该批次《验收合格单》。所有批次货物全部交货并完成单批次验收后，采购人将组织项目总体验收。总体验收报告应汇总历次单批次验收结果，确保整体履约符合合同要求。

3.4 如有产品验收未通过的，中标人须及时更换合格产品，连续两次验收不合格的，采购人可单方面终止采购合同，对采购人造成损失的，中标人同时须承担相应责任。

3.5 设备必须严格按照国家、省、市有关规定、创信工作要求及招标人使用需求。

4.付款及交货方式

付款方式：按季度结算，由乙方向甲方提供的供货清单及验收合格单并开具相应金额的发票后，由甲方向乙方按实支付费用。为确保服务质量，甲方将预留合同总金额3%作为质保金，于支付最后一批货物货款时统一预留。自最后一批货物验收合格之日起计算质保期，质保期满，经甲方确认无质量问题、无违约扣款事项后，无息退还该质保金。
交货方式：乙方将货物送至甲方指定的地点并负责安装调试，所有费用均由乙方承担。

5.售后服务

5.1 所有货物应是符合国家及国际相关标准的合格产品，并提供产品合格证。

5.2 质保期：本项目分批交货的产品自验收合格之日起，质保期不得少于一年。本项目整体质保期不得少于 1 年，投标人应在投标时明确相应的质保期限。若因分批供货导致某批次产品的单批次质保期超出整体服务期，中标人承诺将继续履行该批次产品的质保义务，直至其单批次质保期结束。此部分超期服务已包含在本次投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。

5.3 针对采购人的问题反馈等，中标人须积极配合采购人的工作。若中标人出现以下服务不到位情况，甲方有权扣除履约保证金或要求支付违约金：未按“7*24小时响应，15分钟响应，2小时到达现场”要求执行的，每发生一次，扣除违约金500-1000元。未在4小时内处理完毕且未按要求提供备用设备的，每发生一次，扣除违约金1000-2000元。

5.4 维修：提供维修工程师名单和联系电话、办公地点、办公地点固定售后维修电话。应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

5.5 设备故障报修的响应时间：7*24 响应及现场服务。接到报障后，中标供应商在接报后15分钟内响应，2 小时内到达现场，4 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，中标供应商须免费提供同档次的设备给采购人临时使用，直至故障设备修复。

