永顺县灵溪镇富坪社区浦口组新建桥梁项目                                                           磋商文件

第五章 采购需求
一、项目名称：永顺县灵溪镇富坪社区浦口组新建桥梁项目

二、项目概况：本项目位于永顺县灵溪镇富坪社区浦口组，主要建设规模为拆除原有老桥，在原址下游约20m处新建6X20m简支空心板梁桥的方案，全长126m，为大桥工程，桥梁下部结构桥台采用重力式桥台、扩大基础，桥墩采用双柱式墩，桩基础桥梁标准宽度:净5.0+2X0.5(防撞护栏)m=6.0m;设计荷载为公路-II级，设计洪水频率为1/50，桥梁接线起点与G209国道平交(桩号K2575+300)，终点与现有通村水泥路顺接。

三、采购预算：4500000.00元，最高限价3671162.00元（供应商报价不能超出最高限价，否则视为不响应磋商文件，作为无效响应）。
四、工程量清单：项目工程量清单及施工图纸，详见另册；请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行报价。

五、报价要求：


1、报价方对本项目的总报价最高不超过采购预算价，否则其投标将被视为无效投标而被拒接。

2、总报价包括所需项目的所有建设内容、税费、运输费、安装及调试费、建设所需辅助材料费、备品备件费、装卸费、保险费、付款方式导致的资金占用利息费、产品质量验收检测所需的一切费用、其它相关服务及售后服务费等，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，双方协商解决。

3、该工程量清单未包含的费用，请投标供应商在报价时除考虑该工程量清单所需的费用，还需考虑工程量清单以外需增加的费用。

六、工期及质量要求：

1、工期要求：建设工期24个月（自开工之日起）。

2、质量标准：符合《公路工程质量检验评定标准》要求，达到合格工程标准。

3、保修要求：缺陷责任期自实际交工日期起计算2年，保修期自实际交工日期起计算1年。

4、供应商需在响应文件中针对本项目老桥拆除工作，单独编制并提交《老桥拆除质量与安全保障措施》，内容应包括但不限于：拆除施工组织方案、质量控制措施、安全防护措施、应急处置预案、现场警戒与交通疏导方案、拆除废弃物处置方案等，并明确项目负责人及专职安全员配备情况。

5、供应商需供应商在响应文件中单独编制《施工期间交通组织方案》。
七、项目实施要求：

1、建筑材料运输、保管及保险

（1）成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（3）成交人必须购买建筑施工安全生产责任保险等相关保险。

2、施工要求

（1）成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度持证上岗。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

（2）成交人若为同一项目管理机构同时中标多个项目的，在项目实施环节须根据采购人要求及时调整或重组项目管理机构，如项目管理机构调整后无法达到采购人要求的，采购人有权不予签订采购合同，并由成交人承担由此产生的一切损失。

（3）具体施工方案及标准以工程量清单和施工设计图纸为准。

八、建设管理要求

(一)严格按照公路项目基本建设程序进行管理，依法依规做好项目招投标工作，择优选择施工队伍。

(二)在项目实施过程中必须严格落实项目法人制、招投标制、工程监理制和合同管理制，认真贯彻执行部省相关文件规定，确保工程建设管理规范、有序。

(三)在建设过程中，要严格执行设计技术交底和设计代表制度，加强对设计的动态管理和后续服务。

(四)认真贯彻落实《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007第1号)等法律、法规和规章，严格按施工技术规范要求组织施工，建立健全质量、安全生产责任制，落实安全生产经费和安全生产措施，严格控制好工程质量、安全生产、工程进度和投资规模，做好施工期环境保护和水土保持工作，确保优质、高效完成项目建设。

九、验收要求及质量保证：

9.1验收要求

9.1.1验收时间：承包人提交验收申请后，发包人在 28 天内组织验收。

9.1.2验收的资料：由采购人组织验收，供应商提供验收资料。

9.1.3验收标准：按国家质量验收标准。

9.2.本工程质量符合《公路工程质量检验评定标准》要求验收合格。

9.3施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

9.4施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

十、付款方式：

付款人：永顺县交通运输局

付款方式：以合同约定为准。

工程竣工验收:按法律法规规定执行。

十一、供应商在投标前，如需踏勘现场，供应商自行踏勘观场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

十二、其他：

未尽事项双方协商解决。



