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龙山高级中学信息化、AI智慧体育设施设备及其它设备采购项目（目录内）技术参数及清单
	序号
	品名
	技术参数及要求
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	电脑
	一、国内知名品牌，
1、处理器：采用 ARMv8 架构；≥8核处理器，≥2.3GHz；符合国家安全可靠测评；
2、内存：≥8GB 内存；≥2个内存插槽
3、硬盘：≥256GB M.2固态硬盘；
4、显卡：独立2GB显存卡；
5、插槽：≥2 x PCIe x16 ，1 x PCIe x8（PCIe x1）
6、网卡：集成千兆网卡；
7、主板原生态IO外部接口：前置2个USB 3.2 Gen1，2个USB 2.0，1个麦克风插孔，1个耳机插孔；
后置2个USB 3.2 Gen1，2个USB 2.0，2个Audio，1个串口，1个RJ45；
8、键盘鼠标：USB标准商务抗菌键盘和鼠标；
9、电源：≥200W节能电源；可适应海拔3000米以内环境使用，提供国家权威机构供试验报告
10、机箱：塔式机箱≥9L ；前置有开关键、Reset重启键及网络信息运行灯；后面板具备串并口专用扩展位；提供演示视频；整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过1.4Bel；声压级不超过5dB；提供具有CNAS和SQI的检测证书
11、显示器：≥23.8英寸与主机同品牌，全高清低蓝光液晶显示器，VGA+HDMI显示器，刷新率≥100Hz、≥2个视频输出端口带数字线缆；
12、安全性:具备中文BIOS、支持来电开机、支持定时开机、实现硬盘密码保护、可单独允许/禁止某串口、某USB、某个SATA接口。支持系统温度监控、电压监控、风扇转速监测(提供功能截图)
13、环境适应性：整机通过高温测试，将样品放置于略大于受试样品尺寸，温度为50度的密封箱体中，无空气对流2个小时试验样品可以正常工作，提供具有CNAS和SQI的检测证书
14、稳定性：整机通过平均无故障不低于100万小时试验，提供具有CNAS和SQI的检测证书
15、提供国产操作系统并符合操作系统政府采购需求标准（2023版）的正版操作系统和国产流式办公软件。操作系统和办公软件服务期都不少于3年。
16、提供整机三年免费保修服务的售后服务承诺书及授权函
二、产品出厂预装同品牌软件辅助管理功能
1.虚拟终端管理系统支持 Legacy 与 UEFI 两种方式启动系统，同时兼容新老机型部署。
2.终端登录界面需显示终端的状态、编号、授权情况、版本号、IP地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端。
3.在终端管理功能中支持设置管理频道、默认启动的桌面、还原属性的设置、终端编号、计算机名，并且支持临时桌面切换和终端的批量升级检测功能。
4.云终端列表管理中支持批量终端唤醒、重启、关机、删除等操作；支持终端在线和离线的数量统计，同时需提供快速筛选功能，能快速筛选出在线、离线和运维的终端；支持模糊搜索以节省查询时间。
5. 支持UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭计算机时云平台系统，确保在UPS供电期间云平台计算机温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高计算机运行的稳定性。提供功能演示视频。
6. 支持磁盘空间分析功能，可进行磁盘空间扫描，识别出磁盘中各目录的空间占用情况，便于管理员快速识别占用空间的大型文件并进行处理；提供功能演示视频。
7.需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复。
8.云桌面系统支持资产统计功能，可统计设备IP、MAC地址、CPU信息、内存信息、磁盘信息等。
9.支持远程协助功能，通过管理平台远程至学生桌面进行协助操作，无需三方软件。
10. 支持软件资产管理，可支持对操作系统内的软件进行快速统计，并生成软件列表，且支持软件列表的一键导出 ；提供功能演示视频。
11.支持流量监测功能，对于系统内的进行流量进行详细监测，协助管理员进行网络诊断以及故障排查。提供功能演示视频
12. 为保网络的稳定性和易用性，需支持网络检测功能，可针对于网络的连接状况进行一键检测，检测项目包含但不限于网络连接、网关检测、IP冲突检测等。提供功能演示视频。
	台
	102
	4922
	502044

	2
	云桌面多媒体教学系统
	1. 屏幕分享支持全屏分享和窗口分享，可以将管理端电脑画面实时传输到客户端电脑桌面。
2. 示范转播会将所选的客户端操作画面实时广播到其它接收演示的客户端电脑屏幕上。
3. 电子白板可以对把电脑桌面变成白板进行标注和讲解，包含多种画板工具，支持以桌面画面为背景以及白板、黑板和绿板。
4. 语音教学可以将管理端电脑的声音采集后实时传输到客户端并进行播放，支持采集管理电脑的麦克风和扬声器声音。
5. 视频分享，支持老师端播放视频文件同时分享到学生电脑。
6. 现场直播，支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑。
7. 屏幕监看，可以监看学生电脑画面，可以同时监控多台电脑，支持同时监看64画面。
8. 单个遥控时可以监看单个客户端电脑桌面，同时可以远程操作客户端电脑。
9. 全体遥控时可以监看一个模板客户端电脑桌面，同时可以远程操作所有客户端电脑。
10. 随堂考试可以组织小型的课堂练习测试，可以对答题进行统计。在试题框输入试题后，设置题型和答案，客户端进行答题，同时会实时统计学生答题数据。
11. 作业管理可以管理学生提交作业，打开作业管理点击学生提交，学生电脑会显示提交作业窗口。学生提交作业完成后这里会显示提交记录。老师可以根据时间查询学生提交的作业记录，可导出记录。
12. 下发作业管理端选择需要下发的文件后会传输到客户端桌面。
13. 电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，将点名结果可导出成txt文件、HTML文件。
14. 远程设置支持设置学生端屏幕分辨率、电脑名称、登录频道、终端密码。
15. 远程命令中包括启动程序、关闭程序、终端命令、打开网站、打开目录。
16. 锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。
17. 开机、关机、重启，管理端选择客户端后可以执行远程开机、关机、重启。
18. 定时任务功能可以按照设定时间计划对客户端进行开关机、锁屏解锁操作。
19. 图标管理客户区中客户端图标进行排序显示,支持对图标位置进行锁定和解锁。
20. 学生端支持面板操作，包括电子举手、消息发送、作业提交、系统设置。
21. 支持模型管理，支持保存模型和载入模型。
22. 支持班级管理，每个班级对应不同的模型，有利于多个班级上课。
23. 支持显示终端设备的电脑名、用户名、IP地址和网卡地址。
24. 支持调节管理端电脑的扬声器和麦克风声音。
25.要求电脑和云桌面多媒体教学系统同品牌,提供软件著作权
	套
	2
	4850
	9700

	3
	24口交换机
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个。
	台
	6
	960
	5760

	4
	教师桌椅
	1.长1200mm*宽600mm*高750mm
2.桌面采用25mm厚压缩颗粒板，屏风防火板15mm，300mm高，带穿线孔。
3.桌腿采用20mm*40mm*1.0mm方钢管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，双包结构，保证线不外漏，外面布局散热孔。
4.工艺釆用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等。凳子面同材质，长340mm宽240mm高440mm，25*25方管1.0mm厚。
	套
	2
	568
	1136

	5
	学生电脑桌椅
	学生桌配置：
1.长1400mm*宽600mm*高750mm（双人桌）
2.桌面采用25mm厚压缩颗粒板，屏风防火板15mm，300mm高，带穿线孔。
3.桌腿采用20mm*40mm*1.0mm方钢管，桌腿中间封板采用0.7mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，双包结构，保证线不外漏，外面布局散热孔。
4.工艺釆用激光切割、模具冲压、折弯、组焊接成型，喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。整体表面经酸洗、水洗、磷化、水洗、钝化等。凳子面同材质，长340mm宽240mm高440mm，25*25方管1.0mm厚。
	套
	50
	576
	28800

	6
	学生课桌椅
	1.核心尺寸参数（国标标准）
单人可升降型，其高度调节范围覆盖中小学至成人（参考4号-0号型号），具体核心参数如下：
参数项 规格范围 备注 
桌面高度 550mm - 760mm 可调范围，适配身高约128cm - 172cm的学生 
座面高度 300mm - 440mm 与桌面联动，保证大腿与桌面呈90°舒适坐姿 
桌面尺寸 长600mm × 宽400mm 主流单人课桌尺寸，空间利用率高 
桌下净空高 ≥550mm 腿部活动空间充足，可容纳大号书包 
座面尺寸 宽360mm × 深340mm 符合人体工学，支撑大腿2/3以上长度 
2.材质与结构参数
采用目前主流的环保塑钢+金属升降架构设计：
- 桌面/椅面：全新PP/ABS环保塑料。一体注塑成型，表面具有漫反射特性（防反光护眼），边缘倒圆角处理（R≥2mm），无毛刺且耐磨耐冲击。
- 桌斗/书箱：PP塑料新料。底部设有通风槽缝设计，防止书籍受潮，容量足够收纳日常课本。
- 支撑框架：加厚冷轧钢管。壁厚通常在1.2mm - 1.5mm，结构稳固，抗变形能力强。
- 升降机构：手摇齿轮/螺杆式。配备锁定装置，升降灵活且稳固，调节档位通常为4-5档（对应不同身高段）。
- 脚垫：耐磨PP/橡塑材质。防滑静音，避免磨损地板。
3.关键性能指标
- 环保标准：有害物质限量需符合 GB 6675.4 标准，甲醛释放量≤0.5mg/L。
- 承重能力：桌面静态承重≥50kg，椅面静态承重≥100kg。
- 安全设计：所有接触部位无锐边；升降机构具备防倾倒和限位装置，确保使用安全。
	套
	800
	289
	231200

	7
	移动多媒体一体机
	一、整机设计
1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机屏幕采用98英寸液晶显示器。
2.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。
3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mm Audio in 音频输入接口  ；侧置输出接口具备1路3.5mm Audio out音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口具备1路HDMI out接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
▲4.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供CNAS或者CMA检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。（提供CNAS或者CMA检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
7.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的文件、音频内容与人声同时录制。
8.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
▲9.产品可获得本地化、体系化、全天候及时的售后服务，产品制造商须通过GB/T27922商品售后服务评价认证，评价结果≥十星。（提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章）
▲10.产品通过由中国标准化研究院制定的人眼视觉舒适度（VICO）评价体系认证，达到视觉舒适度A+级。（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书复印件并加盖厂家公章）
▲11.产品符合教学环境建设规范，制造厂商获得‘国家级工业设计中心’认定称号。（需提供国家工业和信息化部出具的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章）
二、音视频功能
★1.整机内置2.2声道扬声器，扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供CNAS检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
2.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
3.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个；
▲4.整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。（提供CNAS或者CMA检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
三、内置/触控系统
1.触摸分辨率32768×32768，整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。
2.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
3.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
4.采用红外触控方式，支持整机设备系统中进行20点或以上触控。
四、网络设计
▲1.整机无需外接无线网卡，在整机系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。内置双WiFi6无线网卡（不接受外接）（提供CNAS或者CMA检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
2.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
五、OPS内置电脑模块
▲1.整机的连接采用万兆级网口，传输速率≥10Gbps。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
2.采用按压式卡扣，可不借用工具就能快速拆卸电脑模块，与此同时确保安装的稳定性。
3.CPU 采用飞腾腾锐D2000，出厂预装银河麒麟桌面操作系统V10（内核版本5.4）安全可靠测评结果公告可查，
4.采用按压式卡扣锁紧结构，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB，≥1路 MIC IN，≥1路 RJ45
六、配置移动支架   扩音系统（音箱，功放，话筒）
	台
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	笔记本电脑
	 CPU架构：ARM架构≥8核处理器，≥2.48GH，内存≥16G，硬盘：≥512B M.2固态硬盘；提供国产操作系统并符合操作系统政府采购需求标准（2023版）的正版操作系统和国产流式办公软件。操作系统和办公软件服务期都不少于3年。

	台
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	空调
	国产知名品牌1、制冷量≥12200W 2、制热量≥14200W，3、制冷功率≤4400W，4、制热功率≤4500W5、室内噪音值≤52dB, 6、能效等级：变频一级  7、循环风量≥2110m³/h  8、电辅热功率≥3500W  9、包安装含铜管等
	台
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	学生铁架床
	一、整体外形尺寸（mm）
参数项 标准规格 备注 
床体总长 2000 适配标准1900mm长床垫，预留头部余量 
床体总宽 980 - 1000 外径宽度，床面内宽约900mm（标准单人床） 
床体总高 1750 - 1850 含脚垫高度，常见高校/工厂宿舍标准高度 
下铺离地高 400 - 450 便于床底储物、扫地及坐姿舒适 
层间距 ≥ 1150 下铺床面至上铺床板底的距离，确保坐起不碰头 
上铺护栏高 ≥ 300 从床垫面算起，防跌落安全高度 
二、材质与结构参数（核心用料）
部件名称 材质规格 关键说明 
主立柱 Φ50mm 圆管 / 40×40mm方管 壁厚≥1.2mm，优选1.5mm。图片立柱有加强筋，支撑力更强。 
横梁/边框 40×40mm 方管 壁厚≥1.2mm，结构稳固，防止侧翻。 
床板支撑 25×25mm方管 横担间距≤300mm，配置数量≥6根，分散承重。 
床板材质 冷轧钢网板 / 杉木板条 图片显示为钢网板，透气不积灰，承重性优于木板。 
安全护栏 Φ20mm圆管 高度≥300mm，满焊工艺，无尖锐毛刺。 
爬梯 Φ25mm圆管 踏板宽≥300mm，防滑设计，脚踏间距250-300mm。 
表面处理 酸洗磷化+静电喷塑 环保无甲醛，防锈耐磨，耐刮擦。 
三、性能与安全指标
- 安全承重：- 单层设计承重：≥ 150kg（标准）
- 极限测试承重：≥ 250kg（优质款）
- 注：整床静态承重需满足 ≥ 400kg 测试标准。
- 环保等级：- 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，符合 GB 18584 标准。
- 安全细节：- 所有焊点需打磨平整，无锐角锐边；
- 底部配防滑橡胶脚垫，静音不伤地板。
四、配置建议
1. 床垫匹配：建议定制 1900mm × 900mm × 50-100mm 厚度的专用床垫。
2. 安装方式：图片采用卡扣/螺丝连接结构，安装便捷，连接点需使用防松螺母
	架
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	打印机
	黑白激光多功能一体机,复印\打印\扫描，高速双面，自动进稿，速度33页，自动双面打印，中文显示、一键式身份证左右摆放、票据复印，CPU:525 MHZ,内存：256 MB，带50页ADF，带U盘扫描，带有线网络打印，鼓粉分离，随机粉盒6000张，硒鼓25000张，卡纸强排、定影清洁
	台
	5
	1705.32
	8526.6

	
	合计
	
	
	
	
	1279846





  第二节 商务要求
一、产品运输、保险及保管：
1、成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2、成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。
3、成交供应商负责其派出的工作人员的人身意外保险。
二、安装调试：
2.1、成交供应商须加强安装调试的组织管理，所有工作人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2、项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料移交采购人。
三、验收要求：
3.1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，由采购人组织有关人员进行验收，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
3.4、验收地点：龙山县高级中学。
四、质量保证及要求：
4.1、供货范围：投标供应商必须提供保证上述参数及配置的全新产品；
4.2、投标供应商投标文件中各种参数必须真实可靠；
4.3、成交供应商提供的产品应严格按照招标文件要求提供符合国家技术标准的产品，必须保证货物是全新的原装正品，符合国家质量检测标准以及该产品的出厂标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。
4.4、质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，成交供应商应免费予以及时更换，保证用户工作正常运行。在用户使用的前三个月内，同一产品出现第二次质量问题，成交供应商应免费整体更换。成交供应商须在质保期内免费提供上门维修服务及相关备件并终身维修。
4.5、质保期内因产品质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用及特殊专用工具和清单，其费用也应包括在合同价格之内）均由中标供应商承担。如有质量问题，卖方应免费更换。
4.6、整体项目质保期为一年，质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有产品维护要求免费上门服务。
五、售后服务：
5.1、成交供应商需在质保期 三年 内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。
5.2、成交人在接到采购人报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内修复，在24小时内或紧急情况下未能修复，需更换新的产品，以确保正常工作。如果投标供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由卖方承担。
5.3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的配件。
[bookmark: _Toc32224]六、交货时间地点、付款方式：
1.1、交货期限：签订合同起，15天内安装调试验收完成，并交付使用。
1.2、交货地点：采购人指定地点。
1.3、合同的签订：成交供应商应在接到招标代理公司中标通知后2个工作日内领取中标通知书缴纳招标代理费；并在收到中标通知书2个工作日内与业主签订正式合同，签订总合同之后需与各个学校签订分合同，否则视为其放弃中标。并承担一切损失的赔偿责任。
2.结算方法：
2.1付款人：龙山县高级中学
2.2付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）。
七、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
1、标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。
2、本项目合同经双方签字盖章生效。合同一式三份，采购单位一份、中标单位一份、采购代理公司一份备档。
3、本项目合同未尽事宜，双方协商解决，协商结果以“纪要”形式作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
4、下列文件属合同的依据和附件：
4.1、文件、补充说明及中标通知书；
4.2、投标书、投标补充说明、服务承诺；
5、本项目采用费用包干方式，投标供应商应根据项目要求和现场情况,详细列明项目所需的设备购置,以及设备运输保险保管、项目安装、试通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。
6、现场踏勘：采购人不另行组织现场踏勘，有关踏勘事宜由供应商与采购人联系，自行处理。
八、特别说明  
①投标供应商参与政府采购活动应当诚信守法、公平竞争，应当提供真实有效的证明材料（如有要求），如出现（包括但不限于）虚假性能特点或参数配置需求响应、虚假产品彩页、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告、虚假声明、虚假承诺、隐瞒失信信息等情形谋取成交的，一经发现，将取消成交资格并报行政监管部门严肃查处。 
②应通过中国信息安全测评中心测评的产品（含软件产品）或部件，投标供应商应从中国信息安全测评中心（http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/）已发布的相关产品（含软件产品）或部件中选择，确保通过相关主管部门验收。
③投标供应商应仔细阅读招标文件参数及相关要求，并对招标文件的各项参数及相关要求逐项进行响应，安装前采购人或委托的接收点相关人员将根据招标文件、投标文件对各项参数及相关要求逐项进行核实，若不能满足招标文件要求，采购人有权取消成交资格并由成交供应商赔偿给采购人造成的一切损失。备注：采购需求的内容需要在投标文件中进行响应、说明及承诺。如果有偏离则投标无效。



