采购需求
第一节 采购清单一览表

	包号
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	是否接受进口设备
	数量（台套）
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	01
	教室课桌椅更换项目
	教室课桌椅更换项目
	否
	1985套
	签订合同后30天内
	郴州职业技术学院
	


注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
第二节 技术要求

一、项目概况：

基本内容；本次需更换2、3、5、6号教学楼（共四栋）的课桌椅共计1985套，每套为1张桌子配2张椅子。
二、技术参数具体要求清单
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数性能配置要求

	1
	双人课桌椅
	1985套
	一、课桌：（1985张）
1、规格尺寸：(长×宽×高)：1300mm×450mm×790mm（偏离值±2mm）；

2、面板板材采用不小于18mm厚的AA级橡木指接板，双面抛光，并采用双组份水性透明底漆、双组份水性哑光清面漆饰面，油漆必须符合GB 30981.2-2025《涂料中有害物质限量 第2部分：工业涂料》。

★3、脚架：立柱底杆采用周长不小于155mm的梯形或椭圆形钢管，厚度不得小于1.5mm；立柱采用规格为不小于70mm×30mm的梅花管、D型管或跑道形钢管，厚度不得小于1.5mm。侧立面有2条加强筋，厚度不得小于1.5mm；连接杆采用规格为25mm×25mm的方形钢管，厚度不得小于1.2mm；（注:投标文件中需提供立柱底杆采用周长不小于155mm的梯形或椭圆形钢管，厚度不得小于1.5mm；立柱采用规格为不小于70mm×30mm梅花管、D型管或跑道形钢管实物图，实物图包括外形尺寸的测量彩图，未提供或提供不符合要求的视为无效投标。）
    4、桌斗：采用≥0.6mm一级冷轧钢板一次冲压成型，各面钢板必须是无拼接，每张课桌椅配置两个桌斗，每个桌斗规格尺寸≥445mm×310mm×150mm；钢板应符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。

5、前档板：采用≥0.8mm一级冷轧钢板一次冲压成型，两长边处辅助20mm×20mm×1.0mm方管加强刚性，各面钢板必须是无拼接；钢板应符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》的要求。

6、表面除锈镀层要求：表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→除锈(或酸洗)→中和→水洗→喷淋陶化(或磷化)→水洗→烘干”九工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰。

7、喷塑要求：采用优质环保环氧聚酯塑粉静电喷塑，颜色为桔纹白色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。

8、立柱底杆两侧配备塑料脚套。
二、课椅：（3970张）
1、规格尺寸：(宽×深×高)：380mm×360mm×790mm（偏离值±2mm）；

2、椅子的金属管件采用尺寸不小于20mm×40mm的椭圆管整体弯制成形，管壁厚度均不得小于1.5mm，管材采用高频焊接而成。金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。金属件材质及缺陷应符合轻工行业标准QB/T4071-2021《课桌椅》的规定。椅子钢架部分经预脱脂→主脱脂→水洗→除锈(或酸洗)→中和→水洗→喷淋陶化(或磷化)→水洗→烘干，表面采用环保产品环氧聚酯塑粉静电喷塑；焊接表面光滑无毛刺。

3、塑粉采用环保材料并符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求。

★4、椅子座面板板材采用不小于18mm厚的AA级橡木指接板制作，课椅座面板前缘及两角钝圆并向下弯曲，符合人体工程学的设计；椅子靠背面板板材厚≥12mm，采用AA级橡木指接板制作，面板的曲率半径700mm（±10mm），座板：宽≥380mm，深≥360mm，厚度≥18mm，靠背板宽≥380，高≥155mm，厚度≥12mm；双面抛光，并采用双组份水性透明底漆、双组份水性哑光清面漆饰面，油漆必须符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。（注:投标文件中需提供座板:宽≥380mm，深≥360mm，厚度≥18mm的实物图、椅子靠背面板板材厚≥12mm，采用 AA 级橡木指接板制作，要求是弧形的，靠背板宽≥380，高≥155mm 的实物图，实物图至少包括外形尺寸的测量彩图，未提供或提供不符合要求的视为无效投标。）
5、椅脚的脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。


三、原材料和配件要求：
为保障本次采购的课桌椅产品品质，投标人或所投产品制造商使用的原材料和配件应出具以下符合技术参数要求的原材料及配件检测合格的报告，检验检测项目须包含以下内容：
“桌体钢架”或课桌立柱钢管需符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
“冷轧钢板”需符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
“椅体钢架”或椅子金属管件需符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
4、“塑粉”需符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
5、“橡木”需符合国家标准要求并提供检测合格的报告，其中木材名称为橡木、木材含水率≤10%（原材料）。
6、“聚氨酯油漆面漆”或“聚氨酯油漆底漆”需符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
7、“脚套”须符合国家标准要求并提供检测合格的报告。
四、成品要求
为保障产品品质，投标人或所投产品制造商课桌椅成品应出具具备CNAS或CMA资质的检测机构在近一年（开标前12个月）出具的以下符合技术参数要求的产品检测合格的报告，检验检测项目须包含以下内容，提供报告扫描件。
1、“课桌”或学生课桌检测合格的报告。
2、“课椅”或学生课椅检测合格的报告。
★注：投标单位须提供真实的检测报告，以上所有检测合格的报告时间为近一年（开标前12个月）。

第三节 商务要求
一、主要商务要求：

1、付款：安装调试验收合格后付合同总款的97%，所剩3%的余款作为质保金，待免费质保期满无任何纠纷一次性付清（余款不计利息）。

2、安装时间地点：郴州职业技术学院指定地点
（1）到货要求:签订合同后1个月内完成交付并安装到位，保障正常教学活动的开展。
（2）乙方提供免费上门安装及现场培训。安装新课桌椅的时候，要负责把老旧的课桌椅搬至甲方指定位置，不增加费用。
3、供货范围：本次需更换2、3、5、6号教学楼（共四栋）的课桌椅，共计1985套，每套为1张桌子配2张椅子。
4、验收标准及方法：投标人应保证提供的所有货物是全新、未使用过的，完全符合采购文件和相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范相一致，达到采购人的要求。
二、售后服务质保要求

1. 质保期限：本项目整体原厂免费质保5年，质保期自项目全部货物验收合格之日起计算。质保期内中标人提供全周期免费维护、维保服务。

2. 报修响应机制：中标人设立7×24小时全年无休报修热线；采购人发起报修后2小时内电话对接响应，48小时内专业维修人员抵达项目现场处置故障。

3. 质保期内免费服务标准

（1）非人为因素造成产品质量故障，中标人免费上门维护、维修、更换全部配件/整机，人工、运输、配件等所有费用全部免收；人为损坏维修产生的全部费用由采购人承担。

（2）维修人员抵达现场后1天（24小时）内完成故障维修；若现场无法修复，自报修当日起3日内免费更换全新原厂产品。

4. 质保期满后服务规则

免费质保期结束后，中标人提供终身维修服务；如需更换配件，仅收取配件成本价，免收上门人工服务费。

质量保证：

为保障产品质量，投标人或所投产品制造商需提供以下相关证书以证明企业实力，提供证书扫描件及“国家认证认可监督管理委员会”官网查询截图。 
1、投标人或所投产品制造商需具有有效期内(CNAS)标识的质量管理体系认证、环境管理体系认证，且认证范围包括家具类产品。 
2、投标人或所投产品制造商需具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，且认证范围包括课桌椅类产品。 
3、投标人或所投产品制造商需具有有效期内(CNAS)标识的职业健康安全管理体系认证，且认证范围包括家具类产品。
四、供货保障：
为保障产品质量和顺利供货及安装，投标人或所投产品制造商需提供供货承诺书及产品的设计图纸。 
1、投标供应商提供所投产品的供货承诺书，说明承担在本项目中供货与售后服务法律责任，否则投标无效。（投标人需提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。
2、投标时必须提供所投产品的设计图、产品效果图、产品主要零部件图片（课桌面板、课桌脚架、桌斗、前档板、椅子钢管、椅子座面板、椅子靠背面板），所投产品使用说明，所投产品五金配件表；产品技术性能应符合招标参数要求。

五、其他要求：
1、项目采购清单中的所有产品，甲醛、重金属等有害物质检测符合国家标准；家具边缘应做安全性处理（投标人需提供加盖公章的承诺书，格式自拟）。
2、中标供应商签订合同时提供生产所投产品的主要生产设备清单；如投标人是制造商的，须提供所投产品生产厂家的证明材料（原件备查）；如投标人是经销商的，须提供制造商授权（原件备查）。采购人有权根据实际情况考察现场，以确保所采购的产品的质量以及供应保障。若中标供应商不能按要求提供上述资料的，视为不能履约，按相关规定做违约处理，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。同时采购人将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理。
3、中标公示之日起五个工作日内，中标人须提供符合招标参数要求的双人课桌椅样品，样品清单如下：课桌一张、课椅两张；并提供经招标文件中要求的检测报告原件。样品及检测报告原件须经采购人逐一审核，未提供的、提供不齐全的、样品不符合招标参数要求的、检验检测报告不符合要求的、提供虚假文件的视为主动放弃中标资格,采购人将上报相关主管部门，并依据相关法律法规重新选择中标供应商。样品合格后，供应商才可以批量生产。合格样品将由招标人封存、作为验收依据。

六、未尽事宜，在签订合同时由双方协商确定。
备注：

1、招标文件第五章“采购需求”中带“★”的条款，为关键性技术参数要求，投标人须提供加盖公章的承诺函（格式自拟）。若投标人对该类条款存在负偏离（即不满足或未响应要求），其投标将被视为无效投标。

2、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行逐一回应，作出承诺及说明。

