采购需求
[bookmark: _Toc27706][bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc256000014]一、采购内容及数量
	[bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc5118][bookmark: _Toc256000015]包号
	主要技术参数
	数量
	单价限价           
	最高限价        （万元）

	包1（油菜耕种作业社会化服务（棉油轮作））
	棉花秸秆处理；翻耕、起垄、开沟、播栽等机械化作业服务
	5000亩
	170元/亩
	85

	包2（油菜耕种作业社会化服务（棉油轮作））
	棉花秸秆处理；翻耕、起垄、开沟、播栽等机械化作业服务
	5000亩
	170元/亩
	85

	包3（“一促四防”社会化服务）
	油菜“一促四防”喷施作业服务
	6200亩
	84元/亩
	52.08

	
	
	
	
	

	包4（“一促四防”社会化服务）
	油菜“一促四防”喷施作业服务
	6300亩
	84元/亩
	52.92


[bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc31832][bookmark: _Toc256000016]二、油菜耕种作业社会化服务（棉油轮作）服务要求
（1）任务分解表
	包号
	乡镇（街道）
	任务面积（亩）
	合计（亩）

	包1（棉油轮作区域油菜机械化耕种社会化服务）
	烟洲镇
	1500
	5000

	
	蓬塘乡
	1100
	

	
	曲潭街道
	800
	

	
	官岭镇
	200
	

	
	大堡乡
	300
	

	
	新河镇
	300
	

	
	水口山镇
	800
	

	包2（棉油轮作区域油菜机械化耕种社会化服务）
	西岭镇
	800
	5000

	
	白沙镇
	1300
	

	
	柏坊镇
	900
	

	
	胜桥镇
	700
	

	
	板桥镇
	500
	

	
	三角塘镇
	400
	

	
	罗桥镇
	400
	


（2）服务要求
1、实施内容。对实施范围内的土地进行棉花秸秆处理、翻耕、起垄、整厢、开沟，进行油菜机械直播。
2、工期及质量要求
2.1 质量标准：
1）棉花秸秆粉碎还田，无超长整秆残留，粉碎后的秸秆需抛洒均匀、田间无局部堆积。棉秆留茬高度严格控制在8cm以下，避免高茬影响油菜播种机作业。
2）田块翻耕无死角、无间隔。
3）翻耕后田埂应恢复成原状，不引起农户的纠纷。
4）田块翻耕深度10厘米以上，需按照要求起垄整厢、开沟。
5）需按要求进行油菜机械直播，无成片缺株现象。
2.2 开沟服务及质量要求
质量要求：厢宽2.0米，厢面无明显土堆。厢沟深10厘米、腰沟深15厘米，围沟20厘米、围沟宽度不低于20厘米，围沟、腰沟、厢沟，必须做到田间沟沟相通，排水通畅。机械直播行距30-35厘米，株距15-18厘米，每亩保苗12000-15000株。
2.3 实施要求：
（1）材料设备运输、保管及保险
a、中标人负责材料设备到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
b、中标人负责材料设备在施工地点的保管，直至项目验收合格。
c、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（2）实施要求
a、中标人统一进行油菜耕种的施工作业，由各区域所在乡镇(街道)确定专人对项目实施区域进行监督管理；中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
b、作业完成后，机械损坏田埂、机耕道、排灌水沟需恢复成原状，不引起农户的纠纷。
1、中标人的服务面积按计税面积计算：中标人在区域内实际需要翻耕、起垄、整厢、播种等作业的实施面积必须百分之百实施到位，并按计税面积计算。
2、中标人在作业期间，应接受采购人、相关单位的监督管理，遵守有关规定。
3、机械设备的投入情况
（1）投入使用机具（拖拉机）数量不少于15 台，并配备机械播种机，投标文件中列明的自主（或租赁）拥有的机具（拖拉机）数量能满足最低配置要求的，应全部使用投标文件中列明的自主（或租赁）拥有的机具（拖拉机），未经采购人同意不得更换。每少一台，采购人有权从合同金额内扣违约金5000元。
★（2）投入使用的机具（拖拉机）必须安装智慧北斗终端或农机专用北斗定位器。具备作业状态实时监测、作业面积精准统计、作业轨迹全程记录等功能。
（3）必须配备不少于15名驾驶员，驾驶员驾龄须1年（含）及以上。
（4）中标人未在规定时完成项目作业，每推迟一天扣合同金额1000元，扣完为止，情节严重的，采购人有权单方面解除合同。
4、安全保障：中标人在实施期间，必须设有一定的安全保障措施,要确保施用人员和现场、行人的人身财产安全。若发生安全生产事故，由中标人承担一切责任。
5、质量保修：未通过验收合格的区域，中标人应及时在工期截止日期前无偿修整完好，达到验收要求；否则不予支付相应款项，造成相关损失由中标人承担。
6、无论发生翻耕、起垄、整厢、播种面积的变更或是其他原因给中标人造成损失（如阻工、 自然灾害等），中标人的中标单价不作调整；采购人也不对未达到翻耕、起垄、整厢、开沟、播种等质量要求的面积进行任何补偿。
7、投标人投标前可以自行踏勘现场，了解项目实际情况，踏勘现场所发生的费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
8、报价范围：投标单价包括翻耕、开沟、起垄、整厢、播种等服务及所有相关产品价格、运输费、保险费、技术服务和人工费、税金等费用的综合单价；投标人应根据项目要求和现场情况，详细考虑项目所需的所有费用，如投标人遗漏招标文件所列清单内容，均由中标人自负，采购人不再支付任何费用。
9、中标人必须无条件的执行采购人指令，按合同要求完成中标区域范围内的翻耕、起垄、整厢、开沟、播种。否则，采购人对该区域不进行验收且不支付服务款项。
10、建立台账：由中标人或其委托组织实施单位按照省实施方案规定的制式台账模式组织制定；台账资料、图片交采购人审核，审核不合格退回重做，两次审核不合格按合同约定条款处罚；合格的台账资料作为支付项目款项的重要依据之一。
（3）报价要求
报价为完成项目所需的所有机具及人工等所有费用。
（4）检验与验收
1、中标人在合同规定的时间将任务完成后，由中标人提出验收申请，采购人依照招标文件上的相关服务要求、有关指标和合同条款进行现场验收。
2、履约验收标准和要求：符合国家和行业标准。
（5）售后服务
1、项目实施期间提供24小时的技术咨询服务，紧急情况需4小时到达内现场处理。
2、重要农业生产时期、节假日须提供技术人员值守服务。
（6）商务要求
1、服务期：采购合同签订之日起20天内完成并经采购人验收合格，具体以签订合同时约定为准。
2、服务地点及方式：采购人指定地点，具体签订合同时约定。
3、付款方式：付款按实际实施面积结算。验收合格后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付款。
四、“一促四防”社会化服务要求
（1）油菜“一促四防”喷施作业服务任务分解表
	包号
	乡镇（街道）
	任务面积（亩）
	合计（亩）

	包九（“一促四防”社会化服务）
	烟洲镇
	1000
	6200

	
	蓬塘乡
	800
	

	
	宜阳街道
	1000
	

	
	白沙镇
	400
	

	
	西岭镇
	500
	

	
	培元街道
	300
	

	
	荫田镇
	600
	

	
	柏坊镇
	1000
	

	
	水口山镇
	600
	

	包十（“一促四防”社会化服务）
	三角塘镇
	200
	6300

	
	罗桥镇
	800
	

	
	庙前镇
	500
	

	
	板桥镇
	700
	

	
	胜桥镇
	700
	

	
	兰江乡
	700
	

	
	洋泉镇
	700
	

	
	官岭镇
	300
	

	
	大堡乡
	400
	

	
	新河镇
	500
	

	
	曲潭街道
	800
	


（2）油菜“一促四防”喷施作业产品用量及技术参数要求
	序号
	产品名称
	防治对象或作用
	亩使用量
	作业数量

	1
	35%氟吡菌酰胺·戊唑醇
	防治菌核病
	30mL
	12500亩

	2
	25%咪鲜胺
	
	30mL
	12500亩

	3
	150g/L流体硼
	防止花而不实
	50mL
	12500亩

	4
	100g/L含氨基酸水溶肥料
	促生长
	40mL
	12500亩

	5
	飞防专用助剂
	提高防治效果
	10mL
	12500亩

	6
	植保无人机作业
	/
	≥1.5L
	12500亩

	备注：
1.于油菜始花期启动施药，间隔5-7天连环施药2次。
2.投标人所投入的药剂须为正规生产厂家生产，符合国家相关标准，不得提供假冒伪劣或过期药剂。


（3）服务要求
1）技术能力要求
1.设备性能
提供的植保无人机应具备先进的飞行控制系统，能够实现精准定位、稳定飞行和自动避障等功能；具备良好的喷洒系统，确保药剂均匀、精准地喷洒在油菜植株上，有效覆盖面积大；具有足够的载药量和续航能力，以满足常宁市油菜生产示范片核心示范区的作业需求。
2.作业效率
能够在规定时间内完成油菜“一促四防”的作业任务，保证作业进度不影响油菜的生长发育。综合考虑油菜生育期、亩施药液量、植保无人飞机机型和下压风力大小等因素，设定植保无人飞机飞行参数，确保喷雾均匀、无重喷漏喷、飘移损失小且作物植株无折损。作业时环境风速应小于三级风(≤3.3m/s),针对现有主流植保无人飞机，建议飞行速度3—5m/s,施药液量1.5升/亩以上。飞行高度(离作物冠层的高度)根据载荷重量适当调整，载荷重量<30L的飞行高度2—3m、载荷量≥30L的飞行高度3.5—-4.5m。施药前根据飞行高度确定有效作业喷幅，确保喷幅边缘有足够的药液沉积量。施药后如遇降雨，及时补治。
3.专业团队
拥有一支装备精良、管理规范、技术先进、服务水平高的专业统防统治服务团队，采用植保无人机等先进机械开展“一促四防”作业。具备良好的沟通能力和服务意识，能够及时响应客户需求，提供优质的售后服务。
2）药剂方案要求
1.药剂选择
按照油菜“一促四防”喷施作业服务任务分解表及“产品用量及技术参数要求”，精准选择合适的药剂进行油菜“一促四防”；药剂应符合国家相关标准，具有高效、低毒、环保等特点，对油菜生长安全无害；提供药剂的详细说明和使用方法，包括药剂名称、有效成分、防治对象、使用剂量等。
2.适期施药
于油菜花期开始施药，实现油菜“一促四防”目标，即，促进油菜后期生长发育，防花而不实、防早衰、防菌核病、防高温逼熟，确保油菜高产稳产。
3.安全环保
确保药剂使用过程中的安全环保，避免对土壤、水源和环境造成污染。施药时应树立公示牌。严格遵守农药使用安全操作规程，做好防护措施，防止药剂对人体造成伤害。
3）服务保障要求
1.质量保证
对作业质量进行严格把控，确保药剂喷洒均匀、覆盖全面，达到预期的防治效果。
提供质量保证承诺书，如因作业质量问题导致油菜生长受损，应承担相应的赔偿责任。
2.售后服务
建立完善的售后服务体系，及时响应客户的售后需求；提供设备维修、保养、技术咨询等服务，确保植保无人机在作业过程中保持良好的运行状态。
3.培训指导
具有相关的培训经验，为农户提供技术指导，帮助农户正确掌握油菜“一促四防”技术。定期组织技术交流活动，分享最新的植保技术和经验，提高客户的种植管理水平。
4）踏勘
投标人投标前可以自行踏勘现场，了解项目实际情况，踏勘现场所发生的费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
5）报价要求
1.合理报价
根据作业任务的实际情况，制定合理的报价方案；投标报价应包含设备租赁、药剂费用、人工费用、售后服务等各项实施本项目所需的作业服务费用，确保价格透明、公正。
2.投标人所报单价不能超过单价限价。
6）售后服务
1、项目实施期间提供24小时的技术咨询服务，紧急情况需4小时到达内现场处理。
2、重要农业生产时期、节假日须提供技术人员值守服务。
7）商务要求
1、服务期：具体以签订合同时约定为准。
2、服务地点及方式：采购人指定地点，具体签订合同时约定。
3、付款方式：付款按实际实施面积结算。验收合格后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付款。
五、项目整体要求
（1）其他要求
1、本项目4个包，各投标人仅可就4个包段段中的1个包段投标，最多允许中标1个包段。否则，投标无效。
2、本项目报价应包含完成约定服务产生的运输费用和装卸费、包装费、检验费、检疫费、种子消毒费、技术资料费、人工工资、培训费用、税金等一切费用，采购人将不再支付除报价以外的任何费用。在履行合同过程中中标人不得以任何理由向上调整中标价格，投标人应充分考虑在采购期内由于市场物价变动而导致的风险。
★3、投标人所投报价应体现单价和总价，其中投标单价不得高于上限单价；各包的总价亦不得高于各包的最高限价。否则，投标无效。
（2）项目验收程序
油菜机械化耕种社会化服务项目验收。采取轨迹核查+影像核验+实地抽查综合方式，核查作业地块、北斗作业轨迹、作业影像、乡镇核实记录，现场抽查比对作业轨迹、作业时间、作业地块，核验作业质量。
油菜“一促四防”统防统治社会化服务项目验收。采取后台轨迹溯源+影像审核+现场抽查方式，核查飞防轨迹、作业影像、地块台账、农户及乡镇确认记录，核对作业亩次、作业时间、飞行参数、药液用量、影像留存。
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