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	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	一、教室高清广角监控设备

	1
	高清广角监控摄像头
	1、教室广角监控摄像机，≥400W像素，支持输出图像分辨率不低于2560 × 1440。
2、最低照度彩色0.005lx。焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5°
3、夜间开启红外补光灯可识别距摄像机30m处人体轮廓
4、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示
5、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。
6、回放录像文件时，应能听清录像文件中距样机 10m处声级不小于 70dB(A)（距声源 1m处声级）的声音。
7、通过IE 浏览器控制镜头的 Zoom和 Focus，并支持自动聚焦功能，变焦过程不会完全虚焦。
8、内置1个麦克风，具有1个RJ45网络接口，1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口。DC12V供电。
9、支持IP66防尘防水。
10、支持IK10机械碰撞防护等级。
	台
	100

	2
	外置拾音器
	1、拾音器的频率响应曲线在200Hz~10kHz范围内的变动应在±10dB范围内。
2、拾音器参考点承受声压级为84dB、频率为1kHz的正弦信号时，拾音器输出电压的总谐波失真应不大于3%。
3、支持DC12V供电，在以DC9V~DC18V供电时，拾音器应能正常工作。
4、拾音器应能在-30~70摄氏度环境下稳定工作。
5、拾音范围：不小于70平方米。
5、不低于IP66防尘防水等级。
	个
	100

	3
	摄像机电源
	1、DC12V电源适配器。
2、颜色: 黑色。
3、安装方式: 壁挂式。
4、输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A。
5、输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A。
6、输入效率≥85.00%。
7、负载调整率: ±5%。
	个
	100

	4
	摄像机支架
	壁装支架/φ120mm转接帽/铝/白色喷塑。
	个
	100

	5
	万兆汇聚交换机
	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G/10G SFP+光接口≥4 
2、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
3、IPv4/IPv6静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议
4、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；
5、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离 
6、支持快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能
7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理
 8、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤200ms，可与其他支持该协议的产品兼容
9、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
	台
	10

	6
	光模块
	1、千兆10公里单模双纤模块。
2、TX1310nm/1.25G。
3、RX1310nm/1.25G。
	个
	20

	7
	4芯光纤
	4芯室外单模光纤。
	米
	2500

	8
	4芯满配终端盒
	满配SC口。
	个
	5

	9
	24芯满配光纤配线架
	满配SC口。
	个
	1

	10
	弱电桥架
	100*50 桥架；宽度 100 毫米、高度 50 毫米‌的电缆敷设槽盒，含安装配件等。
	米
	1500

	11
	网线
	1、6类室内非屏蔽双绞线
2、6类网线,Cat6非屏蔽双绞线
3、标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
4、标准装箱长度:305m±1.5m；
5、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳。
	米
	6000

	12
	主干电源线
	RVV3*2.5  国标优质。每个楼栋到机房是单独一根主线。
	米
	2000

	13
	支干电源线
	RVV2*1.5  国标优质
	米
	1500

	14
	电源线
	rvv2*1.0   国标优质。
	米
	1000

	15
	40PE管
	40管。室外预埋。
	米
	4000

	16
	25PVC管
	25PVC管，支干线路套管。
	米
	3000

	17
	PVC管
	PVC16管，教室内分管。
	米
	2000

	18
	辅材
	胶布，管线接头，配线分线盒，管卡，轧带，光纤尾纤，水晶头等施工配套辅材。
	批
	1

	19
	安装实施及其他辅材
	教室内，每栋楼到机房线路整理，重新布线，
室内室外安装布线
弱电桥架安装实施服务
含原有线路拆除。
	项
	1

	二、监控中心设备

	20
	监控管理服务器
	1、双路标准机架式服务器
2、CPU：配置2颗 C86架构HYGON处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，3、热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；
4、内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；
6、硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘
6、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）
7、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；
8、网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口
9、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；
10、电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源
	台
	1

	21
	基础模块
	系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台、云眸与本地EDU融合等。
系统基础信息管理：
系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。
一、组织资源管理
1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
二、区域资源管理
1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；
三、人员信息管理
1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；
2、支持人员基础信息自定义扩展；
四、卡片信息管理
1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；
2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；
五、车辆信息管理
1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；
六、设备信息管理
1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。
七、系统用户管理
1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；
2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
3、支持用户组权限分配；
4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；
5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录。
八、低代码引擎
1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等。
九、云眸与本地EDU融合
1、支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步。
	套
	1

	22
	视频监控模块
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。
	套
	1

	23
	视频监控授权路数
	视频监控授权路数
	路
	150

	24
	视频运维模块
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
一、视频网络管理
1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。
4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
6、支持GB28181、部标808、Open Network Video Interface、API协议。
	套
	1

	25
	考场客户端
	考场监控专用客户端，满足高考监控录像录制要求标准。
支持批量按照监控点位通道名称自动生成文件夹批量下载录像。符合通道名称要求规范。 
 支持监控点位OSD名称批量导入修改。 
支持预览、回访、录像下载等基础视频应用功能。
	套
	1

	26
	国标级联模块
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；
2、支持资源同步能力；
3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；
4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制。
	套
	1

	27
	考场录像存储服务器
	1、配置≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口，≥3个2.5G网口，≥1个2.5G管理网口，≥1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源。
2、单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。
3、可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。
4、应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
5、RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。
6、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。
7、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。
8、可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。
9、应能预录报警触发前1-40min的视频录像。
10、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
11、支持通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。
12、管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。
13、支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。
	台
	1

	28
	企业级硬盘
	1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率260 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧
4、MTBF可达2,000,000小时
5、支持5年有限质保服务
6、适用海拔高度范围–300 to 3,048 m。
	块
	8

	29
	NVR网络硬盘录像机
	1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥1个CVBS接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；可内置16个SATA接口硬盘
2、支持≥128路监控接入，支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps
3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；
4、样品由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作
5、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明）
6、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。
7、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。
8、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；
9、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
10、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
11、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理
12、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
13、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
14、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截
15、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入。
	台
	1
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	NVR网络硬盘录像机
	1、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；可内置8个SATA接口硬盘
2、支持≥32路监控接入；支持最大接入带宽≥320Mbps，最大存储带宽≥320Mbps，最大转发带宽≥256Mbps
3、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、20TB容量的 SATA接口硬盘；
4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
5、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。
6、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。
7、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲
8、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
9、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
10、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
11、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息
12、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大8路音频设备管理
13、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码
14、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
15、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截
16、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入。
	台
	1
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	监控级硬盘
	1、16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
2、氦气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率269 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
6、支持5年有限质保服务
7、适用海拔高度范围-305m至3050m。
	块
	9
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	UPS
	1、高频在线式UPS主机，三进三出/三进单出/单进单出可调，塔式/机架式可转换安装
2、环境温度为25℃时，在正常工作条件、异常工作条件和单一故障条件下，设备可触及的外表面和零部件的接触温度应符合GB 16796-2022中表6规定的要求。
3、UPS主机具有双键组合开关机功能，主机开机应同时按ON双键，关机应同时按OFF双键。
4、UPS主机具有并机通信冗余功能，当单根并机线故障时，不影响UPS并机输出。
5、UPS主机具有电池冷启动按钮，支持在无市电情况下启动UPS。
6、UPS主机组成并机系统时，具有并机共用电池组功能。
7、UPS主机具有电池管理功能，可设置电池充电限流系数和温度补偿系数
8、UPS主机具有放电记录查询功能。
9、UPS主机具有电池剩余电量管理功能，可查询电池剩余容量（%）和电池剩余时间（min）。
10、UPS主机支持设置开启标准电池测试和深度电池测试。
11、UPS主机可设置开启来电启动功能。
12、UPS主机具有电池回路异常告警功能，当电池回路异常时可触发异常告警。
	台
	1
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	电池
	1、标称电压：12V
2、额定容量：100Ah（C20，1.75V/单体、25℃）
3、尺寸：330mm*174mm*224mm
4、重量：27.6kg
5、内阻：约4.9mΩ（荷电状态25℃，测试设备：HIOKI 3554 BATTERY HITESTER）
6、短路电流：2500A
7、自放电：≤2%/月（25℃）
8、适用温度范围：-15℃~45℃
9、设计寿命：10年
10、执行标准：GB/T 19639.1-2014
11、均充电压：2.40V/单体（25℃）
12、浮充电压V/单体：2.27V/单体（25℃）
13、温度补偿系数：-3.5mV/℃·单体
14、最大充电电流 ：25A。
	节
	32

	34
	电池箱
	颜色：黑色
外观尺寸：长*宽*高=950*780*1200(mm)
净重（KG）：75KG
毛重（KG）：76.5KG
安装方式：框架焊接式，前后插板，四层结构，每层8只电池；
材料类型：冷轧钢板（SPCC）
板材厚度：左壁1.0mm，右壁1.0mm，顶盖0.6mm。层板：30*30/40*40角铁，尺寸724*937mm
其他板厚：立柱为角铁型材增加加强筋结构，柜体为整体受力结构
接线柱：含
空开：1个63A/3P。
	个
	1
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	连接线
	适配32节电池箱用
套装内物料：
1、连接线缆：
     规格: ZR-BVR-16方
     数量：长度1200mm*2根,450mm*33根
2、绝缘帽：
     数量：68
     颜色：红/黑
3、铜鼻子：
     规格：OT-8，已压接
     数量（套）：70。
	套
	1
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	高清解码器
	1、≥4路HDMI进+≥24路HDMI出解码器，采用嵌入式架构,无需其他操作系统。
2、支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户
3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙。
4、支持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接24路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms。
5、支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持2个4K(3840X2160)像素图层或者4个1080P(1920X1080)像素图层。
6、支持日期时间和字符两种字符叠加(OSD)类型配置，支持手动启用或停用OSD；日期时间叠加OSD支持修改日期格式和时间格式;字符叠加OSD支持自定义OSD内容,并修改字体大小、字体颜色和 OSD显示位置坐标;支持将一个本地信号源的OSD配置参数复制到其他通道进行批量配置;客户端可实时预览叠加 OSD的图像。
7、支持虚拟LED字幕功能，支持设置字体颜色、背景颜色、滚动和静止模式、滚动速度，滚动的情况下流畅无卡顿;字幕内容支持中英文字符，支持换行;支持时钟数字显示，时间为设备自身时间;支持配置显示年月日时分秒的样式以及12/24 时间制式;整机最大支持8个字幕同时显示，单墙支持3条字幕;支持滚动模式下首尾相接效果，支持跑马灯效果。
8、单子板解码能力:支持2路3200W，或2路2400W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W,或10路600W，或12路500W，或16路400W，或20路300W，或32路200W，或64路720P及以下分辨率。整机解码能力:支持12路3200W/2400W，或24路1600W,或30路1200W,或48路800W,或60路600w，或96路400W，或192路1080P，或384路720P/D1及以下分辨率。
9、支持通过 HDMI视频输入接口接入分辨率为1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1366x768(60Hz)、1440x900(60Hz)、1680x1050(60Hz)、1280x960(60Hz)、1600x1200(60Hz)、1280x720(50Hz)、1280x720(60Hz)、1920x1080(50Hz)、1920x1080(60Hz)、1920x1200(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像并显示。
10、支持通过HDMI视频输出接口输出分辨率为1024x768(60Hz)、1280x1024(60Hz)、1280x720(60Hz)、1600 x1200(60Hz)、1680x1050(60Hz)、1920x1200(60Hz)、1920x1080(60Hz)、3840x2160(30Hz)的视频图像。
11、支持通过IPV6协议与IPC、NVR、平台设备对接。
12、支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式;支持下发配置屏幕参数。
13、设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括热成像检测、船只检测、区域入侵等。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章证明）
14、支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可自动切换到备用电源模块，电源切换过程设备运行不受影响。
15、支持根据温度变化自动调整转速，风扇模块支持热插拔操作。
	台
	1
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	SIP网关
	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2、具备实时操作系统Linux-CentOS7.3(或者统信服务器操作系统UnionTech OS Server 20-1050a)，本身具有抗病毒和抗攻击能力；
3、采用国产CPU芯片、通过统信软件产品互认证明，满足功能及兼容性测试要求，适应统信操作系统。
4、支持基于国标（GB/T 28181-2016）协议和标准ONVIF协议的设备接入；
5、支持标准国标码流协商方式，支持信令UDP方式点播实时视频，支持码流TCP或UDP方式的点播实时视频，其中TCP方式支持主动（active）和被动模式（passive）；
6、支持国内主流厂商（包括海康、大华、天地伟业等）的存储设备，编码设备的SDK方式接入；
7、支持SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位；SIP URI组、用户、树形列表管理；SIP URI地址解析；
8、支持对系统管理员进行分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、账号权限，查看权限、设置权限等；
9、支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求；
10、支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率；
11、支持对系统基本参数的设置，如上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置；
能实现核心数据库的备份；
12、采用基于B/S架构的管理模式；
13、支持查看系统内设备的在线信息；
14、支持多码流选取；
15、支持远程云台/镜头控制；
16、支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理；
17、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议；
18、支持媒体流分发，汇聚；
19、支持点播、组播、广播；
20、支持转发干线传输协议：在巡查系统中转发服务器与转发服务器之间建立一个双向视频传输通道。实现最底层网上巡查系统（学校级）不需要外网IP(或NAT映射)就可实现和上级巡查系统的对接；
21、支持网络拥塞控制等功能；
22、支持视频多路复用；
23、支持视频路由控制；
24、支持视频传输优先级控制；
25、支持音/视频数据压缩及封装；
26、支持客户端远程登录实现实时图像预览、历史数据回放下载设置；
27、支持考试工作报表；
28、支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现；
29、支持图形化操作入口；
30、支持生成和打印设备清单报表；
31、支持基本信息维护，如用户的密码、单位、联系方式等。
32、支持图形化操作台，可根据存储服务器型号生成拓扑结构图，在设备拓扑上添加、修改、查举摄像机，并提供拖动方式调整摄像机对应的存储服务器通道功能。（提供法定检测机构检测报告）；
33、支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（提供法定检测机构检测报告）；
34、综合数据对接：将巡查数据包括检查信息、通道实时视频画面等上传上报至湖南省教育考试院及长沙市教育考试院巡查指挥平台、考务综合平台，并能够与原有系统实现互联互通，为管理者决策提供支撑。（提供截图证明报告并加盖投标人公章）
	台
	1
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	万兆核心交换机
	1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥280Mpps。
2、固化100/1000M SFP光接口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个。
3、支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理。
4、支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
	台
	1
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	机房智能安全保护系统
	1、≤1.5U，双电源，内置显示屏，标配网络防雷接口≥6路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、RS232串口≥1路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、电源输出接口≥6路16A国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖投标人公章）
2、具有电涌保护功能支持网络和电源系统防雷击防浪涌；
3、产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50us-8/20us)≥10kV/5kA；（提供具有CMA和CNAS标识的第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告并加盖投标人公章）
4、产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；
5、内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；
6、支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图并加盖投标人公章）
7、网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；
8、运维方式支持管理平台查询、故障报修、管理派发工单；
9、支持设备漏电监测，当漏电监测接口所连接设备的漏电流≤25mA时就可触发报警；
10、双电源支持自动切换，AB路电源切换延时≤10ms，切换时输出端负载不重启不断电；
11、RS485接口支持接入第三方温湿度、烟感、水浸等传感器，支持RJ45网口和RS232串口两种方式远程控制；
12、电源输入AC220，额定电流≥32A，额定功率≥7000W。
	台
	1
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	实施及辅材
	系统安装调试配置服务。
	项
	1

	三、拼接屏系统

	41
	46寸LCD拼接屏
	1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。
2、LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。
3、内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
4、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。
5、拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。
6、支持4比3、16比9、点对点等比例显示。
7、内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。
8、支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。
9、可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。
10、设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。
	块
	24

	42
	拼接屏支架
	1、46英寸-新型模块化框架。
2、支持5行以内规模拼接。
3、性价比高。
4、快速安装。
5、可标配物料。
6、支持现场扩容。
	个
	24

	43
	拼接屏底座
	1、46英寸-新型模块化底座。
2、支持5行以内规模拼接。
3、性价比高。
4、快速安装。
5、可标配物料。
6、支持现场扩容。
	个
	8

	44
	会标屏
	会标屏支架、单双色LED屏、配套辅材等。
	套
	1

	45
	安装实施及辅材
	LCD屏安装调试，辅材线缆、旧设备拆除。
	项
	1


★注：1、强制采购：采购清单中“46寸LCD拼接屏”属于《节能产品政府采购品目清单》内强制采购的节能产品品目，供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc18883]第二节 商务要求
[bookmark: bookmark98]一、项目实施要求
1．  产品运输、保管及保险
1.1中标人负责产品到施工地的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的人员的人身意外保险。施工过程中工作人员的生命财产安全由施工方负责，与甲方无关。施工过程中造成甲方设施设备的损坏由施工方负责修复，直至甲方满意为止。
2.  资料要求
2.1项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交招标人。
3.  验收要求
3.1中标人负责所有货物的安装、调试，按合同规定的时间安装、调试、验收完毕并交付使用。
3.2中标人须确保本项目建设完成后满足用户需求。
3.3验收由招标人组织有关专业人员，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收。
4.  质量保证
4.1本项目质保期为叁年。
4.2在质保期内(中标人的投标文件长于招标文件规定的质保期时，以中标人的投标文件为准)，如出现质量问题，中标人应免费予以更换（易损件除外）。质保期从货物验收合格后开始计算。
5.  售后服务要求	
5.1中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护；中标人在接到用户报修通知后，4小时到达用户现场予以维修。
5.2	系统维护。要求提交以下内容。
1）定期维护计划。
2）对采购人不定期维护要求的响应措施。
3）对用户修改设计要求的响应措施。
5.3	技术支持
1）提供7×24小时的技术咨询服务。
2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。
6.  交货时间及地点
6．1	交货时间：2027年3月前到货并安装调试完成。
6．2	交货地点：采购人指定地点。
7．	付款方式
7.1	付款人：泸溪县第一中学
7.2	付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同款的98%，高考结束后付完（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）剩余合同款。
8.	培训和服务
8.1	中标人应按招标人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。
8.2中标人应可以提供重大活动期间技术人员免费到场服务和技术支持。
二、其它要求及说明
1、	本项目采用费用总包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人不再支付任何费用。
2、投标人投标前自行踏勘现场，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。
[bookmark: _GoBack]3、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
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