2026-2028年宜章县重点生态功能区质量评估
委托第三方服务项目内容及要求
[bookmark: _Toc367274928][bookmark: _Toc227423936][bookmark: _Toc360736712][bookmark: _Toc355904058][bookmark: _Toc359570310]
[bookmark: _Toc1404]一、项目概况
1.项目名称：2026-2028年宜章县重点生态功能区质量评估委托第三方服务项目
2.预算金额：人民币壹佰零柒万元整（￥1070000.00 元） 
二、内容及要求
表1    宜章县地表水及重点生态功能区地下监测井质监测
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	[bookmark: _Hlk74303422]1
	莽山水库坝头（副坝）
	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项、表2的补充项目（5项），加电导率、透明度、叶绿素α（3项）共计32项
	每季度一次
	4
	每季第二个月20日前

	2
	玉溪镇樟涵村
	地下水
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1常规指标中的29项，包括pH值、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯；增加监测色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTU、肉眼可见物、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳和总氮等13项指标，共42项
	每年二次
	2
	丰水期8月前，枯水期12月前，两次采样间隔不少于4个月

	3
	栗源镇坛斗村
	地下水
	
	
	
	

	4
	天塘镇笠头村
	地下水
	
	
	
	



表2     宜章县农村千吨万人饮用水源地水质监测
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	宜章县天塘镇天成水厂饮用水水源保护区（天塘镇天成水厂）
	河流型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项、表2的补充项目（5项），加电导率共30项，并统计取水量
	每季一次
	4
	每季第一个月25日前

	2
	宜章县骑田林场下瑶山麻田水厂饮用水水源保护区（梅田镇麻田水厂）
	
	
	
	
	

	3
	宜章县白石渡镇章水河饮用水水源保护区（白石渡镇集中供水工程）
	
	
	
	
	

	4
	宜章县赤石乡合门口河饮用水水源保护区（赤石乡集中供水厂）
	
	
	
	
	

	5
	宜章县黄沙镇黄沙溪水库饮用水水源保护区（黄沙镇黄沙溪水厂）
	湖库型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），透明度、叶绿素α、电导率（3项），共计32项，并统计取水量
	每季一次
	4
	每季第一个月25日前

	6
	宜章县梅田镇新洞水库饮用水水源保护区（梅田镇供水厂）
	
	
	
	
	

	7
	宜章县笆篱镇鸭基寨水库饮用水水源保护区（笆篱镇天源水厂）
	
	
	
	
	

	8
	瑶岗仙镇瑶岗仙矿业东江水库饮用水水源保护区
	
	
	
	
	

	9
	天塘镇南冲水库饮用水源保护区
	
	
	
	
	

	10
	宜章县栗源镇地下水饮用水水源保护区（栗源镇水厂）
	地下水型
	《地下水环境质量标准》III类（GBT14848-2017）表1的39项，加电导率共40项，并统计取水量
	半年一次
	2
	上半年5月前，下半年10月前，两次采样间隔不少于4个月

	11
	宜章县岩泉镇地下水饮用水水源保护区（岩泉镇集中供水厂）
	
	
	
	
	

	12
	宜章县一六镇地下水饮用水水源保护区（一 六镇联源供水有限公司）
	
	
	
	
	


表3     宜章县农村千人以上集中式饮用水源地水质监测
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	19个点位
	河流型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目24项、表2的补充项目（5项），加电导率共30项，并统计取水量
	每年一次
	1
	每年10月前

	2
	5个点位
	湖库型
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项），透明度、叶绿素α、电导率（3项），共计32项，并统计取水量
	每年一次
	1
	每年10月前

	3
	35个点位
	地下水型
	《地下水环境质量标准》III类（GBT14848-2017）表1的39项，加电导率共40项，并统计取水量
	每年一次
	1
	每年10月前


表4-1      宜章县农村环境质量一般监控村地表水监测点位及频次
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	岑水村岑水河、栗源镇新坪山桥、一六镇香口洞村（3个点位）
	3个地表水类型
	流量、高锰酸盐指数、化学需氧量、
氨氮、总磷、总氮、硝酸盐
	每季一次
	4
	每季第一个月25日前


表4-2     宜章县农村环境质量一般监控村环境空气质量监测点位及频次
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	梅田镇龙村村
	环境空气
	二氧化硫、二氧化氮、PM10、
PM2.5、一氧化碳、臭氧
	5天/季度/年
	4
	每季第一个月25日前


[bookmark: _Hlk74305535][bookmark: _Hlk76150369]表4-3  宜章县农村生活污水处理出水水质监测
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	全县各乡镇共47家年处理20吨以上生活污水处理设施
	废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷
	1次/半年
	2
	上半年5月前，下半年10月前


表4-4  宜章县建制镇生活污水厂出水水质监测
	序号
	监测点位
	类型
	监测项目
	监测频率
	全年次数
	完成时限

	1
	梅田镇生活污水处理厂
	废水
	出口：水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂、色度、总镉、总铅、总砷、总汞、总铬、六价铬、石油类、动植物油、五日生化需氧量、粪大肠菌群、总锌、挥发酚、烷基汞、氰化物、流量          进口： pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
	每季一次
	4（含1次在线比对）
	每季第二个月25日前

	2
	里田镇生活污水处理厂
	废水
	
	
	
	

	3
	瑶岗仙镇生活污水处理厂
	废水
	
	
	
	

	4
	白石渡生活水处理厂
	废水
	
	
	
	

	5
	玉溪镇新城区生活污水处理厂
	废水
	
	
	
	

	6
	一六镇生活污水处理厂
	废水
	
	
	
	



表5   宜章县重点工业企业监测点位及频次
	序号
	企业名称
	监测类型
	监测点名称
	监测项目
	监测频次（次/年）
	完成时限

	1
	康达（湖南）水泥有限公司
	废气
	水泥窑窑尾（DA012）
	烟气量、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、汞及其化合物、氨
	1（含在线比对）
	

	
	
	
	球磨机（DA060）
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	
	破碎机（DA001）
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	
	生料均化库（DA050）
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	
	水泥配料仓（DA033）
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	
	立式水泥磨(DA062)
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	
	水泥包装机（DA024）
	烟气量、颗粒物
	1
	

	
	
	废水
	废水排放口
	pH值、CODcr、SS、氨氮、石油类、总磷、氟化物、BOD5、流量
	1
	

	2
	宜章县城生活垃圾卫生填埋场
	废水
	渗滤液处理设施排放口
	pH值、氨氮、总氮、化学需氧量、色度、悬浮物、总磷、铬、六价铬、铅、砷、汞、镉、粪大肠菌群、五日生化需氧量、流量
	2（含在线比对）
	上半年5月前，下半年10月前

	
	
	地下水
	监测井2个
	pH值、色度、悬浮物、氨氮、总氮、化学需氧量、总磷、铬、六价铬、铅、砷、汞、镉、粪大肠菌群、五日生化需氧量
	2
	

	3
	宜章鑫远水务有限公司
	废水
	进口
	水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、阴离子表面活性剂、色度、总镉、总铅、总砷、总汞、总铬、六价铬、石油类、动植物油、五日生化需氧量、粪大肠菌群、总锌、挥发酚、烷基汞、氰化物、流量
	2、5、8、11月共4次
	每月13日前

	
	
	
	排标口
	
	12（含1次在线比对）
	

	4
	 宜章氟化学工业集中区污水处理厂
	废水
	排标口
	水温、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、氟化物、悬浮物、色度、总镉、总铅、总砷、总汞、总铬、六价铬、石油类、动植物油、氰化物、硫化物、流量
	4（含1次在线比对）
	每季第二个月25日前

	5
	湖南中蓝新材料有科技有限公司
	废水
	污水站标排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、氟化物、总磷、总氮、砷、汞、六价铬、镉、悬浮物、铅、镉、流量
	1（含在线比对）
	每年10月前

	
	
	废气
	氟化物萤石烘干（DA010）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物烟气量
	1（含在线比对）
	

	
	
	
	氟化物中央吸收（DA010）
	颗粒物、二氧化硫、氟化物、砷及其合物、硫酸雾、烟气量
	
	

	
	
	
	石膏排渣(DA007)
	颗粒物、氟化物、烟气量
	
	

	
	
	
	氢铝干燥（DA014）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、烟气量
	
	

	
	
	
	反应车间排气筒（DA021）
	氟化氢、氟化氢、氯气、烟气量
	
	

	
	
	
	燃气锅炉（DA020）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、烟气量
	
	

	
	
	
	大料仓氟化铝装置（DA029）
	颗粒物、氟化物
	
	

	6
	湖南中蓝新材料科技有限公司（有机分厂）
	废水
	污水站标排口（DW001）
	pH值、化学需氧量、石油类、悬浮物、氨氮、BOD5、氟化物、氯化物、流量
	1
	每年10月前

	
	
	废气
	焚烧炉尾气(DA001)
	氟化氢、氯化氢、挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气量
	1（含在线比对）
	

	7
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司
	废水
	水洞废水综合处理厂排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、锰、砷、镉、铜、铅、锌、总汞、总铬、氟化物、铊、流量
	1（含在线比对）
	每年10月前

	8
	宜章怡鑫银矿有限公司
	废水
	采矿区沉淀池外排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、悬浮物、氟化物、砷、铜、铅、锌、镉、铬、汞、铊、镍
	1（含在线比对）
	每年10月前

	9
	宜章县造纸行业（不少于5家）
	废水
	标排口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度、五日生化需氧量、流量
	1（含在线比对）
	每年10月前

	
	
	废气
	处理设施排放口
	烟气量、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度
	1
	

	10
	宜章志存新材料有限公司
	
废气 

	锅炉废气（DA005）
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、烟气量
	1（含在线比对）
	每年10月前

	
	
	
	辊道窑排放口(DA001)
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物、烟气量
	
	

	11
	1、宜章县人民医院      2、宜章县中医院
	废水
	废水排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、生化需氧量、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总镉、总砷、总铬、六价铬、总银、总铅、总汞、总余氯、粪大肠菌群、总α、总β放射性
	1
	每年10月前

	12
	宜章建材行业（不少于7家）
	
废气 

	废气排放口
	烟气量、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物
	1
	每年10月前


表6    污染投诉纠纷监测及应急监测
	序号
	点位信息
	项目名称
	单价（元）
	监测频次
	数据量（次）

	1
	宜章县域范围内
	[bookmark: _Hlk76364006]投诉纠纷监测及应急监测
	3000
	10次/年
	10


[bookmark: _Toc21248]二、服务要求
1、规范现场采样。所有现场采样必须有点位照片、现场定位坐标及经采购人签字认可，同时按照现场采样技术规范要求，采集样品。
2、要求成交供应商出具符合国家及地方有关技术规范、标准、规程、合格有效的CMA标识报告，每份报告须附质量保证单和采样现场定位照片及相关原始记录，并向采购人提供纸质版报告一份，PDF格式电子文档报告一份。
    3、要求成交供应商制定相应检测方案，检测布点及样品的采集及频次、运输及分析等过程应严格执行国家环境保护标准及相关检测技术规范、规定要求。
4、检测报告有异常数据时，应立即通知采购人，协商后再次取样检测。 
5、如国家生态环境部有要求第三方检测机构直接上报数据的，由成交供应商负责上传数据，期间所产生的费用由成交供应商负责。
6、成交供应商必须保证数据的真实有效性，采购人将不定期对第三方检测机构进行质控检查。如有弄虚作假所造成的损失、责任由成交供应商负全责。
7、如检测方案要求检测点位或检测因子及频次有变动的，由成交供应商及采购人双方协商解决。
[bookmark: _Toc14398]三、合同履行期限及验收标准
1．服务期限：合同签订之日起24个月；
2. 验收要求：成交供应商按合同完成的监测工作，根据国家相关技术规范及要求进行验收，并达到相应的规定。
[bookmark: _Toc5042]四、付款方式及服务地点
1、服务地点：采购人指定地点
2、付款方式：按每半年支付一次，具体以财政实际拨款为准。

5、 其它需要说明的事项

1、本文件 “技术要求”提出的是本项目服务的最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未完全引述有关标准和规范的条文，因此，本文件技术需求描述不得被认为是详尽无遗的。无论本文件技术要求描述是否作出规定，供应商应在响应文件中写出详尽《技术方案》，保证能完全满足采购人正常需求并符合国家相关技术要求为原则，提供符合磋商文件要求的以及磋商文件中未提及的必要的服务等内容，并在报价表中逐项列明。
     2、成交供应商违反“采购需求”的约定，不能完成检测报告的，采购人有权要求成交单位限期整改，逾期未整改合格的，采购人有权终止合同；造成采购人经济损失的，成交供应商应给予采购人经济补偿。
     3、成交供应商违反“采购需求所报价”的约定，擅自提高收费标准的，采购人有权要求成交供应商清退；造成采购人经济损失的，成交供应商应给予采购人经济补偿。
     4、双方任何一方无法律依据提前终止合同的违约方应赔偿对方相应的违约金；造成对方经济损失的，应给予经济补偿。
5、供应商的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。
6、本招标文件未尽事宜，双方协商解决。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。
[bookmark: _GoBack]


本项目联系人：周玉华                         联系方式：18773504979
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