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[bookmark: _Toc31975]

一、需求调查情况
[bookmark: _Toc7384]（一）是否开展需求调查
已按照《政府采购需求管理办法》的规定开展需求调查。
[bookmark: _Toc7063]（二）需求调查方式
现场调研。
（3） [bookmark: _Toc14035]需求调查对象
产品厂家。
[bookmark: _Toc17707]（四）需求调查结果 
1． 相关产业发展情况
国内产业成熟，底盘+上装改装产业链完整。燃油环卫装备技术稳定，市场保有量大；新能源环卫车为政策鼓励方向，电动化渗透率逐年提升，电池、电控技术持续迭代，适合城市固定路线环卫作业。
2． 市场供给情况
本次采购的车辆国内均有多家具备生产资质的厂家，不存在单一来源、垄断情形，可满足公开招标采购。湖南及周边有较多改装厂，售后网点覆盖县域。
3． 同类采购项目历史成交信息
 /                                                                             
4． 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
燃油车辆：常规保养为机油、机滤、空滤、液压油、密封件；底盘按主机厂保养周期，上装液压系统定期检修。
新能源清洁车：除机械保养外，电池、电机、电控为三电系统，需专项检测；电池寿命到期后存在更换成本。
5． 其他相关情况
 /                                                                      
2、 [bookmark: _Toc18096]需求清单
下列采购需求中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标人必须完全响应，未按要求响应，视为实质性偏离，其投标无效。未标注“★” 的条款为非实质性要求和条件，视为非实质性偏离。标注“▲”号条款为重要技术参数，若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其评审扣分，但不作为无效投标条款。标注“★”号共有41项，标注“▲”号共有20项。
（1） [bookmark: _Toc5734]项目概况
当前我市市政环卫设施设备普遍存在老化失修、功能适配性不足等问题，生活垃圾收集、转运环节易出现渗滤液滴漏、垃圾遗洒现象，存在环境污染隐患，为从源头筑牢环境风险防线，特实施本项目。项目主要内容包括：燃油勾臂车、燃油压缩式垃圾车、燃油大流量排水抢险车、新能源清洗车等17个品类设备购买和张家界市永定区 16 处垃圾站原垃圾设备拆除、新做地面硬化、排水沟及水电等工程改造。资金来源：超长期特别国债，目前到位资金2812万元。
（2） [bookmark: _Toc23714]采购项目预（概）算
总 预 算∶2812万元
包1预算∶2812万元
（3） [bookmark: _Toc4938]采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1
	张家界市市政环卫基础设施提标改造项目
	A02030629-街道清洗清扫车
	项
	1
	否


（4） 项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）
一、机动车通用基础标准
《机动车运行安全技术条件》（GB 7258）
《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）
《机动车产品强制性认证实施规则》（CNCA-C11-01：2014）
机动车公告管理、机动车登记相关法规；燃油车辆满足国六排放标准相关标准；新能源汽车符合GB/T新能源车辆系列国家标准。
二、环卫类车辆标准（钩臂车、压缩垃圾车、清洗车、抑尘车、新能源清扫车）
《垃圾车》（QC/T 52）
《车厢可卸式垃圾车》（QC/T 913）
《压缩式垃圾车》（QC/T 1058）
《清洗车》（QC/T 1054）
《抑尘车》（QC/T 1055）
《扫路车》（QC/T 1056）
《纯电动环卫车》相关系列行业标准
三、专项特种车辆标准
《高空作业机械》（GB/T 19155）、《高空作业车》（QC/T 714）
《排水抢险车》（CJ/T 517）
《沥青路面热再生修补车》/沥青路面养护车相关行业标准货车通用标准：《载货汽车》QC/T 453
四、配套土建工程标准（地面硬化、拆除、排水沟、水电工程）
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46
（5） [bookmark: _Toc5867]技术商务要求
1． 包1
（1） 技术要求
张家界市市政环卫基础设施提标改造项目设备参数清单
	序号
	设备名称
	技术规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	燃油勾臂车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥160kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤7300×2500×2980
1.4、总质量(kg)：≥18000
★1.5、额定载质量(kg)：≥10000
★1.6、整备质量(kg)：≥7500
1.7、轴距(mm)：≥4500
★1.8、前悬/后悬(mm)：≤1270/1600
★1.9、接近角/离去角（°）：≤18/18
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、钩臂钩起能力（T）：≥14
2.2、钩心高度（mm）：1570（±5mm内）
2.3、箱体导轨外宽（mm）：1060（±5mm内）
2.4、钩箱时间（s）：≤60
2.5、卸箱时间（s）：≤60
3.车辆性能
3.1拉臂钩材质：拉臂钩底架需采用高强度钢材直接轧制而成，一次成型，底架能和卡车底盘大梁充分成为一体。
3.2液压系统元件：需采用高品质液压配件，以保证操作安全性和方便性、稳定性，与现有垃圾站设备相匹配，如不匹配的由供应商整改到位。
3.3箱体锁紧装置：需机械式箱体锁、操作简单，稳定性好。
	辆
	2
	

	2
	新能源勾臂车（18T）
	1、 整车技术参数
1.1整车外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥7350×2520×2960
1.2总质量（kg）：≥18000
1.3额定载质量（kg）：≥8500
★1.4接近/离去角（°）：≥16/16
★1.5前悬/后悬（mm）：≥1450/1300
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.6电池电量（KWh）：≥230
★1.7驱动电机峰值功率(kW)：≥185
1.8拉臂上装起重能力（T）：≥14
1.9钩心高度（mm）：1570（±10mm）
1.10最大卸料角度（°）：≥45
（以上2.2条数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、车辆性能
2.1整车车架需采用阴极电泳防腐工艺，其中电泳涂层耐盐雾性大于720小时，在正常使用工况下，车架6-8年不发生穿孔、锈烂等结构性腐蚀，更加耐用可靠；
2.2底盘采用永磁同步电机，具有制动能量回馈功能；
2.3车辆需配有坡道辅助系统，当车辆传感器识别到车辆在坡道停驻时，驾驶人员松开制动踏板瞬间，在车辆启动的时候电控通过延迟刹车制动力和精准计算电机动力让车辆平稳且迅速的起步，避免车辆发生“溜坡”现象；
2.4车辆需配有牵引力控制系统，避免车辆在光滑路面制动时车轮打滑甚至失控，维持车辆行驶稳定性；
2.5为提升整车舒适性，底盘驾驶室内配备电动冷暖空调，气囊司机椅。
2.6为了避免车辆在钩箱过程中出现的翘头现象，要求车辆尾部配备支撑装置，有效保证钩箱过程中的车辆和人员的安全。
2.7要求投标产品拉臂安全，油缸配备平衡阀和液压锁，保证作业的可靠和安全。
2.8拉臂钩体应采用高强度铸钢材质整体制造，抓钩配有机械重力安全锁装置，确保装卸箱的安全。
	辆
	2
	

	3
	燃油压缩式垃圾车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥160Kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤9030×2490×3190
1.4、总质量(kg)：≥18000
1.5、额定载质量(kg)：≥6770
★1.6、整备质量(kg)：≥9500
1.7、轴距(mm)：≥4500
★1.8、前悬/后悬(mm)：≤1270/2800 
1.9、接近角/离去角（°）：≥18/11
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、垃圾箱容积（m³）：≥12
2.2、填装器容积（m³）：≥1
2.3、污水箱容积（L）：≥400
2.4、车辆后部配备翻桶装置
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用高强度优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。
3.2车辆用于生活垃圾收集、运输作业的专用车辆，其专用装置的作业均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现，垃圾密闭运输、不产生二次污染。
3.3垃圾箱内部需装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。
3.4填装器设在车辆后部，填装器与垃圾箱之间采用液压自动锁紧装置，结合部采用整体密封技术，确保垃圾车箱体密封性能。
	辆
	1
	

	4
	燃油压缩式垃圾车（8t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：柴油
1.2、发动机功率(kw)：≥100kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤6940×2150×2550 
★1.4、总质量(kg)：≥9000
★1.5、额定载质量(kg)：≥3400
1.6、整备质量(kg)：≥5200
1.7、轴距(mm)：≤3360
1.8、前悬/后悬(mm)：≤1200/2120
★1.9、接近角/离去角（°）：≤20/13
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、垃圾箱容积（m³）：≥6
2.2、填装器容积（m³）：≥0.5
2.3、车辆后部配备翻桶装置
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用高强度优质钢板，罐体内部进行防锈防腐处理。
3.2车辆用于生活垃圾收集、运输作业的专用车辆，其专用装置的作业均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现，垃圾密闭运输、不产生二次污染。
3.3垃圾箱内部需装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。
3.4填装器设在车辆后部，填装器与垃圾箱之间采用液压自动锁紧装置，结合部采用整体密封技术，确保垃圾车箱体密封性能。
	辆
	3
	

	5
	燃油大流量排水抢险（18t)
	1、 基本参数
1.1★整车长度（mm）：≤9670
1.2整车宽度（mm）：≤2550
1.3整车高度（mm）：≤3860
1.4总质量（kg）：≥13400
1.5整备质量（kg）：≤17900
1.6接近角（度）：≥16.0
1.7离去角（度）：≥8.0
1.8前悬（mm）：≥1260
1.9★后悬（mm）：≥3240
1.10最高车速（km/h）：≥89
1.11轴距（mm）：≤5000
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.12升降照明灯光通量（LM）：≥21000
1.13升降照明灯功率（W）：≥2×150
1.14升降照明灯升降高度（m）：≥1
1.15单泵标配水带长度（m）：≥40（2根20m）
1.16单泵标配电缆长度（m）：≥20
1.17发电机组额定输出功率（kW）：≥280
1.18整车排水量（m³/h）：≥5200（4个1000方泵+2个600方泵）
1.19整车水带长度（m）：≥240
1.20最大起重量（t）：≥7
1.21最小吸水深度（mm）：≥300
1.22水带口径（mm）：≥DN300/DN200
1.23水泵排水量（m³/h）：≥1000/600
1.24水泵重量（kg）：≥58/25
1.25水泵额定扬程（m）：≥10/8
1.26水泵驱动型式：电驱
1.27臂架回转角度（°）：≥360
1.28随车伸缩臂架最大展开长度（m）：≥14
2、性能说明
2.1需适用于城市道路、下沉式立交桥、江河湖泊、水库等应急排水抢险及消防远程供排水
2.2需具有随车起重机，在抢险现场作为应急辅助起重吊装用，可以吊取水泵、水带，清理倒掉的树枝、石块等障碍物，臂架一次性需可吊取多个大潜水泵放入水中，具有可跨越障碍物将水泵及水带吊入排涝位置，减轻人工的劳动强度，安全、便捷。
2.3车厢需设有休息控制室，折叠书桌，冷暖空调，供抢险人员值守。
2.4车厢体前部需装配有爬梯，可供人员通往车厢顶部，便于设备检修。
2.5需具有水泵升降机构，液压驱动，可无线和有线遥控操作，最低取泵高度不高于600mm，收取水泵方便快捷。
2.6车辆需内置发电系统、照明灯操作面板。车厢内部需进行防火隔音降噪处理，安装交流电源接口，电瓶转换控制开关。
2.7车顶需安装有升降照明灯，系统工作电压：24V，可水平360°旋转、垂直180°旋转，功率不低于2×150W、光通量不小于20000LM，具有无线摇控和有线两种控制方式，不使用时可收回；
2.8车厢两侧需安装有不少于四个LED照明灯，车厢尾部安装有不少于两个LED照明灯，排水作业及行驶时能清楚照亮车辆周边情况。
2.9车厢两侧需安装有四个黄色闪爆灯，排水作业时起安全警示作用。
2.10每台水泵需配有单独的控制系统，采用变频器，需具有无极调速、可视化操作界面，可实时监测运行参数，具有但不限于漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护；
2.11潜水泵需可无极调速，根据实际作业工况，排水量大小可调。
2.12需具有大功率发电机组，除了为水泵提供动力源外，还可以提供应急供电、照明等。
2.13需采用铝合金材质水带接口，不锈钢卡箍快速连接，操作轻便、耐用不生锈，配备专用扳手快速拧紧。
2.14主控制系统的面板需包含但不限于发电机组启动/停止、用电断路器、市电发电指示、机组急停、故障蜂鸣器、照明灯及空调控制开关等功能。
2.15车辆后部需装有摄像头，驾驶室内装有倒车影像，保证倒车安全。
2.16需配有无线遥控，用于控制水泵升降装置、随车起重机臂架动作，方便用户远距离控制(提供实物照片证明)。
	辆
	1
	

	6
	新能源洗扫车（18t)
	1、整车技术参数
1.1、燃料种类：纯电动
1.2、电机峰值功率(kw)：≥160kw
★1.3、整车外形尺寸（长×宽×高）(mm)：≤8270×2510×3270
1.4、总质量(kg)：≥18000
★1.5、额定载质量(Kg)：≥6500
1.6、整备质量(Kg)：≥10160
1.7、轴距(mm)：≥4200
1.8、前悬/后悬(mm)：≤2100/2500
1.9、接近角/离去角（°）：≥14/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
2、上装性能参数
2.1、电池电量（KWh）：≥160
2.2、等速法续航里程（km）：≥280
2.3、电池类型：磷酸铁锂或三元锂
2.4、洗扫宽度（m）：≥3
2.5、垃圾箱容积（m³）：≥5
2.6、清水箱容积（m³）：≥8
3.车辆性能
3.1垃圾箱需采用不锈钢材质，内有高压清洗装置，卸料时可帮助缷出垃圾，并能清洗垃圾箱内壁。
3.2车辆需采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水喷杆＋左、右高压侧喷杆”。
3.3车辆需具有路面清扫、路面洗扫、路缘和路缘石立面洗刷、垃圾箱自洁、手持喷枪等多种功能。
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	新能源清洗车（高压洒水车18t）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：纯电动
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8850(±50)×2550(±50)×2850(±50)
▲1.4总质量（kg）：≥18000
▲1.5额定载质量（kg）：≥9400
▲1.6整备质量（kg）：≤8400
1.7轴距（mm）：≥4500
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1240/2055
★1.9接近角/离去角（°）：≥12/13
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
▲1.10驱动电机峰值功率（kw）：≥180
▲1.11电池电量（KWh）：≥200
1.12续航里程（km）：≥300
▲1.13罐体总容积（m³）：≥9.0
1.14罐体有效容积（m³）：≥9.0
1.15前冲洗宽度（m）：≥24
1.16洒水炮射程（m）：≥38
1.17高压水泵额定压力（Mpa）：≥10
（以上1.10、1.11、1.13数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1车辆需适用于城市道路、广场、机场、码头、桥梁等路面清洁作业，也可用于路面洒水降尘、保湿、园林绿化浇灌以及应急消防和非饮用水的运输等。
2.2罐体需选用优质碳钢，采用自动化罐体焊接生产线，经卷板抱罐焊接而成，罐体焊接质量可靠，使用寿命长。
2.3罐体内部需设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；罐体上需开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。
2.4罐体需设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏，同时具有缺水保护功能，在水位低时，打开溢流阀，将水回流回罐体，既不关闭水泵，也防止水泵空转。
2.5需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
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	新能源清洗车（低压洒水车18t)
	1、 基本参数
1.1整车长度（mm）：≤10550
1.2★整车宽度（mm）：≤2500
1.3整车高度（mm）：≤3240
1.4总质量（kg）：≥18000
1.5整备质量（kg）：≤14900
1.6★额定载质量（kg）：≤10920
1.7接近角（度）：≥11.0
1.8离去角（度）：≥11.0
1.9★前悬（mm）：≥1360
1.10后悬（mm）：≥1820
1.11最高车速（km/h）：≥70
1.12轴距（mm）：≤4500
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
1.13后洒水宽度（m）：≥14
1.14对冲冲洗宽度（m）：≥24
1.15水炮射程（m）：≥50
1.16水罐总容积（m³）：≥13
1.17水罐总容量（m³）：≥10
1.18水罐有效容积（m³）：≥10
1.19鸭嘴冲洗宽度（m）：≥10
1.20电池电量（ kW·h）：≥166
1.22电池种类：磷酸铁锂蓄电池
2、性能说明
2.1水罐内部需采用喷砂预处理工艺，并喷涂防锈防腐漆。
2.2需配有电池系统通过严格的振动、冲击、挤压、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、过温保护等试验。
2.3需配备缺水报警装置，水罐水位低于设计位置时，系统发出缺水报警提示，并自动停止水泵运转，防止水泵无水干烧。
2.4需具有鸭嘴冲洗装置，由气动切断阀控制，适用于冲洗路面及路沿，可在一定范围内任意调节鸭嘴型喷头的冲洗方位。
2.5需具有对冲冲洗装置，用于地面的冲洗作业，既可以对路面进行洒水作业，也可以通过对冲喷头将路中间的垃圾冲刷到路边，利用清扫车辆将垃圾清理，对冲圆锥喷嘴的角度可任意调节。
2.6需具有后洒水装置，采用气动切断阀控制后洒水嘴的开启与关闭。
2.7后工作台需配有远射程水炮(需提供实物照片证明)，水炮可0 ～ 360°旋转、炮体可上下俯仰操作，可调节水流的喷射形状（柱状或锥状）。
2.8水路系统各个低位需设置有放水球阀。
2.9需配有前喷水架，采用分段式设计。左右喷杆可以收回、展开，具有挡水罩。采用底盘自带气源通过伸缩气缸控制各个动作，无污染。左右喷杆具有防撞避障功能，减少作业过程中碰撞损坏的风险，保证作业过程的顺畅。
2.10需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
2.11需配备低温环境下防冻吹气装置。高压水路系统各个低位设置有放水球阀，并在车辆的右后部位安装有吹气排水的快速接头。客户只需要打开相应的管路控制阀，接通气源，连接快速接头即可实现相应管路的吹气排水功能。
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	新能源抑尘车（18t）
	1、整车技术参数
1.底盘电机峰值功率（kw）≥160
2.底盘动力电池容量（kWh）≥230
3.整车外形尺寸（长×宽×高）（mm） ≥10000×2500×3800
4.总质量（kg）≥18000
5.整备质量（kg）≤11000
6.★额定载质量（kg）≥7000
7.★接近角/离去角（°）≥10/10
8.★前悬/后悬(mm)≤1480/2760
9.轴距（mm）≥4500
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
10.公告罐体总容量（m³）≥8.7
11.低压冲洗宽度(m)≥24
12.后洒水宽度(m)≥14
13.后洒水泡射程(m)≥38
14.雾炮最大水平射程(m)≥80
2、车辆性能
2.1车辆必须具备有国家工业和信息化部发布的汽车公告，车辆公告名称为多功能抑尘车；
2.2电机控制器采用集成化设计，大幅降低高压系统重量、体积，并实现了整车高压系统线束连接精简，线束布置美观，提高高压系统线束连接安全性。
2.3车辆需配备低压冲洗装置，具备冲洗路面、绿化浇灌、喷雾降尘等功能。
2.4采用CAN总线控制技术，常用作业模式实现一键操作，并且需拥有故障智能诊断功能。
2.5喷雾风机具备无线遥控功能和自动复位功能，自动化程度高、操作便捷。
2.6罐体板材采用国际标准电泳工艺或重防腐工艺，能够在罐体表面形成致密的防腐膜，经久耐用。
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	新能源清洗车（低压洒水车8t)
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：纯电动
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥6600×2200×2350
▲1.4总质量（kg）：≤8500
▲1.5额定载质量（kg）：≥3000
▲1.6整备质量（kg）：≥4000
1.7轴距（mm）：≥3300
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1110/1600
★1.9接近角/离去角（°）：≥12/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图）
▲1.10驱动电机峰值功率（kw）：≥120
▲1.11电池电量（KWh）：≥89
1.12续航里程（km）：≥200
▲1.13罐体总容积（m³）：≥3.2
1.14罐体有效容积（m³）：≥3
1.15前冲洗宽度（m）：≥14
1.16洒水炮射程（m）：≥28
（以上1.10、1.11、1.13数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1车辆需适用于城市道路、广场、机场、码头、桥梁等路面清洁作业，也可用于路面洒水降尘、保湿、园林绿化浇灌以及应急消防和非饮用水的运输等。
2.2罐体需选用优质碳钢，采用自动化罐体焊接生产线，经卷板抱罐焊接而成，罐体焊接质量可靠，使用寿命长。
2.3罐体内部需设置防波板，减小液体波动对罐体冲击；罐体上需开有透气孔，使罐内气压与外界平衡；罐内需设有溢流管，既能保证水加满时自动溢流，给操作人员提示，又能使罐内与大气相通，避免罐内因出水而形成负压。
2.4罐体需设置低水位报警系统，具有自动报警功能提醒操作人员，防止水泵因为缺水而损坏。
2.5需配有高压手持喷枪，用于清洗较脏的油污地面。
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	6立方储料式沥青路面养护车（18t）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：柴油
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8230×2470×3230
▲1.4总质量（kg）：≥18000
1.5额定载质量（kg）：≥5500
1.6整备质量（kg）：≥11000
1.7轴距（mm）：≥4500
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1260/1690
★1.9接近角/离去角（°）：≥15/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
1.10保温料仓容积（m³）：≥6
1.11保温效果（降温）（℃/h）：≤2
1.12沥青罐容积（L）：≥200
1.13柴油清洗箱容积（L）：≥50
1.14废料回收箱容积（m³）：≥1.2（2×0.6）
▲1.15发动机功率（kw）:≥160
（以上1.15数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1需采用柴油燃烧器及电加热两种方式实现沥青混合料的加热及保温，需具备路面切割、破碎、乳化沥青喷洒、出料、压实、废料存储等多种功能，操作方便，可广泛应用于高速公路、国省干线、市政道路沥青路面坑槽病害快速修补及日常养护。
2.2 需采用V型大料仓设计，延长作业时间；料仓门液压需开启，操作方便快捷；需采用陶瓷纤维隔热层，保温效果好
2.3需采用柴油燃烧器和电热棒加热，加热速度快，节能环保。
2.4电加热乳化沥青喷洒系统，需采用自动伸缩喷洒管，并具备柴油及气压清洗功能。
2.5需变螺距螺旋出料，并配有破拱装置，有效增加出料速度，可使出料无死角。
2.6车辆必须具备冷料加热功能，可将冷态散装沥青混合料块从0℃加热到145-160℃并保温。
	辆
	1
	

	12
	高空作业车
（45米）
	1、基本参数
1.1底盘：二类汽车底盘
1.2燃料类型：柴油
★1.3外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≤9050×2550×3580
▲1.5总质量（kg）：≤14100
1.6整备质量（kg）：≥13860
1.7轴距（mm）：≥4500
▲1.8前悬/后悬（mm）：≥1200/2400
★1.9接近角/离去角（°）：≥17/10
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
▲1.9发动机功率（kw）:≥140
1.10最大作业高度（m）：≥40
1.11最大作业幅度（m）：≥25
（以上1.9数据以制造商提供的技术规格书内容为准）
2、性能说明：
2.1整车需能实现极限位置减速，工作平台能实现自动调平，有平台超载限制功能。能根据不同载荷和支腿分级实现不同的幅度限制。
2.2下车处、工作平台处以及遥控器处需设置紧急停止装置，用于紧急停止，保障作业安全。
2.3需配备应急电动泵，当底盘发动机或液压主泵发生故障时，可将工作人员安全送回到地面。
2.4需具备分级支腿作业功能，可根据水平支腿状态自动控制幅度限制，用于狭窄道路的有限空间内高空作业。
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	燃油多用途货车（园林碎枝车）
	1、 基本参数
1.1整车长度（mm）：≤5980
1.2整车宽度（mm）：≤2150
1.3★整车高度（mm）：≤2900
1.4总质量（kg）：≥4400
1.5整备质量（kg）：≤4100
1.6额定载质量（kg）：≥400
1.7★接近角（度）：≤16.0
1.8离去角（度）：≤16.0
1.9前悬（mm）：≤1150
1.10后悬（mm）：≤1870
1.11最高车速（km/h）：≥110
1.12轴距（mm）：≤3300
（以上数据以“国家工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告参数页”的内容为准，并提供截图。）
1.13刀具最大旋转速度（r/min）：≥1950
1.14卸料方式：后推铲卸料
1.15垃圾箱容积（m³）：≥8
1.16最大处理能力（kg/h）：≥2200
1.17最大进料直径（mm）：≥220
1.18最大进料速度（m/min）：≥32
1.19粉碎装置举升角度（°）：≥63
2、性能说明
2.1车辆需具有树枝树干等园林垃圾粉碎、收集、运输、卸料功能为一体，能满足日常园林垃圾就地及时粉碎减容、收集运输的需求，有效解决大量园林垃圾收运困难的问题，需提供车辆粉碎作业、收集存放、卸料的实物照片证明。
2.2车辆后部需设有粉碎仓,安装有专用粉碎装置，粉碎仓外观需采用一体化成型设计，配置玻璃钢罩盖，方便操作维护。粉碎装置安装在托架上,四周密封，有效防止粉碎的木屑四处飞溅，保证作业安全性，降低作业噪声。
2.3粉碎刀片需采用高韧性模具钢或更优材质，表面硬度高、内部韧性好、刀刃锋利，寿命长久，可实现树枝树干等园林垃圾的高效粉碎和收集。
2.4车辆需设置有垃圾箱，用于木屑的收集、存放，降低园林垃圾转运成本。
2.5需配有推铲结构，用于粉碎后的园林垃圾卸料作业。卸料时垃圾箱不用举升，大幅提高卸料作业安全性，卸料更干净，卸料速度快。
2.6车辆后部进料口右侧需设有控制面板，用于车辆各作业功能操作及作业参数显示。操作设备进行粉碎作业时，可实现粉碎装置一键启动、停止作业功能。
2.7为确保作业人员安全，在车辆粉碎装置进料口的左侧及右侧操作面板上需分别设置急停开关,用于紧急情况下停止作业，保障作业人员的人身安全。
2.8粉碎仓前端面上需安装传感器传感器，用于检测垃圾箱内部粉碎后的物料储存情况及物料满箱报警。
2.9车辆需配置压力传感器、转速传感器，实时监控刀辊的工作转速，马达及油缸的工作压力等作业参数，及时调整作业过程中作业控制策略和参数，提高产品的智能化水平。
2.10需配备语音报警系统，在车辆驻车作业和行车运输时发出多种语音报警提示信息。
2.11为方便在夜间或亮度不够的环境下作业，监视垃圾箱内部料位情况，垃圾箱内部需配有照明灯；为便于维护，粉碎仓内部配备工作灯。
2.12车辆的电控系统在粉碎仓举升/下降、推铲推出/收回等工况下需设计各动作协同互联互锁可靠的安全控制程序，确保正常作业或误操作时保障设备及人身安全。
2.13为确保操作人员和设备安全，在垃圾箱和粉碎装置安装托架之间需设有粉碎装置举升安全撑杆。车辆调试、检测及维修等作业时，保障人员与设备安全。
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	8m3智能一体整体移动式压缩式转运站
	1.景观装配式一体化垃圾站外防护站房：
（1）外防护站房结构形式：模块化装配式；
（2）外防护站房多功能集成：能将垃圾压缩功能、臭气处理功能、喷淋处理功能、控制功能、智慧环卫管理平台（远程控制系统、安全监控系统）等一体式集成；
（3）外防护站房外形尺寸：长≤10m，宽≤5m；高≤6.5m；
（4）外防护站房结构：立柱及框架采用高强度矩形钢管和方钢管焊接而成，立柱用型钢壁厚规格（国标）≥4mm，框架用型钢壁厚规格（国标）≥3mm；
（5）外防护站房外部防护结构：外部防护结构采用热镀锌板焊接加工而成，热镀锌板的板厚规格（国标）≥1.5mm；
（6）外防护站房玻璃幕墙：玻璃幕墙采用黑色彩釉钢化玻璃或夹胶玻璃，玻璃总厚度规格（国标）≥10mm；
（7）外防护站房卷帘门：采用深灰色铝型材卷帘门搭配安全遇阻停电机，卷帘门尺寸≥宽3600mm×高4900mm；
（8）外防护站房雨棚：外防护站房配置遮雨棚，雨棚顶部安装高强度耐力板，耐力板厚度规格（国标）≥8mm；
（9）外防护站房顶部结构：顶部采用40方钢管焊接框架，附加双层防水隔热铝合金条纹装饰瓦，方钢管型材壁厚规格（国标）≥3mm；
2.移动式垃圾压缩箱：
（1）日处理能力（t）：≥10；
★（2）垃圾箱容量（m³）：≥8；
（3）垃圾密实度（t/m³）：≥0.7；
（4）设备作业噪音（dB）：≤70；
（5）上料形式：翻斗式；
（6）垃圾箱料斗容积（m³）：≥1.5；
（7）垃圾箱受料仓容积（m³）：≥3；
（8）压缩单次循环时间（s）：≤60；
★（9）勾心高度（mm）：1570±5；
（10）导轨宽度（mm）：1060～1065；
（11）压缩箱组成：垃圾压缩箱由上料装置、进料仓、压缩机构、压缩储料仓、卸料门、卸料门锁紧与开启机构、箱体轨道、液压系统及电气接口等部分组成；其中进料仓、压缩机构、压缩储料仓为联体结构。
（12）配套液压系统：
1）电机功率（kW）：≥5.5；
★2）电机电压（V）：AC380V±10%、50HZ；
3）理论工作压力（Mpa）：≥19；
3.喷淋降尘消杀系统：
（1）总功率(kw):≥1.5；
（2）运行噪声(dB):≤70；
（3）流量(L/min):≥8；
（4）喷淋主机:不锈钢喷淋箱+不锈钢喷淋钢管+自动加药系统+水位控制+缺水报警；
（5）与垃圾站配套使用。
4.负压光氧除臭系统：
（1）总功率（kW）：≥3；
（2）负压风量（m³/h）：≥3000；
（3）气处理主机：钣金喷塑箱体，抗腐蚀、耐磨；
（4）与垃圾站配套使用。
5.控制系统：
（1）工作电压：（三相五线制）AC380V；
（2）控制电压：DC24V；
（3）装机功率（kW）：≤30；
（4）智能控制系统：PLC自动控制；
（5）操作方式：按钮操作、触摸屏操作或遥控器操作；
（6）控制范围：液压系统、负压光氧除臭系统、喷淋降尘消杀系统、照明灯、广告灯、卷帘门、门禁、声光报警等其它配套装置；
（7）语音安全提示：设备动作时有安全语音提示；
6.智慧环卫管理平台
6.1、远程控制系统：
（1）工作电压：DC24V；
（2）软、硬件组成：智能网关、带485功能的设备；
（3）设备智能控制系统包含：实时数据查看、远程操作、报警信息自动发送至绑定手机；
（4）远程控制：远程操作具有远程操作受控设备的功能；
（5）数据统计：支持数据及统计图查阅，数据Excel表导出；
6.2、安全监控系统：
（1）摄像机数量：≥1套；
（2）存储容量：≥256G；
（3）监控像素：≥400万像素；
7.冲洗设备
（1）功能性用途：用于垃圾站房内部地面冲洗，用于垃圾箱的定期冲洗及维护，用于垃圾箱储水箱的冲洗。
8.基础工程及附属设施
（1）基础预埋:基础预埋钢板及地脚螺栓；（包含站房龙骨基础预埋、站房内部给排水预埋）
（2）垃圾站地面：地面采用高强度抗压抗渗超耐磨环氧地坪漆；
（3）基础混凝土厚度：≥300mm；
（4）警示标识:包含站房内部警示标识及周边警示标识及警示线；
（5）站内设施:拖把池，自来水，照明灯，日常用电插座等。
	台
	6
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	12m3整体移动式垃圾压缩设备
	★1.垃圾箱容量(m2):≥12；
2.垃圾密实度(t/m2):≥0.7；
3.设备作业噪音(dB):≤70；
4.上料形式:翻斗式；
5.垃圾箱料斗容积(m2):≥2；
6.垃圾箱受料仓容积(m2):≥3；
7.压缩单次循环时间(s):≤60；
8.垃圾箱电机功率（kw）：≥5.5；
★9.勾心高度(mm):1570±5；
10.导轨宽度(mm):1060~1070；
11.压缩箱组成:垃圾压缩箱由上料装置、进料仓、压缩机构、压缩储料仓、卸料门、卸料门锁紧与开启机构、箱体轨道、液压系统及电气控制系统等部分组成;其中进料仓、压缩机构、压缩储料仓为联体结构；
12.配套液压电控系统:
1)电机功率(kW):≥5.5;
★2)电机电压(V):AC380V士10%、
	台
	11
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	垃圾分类收集屋
	1）规格
尺寸：长4米，宽2米，高2.5米
材料：铝合金框架，硅酸盐水泥地板，双面铝复合防火墙板
门：双面铝复合防火门板，面积>1.8平米
玻璃幕墙：总面积>10.12平米
斜顶设计，上部安装百叶窗自然通风
自带感应灯，提供夜间照明
模块设计，可现场拼装或拆除，单次施工时间3-6小时
2）功能
注册用户可以扫描门锁二维码，或者通过刷卡方式打开门锁，进入垃圾分类收集屋；
提供60个回收袋，注册用户可以扫描袋子上的二维码或刷卡方式，解锁领取回收袋；
提供垃圾分类收集屋内部的实时监控和 30 日内监控记录；
提供1块LED屏幕，滚动显示点位信息、回收价格、收运计划等
3）供电
发电功率600W，12V80A太阳能专用胶体蓄电池，专用电池保温箱，供电电压：12V-15V
安装：垃圾分类收集屋组装过程中，在其顶部进行光伏模块的安装。
供电保障：满足自助投放空间内所有设备正常运行的供电。
维护：在线监控光伏模块状态，出现故障48小时内响应。
4）网络
网络流量：采用物联网定向流量等方式，可支持垃圾分类收集屋所有智能设备在线工作；
保证服务期限10年内的所有网络流量充足；
维护响应：如有故障，可在48小时内响应，恢复网络正常使用；
安装与维护：网络设备应采用一体化封装，可快速安装或拆除，以便有故障快速更换。

	套
	15
	

	17
	垃圾分类收集亭
	收纳容量：能够收纳4个国标240L户外分类垃圾桶。
配件：4个国标240L分类垃圾桶。
配套功能：配套标准化垃圾分类宣传版面；标配基础太阳能光控照明，夜间自动点亮、日间自动关闭。
	套
	30
	



张家界市市政环卫基础设施提标改造项目配套土建清单
张家界市永定区 16 处垃圾站原垃圾设备拆除、新做地面硬化、排水沟及水电等工程改造，采购范围以工程量清单为准，暂列金额、专业工程暂估价为不可竞争费用，投标人须按《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》(湘建科函〔2025〕150号)、2025《湖南省建设工程消耗量标准》(湘建科函〔2025〕151号)等文件规定，进行清单报价。图纸、工程量清单详见附件。


（2）商务要求
	序号
	商务条款
	内    容

	1
	供货安装调试期限
	自合同签订之日起 60 天内，完成全部设备的到货、安装调试、最终验收，交付采购标的并投入使用。

	2
	交货安装
（服务）地点
	业主指定地点

	3
	报价要求
	1、投标人的报价应包含为完成本投标文件提出的货物及工程部分等全部相关工作所有可能发生的费用（含车辆及设备货款、运费、保险（仅包含交强险）、车船购置税、上牌费、税金等费用），必须包括项目人员费用、运输保险、运输、物耗、管理费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等一切实施本项目所需费用，即响应总报价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。

	
	
	2、对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。

	4
	付款方式
	1、合同签订生效且乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款。
2、该项目实行分批交付、分期支付。设备送达甲方指定地点，完成开箱清点，设备软硬件型号、规格、数量均符合合同约定并初验合格，乙方提供等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方支付已交付的设备进度款（扣除对应比例的预付款）。
3、项目完成最终验收后（到货验收、安装调试验收、土建部分施工完成），乙方提交《项目最终验收报告》及等额合规增值税发票后15个工作日内，甲方向乙方累计支付至合同总金额97%。
4、质保期届满，车辆设备无质量问题，经甲方核查确认后15个工作日内，甲方向乙方无息支付合同总金额3%的余款。

	5
	验收要求
	验收依据：国家及行业现行标准规范、招标文件、中标人的投标文件、合同约定、车辆工信部公告、3C认证、环保排放相关文件。
验收流程：
1.到货验收：核对设备数量、外观、功能，查验合格证、说明书、检测报告等资料；中标人须提交以下全套资料，原件或加盖公章复印件：每台车辆：机动车整车出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息公开清单、工信部公告截图、3C认证资料；车辆底盘原厂质保手册、整车使用说明书、维修保养手册、随车工具、备品备件清单；
2.安装调试验收：测试设备功能，开展空载 / 负载运行测试；
3.最终验收：设备试运行1个月无故障且试运行期间货物或施工不存在未整改质量问题后，由业主组织专家小组出具验收报告。

	6
	合同条款
	中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“★”指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。

	7
	履约保证金
	（1）金额：中标金额降价幅度不超过采购预算10% 的，履约保证金为中标金额的10%；中标金额降价幅度超过采购预算10%以上的，履约保证金为采购预算减去中标金额的差额。
（2）支付方式：
银行转账 支票  汇票  本票  银行保函 
供应商提交的支票、汇票、本票、银行保函，在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。银行保函应当是投标人注册地或者项目所在地市域内的银行出具的保函。银行保函由采购人负责核验，报市公共资源交易中心登记。
（3）收取单位：张家界市城市管理局
（4）缴纳时间：供应商自领取中标通知书后7个工作日内提交履约保证金，最长不超过14个工作日。
（5）若供应商未在规定时间内提交履约保证金，视为放弃中标成交资格。采购人应当取消其中标资格，供应商的投标保证金不予退还，并将其列入张家界市“严重失信企业名单”实行联合惩戒，3年内不接受其参与市域内政府采购项目的投标。	（6）退还时间：履约担保责任至对应项目交付使用之日终止。

	8
	质量要求
	1、本项目所有供货车辆及设备、附件、备品备件均为全新原厂正品，未使用过、无修复、无翻新、无库存积压车，符合国家现行相关标准、工信部机动车公告、3C强制性认证，满足上牌要求。所有车辆底盘、上装生产制造符合国家机动车生产管理相关规定，能够正常办理注册登记上牌手续。燃油车辆须满足现行国六排放标准；新能源车辆须满足对应新能源汽车相关公告要求。
2、产品质量满足国家、行业现行有效的规范标准，同时满足本项目采购需求、投标文件承诺内容。车辆出厂必须附带完整出厂合格证、车辆一致性证书、环保信息清单、产品使用说明书、维修保养手册、随车工具清单等全套资料；压缩设备必须附带完整出产品合格证、使用维护说明书、电气原理图、液压原理图。
3、中标人对整车（底盘+上装）质量负总责。
4、质保期：整车质保不少于  1  年；底盘质保按照底盘主机厂原厂质保执行；新能源清洁车三电系统（电池、电机、电控）整体损耗应符合国家标准，质保不少于  8  年；压缩设备整机质保不少于  1  年，液压核心部件质保不少于  2  年。保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内，因产品本身质量缺陷产生的维修、更换零部件、上门服务等所有费用全部由中标人承担。
5、质保期内，出现质量问题，中标人须在约定响应时间内派员到场维修、更换。同一设备同一故障多次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求更换全新整车（整机）或核心部件。
6、所有设备、车辆、配套土建工程完工后，须按国家规范及本项目要求开展验收，质量不合格的，中标人须无条件整改、返工直至验收合格，由此产生的工期延误、全部费用由中标人自行承担。
7、质量违约责任：供货车辆及设备存在以旧充新、翻新、证件造假、质量不达标等情形，采购人有权拒收、解除合同，中标人须承担合同总价20%违约金，并赔偿采购人全部损失。

	9
	廉政要求
	投标人自觉遵守廉政要求，承诺在项目招标及实施阶段，遵守法律法规及采购人相关规定，自觉接受监督。如有违法、违规行为，应承担相应的法律责任，采购人有权不予签订合同或解除合同。

	10
	免费保修期内售后服务要求
	质保期自项目最终验收合格之日起计算，期限不少于1年。质保期内，中标人应对货物本身的质量问题提供免费维修、更换零部件及易损件服务，但人为损坏、不可抗力造成的损坏除外。质保期内货物出现质量问题，中标人须在接到采购人通知后24小时内响应，48小时内到场维修；无法维修的，应在7个自然日内更换同型号合格货物。若中标人未按前述期限响应、到场维修或完成更换，采购人有权自行或委托第三方进行维修、更换，由此产生的全部费用由乙方承担，采购人有权从质保金或履约保证金中直接扣除，不足部分由中标人补足。中标人提供至少1 名专业的售后服务人员，专门负责为本项目提供技术支持和服务；中标方必须提供完整的售后服务方案。中标方视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售后服务承诺。

	11
	培训服务
	中标人须在到货验收阶段委托供货厂家免费为采购人操作人员、管理人员开展全车型实操培训，内容包含车辆操作、安全作业、日常保养、简易故障排查，提供培训课件，培训所有费用包含在投标总价内。

	12
	质保期满后备件供应
	质保期满后，中标人承诺在车辆及设备使用年限内持续提供原厂备品备件，配件价格不高于同期市场公开原厂供货价格。

	13
	安全责任及保险
	中标人承担车辆运输、现场安装、配套土建施工全过程安全管理责任，自行购买货物运输保险、施工现场相关保险。项目实施期间发生人身伤害、财产损毁等安全事故，全部赔偿及法律责任由中标人承担。

	14
	知识产权
	1、投标人为采购人提供的软硬件产品均为正版产品，采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
2、若因中标人提供产品侵犯第三方知识产权，引发索赔、诉讼，全部赔偿、法律责任由中标人承担。

	15
	其他要求
	1、本次车辆设备采购项目，供货主体（车辆制造/设备供应商）本身不需要建筑资质，但项目含配套土建施工（旧设备拆除、地面硬化、排水沟、水电等），中标人无建筑资质的，土建部分必须分包给具备相应资质施工单位。
2、土建施工质量须符合现行土建工程施工质量验收规范，中标人对土建分包工程质量承担连带责任。

	16
	争议解决方式
	本合同履行过程发生争议，双方协商解决；协商不成，向合同签订所在地（即甲方所在地）人民法院起诉。
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