采购需求明细
第一节 服务要求

一、项目概况

为全面评估2026年受污染耕地安全利用工作实施效果，提升轻中度污染耕地管理水平，依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《湖南省实施〈土壤污染防治法〉办法》《“十四五”全国绿色发展规划》和《湖南省2026年受污染耕地安全利用工作方案》（湘农联〔2026〕19号），现将实施2026年衡阳市受污染耕地农产品质量抽样检测工作。

二、服务要求

（一）抽检任务：衡阳市各县区共计计划1821个，具体任务见附件1。

（二）采样技术要求：

1.采样依据：参照《农、畜、水产品污染监测技术规范》（NY/T398-2000）执行。

2.采样单元划分：以有受污染耕地的自然村为基本采样单元，每个单元2026年抽检1批次农产品，不得在一个行政村重复取样。

3.采样要求与品种选择：（1）地块要求：选取安全利用类耕地上集中连片、具有代表性的地块。（2）地块选择原则为：如果采样单元内地块间面积差异明显，优先选择面积最大地块；如果采样单元内地块间面积差异不明显，优先选择网格中心位置地块；如果采样单元内同时存在水田、旱地，优先选择种植水稻的区域；如果采样单元内高程差别十分明显（如沟谷、丘陵、梯田等），优先选择地势较低的地块；当采样单元中安全利用类耕地食用农产品产地面积占比小于10%时，可不布设点位。

品种要求：安全利用类耕地可在中稻（一季稻区）、晚稻（双季稻区）稻谷和蔬菜中选择主栽品种。严格管控区采样按试验田的试验设计采集代表性农产品。

4.采样时间：

根据县市区农作物收获时段，以集中时段采样的方式，采集农产品样品。其中：水稻在黄熟期至收割前的 7天内，采集稻谷样品；蔬菜在采集中晚稻样品期间或前后，在收获前或早于正常采摘期7天内，采集蔬菜可食用部分农产品样品。

5.采样方法：

确定采样点位后，采样人员应根据现场周边地形、地块情况选择具有代表性典型地块。以典型地块中心为中心点，采用双对角线五点采样法（图 1），划定 20m×20m 的方形区域（如：采样地块为长条形，根据400㎡面积可划定10m×40m 或 15m×27m 等方形区域等），确定 5 个采样分点，分别采集农产品样品。

稻谷样品：在每个分点，以分点为中心分别采集 8-10 株（兜）稻穗，若水稻产量较低应适当增加各分点稻穗采集株数，各分点稻谷量须保持一致，稻谷鲜样不少于0.20 kg/分点，五分点稻谷混合成不少于1.00kg的稻谷鲜样。若稻谷采样数量过多，应采用“四分法”缩分至 1.00kg 左右。稻谷样品必须脱粒干净，确保无稻穗、稻叶等杂物，并装入网。

蔬菜样品：原则上按照稻谷样品采集方法采集，同地种植多类蔬菜与品种的，采集当地主栽种类及主栽品种的食用部分。个体较大的蔬菜（如冬瓜、南瓜、大白菜等），每点采样量不应超过2个个体，可对个体进行适当切分；个体较小的蔬菜（如番茄、辣椒等），参照稻谷样品采集方法采集蔬菜样品。采样时，应随机抽取无明显瘀伤、病斑、腐烂、长菌或其它表面损伤的蔬菜样品，抽样时应选择成熟度相同的样品。搭架引蔓的蔬菜取中段果实，叶菜类蔬菜去掉外帮，根茎类和薯类蔬菜取可食部分。除去泥土、黏附物及萎蔫部分，装入网袋或保鲜袋。
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图 1 双对角线五点采样法示意图

样品标签及编码：每份样品放置2套标签，1份置于袋内，1份系挂/粘贴于袋外，便于核查。样品统一编码规则：采样年份-行政区划代码-农作物代码-样品流水号，农作物代码直接填写作物名称（如中稻、晚稻、辣椒等）。示例：2026-430121105201-中稻-0012。标签必填内容：样品编号、采样地点、采样时间、采样人。

样品标签

	样品编号
	

	采样地点
	

	采样时间
	

	采样人
	


样品信息记录：每个点位，在采集样品时，必须同步记录采样信息，并按要求现场填写“耕地重金属污染采样点位信息登记表”（见附件 2）。采样点示意图需简要描述采样点周围300米的道路、房屋、沟渠、林带和可能的污染源，注明方位、风向、水流方向。采样过程应现场照相，采样点以标志性地物为背景，拍摄照片记录采样现场情况，照片要求带有 GPS 经纬度信息和拍摄日期及时间。视地物背景情况可拍摄1–4张照片。采样单位应及时汇总登记表与照片装订成册，并按要求保存。 

6.样品前期处理：

稻谷：脱粒干净、晒干，防霉变、虫食，晒干场所需环境清洁。

蔬菜：新鲜样品保存于保鲜袋，0-4℃冰箱或冰盒冷藏，及时送样，避免挤压与交叉污染。

样品制备时，应选择洁净卫生的制样场所，宜采用陶瓷、玛瑙等材质的制样设备和尼龙筛。所有样品按试样、留样和备样制成3份。稻谷全部脱壳制成糙米。糙米和部分旱粮作物粉碎前先取少量样品清洗粉碎机，再用粉碎机粉碎剩余的全部样品，并按相应检测标准要求，研磨至规定细度，并全部通过相应孔径样品筛，按每份50-100克分别装入洁净容器，密封并标识。蔬菜样品应先用自来水冲洗，再用GB/T 6682规定的二级实验用水冲洗3遍，最后用干净纱布轻轻擦去样品表面水分，再放入匀浆机中制成匀浆，按每份不少于100克分别装入洁净容器，密封并标识。若在样品送达检测机构时，农产品样品腐烂、霉变、发芽、虫食，检测机构应拒绝收样，并按照标准化要求重新采集，无法重新采集的，按工作事故上报采购单位。

三、检测要求 

（一）检测机构：

承担本次检测任务的检测机构，投标人具有省农业厅颁发的CATL认证证书和省级市场监督管理局颁发的CMA计量认证资质证书，认证参数包括农产品中的重金属镉、铅、铬、汞、砷含量等。近三年无重大违法记录，且未列入各级农业农村部门负面清单。 

（二）检测方法：检测方法参照《GB2762-2025食品安全国家标准食品中污染物限量》中规定的检测方法： 

镉：按照《食品安全国家标准食品中镉的测定》（GB5009.15）执行；铅：按照《食品安全国家标准食品中铅的测定》（GB5009.12）执行；汞：按照《食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》（GB5009.17）执行；铬：按照《食品安全国家标准食品中铬的测定》（GB5009.123）执行；砷：按照《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》（GB5009.11）执行。

（三）判定标准：
依据《GB2762-2022食品安全国家标准食品中污染物限量》进行合格判定，即:

稻谷合格标准:镉≤0.2mg/kg;汞≤0.02mg/kg;无机砷≤0.35mg/kg;铬≤1.0mg/kg;铅≤0.2mg/kg

蔬菜类合格标准:

新鲜蔬菜:铅≤0.1mg/kg(叶菜蔬菜≤0.3mg/kg，芸薹类蔬菜、豆类蔬菜、薯类、生姜≤0.2mg/kg);镉≤0.05mg/kg(叶菜蔬菜、芹菜、黄花菜≤0.2mg/kg，豆类蔬菜、块根和块茎、茎类蔬菜≤0.1mg/kg);汞≤0.01mg/kg;砷≤0.5mg/kg;铬≤0.5mg/kg 

（四）检测结果：

承担质量控制抽检任务的第三方机构须在抽检工作结束后，提交纸质版检测报告（加盖公章、CMA或同等效力的计量认证章）一式两份、电子文档（载体为U盘；内容包括：检测报告扫描件、市/县耕地重金属污染农产品质量抽检信息汇总表word版见附件3、质量控制报告扫描件等）各一份。以上资料均提交至采购单位。所有原始资料须分类编制目录装订成册后由第三方检测机构保存五年以上，原始资料包括抽样单、样品交接单、质控方案、检测数据及图谱等。

（五）检测效率：

承担质量控制抽检任务的第三方机构须在2026年11月20日前，按照采购人相关要求完成所有检测任务。

四、质量控制要求 

为保障检测数据质量，承担抽检任务的第三方机构应建立完善的质量控制管理机制，并参照《农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制技术规定》制定质控方案，并严格按照质控方案执行。 检测工作完成后，第三方机构需提交质量控制报告（同见附件 4）报送至采购单位。 

五、工作要求 

★（一）本项目响应文件中的项目负责人员应与实际项目实施过程中的项目负责人员一致。签订合同时，项目负责人员应到场，同时须提供公司为其所缴纳的近三个月的社保证明材料原件扫描件（近半年内），否则采购人有权拒绝签订采购合同（投标人应在投标文件中进行实质性响应）。
（二）要认真组织实施好农产品抽检工作，确保抽检工作各环节有序衔接，确保按时按质按量完成抽检任务。 

（三）抽检工作实行“五统一”：即统一采样时段、统一采样方法、统一采样记录、统一检测分析、统一质量控制，保证样品及检测结果真实可靠。 

（四）如发现抽检样品种类不是规定范围内种类，则直接判定抽检样品不合格。

（五）要加强相关数据的安全性管理、相关数据不得对外发布、不得使用网络工具进行传播、做好移动存储介质安全使用，采取适当的技术手段来保护数据安全。

第二节   商务要求

一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	时间：合同签订后立即履行。

地点：详见抽检任务地区，具体以采购人指定地点为准。

方式：现场服务。

	服务期限、交付时间要求
	服务期限：合同签订始一年。

交付时间要求：2026年11月20日前完成检测任务，出具检测成果全部资料，并报送至湖南省农业农村厅。

	验收方式及标准
	（一）验收方式：1.由采购人负责组建验收小组，并按照要求邀请相关主管部门参与。验收环节必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准、相关国家标准及实际需求。

2.验收时如中标人届时不能到场, 则验收结果应以用户单位和相关验收人员的验收报告为最终验收结果。

（二）验收标准：1.按招标文件要求进行验收，项目成果须符合国家及行业技术规程，并通过相关部门验收合格。

2.所提供项目成果达不到招标文件要求或国家部、省厅规定的技术标准而验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

	响应时间
	提供 7×24 小时的咨询服务，接到通知在30分钟内进行响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题。

	合同价款支付方式和条件
	付款方式：项目任务完成并提供所有成果材料后付至合同总金额的70%，成果汇交至省农业农村厅并通过采购人验收合格后一次性无息付清剩余项目合同款，具体以合同约定为准。


二、其他商务要求：

1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或未在规定时限内在线响应，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.投标人投标前可以自行踏勘现场，了解项目实际情况，踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

附件1

2026年衡阳市受污染耕地安全利用区农产品质量抽检任务表

	序号
	县市区
	安全利用区任务（亩）
	抽检任务（个）

	1
	常宁市
	37.59
	405

	2
	耒阳市
	40.72
	437

	3
	衡南县
	26.64
	287

	4
	衡东县
	27.44
	296

	5
	衡阳县
	17.18
	185

	6
	衡山县
	5.45
	59

	7
	祁东县
	4.8
	52

	8
	珠晖区
	4.58
	49

	9
	蒸湘区（含高新区）
	2.85
	31

	10
	雁峰区（含白沙工业园）
	1.12
	12

	11
	石鼓区（含松木经开区）
	0.7
	8

	合计
	169.07
	1821


附件2

2026年受污染耕地安全利用率抽检

农产品采样信息登记表 

采样日期： 年 月 日 

	样品编号
	

	采样点地址
	

	图斑编码
	
	种植作物
	

	经纬度定位
	东经
	
	北纬
	

	采样地块
基本信息
	地块面积
	
	利用方式
	水田  
菜地  

	
	单产
（kg/亩）
	
	采取安全利用措施
	措施种类：

	
	
	
	
	实施时间：

	采样点示意图
	采样地块承包方：

	
	农产品预期流向：

	照片信息



	采样小组负责人：        采样小组成员：         现场质控员复核：
县（市/区）采样复核签字：


附件3

	市/县耕地重金属污染农产品质量抽检信息汇总表
	


填报单位（盖章）：                                  填报人：                            联系方式：
	序

号
	样品信息
	采样点信息
	采样

日期
	样本检测信息（mg/kg）
	合格

判定
	超标

元素

	
	样品编号
	图斑编码
	采样作物
	详细地址
	代表面积
	东经
	北纬
	安全利用措施
	
	Cd
	As
	Pd
	Cr
	Hg
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：采样点地址应详细到村；经纬度应以小数点形式表示，不可以采用度分秒形式表示；合格判定项填合格或不合格。
附件 4

受污染耕地安全利用区农产品质量抽检质量控制报告
（提纲） 

一、质量控制抽检概况 

二、样品采集质量控制 

（一）采样点布设检查 

（二）采样现场检查 

（三）采样文件资料检查 

三、样品前处理和流转 

（一）样品干燥检查 

（二）送样过程检查 

（三）样品处理文件资料检查 

四、样品制备检查 

五、样品保存检查 

六、检验实验室的要求 

（一）认证（认可）检测能力 

（二）以往业绩及能力证明 

（三）人员 

（四）设施和仪器设备 

（五）检测方法

（六）质量保证和质量控制 

七、样品分析测试检查 

（一）分析测试方法的确认 

（二）实验室内部质量控制检查 

（三）实验室外部质量控制 

八、分析测试结果报告

注：指控报告要体现出，每批检测样品需带有中控平行双样，在测定的精密度合格前提下，质控样测定值必须在质控样保证值（95%的置信水平）范围之内。否则结果无效、需重新测定。
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