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	序号
	品名
	技术参数及要求
	数量
	单位
	单价最高限价

	1
	台式电脑及操作系统
	▲1. CPU:符合安全可靠测评要求的国产处理器，ARM 架构处理器，核心数≥8， 最高主频≥2.3GHz，TDP≤20W。
▲2.内存： ≥8G 原厂高速内存，DDR4 3200Mhz
▲3 硬盘： ≥256GB 固态硬盘，1TB 机械硬盘
4. 显卡：集成显卡；接口支持 HDMI+VGA
5. 声卡：集成声卡
6. 网卡：主板集成集成 10/100/1000M 以太网卡
7. 键鼠：同品牌抗菌键盘、抗菌鼠标
8. 防尘机箱：整机具备防尘设计，防尘等级满足 IP5X
▲9.USB 接口: ≥8 个主板原生 USB 接口，其中原生 USB 3.0 接口≥6 个，Type-C≥1。
10.电源： ≥180W 电源
11.操作系统：符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统（含 3 年服务）
12. 安全特性：支持限制 USB 接口使用用途，可以设置 USB 接口为 USB 存储只读和 USB 存储拒绝（可识别鼠标和键盘）；
13. 机箱：≤10L
14. 显示器： ≥23.8 英寸，支持 VGA/HDMI/DP 其中两种或以上接口，支持莱茵低蓝光
15.桌面操作系统要求：
（1）文件系统管理、设备管理、用户管理、磁盘管理和个性化设置等基本功能，提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；支持智能语音助手、语音播报、中英互译、OCR 识别和集中安全管控；兼容主流整机、外设和桌面生态软件；提供全新用户交互操作界面和安全机制；
（2）、支持国产化CPU；广泛的硬件适配；国内外主流软件支持等；
（3）、支持 USB 外设接入管控，确保接入设备可信；
（4）、提供账号权限分权机制限制用户的管理员权限；
（5）、服务要求：原厂 3 年版权免费升级质保服务;提供 3 年免费升级服务，7x24 小时电话响应支持（三年）。
16.质量与售后保障：三年原厂服务，提供原厂技术参数确认函并加盖公章
	90
	台
	4260

	2
	流式
软件
	1、国产操作系统上运行的办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
2、支持输出 OFD 时设置输出范围、嵌入字体。“输出范围 ”支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。“嵌入字体 ”是指在导出OFD 文件时，将当前流式文档中用到的字体嵌入到 OFD 文件中，保证在文件流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示。
3、支持 OFD 预览功能，无需输出 OFD 即可预览输出OFD 文件后的效果，对于保证文件排版的正确性提供有力保证。
4、支持图片预览，点击图片预览可按“原始比例 ”或“窗口大小 ”显示图片预览的效果。满足需要查看图片细节及其他预览需求。
5、支持以对象形式在文档中插入 doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足 office 相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。
6、支持“文档拆分合并 ”功能。实现对 doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf 格式的文档进行合并和拆分，且可自定义不同合并和拆分方式，包括合并范围、输出名称、输出目录、拆分范围等，帮助用户快速整合文档资源。
7、办公软件可通过登录账号使用云文档服务，实现文档云同步，用户可以使用手机或其他电脑访问当前设备打开过的文档；支持多人同时在线对同一文档进行实时编辑，编辑结果实时呈现；支持历史版本、外链分享、共享文件夹等功能。
8、文字组件支持智能识别目录， 自动识别正文的段落结构，生成对应目录。
9、文字组件支持章节导航、书签导航功能。“章节导航 ”支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。“书签导航 ”支持显示书签，按照书签的名称和位置排序等。
10、文字组件支持插入方框、打勾方框、打叉方框，支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾。
11、文字表支持行列转换，方便用户一键调整表格结构；支持手动绘制斜线表头，便于根据实际场景制作复杂表格时的表头。
12、表格组件支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。
13、表格组件支持智能填充，可以根据已有的示例结果，智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格。
14、支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。
15、表格组件支持“文件瘦身 ”功能。能够通过对对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积，解决打开文件过程中卡顿、慢的问题。
16、支持多种类型的错误检查，提供检查的错误类型：数字以文本形式存储、单元格前后有空字符串等，同时带有错误指示器，非常容易便可以看到出现错误的单元格。
	90
	套
	320

	3
	版式
软件
	软件采用跨平台技术开发，支持信创环境和成熟环境。提供主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等多项基本功能，具体如下：
1、安全可靠：符合 OFD 版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范。
2、文件操作：提供 OFD/PDF 版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出为图片、PDF或 TXT 格式文档，导出为图片时自动分页保存。
3、多文档支持：可打开 SFD、SEP、GW、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。
4、文档打印：提供打印预览功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。
5、阅读操作：提供翻页、跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、签章、注释、附件等导览功能。
6、内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入 WPS文档中。
7、电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，可脱离第三方签章库直接验证签章。支持自动加盖国密时间戳。
8、注释功能：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。提供注释导入导出功能。提供文本框注释功能，可为文本框注释内容添加数字签名。
9、图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。
10、版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等。
11、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。
12、页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。
13、安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https 打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限。
14、应用集成：支持 B/S和 C/S 集成模式，具有完善的二次开发接口。
	90
	套
	260

	4
	防病毒软件
	1、配置国产操作系统终端授权，含 3 年病毒库升级服务。产品符合国产化替代相关政策法规要求。
2、至少提供 4 种防病毒引擎组合，包括鲲鹏引擎、QEX 脚本查杀引擎、QVM 查杀引擎、EAV 引擎。可根据查杀需求选择启用不同的引擎。
3、支持对计算机快速扫描、全盘扫描、自定义扫描和强力扫描；强力扫描支持在快速扫描、全盘扫描或自定义扫描模式下，能够忽略本地扫描文件类型限制。
4、支持扫描网络映射驱动器。支持对压缩包进行扫描，可设置压缩包的扫描层数，最大扫描压缩包的大小。
5、支持按周、按月或按指定的间隔周期设置定时扫描任务，发现病毒后可选择由系统自动处理或仅上报不处理。
6、支持解析域名、PING 探测地址、TCP 建立连接三种外联探测方式，支持以分钟单位设置探测时间间隔，支持以 IP 或域名方式设置探测地址。
7、支持自定义词库，扫描包含词库关键字的文档，并可通过日志查看文档路径。
	90
	套
	150

	5
	打印复印彩色多功能复合机
	1.彩色数码复合机，打印、复印、扫描一体机；复印功能：
*2.复印速度：22 页/分钟；扫描速度：单面 ( 黑白 / 彩色 ):30 页/ 分钟
*3.预热时间：小于 20 秒，；
*4.首页复印时间：黑白:6.8 秒或以下，彩色：8.4 秒或以下；
5.分辨率：扫描：600dp i x 600dpi、打印：1200dp ix1200dpi；
6.灰度级：256；
*7.内存容量：1GB（可扩至 3G）；
*8.面板：7 英寸触摸屏;
9.原稿类型：纸张，书本，三维物体；
10.最大原稿尺寸：A3(11"X17")，复印纸张尺寸：A3 至 A6；打印功能：
11、打印速度：25 页/分钟，分 辨 率：1800*600dpi，标配双面器，打印接口：USB2.0（高速） /1.1
有线网络：10Base T/100Base TX/1000Base T
无线网络：IEEE 802.11b/g/n（选配）
12.纸张容量：标配纸盒：1000 页（2*500 页），选配纸盒：1000 页（2*500 页），最大纸张容量 2100 页（500*4+100 手送），纸张克重:标准纸盒：60-256g/m²,手送:52-256g/m² ;
扫描功能：
13、 扫描速度：黑彩同速 30 页/分钟(600dpi)，分辨率：最大 600dpi，进纸模式：平板+双面自动输稿器；
14、 适配平台 Windows7;Windows8;Windows10 飞腾 CPU+银河麒麟，飞腾 CPU+统信，鲲鹏 CPU+银河麒麟，鲲鹏 CPU+统信，龙芯 CPU+银河麒麟，龙芯 CPU+统信，兆芯 CPU+银河麒麟，兆芯CPU+统信等。
	1
	台
	21000

	6
	多功能一体机
	1、A4 激光多功能一体机；打印/复印/扫描
2、 自动双面打印；
3、打印速度 33ppm (A4）;58ppm（A5）
4、首页输出时间≤5.3s 秒
5、打印分辨率：1200×600dpi；
6、扫描分辨率：1200*1200dpi；
7、月最大负荷量≥80000 页；
8、CPU：800MHz；
9、内存：256M；
10、身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印
11、支持静音打印、精细打印
12、驱动一键简易安装
13、具备卡纸强排功能
14、具备定影自动清洁功能
15、扫描类型：平板+ADF；扫描速度：24ppm；
16、支持 U 盘扫描，支持 OCR 扫描识别
17、ADF 容量：50 页；
18、介质重量范围：60-200g/㎡
19、打印接口：USB2.0;10Base-T/100Base-TX（RJ-45 网络接口）
20、耗材类型：鼓粉分离；硒鼓寿命 25000 页，随机粉盒 6000 页
21、支持一键驱动安装，
22、国产品牌，国内生产
23、质量保障：享受原厂整机贰年质保，提供原厂技术参数确认函（加盖原厂公章）
	5
	台
	2600
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体育学科大数据平台
	一、基础管理功能
1.平台整合智慧体育锻炼数据、智慧体育测试数据，总体呈现学生人数、运动时长和测试次数。
2.平台支持班级管理、学生管理、账号管理、屏保管理，用户可创建班级、批量导入基础信息、设置账号角色和权限。
二、体育锻炼管理
1.平台支持校内体育锻炼管理、校外体育锻炼管理和赛事管理。
2.校内体育锻炼管理支持学校数据、年级数据、班级数据的概览，提供运动记录、运动排行的查询。
3.校内体锻的学校数据、年级数据和班级数据支持按学年或日期查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。
4.校内体锻支持按学年、年级、项目查询学生运动记录，运动记录可导出、可删除。
▲5.校内体锻支持按学年、 日期、年级查询运动排行，可查询的项目≥40 个。（提供上述功能界面截图）
6.校外体锻的学校数据支持按学年查询，可视化呈现运动人数、男女运动比例、运动总时长等信息。
7.校外体锻支持按学年、年级、班级查询运动记录，记录呈现每一位运动者的运动总时长、 日均运动时长，记录可导出。
8.校外体锻支持查询运动排行，具备作业管理功能。
9.赛事管理可增加赛事，对已有赛事进行编辑，查询赛事记录。
三、体育测试管理
1.平台支持年级、班级、学生的体测数据管理，体测记录、成绩、排行的查询，以及测试计划管理。
2.体测的学校数据支持按学年、 日期、模式查询，可视化呈现测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各年级测试人数、各年级成绩合格率、各年级平均分、各年级男女平均分，以及分年级查看男生或女生的各项目平均分与等级。
3.体测的年级、班级、学生数据支持按学年、 日期、模式、年级、性别等条件查询成绩，成绩可导出。
4.平台能够可视化呈现班级概览数据，数据包括测试人数、成绩合格率、成绩平均分、各项目平均分与等级。
5.平台能够可视化呈现学生概览数据，数据包括成绩合格率、成绩平均分、班级排名、年级排名、各项目平均分、各项目成绩详情。
6.平台能够查看≥10 个测试项目成绩报告，AI智能分析运动过程，报告包含测试成绩、成绩等级分布、成绩记录、肌群状态、点评与建议。
7.体测记录管理支持查询记录、删除记录、记录导出、批量导入记录、成绩设置为有效或无效。
8.体测成绩管理可按不同评分标准查询成绩，以及查看测试报告和视频。成绩可按学生或项目导出。
9.体测排行管理支持≥10 个测试项目的排行查询。
10.测试计划创建能够选择国家体质健康标准，设置测试名称、日期、年级、班级等信息，已创建的计划可编辑或删除。
11.测试计划可查看总测试人数、各班级完成测试人数、各项目测试进度及平均分，支持免考设置和成绩导出。
四、体育教学管理
1.平台资源库资源数量≥600 个，其中来源于“双一流 ”高校制作的资源数量≥100 个。
2.课堂教学管理支持用户按学年、 日期、项目、年级、班级、性别查看学生在各项目的成绩情况。
▲3.课程设置管理支持用户创建AI运动课程，系统提供≥40 个动作供用户选择，用户可设置课程适合学段、每组训练动作、每个动作时间、组循环次数、组间休息时间。（提供上述功能界面截图）
4.教学资源管理支持用户上传自有资源，资源格式包括视频、图片、课件 PPT、音频，并支持创建资源分类、技能标签。
五、体育赛事管理
1.支持用户选择AI体育设备并创建比赛，比赛创建内容包括比赛时间、比赛项目、设备端显示的排名类型。
2.用户在比赛创建时，支持用户选择设备端展示最佳成绩（校级个人排名、校级男女排名、年级男女排名），以及累计成绩（校级个人累计排名、校级男女累计排名、年级男女累计排名和班级累计排名）。
3.支持用户根据学年、设备、项目、比赛状态等条件筛选已创建的比赛。
4.每一个比赛支持查看比赛排行、比赛记录和参赛次数，以上数据支持导出。
六、移动管理助手
1.支持手机端切换项目和体测项目模式。
2.支持选择体能项目的示范视频投屏至显示设备。
3.支持手机端选择学生（可多选），并将选定学生信息发送至设备，支持执行发令或开始测试，以及终止正在进行的测试。
4.支持体测项目记录筛选，查看测试报告与视频回放。
5.支持排行榜筛选，按年级、性别、时间进行筛选。
6.支持添加学生、编辑学生基础信息、修改照片。
保量保障：中考时享受原厂上门服务，提供技术参数确认函（加盖厂商公章）
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特别说明：  
①投标人参与政府采购活动应当诚信守法、公平竞争，应当提供真实有效的证明材料（如有要求），如出现（包括但不限于）虚假性能特点或参数配置需求响应、虚假产品彩页、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告、虚假声明、虚假承诺、隐瞒失信信息等情形谋取成交的，一经发现，将取消成交资格并报行政监管部门严肃查处。 
②应通过中国信息安全测评中心测评的产品（含软件产品）或部件，投标人应从中国信息安全测评中心（http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/）已发布的相关产品（含软件产品）或部件中选择，确保通过相关主管部门验收。
③投标人应仔细阅读招标文件参数及相关要求，并对招标文件的各项参数及相关要求逐项进行响应，安装前采购人或委托的接收点相关人员将根据招标文件、投标文件对各项参数及相关要求逐项进行核实，若不能满足招标文件要求，采购人有权取消成交资格并由成交供应商赔偿给采购人造成的一切损失。

第二节 商务要求
[bookmark: _Toc4063][bookmark: _Toc20472]一、报价要求
1、投标人必须对本项目所有采购内容进行投标报价响应，不得只对部分内容投标报价响应，投标人对本项目的投标总报价最高不得超过516002.00元，否则其投标无效。
2、投标（响应）文件只有一个报价，无选择性报价，否则其投标将被视为投标无效而被拒绝。
3、投标人应根据自身实力、采购清单一览表及本项目的特点考虑各种风险，确定投标总报价（包括但不限于设备成本费、备品备件费、旧设备拆除、运费、人工费、机械费、装卸费、保险费、检验检测费、管理费、规费、税费、利润、付款方式导致的资金占用利息费、其他相关服务及售后服务费等一切费用），采购人除支付成交金额外，将不再支付任何其他费用。
[bookmark: _Toc27765][bookmark: _Toc15654]二、质量要求
1、成交供应商应保证合同项目下所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合国家相关行业的标准。
2、所有产品须满足国家及行业对节能、环保、质量方面的要求。
3、产品质量：按国标、部标或行业标准要求制造。
4、成交供应商须保障采购人在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭受损失的，成交供应商应赔偿该损失。
[bookmark: _Toc28754][bookmark: _Toc19839]三、实施要求及技术服务（含培训）要求
1、本项目产品安装、调试及培训等由成交供应商负责。
2、施工过程中需与采购人或校方精准对接，确保项目质量及安装工程的顺利实施。
3、成交供应商应按采购人要求，负责对指定对象进行培训，使其操作管理及维护人员能熟练掌握和操作设备，培训产生的费用全部由成交供应商承担。
4、产品的运输、保管及保险 
4.1 成交供应商负责产品在没有任何损坏的情况下安全运抵采购人指定的交货地点，成交供应商应承担由于其包装或防护措施不当而引起的产品损坏和丢失的责任或费用； 
4.2 成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格；
4.3 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。施工期间，应接受采购人或采购人委托的监理单位（如有）的监督管理，遵守有关规定；
4.4 成交供应商应负责其派出人员的人身意外保险。 
[bookmark: _Toc3804][bookmark: _Toc5100]四、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求
1、成交供应商应将采购产品在正常寿命期内正常使用及安装调试所需的所有附件、备品备件等列明清单，并在交货时一并提交。
2、项目交付完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括设备资料、施工资料、技术文档等移交给采购人。上述资料文件应编辑正确、内容充实、容易理解，并包括设备的型号、规格、技术参数等，保证采购人能够正确进行操作和使用。
3、质保期内，产品维护与维修所需的各种零配件，由成交供应商免费提供；
4、质保期满后，采购人维护或维修产品所需的零配件，成交供应商应及时优惠供应，并派专业人士进行维护或维修。
[bookmark: _Toc19477][bookmark: _Toc10748]五、项目验收
1、项目验收：国家有强制性规定的，按国家规定执行。若产生验收费用，由成交供应商承担。验收报告作为申请付款的凭证之一。
2、验收过程中如需质量技术监督部门认定的检测机构检测的，由成交供应商承担检测费用。
3、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
[bookmark: _Toc59][bookmark: _Toc31204]六、售后服务要求
[bookmark: _Toc3271]1、成交供应商应提供7×24小时的故障受理服务，一般故障应在72小时内排除。
2、质保及运维期：按各产品厂家规定的保修期进行保修（最低不得少于1年），自验收报告签字之日起开始进入质保期。
3、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应免费维修只收取材料成本费。
  4、如成交供应商不能在承诺的时间内修复故障，采购人有权请其他第三方专业服务公司进行维修，该费用由成交供应商承担。

[bookmark: _Toc21972]七、其他要求及说明 
1、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
[bookmark: _GoBack]2、付款方式：货物安装调试验收合格后，经结算审核，付合同总价的95%，剩余5%的尾款待所有产品使用运行1年后凭用户单位相关部门的证明材料支付（尾款不计利息）。
3、交货时间：合同签订之日起30日内完成安装调试及验收。
4、交货方式：现场交付。



对于本项目的有关商务、合同及技术要求，投标人应在投标（响应）文件对应的偏离表中进行回应，作出保证及说明（说明是指有偏离时，应将偏离条款逐条如实说明）。


