第五章 采购需求
第一节 采购清单一览表

包号：01

包名称：株洲市城区智能交通科技设施维护及补充建设项目（第一年）
	序号
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	单位
	数量
	备注

	一、信息化部分

	1
	视频存储服务器
	台
	2
	   

	2
	视图转发流媒体服务器
	台
	1
	

	3
	数据库服务器
	节点
	4
	

	4
	中心汇聚交换机
	台
	5
	

	5
	暖光LED频闪灯
	台
	160
	

	6
	四合一补光灯
	台
	70
	

	7
	路口智能终端主机
	台
	20
	

	8
	网络红绿灯信号检测器
	台
	44
	

	9
	监控硬盘
	个
	22
	

	10
	24口接入交换机
	台
	40
	

	11
	8口接入交换机
	台
	82
	

	12
	智能落地机箱
	台
	24
	

	13
	抱杆机箱
	台
	53
	

	14
	浪涌保护器
	台
	53
	

	15
	光模块
	个
	244
	

	16
	千兆光纤收发器
	对
	106
	

	17
	交通信号控制机（含智能机柜）
	台
	2
	

	18
	信号机智能机柜
	个
	6
	

	19
	信号机电子机箱
	个
	2
	

	20
	信号机主控板
	个
	2
	

	21
	信号机网络通讯模块
	个
	20
	

	22
	信号机转接板
	个
	20
	

	23
	信号机手控装置
	个
	10
	

	24
	信号机扁平电缆
	根
	30
	

	25
	六类成品网线
	根
	75
	

	26
	空气开关
	个
	24
	

	27
	多用插座
	个
	59
	

	28
	保险
	个
	200
	

	29
	YJV3*6电缆
	米
	1120
	

	30
	RVV4*1.0电源线
	米
	4400
	

	31
	RVV3*2.5电源线
	米
	11794
	

	32
	RVV3*1.5电源线
	米
	6890
	

	33
	8芯单模光缆
	米
	10374
	

	34
	六类工业级网线
	米
	5287
	

	35
	PDU
	个
	32
	

	36
	排插
	个
	78
	

	37
	DN65镀锌钢管
	米
	3758
	

	38
	Φ110*1.5米镀锌钢管
	根
	2
	

	39
	Φ100塑料管
	米
	1068
	

	40
	违法提示牌
	块
	75
	

	41
	底座工字铁
	个
	2
	

	42
	底座预埋件
	个
	2
	

	43
	定制软件
	套
	1
	

	44
	数据库软件
	套
	1
	

	45
	云服务器、云数据库、链路租赁
	年
	1
	

	46
	平台接口对接服务
	项
	1
	

	47
	367处信号机相位接线改造
	项
	1
	

	48
	295处信号机箱供电改造
	项
	1
	

	49
	295处信号机箱网络接入改造
	项
	1
	

	二、工程施工部分

	1
	工程施工
	项
	1
	


注：1.“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到具体标的。
2.投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分标的投标，否则投标无效。
3.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4.投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。
技术要求

项目概况

1、项目名称：株洲市城区智能交通科技设施维护及补充建设项目（第一年）
2、项目预算：447.367万元
3、政府采购编号：（2026）430200000089-1  

4、项目工期：签订采购合同后90日内完成初验。
5、建设规模及内容：本次株洲市城区智能交通科技设施维护及补充建设项目（第一年）的招标范围主要包括信息化（硬件设备采购、定制软件、数据库软件、系统配套设施、系统集成等）、工程施工等内容。
技术参数及要求（信息化部分）：
（一）硬件设备及线辅材：
	序号
	标的名称
	技术参数

	1
	视频存储服务器
	★1、CPU:≥2颗国产处理器，单颗核数≥32核,主频≥2.6GHz；

★2、内存：≥64G，单条≥32G，DDR4；
★3、硬盘：≥2个960GB SSD硬盘；总存储裸容量≥720TB，≥7200 RPM SATA硬盘；

4、具备电源模块1+1冗余备份，支持4个独立的风扇；

5、支持硬盘热插拔及在线更换故障硬盘；

6、存储系统可支持摄像机视频接入路数不小于3000路；存储系统可同时支持视频存储不小于1200路，视频转发不小于600路，录像下载不小于600路；

7、支持视频监控的前端接入、媒体调度、视频存储、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理等功能。

8、服务状态异常情况下守护进程在60秒可拉起服务；系统掉电恢复后，系统自动重启，业务自动恢复，不需要人工干预。

	2
	视图转发流媒体服务器
	★1、CPU:国产处理器，单颗核数≥24核，基准频率≥2.6GHz； 

★2、内存：≥64GB 单条≥4G，DDR4，支持扩展16条内存；
★3、硬盘:≥2块4TB SATA硬盘，最大支持12块硬盘； ≥7200RPM。
4、网口接口：≥8个GE电口,≥2个万兆光口，含光模块；

5、RAID卡：支持RAID 0/1/10；

6、电源：1+1冗余电源，功耗≤900W。

	3
	数据库服务器
	★1、CPU：≥2颗国产化CPU，单颗核数≥32核，主频≥2.5GHz；

★2、内存:≥128GB，单条≥32G，DDR4 ECC内存；

★3、硬盘：≥3块 2.5英寸 480GB SATA SDD，≥2块 3.5英寸 2TB SATA HDD；≥7200RPM。
4、RAID卡:支持RAID0/1/10/JBOD；

5、网络接口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，含光模块；

6、电源：1+1冗余电源，功耗≤900W。

	4
	中心汇聚交换机
	1、支持不低于36端口，不低于28个千兆SFP，不低于4个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo，不低于4个万兆SFP+；

2、支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice；VLAN支持GVRP协议支持MUX；VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1；VLAN Mapping功能支持协议透明VLAN。

3、用户分级管理和口令保护支持防止DOS、ARP攻击功能。

4、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥462Mpps。

5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+；

6、支持专用堆叠口，专用堆叠线缆即插即用，免配置堆叠。

	5
	暖光LED频闪灯
	1、灯型：LED灯；

2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；

3、色温：3500K；

4、中心光照度：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度）；

5、触发方式：开关量；

6、光斑覆盖范围：1车道；

7、补光距离：16m～26m；

8、频率：100Hz；

9、灯珠数量：≥16颗；

10、光通量：≥800lm；

▲11、远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；

12、亮度调节：1～20级亮度可调；

13、功耗：＜40W。

	6
	四合一补光灯
	1、灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；

2、光源：可见光（波长350nm～780nm）；

3、色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；

4、中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；

5、触发方式：开关量；

6、光斑覆盖范围：≥1车道；

7、补光距离：16m～26m；

8、回电时间：≤70ms；

9、闪光持续时间：180μs～500μs；

10、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；

11、闪光灯寿命：≥1000万次；

12、频率：100Hz；

13、灯珠数量：≥24颗（高亮LED）；

14、光通量：≥1000lm；

15、频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；

16、红外白光切换：支持；

▲17、远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态；

18、亮度调节：氙气：1～16级亮度可调；LED：1～20级亮度可调；

19、供电方式：50Hz；AC220V（±20%）；

20、功耗：≤65J。

	7
	路口智能终端主机
	1、支持违章图片普通合成和新国标六合一合成功能，合成顺序自定义；

2、支持RTSP/ONVIF/GB28181协议，兼容多种摄像机接入；

3、支持断网续传，当设备与平台断开，重连后设备将断开时间段的图片继续传给平台；

4、支持≥12路网络压缩高清视频输入，支持≥4个SATA接口硬盘；

5、支持≥18个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45）。

▲6、支持非机动车闯红灯、逆行、占道、不戴头盔等关联合成，特写图可替换成其他图片，如人脸图片等。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	8
	网络红绿灯信号检测器
	1、指示灯：≥1个RUN指示灯，≥1个LAN指示灯，≥20个输入状态指示灯；

2、参数配置：支持≥20路相机参数和通道参数；

3、状态检测：支持相机及红/绿灯状态检测；

4、检测模式切换：支持红/绿灯检测模式切换；

5、输入异常检测：支持红/绿灯输入信号异常检测，判断时长1-300秒范围可设；

6、校时功能：支持，NTP校时/同步PC；

7、网络状态监测：支持；

8、日志记录：支持记录1700条日志；

9、升级功能：支持（网络升级）；

10、信号输入：≥20路，AC220V红/绿灯信号；

11、RS-485接口：≥1个（调试串口）；

12、网络接口：≥1个RJ-45以太网口，支持100M网络数据传输；

13、硬件复位：支持；

14、供电方式：DC12V，标配适配器；

15、功耗：＜3W；工作温度：-40℃～+65℃；

16、工作湿度：10%～95%RH（无凝结）。

	9
	监控硬盘
	1、单盘容量：≥4TB；缓存：≥256MB；

2、转速：≥5400RPM；硬盘接口：SATA。

	10
	24口接入交换机
	1、千兆汇聚交换机，千兆电口≥24个，万兆SFP+≥4个；

2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP；

3、支持IPv4/IPv6双协议栈。

4、交换容量≥520Gbps，包转发率≥171Mpps。

5、支持工业级工作温度范围：-20℃～+65℃，在上述温度范围内应能正常工作，满足室外机柜安装使用要求。

	11
	8口接入交换机
	1、千兆电口≥8个，万兆SFP+≥4个；

2、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP；

3、支持IPv4/IPv6双协议栈；

4、交换容量≥520Gbps，包转发率≥105Mpps。

5、支持工业级工作温度范围：-20℃～+65℃，在上述温度范围内应能正常工作，满足室外机柜安装使用要求。

	12
	智能落地机箱
	1、外壳材料：箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度：门板≥1.2mm、箱体≥1.2mm；

2、安装方式：落地安装，基础固定；

3、箱体尺寸：适配路口安装条件和设备放置需求；

4、内部配置：电源空开模块（包含1个40A、1个25A、4个10A的空开，1个四位多功能排插，网络;电源防雷器），2个风扇，1个日光灯，接线端子等。

5、防护等级：IP54；

6、工作温度：-40-+85℃，相对湿度≤93%。

7、电压监测与计量：支持分别对≥6路供电电压的检测与计量。

8、异常报警：支持断电、断网、开门报警、震动报警、声光报警、烟雾报警、水浸报警。

9、支持断电续航功能，可在断电时及时将信息回传中心平台，支持数据存储，管理路口运营状态。

	13
	抱杆机箱
	1、规格尺寸：400mm*500mm*200mm；

2、一层层板，含插线板、空气开关、接地排。

	14
	浪涌保护器
	1、Un（额定工作电压）：系统正常电压，如单相220V 

2、Up（电压保护水平）：SPD 限制后的最大残压，值越低越好；分级要求：T1≤1.5kV、T2≤2.5kV、T3≤4kV。

3、Ures（残压）：浪涌通过时 SPD 两端实际电压峰值。

	15
	光模块
	SFP+;10Gbps；单模10KM

	16
	千兆光纤收发器
	1、网络接口：≥1个千兆光口（SC），≥1个10/100/1000Mbps自协商以太网口（RJ-45）；

2、光纤类型：单模单纤；

3、光接口类型：SC； 

4、波长：1310nm发送，1550nm接收；

5、光传输距离：≤20km;

6、输入电压范围：5-12VDC。

	17
	交通信号控制机

（含智能机柜）
	1、32相位控制，相序可由用户设置，配置60路灯控端子；

2、16路检测器，可接多种类型的车辆检测器（环形线圈、微波、视频、地磁等）；

3、设有"时基调度”、“星期”、“普通”三种时段模式,可对全年365天进行特殊日配时方案控制； 

4、4个RS232(上位机通信、手持终端通信)； 4个RS485串行通信口；4个RS422串行通信口；1个RJ45网络接口；

▲5、支持对多时段可变车道、自适应可变车道和人工干预可变车道的控制功能。在自适应状态下，车辆检测器故障时，自动降级功能为多时段可变车道；当车辆检测器故障恢复后，自动切换回自适应可变车道控制（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲6、支持对可变车道控制方案进行配置，并对可变导向车道指示标志进行配置，实现可变导向车道指示标志和交通信号灯的同步显示。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲7、支持在联网状态下，根据道路交通流情况，执行人工干预可变车道控制；在脱机状态下执行信号机内所设置的当前时段可变车道控制（多时段/自适应）。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲8、支持场景自适应控制功能，对于路网、路径、路口的不同场景，能够基于道路运行状态执行相应控制策略，控制策略可预先按优先级、状态规则等进行自定义编辑，并可根据实际数据对方案周期、相序、相位时长、最小绿、最大绿等参数按预先设定的控制策略进行调整。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。
▲9、故障检测功能：当检测到本地通讯或外接设备发生故障（常开故障、常闭故障、红绿同亮、短路、断路、灯具故障等）、电源电压超过预设的阈值时，可自动进入黄闪状态。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章）。

10、电源电压适应范围：电源电压在AC85V-300V，频率50Hz±2Hz范围内，信号机能够正常工作。

11、智能机柜参数：支持温度、湿度、水位、火警等数据检测与报警；支持远程、APP多种开锁方式；支持信号机机柜门开关时图像抓拍功能，配置前后门广角摄像头；支持人机交互界面，可现场调试信号机参数，显示路口实时放行状态。

12、过载保护功能：当发生过载、短路时，信号机可自动断电。

	18
	信号机智能机柜
	1、支持温度、湿度、水位、火警等数据检测与报警；

2、支持远程、APP多种开锁方式；

3、支持人机交互界面，可现场调试信号机参数，显示路口实时放行状态；

4、支持信号机机柜门开关时图像抓拍功能，配置前后门广角摄像头。

	19
	信号机电子机箱
	单个设备参数：含电子机箱1个、主控板1块、灯驱板3块、电源控制单元1个、机箱底板1个。

	20
	信号机主控板
	适配现有信号机，现有品牌为南京莱斯

	21
	信号机网络通讯模块
	适配现有信号机，现有品牌为南京莱斯

	22
	信号机转接板
	适配现有信号机，现有品牌为南京莱斯

	23
	信号机手控装置
	适配现有信号机，现有品牌为南京莱斯

	24
	信号机扁平电缆
	适配现有信号机，现有品牌为南京莱斯

	25
	六类成品网线
	规格;

1、5米以内六类成品网线65根。

2、50米以内六类成品网线10根。

参数:
1、导体：24AWG，7 股绞合无氧铜（7×0.20mm），4 对 8 芯双绞线，内置十字隔离骨架

2、绝缘：PE 聚乙烯，绝缘外径约 0.97mm

3、外护套：PVC（普通室内）/LSZH 低烟无卤（机房消防）；外径 φ6.0±0.2mm；阻燃 VW-1/CM 可选

	26
	空气开关
	2P/25A空气开关。

1、极数：2P（双极，L、N 同时分断）

2、额定电流 In：25A（环境 30℃）

3、额定工作电压 Ue：AC230/400V，50/60Hz                    

4、额定绝缘电压 Ui：500V

5、冲击耐压 Uimp：4kV
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	多用插座
	1.5米15孔多用插座。

1、额定电压：AC250V

2、额定电流：10A

3、额定总功率：2500W

4、孔位：3 组五孔（3× 二三插，合计 15 孔），新国标，无万能孔

5、电源线：长度 1.5m，3×1.0mm² 三芯铜线（L/N/PE），PVC 护套

6、插头：10A 三脚国标插头
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	保险
	10A保险。

1、额定电流：10A（In），25℃环境可长期持续通过 10A 电流

2、额定电压：AC250V（适配 220V 交流输入回路）

3、熔断特性：F快断（Fast）；2In（20A）下快速熔断，适合电源短路保护；

若电源有上电浪涌，可选 T 慢断（Slow）

4、 额定分断能力：≥200A@250VAC

5、熔体：金属合金丝；两端镀镍铜帽，接触良好
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	电缆
	 型号：YJV-0.6/1kV 3×6mm²

额定电压：0.6/1kV

2、导体：3 芯，每芯标称截面 6mm²，第 2 类绞合无氧铜

3、20℃导体直流电阻：≤3.08 Ω/km

4、长期允许工作温度：90℃

5、短路允许温度（≤5s）：250℃

6、载流量（25℃空气中敷设）：约47A；直埋地埋约 61A
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	电源线
	型号：RVV 300/500V 4×1.0mm²

1、额定电压：300/500V AC

2、导体：4 芯，每芯 1.0mm²，第 5 类多股无氧软铜丝（32 根 ×0.2mm 绞合）

3、20℃导体最大直流电阻：≤19.5 Ω/km

4、长期允许工作温度：70℃

5、70℃最小绝缘电阻：≥0.010 MΩ・km

6、空气中敷设参考载流量：约 10A；工程安全长期使用建议≤7A
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	电源线
	型号：RVV 300/500V 3×2.5mm²

1、 额定电压：300/500V AC，用于 220V 设备末端供电

2、导体：3 芯，每芯 2.5mm²，第 5 类多股无氧软铜丝（50 根 ×0.25mm 绞合）

3、20℃导体最大直流电阻：≤7.98 Ω/km

4、长期允许工作温度：70℃

5、70℃最小绝缘电阻：≥0.009 MΩ・km

6、空气中单根敷设参考载流量：约 19A；工程长期安全建议≤15A，约 3300W
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	电源线
	型号：RVV 300/500V 3×1.5mm²

1、额定电压：300/500V AC，适用于 220V 末端设备供电

2、导体：3 芯，每芯 1.5mm²，第 5 类多股无氧软铜丝

3、 20℃导体最大直流电阻：≤13.3 Ω/km

4、长期允许工作温度：70℃

5、70℃最小绝缘电阻：≥0.010 MΩ・km

6、空气中敷设参考载流量：约14A；工程长期安全使用建议≤10A，约 2200W
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	8芯单模光缆
	8 芯单模

1、纤芯 / 包层：9μm/125μm

2、工作波长：1310nm、1550nm

3、衰减（20℃）：

 1310nm：≤0.36 dB/km

 1550nm：≤0.22 dB/km

4、零色散波长：1300～1324nm

5、光纤涂覆层：250μm，全色谱识别
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	六类工业级网线
	类别：CAT6（六类），带宽250MHz

1、传输性能：100m 内千兆；≤55m 支持 10GBASE-T 万兆

2、导体：4 对 8 芯，24AWG 多股精绞无氧铜

3、20℃导体直流电阻：≤89Ω/km

4、特征阻抗：100Ω±15Ω

5、绝缘：HDPE 高密度聚乙烯

6、屏蔽结构：铝箔总屏蔽 + 镀锡铜编织网双层屏蔽，编织覆盖率≥85%，抑制变频器、强电 EMI 电磁干扰

7、支持 POE/POE++ 供电，兼容 Profinet、EtherCAT 工业以太网
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	PDU
	1、 额定电压：AC250V 50Hz

2、 输入额定电流：10A，总功率2500W

3、输出接口：8 位新国标 10A 五孔插座，插孔带安全保护门

4、输入电源线：RVV 3×1.0mm²，线缆长 2m，国标 10A 三脚插头

5、内部导体：锡磷青铜一体式铜条

6、保护模块：总控双极空气开关（L+N 同步切断），电源指示灯；可选防雷浪涌保护模块

7、单孔额定：10A/250V
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	排插
	1、额定电压：AC250V，50Hz

2、 额定电流：10A，额定总功率：2500W

3、插孔规格：4 位新国标五孔（4 组二三插），无万能孔，插孔内置安全保护门

4、电源线：RVV 3×1.0mm² 三芯铜线；可按项目选配线长（1.5m/2m），国标 10A 三脚插头

5、保护：过载保护，过载自动断电；带电源指示灯；可选总控开关

6、内部导电件：锡磷青铜一体式铜条，铜条厚度≥0.6mm
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	DN65镀锌钢管
	1、公称直径：DN65（2.5 寸）

2、外径：76.1mm

3、国标普通壁厚：4.0mm；最小壁厚≥3.5mm

4、理论内径：约 68.1mm

5、理论重量：7.54kg/m

6、定尺长度：6m / 根

7、材质：Q235B 碳素直缝焊管                              

8、 工艺：内外热浸镀锌

9、锌层厚度：≥42μm，镀层均匀，无漏镀、起皮；180° 弯曲试验锌层不脱落
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	Φ110*1.5米镀锌钢管
	1、规格：外径 Ø110mm，壁厚 1.5mm

2、内径：107mm

3、材质：Q235B 碳素直缝焊接钢管

4、理论重量：4.01kg/m

5、定尺长度：6m/根                          

6、表面处理：内外镀锌

7、锌层厚度：热浸镀锌≥42μm，镀层均匀，无漏镀、起皮

	39
	Φ100塑料管
	1、规格：外径 Ø100mm，壁厚 3.5mm

2、 内径：93mm

3、材质：HDPE PE100 高密度聚乙烯

4、定尺长度：6m/根，可按需裁切

5、理论重量：约 1.02kg/m                                                   6、密度：0.94~0.96g/cm³

7、拉伸断裂强度≥20MPa

8、断裂伸长率≥350%

	40
	违法提示牌
	1、尺寸：1000×600 mm 

2、底板：1.5–2.0 mm 铝板（防锈、耐候）；

3、表面：工程级 / 高强级反光膜（3M 或同等，夜间可视）；

4、厚度：1.5–2.0 mm，背面加肋加强。
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	底座工字铁
	长610mm*宽480mm*高500mm/壁厚8mm。

	42
	底座预埋件
	长610mm*宽480mm*高600mm。
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VR全景导览系统：

1、系统概述：
系统采用B/S架构，基于H5技术实现跨平台兼容性，包含管理后台（Web端）、H5用户端（移动端）和数据大屏三部分。系统分为前端展示层、业务逻辑层、数据服务层和基础设施层四部分。

2、管理后台功能

（1）数据展示面板

提供系统运行核心数据可视化展示，包含：

核心运营指标：H5页面访问量PV/UV、座位检索次数、停车场坐标点击次数、接驳车坐标点击次数、检票口坐标点击次数、VR使用次数、首页查询座位次数，支持时间筛选与趋势图展示。

入口行为分析：首页VR导览入口点击、底部Tab（座位/交通/个人中心）点击、收藏检票口/停车场/接驳车点击数据。

页面数据：座位页、交通页、个人中心页、资讯页浏览PV/UV。

分布图：停车收费类型分布、停车场车位使用情况、管制状态分布、活动状态分布。

VR作品数据：作品PV排行与列表（名称、PV、点赞数、场景数），支持手动同步。

数据展示项管理：支持数据展示项的新增、删除、修改。

（2）用户管理

用户信息列表（用户名、姓名、部门、角色、联系方式、状态、最后登录时间），支持查询、分页、导出。

用户注册（仅超级管理员）、修改、删除，新账号首次登录强制改密码。

组织架构管理：树形部门结构，支持多部门归属与部门主管设置。

（3）角色管理

角色信息列表、创建、修改、删除、分配。

角色权限分配：在页面/功能点两级权限树中勾选权限项。

超级管理员角色权限锁定，预置角色不可删除。

角色层级管理、角色组织和分类管理。

（4）权限管理

权限项新增、修改、删除。

权限信息查询。

（5）场景标签管理

场景标签信息新增、修改、删除、显示。

标签数据统计。

标签数据导入/导出。

（6）座位规划管理

座位分区信息列表（分区编号、区域名称、座位排号范围、对应检票口、楼层），支持查询。

分区新增、修改、删除。

Excel导入/导出座位分区数据。

（7）检票口管理

检票口信息列表（编号、名称、对应座位分区、状态），支持查询，列表+地图可视化展示。

检票口新增、修改、删除，绑定了座位分区的检票口不可直接删除。

检票口状态配置（开放/关闭/管制）。

（8）停车区管理

停车场信息列表（名称、位置坐标、总车位、空余车位、收费类型、收费标准、开放状态、附近检票口绑定），支持查询。

停车场新增、修改、删除，绑定附近检票口（步行时间必填）。

实时车位更新：对接停车场系统（海康/大华/宇视/科拓等），支持手动更新兜底。

Excel导入/导出。

（9）接驳车管理

接驳车线路信息列表（线路编号、名称、站点列表、首末班时间、发车间隔、运营状态），支持查询。

线路新增、修改、删除，删除时同步解除停车场关联。

站点配置（站点名称、经纬度、方向跟随线路）。

线路查询显示：列表+地图可视化展示。

（10）交通管制信息管理

管制信息列表（管制区域、时间范围、类型、绕行路线、发布状态、发布人），支持置顶与查询。

管制新增、修改、删除，支持地图可视化绘制管制区域。

发布状态管理（草稿/已发布/已撤销），已发布自动同步至H5端。

（11）内容管理

内容列表（活动/资讯/公告），支持类型筛选与置顶。

内容新增、修改、删除（被Banner/高优提示引用的内容不可删除）。

Banner图窗管理：配置首页轮播图片、跳转链接、显示状态、优先级排序。

高优提示管理：引用管制/活动/资讯/公告，配置首页顶部紧急信息条（最多2条）。

文本内容管理：文本内容新增、修改、删除、分类显示、排序展示、显示控制、报表输出。

（12）全景设置

热区绘制：热区信息新增、修改、删除、显示。

地图锚点设置：锚点信息新增、修改、删除、显示。

链接、电话与导航设置：导航链接与电话信息新增、修改、删除、详情展示。

自定义地图导航：自定义导航信息新增、修改、删除。

全景图片管理：全景图片新增、修改、删除、查询、列表导出、切图加载导入、分类管理。

（13）外部数据对接管理

对接源配置（API地址、密钥、同步频率、启停状态）。

同步日志查看、手动触发同步、异常处理与告警。

（14）操作日志

操作日志查询（按用户、模块、时间、操作类型）。

操作日志导出Excel。

（15）用户服务管理

意见反馈列表与处理（标记已处理、回复内容）。

3、H5用户端功能

 H5端面向群众用户，基于株洲交警公众号，无需注册登录。底部Tab包括首页、座位、交通、个人中心。

 （1）首页

活动图窗：首页轮播展示活动公告、交通提示，支持点击跳转详情。

活动简介：展示活动时间、地点、简介等信息，支持活动地址导航与全景地图展示。

活动资讯：活动资讯列表展示与信息查看。

高优提示位：顶部紧急信息条（最多2条），点击直达内容详情。

去场馆入口：点击导航至体育中心。

座位快捷查询：输入座位信息跳转座位页搜索。

（2）座位地图

地图底座：3D座位图展示，支持多视角查看、三维罗盘方向指示、场景标识显示、常显点位显示、全屏查看、一键导航定位查询。

座位信息搜索：输入座位分区、排号等信息，自动匹配对应检票口与入场路线。

座位信息展示：展示座位对应区域、楼层、检票口、步行距离/时间、入场路线，提供自驾/公交出行方案。

VR全景查看：对应检票口、入场通道的VR全景入口。

信息收藏：收藏座位信息、检票口、入场路线。

（3）停车页

为自驾观众提供停车场查询与导航：

停车场列表展示（实时空位、收费标识，支持筛选）。

停车场详情（收费标准、位置、空位、接驳关联）。

一键导航至目标停车场。

无车位/满位提示。

按座位搜索推荐停车场。

（4）交通页（接驳）

为用户提供接驳车线路查询与导航：
线路列表与附近站点（按入场/离场方向切换，按检票口筛选2KM内站点）。

线路详情（站点列表、运营时间、发车间隔）。

站点一键导航。

按座位搜索推荐接驳线路，支持接驳线路上任一站点导航至场馆检票口。

（5）收藏页

收藏列表（座位/检票口、停车场、接驳车线路）。

收藏详情跳转、单条删除与清空。

（6）活动详情页

活动详情展示（时间、地点、简介、封面、场次）。

活动地点一键导航。

（7）内容详情页

按内容类型渲染（资讯正文/管制区域·时间·绕行/公告内容），含图片与附件。

件查看与下载。

（8）意附见反馈页

填写反馈类型、内容描述、联系方式，提交至后台。

4、数据大屏功能

面向指挥调度场景，提供核心运营数据的大屏实时展示：
核心指标：H5页面访问量PV、座位检索次数、接驳车坐标点击次数、停车场坐标点击次数、管制查看次数、VR使用次数。

数据实时刷新：核心指标数据实时更新，支持活动日指挥调度场景下的实时监控。

可视化展示：采用大屏适配的图表与数据卡片形式直观呈现运营态势。

5、VR全景与数字地图制作

（1）VR全景数据采集制作

无人机高空VR影像采集，完成数字沙盘模型制作，标记场馆整体范围、重要地标与边界。

100处室内外关键点位实景VR采集，后期处理、范围标注与热点关联编辑。

每个全景点位生成独立访问链接，接入数字地图系统。

（2）数字地图制作

基于甲方提供体育中心平面图，完成等比手绘数字地图建设。

标注场馆区域、内部通道、周边路网及重要地标。

手绘地图与平面地图自由切换展示。

融入城市文化与体育特色元素。

（3）停车场数据接口对接

对接体育中心周边活动期间开放的停车场系统。

实现停车场车位状态、区域分布、空余数量等信息标准化获取。

违法数据接口升级要求：
1、过车数据接口

适配新建设备型号与协议，开发数据接收接口，实时解码、格式校验、基础清洗。

跨平台数据拉取、关联匹配与标准化融合，写入核心过车信息库。

提供标准API供第三方系统查询订阅，支持数据脱敏与访问控制。

按上级平台规范封装上报，支持断点续传与重试。

2、违法数据接口

接收新建设备违法抓拍数据与证据文件，与过车记录关联匹配、证据链封装。

多平台违法数据整合、去重、标准化，写入核心违法信息库。

违法数据及证据链按规范封装上报至上级平台。

3、二次分析违法结果接口

接收图像二次分析系统返回的结构化分析结果。

分析结果与原始过车/违法记录精准关联绑定。

二次分析违法结果按特定格式封装上报至上级集成指挥平台。
智能网联车辆数据展示：
1、网联车辆实时定位展示模块

（1）车辆定位数据外部接口
提供标准化数据接口，实现与外部定位数据源的对接，支持实时位置数据流的接入、鉴权、协议转换及数据质量校验。

（2）GIS地图服务接口调用

集成主流GIS地图，实现地图底图加载、图层控制、坐标系转换、地理围栏渲染及地图工具栏交互调用。

（3）标定车辆定位信息新增

支持在系统中录入新入网车辆的定位基础信息，包括车辆唯一标识、终端设备号、坐标偏移量参数等，建立车辆定位档案。

（4）标定车辆定位信息修改

对已有车辆定位档案进行动态维护，包括更换定位终端、更新坐标校准系数等，确保定位数据持续准确。

（5）标定车辆定位信息删除

支持对定位档案进行删除，同步清理历史缓存数据，释放系统资源并保障数据安全合规。

（6）车辆实时位置搜索

提供基于车牌号、企业名称、区域范围等多维度的实时位置检索能力。

（7）车辆实时动态渲染

实现海量车辆位置点的实时渲染，支持车辆轨迹尾迹图层叠加。

（8）地图监控视图切换控制

支持监控大屏在二维平面、卫星影像、夜间模式等多种视图间一键切换，并记忆用户偏好设置。

2、网联车辆状态信息展示模块

（1）车辆状态内部逻辑文件

定义车辆在线/离线/异常等状态的判定规则引擎，包括心跳超时阈值、定位漂移容差、信号丢失补偿机制等内部逻辑配置。

（2）车辆实时状态列表查询

以表格形式展示全网车辆的实时运行状态，包括在线状态、定位质量、速度、方向、最后上报时间等，支持分页、排序及字段自定义。

（3）车辆状态分类统计图表

按企业、区域、车型、运营类型等维度对车辆状态进行聚合统计，以柱状图、饼图等可视化组件呈现全局态势。

（4）车辆状态多条件综合筛选

提供组合筛选器，支持按状态类型（在线/离线/报警）、速度区间、区域围栏、时间段等多条件交叉过滤，精准定位目标车辆群。

（6）单车状态历史变更查询

记录并回溯单台车辆的历史状态变迁轨迹，支持按时间轴查看状态变化节点、变更原因及关联报警事件，辅助故障溯源。

3、长时驻地预警管理模块

（1）预警规则内部逻辑文件

配置车辆状态预警的触发规则库，包括超速、低速、长时间离线、定位异常跳变、围栏越界等规则的阈值与判定算法。

（2）暂停超时时间配置录入

设置车辆允许在站点/场区停留的最大时长阈值，支持按车辆类型、运营线路、场站类型差异化配置停留时限参数。

（3）修改暂停超时时间配置

支持对已有停留超时阈值进行动态调整，包括临时性节假日放宽、特殊任务豁免、批量车辆分组修改等运维操作。

（4）长时停靠预警逻辑分析

后台实时比对车辆实时位置与电子围栏站点区域，结合停留时长阈值进行持续计时，触发长时停靠预警的判定与分级。

（5）停止超时预警列表显示

以列表形式集中展示当前处于长时停靠超时状态的车辆，包含车牌、所属企业、停靠站点、已停留时长、预警级别等关键信息。

（6）预警详情地图联动查看

点击预警列表中的单条记录，自动在GIS地图上定位至该车辆所在站点，叠加显示站点轮廓、周边车辆分布及历史轨迹回溯。

（7）预警状态人工处理确认

提供预警处置工作流，支持运维人员录入处置措施（如电话核实、现场调度、故障排除），确认预警解除并归档处理记录。

（8）预警数据台导出输出

支持将预警记录、处置结果、统计分析报表按自定义时间范围导出为Excel格式，满足监管报送与运营分析需求。
四）定制软件安全要求：
1、投标人应遵循 "先调研、后确认、再实施" 的原则开展定制软件开发：开发实施前，投标人应完成对采购人需求科室的调研，编制需求调研报告和开发实施方案，经采购人书面确认后方可实施；采购人未确认前，不得开展开发实施工作。

2、投标人须按照软件安全开发生命周期（SDL）实施定制软件开发，在需求、设计、编码、测试、部署各环节落实安全管控，软件不得内置后门、调试暗接口、木马及恶意代码。

3、应用软件须具备身份认证、口令策略、基于角色最小权限访问控制、会话管理，有效防范SQL注入、XSS跨站、CSRF、文件上传、越权访问等常见应用安全漏洞。

4、对外接口须实现鉴权校验，传输采用加密协议；敏感业务数据支持传输加密、存储加密。

5、系统须完整留存登录、业务操作、管理员审计日志，日志防篡改，保存不少于12个月，支持审计追溯导出。

6、质保期内，针对软件自身开发缺陷引发的安全漏洞提供免费修复：高危漏洞2小时相应，12小时完成处置；中危漏洞4小时响应，24小时完成处置；低危漏洞48小时内完成响应处置。

  （三）数据库软件要求及标准：

国产数据库软件，部署于本次采购的数据库服务器，支撑至少50亿过车、违法等相关视图综合数据的接收、存储、治理、索引、查询、分析、多维碰撞等业务，满足数据不断增长的查询和分析挖掘需求；支持行式、列式、行列混存等多种存储模式，可根据不同应用场景为上层应用提供接口使用。前端设备产生的过车、违法等数据须能按既有数据字典写入本数据库，与支队现有视图综合管理平台实现数据兼容，具体以数据接入联调测试通过为验收标准。采购人负责提供数据库接入所需的数据字典及相应权限。
（四）云服务器、云数据库、链路租赁要求及标准：
 1、云服务器租赁期限：1年

云服务器（应用服务器）：CPU：≥4核，内存: ≥8G,硬盘: ≥1T,宽带：≥10Mps。

2、云数据库租赁期限：1年

云数据库：CPU：≥2核，内存：≥4G，高性能云盘：≥200G，1主1备。

链路租赁期限：1年

      1000M光纤：20根     100M光纤：25根

平台接口服务：负责与现有交管平台、信号管控平台等系统协议对接、联调测试、数据互通、调试部署，包含接口适配、技术调试、测试培训等全部相关工作内容。

367 处信号机相位接线改造：完成 367 处路口信号机相位线路勘查、相位接线改造、线路整理、辅材更换、现场调试、联调测试及现场清理等全部工作，改造后信号机满足接入现有信号控制 3.0 平台的技术要求。
295 处信号机箱供电改造：完成 295 处点位勘查、线路布设、端子改造、线路整理、通电调试、现场清理等全部工作，将信号机箱、电警机箱原单路供电链路改造为双路供电，改造后两路供电共用原有一路市电电源。

295 处信号机箱网络接入改造：完成 295 处点位勘查、线缆布设、端接、线路整理、网络调试、现场清理等全部工作；在运营商已部署光纤的路口，将信号机、电警卡口网络分别通过两条独立链路接入交叉口光纤收发器。
（九）工程施工部分：

 1、 本项目的工程施工包含道路开挖、杆件砼基础及土石方开挖、牵引管等内容，详见工程量清单
	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政工程  标段：
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	 
	电子警察基础及立杆 
	 
	
	
	
	

	1
	040101003001 
	挖基坑土方（装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.装车. 
	m3
	189.38
	
	

	2
	040101003002 
	挖基坑土方（不装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.不装车. 
	m3
	384.77
	
	

	3
	040103001001 
	回填土 
	1.密实度要求: 密实度达到设计要求;
2.填方材料品种: 土方. 
	m3
	384.77
	
	

	4
	040103003001 
	余方弃置 
	1.土壤类别:综合考虑;
2.运距:包干,由投标人自行考虑.
3.含卸土费以及城管卫生费;
	m3
	189.38
	
	

	5
	010502004001 
	混凝土基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	189.38
	
	

	6
	010506001001 
	现浇混凝土基础钢筋Φ6.5 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ6.5; 
	t
	0.014
	
	

	7
	010506001002 
	现浇混凝土基础钢筋Φ8 
	1.钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ8; 
	t
	0.449
	
	

	8
	010506001003 
	现浇混凝土基础钢筋Φ10 
	1.钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ10; 
	t
	0.069
	
	

	9
	010506001004 
	现浇混凝土基础钢筋 HRB400Φ12 
	1.钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:现浇混凝土基础螺纹钢筋 HRB400Φ12; 
	t
	0.078
	
	

	10
	010506001005 
	现浇混凝土基础钢筋 HRB400Φ14 
	1.钢筋种类、规格:钢筋种类、规格:现浇混凝土基础螺纹钢筋  HRB400Φ14; 
	t
	1.202
	
	

	11
	040806001001 
	接地极 
	1.材质:热镀锌角钢;
2.规格:L50*50*5*1000;
3.土质:综合考虑; 
	根
	23
	
	

	12
	010506025001 
	预埋铁件 
	1.钢材种类:铁件;
2.规格:按设计图纸规范;
3.铁件尺寸:按设计图纸规范; 
	t
	4.185
	
	

	13
	040205002001 
	电子警察立杆 H=7m（悬臂长6m） 
	1.类型:电子警察立杆 H=7m,悬臂长6m;
2.详细材质及规格见设计图纸; 
	根
	2
	
	

	14
	040205002002 
	电子警察立杆 H=7m（悬臂长9m） 
	1.类型:电子警察立杆 H=7m,悬臂长9m;
2.详细材质及规格见设计图纸; 
	根
	10
	
	

	15
	040205002003 
	电子警察立杆 H=7m（悬臂长16m） 
	1.类型:电子警察立杆 H=7m,悬臂长16m;
2.详细材质及规格见设计图纸; 
	根
	11
	
	

	16
	011404006001 
	热镀锌静电喷涂 
	1.杆件热镀锌静电喷涂,厚度≥85um; 
	t
	32.36
	
	

	17
	011404006002 
	喷塑 
	1.杆件喷塑,厚度≥70um; 
	t
	32.36
	
	

	A2
	 
	违停球基础及立杆 
	 
	
	
	
	

	18
	040101003003 
	挖基坑土方（装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.装车. 
	m3
	8.1
	
	

	19
	040101003004 
	挖基坑土方（不装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.不装车. 
	m3
	18.46
	
	

	20
	040103001002 
	回填土 
	1.密实度要求: 密实度达到设计要求;
2.填方材料品种: 土方. 
	m3
	18.46
	
	

	21
	040103003004 
	余土弃置 
	1.土壤类别:综合考虑;
2.运距:包干,由投标人自行考虑.
3.含卸土费和城管卫生费;
	m3
	8.1
	
	

	22
	010502004002 
	混凝土基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	8.1
	
	

	23
	010506001006 
	现浇混凝土基础钢筋Φ8 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ8; 
	t
	0.025
	
	

	24
	010506001007 
	现浇混凝土基础钢筋Φ10 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ10; 
	t
	0.006
	
	

	25
	010506001008 
	现浇混凝土基础钢筋 HRB400Φ12 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 螺纹钢筋HRB400Φ12; 
	t
	0.004
	
	

	26
	010506001009 
	现浇混凝土基础钢筋Φ14 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 螺纹钢筋HRB400Φ14; 
	t
	0.074
	
	

	27
	040806001002 
	接地极 
	1.材质:热镀锌角钢;
2.规格:L50*50*5*1000;
3.土质:综合考虑; 
	根
	2
	
	

	28
	010506025002 
	预埋铁件 
	1.钢材种类:铁件;
2.规格:按设计图纸规范;
3.铁件尺寸:按设计图纸规范; 
	t
	0.219
	
	

	29
	040205002004 
	违停球立杆 H=4500 
	1.类型:违停球立杆 H=4500,悬臂长2m;
2.详细材质及规格见设计图纸; 
	根
	2
	
	

	30
	011404006003 
	热镀锌静电喷涂 
	1.杆件热镀锌静电喷涂,厚度≥85um; 
	t
	0.3
	
	

	31
	011404006004 
	喷塑 
	1.杆件喷塑,厚度≥70um; 
	t
	0.3
	
	

	A3
	 
	警用终端落地机箱基础 
	 
	
	
	
	

	32
	040101003005 
	挖基坑土方（装车） 
	1.土壤类别：综合考虑;
2.挖土深度：综合考虑;
3.开挖方式：综合考虑;
4.装车. 
	m3
	17.08
	
	

	33
	040101003006 
	挖基坑土方（不装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.不装车. 
	m3
	47.12
	
	

	34
	040103001003 
	回填土 
	1.密实度要求: 密实度达到设计要求;
2.填方材料品种: 土方. 
	m3
	47.12
	
	

	35
	040103003007 
	余方弃置 
	1.土壤类别:综合考虑;
2.运距:包干,由投标人自行考虑.
3.含卸土费和城管卫生费; 
	m3
	17.08
	
	

	36
	010501001001 
	混凝土垫层 
	1.基础形式:C10商品混凝土垫层; 
	m3
	2.1
	
	

	37
	010502004003 
	混凝土基础 
	1.混凝土种类:商品混凝土;
2.混凝土强度等级:C20; 
	m3
	3.16
	
	

	38
	010401002001 
	砖砌体 
	1.砖品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑M10标准砖; 
	m3
	10.33
	
	

	39
	011201001001 
	墙面一般抹灰 
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰;; 
	m2
	23.18
	
	

	40
	010502004004 
	混凝土底梁 
	1.混凝土种类:商品混凝土;
2.混凝土强度等级:C20; 
	m3
	2.3
	
	

	41
	010506001010 
	现浇混凝土基础钢筋Φ10 
	1.钢筋种类、规格:现浇混凝土基础钢筋 圆钢Φ10; 
	t
	0.24
	
	

	42
	010506025003 
	预埋铁件 
	1.钢材种类:铁件;
2.规格:按设计图纸规范;
3.铁件尺寸:按设计图纸规范; 
	t
	0.54
	
	

	43
	040501005001 
	PE63塑料管 
	1.PE63塑料管; 
	m
	73.6
	
	

	44
	040806001003 
	接地极 
	1.材质:热镀锌角钢;
2.规格:L50*50*5*2500;
3.土质:综合考虑; 
	根
	23
	
	

	45
	040806002001 
	接地母线 
	1.材质:热镀锌扁钢;
2.规格:40*4; 
	m
	69
	
	

	A4
	 
	沟槽破除及恢复 
	 
	
	
	
	

	A4.1
	 
	拆除路面 
	 
	
	
	
	

	46
	040402018001 
	锯缝机锯缝 
	1.锯缝深度:综合考虑;
2.锯缝方式:综合考虑;
3.道路面层:综合考虑. 
	m
	1506
	
	

	47
	041001003001 
	拆除路面 
	1.材质:沥青混凝土+砼路面;
2.厚度:66cm;
3.拆除方式:综合考虑;
	m2
	153.7
	
	

	48
	041001002001 
	拆除人行道砖 
	1.材质:透水砖及混凝土基层;
2.厚度:透水砖6cm,混凝土基层15cm;
3.拆除方式:综合考虑;
	m2
	183.48
	
	

	49
	041001002002 
	拆除花岗岩 
	1.材质:花岗岩及混凝土基层;
2.厚度:花岗岩6cm,混凝土基层15cm;
3.拆除方式:综合考虑;
	m2
	15.4
	
	

	50
	041001002003 
	拆除混凝土路面 
	1.材质:混凝土面层;
2.厚度:20cm;
3.拆除方式:综合考虑;
	m2
	4.84
	
	

	A4.2
	 
	新建路面 
	 
	
	
	
	

	A4.2.1
	 
	沥青路面 
	 
	
	
	
	

	51
	040203006001 
	4cm细粒式沥青混凝土（SMA-13C） 
	1.沥青品种:细粒式沥青混凝土;
2.沥青混凝土种类:SMA-13C;
3.厚度:4cm;
4.运距:综合考虑;
5.人工摊铺; 
	m2
	153.7
	
	

	52
	040203004001 
	乳化沥青粘层（0.5L/m2） 
	1.材料品种:乳化沥青;
2.喷油量:0.5L/㎡;
3.其他:具体详见施工设计图,最终满足建设单位要求,达到施工验收规范标准,施工方法由施工单位自定. 
	m2
	153.7
	
	

	53
	040203006002 
	8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25c） 
	1.沥青品种:重交沥青混凝土;
2.沥青混凝土种类:AC-25C;
3.厚度:8cm;
4.运距:综合考虑;
5.人工摊铺; 
	m2
	153.7
	
	

	54
	040201021001 
	土工格栅 
	1.材料品种、规格:土工格栅; 
	m2
	153.7
	
	

	55
	040203004002 
	乳化沥青粘层（0.5L/m2） 
	1.材料品种:乳化沥青;
2.喷油量:0.5L/㎡;
3.其他:具体详见施工设计图,最终满足建设单位要求,达到施工验收规范标准,施工方法由施工单位自定. 
	m2
	153.7
	
	

	56
	040203007001 
	混凝土路面 
	1.混凝土强度等级:C25;
2.含养护. 
	m3
	153.7
	
	

	A4.2.2
	 
	水泥人行道 
	 
	
	
	
	

	57
	040203007003 
	20cm水泥混凝土路面 
	1.混凝土强度等级:C25;
2.厚度:20cm;
3.最终以实际发生工程量为准;
4.含养护. 
	m2
	4.84
	
	

	58
	040202010001 
	10cm碎石基层 
	1.密实度要求:符合设计要求;
2.填方材料品种:碎石;
3.厚度:10cm;
4.其他:具体详见施工设计图,最终满足建设单位要求,达到施工验收规范标准,施工方法由施工单位自定. 
	m2
	4.84
	
	

	A4.2.3
	 
	透水砖人行道 
	 
	
	
	
	

	59
	040204001001 
	6cm透水砖人行道 
	1.100*200*60mm透水砖;
2.3cm中粗砂;
3.15cmC30透水混凝土; 
	m2
	183.48
	
	

	A4.2.4
	 
	花岗岩人行道 
	 
	
	
	
	

	60
	040204001002 
	6cm花岗岩人行道 
	1.6cm花岗岩板材;
2.3cm水泥砂浆结合层;
3.15cmC30透水混凝土; 
	m2
	15.4
	
	

	A4.3
	 
	沟槽开挖回填 
	 
	
	
	
	

	61
	040101002001 
	挖沟槽土方（装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.装车. 
	m3
	207.05
	
	

	62
	040101002002 
	挖沟槽土方(不装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.不装车. 
	m3
	147.87
	
	

	63
	040103002001 
	回填中粗砂 
	1.密实度要求:满足设计及规范要求;
2.填方材料品种:中粗砂;
3.包括回填、分层推平、洒水、碾压等一切工作内容. 
	m3
	153.52
	
	

	64
	040103002002 
	混凝土包管 
	1.C25商品混凝土包管; 
	m3
	53.53
	
	

	65
	040103002003 
	回填土 
	1.密实度要求: 密实度达到设计要求;
2.填方材料品种: 土方. 
	m3
	147.87
	
	

	66
	040103003013 
	余土弃置 
	1.土壤类别:综合考虑;
2.运距:包干,由投标人自行考虑.
3.含卸土费和城管卫生费; 
	m3
	207.05
	
	

	A5
	 
	手孔井 
	 
	
	
	
	

	67
	040504001001 
	400*400手孔井 
	1.内空:400[长]*400[宽]*600[高]mm;
2.垫层:10cm碎石垫层+15cmC30混凝土垫层;
3.井墙:MU20标准砖砌体,MU10水泥砂浆砌筑;
4.抹灰:20厚1:2防水水泥砂浆;
5.井圈:C30商品混凝土,内配钢筋,详见设计;
6.井盖:500*500球磨铸铁防盗井盖; 
	座
	119
	
	

	68
	040101003007 
	挖基坑土方（装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.装车. 
	m3
	83.86
	
	

	69
	040101003008 
	挖基坑土方（不装车） 
	1.土壤类别: 综合考虑;
2.挖土深度: 综合考虑;
3.开挖方式:综合考虑;
4.不装车. 
	m3
	168.65
	
	

	70
	040103001004 
	回填土 
	1.密实度要求: 密实度达到设计要求;
2.填方材料品种: 土方. 
	m3
	168.65
	
	

	71
	040103003016 
	余土弃置 
	1.土壤类别:综合考虑;
2.运距:包干,由投标人自行考虑.
3.含卸土费和城管卫生费; 
	m3
	83.86
	
	

	A6
	 
	其他 
	 
	
	
	
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：市政工程 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	
	

	1.1.5
	利润
	
	
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	7.16
	15828.62

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政工程（拖拉管）  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A6
	
	拖拉管
	
	
	
	
	

	1
	040501005002
	水平拖拉管MPP 2Φ110x10mm
	1.土质:土层;
2.材质:MPP;
3.每米管道数量及规格:2*MPPφ110*10;
4.部位:具体详见施工设计图;
5.设备就位、现场组装、挖（填）工作坑、测位钻孔、回施扩孔、管材熔接、敷设管材、泥浆处理、泥浆处理、清扫现场、移机撤场.;
6.包括接地线敷设;
7.含管枕等附配件;
	m
	1126
	
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.1.2  单位工程清单汇总表

	工程名称：市政工程（拖拉管） 标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	金额（元）

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	
	

	1.1.5
	利润
	
	
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	7.16
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	

	注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。


注：根据湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省房屋市政工程安全防护、文明施工措施费用使用管理的通知（湘建质〔2026〕80号）规定，供应商在投标报价时，安措费报价不得低于采购人公布安措费金额的90%。
2、工程编制依据：
（1）执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）等9部工程量计量标准。

（2）2025年《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》、2025年《湖南省市政工程消耗量标准》及相应解释（湘建科函【2025】151号）。

（3）材料价格按株洲市建设工程造价管理站发布的《株洲建设工程造价信息》（2026年2月）；

项目实施要求：
（一）投标人须对所有施工点位进行详细的现场勘查，制定详实可行的施工方案，自备所有施工人员和机具。

（二）投标人负责所供设备的安装调试，须严格按照法律法规和有关标准规范进行施工，因未按照相关要求而造成的后果，由投标人承担全部责任。

（三）投标人必须确保项目实施过程中现场所有人员及第三方人员的安全，若施工期间发生安全事故，造成任何伤亡及损失，一切后果及法律责任全部由投标人承担。

（四）投标人在现场施工过程中必须服务公安交管、城管、路政等部门的管理要求，落实施工报备、安全防护等各项责任。

（五）线缆更换

 1、前期准备

（1）施工前需完成现场勘查，核查原有线缆规格、型号、敷设路径、埋深及接头位置，核对设计图纸参数，确保新线缆与设备、管道适配。

（2）提前办理道路施工、断电作业审批手续，划定施工警戒区域，摆放警示标识，做好交通疏导方案，避免影响道路正常通行。

（3）对新入场线缆进行质检，核查产品合格证、检测报告，检查线缆绝缘层、护套层无破损、老化、开裂，线芯无氧化、断丝问题，规格型号完全符合设计要求。

 2、拆除施工

（1）严格遵循“先断电、后拆除”原则，断开设备电源、信号电源后，逐一拆除设备接线端子，做好线序标记，避免新旧线缆接序错乱。

（2）拆除原有线缆时匀速拖拽，禁止暴力拉扯，防止线缆断裂残留管道内；若线缆卡顿，需分段拆解，同时清理管道内杂物、淤泥、旧线缆残渣，保证管道通畅。

（3）拆除完成后核对线缆长度、数量，确认无遗留线缆、杂物堵塞管道。

3、新线缆敷设

（1）线缆敷设前再次检查管道内壁无尖锐凸起、堵塞杂物，穿线时采用牵引网套匀速牵引，牵引速度控制在5-10m/min，严禁急拉、猛拽，避免磨损线缆绝缘层。

（2）多根线缆同管敷设时，排列整齐、无交叉缠绕，预留合理弧度，管口处加装护圈保护线缆，防止弯折破损。

（3）线缆弯曲半径严格遵循规范，弱电线缆弯曲半径不小于线缆外径10倍，强电线缆不小于15倍，杜绝小角度弯折导致绝缘损伤。

（4）线缆敷设完成后，两端预留规范余量，设备端预留1-1.5m检修余量，井内预留0.5-1m冗余量。

（5）全程杜绝线缆接头预埋在管道内，所有接头必须设置在手孔井、设备箱内，接头采用压接+绝缘热缩管双层防护，做好防水、防潮、防氧化处理。

（6）敷设完成后开展电气性能检测，使用万用表检测线缆通断，使用摇表检测绝缘电阻，强电线路绝缘电阻≥1MΩ，弱电信号线路绝缘电阻≥0.5MΩ，无短路、断路、漏电问题。

（7）核对线缆型号、敷设路径、余量预留符合设计标准，做好线缆敷设台账、检测记录存档。

（六）管道开挖

1、测量放线

（1）依据设计图纸及现场控制点进行精准放线，建立闭合测量控制网，标注管道走向、开挖宽度、深度、井位位置，放线偏差控制在±20mm以内。

（2）施工前复核周边地下管线（给排水、燃气、电力、通信）分布情况，做好标识避让，杜绝盲目开挖破坏原有管线。

2、沟槽开挖

根据管道管径、埋深确定沟槽开挖尺寸，开挖深度严格符合设计埋深要求，车行道下管道埋深不小于0.8m，人行道下不小于0.5m。

3、管道铺设与回填

（1）管道铺设前检查管材质量，镀锌钢管、PE硅管、MPP顶管管无破损、裂纹、变形，接口密封完好。

（2）管道铺设顺直、坡度均匀，无倒坡、起伏，管节对接紧密，同轴度偏差不超过10mm，避免接口形成台阶刮伤线缆护层。管道接口采用专用密封胶圈防护，做好防水密封处理，多管并行时间距均匀，排列整齐。

（3）管道铺设验收合格后及时回填，回填采用细土、砂土分层夯实，每层夯实厚度≤200mm，严禁大块石块、建筑垃圾直接回填，防止压损管道。

（4）管顶30cm范围内人工夯实，30cm以上可机械夯实，回填压实度达标，表层恢复原有路面、绿化原貌，做到工完场清。

（七）设备安装
1、设备基础施工

（1）前端设备立杆基础严格按设计尺寸浇筑，基坑开挖后夯实基底，布设钢筋骨架，预埋地脚螺栓，螺栓位置精准、外露长度统一，无偏移、歪斜。

（2）基础采用C25及以上混凝土浇筑，振捣密实、无蜂窝麻面，浇筑完成后养护不少于7天，强度达标后方可进行立杆安装。

（3）基础周边做好排水坡度，杜绝积水浸泡基础。

2、立杆与设备安装

（1）立杆安装垂直平整，垂直度偏差≤1.5‰，杆体无弯曲、变形、锈蚀，漆面完好无破损。

（2）设备箱体、摄像头、等设备安装牢固，螺栓紧固到位，防水密封圈完整贴合，杜绝松动、渗水隐患。

（3）设备安装角度精准，设备覆盖路面监测区域，无偏移、遮挡。

（4）设备箱内部布线规整，强弱电分离敷设，线缆绑扎整齐、标识清晰，端子接线牢固，无虚接、错接、漏接问题。

（5）箱体接地可靠，接地电阻≤4Ω，做好防雷接地处理，杜绝雷击损坏设备。

3、配套配件安装

（1）手孔井、检修井砌筑规整，内壁抹灰平整，井盖与路面平齐，承重达标，井内无积水、杂物。

（2）防雷器、熔断器、交换机等配套设备安装规范，型号参数匹配设备需求，接线符合电气规范，防护措施到位。

（八）系统调试

1、通电前调试

（1）全面核查设备安装、线缆接线、接地防雷、管道敷设质量，确认无接线错误、短路、漏电、设备松动等问题。

（2）再次检测线缆绝缘电阻、通断性能，核对设备供电电压、信号线路参数，确保符合设备运行标准，排查所有安全隐患后方可通电。

2、单机设备调试

（1）逐一对前端设备进行单机通电调试，监控设备画面清晰、无卡顿、无模糊、无偏色，云台转动灵活、角度可调，夜视功能正常。

（2）信号灯时序切换正常、灯光亮度均匀，无故障亮、熄灭异常。

（3）调试过程记录设备参数，对偏移、故障设备及时校准、整改。

3、系统联调

（1）完成单机调试后进行系统整体联调，对接后台管控平台，测试设备数据上传、视频传输、信号联动、报警触发等功能。

（2）确保前端设备与后台通信稳定，数据实时上传、无延迟、无丢包，抓拍、录像、存储功能正常，设备远程控制、参数调试功能有效。

（3）联动调试信号灯、监控设备协同运行，逻辑正常、无冲突，满足智能交通管控需求。

（4）系统调试完成后开展72小时不间断试运行，全程监测设备运行状态、系统稳定性、数据准确性，无死机、断连、故障报错等问题。试运行合格后整理施工资料、调试记录、检测报告，开展竣工验收，确保所有指标符合设计及规范要求。

4、设备备案要求

（1）采集前端设备经纬度及现场照片。

（2）设备按备案要求配置相关参数信息。

（3）加入厂商平台，配置平台参数。

（4）收集违法数据。

（5）制作设备评估报告并提交至备案管理员，进行备案。

（九）拖拉管施工（非开挖水平定向牵引）

1、前期勘查准备

（1）拖拉管施工前必须完成全线地下管线勘查，排查给排水、燃气、电力、通信管线及构筑物位置，精准标注避让点位，严禁盲目施工。

（2）根据施工距离、管径、地质条件、道路等级编制专项施工方案及应急预案，临近主干道、管线密集区、复杂地质路段需组织专家论证，审批通过后方可开工。

（3）设备选用适配智能交通弱电管线施工的履带式水平定向钻机，设备额定拉力、扭矩预留30%以上安全富余量，配套高精度导向仪、高强度钻杆、分级扩孔器、管道回拖工装，施工前对所有机械设备、监测仪器进行校验保养，确保性能完好、数据精准。

（4）管材进场核查合格证、检测报告，管材无裂纹、凹陷、壁厚不均、老化破损等质量缺陷。

2、测量放线与轨迹规划

（1）采用全站仪精准放线，确定入土点、出土点、管线中心轨迹，标注埋深、水平控制线，建立全程导向监测体系。

（2）严格控制施工埋深，车行道下管线埋深不小于0.7m，人行道下不小于0.5m，避开道路路基受力层。

（3）轨迹偏差严格把控：水平偏差≤50mm，垂直偏差≤30mm，全程动态校准，杜绝轨迹偏移、高低起伏、倒坡问题。

（4）合理设置入土角、出土角，角度平缓过渡，避免急弯造成管道弯折、回拖卡顿，保障管线敷设顺直。

（5）规范开挖入土、出土工作坑，坑位尺寸满足钻机作业、管道对接、泥浆收纳需求，坑壁做好简易支护、排水措施，防止积水、塌方，保持作业面整洁稳固。

3、导向钻进与分级扩孔施工

（1）施工遵循“先导向、后扩孔、再回拖”标准化流程。导向孔钻进阶段，全程依托导向仪实时监测钻头深度、角度、位置，根据地质变化动态调整钻机转速、推进力、泥浆流量，匀速平稳钻进，杜绝猛钻、硬顶。

（2）黏性土层稳步推进，砂层、松散土层放缓钻进速度、加大泥浆供给，防止孔壁坍塌、缩径。

（3）导向孔成型后进行分级预扩孔，根据设计管径逐级扩孔，最终扩孔孔径比管道外径大1.2-1.5倍，保障回拖空间充足。

（4）扩孔全程采用泥浆护壁工艺，调配适配环保泥浆，添加适量润滑剂，在孔壁形成稳定泥浆套，起到固孔、减阻、降温、防坍塌作用，严禁无泥浆干钻施工。

（5）扩孔完成后进行泥浆置换，清理孔内渣土、沉泥，保证孔道通顺、壁面平整。

（6）扩孔过程全程监测孔道稳定性，发现塌孔、缩径、偏位等问题立即停机整改，隐患消除后方可继续施工。

（7）所有钻进、扩孔参数、地质情况、设备运行状态实时记录，做到全程可追溯。

4、管道焊接与回拖施工管控

（1）管道对接采用热熔焊接工艺，焊接端面平整清洁、无油污杂质，焊接温度、时间、压力严格匹配管材规格，焊口成型饱满、无虚焊、夹渣、开裂，焊接完成后自然冷却，严禁冷水降温、强行受力。

（2）焊后逐一检查焊口卷边质量，不合格接口必须切除重焊。

（3）管道回拖前安装专用封堵护帽，防止泥浆、杂物进入管内，保护管道端口。

（4）回拖作业必须连续一次性完成，中途严禁长时间停顿，避免孔壁坍塌抱管。

（5）严格控制回拖速度与拉力，匀速回拖，标准回拖速度控制在0.5-1.0m/min，回拖拉力≤管材额定拉力50%，瞬时峰值不得超过70%，全程每5秒记录一次拉力、扭矩数据，曲线平稳无突变，出现尖峰卡顿立即停拖排查。

（6）多管同孔回拖时，管道排列规整、间距均匀，捆绑固定牢固，无交叉缠绕、挤压磨损。

5、收尾养护与监测

（1）管道回拖到位后，及时清理管口泥浆、杂物，做好管口封堵防护。

（2）拖拉完成24小时内保持管内0.1MPa稳压养护，若压力降幅≥0.02MPa，判定接口渗漏，需返工处理。

（3）全程监测地表沉降、周边道路及构筑物变形，发现沉降、开裂、隆起等异常立即停工处置。

（4）施工完成后核查管线埋深、轨迹、顺直度、接口密封性，检查管道无变形、破损、扭曲，管内通畅无堵塞。同步整理施工日志、导向轨迹数据、扩孔记录、回拖参数、焊接检测记录、影像资料，验收合格后方可开展线缆敷设、手孔井对接等后续工序，严禁不合格管线投入使用。

（5）施工收尾及时清运泥浆、建筑垃圾，平整作业区域，恢复路面及绿化原貌。

（十）通用安全与质量管控要求

1、所有施工人员持证上岗，岗前完成技术、安全交底，熟悉施工工艺及风险防控要点，高空、动火、临时用电等特殊作业严格执行专项安全规范。

2、道路施工现场全程设置标准化警示标识、围挡、防护设施，夜间布设警示灯，安排专人交通疏导，保障行人和车辆通行安全。

3、各工序实行自检、互检、交接检制度，上道工序验收合格后方可开展下道工序，杜绝质量隐患遗留。

4、施工全过程做好资料留存，包含勘查记录、施工日志、检测数据、调试报告、影像资料等，确保资料完整、可追溯。

5、施工完成后及时清理现场，恢复道路、绿化原貌，做到文明施工、绿色施工。

（十一）投标人在工程实施过程中，需有具备专业资质人员操作的事项，均须持有有效合法资格证的专业人员操作，如强电操作须具备电工证、无人机操作须具备无人机驾驶资格等。

四、技术要求：
（一）投标人提供的设备须符合国家及行业现行有效标准，随货提供出厂检验合格证及第三方检测报告；验收中发现不合格的设备，投标人须在收到通知后7日内无条件更换，更换及由此产生的全部费用由投标人自行承担。

（二）投标人负责本项目全部软硬件的集成实施，包括设备安装调试、系统部署及与采购人现有业务平台的数据对接；对接费用已包含在合同总价内，不另行收费。双方须提前确认接口技术方案，对接成果以系统联调测试通过、试运行正常为验收标准。

（三）投标人派出的项目实施人员须熟悉智能交通主流设备操作，进场前向采购人提交人员名单及资质证明（厂商认证、同类项目经验等）。采购人认为人员不符合要求的，投标人须在收到书面通知后3日内完成更换，且更换人员资质不得低于原人员；项目实施期间项目负责人及主要技术人员不得随意更换，确需更换的须经采购人书面同意。

第三节 商务要求
项目建设要求及说明

（一）项目实施方案要求
投标人应提供项目实施方案(包含但不限于技术方案、安装方案、进度计划及保障措施、实施人员配置及分工、质量安全保证措施等)，针对项目实施的各个阶段与关键节点，确保采购人能够清晰了解项目推进的全过程。中标后需经采购人确认后方可进场施工。

（二）对投标产品的要求
1、投标人应保证提供的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品，并符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

2、所提供货物环保等级要求达到国家环保标准。

3、项目所提供设备、软件应全部在指定地点安装并调试合格。

4、项目所提供设备、软件、服务、技术参数应符合采购清单要求。

（三）产品包装、运输、保险及保管要求

1、中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由中标人负责。

2、中标人负责产品到实施地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

3、中标人负责产品在实施地点的保管，直至项目验收合格。

4、中标人负责其派出的项目实施人员的人身意外保险。

（四）安装、部暑和调试要求

1、中标人须负责所有设备的安装调试，对本项目采购所有内容，应根据招标文件要求，实现正常运行并达到招标文件要求的功能、性能。

2、中标人在安装、部署和调试过程中需严格按照相应的工作规范和流程做好安装、部署和调试记录。

3、全部建设任务完成后进行为期 30天的试运行，在试运行期间，对于出现的问题，中标人要及时解决，撰写试运行报告，提交项目验收小组

4、在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理，项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。

（五）验收要求

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用，否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

4、验收时间:采购人在收到申请后的10个工作日内组织进行验收工作并于验收后5个工作日内向中标人出具是否通过验收的报告。验收合格支付合同款。验收不合格所发生的整改费用由中标人自行承担。

售后服务要求

投标人应提交具有针对性的售后服务方案(包括但不限于售后服务承诺书售后服务内容及响应时间、质保期内外保障措施、售后服务机构设置和人员配备、培训方案等)。

（一）本次项目硬件设备质保期为自验收合格之日起 3 年，系统软件部分为自验收合格之日起 2 年。质保期内因设备自身质量原因出现的故障，由投标人负责免费维修或更换，相关人工费、配件费及上门费均包含在合同总价内；因人为损坏、不可抗力及正常损耗导致的故障除外。同一设备同一故障经 2 次维修仍无法正常使用的，投标人须予以整机更换。

（二）所有产品须随货提供原厂供货证明。免费保修期自采购人验收合格之日起计算；原厂商标准保修期不足第（一）条约定期限的，不足部分由投标人负责延保，投标人对采购人的质保承诺不因原厂保修条款而缩减。原厂质保承诺函由投标人在中标后、交货时提供。

（三）投标人应免费为采购人培训操作及维护人员，培训不少于 2 次、累计不少于 8 小时，内容涵盖系统操作、日常维护及常见故障排除，并提供培训教材；具体培训安排以采购人要求为准。

（四）项目完工时，投标人应交付全套项目资料（纸质版 2 套、电子版 1 套），包括但不限于竣工图纸、设计文档、接口文档、测试报告、设备说明书、运维手册；定制开发的软件须交付源代码及开发文档，成品商业软件交付软件授权证明及操作文档。

（五）质保期内，投标人须随时解决出现的各类问题，并提供 7×24 小时电话及远程技术支持。接报后 2 小时内响应；需现场服务的，2 小时内到达现场；一般故障自接报起 24 小时内修复，24 小时内无法修复的，须提供备用设备恢复业务，不得影响采购人正常使用。投标人超时未响应或未到场处理的，采购人可委托第三方维修，相关费用由投标人承担。投标人履行现场服务义务时，可采用自有服务团队或委托项目所在地具备相应能力的服务商实施，相关费用由投标人承担。

（六）投标人有更优惠的售后服务承诺的，可在投标文件中单独列出。

付款方式：

1、付款方式：甲方在合同签订后支付合同价款的30%，设备安装调试、初验合格后，凭中标方开具的全额正规税务发票，支付至合同总额的80%；项目终验合格，中标人提交合同总价3%的质量担保，采购人收到该担保后，支付剩余全部合同款项。质量保证金或质保保函在质保期满且无质量问题后无息退还。

2、中标人应在采购人付款前，向采购人开具符合国家税务规定且与本合同项下货物内容一致的合法有效发票。采购人在收到中标人合规发票并审核无误后，按本合同约定支付相应款项；若中标人未提供发票或提供发票不符合要求，采购人有权顺延付款，且不承担逾期付款责任。
其他要求：
（一）交货时间及地点、方式

1、交货时间:合同签订后60个日历日内完成安装调试工作，并在90个日历日内完成初验。
2、交货地点:采购人指定位置。

3、交货方式:中标人负责运输，装卸、保管等。中标方完工须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

（二）知识产权保护要求

1、中标人对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

2、采购人使用中标人提供的货物对第三人构成侵权的，应当由中标人承担全部法律责任、给采购人造成损害的，中标人应当承担赔偿责任。

（三）保密要求

1、投标人须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》及国家、公安机关有关保密管理规定，对本项目实施过程中知悉的一切工作信息（含技术资料、业务数据、系统配置、采购过程信息等）承担保密义务。未经采购人书面同意，投标人不得以任何方式向任何第三方泄露、提供或披露上述信息，不得擅自扩大相关信息的知悉范围。保密义务不因合同履行完毕而终止。

2、投标人不得擅自建立跨网、跨域网络通道，不得违规联接公安信息通信网络，不得绕过安全边界防护设备进行数据交换；确因项目实施需要联接的，须按公安机关相关规定履行报批程序，并通过安全检测后方可实施。

3、投标人不得在系统、设备或软件中设置后门、木马等恶意程序，不得植入任何未经采购人书面告知的功能；未经采购人书面授权，不得探测、扫描采购人网络及系统（合同约定的安全检测、等级保护测评等授权范围内测试除外）；不得拆除、破坏或干扰监管设施、监管程序。

4、投标人不得违规下载、留存、使用、篡改、毁损、出售公安数据。项目实施中确需接触、使用公安数据的，须经采购人书面批准，遵循最小必要原则，并将使用范围限定在授权之内；项目结束后，投标人须按采购人要求删除或归还其持有、留存的全部公安数据及相关载体，并出具书面确认。

5、投标人中标后应与采购人签订保密协议，参与本项目的所有人员须签署保密承诺书，并按采购人要求接受保密审查与保密教育；人员发生更换的，新进人员须重新签署。

6、投标人违反本条规定的，采购人有权解除合同、要求赔偿损失，并依法追究法律责任；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

（四）对接要求：

 项目现状描述：采购人目前现用中心信号控制平台为南京莱斯信号控制 3.0 平台，现网电警、卡口、违停球机等设备已接入现有智能终端主机及视图综合平台统一纳管。
为保障株洲市城区智能交通科技设施维护及补充建设项目系统的稳定性和兼容性：

1、电警、卡口、违停球机需无缝利旧接入现有智能终端主机，并通过GB28181和GA/T 1400等标准协议统筹接入现有视图综合平台统一纳管。

2、信号机须接入支队现用中心信号控制平台，至少实现以下功能对接：

（1）常规控制功能：包括设备联网；配时方案调看、修改、加载；干线协调控制；其他控制方式（无电缆线控、感应方式、多时段定周期、黄闪及关灯等工作方式）等。

（2）特殊控制功能：包括指定相位控制、警卫线路控制、全息自适应控制等。

★上述1、2项涉及产品投标人需提供承诺书，采购人不接受产品变更申请。
（五）投标报价说明：

1、本项目的投标报价包含设备价款、价款税金、安装调试费、工程施工费、材料费、包装费、保险费、运输费、装卸费、验收及检测费、以及其它运抵至甲方指定交货地点的一切费用，即为含所有费用的固定总价。

2、本项目分项报价表分为两大部分（信息化部分和工程施工部分），两部分均设有上限值，信息化部分为3128370.00元，工程施工部分为1345300.00元，各投标人在进行分项报价时不得超过各部分的上限值，两个分项报价表的合计金额也不得超过预算金额4473670.00元，否则为无效投标。     
五、其他重要说明：

1、项目实施时间节点要求：

（1）合同签订后 5 日历天内，中标人须提交完整项目实施方案、施工组织计划、人员进场计划、设备供货计划，报采购人审核。方案审核通过后方可进场实施。 

（2）合同签订后 25 日历天内，完成全部设备到货及进场报验，到货设备品牌、型号、生产厂家须与投标文件承诺保持一致。 

（3）合同签订后 45 日历天内，完成现场安装、布线、单点调试工作。 

（4）合同签订后60日历天内，完成全系统联调、与采购人现有平台对接，进入试运行阶段。

（5）试运行期 30 日历天。试运行期满合格后 10 个工作日内，中标人提交竣工验收全套资料并申请竣工验收。

2、工期延误违约处罚  任一阶段性节点逾期的，采购人有权发出书面催告，中标人收到催告函后 3日历天内提交赶工方案并实施，赶工所有费用自行承担。每逾期 1 日历天，中标人按合同总金额 0.05% 向采购人支付违约金；阶段性节点逾期违约金累计上限为合同总价 5%。项目整体竣工验收逾期，每逾期 1 日历天按合同总金额 0.05% 计取违约金，整体逾期违约金累计最高不超过合同总价10%。采购人有权直接从项目进度款中抵扣违约金。中标人收到书面催告后 15 日内仍未采取有效赶工措施，节点持续滞后超过 30 日历天，或总工期逾期超过 45 日历天的，采购人有权单方解除合同，中标人须退还采购人已支付全部款项，并承担采购人因此产生的全部损失。仅采购人原因或不可抗力可申请工期顺延，中标人须在事件发生后 7 个工作日内提交书面申请及佐证材料，经采购人书面确认后方可顺延。

3、现场踏勘调研  投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人编制有关投标文件和签署合同时所需的有关资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。中标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔要求。

4、如投标人提供虚假材料谋取中标，在评标环节发现的，按无效投标处理。如中标后发现的，取消其中标资格，并送财政监管部门依法追究其法律责任。

5、验收中提供的设备及软件的实际参数必须与投标文件中的响应项参数相符，如出现一项不符合，属于虚假应标，将上报财政监管部门并依法追究其法律责任。

带“★”号条款为招标文件实质性条款，投标人不得有一项出现偏离，否则，视为无效投标。  

