第4章 采购需求
（一）采购项目名称：郴州职业技术学院足球场及看台改造项目
（二）工程基本情况：已具备进场条件，项目主要建设内容及规模: 详见工程量清单及图纸。
（三）工程承包范围：详见工程量清单及图纸。
（四）项目清单及说明：
人造草皮足球中场拆除及重新铺设面积约7770m2，钢结构及雨棚工程翻新改造面积约1170m2，看台阶面、舞蹈室及乒乓球场翻新改造面积约1345.07m，照明灯具、音响设备及线路1项。工程建设符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。
1、详见财政投资评审事务中心出具的《工程量清单合理定价》。
2、图纸另附。
（五）项目实施要求：
1、材料运输、保管及保险
1.1、成交供应商负责建筑材料等到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，并负责施工地点的的全部垃圾清运。
1.2、成交供应商负责建筑材料等在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3、成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。对于工作人员在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，均由成交供应商承担。
1.4、成交供应商应货物包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
1.5、成交供应商在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收。
2、施工要求
2.1、成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.2、施工期间，应接受采购人及有关部门的监督管理，遵守有关规定。
2.3、具体施工要求详见施工图纸及现行行业规定。
3、安全文明施工与环境保护 
3.1、安全文明施工
3.1.1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标。 
3.2、文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。
（2）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理。
（3）发包人或监理人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内应采取相应整改措施。 
4、验收要求
4.1、由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
4.2、符合国家相关行业验收规范和标准。按行业验收标准达到合格。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
5、人造草规格要求和参数要求
5.1人造草坪化学性能应满足GB36246-2018下表内容
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	苯并[a]芘
	
	≤1

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


5.2人造草坪物理性能应满足GB36246-2018下表内容
	检验检测项目
	单位
	技术要求

	冲击吸收，%
	┄
	45-70

	
	┄
	

	
	┄
	

	垂直变形
	mm
	4～11

	草丝拉断力
	单丝
	N
	≥10

	单簇草丝拔出力
	N
	≥20

	加速老化500h后草丝拉断力保持率，%
	单丝
	┄
	≥80


5.3足球场人造草坪的技术要求
	草丝形状及编织工艺
	加厚加宽挤出型PE单丝

	草丝颜色
	翠绿/柠檬黄

	底布走针方式
	“一”字形走针

	草纤维磅重
	9500dtex

	草高
	50mm

	密度
	10500针/㎡

	草丝厚度
	270-320μm

	底布材质
	双层加强底布

	背胶
	环保丁苯乳胶（必须是机器通过高温渗透）

	排水性
	未填沙：≥30升/平方米/分钟
填沙：≥10升/平方米/分钟

	卷宽
	4米（卷长：按场地实际需要）

	填充物要求
	石英砂粒径30-50目，填充28-32kg/㎡；

	
	绿色，环保颗粒，填充5-6kg/㎡


5.4人造草坪产品可靠性要求
   ▲5.4.1人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准测试草丝拉断力≥23N、单簇草丝拔出力≥115N，底布拉断力（纵向）≥2200N,底布拉断力（横向）≥2000N，经过氙灯500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h老化后测试草丝耐气候色牢度≥7级、草丝拉断力保留率≥85%、单簇草丝拔出力保留率≥85%，底布拉断力保留率（纵向）≥85%,底布拉断力保留率（横向）≥85%的专项报告。（需提供具有运动场地检测资质的检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检验检测报告扫描件及该检测机构的运动场地检测资质证明截图并加盖投标人公章。）
▲5.4.2人造草坪产品依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准进行经过氙灯500h+耐酸（30%硫酸）500h+耐碱（20%碳酸钠）500h+常温常湿（23℃、湿度50%）500h+高温（90℃、湿度5%）500h+低温（-40℃、湿度5%）500h老化后测试冲击吸收达50%-55%、垂直变形达6-8mm、阻燃性中心到损毁边沿最大距离≤45mm、抗静电：9×108-1×109Ω、拉伸强度≥700N/100mm、剥离强度≥90N/100mm、渗水速率≥200mm/h的专项报告。（需提供具有运动场地检测资质的检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检验检测报告扫描件及该检测机构的运动场地检测资质证明截图并加盖投标人公章。）
▲5.4.3人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试TVOC、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯及可迁移元素锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se结果均为未检出，耐酸性(30%H₂SO₄,168h)、耐碱性(20%Na₂CO₃,168h)均合格的专项报告。（需提供具有运动场地检测资质的检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检验检测报告扫描件及该检测机构的运动场地检测资质证明截图并加盖投标人公章。）
▲5.4.4人造草坪产品依据GB 36246-2018标准测试草丝拉断力≥12N、单簇草丝拔出力≥40N，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化后测试草丝拉断力保留率≥91%、单簇草丝拔出力保留率≥95%，冲击吸收、垂直变形均合格的专项报告。（需提供具有运动场地检测资质的检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检验检测报告扫描件及该检测机构的运动场地检测资质证明截图并加盖投标人公章。）
6、防锈漆需符合国家标准。
7、张拉软膜需符合国家标准。
（六）项目特别说明（含结算方式、工程变更、工程竣工结算等）：
1、工程款支付方式：合同约定
3、工程竣工结算
以审计结果为最终结算依据。工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在法定时间内审核认可。工程竣工验收后，承包方应在法定时间内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
4、争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，提请诉讼。
（七）工期及质量要求：
1、工期：30日历天；
2、质量要求：质量等级必须达到合格标准；
3、人造草坪质保期：5年（需提供承诺函并加盖投标人公章）；
4、防锈漆需符合国家标准，质保期4年。（需提供承诺函并加盖投标人公章）；
5、张拉软膜需符合国家标准，质保期10年。（需提供承诺函并加盖投标人公章）；
6、保修要求：按中华人民共和国国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。
（八）其它需要说明的事项：
1、开工时间起算点：合同中约定具体的日期作为开工日期。
其他未明确事宜由双方协商约定；
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