采购需求

一、项目名称：2026年华容县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目

二、项目预算：598400.00元
三、项目概况：主要是畜禽规模养殖场、第三方粪污收集平台的视频监控建设及其他辅助设施建设和县级畜禽粪污处理视频监控平台建设。

四、监控范围及技术要求

1.监控范围：按照“填平补齐、全面覆盖、有效监管”的原则，做到养殖场、第三方粪污收集平台的粪污处理区域全覆盖、粪污处理设施和处理过程全覆盖、粪污处理后的外排和外运区域全覆盖。对全县14个乡镇畜禽规模场、第三方粪污收集处理机构纳入在线视频监控的粪污处理设施主要包括集污池、贮存池、氧化塘、沼气池、曝气池、沉淀池、厌氧发酵池、好氧反应池、固液分离设施、粪污排放设施、臭气处理设施、干粪贮存设施、粪污粪肥转运设施、病死畜禽无害化处理设施（已纳入畜牧水产事务中心在线监控）等。支持对生态敏感地区的规模以下养殖户以及存在较大养殖污染、安全生产风险的养殖户，实行粪污处理在线监管。

2.技术要求：规范视频监控设施设备技术参数要求，实现视频监控与湖南省畜牧水产监管信息平台对接，同时便于拓展接入各级、各相关部门畜牧业管理和畜禽养殖污染防治信息平台。严格按照《湖南省畜禽粪污处理视频监控体系建设技术指南》，建设养殖场、第三方粪污收集处理机构的畜禽粪污处理在线监控设施和县级畜禽粪污处理视频监控平台。

（1）视频数据接入要求。县级平台应具备接入摄像头视频数据的能力。各养殖场畜禽粪污处理监控摄像头能通过有线网络接入所在地县级平台，并实时向县级平台推送视频流。对已实施粪污处理在线视频监控且达到行业主管部门在线监管要求的养殖场，县级平台应支持接入其原有监控摄像头的视频数据。

（2）摄像头元数据管理要求。县级平台应支持对接入摄像头的元数据进行统一管理。所有接入县级平台的摄像头需录入所属养殖场（户）的统一社会信用代码或身份证号、养殖场（户）名称（录入名称要求与湖南省畜牧水产监管信息平台监管对象名称保持一致）、所在地域、规模大小、养殖类型等元数据信息，以便上级平台能够分区域、分规模、分类型对养殖场（户）进行分类管理。

（3）画面查看与远程控制功能要求。县级平台应支持查看摄像头画面与远程控制功能。可查看本县辖区内所有监控点位的实时视频及不少于30天的历史视频；支持分区域、分规模、分类型查看各监控点位的视频画面；县级平台应具备对接入系统的可转动摄像头的远程控制功能，包括水平转动、垂直转动、变焦等操作，便于管理人员调整摄像头视角、查看监控区域内不同位置细节；支持向本县辖区内监控摄像头发送语音通知。

★（4）与省级、市级平台对接要求。（为保证与省级、市级对接可靠性和稳定性以及满足省级、市级考核要求，视频监控系统软件厂商要求无缝对接至省级、市级平台，实现省级、市级平台统一调度、业务扩展、云台控制、录像核查等功能，需提供无缝对接承诺函并加盖投标人及软件制造商公章。）县级平台应实现与湖南省畜牧水产监管信息平台（后文简称省级平台）、岳阳市相关平台的对接。县级平台需遵循GB/T28181协议标准，以确保视频数据与省级、市级平台顺利对接，保障省级、市级平台可全面获取各县级平台监控资源。县级平台需向省级、市级平台推送视频流的分辨率不低于1080P，省级、市级平台可根据网络状态自主切换码流，确保画面流畅。县级平台应支持响应省级、市级平台发起的多路视频请求，省级、市级平台可依需选择查看单个监控点位的实时视频或不少于30天的历史视频，也可同时分屏查看多个监控点位画面。省、市、县监控数据对接实现互联互通。
五、采购清单
	一、县级畜禽粪污处理视频监控平台

	序号
	品名
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	平台基础包
	1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;7、提供数据、服务等统一开放能力；8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
	1
	套
	

	2
	门户工作台
	1、提供安保管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、运维管理员五类用户角色门户工作台；2、提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展示内容，制定专属的工作台显示内容；3、提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒等能力。
	1
	套
	

	3
	事件中心
	提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，联动方式包含视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。一、事件联动管理1、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定义联动规则模板；2、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；3、支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件等事件联动动作配置；4、提供7种高级联动规则模板配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。二、事件检索管理1、支持报警事件自定义时间存储，最长支持36个月存储；2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等；4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。
	1
	套
	

	4
	图上监控
	提供各类资源图上展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示。1、支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；2、支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；3、支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；4、支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。
	1
	套
	

	5
	移动APP
	面向管理人员、员工提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用。1、支持管理员和员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库导览、报修应用；2、支持事件、消息、待办内容的提醒和查看功能，使管理人员能够实时知晓和处理业务事件；3、提供安防管理应用，包括：视频预览、录像回放、图片查询、巡更、图上监控、报警监测、电瓶车管理应用；4、提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采集应用；5、提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管理、移动岗亭应用；6、提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离线、告警信息的数据统计。
	1
	套
	

	6
	视频监控
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。一、视频预览1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；二、录像回放1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；三、图片监控1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；4、支持图片下载能力；四、视频上墙1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；五、视频事件1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模板进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
	100
	路
	

	7
	设备网络管理
	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。一、视频网络管理1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。二、门禁运维管理1、提供门禁设备在线状态监测能力；2、提供门禁设备运维报表统计能力；三、可视对讲运维管理1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力；2、提供可视对讲设备运维报表统计能力；四、梯控运维管理1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力；2、提供梯控设备运维报表统计能力；五、停车场出入口运维管理1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力；2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力；六、寻车诱导运维管理1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力；2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力
	1
	套
	

	8
	视频联网
	提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；2、支持资源同步能力；3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；4、支持级联视频点位设备操作控制能力；
	1
	套
	

	9
	县级平台服务器
	技术规格：2U双路标准机架式服务器;CPU：配置2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64；内存：配置64GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；硬盘：2块600G10KSAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATASSD硬盘，板载最大可选支持1个SATAM.2硬盘;阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）;PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbESFP+等多种网络接口;其他接口：标配1个IPMIRJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源;
	1
	台
	

	10
	视频存储服务器
	4U24盘位，机架式网络存储设备;【硬件规格】处理器：1颗64位多核处理器;系统内存：8GB;磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔;网络接口：3个2.5G数据网口，1个2.5G管理口;整机电源：550W，1+1冗余电源;其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）;;【产品性能】视频性能：最大支持接入350路（最大接入带宽700Mbps）;【产品功能】支持视频流直写;支持ONVIF、GB/T28181、RTSP等标准协议;支持VRAID、RAID0、1、5、6、10、50等多种RAID模式;支持一键配置（VRAID模式），可快速部署阵列和存储池;支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复;支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询;支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能;支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽;支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况;
	1
	台
	

	11
	企业级IOT硬盘
	12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM,空气盘，CMR传统磁记录;传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧;MTBF可达2,000,000小时;支持5年有限质保服务;
	10
	块
	支持100路400W像素的摄像头保存30天

	12
	汇聚交换机
	三层千兆交换机（24千兆电+4千兆光）端口：24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口;安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）;链路聚合：支持GE端口聚合;支持静态/动态聚合;支持跨设备聚合;端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像;QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记;支持包过滤功能;支持SP/WRR/SP+WRR队列调度;支持基于端口的限速;支持基于流的重定向;支持时间段;VLAN：支持基于端口的VLAN;支持QinQ;支持协议VLAN;支持MACVLAN;STP：支持STP/RSTP/MSTP;安全特性：支持用户分级管理和口令保护;支持AAA认证;支持Radius认证;支持SSH2.0;支持端口隔离;支持802.1X;支持端口安全;支持MAC地址认证;支持IPSourceGuard
	1
	台
	

	13
	视频安全网关
	最大网络层吞吐量：2Gbps;最大并发连接数：200万;每秒新建连接数(TCP)：2万;IPS吞吐量：1.2Gbps;AV吞吐量：1Gbps;IPSecVPN吞吐量：800Mbps;IPSecVPN隧道数：750;SSL用户数(标配/最大)：15/1500;网络接口：10个千兆电口（1对Bypass）+2对Combo口;管理接口：1个CON口;USB接口：2个USB3.0口;内存：4G;硬盘容量：1个扩展插槽，可扩展480GSSD;机箱：1U标准机箱;电源：AC100-240V，32W，交流单电源;
	1
	台
	

	一、小计
	

	二、监控平台指挥中心

	1
	视频解码器
	6路高清解码器;解码分辨率：最高1200W像素;视频解码通道：60;视频解码能力：H.264/H.265：支持5路1200 W，或8路800 W，或10路600W，或15路400W，或30路1080P，或60路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）;MJPEG：10路720P及以下分辨率实时解码 ;视频输出接口类型：HDMI 1.4;视频输出接口数：6;视频输出最大分辨率：1080P;视频输出分辨率：1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz; 工作湿度：0％ ~ 90％;电视墙数量：1个;电视墙规模：≤6;虚拟分屏：支持;单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16;单屏图层数：4个1080p或者2个4k;整机图层数：单屏图层数 x 输出口数;场景数量：64;预案数量：支持256个平台预案 ;音频输出接口数：6;音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 ;音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ;光口：2个光口 100base-FX/1000base-X;支持光电自适应;电口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口;
	1
	台
	

	2
	LCD拼接大屏
	55英寸#3.5mm拼缝;显示尺寸：55inch;背光源类型：D-LED;物理拼缝：3.5mm;物理拼缝公差：±0.8mm;物理分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）;亮度：500±10%cd/m²;可视角：178°(水平)/178°(垂直);对比度：1000:1;音视频输入接口：HDMI1.4×1,DVI×1,USB2.0×1;音视频输出接口：无;控制接口：RS-232IN×1,RS-232OUT×1,IRINx1;安装孔距：600(H)mm×400(V)mm（4-M6×6.5mm;）
	6
	套
	

	3
	大屏挂架
	前维护支架;仅壁挂专用；下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm;支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺防腐耐锈。颜色：黑色;表面处理：静电喷塑;材料：SPCC高强度钢板;厚度：160mm+屏厚;
	6
	套
	

	4
	高清线缆
	10米HDIM高清线缆;端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定，支持HDMI4K30Hz型号稳定传输。
	6
	套
	

	5
	视频监控客户端
	处理器：(8核/8线程/2.7GHz）;内存：16GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32GB内存，单根可选8和16GB内存;SSD硬盘：1个512GBSSD;显卡：集显，板载显示接口,1个HDMI,1个DP,1个VGA;光驱：不带光驱;电源：200W;机箱大小：11L;键鼠：含USB有线键鼠;显示器：23.8英寸，分辨率1920*1080，刷新率75hz，2显示接口;前置USB接口：2个USB3.0,2个USB2.0;1个USB3.0,1个USB2.0;后置USB接口：4个USB3.0,2个USB2.0;硬盘接口：支持4个SATA接口，1个M.2接口;PCIe扩展：1个PCIE3.0x16插槽,1个PCIE3.0x8插槽;音频接口：前置：1个Micin，1个headphoneout；后置：1个linein，1个lineout，1个Micin;网络接口：1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒;其他接口：1个RS232串口;
	1
	套
	

	6
	网络摇杆键盘
	摇杆类型：四维单按键摇杆
USB接口：USB2.0x1
视频接口：VGAx1;HDMIx1 " "5000";显示屏：7英寸LCD
控制方式：网络方式;串口控制
电源：DC12V
功耗：≤15W
	1
	台
	用于球机摄像头的控制

	7
	六类网线
	支持千兆以太网信号传输。无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。采用聚氯乙烯(PVC)护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障。
	1
	箱
	

	8
	机柜
	42U服务器机柜
	1
	台
	

	9
	控制台
	定制双人控制台
	1
	张
	

	10
	控制椅
	定制
	2
	把
	

	11
	监控中心专线
	500M带宽，1个固定IP带宽互联网专线1条
	1
	年
	

	12
	系统集成服务费
	机房设备安装调试，平台对接
	1
	项
	

	二、小计
	

	三、前端监控设备

	1
	400万PoE球机
	400万2.5寸4倍半球型网络红外摄像机;1.具备室外场景下防水、防尘能力，达到至少P66防护级别。2.具备 4mm焦距、400万及以上像素，确保视野足够宽广，能清晰监控到10m以内目标。3.具备红外夜视、全彩夜视能力，可以在黑暗场景下自动开启红外夜视功能，或者自动开启补光灯，建议夜视距离满足红外不低于 50 米白光不低于 20 米。4.接入县级畜禽粪污处理视频监控平台(后文简称县级平台)，实时推送监控视频数据，视频流分辨率不低于1080P，且保障画面流畅。5.存储至少30天视频数据(可采用SD卡、NVR、云存储等多种存储方式)。6.具备不低于1W的扬声器功率，扬声器覆盖范围需确保10米以上距离可清晰听闻。7.支持县级平台管理人员向现场发布语音通知，通知内容可为实时通话或调用预设模板，具备声光预警功能8.支持县级平台远程控制，可实现云台控制、运动追踪及自动复位功能。9.具备区域入侵AI功能，支持人、机动车、非机动车等多种类型进入指定监控区的语音通知、10.具备至少两年的维修保障期，需免费上门安装非人为故障上门维修。11.接入网络带宽不低于100M。12.支持POE供网供电，并配备安装支架、防水套件，安装时要结合实际情况合理布放网线。13.安装要结合实际情况，选择合适的安装位置、安装高度、倾斜角度等，确保覆盖粪污处理关键环节。
	71
	个
	

	2
	400万臻全彩筒型摄像机
	1. 400万全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0），内置≥1个麦克风、≥1个扬声器；▲ 2. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路，下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 3. 补光灯灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 4. 具有智能ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） ▲ 5. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%；（需提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明） 6. 支持POE供电，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP66。
	10
	个
	

	3
	摄像头支架
	金属壁装支架;压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔
	81
	个
	

	4
	POE交换机
	提供4个千兆PoE电口，1个千兆网络电口;交换容量 10Gbps;包转发率 7.44Mpps;支持IEEE802.3at/af;端口最大供电功率：30W;整机最大供电功率：35W;支持6KV防浪涌;支持PoE输出功率管理;千兆网络接入设计;高强度金属外壳;无风扇设计;
	42
	台
	

	5
	超远程POE交换机
	提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口。支持IEEE802.3at/af。支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。支持红口保障。支持最远250m传输。支持6KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理。百兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。坚固式高强度金属外壳。无风扇设计，高可靠性
	25
	台
	

	6
	户外防水箱
	定制304不锈钢壁挂式监控机箱，280*190*100
	71
	个
	

	7
	漏电保护开关
	16A1P+N漏电断路器
	71
	个
	

	8
	防雷插板
	4孔位新国标防雷击不带线电插板
	71
	个
	

	9
	单相电源防雷器
	1、无需停电即可更换保护器单元。2、最高可承受20KA（8/20&amp;mu;s）雷电流冲击。3、动作响应时间小于25纳秒。
	71
	个
	

	10
	光纤收发器
	百兆光纤收发器;单模;单纤;25KM;
	3
	套
	

	11
	无线网桥
	500米无线网桥;无线标准：IEEE802.11a/n/ac（2×2MIMO866Mbps）;工作频段：5150MHz～5250MHz,5725MHz～5850MHz;信道宽度：20/40/80MHz;天线角度：水平天线角度：50°±5°,垂直天线角度：50°±5°;接收灵敏度：-56±2dB@AC80-MCS9；-83±2dB@AC80-MCS0;最大空口传输速率：≤866Mbps;配对方式：自动上电配对;无线传输距离：500m;组网方式：点对点;带机量：2路8MPIPC;
	1
	套
	

	12
	3.5米立杆
	杆高度3.5米，杆壁厚≥6mm，热镀锌处理，根据点位具体制横臂接口位置及数量，配套法兰底盘、箱体固定件、避雷针等，设计箱体托盘固定位置，含建设费用。
	67
	根
	

	13
	立杆基础制作
	含现拌砂浆+地笼开挖+地笼保护材料+地面复原+垃圾清运等
	67
	项
	

	14
	辅材及配件
	膨胀螺丝、膨胀管、波纹软管、PVC管、胶布、螺丝、扎带等五金辅材。
	71
	套
	

	15
	室外六网线
	8芯室外六网线
	8785
	米
	

	16
	电源线
	RVV2*1.0电源电缆线，用户电源接入到设备箱
	2365
	米
	

	17
	4芯光纤
	1、应用范围：室内外布线;2、敷设方式：管道、架空、桥架;3、光纤类型：G.657D，4、存储温度：-40℃-70℃，工作温度：-20℃-60℃;5、允许拉力：短期600N，长期300N;6、产品结构：，凹型槽设计，易于分离，全干式结构，便于开剥和安装，8字型结构，着色光纤，金属加强构件，高性能材料外护。
	1000
	米
	

	三、小计
	

	四、其他

	1
	设备安装
	设备安装（立杆，摄像机、设备箱、接地等，平均按每杆1摄像机、1个设备箱，含接线、接头配件、设备安装等）；设备调试（多次摄像机角度、焦距调整、设备箱等调试）。
	71
	项
	

	2
	各场网络带宽
	
	71
	条
	每个点不低于100M

	二、小计
	

	项目合计
	


六、供货范围
1、成交人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2、成交人负责设备及相关设施的安装、调试直至正常运行；

3、成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4、成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、成交人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

七、验收标准和方法

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。

2、验收合格后，方可交付使用。验收不合格的，由成交人免费无条件修正达到要求、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

八、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、本项目的安装调试由成交人负责。

2、成交人应对所提供的设备提供全面的7×24小时的技术服务与支持。

3、成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

4、项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

5、培训：成交人应负责培训采购人指定的操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

九、质保及售后服务要求

 1、质保期：自竣工验收通过之日起不少于3年运维。硬件叁年，软件壹年。（其他事项合同中约定）
2、质保期内，提供7×24小时的故障服务受理。接到故障处理通知后，2小时内响应，一般故障应在24小时内排除；重大故障应在24小时内响应并提出解决方案，需在48小时内解决排除。

3、产品维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4、质保期内，需提供的技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5、谈判文件要求相关产品质保期超过厂家提供的质保期限的，可由供应商提供延期服务并提供服务承诺函或原厂授权供应商提供服务的授权函。

6、质保期内出现任何质量问题（造成设备损坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的零配件及技术支持。

十、项目其它要求及说明

1、交货时间、地点及方式：

1）交货时间：自合同正式签订之日起60天内交付、验收合格并交采购人使用。
2）交货地点：按采购人指定的地点。
3）交货方式：送货上门，并安装调试完毕，验收合格。
2、结算方法

1）付款方式： 

（1）设备安装调试检测验收合格后支付合同金额的60%；

（2）项目审计后支付合同金额的37%；

（3）剩余3%，自项目竣工验收合格之日起满2年且无任何质量问题后，采购人一次性无息支付。
2）、中标人应按约定时间交货。如未按约定时间交货则须缴纳违约金，按每延期一天扣除货款万分之五作为违约处罚。

3）、本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4）、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

注：“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
对于上述项目要求，供应商应在谈判响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
