采购需求
	序号
	品名
	参数
	图片
	单位
	数量

	1
	篮球场硅PU≥5mm（厚度）
	▲1、硅PU符合GB 36246-2018标准要求的物理机械性能、有害物质释放量、有害物质含量及气味一体的检验或检测，提供具有“CMA”资质的第三方检验检测机构出具的合格报告；
▲2.硅PU/运动场塑胶材料标准状态依据GB36246-2018标准技术要求拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥100%；经80℃热空气老化1000h后、80℃热水浸泡1000h后，分别符合GB36246-2018标准拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%的检验或检测，提供具有“CMA”资质认定标志的第三方检验检测机构出具的合格报告；

▲3.硅PU球场材料符合GB36246-2018标准要求，获得《儿童安全产品认证证书》，及在国家市场监督管理总局|全国认证认可信息公共服务平台查询截图；
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	平方
	1230

	2
	基础打磨
	打磨、酸洗
	
	平方
	1230

	3
	双人漫步机
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm；主要承载横梁：≥Φ60x3mm或40mmX40mmX3.0mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：2人
3.摆杆有限位装置，单侧摆动幅度不小于65°且不大于70°，摆杆选用≥φ60×3mm优质钢管弯管加工而成，限位部件为铸钢件。
4.摆杆与主立柱内侧的最小距离处大于60mm；
5.踏板采用≥4mm优质钢板冲压件，踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板面周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧2mm；
6.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5；
7.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；
8.相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；
9.转轴直径为≥30mm，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚≥6.5mm，轴承选用6206深沟球轴承；
10.踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
11.安装方式：直埋式；
12.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	4
	太极揉推器
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥Φ60x3mm或50x40x3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：2人
3.两转盘间的开口距离不小于230mm；
4.转盘采用优质钢板冲压卷边成型；转盘轴直径为≥25mm，轴承采用深沟球轴承6205；
5.安装方式：直埋式；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	5
	双位坐蹬器
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥Φ60x3mm或60mmX40mmX3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：2人
3.座支撑管为≥φ60×3mm优质钢管弯管而成。脚踏板和座靠板为≥4mm优质钢板冲压件；
4.限位轴承座为精密铸钢件，外径不小于130，主轴直径≥φ30mm，限位轴直径≥φ20mm；
限位耳板为≥10mm钢板整体冲压件且边角圆弧过渡；轴承选用深沟球轴承6006，轴承应采取有效的防水、防尘措施； 
5.安装方式：直埋式；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	三人转腰
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥Φ32x3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：3人
3.扭腰盘有限位装置，单侧最大偏转角度140°，转轴直径≥φ30mm；
4.扭腰盘直径≥320mm，采用≥4mm优质钢板冲压制作，盘面标识有初始位置，盘上表面边缘≥R6mm的圆弧过渡；
5.安装方式：直埋式；主立柱≥500mm、转盘立柱≥400mm；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	骑马机
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥Φ60x3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：1人
3.扶手采用≥φ32×3菱形花纹管，座板为≥4mm优质钢板冲压件；
4.轴承应采取有效的防水、防尘措施。轴直径≥φ25mm，轴承采用深沟球轴承6205，限位轴承座为精密铸钢件，限位耳板为整体冲压件且边角圆弧过渡，限位轴直径≥φ20mm；
5.安装方式：直埋式；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	钟摆训练器
	1.主立柱采用优质钢管，直径≥114mm，主立柱壁厚≥3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：2人
3.扶手连接管采用优质钢管，顶部横管≥120×60×3.0mm矩形钢管，扶手采用≥φ32×3mm钢管加柔性端部把套且端部为球形面，端部直径≥50mm。摆杆有限位装置，限位部件为铸钢件且单侧摆动幅度不大于70°，摆杆选用≥φ60×3mm优质钢管。
4.踏板采用≥4mm优质钢板冲压件，脚踏部位应有防滑措施，摩擦系数应≥0.5；踏板左右两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
5.安装方式：直埋式，地埋深度：500mm；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》中的规定要求。
产品须通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书和证书确认函加盖公章
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	上肢牵引器
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥Φ60x3mm，与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.使用人数：2人
3.活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；柔性部[image: image7.png]


件选用尼龙钢丝绳；把手端部直径不小于50mm；
4.轴直径≥φ30，轴承采用深沟球轴承6206，轴承座设有限位装置且无刚性碰撞；
5.安装方式：直埋式；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	10
	告示牌
	1.主要承载立柱为：≥Φ114x3mm，主要承载横梁：≥20x30x2.0mm或Φ42x3.0；与其他管材同时满足GB19272—2024标准中相关静载荷、稳定性要求；
2.告示牌采用不锈钢材质，用矩形管焊接框架将其用抽芯铆钉和防盗螺栓固定，图样及字样蚀刻处理，不锈钢板边缘及尖角不允许外露；
3.器材安全警示需采用图示方式，告知使用者可能存在的风险；
4.安装方式：直埋式；
5.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	室外乒乓球台
	1.球台面规格：≥2740×1525mm，球台腿采用直径为≥Φ60mm、壁厚于≥3mm优质管材；
2.台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型；
台面面板厚度≥5mm，翻边宽度≥50mm，翻边厚度≥7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160×140mm；
3.采用彩虹腿设计结构，台腿使用≥Φ60×3mm优质钢管，弧形管之间有横撑，安装方便，结构稳定；台板底部采用支撑框架，每半块板面支撑框架不少于4纵4横支撑管连接，撑管采用厚度≥2.0mm的优质方形钢管，螺栓连接牢固；
4.除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于6mm。当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于3，且覆盖面直径不小于50mm。嵌入式紧固件（含突出物）应被永久覆盖；
5.安装方式：预埋式；地埋深度：400mm；
6.器材符合GB19272-2024《室外健身器材的通用 安全要求》中的规定要求。
产品须提供通过全国认证认可信息公共服务平台官方网站可查的第三方认证机构出具的符合GB19272—2024《室外健身器材的安全通用要求》产品认证证书复印件或原件扫描件加盖公章。
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	移动式篮球架(不含护套)
	1.篮架伸臂≥2250mm，篮圈上沿离地面3050mm。
2.立柱下面采用≥180mm×180mm大圆弧方管，壁厚≥3.0mm，立柱顶端30cm≥150mm×150mm的方管，壁厚≥3mm拼焊而成。
3.篮球架横梁采用≥200×150×3.0mm异型管拼焊而成。                                                                                                                    4.后拉杆采用2组≥40mm×60mm矩形管，在自动弯管机上一次折弯成型，免调节设计。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。                                                                                                                                                               5.篮板规格：1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，产品符合GB-15763.3-2009标准，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用≥40mm×40mm铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员
扣篮时不受伤害。                                                                                                                                                         6.篮筐采用Φ≥18mm实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好，配尼龙篮球网。
7.篮球架螺丝采用达克罗螺丝，所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。
8.底座尺寸≥2000mm×1000mm×340mm。采用≥2.5mm厚。
9.篮板上拉杆采用Φ≥48mm*2.5mm圆管。
▲10.室外篮球架底座尺寸≥2000mm×1000mm×340mm。采用≥2.5mm厚的整张钢板经模具一次冲压成型；四周边角均采用弧形无棱角设计。提供具有CMA或CNAS资质检测（验）机构出具的依据GB/T23176-2008标准检测（验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，同时提供市场监督管理局颁发的检测机构资质认定证书及资质认定证书附表，检测项目必须在检测能力范围内。
▲11.室外篮球架篮板上拉杆采用Φ≥48mm*2.5mm圆管在自动弯管机上一次折弯成型，拉杆前端采用免调节。提供具有CMA或CNAS资质检测（验）机构出具的依据GB/T23176-2008标准检测（验）报告扫描件或复印件加盖投标人公章，同时提供市场监督管理局颁发的检测机构资质认定证书及资质认定证书附表，检测项目必须在检测能力范围内。
	[image: image10.png]



	副
	2

	13
	多功能柱（羽毛球 排球 气排球三用含网）
	1、立杆外管直径是≥89mm，内管直径≥76mm，壁厚≥2.5mm的优质钢管。焊接喷塑紧线器，顶端加厚加大铁[image: image11.png]


滑轮。全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。
2、箱体尺寸≥60x45x30cm，采用优质铁板焊接，铁板厚度≥2.0mm。精工打磨，高温静电喷塑。可加砂石水泥配重，带移动轮子，移动方便。≥10x16cm的方管连接立杆。底座总长≥115cm。
3、整体可升高至1.55米（羽毛球）、1.8米（气排球）、1.9米（女子气排球）、2.0米（男女混合气排球）、2.1米（男子气排球）、2.24米（女子排球）、2.43（男子排球）米。网球的高度1.07米，在外管对应位置挂钩子。空箱整体重量≥65kg/对，加好配重可达到≥210kg/对。
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	球场灯（1柱2灯）
	总高：7米，Q235钢材，锥杆。上口径≥70MM，下口径≥160MM，壁厚≥3MM。整体热镀锌喷户外沸碳漆，灯体颜色为白色。含≥2*150W高压钠灯光源
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	羽毛球地胶
	1.厚度≥5.5mm  
2.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³
3.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 
4.防滑性(湿法)≥0.6  
5.阻燃性：Ⅰ级 
6.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 
7.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡
▲8. 为确保PVC运动地胶产品在日常维护卫生过程中产品防滑和耐磨性稳定，提供耐洗刷50万次，依据GB/T43565-2023、GB/T9279.1-2015标准耐划痕未划伤，抗滑值90-110，提供检测名称为PVC运动地胶的第三方检测报告复印件。
▲9. 为确保PVC运动地胶产品经过人员长期运动踩踏后产品性能稳定，提供模拟人员踩踏不少于10万次，依据GB/T43565-2023、GB/T11982.1-2015、GB/T10654-2001标准产品外观无裂纹、无断裂，色牢度无脱色，拉伸强度≥2MPa，提供检测名称为PVC运动地胶的第三方检测报告复印件。
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注：为保证产品质量，要求成交供应商在签订合同前，将针对本项目产品出具授权书原件及检测报告原件提供给采购人核查，如查实有虚假，则取消其成交（中标）资格，由此导致的所有损失由成交供应商自行承担。（提供承诺书，格式自拟）
