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第一章 磋商邀请

湖南建科工程项目管理有限公司受汨罗市弼时镇任弼时红军学校的委托，对其汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目
2、政府采购计划编号：             号   
3、委托代理编号：HNJK-ML-2026004 

4、采购项目预算：1108496.85元 

□支持预付款，预付比例：0% 
本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业
6、评标方法：□最低价法 ☑综合评分法 
7、合同定价方式：☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 
8、合同履行期限：从合同签订之日起30日历日。
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□投标保证金：采购项目预算的/%； 
□履约保证金：中标金额的/%； 
□质量保证金：合同金额的/%； 
二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	单位
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	1108496.85
	汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目
	详见磋商文件
	1
	批
	1108496.85 
	□
	□


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。  
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求：
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
□专门面向：□中小企业□小微企业□监狱企业□福利性单位 
□强制分包：大型企业应将采购份额的   %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件：供应商（联合体中负责装饰装修工程的成员单位）须具备住建行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级（乙级）及以上资质，或建筑工程施工总承包三级及以上资质，资质证书处于有效期内，具有有效的施工企业安全生产许可证。；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次招标接受联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年07月16日至2026年07月23日，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外），在湖南建科工程项目管理有限公司（汨罗市城西北路33号四楼）持法定代表人身份证明（如为非法定代表人获取磋商文件的，提供授权委托书并附法定代表人身份证明）、个人身份证、营业执照、特定资格条件复印件获取文件。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间：2026年07月27日09:30（北京时间）
2、提交投标文件地点：汨罗市城西北路33号四楼
3、开标时间：2026年07月27日09:30（北京时间）
4、开标地点：汨罗市城西北路33号四楼
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、潜在供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明
1、本公告选项：☑表示选择，□表示未选择。 
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人地址：汨罗市弼时镇弼时村
联系人：范先生
2、电话：15576072308
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：汨罗市弼时镇任弼时红军学校
（2）地 址：汨罗市弼时镇弼时村
（3）联系人：范先生
（4）邮 编：414400
（5）电 话：15576072308
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南建科工程项目管理有限公司
（2）地 址：汨罗市城西北路33号四楼
（3）联系人：陈女士
（4）邮 编：414400
（5）电 话：18216335480 

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	名称：汨罗市弼时镇任弼时红军学校
地址：汨罗市弼时镇弼时村
联系电话：15576072308 

联系人：范先生

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南建科工程项目管理有限公司
地址：汨罗市城西北路33号四楼
电话： 0731-85163777 

联 系 人：陈女士

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	☑ 发布公告

	第二章第3.1款


	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
□专门面向：□中小企业□小微企业□监狱企业□福利性单位 
□强制分包：大型企业应将采购份额的   %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件：详见磋商邀请。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	☑ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	应满足下列要求：联合体成员的数量不超过2个，同时需满足以下资格条件：
1、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加投标。

2、联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。联合体协议书中应明确联合体各方拟承担的工作和责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。联合体各成员的法定代表人或其授权的委托代理人都应在联合体协议书上签署并加盖单位公章。

3、由同一专业的单位组成的联合体，按照联合体各自承担的工作范围所对应的资质等级较低的单位确定资质等级。
4、联合体各成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标，否则，其所有投标无效。

5、联合体协议书中必须明确联合体牵头人合法代表联合双方成员负责本采购投标活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。本项目的法人授权委托书须由联合体各方的法定代表人或其授权的委托代理人签署并加盖公章。

	第二章第7.1款
	现场勘察
	☑采购人不组织

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	☑本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	☑ 否

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术/%、价格/%。

3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）给予小型和微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 10％。

（2）给予联合体1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为1％。

（3）给予中型企业产品的价格给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。
5、残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务、合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见磋商文件第一章《磋商邀请》

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	法定代表人身份证明（如为非法定代表人获取磋商文件的，提供授权委托书并附法定代表人身份证明）、个人身份证、营业执照复印件。

未按招标公告和招标文件要求进行报名的，其投标将被拒绝。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见磋商文件第一章《磋商邀请》

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	采购项目预算:1108496.85元
项目最高限价:1108496.85元

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	☑不要求提供

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	☑不要求提供

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	☑不要求提供
供应商必须按格式要求提供《免交磋商保证金承诺书》，否则视为不响应。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份，电子文件一份（电子文件含盖章PDF版扫描件及未盖章Word版，U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与响应文件一起密封，未提交投标文件电子档以及未按上述要求提供的视为无效投标）；副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须胶装。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	                       (项目名称) 响应文件                             
政府采购编号：                     

委托代理编号：               
供应商名称：                    
在      年   月   日   时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	汨罗市城西北路33号四楼

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 10％；中型企业，最后报价扣除比例为/％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为1 %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整（本项目不适用）
	符合第二章第9.1款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第9.2项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款
	财政部门指定的媒体
	中国湖南政府采购网
http://www.ccgp-hunan.gov.cn/#

	第二章第39.3款
	履约担保
	☑不要求提供

□要求提供，履约担保的金额为：合同金额的/%。

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	按代理协议收取。

	第二章第42.1款
	其他规定
	监狱企业、残疾人福利性单位、小微企业视同为中小企业，需提供证明资料，格式见投标文件附件。

	
	
	1、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（1）信用信息查询的渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（2）信用信息查询的截止时间：至本项目投标截止时间止。

（3）信用信息记录查询的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。

（4）信用信息记录查询证据留存的具体方式：查询记录网上打印件。

（5）信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141
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湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球

邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
   保证人：（公章）        
                                            年   月   日
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评审因素和标准

	类别
	评审因素
	分值
	评分标准

	报价部分（30分）
	报价得分
	30
	资质审查合格、技术参数完全满足招标文件要求且最后报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×30。

注： 磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效的相应处理。

2、有下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 　　

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 　　

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 　　

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 　　

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。

（5）磋商小组启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标(响应)处理。

	技术部分（60分）
	技术和服务要求响应情况
	46
	1、根据供应商对“器材及设备部分”中“▲”标示条款均响应为无偏离或正偏离的，得26分；任意一项中存在负偏离的，每项扣1分。（根据投标人提供的“技术和服务要求响应表”对招标文件第五章“二、技术和服务要求”的响应情况，由评委进行评审。未提供证明材料的按负偏离处理；存在负偏离却响应为无偏离或正偏离的，按负偏离处理。）

2、根据供应商对“器材及设备部分”“▲”标示条款以外完全满足得20分，每负偏离一项扣0.15分，扣完为止（本项最低为0分）（根据投标人提供的“技术和服务要求响应表”对招标文件“技术和服务要求”中的响应情况，由评委进行评审。）

	
	施工方法保证措施
	5
	供应商根据项目实际情况提供主要施工方法保证措施。项目实施方案包括但不限于：项目整体实施总体思路、施工分区规划、施工管理团队、装修施工总进度计划、工期延误应急处置等内容。项目实施方案完整无缺项，详细具体，可操作性强，完全符合项目采购需求实际情况计5分，有缺漏项或内容欠全面的每处扣1分，不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的计0分。

	
	工程质量保证措施
	3
	根据供应商提供的工程质量保证措施进行评价，方案内容包括但不限于以下内容：装修原材料进场检验、送检、留样质量管控流程、分部分项施工质量控制要点、质量缺陷整改等内容。方案从内容的完整性、与项目实际契合度等方面进行综合比较，方案详细合理且满足项目需求的计3分，有缺漏项或内容欠全面的每处扣1分，不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的计0分。

	
	安全文明施工措施
	3
	根据供应商提供的针对本项目提供的安全文明施工措施进行评价：方案包括但不限于：施工用电安全措施、施工机械安全措施、施工物料安全防护等情况；服务方案完整无缺项，详细具体，可操作性强，完全符合项目采购需求实际情况计3分，有缺漏项或内容欠全面的每处扣1分，不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的计0分。

	
	售后服务方案
	3
	根据供应商提供的针对本项目提供的售后服务承诺、维护响应计划进行评价：方案包括但不限于：质保期限响应时间及售后服务承诺、售后服务方案、人员培训、技术指导、质保期内的维修承诺等情况；服务方案完整无缺项，详细具体，可操作性强，完全符合项目采购需求实际情况计3分，有缺漏项或内容欠全面的每处扣1分，不够详细或欠合理的每处扣0.5分，扣完为止；未提供方案的计0分。

	商务部分（10分）
	类似业绩
	10
	供应商提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），已完成类似业绩：每份业绩得5分，累计最多得10分。[须提供该业绩项目的中标（成交）通知书复印件、项目合同文本以及能够证明该业绩项目已经验收合格的相关证明文件复印件，并罗列业绩清单。未能提供业绩的或业绩资料提供不齐全的不得分]。


注：

1、评分依据评标标准，对照响应文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。

2、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

3、如评审小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，需提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

磋商须知正文
一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到较大金额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

（1）磋商响应声明

（2）磋商保证金

（3）联合体协议

（4）供应商的资格证明资料

（5）服务方案说明

（6）技术/商务响应与偏离表

（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（8）报价一览表及分项价格表

（9）供应商认为需提供的其他资料
（10）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×30
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章 政府采购合同格式

一、合同协议书

                                                             采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目

（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目

2.合同金额

（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：       。

3.履行合同的期限、地点及方式 

起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。

地点：                             

方式：                             
4.付款：

1、                                             。  

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自                               生效。

8.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                        开 户 银 行：                   
                                        帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）
服务类政府采购合同格式文本省级以上政府部门或行业组织有标准或示范文本的，应按照其文本确定合同格式。没有文本的，按照《中华人民共和国民法典》及采购项目特点自行拟定特定文本确定合同格式。
三、专用合同条款

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	采购人指定地点

	第5.1条
	履行合同的时间、地点及方式
	供货时间：根据合同条款约定。 

供货地点：采购人指定地点
供货方式：供应商自己选择运输到采购人指定地点。

	第9.2(1) 款
	供货期限
	30日历日

	第9.2(3) 款
	响应时间
	随时响应

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	付款人： 采购人
付款方式：   。

	第14.2(6) 款
	伴随服务
	详见“第四章 采购需求”

	第20.2条
	解决争议的方式
	合同执行过程中发生争执，由双方协商解决。协商不成时，依法向采购人所在地人民法院起诉。

	第24.1条
	合同未尽事项
	双方协商解决


第四章 采购需求

一、项目名称、预算金额：
1.项目名称：汨罗市弼时全民健身中心器材采购项目

2.项目预算金额：1108496.85元
二、采购清单一览表

	序号
	设备名称
	数量
	计划单价
	总价
	是否
核心产品

	1
	全民健身中心器材采购
	1
	1108496.85元
	1108496.85元
	是


三、技术要求

1.技术规格、参数及要求

器材及设备部分：
	序号
	材料/设备名称
	主要技术参数要求
	 数量 
	单位
	 单价 
	 合计 

	一
	室外主席台
	
	
	
	
	

	A
	室外LED全彩大屏
	室外P5全彩LED屏，尺寸：5.84*3.12m
	
	
	
	

	1
	室外P5全彩LED屏
	物理点间距：5mm
发光点颜色：1R1G1B
驱动方式:1/20扫描，恒流驱动
单元板分辨率：80点*32点
单元板尺寸：320mm*160mm
图像传输速度：≥62帧/秒
屏幕刷新速率：>1200HZ 
控制系统采用：数据采集卡+数据接受卡
连续工作时间：>24小时
平整度：任意相邻像素间≤1mm；模块拼接间隙<1mm；
防护等级: ≥IP65
图像切换：异步播放
	18.22 
	m2
	
	

	2
	LED专用视频处理器
	1.最大1920X1080@60Hz输入分辨率
2.最大带载130万像素，2路千兆网口输出
3.最宽3840像素点或最高2000像素点
4.支持5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入
5.支持网口备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持HDMI、U-DISK音频解析输出
8.支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移
9.支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整
10.支持有限转完全功能，支持发送/回读校正系数，高级修缝
11.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持
12.支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示
13.支持16个场景保存和调用
	 1.00 
	台
	
	

	3
	显示屏钢构+包边
	角钢/方钢/槽钢/拉丝不锈钢
钢架构框架：采用户外防水箱体，防护等级IP65，抗风12级，包边装饰（整屏边框装饰材料采用大于3mm镀锌钢板、金属烤漆，基座装饰材质采用大于3mm冲孔镀锌钢板、金属烤漆）。
	 18.22 
	m2
	
	

	4
	AI云配电箱
	配电箱额定功率：≥20KW
▲1.温度，湿度，烟雾等异常时，可以给PC发信息通知；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲2.软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电能，通道开关显示情况等等；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
3. 支持分布式阶级上电/断电功能；
4.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电；
5.支持电脑，IPAD控制；
6.自动安检功能，自动识别操作人员的电工证、人证合一箱门自动开启，通过云端大数据平台、近场通信、物联网边缘计算等众多技术自动识别现场操作人员的电工证，对现场电箱操作人员的运维资格进行全方位管控；
▲7.通过云端大数据平台的风险审核和防范机制，实现一个证件在限定时间内只能在同一个项目和地点操作配电柜的权限，堵住转借证件的异常事件的安全漏洞。如果某个证件发生多次违规操作，云端平台将自动录入黑名单禁止操作，并将相关证件信息上传至政府监管平台；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
8.通过云端大数据运算平台可按照配电柜的安装位置、操作人员的证件信息、操作记录等众多条件来查询和追溯单台或多台电箱的运维情况。并能输出多种数据图表为异常情况下界定事件责任，提高管理水平提供辅助决策；
9.运行参数监测，自动生成运行趋势图；
10.告警事件记录与分析；
▲11.电脑不开机情况下，能够独立存储网络、遥控、RS485、按钮控制配电柜合分闸操作离线记录，设备上线后自动上传电脑；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
12.电脑不开机情况下，能够独立存储所有告警记录，设备上线后自动上传电脑；
13.电脑不开机情况下，能够支持每天4次，100天自动巡检离线记录，设备上线后自动上传电脑；
14.PC端管理软件支持SQL数据库，防数据篡改，支持10万+记录；
15.支持接入多于1个以上温湿度传感器；
16.支持接入多于1个以上组态屏，方便多屏分布式管理；
17.独立空调控制回路，支持温度或定时两种控制模式；
▲18.管理软件能够在麒麟、统信国产操作系统下运行。（提供原厂适配证明文件）
	 1.00 
	台
	
	

	5
	LED管理电脑
	酷睿i7版/32G内存/1T硬盘/4G高端独显/24英寸护眼屏显示器
	 1.00 
	套
	
	

	6
	LED屏控制软件
	LED通用播放软件。与控制系统配套，支持多种文字、图片、视频格式播放，数据库显示，表格输入，后台播放，定时播放，多窗口多任务同时播放等；具有远程网络管理功能及丰富的管理模式。
	 1.00 
	套
	
	

	5
	LED专用光纤收发器
	1光1电，LC端口，单模20km
	 1.00 
	对
	
	

	8
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 240.00 
	米
	
	

	9
	LED主干电缆
	YJV5*10电缆
	 80.00 
	米
	
	

	10
	分支电源线
	RVV3*2.5电源线，LED配电箱至LED屏内供电模块
	 120.00 
	米
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	B
	室外旗杆
	3旗杆配置，音乐同步
	
	
	
	

	1
	不锈钢旗杆
	中间12.8米不锈钢锥型旗杆
旗杆无接点、无台阶、锥度上升、挺拔壮观杆外无绳索、杆体鲜明顺畅。不锈钢旗杆表面为拉丝处理。
旗杆上口直径80mm，下口直径200mm。旗杆采用304不锈钢材料制作厚度3.0mm，抛光后实际厚度2.75mm左右。
	 1.00 
	套
	
	

	2
	不锈钢旗杆
	两侧12米不锈钢锥型旗杆
旗杆无接点、无台阶、锥度上升、挺拔壮观杆外无绳索、杆体鲜明顺畅。不锈钢旗杆表面为拉丝处理。
旗杆上口直径80mm，下口直径200mm。旗杆采用304不锈钢材料制作厚度3.0mm，抛光后实际厚度2.75mm左右。
	 2.00 
	套
	
	

	3
	升旗控制器
	内置式电动升旗装置
	 3.00 
	套
	
	

	4
	同步联动的控制盘
	根据远程控制主机给的指令，控制升旗电机的运行,任意播放不同国家的国歌，根据不同国歌播放的时间长短发给升旗控制器指令，使升旗速度与国歌同步。
	 1.00 
	套
	
	

	5
	电源线
	电源线，YJV3*4
	 140.00 
	米
	
	

	6
	广播线
	RVVP2*2.5，至室外体育场广播设备
	 140.00 
	米
	
	

	7
	小计
	
	
	
	
	

	C
	室外活动席席台
	总体尺寸：7.32*4.88m（6片*4片搭配）
	
	
	
	

	1
	室外活动台
	单个尺寸：1.22*1.22m，可调节高度60-80CM
材质:国标铝合金6061-T6
舞台板:采用18mm厚红色六角菱形防滑板
舞台配件:舞台板，舞台立柱，舞台插片，调节底座
插销式安装，无需任何安装工具，搭建和拆卸更加方便快捷
	 35.72 
	m2
	
	

	2
	活动台阶
	三层可移动折叠舞台阶梯
尺寸：长128CM*宽30CM，层高20CM
镀锌钢铁防腐耐锈30*50方管+防滑加强多层板
	 6.00 
	座
	
	

	3
	小计
	
	
	
	
	

	二
	室内主席台
	
	
	
	
	

	A
	室内LED全彩大屏
	室内P3全彩LED屏，尺寸：5.84*4.08m
	
	
	
	

	1
	P3全彩LED大屏幕
	1）物理点间距：3mm
2）发光点颜色：1R1G1B
3）基      色：纯红，纯绿，纯蓝(芯片)
4）物 理 密度：160000点/m2
5）驱 动 芯片：内建16位灰阶控制的脉波宽度调变功能的高品质LED显示屏专用芯片
6）模组分辨率：128点×64点
7）模 组 尺寸：320mm×160mm(±5mm)
8）显示分辨率：1976 * 1300
9）刷新率：3840HZ
	 23.83 
	m2
	
	

	2
	LED专用视频处理器-8路
	‌1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率
2.最大带载390万像素，6路千兆网口输出
3.最宽8192像素点或最高4096像素点
4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI
5.支持单机或双机冗余备份
6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出
7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节
8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放
9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	 1.00 
	台
	
	

	3
	显示屏钢构+包边
	钢架构框架：包边装饰角钢/方钢/槽钢/拉丝不锈钢。
	 23.83 
	㎡
	
	

	4
	智能配电箱
	配电箱额定功率：≥15KW
1.温度，湿度，烟雾等异常时，可以给PC发信息通知；
2.软件实时监控温度，湿度，烟雾，电流，电压，电能，通道开关显示情况等等；
▲3. 支持分布式阶级上电/断电功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
4.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电；
5.支持电脑，IPAD控制。
	 1.00 
	台
	
	

	5
	管理电脑
	与室外LED大屏共用
	 1.00 
	套
	
	

	6
	赛事管理软件
	1.系统运行：系统兼容Windows操作系统，运行性能稳定流畅。
2.多类球类赛事全覆盖：深度适配多项主流球类赛事全流程计时计分管控，核心涵盖篮球（含3V3三人篮球）、羽毛球（单组赛）、乒乓球（单组赛）等热门体育运动项目，一站式满足场馆多元化、多品类赛事运营管理需求。
3.大屏智能赛事信息可视化展示：联动现场LED大屏，可实时高清、清晰展示全套赛事核心信息，包含显示比分、参赛赛队名称、队徽、参赛队员信息；同步支持犯规判罚、赛事暂停、队员换人等现场执裁操作动态指示；精准实现比赛总时长、专项暂停计时、进攻倒计时等核心计时功能，全程贴合专业赛事执裁规范流程，信息展示直观醒目、一目了然。
4.大屏画面自适应适配：搭载智能分辨率自适应调节功能，可根据场馆现场LED大屏实际分辨率，灵活精准调试画面显示尺寸与比例，实现画面全屏无畸变、完整贴合适配展示，从根源杜绝黑边、拉伸、压缩等不良显示问题，全方位保障现场观赛优质视觉效果。
	 1.00 
	套
	
	

	7
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 650.00 
	米
	
	

	8
	LED主干电缆
	YJV5*10电缆
	 90.00 
	米
	
	

	9
	分支电源线
	RVV3*2.5电源线，LED配电箱至LED屏内供电模块
	 280.00 
	米
	
	

	10
	小计
	
	
	
	
	

	B
	活动式音响扩声系统
	与室外可共用
	
	
	
	

	1
	手持无线话筒
	接收板参数
电源电压:DC12V1000mA
频率范围:640~690MHz
动态范围:>90dB综合失真:<0.3%
延迟:<3ms
音频信噪比:>85dB,频率响应:30~15KHz接收灵敏度:<-105dBm接收距离:>60米
系统参数
频率范围:640~690MHz
发射功率:<10mW
动态范围:>90dB
综合失真:<0.5%
频率响应:30~15KHz
接收灵敏度:<-105dBm
--采用pi/4DQPSK数字调制技术，具有优越的RF性能和音频性能
--传输延时小，传送距离长
--全集成的芯片方案，产品性能稳定
--2x100个可调频点
--加强的无线接收效果
--漂亮的LCD显示效果
--带有自动搜索干净频道功能
	 1.00 
	套
	
	

	2
	效果器
	灵敏度：
--麦克风6mv/4kQAUX280mv/30k2
--低音：士6dB(100HZ)
--中音土3dB(1KHz)
频率响应
--麦克风：40Hz-15KHz+1/6dB
--高音士：10dB(10KHz)
--音乐：20Hz-20KHz+8/-3dB
--效果：双重回音
音调：
--低音：士10dB(100KHz)
--中音：士6dB(1KHz)
--高音：士10dB(10KHz)
输出电平：2.8v/KQ
电压：AC18Vx2800mA
	 1.00 
	台
	
	

	3
	调音台
	1.麦克风输入:8路单声道1组立体声(10个双用卡依接口)
2.线路输入:8路单声道，1组立体声。
3.幻象电源:分路通道设有独立48V幻象电源开关控制。
4.主输入通道:带一路返回单声道输入和一组录音立体声输入。
5.输出通道:两组主通道立体声输出，3路AUX辅助输出、两编组输出，1组立体声录音输出、1路耳机监听输出。
6.电平指示:主通道一组立体声电平指示灯或编组电平指示灯。
7.效果器:99位DSP效果器
8.播放器:大屏显示，蓝牙播放，U盘播放，U盘录音。
9.频率响应:20Hz-20kHz，土3dB
10.失真度:<0.003% (A-weighted)
11.麦克风均衡输入噪音:-119dB(A-weighted)
12.共模抑制比:60dB
13.单通道输入增益:MIC:0to48dB，LINE:-33to+15dB
14.主混音串音:-87dBu (A-weighted)
15.通道串音:-85dBu(A-weighted)
16.最大输出水平:+20dBu
17.MIC输入高通滤波:75Hz，18dB/oct
18.单通道均衡:高频:土15dB@12KHz;中频:土12dB@2.5KHz;低频:土15dB@80Hz
19.电源:内置开关电源适配器110-220V，30W
	 1.00 
	台
	
	

	4
	专业音箱
	功率900W/重量34KG/低音双18吋/号角高音
灵敏度:98dB/m/w
频率响应:45Hz-20KHz
材质:加厚木质箱体
阻抗:80
覆盖角度:80x50°C
尺寸:520x400x1280MM
	 2.00 
	只
	
	

	5
	专业功放
	阻抗:80失真率:<0.5%,频率响应:20HZ-20KHZ，阻尼系数:>500@80,信躁比:99DB
1.经典变压器功放，功率足，声音饱满，甜美，细腻。
2.高品质环牛变压器供电，提供澎湃动力。
3.原装功放对管，大容量滤波电容，功率源源不断。
4.高效直排式风道设计，确保长时间稳定工作。
5.结构合理优化，信噪比高，极度安静适合高标准场所。
6.全功能保护:开机即启动保护，过载保护，过热保护，直流保护短路保护，输入峰值压限，输出智能削峰保护。 
7.立体声输出功率（8Ω）：1000W×2
	 1.00 
	台
	
	

	6
	电源时序器
	额定输出电压：交流220v 50Hz
功能：带电脑中控功能
额定总输出功率：12000w
单路额定输出功率：6000w
单路额定输出电流：30A
每路动作延时时间：ls
可控制电源：8路+2路辅助通道
状态显示：电压
供电电源：AC 220V 50/60Hz 30A
	 1.00 
	台
	
	

	7
	移动电源线盘
	3芯4平方50米国标线
材料:ABS工程塑料
漏电保护、过热保护、过载保护、电源指示灯、支持4000W、插座10A*3+16A*1
	 1.00 
	套
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	

	C
	伸缩观众座椅
	280个席位，按4组配置，每组70个席位，5层每层14个位置
	
	
	
	

	1
	伸缩看台机架
	1.伸缩看台除承载本身重量和座椅重量外：每平方米之承载力为≥350kg；护栏中间每米承受力为≥100kg。
2.伸缩看台的机架主梁、横梁及支撑件：采用优质钢管、钢板及其他钢制配件焊接组合成型，出厂前已焊接安装好。为保证机架整体牢固度及使用安全性，不接受现场活装式平台机架。
3.纠偏机构：特有的上部、下部导轨纠偏机构，通过上部导轨和下部导轨的配合，确保伸缩看台在伸缩时不产生行走跑偏，达到人站在看台高处时不出现摇摆现象。第一级、第二级伸出后偏差≤10mm。
4.机架平衡调节机构：可调节尼龙支撑机构，保证每个支撑机构都能够支撑机架，增加机架的稳定性，使伸缩更顺畅。
5.脚轮: 直径100mm，轮面宽为40mm，内层为钢制双滚珠轴承，外覆高韧性耐磨聚氨脂材料，伸缩看台伸缩时，不伤害地板，并不会留下滚动痕迹。
6.台阶地板：采用18mm的优质多层板，表面刷防火涂料面覆盖耐磨防滑地板胶，背面刷防火涂料。
7.看台前沿包边：采用特制的铝合金型材，前沿上镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条，增加摩擦，防止观众在前沿处滑倒；所有转角位置均配有塑料转接装饰盖，以防刮伤。
8.伸缩看台侧档板：侧挡板采用封闭式金属板，防止观众走进伸缩看台底部而发生意外。
9.护栏：伸缩看台两侧装有可折叠免拆卸式全金属结构护栏，使用方便，最大限度减少人力操作；护栏板采用冷轧钢板冲压成型，边部采用直径30mm的钢制方管进行包边，表面经喷涂处理。
10.纵向通道台阶：纵向通道台阶为下沉式台阶，该结构对看台机架牢固度起到加强作用，不占用横向通道，方便人员走动。
	 280.00 
	位
	
	

	2
	伸缩看台前置座椅
	中空吹塑座椅
	 280.00 
	位
	
	

	3
	电源线
	RVV3*2.5电源线
	 240.00 
	米
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	D
	主席台桌椅
	
	
	
	
	

	1
	发言台
	金丝橡木色，材质：多层实木、密度板
	 1.00 
	座
	
	

	2
	主席台桌子
	1800W×400D×750H
饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸，依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 
基材：采用不低于E1级刨花板
	 4.00 
	张
	
	

	3
	主席台椅子
	600W×600D×920H
1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 10.00 
	张
	
	

	4
	室内活动台
	总体尺寸：6.0*4.0m（6片*4片搭配）
单个尺寸：1.0*1.0m，高度40CM
材质:国标铝合金6061-T6
舞台板:采用18mm厚模板+红色地毯
舞台配件:舞台板，舞台立柱，舞台插片，调节底座
插销式安装，无需任何安装工具，搭建和拆卸更加方便快捷
	 24.00 
	m2
	
	

	5
	活动台阶
	三层可移动折叠舞台阶梯
尺寸：长128CM*宽30CM，层高20CM
镀锌钢铁防腐耐锈30*50方管+防滑加强多层板
	 2.00 
	座
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	

	三
	监控室
	
	
	
	
	

	1
	双联操作台
	台面900*1200mm*750mm高，加厚冷轧钢板
工作台面板采用25mm实木颗粒板,E0级环保标准,表面为高压耐磨耐火板,可安全负荷250kg重物
	 1.00 
	座
	
	

	2
	椅子
	1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 1.00 
	张
	
	

	3
	800万臻全彩2.0筒型网络摄像机
	1. 800万像素，不小于1/1.2"CMOS传感器
2. 最低照度：彩色：0.0005 Lux
3. 分辨率设置为3840x2160@25fps下，码率设置为4Mbps，清晰度不小于2000TVL
4. 内置不少于1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片
▲5. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲6. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
7. 支持柔光灯补光，照射距离最远不小于30 m
8. 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型
9. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，样机夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（
▲10. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
11. 采用DC12V或POE供电
12. 防尘防水等级不低于IP67
	 1.00 
	台
	
	

	4
	枪机壁装支架
	1. 安转方式：壁装
2. 外观：白色
3. 材料：铝合金
	 1.00 
	台
	
	

	5
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	6
	小计
	
	
	
	
	

	四
	篮球场
	
	
	
	
	

	A
	篮球器材
	
	
	
	
	

	1
	移动篮球架
	表面处理工艺：电镀,热镀锌,烤漆
支架材质：钢
篮球架类型：移动单臂篮球架
整体尺寸：手动液压移动升降折叠加粗加厚箱子2.0*1.1米，高度0.67米，厚度3.0MM；横梁采用24cM宽度的钢板拼接而成，厚度3.0MM，钢板拼接而成；力臂采用6CM*12CM的方管拼接，厚度3.0MM；后拉采用6CM*6CM的方管拼接，厚度3.0MM；支点采用1.2寸的圆管，厚度3MM；篮板采用1.8*1.05米的篮圈，好胶条；三弹簧的好篮圈；加防冲撞垫；伸臂2.25米。
结构尺寸：篮板高1050mm、宽1800mm，篮板内小框高450mm、宽590mm，边框线宽50mm，面底沿至内边框线底线上沿间距150mm，篮圈上沿距地间距3050mm，篮板正平面距立柱距离2050mm。
表面质量：涂饰层表面：光滑平整、色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷；焊接件的外露焊缝表面及相关表面：光滑、规整，无漏焊、虚焊、烧穿及明显的焊瘤、咬边、凸起、凹陷、气孔、溅渣等缺陷。
	 1.00 
	副
	
	

	2
	电子记分牌
	含：1、显示器1台。 2、控制主控器1台  3、移动支架一对。
功能：显示队名、比分、暂停次数、犯规次数、球权、节数、比赛时间、24秒、14秒显示、场地交换、声光报警提示
通信方式：默认无线通信，可选有线
供电方式：插电使用
输入电压：AC~220V±5%
整机功率：200W
	 1.00 
	套
	
	

	3
	小计
	
	
	
	
	

	B
	水平升旗
	
	
	
	
	

	1
	水平升旗杆
	1.旗杆长度：8米；2.材质：304# ；3.最多可挂4面3号旗
含：水平旗杆电机、减速器，机架；水平旗杆不锈钢钢丝绳2毫米；水平旗杆挂旗织杆（3号的），抱箍、链条；水平旗杆控制器及遥控器
	 1.00 
	套
	
	

	2
	电源线
	RVV3*2.5电源线
	 120.00 
	米
	
	

	3
	控制线
	RVVP2*1.0
	 240.00 
	米
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	五
	卫生室
	
	
	
	
	

	1
	药品柜
	PP药品柜（四门+上视窗+下百叶），厚度：6mm，上下双锁，瓷白
长900*宽450*高1800mm，配置三块可调层板
柜体采用一体成型、无缝焊接技术、极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。
	 1.00 
	个
	
	

	2
	资料柜
	铁皮文件柜，850*390*1800mm，材质：冷轧钢板烤漆，厚度：1.4mm；层数：5层，四门+上玻璃+下实
	 1.00 
	个
	
	

	3
	医用阴凉柜
	260升、风冷、单门、上机
制冷方式:风冷
冷藏温度:2-8C
阴凉温度:8-20C
模式:冷藏/阴凉双模式
尺寸:600*580*1600mm
	 1.00 
	个
	
	

	4
	担架
	可折叠担架；200*48*19CM；不锈钢、铝合金、铁管喷塑；牛津面料；保险带两条；折叠款式，两折；承重：135KG；轻巧、可靠、结实，适用于各种环境下救护转送病人特别适用于救护部门与救护车配套使用
	 2.00 
	副
	
	

	5
	坐诊桌
	尺寸：1400x600x750mm
EO级抗菌板材；带锁抽屉；加厚钢材弧形支撑脚，医疗标准承载强度；圆弧桌面设计，避免医患磕碰受伤，40mm厚
	 1.00 
	个
	
	

	6
	椅子
	1、面料：采用网布，经防污处理，清洁方便，经久耐磨；
2、辅料：采用高密度成型海绵，海绵的回弹力≥42%，拉伸强度≥119KPa，耐久不变形，十年（含十年）以上使用不变形；
3、脚架：采用电镀弓形脚，镀层锈蚀和脱色、掉色现象，承载力不低于140KG。
	 1.00 
	张
	
	

	7
	诊察床
	尺寸：2000*620*头720mm*尾660mm
材质:定型海绵，医用皮革，钢架
医用级皮革，高频消杀不开裂
静态承重800kg
	 1.00 
	个
	
	

	8
	急救箱
	14寸国标44种应急套装
	 2.00 
	个
	
	

	9
	方盘
	治疗盘两大两小【304不锈钢】（防碘伏）
	 4.00 
	个
	
	

	10
	血压计
	臂筒式，全自动臂筒，加大臂粗（40cm)
测量血压 大屏显示 10组记忆 智能加压 背光显示 语音播报 自动关机 心律测量 高血压报警
	 2.00 
	个
	
	

	11
	医用镊子与剪刀
	药房拆零工具；不锈钢消毒盒x1；不锈钢消毒缸x1；不锈钢剪刀x1；记录表x1；研磨碗x1；西药勺x3；拆零药袋x6；捆检查手套x100；不锈钢镊子x1
	 4.00 
	个
	
	

	12
	紫外线消毒灯
	100W定时遥控带臭氧
	 1.00 
	个
	
	

	13
	医用垃圾桶
	40L特厚医疗脚踏桶，尺寸：390*370*490mm
	 2.00 
	个
	
	

	14
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 1.00 
	套
	
	

	15
	体重身高计
	智能超声波，测身高/体重/BMI/体脂；多项人体数据分析；身高范围30-200cm；体重范围3-200kg；全自动测量；自动语音播报；RS232串口传输数据；折叠带脚轮 方便移动
	 1.00 
	台
	
	

	16
	除颤仪
	aed便携式，自动体外心脏除颤器医用除颤仪
	 1.00 
	台
	
	

	17
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	18
	小计
	
	
	
	
	

	六
	休息室
	
	
	
	
	

	1
	沙发
	3人位，总长1.9m，抗菌生态猫抓皮，实木框架，蛇形弹簧，高回弹海绵坐包，水泥灰
	 3.00 
	套
	
	

	2
	茶几
	白色岩板1.6*0.8*0.45
	 1.00 
	个
	
	

	3
	电饮水机
	一开一常温，推杯式（三级四层超滤），额定功率：800瓦
尺寸：32x36x105cm
	 1.00 
	个
	
	

	4
	制冷空调
	3P柜式空调，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	5
	小计
	
	
	
	
	

	七
	健身房
	
	
	
	
	

	1
	跑步机
	13电动坡度；25档电动爬坡；67CM超宽跑台；双层护膝悬浮跑台；蜂窝柔性减震；擎天支撑底座；免加油科技跑带；蓝牙音箱听歌；娱乐闯关/攸视竞技；1-16KM/H燃脂配速；300斤超强承重；液压缓降折叠
	 6.00 
	台
	
	

	2
	动感单车
	13KG后置大飞轮；5600GS双向强磁；8向自由调节
双重避震气囊坐垫；TFT液晶飞梭旋钮；车用级VEGA皮带
32挡智能调阻；公路车竞技手把；铝合金脚踏；300斤承重
	 2.00 
	台
	
	

	3
	坐姿推胸器
	尺寸:1460*1460*1848mm；净重:267kg
颜色:管材坐垫支持定制
	 1.00 
	台
	
	

	4
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	5
	带轮器械架
	3寸万向轮，长2*宽0.6*高2米-840KG/层，4层
	 2.00 
	个
	
	

	6
	哑铃与哑铃架
	105KG套组（2.5KG*2；10KG*2；5KG*2；12.5KG*2；7.5KG*2；15KG*2；双层6付架）
	 5.00 
	副
	
	

	7
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	8
	小计
	
	
	
	
	

	八
	功能厅
	
	
	
	
	

	1
	乒乓球台
	规格尺寸:台长2740mm、台宽1525mm、台高760mm
桌脚尺寸:40mm金属外脚，脚轮:有脚轮
台面颜色:蓝色，平面度:5mm，台面材质:三聚氰胺密度板
	 4.00 
	副
	
	

	2
	可移动记分牌
	显示队名、比分计时器、24秒计时
球权、暂停/犯规次数、插电+电池供电、蓝牙+433通讯
	 3.00 
	副
	
	

	3
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	

	九
	瑜伽室
	
	
	
	
	

	1
	普拉提核心床
	多功能可折叠，铝合金矮腿；标配:国产弹簧+pu皮高配:韩国弹簧+超纤皮顶配:德国弹簧+超纤皮；长2300宽:615/815高330mm
	 1.00 
	个
	
	

	2
	瑜伽垫
	185*80*1.5cm
	 10.00 
	个
	
	

	3
	瑜伽绳
	8字弹力带阻力绳
	 10.00 
	个
	
	

	4
	瑜伽砖
	防滑高密度
	 10.00 
	个
	
	

	5
	大瑜伽球
	65cm加厚
	 6.00 
	个
	
	

	6
	小瑜伽球
	25cm加厚
	 10.00 
	个
	
	

	7
	泡沫轴
	45cm实心狼牙
	 10.00 
	个
	
	

	8
	壶铃
	6/8/10kg各6个
	 18.00 
	个
	
	

	9
	休息椅（4人）
	连排椅加固加厚四人位（加天蓝色垫）
	 2.00 
	套
	
	

	10
	制冷空调
	3P柜式空调，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	十
	器材室
	
	
	
	
	

	1
	比赛用篮球
	高端超纤，七号篮球(标准球)
	 10.00 
	个
	
	

	2
	比赛用排球
	5号标准
	 10.00 
	个
	
	

	3
	比赛用足球
	5号标准
	 10.00 
	个
	
	

	4
	羽毛球、柱
	标准款羽毛球柱+羽毛球网；可以移动，安装拆卸携带简单
	 1.00 
	套
	
	

	5
	排球网、柱
	标准款排球球柱+排球球网；可以移动，安装拆卸携带简单
	 1.00 
	套
	
	

	6
	救生衣
	小孩/成人各15件
	 30.00 
	件
	
	

	7
	救生圈
	2.5kg加厚实心
	 10.00 
	个
	
	

	8
	带轮器械架
	3寸万向轮，长2*宽0.6*高2米-840KG/层，4层
	 4.00 
	个
	
	

	9
	体操垫(全尺寸垫子)
	1.2米*2米*10cm可折叠/帆布
	 10.00 
	个
	
	

	10
	体操垫(半尺寸垫子)
	1.2米*60cm*10cm可折叠/帆布
	 10.00 
	个
	
	

	11
	标志桶
	足球训练器锥形标志桶
	 20.00 
	个
	
	

	12
	标志碟盘
	篮球训练辅助器材篮球数字标志碟盘（10个数字1套）
	 5.00 
	套
	
	

	13
	长绳
	长跳绳、集体八字摇专用绳子、10米
	 5.00 
	条
	
	

	14
	敏捷梯
	多功能蝴蝶敏捷梯、可折叠、跳格梯跳格子跨栏架、体能训练器材软绳梯，16格
	 5.00 
	套
	
	

	15
	绕杆，含底座
	足球篮球绕杆标志杆，1.1公斤橡胶底+1.5M红白杆（1套）
	 20.00 
	套
	
	

	16
	训练跨栏架(大）
	专业跨栏架组合式、可调节、可拆卸；标准款跨栏高度76.2—106.7cm
8赛道、每道10个栏架
	 80.00 
	套
	
	

	17
	训练跨栏架(中）
	中小学生体育比赛训练专用升降调节折叠跨栏架；标准款跨栏高度550-750mm
8赛道、每道10个栏架
	 80.00 
	套
	
	

	18
	训练跨栏架(小）
	小栏架田径跨栏架，足球篮球体能训练辅助器，30cm高
	 40.00 
	套
	
	

	19
	敏捷圈
	足球篮球训练器材，跳圈圈，直径60cm
	 40.00 
	个
	
	

	20
	跳高垫
	折叠加厚跳高海绵，厚度30CM，尺寸2M*3M，海绵35密
	 4.00 
	个
	
	

	21
	跳高架可升架
	材质:铝合金；范围30cm-230cm；底座ABS材质；可移动、刻度标准，清晰可见、易操作；
	 2.00 
	套
	
	

	22
	跳高杆
	4米玻璃纤维跳高杆
	 2.00 
	根
	
	

	23
	弹簧助力跳板
	防滑型4簧跳板，60cm*120cm
	 4.00 
	套
	
	

	24
	弹力带
	健身弹力带阻力带，30-50lbs（5条）、50-120lbs（5条）、125-170lbs(5条）
	 15.00 
	条
	
	

	25
	记分牌
	4位数红蓝(PVC卡片）
	 4.00 
	套
	
	

	26
	发令枪
	发令喇叭汽笛，手持高音130分贝大音量，可用300次
	 10.00 
	瓶
	
	

	27
	跆拳道气垫
	可空翻垫、空翻、特技、防护等，尺寸：4*8米（高20cm)
	 1.00 
	套
	
	

	28
	绑脚沙袋
	跑步绑腿沙包，1斤*2+4斤*2（5套）、3斤*2+5斤*2（5套）
	 10.00 
	套
	
	

	29
	制冷空调
	1.5P壁挂分体式，1级能效变频空调
	 1.00 
	台
	
	

	30
	小计
	
	
	
	
	

	十一
	数字广播系统
	
	
	
	
	

	1
	控制主机
	1.高档7U铝合金黑色拉丝面板，面板边框倒角处理喷上哑光细砂，开关按键及合金键盘抽拉槽周边一道高光尽显极致细节，高端大气，美观大方
2.工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境；；
3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；
4.丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制，支持多种音乐播放格式，光驱、数字调音台、USB热插播、硬盘；
5.可对终端进行单点、分组区域控制、音量控制，终端设备状态一目了然；
6.可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；广播监听功能，远程分控讲话；报警联动，报警强插功能等；
7.强大的兼容性，兼容WINDOWS/LUNIX系统；
8.全屏幕快捷操作触摸屏显示，可编程分区；可以按照天、星期、月等不同方式对节目进行编程控制，操作灵活易懂；
9.强大自动/手动即时操作功能，系统自动开关机；
10.广播监听功能，远程分控讲话；报警联动，报警强插功能等；
11.全数字信号传输及处理；可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；
12.兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实施跨网关设备控制以及状态实时监控；
13.支持7*24小时不间断运行；
14.处理器：优于或等同于CoreI3；
15.显示屏：工业电阻式≥15.6寸高分辨率触摸液晶显示屏，分辨率≥1366*768；
16.内存：≥DDR4  4G，可扩展；
17.硬盘：板载≥128GSSD固态硬盘
18.操作系统:支持Windows/Vista/WinXP/Win2000/Linux/UINX；
▲19.显示接口:≥1个VGA接口，≥1个HDMI；音频接口：≥2个3.5接口，≥1个6.35接口，≥4个莲花接头；USB:3.0 USB≥2个，2.0 USB≥4个；（提供面板接口截图证明）
20.网口：≥1个，支持10/100/1000Mbps；
21.串口：≥1个COM，可以扩展至6个COM；
	 1.00 
	台
	
	

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.系统支持BS架构，支持广域网和局域网，兼容多种复杂网络环境；支持https双向验证，须安装秘钥才能使用；
2.软件支持Linux、Windows、server、麒麟等多个系统平台；
3.支持MYSQL数据库、国产数据库等；
4.支持UDP、RTP、RTMP、TCP、FTP、RTSP、HTTP、SIP、HTTPS、组播、单播等多种网络协议；
5.支持与第三方平台对接联动，提供平台SDK调用接口和文档，支持OIDC单点登录，可作为子系统运行，实现与大系统、大平台的系统整合；
6.支持主备服务器切换，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作；
7.支持多种网络结构，支持通过IP/WIFI/4G/5G网络下发音频、视频、文本文件，可集成IP、4G、5G等编解码与控制于一体，同一平台可同时控制以上网络终端，可单一控制，也可混编控制；
8.系统拥有超大容量，最大支持100000路以上终端同时接入，最大支持100000路以上终端全区、分区、单点控制和播放；
9.平台具有录音、存储、回传和播放功能；
10.支持获得各通道播放状态，并展示播发进程；
11.支持系统数据备份及数据恢复，支持设备系统数据导出为XLS，支持XLS备份文件数据导入；
12.平台注册支持USB加密狗硬件注册方式，注册时可设定使用时间期限，可自由更换服务器；也支持序列号注册方式，注册时通过注册码获取序列号，注册过程中可选择授权终端数量及使用时间期限，具备更高的安全性能；注册成功后可查看注册码、注册状态及过期时间；
13.支持多用户管理功能，支持自定义创建账号用户名及登录密码，账号数量不限，支持对多个账号进行权限分配，可灵活配置管理员/普通用户/VIP用户角色；
▲14.系统支持通过web端/APP对所有接入设备远程设置音量，设置默认音量和临时音量，具有音量记忆功能，自动恢复默认音量；（提供软件界面截图作为佐证）
15.支持查询系统日志，可实时查看本机登录记录，包含设备登录类型，时间，用户名，状态，IP地址记录等；也可实时查看本机实时任务操作记录，对讲记录，消防报警记录等；
16.系统支持设备列表管理，支持查看设备总数、在线数、离线数及在线率，也可通过列表结构形式查看设备所在单位、设备ID、设备IP，设备运行状态以及设备详细信息等；
▲17.具备GIS地图管理功能，采用2D地图；支持在GIS地图设备检索，快速定位设备，通过GIS地图展示广播设备基本信息、播放信息、地理信息、运行状态等；同时支持GIS地图圈选播放，自定义GIS地图设备图标样式，进行设备多元化管理等功能；（提供软件界面截图作为佐证）
18.支持上传设备安装区域平面图，并且将设备安装位置在平面图内关联设备；
19.支持创建实时任务，支持选择不同网络设备，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；支持多路并发功能，可实现同一时间，向不同设备或单位播放不同的广播内容；具备一键启动、一键停止、一键暂停功能按钮，可批量设置任务；
	 1.00 
	 套 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20.支持实时任务创建后自动生成任务列表，可查看实时任务对应的设备名称、音源名称、音量、播放次数、播放模式、优先级；
21.具备修改任务功能按键，可修改实时任务的播放设备、音源、音量、播放次数、播放模式及优先级，具备保存和撤销按键，点击按键后可保存或撤销实时任务的修改；支持设置音量功能，支持在播放状态下，通过线条拖拽式调整实时任务音量，支持0-32级音量调节；
22.具备删除任务功能按键，可删除实时任务，支持单独或批量删除；
23.支持选择预案功能，可快速导入系统预案任务，实现快捷发布功能；支持自定义自动触发预案和手动一键启动预案；
24.支持设置实时任务优先级，具备1-32级优先级，数字越小，优先级越高；支持设置实时任务播放次数，播放次数默认1次，最高不限；
25.支持播放模式设置，播放模式可选：单曲播放、单曲循环、列表播放、列表循环、随机播放；
26.支持音源选择，音源选择列表具备默认列表、音频文件和文本文件选择列表，支持检索功能，可快速检索所需的资源文件；支持文本转语音、音频、视频文件发布；
27.支持终端设备预开功能设置（即在任务播放前提前几秒打开终端设备）；
28.实时任务播放过程中，支持在任务界面以线条样式展示实时任务播放进度、当前播放的音源名称、音源时长，支持线条拖动调整音源播放进度，具备上一曲、下一曲切换按键；
▲29.具备广播提示音设置功能，预设多种广播提示音，可开启/关闭该功能；支持自定义广播提示音；（提供软件界面截图作为佐证）
30.支持服务器采播功能，可采播服务器声卡内容；可选择服务器声卡的音源类型，具备线路、话筒、立体声选项，采播时可显示当前状态，分别为空闲中、采播中；
31.支持选择已制定的服务器采播预案任务，预案任务可预先设置任务音量、优先级、音源、设备，支持快捷操作；
32.支持通过客户端分控软件采播客户端声卡内容，并发送到对应网络设备或单位；支持选择不同网络设备或单位，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；直接实时拖动调节采播任务音量大小，支持0-32级音量调节；
33.支持考试模式切换，支持系统配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，支持一键开启、一键结束所有设备的考试模式；启动考试模式情况下，广播备份的切换方式在300ms内由网络切换到100v定压备份；支持系统保持切换至备份音频；
34.双击定时方案，可进入定时任务设置界面，单一方案可设置多个定时任务；
▲35.具备节假日模式，支持单独或批量开启、关闭节假日模式，开启节假日模式后可自动跳过选定的节假日；（提供软件界面截图作为佐证）
36.具备快速复制功能按钮，可快速复制选择的定时任务；支持多设备、多任务同时批量设置；
37.支持设置离线任务，离线任务自动和手动一键下发至终端设备的TF/SD卡；支持将定时任务文件，定时更新到各IP终端机本地自带的TF/SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新；
38.支持在平台、服务器或网络故障时，终端自动执行离线定时任务；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	39.支持通过平台查看IP终端设备TF/SD卡中的离线任务，可远程格式化TF/SD卡，一键清空设备所有离线任务；
▲40.支持创建系统预案，预案任务数量不限，在预案任务中可自定义添加执行预案终端，可设置预案任务名称，预案任务播放模式，预案任务音源，预案任务优先级等，支持同界面查看预案任务列表，具备预案任务删除按键，点击按键后可删除预案任务；（提供软件界面截图作为佐证）
▲41.支持批量选取MP3、WAV格式音频文件上传到服务器，支持对服务器音频文件批量管理、批量删除；支持下载、试听、删除服务器音频文件（提供软件界面截图作为佐证）
42.支持在线编辑文本文件并上传到服务器，文本文件内容≥1000个字，可设置文本文件的名称；
43.支持设置文本文件的语言种类（普通话男、普通话女）、语速（慢、较慢、正常、较快、快），支持一键上传、一键重置；
▲44.支持TTS文字转语音功能，并能与系统内置的敏感词库进行对比，非法字符则不广播；（提供软件界面截图作为佐证）
45.支持文本/媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用；
46.支持系统设备的增加、删除及更改；支持通过系统平台查看未知设备列表；
47.支持一键添加系统设备，可设置设备名称、设备类型、设备优先级（1-32）、服务器IP、设备经度、维度、RDS逻辑、设备默认音量等；服务器IP支持手动或自动设置；
48.支持启用拖拽功能，可快速将设备在不同单位之间拖拽、分类；
▲49.支持对网络终端设备进行远程管理、维护，支持远远程重启功能，支持远程选取升级文件对设备程序OAT远程升级；（提供软件界面截图作为佐证）
	
	
	
	

	3
	显示器、键盘、鼠标
	21寸显示器、标准键盘及鼠标
	 1.00 
	套
	
	

	4
	寻呼话筒
	1、采用国产芯片，Linux系统，性能稳定，运行快捷；
2、采用DSP软件音频解码方案，高保真；
▲3、≥7英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
4、具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能；
▲5、寻呼话筒主界面具备≥七个快捷功能按键和音量调节按键，可实现广播、对讲、点播、监听、停止、设置和全区广播功能，可调整音量加和音量减少。（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
6、内置高保真≥3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听；
7、具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能；
8、具有通过触摸屏实现对各终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作；
▲9、具有采播本机U盘MP3、线路、话筒等音源向指定终端广播功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
▲10、具有本机点播平台媒体库音源向指定终端广播功能；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
11、支持平台对本机远程升级功能；
12、支持平台对本机优先级别和权限设置功能；
13、具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能；
14、具有设置、修改本机IP地址功能；
15、具有主备服务器IP地址设置和切换功能；
16、具有待机界面支持按键调节监听音量功能；
17、具有数字密码保护功能，输入密码才能进入菜单操作；
18、具有USB插口，支持MP3播放；
19、支持脱离服务器实现向终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作；
20、具有3.5接口音频输入和输出接口（向终端点播平台媒体库时不支持本地输出）；
21、配置高指向拾音麦克风，保证通话清晰无干扰，麦杆可以随意拆卸；
22、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构；
▲23、内置网络隔离防雷处理电路；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
	 2.00 
	台
	
	

	5
	IP网络音箱
	卫生室、休息室、健身房、瑜伽室（各1套），功能厅（2套）
1.一体化网络音箱，中灰色木质箱体与环保布网；
2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟；
3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz，集成多媒体加速引擎-NEON和硬件Java加速;
▲4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
5.标配≥1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署；
6.内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐;
▲7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示；
9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务；
10.内置高保真≥4.5寸低音与≥1.5寸高音单元；
11.内置D类≥2*20W功放电路，音质细腻，功率强劲；
12.≥1路音频功率输出，外接1只20W定阻8欧音箱（已含外接副箱）；
13.≥1路本地3.5MM音频信号输入接口，与IP网络解码混合输出；
▲14.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求；（提供第三方检验检测机构出具的有效检测报告复印件）
	 6.00 
	套
	
	

	6
	防水60W网络音柱
	室内体育馆6只，室外8只壁挂外墙（2只一组）
1.白色喷漆全铝合金外壳及铝网，永不生锈，外型精炼紧凑；
2.音柱固定板采用私模ABS一体化胶板，永不产生霉变，提供使用寿命；
3.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟；
4.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz;
5.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)；
6.标配≥1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署；
7.内置≥1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐;
8.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）；
9.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示；
10.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务；
11.内置≥4只高保真4.5寸25芯大功率防水全频单元；
12.内置D类≥60W数字功放电路，音质细腻，功率强劲；
13.≥1组短路信号输入，通过软件设置可触发本机报警；
14.≥1组短路信号触发输出，用于驱动其它联动设备；
15.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求；
16.支持DHCP，兼容路由器、交换机、Internet、组播、单播等任意网络结构；
17.支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；
18.设备电源采用开关电源设计并支持4KV防雷处理，AC100~240V电压都能正常工作；
19.输出频率：80Hz～18KHz；谐波失真：≤1%；信噪比：≥80dB；
	 14.00 
	只
	
	

	7
	8口接入层交换机
	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电
交换容量336Gbps，包转发率18Mpps
	 5.00 
	台
	
	

	8
	六类非屏蔽双绞线
	1)满足YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》、参照YD/T838.1-2016数字通信用对绞/星绞对称电缆第1部分：总则，GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法第11部分：通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验
2)导体：99.99%无氧铜 
3)导体直径：23AWG，十字骨架结构
4)特性阻抗：100±15Ω 
5)导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 无击穿
6)工作电容最大值：≤5.6nF/100m 
7)单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 
8)20℃时线对内两导体间直流电阻不平衡性：≤2.0%
9)单根阻燃性能符合GB/T19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
	 1,500.00 
	米
	
	

	9
	电源线
	YJV3*1.5
	 1,500.00 
	米
	
	

	10
	PVC管
	PVC25管
	 1,200.00 
	米
	
	


装饰装修部分工程量清单详见附件。
四、商务要求
（一）、主要商务要求
	甲方名称、地址 
	名称：汨罗市弼时镇任弼时红军学校 

地址：汨罗市弼时镇弼时村

	项目现场
	采购人指定地点

	履行合同的时间、地点及方式
	交货时间：签订合同后，中标供应商应在30天内完成所有装饰装修工程及器材的生产、运输、安装和调试等工作。

交货地点：采购人指定地点

交货方式：中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。器材安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书。中标供应商须自行在指定地点完成器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。经采购人委托的接收点相关人员及采购人共同书面确认验收合格后方可交付使用。

	保修期
	1年，自本项目整体验收合格之日起计算。

	响应时间
	24小时

	合同价款支付方式和条件
	支付方式：按进度支付         



	乙方提供的其他服务
	详见招标文件

	解决争议的方式
	☑采购人所在地人民法院诉讼解决。

□仲裁

	合同未尽事项
	按相关法律法规及合同双方协商拟定。


（二）、其他商务要求

（一）供货服务

1、中标供应商在收到中标通知书后、签订合同前，应提供招标文件中要求的包括但不限于认证证书和检测报告原件供采购人查验。未提供或提供虚假材料的视为虚假投标，采购人有权拒绝签订合同并报送相关部门处理。

2、签订合同后，中标供应商应在30天内完成所有装饰装修工程及器材的生产、运输、安装和调试等工作。中标供应商所提供器材的维保期应从本项目整体安装调试完成并经验收合格之日起算。

3、中标供应商在器材安装前应派人到实地进行场地勘察和指导，设计制定安装调试方案，确保有关器材安装规范、使用安全、维护便捷等。

4、器材发货安装前，中标供应商应提供货物的出厂检验报告和质量合格证书供采购人查验。

5、中标供应商须负责指派有资质的专业人员进行器材安装，并建立相应的可查询的安装记录。。

6、中标供应商须确保需安装的设施器材在安装完成后应具有稳定性，应确保在使用时不会出现有任何危害人身安全的倾斜、翻倒或明显的永久变形等情况发生。

7、中标供应商须自行在采购人指定地点完成所有器材的运输、卸载、安装和调试等工作，须负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。所有器材须经采购人委托的接收点相关人员及采购人共同书面确认验收合格后方可交付使用。

（二）售后服务

1、中标供应商应当提供售后服务方案，内容包括但不仅限于：

（1）定期巡检维护计划；

（2）对使用人或采购人报修要求提供便捷的报修途径；

（3）对使用人或采购人不定期维修要求提供合理的响应时限及措施。

2、由于本项目属于公共空间的服务设施，涉及人民群众的日常使用，为确保公众利益，需要中标供应商必须提供技术服务和售后服务，这些服务包括但不限于所购器材的运输至指定地点、规定时间内完成安装调试、指导正确使用以及在1年维保期内提供承诺时限内的退换修等服务。

3、参与投标的供应商应提供所投品牌器材制造商出具的售后服务承诺函。

4、中标供应商应为器材接收点相关人员进行有关器材安装、调试、维护、操作、保养等培训，使相关人员能熟练独立操作（费用包含在总价中，采购人不再另行支付费用）。

5、中标供应商应建立相对应的售后服务流程，在器材上明确服务电话或相关便捷渠道，及时响应和完成维修服务。1年维保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

6、中标供应商应确保使用周期内损坏器材（人为破坏或自然灾害等不可抗力损坏除外）的免费及时维修和更换。

五、其他
1、★为实质性要求，不满足则投标无效；

    2、如一旦中标必须严格按采购文件各项要求执行，本项目采用费用包干方式，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何超出费用，如不能履行视为放弃中标，并承担相应责任。
注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

二、磋商保证金

三、联合体协议(格式)

四、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

附件6：其他说明

五、服务方案说明

附件7-1：服务方案

六、技术/商务响应与偏离表

七、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

八、报价一览表及分项价格表

附件9：报价一览表

九、拟用于本项目的设备清单

十、供应商认为需要提供的其它资料

十一、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；委托代理编号：           包：     ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到较大金额的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

供应商名称(盖单位章)：             
法定代表人或其委托代理人 (签字)：                       
日     期：           年     月    日
附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：              
注册号：                            
注册地址：                                                
成立时间：        年      月     日

经营期限：                             

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


供应商名称（盖单位章）：              _

日期：        年     月    日      

（注：此法定代表人身份证明由投标单位加盖单位公章，除投标文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。）
附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号、包号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：              _

委托代理人（签字）：              _                     
日期：         年      月       日

（注：1、此法定代表人授权委托书由投标单位法定代表人和委托代理人亲笔签署，并加盖单位公章，除投标文件中须提供外，还须另外准备一份，不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。2、法人直接参加投标的，无需提供法人代表授权委托书。）

二、磋商保证金

免交磋商保证金承诺书
致（采购代理机构）：
因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收磋商保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。
(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；
(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；
（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；
（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。
特此承诺！
供应商名称（盖单位章）：
日期：         年       月        日
说明：不收取保证金的项目，供应商须提供此承诺书，否则视为不响应。
三、联合体协议(格式)
本项目不适用。

四、供应商的资格证明资料

附件3              

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件4      

磋商文件规定的基本资格条件证明资料

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）的规定提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《 政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本公司企业规模为：大型□中型□小型□ 微型□。

☑本公司自愿入住湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法 》（湘财购[2019]27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

   年   月   日
附件5  

磋商文件规定的特定资格条件证明资料

注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件6 

其他证明资料或说明

五、服务方案说明

附件7-1

应包括但不限于以下内容：
1、项目实施方案；
2、设备配置方案；

3、售后服务方案。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日
六、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日
七、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：              
日 期：              
注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。本项目所属行业为：其他未列明行业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、社会组织（民办非企业），不适用于《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），不能划分为中小微型企业，在政府采购项目中暂不能享受政府采购中小企业优惠政策。
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残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    供应商名称（盖单位章）：              
                              日期：        年        月      日
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监狱企业证明资料

注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
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        福利性企业证明资料

注：按照政府采购支持政策要求提供证明文件（复印件）

八、报价一览表及报价文件

附件9


报价一览表

	项目名称
	
	政府采购编号
	

	
	
	采购代理编号
	    

	投标报价：
	小写：                     

大写：                     

	供货期限
	响应竞争性磋商文件要求

	保修承诺
	

	项目负责人
	

	备  注
	


备注：（1）应按照第二章“磋商须知”第16.4款的要求报价。

  （2）此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：      年       月      日

附件9-1
分项价格表 
项目名称：

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造厂商名称
	中小企业
	单价
	数量
	合计
	政策功能编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	包合计
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	


包号：                                           金额单位：元

报价金额合计：小写：                      大写：                      

说明：

1、本表包含谈判文件第四章《采购需求》或其他部分对该项目所有要求的详细报价。“合计”及“报价金额合计”应与附件9-1《报价一览表》“报价”一致；栏目“单价”为综合单价，应包含所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用，并在“具体要求说明”中注明分类项取费标准和其他费用的计费率和金额。

2、“服务名称”是指整包分项服务的内容，品目分类是指分项服务费用构成的明细分类项。

3、服务类含有货物的，供应商应填写提供的产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书编号、湖南省两型产品编号。

九、拟用于本项目的设备清单

项目编号:                                                  

	序号
	设备名称
	名称、型号
	产权（自购）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


十、供应商认为需要提供的其它资料

十一、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9、附件9-1提供。

2、最后报价需填列报价一览表，同时将附件8-2、8-4清单表中分别享受政策功能价格合计数按最后报价进行修正。

（供应商自行准备最后报价，由授权委托人或法定代表人携带至开标会现场，在第二轮报价时递交，最后报价不得装入响应文件中）。
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