一、醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目竞争性谈判邀请公告

醴陵市孙家湾镇人民政府（采购人名称）的醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。
一、项目概况
1、采购项目名称：醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
2、政府采购编号： 醴财采计[2026]00139号   
3、采购代理机构编号：HNXL-2026-030     
4、采购项目预算：2934038元
□支持预付款，预付比例：  /  
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：□固定总价 ■固定单价□成本补偿□绩效激励
7、合同履行期限： 60日历天。   
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□采购项目预算不超过   / 的谈判保证金，确定成交供应商后退还。
■成交金额 10% 的履约保证金，项目验收合格后退还（合同另有规定的从其规定），履约保证金可采用银行转账、银行保函、工程担保保险保单等非现金形式提交。
□预付款不超过   /  的预付款保证金，项目验收合格后退还。
■合同金额不超过 3%  的质量保证金，缺陷责任期满且无质量问题后按合同约定退还；缺陷责任期按国家现行建设工程相关规定执行。
二、采购需求
	包号
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）

	[bookmark: _GoBack]包1
	醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	新建一栋三层房屋，扩建房屋占地面积450平方米，总建筑面积1350平方米，扩建食堂和老年人活动中心、宿舍楼;现有房屋进行改造升级等。
	1项
	2934038
	2934038


三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商资质要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全完整的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：
(1) 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190 号文件完成省外入湘企业基本情况登记（以湖南省住房和城乡建设网公开查询结果为准））；
（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上企业资质，企业安全生产许可证处于有效期内。
（3）关键岗位人员要求：
1)施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目，且须提供无在建工程承诺。     
2)拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；
3)拟任技术负责人具有建筑工程工程相关专业中级工程师及以上技术职称证书；
4)项目其它关键岗位人员建筑工程的施工员、安全员、质量员须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内；提供所有关键岗位人员是本单位在职人员证明材料（劳务合同或社保证明）。
4、投标人必须是合法、依法进行服务的投标人，且具有本次采购相关的服务能力；
5、并能满足法律行政法规的规定及招标文件中规定的其他各项条件；
6、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
9、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、行贿受贿犯罪行为记录的拒绝其参与政府采购活动。
注：营业执照为新证的，需要注明“三/五证合一”字样。
10、本次采购“不接受”联合体形式。
11、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。
12、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定，为保证供应商履约质量，要求提供2023 年 9 月 1 日至本竞争性谈判公告发布之日前已完成的2个类似业绩（类似业绩是指房屋建筑施工等），须同时提供中标（成交）通知书、合同协议书、项目验收文件。类似工程业绩评审，若竣工验收备案表未体现建设单位签字或盖章之日的，以竣工验收备案表 “竣工验收日期” 栏中注明的时间为准。
五、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按（但不限于）下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件（委托人必须是本单位在职人员，提供劳务合同或社保证明）；自然人提交身份证明复印件；
（3）供应商资格声明原件(格式见附件一)
（4）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（5）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
□联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
■不分包承诺，格式自拟；
■其他说明；
承诺函均需法定代表人签字；
授权委托书要求：法定代表人（签章）、授权委托人签字均须是亲笔签名。
2、供应商为联合体形式的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
3、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并法定代表人签字和印章。本项目递交纸质资格审查材料，纸质文件不接受电子打印章、电子签名直接打印输出，法定代表人及授权代表签字须为亲笔手写签名，加盖鲜公章；未按要求签署盖章视为资格审查不合格。
六、资格审查证明材料的递交
1、按本公告第四、第五条规定提交的证明材料及说明胶装成册并按顺序编制页码，一式三份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年 09 月18日16时00分（北京时间，法定节假日及非工作日时间除外），地点为湖南湘渌项目管理有限公司（地址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室） (指定地址)。逾期送达的，不予受理。
七、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四、五条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四、五条规定，采购人或谈判小组按照本公告第七条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
八、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。
九、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本公告为准。
十、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》湘财购〔2024〕67号规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
十一、谈判说明
1、本公告选项：■ 表示选择，□表示未选择。
十二、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：陈龙涛
2、电 话：18107337759
十三、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：醴陵市孙家湾镇人民政府 
（2）地 址： 醴陵市孙家湾镇
（3）联系人： 陈龙涛
（4）邮 编：412200
（5）电 话：18107337759
2、采购代理机构信息
（1）采购代理机构：湖南湘渌项目管理有限公司
（2）联 系 人：钟城     
（3）电 话：0731-23255471
（4）地  址：醴陵市国瓷大道柳家湾小区2栋1单元203室 


附：                      
资格审查证明材料清单
项目名称：
政府采购编号：                            委托代理编号：
	序号
	证明材料名称
	页码
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商（盖单位章）：                   
公司电话：                                公司电子邮箱：            
联系人：                         联系电话                  
日 期：         年     月    日




附件一：
供应商资格声明(格式)
致     (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和     (项目名称、政府采购编号)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为    ，全称为    ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：
2、我单位直接控股的其他单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
十、一旦我方中标，我方保证   日历天完成并移交全部工程，委派施工项目负责人：
   （填写姓名及注册证号） 。 
我单位保证上述声明的事项都是真实、完整，如有虚假和填写不完全，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）     （签字和印章）
日    期：   年  月  日


























二、醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目采购需求
[bookmark: _Toc2384]第一节 采购清单一览表
	序号 
	包名称
	分项项目名称
（条目号/品目名称）
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
	1项
	本工程计划工期为60日历天。
	采购人指定地点
	





[bookmark: _Toc15507]第二节 技术要求
 一、工程类项目编制提纲：
（一）采购项目名称： 醴陵市孙家湾镇敬老院改扩建项目
（二）工程条件：工程达到开工条件。建设地点为：采购人指定地点。
（三）工程承包范围设计施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。
（四）项目清单及说明（含工程量清单表、其他项目清单计价表、图纸、标准等）。
[bookmark: _Toc100825985]二、投标报价说明
1、投标报价
1.1本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有最高投标限价（即本项目的采购项目预算），最高投标限价由采购人委托具有工程造价咨询能力的专业机构，依据谈判文件（含补充文件，下同）、设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，执行湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件、湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)、《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》、材料价格参照2026年4月份《醴陵建设工程造价信息》、市场价格及相关取费标准编制，并经醴陵市财政局财政投资评审中心审定。若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。
1.2投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本谈判文件、施工图及招标工程量清单；
（2）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
（3）《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件；
（4）定额依据，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)；
（6）执行定额：《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》。
（7）材料价格：材料价格参照2026年4月份《醴陵建设工程造价信息》进行确定，部分缺项材料参照相应的市场价进行确定；

（8）谈判文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（9）建设工程设计文件及相关资料；
（10）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（11）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（12）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（13）其他的相关资料（采购人可根据有关规定进行细化）；
1.3工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
1.4工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
1.5已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
1.6“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。
1.7分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：
1.7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在谈判文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。
1.7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
1.7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
1.8 措施项目按下列要求报价：
1.8.1采购人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。
1.8.2 措施项目清单计价应根据采购人在采购文件中统一给定的措施项目清单及供应商的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。
1.8.3绿色施工安全防护施工措施项目应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
1.8.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖谈判文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
1.9 其他项目费应按下列规定报价：
1.9.1暂列金额由采购人在采购文件中统一给定，供应商按采购人给定的暂列金额计入投标总价。
1.9.2材料（工程设备）暂估价由采购人在谈判文件中统一给定，供应商按采购人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由供应商按采购人给定的暂估价金额计入投标总价。
1.9.3计日工按采购人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价应包括企业管理费和利润，均不包括税金和附加税额，其中：
（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；
（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。
1.9.4总承包服务费根据谈判文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
1.10安全责任险、环境保护费和税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
1.11除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
1.12工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
1.13企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
1.14 投标报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
1.15 投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.17有关投标报价的其他说明：
1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。
2、材料部分
2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。 
2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样定货，核定价格，并查验进场。
3、工程造价编制说明
3.1供应商的投标报价高于最高投标限价的，其响应无效。
3.2供应商应依据湘建科函[2025]150号相关规定自主确定投标报价。但投标报价不得低于企业成本。
[bookmark: _Toc225336549]3.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.4本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
3.5本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。
三、工期及质量要求
1、工期要求：60日历天。
2、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
3、保修要求：根据国务院279号令及采购文件相关规定实行保修。
4、施工要求：成交供应商负责项目现场的全部协调工作，成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
[bookmark: _Toc225336550]四、项目实施要求
1、人员配备要求
1.1本采购项目施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。
1.2供应商应确保投标时所配备的施工项目部关键人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致。
1.3施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工，采购人和监理人员可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致的，采购人有权追究承包人违约责任。 
2、建筑材料运输、保管及保险
2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
3、施工要求
3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则供应商按1000元/天·人向采购人支付违约金。
[bookmark: OLE_LINK29]3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。
3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。
4、验收要求
4.1由采购人组织会同有关部门审核验收，符合《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号文件的相关规定要求。
5、质量保证
5.1	本工程质量达到《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)及相关验收规范规定的合格标准，达到本工程设计文件规定的标准，并验收合格。
5.2	施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
[bookmark: _Toc225336551]5.3 质量保修：保修期按国务院279号令规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
特别说明：为防止借用他人资质投标情况发生，要求在实际施工过程中，项目经理必须是投标时的项目经理，项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于当月施工总天数的80%，项目经理每缺席一次，必须向发包人缴纳违约金人民币2000元（大写:贰仟元整，从履约保证金中扣除）。项目经理原则上不得更换；确因客观特殊情况需要更换的，须向采购人提交申请，经采购人书面同意后方可更换，更换人员资格条件不低于原人员。未经采购人书面同意私自更换，采购人有权追究违约责任，直至解除合同。
五、项目特别说明
1、工程变更
当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。
2、结算及付款方式
2.1付款方式（以签订合同为准）：
[bookmark: OLE_LINK5]2.2工程竣工验收后成交供应商应在30日内完成结算资料的编制并交由采购人审核。成交供应商应积极配合，采购人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
2.3结算资料编制质量应当按照国家相关法律法规及省、市相关行政主管部门资料质量编制要求进行编制。
未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由建设单位及监理工程师补充或编制。
重要补充说明：本工程竣工结算时，应根据施工具体时间执行最新的政策文件。



[bookmark: _Toc13095]第三节 工程量清单

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	土石方工程 
	 
	
	

	1
	010103001001 
	平整场地 
	1.场地平整 机械 
	m2
	648.66

	2
	010101001001 
	挖单独土方 
	1.土壤类别:普通土;
2.挖土深度:综合考虑; 
	m3
	434.17

	3
	010101003001 
	单独土石方回填 
	1.密实度要求:满足设计要求;
2.填方材料品种:普通土;
3.填方来源、运距:挖方利用; 
	m3
	310.51

	4
	010103002001 
	余方弃置 
	1.运距:5km;
2.废弃料品种:普通土; 
	m3
	123.655

	
	 
	混凝土及钢筋混凝土工程 
	 
	
	

	5
	010501001001 
	基础垫层 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C15; 
	m3
	27.58

	6
	010502001001 
	独立基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	80.815

	7
	010502003001 
	筏形基础 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	1.593

	8
	010502010001 
	钢筋混凝土墙 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	2.262

	9
	010502005001 
	基础联系梁 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C35 P8; 
	m3
	24.957

	10
	010502006001 
	钢筋混凝土柱 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	55.131

	11
	010502021001 
	构造柱 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C25 
	m3
	3.15

	12
	010502023001 
	过梁 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C20; 
	m3
	4.12

	13
	010502013001 
	有梁板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	251.585

	14
	010502019001 
	挑檐板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30; 
	m3
	7.24

	15
	010502019002 
	空调板 
	1.混凝土种类:商品砼;
2.混凝土强度等级:C30;） 
	m3
	4.812

	16
	010502020001 
	楼梯 
	1.现浇混凝土楼梯 直形
2.混凝土调整费 浇筑增加费（垂直运输机械相比泵送） 
	m2
	74.87

	17
	010502029001 
	散水 
	1.具体详设计 
	m2
	40.92

	18
	010502027001 
	室外排水暗沟 
	1.具体详设计 
	m
	68.2

	19
	010502031001 
	坡道 
	1.具体详设计 
	m2
	29.97

	20
	010506004001 
	现浇构件钢筋 
	圆钢 HRB300Φ6 
	t
	1.294

	21
	010506004002 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ6
 
	t
	0.101

	22
	010506004003 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ8
 
	t
	19.27

	23
	010506004004 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ10
 
	t
	2.084

	24
	010506004005 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ12
 
	t
	6.443

	25
	010506004006 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ14
 
	t
	4.982

	26
	010506004007 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ16
 
	t
	4.777

	27
	010506004008 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ18
 
	t
	4.732

	28
	010506004009 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ20 
	t
	8.973

	29
	010506004010 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ22
 
	t
	3.266

	30
	010506004011 
	现浇构件钢筋 
	螺纹钢筋 HRB400 Φ25
 
	t
	2.789

	31
	010506024001 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头;
2.规格:≤φ20mm; 
	个
	133

	32
	010506024002 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:直螺纹套筒接头;
2.规格:φ22mm; 
	个
	16

	33
	010506024003 
	机械连接 
	1.连接方式:电渣压力焊接;
2.规格:φ14-18; 
	个
	644

	34
	010506024004 
	机械连接 
	1.连接方式:电渣压力焊接;
2.规格:φ20-32; 
	个
	81

	35
	010506024005 
	机械连接 
	1.螺纹套筒种类:挤压套筒;
2.规格:φ25mm; 
	个
	8

	
	 
	砌筑工程 
	 
	
	

	36
	010401003001 
	多孔砖墙 
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 240×190×90;
2.砂浆强度等级、配合比:混合M10;
3.墙体类型:190厚; 
	m3
	297.082

	37
	010401003002 
	多孔砖墙 
	1.砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多孔砖 240×190×90;
2.砂浆强度等级、配合比:水泥42.5混合砂浆 M7.5; 
	m3
	40.912

	
	 
	屋面及防水工程 
	 
	
	

	38
	010901002001 
	钢板屋面 
	1. 浅灰色0.6mm厚压型钢板自防水
2. 70厚泡沫玻璃保温板
3. 3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材
4. φ1.0-1.5不锈钢丝网
5. 120*60*32(Q235)@1200 镀锌方管檩条
6. 钢筋混凝土屋面板(仅2#楼梯设置) 
	m2
	517.58

	39
	010902009001 
	屋面天沟防水 
	1、找平层 :水泥砂浆 1：3  20mm厚
2、SBS改性沥青聚酯胎防水卷材4mm
3、15厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 
	m2
	98.1

	40
	010902009002 
	雨棚防水 
	1、找平层 :水泥砂浆 1：3 15mm厚
2、聚合物水泥基防水涂料  1.5mm厚
3、15厚1：2.5水泥砂浆找坡 
	m2
	6.36

	
	 
	模板工程 
	 
	
	

	41
	010505001001 
	垫层模板 
	1.建筑结构形式:综合考虑; 
	m2
	66.727

	42
	010505002001 
	独立基础模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	114.06

	43
	010505002002 
	筏板基础模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	1.2

	44
	010505004001 
	柱面模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	451.17

	45
	010505011001 
	构造柱模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	33.87

	46
	010505003001 
	基础联系梁模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	196.52

	47
	010505013001 
	过梁模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	76.88

	48
	010505007001 
	有梁板模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	2524.984

	49
	010505008001 
	天沟、檐口模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	98.1

	50
	010505008002 
	雨棚模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	12.324

	51
	010505008003 
	空调板模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	43.72

	52
	010505010001 
	楼梯模板 
	1.综合模板材质及支模高度;
2.含模板制作、安装、拆除等所有内容. 
	m2
	74.87
















	表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

	（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

	工程名称：建筑工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	模板工程 
	 
	
	

	1
	011601002001 
	垂直运输 
	 
	m2
	1438.95

	2
	011601001001 
	综合脚手架 
	 
	m2
	1438.95






	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：装饰、装修工程1  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	 
	门窗工程 
	 
	
	

	1
	010801004001 
	乙级防火门 
	1.乙级防火门
2.含制安
 
	m2
	23.64

	2
	010802001001 
	铝合金玻璃门 
	1、铝合金玻璃门
2、含制安 
	m2
	64.9

	3
	010801001001 
	成品木门 
	1.门类型:成品实木门; 
	m2
	97.02

	4
	010802001002 
	安全玻璃推拉门 
	1、安全玻璃推拉门
2、含制安
 
	m2
	79.82

	5
	010807001001 
	深灰色铝合金百叶窗 
	1、深灰色铝合金百叶窗
2、含制安
 
	m2
	66.666

	6
	010807001002 
	铝合金玻璃推拉窗(5+6A+5中空玻璃) 
	1、铝合金玻璃推拉窗(5+6A+5中空玻璃)
2、含制安
 
	m2
	248.28

	7
	011503004001 
	成品带扶手栏杆、栏板 
	1.成品304不锈钢栏杆
2.高度：1100mm 
	m
	48.12

	
	 
	楼地面工程 
	 
	
	

	8
	011101003001 
	3mm环氧树脂自流平楼面 
	1.找平层砂浆配合比、厚度:细石混凝土，40mm厚;
2.面层材料种类:环氧树脂自流平3mm; 
	m2
	676.298

	9
	011101003004 
	3mm环氧树脂自流平地面 
	1.3-4厚环氧树脂自流平涂料
2.环氧稀胶泥一道
3.30厚C30细石混凝土,随打随抹光
4.1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层
5.20厚1:3水泥砂浆找平
6.100厚C15混凝土
7.基土分层压实 
	m2
	367.18

	10
	011105003002 
	100高块料踢脚线 
	1.100高块料踢脚线 
	m
	904.7

	11
	011101001001 
	水泥砂浆楼地面 
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm，1：2水泥砂浆; 
	m2
	5.94

	12
	010904001001 
	卫生间地面防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平
6、换填地基80mm 
	m2
	33.73

	13
	010904001002 
	卫生间楼面防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 
	m2
	90.56

	14
	010904001003 
	阳台防水 
	1、防滑陶瓷地砖300*300
2、1.5mm厚JS聚合物水泥基防水涂料
3、20厚1:3水泥砂浆找平
4、1.5厚聚氨酯涂膜防水
5、20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 
	m2
	81.28

	
	 
	墙面工程 
	 
	
	

	15
	011203003001 
	卫生间墙面 
	1、水泥砂浆界面剂
2、15mm厚，1：3水泥砂浆抹灰
3、1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料
 
	m2
	403.667

	16
	011201002001 
	仿瓷内墙面 
	1.10mm厚1：3水泥砂浆抹灰
2.仿瓷涂料两遍
 
	m2
	2785.422

	17
	011201001001 
	外墙抹灰 
	1.20mm厚1：3水泥砂浆抹灰
2.1.5mm厚聚合物水泥砂浆防水涂料
3.玻纤网格布
 
	m2
	624.547

	18
	011403001001 
	外墙漆 
	1.外墙漆 
	m2
	624.547

	
	 
	天棚工程 
	 
	
	

	19
	011301001001 
	仿瓷涂料天棚 
	1.仿瓷涂料两遍
 
	m2
	1352.178






	
	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安装工程  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	A1
	 
	消防电 
	 
	
	

	1
	030904005001 
	消防报警电话插孔(电话) 
	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮; 
	个
	7

	2
	030904001001 
	点型探测器 
	1.名称:感烟探测器;
2.类型:探测器; 
	个
	72

	3
	030904004001 
	声光报警器 
	1.名称: 火灾声光报警器 
	个
	38

	4
	030904010001 
	楼层火灾显示器 
	1.火灾显示盘
 
	台
	3

	5
	030904007001 
	消防模块 
	1.名称:编码输入/输出模块; 
	个
	2

	6
	030904007002 
	消防模块 
	1.名称:编码单输入模块; 
	个
	6

	7
	030904007003 
	消防模块 
	1.名称:隔离模块; 
	个
	5

	8
	030904003001 
	按钮 
	1.名称: 消火栓报警按钮 
	个
	11

	9
	030904008001 
	消防模块箱(端子箱、手报箱) 
	1.名称:接线端子箱; 
	台
	3

	10
	030412001001 
	配管 
	1.材质:SC;
2.规格:20;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	889.829

	11
	030412001002 
	配管 
	1.材质:SC;
2.规格:25;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	39.355

	12
	030412004001 
	配线 
	1.名称:ZN-RVS-2X1.5; 
	m
	771.454

	13
	030904006001 
	消防广播(扬声器) 
	1.名称:消防广播(扬声器); 
	个
	9

	14
	030412004002 
	配线 
	1.名称:NH-BV4;
2.配线形式:穿中穿线; 
	m
	423.017

	15
	030409002001 
	控制电缆NH-KVV-7*1.5 
	1.名称:控制电缆NH-KVV-7*1.5; 
	m
	41.139

	16
	030909003001 
	自动报警系统调试 
	 
	系统
	1

	A2
	 
	电气工程 
	 
	
	

	17
	030413001001 
	公共走道顶棚灯 
	1.名称:LED公共走道顶棚灯;
2.规格:12W; 
	套
	12

	18
	030413001002 
	双管LED灯 
	1.名称:双管LED灯;
2.型号:2X35W; 
	套
	24

	19
	030413001003 
	楼梯间红外感应顶棚灯 
	1.名称:LED楼梯间红外感应顶棚灯;
2.规格:12W; 
	套
	13

	20
	030413001004 
	防水防尘灯 
	1.名称:防水防尘灯;
2.规格:LED节能灯 14W; 
	套
	67

	21
	030413001005 
	脚灯 
	1.名称:脚灯;
2.型号:220V 5W; 
	套
	30

	22
	030413001006 
	LED吸顶灯 
	1.名称:LED吸顶灯;
2.规格:35W; 
	套
	40

	23
	030413001007 
	电井照明灯-LED 
	1.名称:电井照明灯;
2.型号:7W LED; 
	套
	6

	24
	030413006001 
	A型安全出口指示灯 
	1.名称:安全出口指示灯;
2.型号:LED,1W; 
	套
	12

	25
	030413006002 
	A型楼层标志灯 
	1.名称:楼层标志灯;
2.型号:LED,1W; 
	套
	2

	26
	030413006003 
	A型方向标志灯 
	1.名称:A型方向标志灯;
2.型号:LED,1W, IP30 (持续型); 
	套
	12

	27
	030413006004 
	A型应急灯 
	1.名称:A型应急灯;
2.安装部位:壁挂式;
3.规格:5W; 
	套
	103

	28
	030413006005 
	A型多信息复合标志灯 
	1.名称:多信息复合标志灯;
2.安装部位:吊杆式;
3.规格:1W; 
	套
	12

	29
	030405015001 
	吊风扇 
	1.名称:吊风扇; 
	台
	9

	30
	030405015002 
	卫生间排气扇 
	1.名称:卫生间排气扇; 
	台
	33

	31
	030904004002 
	一体化报警器(自带蓄电池） 
	1.名称:一体化报警器(自带蓄电池）;
2.规格:220V 36W; 
	个
	2

	32
	030413013001 
	救助呼叫按钮 
	1.名称:救助呼叫按钮; 
	套
	2

	33
	030412004003 
	配线WDZN-BYJ-2.5 
	1.名称:配线WDZN-BYJ-2.5;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	1370.447

	34
	030412004004 
	配线WDZB1-BYJ2.5 
	1.名称:配线WDZB1-BYJ2.5;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	3380.263

	35
	030412004005 
	配线WDZB1-BYJ4 
	1.名称:配线WDZB1-BYJ4;
2.配线形式:管内穿线; 
	m
	5603.528

	36
	030412004006 
	配线NH-RVSP-2X2.5 
	1.名称:NH-RVSP-2X2.5;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	685.223

	37
	030412004007 
	配线BV-6.0mm2 
	1.名称:BV-6.0mm2;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	40.478

	38
	030412004008 
	配线WDZB1-BYJ10mm2 
	1.名称:WDZB1-BYJ10mm2;
2.配线形式:暗配,穿管敷设; 
	m
	2547.469

	39
	030412001003 
	配管PC20 
	1.名称:配管PC20;
2.配置形式:暗配; 
	m
	2629.932

	40
	030412001004 
	配管PC32 
	1.名称:配管PC32;
2.配置形式:WC CC; 
	m
	154.041

	41
	030412001005 
	配管SC20 
	1.材质:SC;
2.规格:20;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	119.7

	42
	030412001006 
	配管SC25 
	1.材质:SC;
2.规格:25;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	673.123

	43
	030412001007 
	配管SC50 
	1.材质:SC;
2.规格:50;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	18.584

	44
	030412001008 
	配管SC65 
	1.材质:SC;
2.规格:65;
3.配置形式:WC,CC; 
	m
	18.474

	45
	030412003001 
	桥架 150*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:150*100; 
	m
	89.02

	46
	030413013002 
	单联单控开关 
	1.名称:单联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	39

	47
	030413013003 
	双联单控开关 
	1.名称:双联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	64

	48
	030413013004 
	暗装三极开关 
	1.名称:暗装三极开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	11

	49
	030413013005 
	暗装四极开关 
	1.名称:暗装四极开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	3

	50
	030413013006 
	双联单控开关 
	1.名称:双联单控开关;
2.安装方式:离地1300mm暗装; 
	套
	64

	51
	030413014001 
	五孔插座 
	1.名称:五孔插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	149

	52
	030413014002 
	防水插座 
	1.名称:防水插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	30

	53
	030413014003 
	空调插座 
	1.名称:空调插座;
2.安装方式:暗装; 
	套
	36

	54
	030402011001 
	应急照明配电箱DYX1/DYX2/DYX3 
	1.名称:应急照明配电箱DYX1/DYX2/DYX3; 
	台
	3

	55
	030402011002 
	配电箱AL-1 
	1.名称:配电箱AL-1; 
	台
	1

	56
	030402011003 
	配电箱AL-2/AL-3 
	1.名称:配电箱AL-2/AL-3; 
	台
	2

	57
	030402011004 
	配电箱ZAL 
	1.名称:配电箱ZAL; 
	台
	1

	58
	030402011005 
	配电箱DX1 
	1.名称:配电箱DX1; 
	台
	30

	59
	030402011006 
	配电箱DX2 
	1.名称:配电箱DX2; 
	台
	1

	60
	030402011007 
	配电箱DTDX 
	1.名称:配电箱DTDX; 
	台
	1

	61
	030402011008 
	配电箱ZALE 
	1.名称:配电箱ZALE; 
	台
	1

	62
	030409001001 
	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4*25+1*16;
2.含电缆头 
	m
	10.42

	63
	030409001002 
	电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25;
2.含电缆头
 
	m
	29.336

	64
	030409001003 
	电力电缆WDZB1-YJY-4x185+1x95 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-4x185+1x95;
2.含电缆头
 
	m
	20

	65
	030409001004 
	电力电缆WDZB1-YJY-5*16 
	1.名称:电力电缆WDZB1-YJY-5*16;
2.含电缆头
 
	m
	42.436

	
	 
	防雷接地 
	 
	
	

	66
	030410005003 
	避雷网 
	1.名称:避雷网;
2.混凝土块标号:沿折板支架敷设;
3.采用φ12镀锌圆钢； 
	m
	156.266

	67
	030410005004 
	避雷网 
	1.名称:避雷网;
2.混凝土块标号:暗敷;
3.采用φ12镀锌圆钢； 
	m
	144.532

	68
	030410004002 
	均压环 
	1.名称:均压环;
2.安装形式:利用梁内主筋; 
	m
	149.9

	69
	030410003002 
	避雷引下线 
	1.名称:避雷引下线;
2.材质:利用主筋引下; 
	m
	163.643

	70
	030410007003 
	等电位端子箱 
	1.名称:等电位端子箱; 
	台
	33

	71
	030410007004 
	总等电位端子箱 
	1.名称:总等电位端子箱; 
	台
	1

	
	 
	消防水 
	 
	
	

	
	 
	消火栓灭火系统 
	 
	
	

	72
	030901002003 
	消火栓钢管 
	1. 材质、规格: 镀锌钢管 100
2. 连接形式: 沟槽连接 
	m
	145.405

	73
	030901002004 
	消火栓钢管 
	1. 材质、规格:镀锌钢管 65;
2. 连接形式:沟槽连接; 
	m
	31.099

	74
	030901010002 
	室内消火栓 
	1.型号、规格:室内消火栓; 
	套
	11

	75
	031002001007 
	焊接法兰阀门 
	1.类型:闸阀;
2.规格、压力等级:DN100; 
	个
	10

	76
	031002001008 
	焊接法兰阀门 
	1.类型:闸阀;
2.规格、压力等级:DN65; 
	个
	3

	77
	031002001009 
	DN25自动排气阀 
	1.类型:DN25自动排气阀; 
	个
	1

	
	 
	喷淋系统 
	 
	
	

	78
	030901001010 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN150镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	21.862

	79
	030901001011 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN125镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	11.693

	80
	030901001012 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN100镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	37.699

	81
	030901001013 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN80镀锌钢管;
2.连接形式:沟槽;
3.含沟槽管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	22.2

	82
	030901001014 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN65镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	9.2

	83
	030901001015 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN50镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	32.188

	84
	030901001016 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN40镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	2.978

	85
	030901001017 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN32镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	277.179

	86
	030901001018 
	水喷淋钢管 
	1.材质、规格:DN25镀锌钢管;
2.连接形式:螺纹;
3.含管件、管道刷漆、压力试验等; 
	m
	200.887

	87
	030901006003 
	水流指示器DN100 
	1.型号、规格:水流指示器DN100; 
	个
	1

	88
	030901006004 
	水流指示器DN125 
	1.型号、规格:水流指示器DN125; 
	个
	2

	89
	031002001010 
	焊接法兰阀门 
	1.规格、压力等级:DN100信号阀; 
	个
	1

	90
	031002001011 
	焊接法兰阀门 
	1.规格、压力等级:DN125信号阀; 
	个
	2

	91
	031002001012 
	DN25自动排气阀 
	 
	个
	1

	92
	030901007002 
	减压孔板 
	1.材质:减压孔板; 
	组
	2

	93
	030901008002 
	末端试水装置 
	1.规格:DN25末端试水装置; 
	组
	3

	94
	030901003003 
	水喷淋(雾)喷头 
	1.安装部位:无吊顶; 
	个
	150

	95
	030901003004 
	水喷淋(雾)喷头 
	1.安装部位:墙壁式侧喷头; 
	个
	64

	96
	031301005004 
	管道支架 
	1. 管架形式: 吊架 
	kg
	363.262

	97
	030910002002 
	灭火器 
	1.规格、型号:2-MF/ABC5; 
	组
	13

	98
	031001008011 
	DN75 PVC-U排水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	19.6

	99
	030909001002 
	水灭火控制装置调试 
	 
	系统
	1

	100
	031301003002 
	套管制作安装 
	1.类型:刚性防水套管;
2.规格:介质管道 DN50; 
	台
	2

	
	 
	弱电工程 
	 
	
	

	101
	030412001011 
	配管PC-20 
	1.名称:配管PC-20;
2.配置形式:暗配; 
	m
	698.898

	102
	030412001012 
	配管PC-25 
	1.名称:配管PC-25;
2.配置形式:暗配; 
	m
	331.318

	103
	030506010002 
	带云台摄像机 
	1.类别:带云台摄像机; 
	台
	21

	104
	030502010003 
	电视插座 
	1.电视插座 
	个
	32

	105
	030502002002 
	电话插座 
	1.电话插座 
	个
	34

	106
	030502010004 
	信息插座 
	1.信息插座 
	个
	33

	107
	030502001005 
	电视分线箱 
	1.电视分线箱 
	个
	3

	108
	030502001006 
	36芯光纤分纤箱 
	1.36芯光纤分纤箱 
	个
	2

	109
	030502001007 
	12芯光纤分纤箱 
	1.12芯光纤分纤箱 
	个
	1

	110
	030502001008 
	户内家居信息布线箱 
	1.户内家居信息布线箱 
	个
	28

	111
	030502005002 
	单芯蝶形光缆 
	1.单芯蝶形光缆 
	m
	369.84

	112
	030504006002 
	射频同轴电缆 SYV-75-5P 
	1.射频同轴电缆 SYV-75-5P 
	m
	290.813

	113
	030412004011 
	配线RVVP3*0.5 
	1.配线RVVP3*0.5 
	m
	393.83

	114
	030412004012 
	配线RVV2*0.75 
	1.配线RVV2*0.75 
	m
	212.199

	115
	030412003004 
	桥架 150*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:150*100; 
	m
	30.829

	116
	030412003005 
	桥架 200*100 
	1.名称:钢制桥架;
2.型号:200*100; 
	m
	75.228

	117
	031301005005 
	桥架支架 
	1.桥架支架; 
	Kg
	85.626

	118
	030501019002 
	呼叫系统主机 
	1.呼叫系统主机，详见设计图; 
	套
	3

	119
	030413013008 
	救助呼叫按钮 
	1.名称:救助呼叫按钮; 
	个
	62

	
	 
	给排水工程 
	 
	
	

	
	 
	给水系统 
	 
	
	

	120
	031001007007 
	DN65钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN65钢塑复合管; 
	m
	24.31

	121
	031001007008 
	DN50钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN50钢塑复合管; 
	m
	32.2

	122
	031001007009 
	DN40钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN40钢塑复合管; 
	m
	22.15

	123
	031001007010 
	DN32钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN32钢塑复合管; 
	m
	13.06

	124
	031001007011 
	DN25钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN25钢塑复合管; 
	m
	41.4

	125
	031001007012 
	DN20钢塑复合管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN20钢塑复合管; 
	m
	54

	126
	031001008012 
	DN32PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN32PPR塑料管; 
	m
	12.3

	127
	031001008013 
	DN25PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN25PPR塑料管; 
	m
	1.78

	128
	031001008014 
	DN20PPR塑料管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:水;
3.材质、规格:DN50PPR塑料管; 
	m
	412.1

	129
	031002003002 
	DN20截止阀 
	1.规格:DN20截止阀; 
	个
	28

	130
	031301005006 
	管道支架 
	1.管道支架 
	Kg
	64.587

	131
	031002004002 
	DN20弹簧膜片式减压阀组 
	1.DN20弹簧膜片式减压阀组 
	组
	1

	132
	031005013002 
	热水器 
	1.电热水器 
	台
	28

	
	 
	雨水系统 
	 
	
	

	133
	031001008015 
	DN110 PVC-U雨水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:雨水;
3.材质、规格:DN110 PVC-U雨水管; 
	m
	94.35

	134
	031001008016 
	DN1160 PVC-U雨水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:雨水;
3.材质、规格:DN1160 PVC-U雨水管; 
	m
	19.35

	135
	031003014003 
	给、排水附(配)件 
	1.型号、规格:DN110雨水斗; 
	个
	8

	
	 
	污水水系统 
	 
	
	

	136
	031001008017 
	DN110 PVC-U污水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:污水;
3.材质、规格:DN110 PVC-U塑料管; 
	m
	288.2

	137
	031001008018 
	DN75 PVC-U污水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:污水;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	235.1

	138
	031003014004 
	dn75地漏 
	1.材质:不锈钢地漏;
2.型号、规格:dn75; 
	个
	59

	139
	031003003002 
	洗脸盆 
	1.规格、类型:洗脸盆; 
	组
	30

	140
	031003006003 
	坐式大便器 
	1.材质:坐式大便器; 
	组
	29

	141
	031003006004 
	大便器 
	1.规格、类型:大便器; 
	组
	6

	142
	031003007002 
	小便器 
	1.规格、类型:小便器; 
	组
	2

	143
	031003010002 
	淋浴器 
	1.材质、规格:淋浴器; 
	套
	28

	
	
	
	
	
	

	144
	031003004002 
	拖布池 
	1.材质:拖布池; 
	组
	2

	
	 
	冷凝水系统 
	 
	
	

	145
	031001008019 
	DN75 PVC-U冷凝水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:冷凝水管;
3.材质、规格:DN75 PVC-U塑料管; 
	m
	26.44

	146
	031001008020 
	DN50 PVC-U冷凝水管 
	1.安装部位:室内;
2.介质:冷凝水管;
3.材质、规格:DN50 PVC-U塑料管; 
	m
	69.5






	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：改造工程  标段：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	011404001001 
	墙面喷刷涂料 
	 
	m2
	886.838

	2
	011404002001 
	天棚喷刷涂料 
	 
	m2
	392.159









