第四章 采购需求

一、项目概况
1、项目名称:湘阴县道路交通隐患整治服务项目

2、服务地点:由采购人指定；
3、服务内容:详见采购服务清单附件；
4、合同形式：固定总价合同。
二、合同条款
1、付款方式
（1）付款人：采购人；
（2）结算方法：本项目预付款为10%，余款结算方式根据合同约定。
2、服务期限：合同签订后30天内货到采购人指定地点，具体时间以合同签订为准；
3、成交供应商须对在协议履行期间的行为（销售、结算、服务等）负责，如发现成交供应商因自身原因违反合同的有关规定或承诺，采购人有权根据相应合同条款对成交供应商追究违约责任，情节严重的，取消成交供应商资格，并解除合同。另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失全部由成交供应商承担。具体违约责任，按合同条款执行。 
项目实施要求
（一）技术服务要求
1、设备运抵现场，技术人员同时到达，一同开箱检验，并提供有关设备的搬运、仓储，注意事项的技术咨询服务。
2、供货方需与采购方签署承诺书，承诺出现质量问题，负责立即整改或安装符合要求的产品。
3、设备进行安装施工阶段，供应商派技术人员到现场协助安装调试，及时处理安装过程中所遇到的问题，确保施工一次成功。
4、按合同要求提供产品使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件。
5、所提供的的产品，由供货方（或厂家）按要求进行产品组装；内部隔板、隐蔽管线安装位置准确，连接处密封、牢固，不渗漏，各类产品尺寸及安装位置需满足标准要求。组装完成后，按照GB要求检测检查。采购人验收合格后方可进行施工安装，产品组装所产生的一切费用由成交供应商承担。
（二）产品服务和质保期服务要求
1、产品运输、保险及保管
1.1成交供应商负责产品到交货地点（采购人指定地点）的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。
1.2成交供应商负责其派出的组装调试人员的人身意外保险。
1.3成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
2、 验收要求
2.1本次采购活动所涉及产品必须全部为合格且符合国家质量标准的产品，货到指定地点后，由采购人组织验收。产品到货验收前，成交供应商应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品合格证书、报关相关手续等交接手续，同时出具设备交接单。交接单由采购人代表签字。产品出现任何质量问题无条件退货，并承担由此引起的一切后果。
2.2由采购单位负责组建验收小组。凡交付产品必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，以及是否可以投入正常使用。
2.3 中标后，最终验收时间以签定的采购合同为准。成交供应商延期交货，每延期1天，按延期交付的设备（或货物）总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的设备（或货物）总额的10%。如果成交供应商在达到最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，由此所造成的损失由中标单位自行承担。
2.4 成交供应商设备装运时，应随设备提供出厂检验单、装箱单和相关的技术文件。
3、质量保证
3.1 质量全部符合现行国家标准。
3.2 投标人自项目最终验收之日起，为用户方提供整体贰年的免费质保服务（采购清单中有特殊要求的按清单执行），投标单位须在合同中提供免费维修期满后的售后服务收费标准。卖方应按实际验收日期起贰年内，保证按采购方的要求免费修理或更换因材料或制造不合格而有缺陷的任何设备和附件（被更换的设备和附件仍按本条款处理）。质保期间成交供应商要保修除消耗品以外的所有设备。在质保期内，如果发生故障，成交供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。
3.3 对需方提出的有关设备问题，做到 15 分钟内答复：如电话响应无法解决需派人到现场，公司售后服务人员在 4 小时内到达现场，24小时内使问题得到及时的处理。如不能解决问题，须在一周内提供备用设备。
3.4 终身提供技术支持电话服务，及时了解设备运行情况、接受用户的报修、投诉、以便及时安排技术人员解答或赶赴现场。
3.5、投标人必须提出保修期内的维护内容和范围。
四、其他未尽事宜由采购人和成交人双方在采购合同中详细约定。

采购服务清单附件：

	序号
	名称
	详细规格、参数等
	单位
	数量

	一
	G240与六塘镇路交叉路口道路整治内容
	
	

	1
	红绿灯信号控制主机
	1、道路交通信号控制机；2、包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。3、相位：支持16主相位+16跟随相位；4、灯控输出：44路输出，单通道负载800W；5、灯控板：4块，每块支持11路；6、接口：1个RJ45接口，1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；7、外部输入：8路行人按钮输入；8、无线遥控：支持；9、信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级；10、支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等。
	台
	1

	2
	机动车交通信号灯
	1.满屏机动灯；2.Ф400,LED光源；3.三灯一组；
	套
	6

	3
	人行道交通信号灯
	1.静态人行指示灯；2.Ф300,LED光源；3.两灯一组；
	套
	6

	4
	交通信号灯灯杆安装 立杆高H6.8m 悬臂长L10 (单臂)
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6800mm,横臂长≥10000mm3、杆件表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	2

	5
	交通信号灯灯T字杆安装 立杆高H6.8m、 L2+2m
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6800mm,横臂长≥2000mm+2000mm；3、杆件表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	1

	6
	L型监控杆-H6.5m、L11m
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6500mm,横臂长≥11000mm；3、监控杆表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	2

	7
	L型监控杆-H6.5m、悬臂长L9m (单臂)
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6500mm,横臂长≥9000mm；3、监控杆表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	1

	8
	人行灯立杆-H3m
	1、类型：立杆监控杆；2、材质：热浸镀锌管；3、规格尺寸：H3.5m
	套
	6

	9
	控制电缆RVV4*1.5
	1、型号：KVV4*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	1000

	10
	控制电缆RVV3*1.5
	1、型号：KVV3*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	900

	11
	枪球一体机
	1.名称:枪球一体机;2.技术参数：传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR ；焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍；视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73、V:31.53-1.55、D:62.39-3.1 ；补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m；
	台
	1

	12
	智能全结构化摄像机
	1.规格：≥2688×1520；2.最低照度均可满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx；3.焦距范围7~35 mm：水平视场角：40°~15°，垂直视场角：22°~9°，支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；4.内置GPU芯片，采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS，支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析，可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S；5.支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%，支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果；6.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置；7.内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；8.内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口；9.外壳防护等级不低于IP67，支持POE、DC12V供电；10.须支持GB/T 28181、GA/T 1400标准协议，符合GB35114 A级安全标准，11.全结构化（人脸、人体、车辆、非机动车）抓拍数据须接入至湘阴县雪亮工程算法平台解析比对，
	套
	3

	13
	1200万环保卡口抓拍单元
	1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4112×3072@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；2. 内置不低于1.1英寸背照式工艺传感器，内置≥2颗GPU、NPU、CPU一体化芯片；3. 镜头焦距≥50mm，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别如性别、戴口罩、衣服颜色等；4. 支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光；5. 车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别；6. 支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车；7. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；8. 支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息， 支持交通违法检测，具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；9. 支持事件检测功能，至少支持逆行、施工占道、车辆故障、异常停车、超速、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、道路拥堵、信号灯故障、机动车闯红灯、非机动车闯红灯、行人闯红灯、压线、变道、违停、路障、施工、抛洒物；10. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥1个触发输入、≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65
	套
	3

	14
	1200万电警抓拍单元
	1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4112×3072@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；2. 内置不低于1.1英寸背照式工艺传感器，内置≥2颗GPU、NPU、CPU一体化芯片；3. 车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别；4. 具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车；5. 支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光；6. 支持倾斜车牌识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；具有AI车牌增强功能设置选项，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝；7. 支持交通违法检测，具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；8. 支持事件检测功能，至少支持逆行、施工占道、车辆故障、异常停车、超速、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、道路拥堵、信号灯故障、机动车闯红灯、非机动车闯红灯、行人闯红灯、压线、变道、违停、路障、施工、抛洒物；9. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥1个触发输入、≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65
	套
	3

	15
	智能电警摄像机补光灯
	1.光源类型：≥16颗原装大功率LED，发光角度≥10°；2.覆盖范围：单车道环境补光灯；3.最佳补光范围≥16米～25米；4.触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；5.触发信号：频率≥15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；6.外壳材质金属铝， 防护等级IP65。
	套
	8

	16
	多合一补光灯
	1.铝合金灯体，采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；2.满足新国标GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光标准；3.带LED格栅，有效减少周边光污染；4.气体光源回电时间小于70ms，支持超速连拍，具有峰值抑制功能；5.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；6.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。
	套
	8

	17
	L型球机监控杆-H6.5m、L6m
	1、类型：L型监控杆；2、材质：热浸镀锌管；3、规格尺寸：H6.5m、L6m
	套
	1

	18
	接地极
	1.名称:接地极;2.材质:L50*5镀锌角钢;3.L=2.5；
	根(块、套)
	12

	19
	接地母线
	1.材质:≥40*3镀锌扁钢;
	m
	60

	20
	接地装置
	1.名称:独立接地装置调试;
	组
	3

	21
	高清多功能警察车
	1、类型：高清多功能警察车道箱（小机箱）；2、材质：不锈钢材料加喷粉处理箱体，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线、防盗设计；
	套
	4

	22
	高清多功能警察车道箱（大机箱）
	室外机柜，尺寸≥600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性。机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个，机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求；风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度；机柜内含照明模块，方便设备夜间维护；防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护；使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性；接地系统安全可靠；机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠；机柜底部设有进出线缆仓，方便理线；机柜采用落地安装方式；外部环境温度：-20℃~45℃；贮存温度：-40℃~70℃；机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃）；贮存湿度：0~100%；
	套
	1

	23
	光纤收发器
	1、具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与多模(单模)光纤之间的信号转换；2、双绞线接口为RJ45；3、多模光纤最长2公里，半双工方式多模光纤最长412米，单模光纤最长有20－120公里；4、6个LED指示灯： FX 100，FX　Link/ACT，FDX，TX 100，TX　Link/ACT，Power；
	套
	3

	24
	主电源线KVV2*4
	1、型号：KVV2*4；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	100

	25
	智能摄像机远程控制线RVVSP2*1.5
	1、型号：RVVSP2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜丝线芯、聚氯乙烯绝缘、铜丝编织屏蔽网、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	26
	智能摄像机电源线KVV3*1.5
	1、型号：KVV3*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；
	m
	600

	27
	智能摄像机补光灯电源线KVV2*1.5
	1、型号：KVV2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	28
	补光灯控制线RVVSP2*1.5
	1、型号：RVVSP2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜丝线芯、聚氯乙烯绝缘、铜丝编织屏蔽网、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	29
	室外专用防水网线
	1、型号：UTP5E；2、适用于是以太网互连，10 Base-T, 100 Base-T4, ATM, TP-PMD Seppch；3、电话， 多媒体，主干道布线，最高传输速率100Mbit/S；4、安装温度： -30℃至70℃；
	m
	300

	30
	室外专用光纤
	1、6芯室外专用单模光纤；
	m
	600

	31
	24口工业级交换机
	1、两层千兆交换机，系统内存2Mbits；2、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；3、24个10/100M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 4、2个1000Mbit/s Combo口（SFP/RJ45复用）；5、 1个Console口；6、 支持26个Port VLAN和256个IEEE 802.1Q Tag VLAN；
	台
	1

	32
	8口工业级交换机
	工业交换机。提供8个千兆电口，2个千兆光口。室外宽温设计。
	台
	4

	33
	电源开户费
	配合供电部门资料整理及受理，现场查勘以及电表安装等
	项
	1

	34
	光纤租赁费
	千兆光纤租赁
	年
	2

	35
	光纤跳线
	1.FC—FC单模单芯1米跳线；2.制作、安装
	条
	24

	36
	光纤连接
	光纤熔接
	芯
	24

	37
	光纤通讯盒
	4口光缆终端盒
	个
	4

	38
	信号灯检测器
	1、16路信号灯交流信号输入接口；2、6个RS485输出接口；3、1个5VDC输出接口；4、5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；5、16路交通灯状态指示；6、检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；7、输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施；8、实时输出交通灯信号状态；
	套
	1

	39
	服务器
	4个状态指示灯、≥1个GPS天线接口、≥1个4G全网通天线接口；2.支持增加4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；3.内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换；4.支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网配置；5.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项，支持远程访问IP地址黑白名单设置功能；6.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能，支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；7.可添加12路IP摄像机（单路码率16Mbps）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；8.可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。
	台
	1

	40
	市级平台对接费
	与上级公安平台对接，平面概览图、检测报告现场竣工图等各种相关备案资料准备，
	项
	1

	41
	配套电气元器件
	主要包括电源部分、支撑安装板、避雷板、电源开关、检修插座、接线端子以及相应的内部线路
	项
	1

	42
	维护费年
	第一年维保，第二年每月维护人员工资3000元/元，共计12个月
	年
	1

	43
	红绿灯系统平台通道授权费
	1.支持信号机NTP授时服务；2.支持信号机接入服务，包含信号机接入授权，1个信号机算1路授权。
	项
	1

	44
	智能交通平台通道授权费
	对视频设备的接入通道数进行授权；对卡口、电警、设备的接入车道数进行管理
	路
	10

	45
	电子监控标识牌
	1.电子监控标识单块面积0.8㎡；2.尺寸：0.8m*1m；3、含制作、安装，贴膜，反光膜文字、图案；
	块
	3

	46
	导向标志
	1、标志板安装单块面积≥2.5㎡；2、≥1.4m*1.8m标志板；3、含制作、安装，贴膜，反光膜文字、图案；
	块
	8

	47
	8*6米F型标志牌杆
	立柱≥325X8X8000mm.横梁≥180X5X8000*2、≥180x5x670,89X3X1020、≥89X3X2266，横法兰≥360*20mm厚，底法兰≥800*1200mmn-20mm厚，杆件热镀锌钝化处理。
	套
	1

	48
	8*9米F型标志牌杆
	立柱≥325X8X8000mm.横梁≥180X5X9000*2、≥180x5x670,89X3X1020、≥89X3X2266，横法兰360*20mm厚，底法兰800*1200mmn-20mm厚，杆件热镀锌钝化处理。
	套
	2

	49
	立杆基础
	1.尺寸见详图；2.包含人工挖土方，C30砼基础、砼基础模板、预埋螺栓、回填土，土方外运等相关施工；
	个
	16

	50
	塑料管-PE32
	1.工程量：L=170m、截面B=0.6m、H=0.8m；2.人工挖沟槽土方；3.砂垫层厚度0.1m；3.埋地管道PE32；4.人工回填沟槽砂厚度：0.2m；5.人工填土夯实土方厚度：0.4m; 6.余土外运：人工装车、外运10km; 
	m
	170

	51
	砌筑接线井内空-400*400*800
	1.工程量：内空A=0.4m、B=0.4m、H=0.8m；2.人工挖基坑土方；3.垫层厚度：C15砼厚0.1m；4.非定型井砌筑砂浆、砖砌体：M10水泥砂浆砌1/2砖墙矩形井；5.非定型井砖墙抹灰： 井内侧20厚1：2水泥砂浆抹灰；6.非定型检查井井盖：防盗铸铁井盖井座700*700；7.人工填土夯实土方; 8.余土外运：人工装车、外运10km; 
	座
	20

	52
	水平定向钻进管道
	1、钻导向管PE110；2、扩孔；3、回拖布管
	m
	240

	53
	电费
	2年，按每月500元计算
	年
	2

	
	小计
	
	
	

	一
	远大路与西侧路交叉路口道路交通整理内容
	
	

	1
	红绿灯信号控制主机
	1、道路交通信号控制机；2、包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。3、相位：支持16主相位+16跟随相位；4、灯控输出：44路输出，单通道负载800W；5、灯控板：4块，每块支持11路；6、接口：1个RJ45接口，1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；7、外部输入：8路行人按钮输入；8、无线遥控：支持；9、信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级；10、支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等。
	台
	1

	2
	机动车交通信号灯
	1.满屏机动灯；2.Ф400,LED光源；3.三灯一组；
	套
	6

	3
	人行道交通信号灯
	1.静态人行指示灯；2.Ф300,LED光源；3.两灯一组；
	套
	6

	4
	交通信号灯灯杆安装 立杆高H6.8m 悬臂长L10 (单臂)
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6800mm,横臂长≥10000mm3、杆件表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	2

	5
	交通信号灯灯T字杆安装 立杆高H6.8m、 L2+2m
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6800mm,横臂长≥2000mm+2000mm；3、杆件表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	1

	6
	L型监控杆-H6.5m、L11m
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6500mm,横臂长≥11000mm；3、监控杆表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	2

	7
	L型监控杆-H6.5m、悬臂长L9m (单臂)
	1、10kV以下架空配电线路基础工程基础保护帽浇制；2、信号灯杆、标志杆安装：悬臂杆(T杆)安装杆高≥6500mm,横臂长≥9000mm；3、监控杆表面整体热镀锌、喷塑；
	套
	1

	8
	人行灯立杆-H3m
	1、类型：立杆监控杆；2、材质：热浸镀锌管；3、规格尺寸：H3.5m
	套
	6

	9
	控制电缆RVV4*1.5
	1、型号：KVV4*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	1000

	10
	控制电缆RVV3*1.5
	1、型号：KVV3*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	900

	11
	枪球一体机
	1.名称:枪球一体机;2.技术参数：传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS；最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）【细节】彩色:0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白:0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) ，0 Lux with IR ；焦距：【全景】4 mm；【细节】4.8-120mm，25倍光学变倍；视场角：【全景】90；【细节】H:55.01-2.73、V:31.53-1.55、D:62.39-3.1 ；补光灯距离：【全景】30 m；【细节】200 m；
	台
	1

	12
	智能全结构化摄像机
	1.规格：≥2688×1520；2.最低照度均可满足彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx；3.焦距范围7~35 mm：水平视场角：40°~15°，垂直视场角：22°~9°，支持电动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能；4.内置GPU芯片，采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS，支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析，可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S；5.支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%，支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果；6.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置；7.内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；8.内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口；9.外壳防护等级不低于IP67，支持POE、DC12V供电；10.须支持GB/T 28181、GA/T 1400标准协议，符合GB35114 A级安全标准，11.全结构化（人脸、人体、车辆、非机动车）抓拍数据须接入至湘阴县雪亮工程算法平台解析比对，
	套
	3

	13
	1200万环保卡口抓拍单元
	1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4112×3072@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；2. 内置不低于1.1英寸背照式工艺传感器，内置≥2颗GPU、NPU、CPU一体化芯片；3. 镜头焦距≥50mm，支持抓拍驾驶室、非机动车、行人人脸并可用于后端人脸识别，支持行人人体特征识别如性别、戴口罩、衣服颜色等；4. 支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光；5. 车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别；6. 支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑，具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车；7. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析；8. 支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息， 支持交通违法检测，具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；9. 支持事件检测功能，至少支持逆行、施工占道、车辆故障、异常停车、超速、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、道路拥堵、信号灯故障、机动车闯红灯、非机动车闯红灯、行人闯红灯、压线、变道、违停、路障、施工、抛洒物；10. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥1个触发输入、≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65
	套
	3

	14
	1200万电警抓拍单元
	1.包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4112×3072@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；2. 内置不低于1.1英寸背照式工艺传感器，内置≥2颗GPU、NPU、CPU一体化芯片；3. 车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别；4. 具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MVP、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车；5. 支持联动“GA/T 1202-2022”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持联动“GA/T 1202-2022”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息；支持多种补光方式，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光；6. 支持倾斜车牌识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；具有AI车牌增强功能设置选项，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝；7. 支持交通违法检测，具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；8. 支持事件检测功能，至少支持逆行、施工占道、车辆故障、异常停车、超速、行人闯入机动车道、非机动车闯入机动车道、道路拥堵、信号灯故障、机动车闯红灯、非机动车闯红灯、行人闯红灯、压线、变道、违停、路障、施工、抛洒物；9. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥1个触发输入、≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65
	套
	3

	15
	智能电警摄像机补光灯
	1.光源类型：≥16颗原装大功率LED，发光角度≥10°；2.覆盖范围：单车道环境补光灯；3.最佳补光范围≥16米～25米；4.触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）；5.触发信号：频率≥15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US；6.外壳材质金属铝， 防护等级IP65。
	套
	8

	16
	多合一补光灯
	1.铝合金灯体，采用不少于24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高；2.满足新国标GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》一级补光标准；3.带LED格栅，有效减少周边光污染；4.气体光源回电时间小于70ms，支持超速连拍，具有峰值抑制功能；5.支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪；6.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。
	套
	8

	17
	L型球机监控杆-H6.5m、L6m
	1、类型：L型监控杆；2、材质：热浸镀锌管；3、规格尺寸：H6.5m、L6m
	套
	1

	18
	接地极
	1.名称:接地极;2.材质:L50*5镀锌角钢;3.L=2.5；
	根(块、套)
	12

	19
	接地母线
	1.材质:≥40*3镀锌扁钢;
	m
	60

	20
	接地装置
	1.名称:独立接地装置调试;
	组
	3

	21
	高清多功能警察车
	1、类型：高清多功能警察车道箱（小机箱）；2、材质：不锈钢材料加喷粉处理箱体，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线、防盗设计；
	套
	4

	22
	高清多功能警察车道箱（大机箱）
	室外机柜，尺寸≥600mm（宽）× 800mm（高）× 430mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U 安装空间，具有良好的安装通用性。机柜含有强电模块，包含220V电源防雷，2P25A空气1个，三芯插座一个，1P10A空开8个，机柜为单层机构，外侧钣金厚度为 1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求；风扇安装在柜体的顶部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度；机柜内含照明模块，方便设备夜间维护；防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性机柜单开门设计，门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护；使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性；接地系统安全可靠；机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠；机柜底部设有进出线缆仓，方便理线；机柜采用落地安装方式；外部环境温度：-20℃~45℃；贮存温度：-40℃~70℃；机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃）；贮存湿度：0~100%；
	套
	1

	23
	光纤收发器
	1、具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与多模(单模)光纤之间的信号转换；2、双绞线接口为RJ45；3、多模光纤最长2公里，半双工方式多模光纤最长412米，单模光纤最长有20－120公里；4、6个LED指示灯： FX 100，FX　Link/ACT，FDX，TX 100，TX　Link/ACT，Power；
	套
	3

	24
	主电源线KVV2*4
	1、型号：KVV2*4；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	200

	25
	智能摄像机远程控制线RVVSP2*1.5
	1、型号：RVVSP2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜丝线芯、聚氯乙烯绝缘、铜丝编织屏蔽网、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	26
	智能摄像机电源线KVV3*1.5
	1、型号：KVV3*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；
	m
	600

	27
	智能摄像机补光灯电源线KVV2*1.5
	1、型号：KVV2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜束线芯、聚氯乙烯绝缘、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	28
	补光灯控制线RVVSP2*1.5
	1、型号：RVVSP2*1.5；2、电线的长期允许工作温度不超过+70℃；3、电线的敷设温度不低于-15℃；4、相对湿度：98%以下；5、主要结构由内到外：铜丝线芯、聚氯乙烯绝缘、铜丝编织屏蔽网、薄膜绕包、聚氯乙烯护套；
	m
	150

	29
	室外专用防水网线
	1、型号：UTP5E；2、适用于是以太网互连，10 Base-T, 100 Base-T4, ATM, TP-PMD Seppch；3、电话， 多媒体，主干道布线，最高传输速率100Mbit/S；4、安装温度： -30℃至70℃；
	m
	300

	30
	室外专用光纤
	1、6芯室外专用单模光纤；
	m
	600

	31
	24口工业级交换机
	1、两层千兆交换机，系统内存2Mbits；2、流控方式：全双工采用IEEE 802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；3、24个10/100M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）； 4、2个1000Mbit/s Combo口（SFP/RJ45复用）；5、 1个Console口；6、 支持26个Port VLAN和256个IEEE 802.1Q Tag VLAN；
	台
	1

	32
	8口工业级交换机
	工业交换机。提供8个千兆电口，2个千兆光口。室外宽温设计。
	台
	4

	33
	电源开户费
	配合供电部门资料整理及受理，现场查勘以及电表安装等
	项
	1

	34
	光纤租赁费
	千兆光纤租赁
	年
	2

	35
	光纤跳线
	1.FC—FC单模单芯1米跳线；2.制作、安装
	条
	24

	36
	光纤连接
	光纤熔接
	芯
	24

	37
	光纤通讯盒
	4口光缆终端盒
	个
	4

	38
	信号灯检测器
	1、16路信号灯交流信号输入接口；2、6个RS485输出接口；3、1个5VDC输出接口；4、5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式；5、16路交通灯状态指示；6、检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；7、输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施；8、实时输出交通灯信号状态；
	套
	1

	39
	服务器
	4个状态指示灯、≥1个GPS天线接口、≥1个4G全网通天线接口；2.支持增加4G/5G通信模块，实现无线通信功能，通信模块可插拔更换；3.内置北斗模块，实现北斗校时、定位功能，同时支持将经纬度信息叠加在图片或者视频上，定位校时模块可插拔更换；4.支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网配置；5.支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项，支持远程访问IP地址黑白名单设置功能；6.支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能，支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；7.可添加12路IP摄像机（单路码率16Mbps）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；8.可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。
	台
	1

	40
	市级平台对接费
	与上级公安平台对接，平面概览图、检测报告现场竣工图等各种相关备案资料准备，
	项
	1

	41
	配套电气元器件
	主要包括电源部分、支撑安装板、避雷板、电源开关、检修插座、接线端子以及相应的内部线路
	项
	1

	42
	维护费年
	第一年维保，第二年每月维护人员工资3000元/元，共计12个月
	年
	1

	43
	红绿灯系统平台通道授权费
	1.支持信号机NTP授时服务；2.支持信号机接入服务，包含信号机接入授权，1个信号机算1路授权。
	项
	1

	44
	智能交通平台通道授权费
	对视频设备的接入通道数进行授权；对卡口、电警、设备的接入车道数进行管理
	路
	10

	45
	电子监控标识牌
	1.电子监控标识单块面积≥0.8㎡；2.尺寸：≥0.8m*1m；3、含制作、安装，贴膜，反光膜文字、图案；
	块
	3

	46
	导向标志
	1、标志板安装单块面积≥2.5㎡；2、≥1.4m*1.8m标志板；3、含制作、安装，贴膜，反光膜文字、图案；
	块
	8

	47
	8*6米F型标志牌杆
	立柱≥325X8X8000mm.横梁≥180X5X8000*2、≥180x5x670,≥89X3X1020、≥89X3X2266，横法兰≥360*20mm厚，底法兰≥800*1200mmn-20mm厚，杆件热镀锌钝化处理。
	套
	1

	48
	8*9米F型标志牌杆
	立柱≥325X8X8000mm.横梁≥180X5X9000*2、≥180x5x670,≥89X3X1000、≥89X3X2260，横法兰≥360*20mm厚，底法兰≥800*1200mmn-20mm厚，杆件热镀锌钝化处理。
	套
	2

	49
	立杆基础
	1.尺寸见详图；2.包含人工挖土方，C30砼基础、砼基础模板、预埋螺栓、回填土，土方外运等相关施工；
	个
	16

	50
	塑料管-PE32
	1.工程量：L=170m、截面B=0.6m、H=0.8m；2.人工挖沟槽土方；3.砂垫层厚度0.1m；3.埋地管道PE32；4.人工回填沟槽砂厚度：0.2m；5.人工填土夯实土方厚度：0.4m; 6.余土外运：人工装车、外运10km; 
	m
	160

	
	人行道拆除及恢复
	1.拆除花岗岩人行道面板，厚度（5+2=7cm）；拆除10cm厚砼基层；2.拆除渣土人工装车、自卸车外运10km；2.恢复：浇捣人行道C15砼10cm厚，1：3水泥砂浆铺5cm厚花岗岩火烧板；
	m2
	92

	51
	砌筑接线井内空-400*400*800
	1.工程量：内空A=0.4m、B=0.4m、H=0.8m；2.人工挖基坑土方；3.垫层厚度：C15砼厚0.1m；4.非定型井砌筑砂浆、砖砌体：M10水泥砂浆砌1/2砖墙矩形井；5.非定型井砖墙抹灰： 井内侧20厚1：2水泥砂浆抹灰；6.非定型检查井井盖：防盗铸铁井盖井座700*700；7.人工填土夯实土方; 8.余土外运：人工装车、外运10km; 
	座
	20

	52
	水平定向钻进管道
	1、钻导向管PE110；2、扩孔；3、回拖布管
	m
	180

	53
	电费
	2年，按每月500元计算
	年
	2

	
	小计
	
	
	

	
	合计
	
	
	


附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

